VAIO-käyttöopas SVS13A1/SVS1311/SVS1511-sarja

Viite

# Huomautuksia sormenjälkitunnistuksesta
<Sormenjälkitunnistimella varustetut mallit>

## Yleishuomautuksia sormenjälkitunnistuksesta

- Sormenjälkitunnistusteknologia ei takaa täydellistä käyttäjän todennusta eikä tietojen ja laitteiden täydellistä suojausta. Sony ei ole vastuussa sormenjälkitunnistimen käytöstä tai sen käytön estymisestä johtuvista ongelmista eikä vaurioista.

- Sormenjälkitunnistusaste riippuu käyttöolosuhteista ja vaihtelee lisäksi yksilöllisesti.

- Jos sisäinen tallennuslaite on alustettava, kuten esimerkiksi huollon jälkeen, sormenjälkimallit menetetään. Ne on tällöin rekisteröitävä uudelleen.

- Sormenjälkitunnistusta koskevan tiedon ylläpito ja hallinta on suoritettava käyttäjän omalla riskillä. Sony ei ole vastuussa tiedon käytöstä tai huollosta aiheutuvista vioista.

- Sormenjälkitunnistin voi mennä epäkuntoon tai vioittua, jos raapaiset pintaa seuraavanlaisilla esineillä:

- kiinteä tai teräväkärkinen esine

- pienet kappaleet, kuten esimerkiksi sormenjälkitunnistimen pyyhkäiseminen likaisella sormella

- Pura sormesta staattinen sähkö koskettamalla metalliesinettä erityisesti kuivalla kaudella (kuten talvella) ennen sormenjäljen skannaamista. Staattinen sähkö voi saada sormenjälkitunnistimen epäkutoon.

## Huomautuksia sormenjälkien rekisteröinnistä/tunnistuksesta

- Sormenjälkien rekisteröinti/tunnistus saattaa epäonnistua seuraavien rankkojen olosuhteiden takia.
  Jos sormenjälkien rekisteröinti/tunnistus tuottaa vaikeuksia, kokeile toista sormea tai käsienpesua. Sormien puhdistaminen voi parantaa sormenjälkien tunnistusastetta.

- Liian kuiva

- Öljyinen, hikinen tai märkä

- Rypyillä kylvyn jälkeen

- Karhea tai vioittunut (esim. haava)

- Likainen

- Ohut iho, ryppyinen iho tms.

- Sormenjälkien tunnistusaste voi heiketä sormenjälkien tai pölyisen sormenjälkilukijan takia. Puhdista lukija ennen sormenjälkien rekisteröintä/tunnistusta.