Руководство пользователя VAIO SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Series

Задача

# Установка и извлечение карт памяти SD

Данный компьютер VAIO оснащен гнездом карты памяти SD. Это гнездо может использоваться для передачи данных между цифровыми камерами, портативными видеокамерами, аудиопроигрывателями и другими аудио-/видеоустройствами.
Гнездо SD компьютера предназначено для установки карт памяти следующих типов:

- карта памяти SD;

- карта памяти SDHC;

- карта памяти SDXC.

## Процедура установки карты памяти SD

1. Найдите гнездо карты памяти SD.

1. Удерживайте карту памяти SD таким образом, чтобы стрелка указывала на гнездо, после чего аккуратно вставьте ее в гнездо до щелчка.

После вставки карты памяти SD в гнездо в окне Компьютер появится значок SD.
Примечание

- Соблюдайте осторожность и не вставляйте карту памяти SD другой стороной. Если с усилием вставить перевернутую карту памяти в гнездо, оно может быть повреждено. Более подробную информацию можно получить, ознакомившись с руководством, поставляемым вместе с картой памяти SD.

- Значок карты памяти SD появляется в окне Компьютер после установки в гнездо карты памяти данного типа.

Совет

- Когда карта памяти SD вставляется в гнездо в первый раз, может появиться запрос установки программного обеспечения драйвера. При запросе следуйте инструкциям на экране по установке программы.

- Во время чтения данных с карты памяти SD или во время записи на нее горит индикатор доступа к карте памяти.

## Процедура извлечения карты памяти SD

1. Найдите гнездо карты памяти SD.

1. Убедитесь в том, что индикатор доступа к карте не светится.

1. Нажмите на карту памяти SD в сторону компьютера VAIO и освободите ее.

1. Извлеките карту памяти SD из гнезда.

См. также
Замечания об использовании карт памяти SD