Guida dell'utente VAIO Serie SVE1411/SVE1511/SVE1711

Attività

# Installazione/Rimozione della batteria

Installare la batteria nel relativo alloggiamento nella parte inferiore del computer VAIO.

## Per inserire la batteria

1. Spegnere il computer VAIO e chiudere il coperchio dello schermo LCD.

1. Fare scorrere l'interruttore LOCK della batteria verso la posizione di sblocco.

1. Fare scorrere la batteria diagonalmente nell'apposito alloggiamento finché le sporgenze (1) ai lati dell'alloggiamento non si inseriscono nelle scanalature (2) ai lati della batteria stessa.

1. Ruotare la batteria nella direzione della freccia e spingerla verso il basso nell'alloggiamento finché non scatta in posizione.

1. Fare scorrere l'interruttore LOCK della batteria verso la posizione LOCK per fissare la batteria al computer VAIO.

## Per rimuovere la batteria

1. Spegnere il computer VAIO e chiudere il coperchio dello schermo LCD.

1. Fare scorrere l'interruttore LOCK della batteria verso la posizione di sblocco.

1. Fare scorrere e tenere premuto il fermo RELEASE della batteria, infilare la punta delle dita sotto la linguetta della batteria e sollevare quest'ultima nella direzione della freccia.

1. Fare scorrere la batteria diagonalmente ed estrarla dal computer VAIO.

Nota

- Se la batteria viene rimossa quando il computer VAIO è acceso o in modalità Sospensione e non è collegato all'adattatore CA, tutti i dati non salvati verranno persi.
  Accertarsi di spegnere il computer prima di rimuovere la batteria.

Argomento correlato
Ricarica della batteria
Note sull'uso della batteria
Spegnimento del computer VAIO