Εγχειρίδιο χρήσης VAIO Σειρά SVT1111/SVT1311

Εργασία

# Αλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας Rapid Wake (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας)

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Rapid Wake στο VAIO Control Center.
Η λειτουργία Rapid Wake είναι ενεργοποιημένη εξ ορισμού. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να θέτετε τον υπολογιστή σας VAIO σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας χωρίς τον κίνδυνο απώλειας δεδομένων, αφού ο υπολογιστής σας εισέρχεται σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά από την αποθήκευση των δεδομένων που επεξεργαζόσασταν στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης.
Επιπροσθέτως, μπορείτε να εξοικονομήσετε επιπλέον ισχύ στη μπαταρία μειώνοντας την κατανάλωση ισχύος όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

1. Κάντε κλικ στο (Έναρξη), Όλα τα προγράμματα, και VAIO Control Center.

1. Κάντε κλικ στο Διαχείριση ενέργειας (Power Management) και στο Rapid Wake.

Κάντε κλικ για να επιλέξετε ή για να αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για τη λειτουργία Rapid Wake.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Rapid Wake ή αποεπιλέξτε το για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Σημείωση

- Όταν η λειτουργία Rapid Wake έχει απενεργοποιηθεί, τα δεδομένα που επεξεργαζόσασταν δεν αποθηκεύονται στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης όταν ο υπολογιστής εισέρχεται σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας. Επομένως, εάν ο υπολογιστής σβήσει ενώ βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας επειδή, για παράδειγμα, έχει εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας ή ο υπολογιστής έχει αποσυνδεθεί από μία παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, τα δεδομένα που επεξεργαζόσασταν θα χαθούν και δεν θα μπορούν να ανακτηθούν. Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα δεδομένα προτού ο υπολογιστής εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας. Όταν η λειτουργία Rapid Wake έχει απενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας και, εάν εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση, οι ενδεικτικές λυχνίες φόρτισης και λειτουργίας αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.
  Αν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα κρυπτογράφησης μονάδας δίσκου των Windows, απαιτούνται διαφορετικές ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Σημειώσεις για την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας [Πληροφ.] για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικό θέμα
Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας
Σημειώσεις για την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας