Tâche

# Insertion/retrait d'une carte SIM (SGPT13)

## Pour insérer une carte SIM

1. Assurez-vous que tous les câbles sont débranchés de la tablette, puis éteignez-la .

1. Ouvrez le couvercle de la carte SIM.

1. Insérez une broche ou un petit trombone (non fourni) dans l'orifice d'éjection de la carte SIM.

Astuce

- Lorsque vous achetez la tablette, une étiquette est fixée sur le support SIM. Retirez l'étiquette du support SIM. Retirez l'étiquette lorsque vous insérez la carte SIM.

1. Éjectez le support SIM.

Remarque

- Veillez à manipuler le support SIM avec précaution.

1. Placez une carte SIM sur le support SIM, de sorte que la découpe de la carte SIM s'adapte sur le support SIM.

Remarque

- Assurez-vous de l’absence de protubérance sur la surface de coupe après avoir retiré la carte SIM de son emballage plastique. Des protubérances empêchent la carte SIM d'être mal insérée dans le support SIM.

1. Insérez le support SIM.

Remarque

- Assurez-vous de ne pas insérer le support SIM en sens inverse.

## Pour retirer une carte SIM

1. Procédez conformément à l'étape 4 de la section « Pour insérer une carte SIM », puis retirez la carte SIM du support.

Rubrique connexe
Activation des communications mobiles (SGPT13)
Mise sous tension et mise hors tension de la tablette
Configuration d'un point d'accès (SGPT13)
Remarques relatives à la carte SIM (SGPT13)