Odnośnik

# Uwagi dotyczące ekranu

## Uwagi dotyczące ekranu dotykowego

- W opisywanym tablecie zastosowano pojemnościowy ekran dotykowy. W ekran należy pukać bezpośrednio koniuszkiem palca. Nie wolno po nim rysować ani stukać w niego ostrymi przedmiotami, takimi jak: igła, długopis, czy paznokieć. Ekranu dotykowego nie można obsługiwać przy użyciu rysika.

- Ekran dotykowy obsługiwany w rękawiczkach może działać nieprawidłowo lub w ogóle nie działać.

- Tabletu nie wolno używać, gdy na ekranie dotykowym znajdują się przedmioty.

- Ekran dotykowy obsługiwany inaczej niż koniuszkiem palca, może reagować nieprawidłowo.

- Ekran dotykowy nie powinien znajdować się w sąsiedztwie innych urządzeń elektrycznych. Wyładowania elektrostatyczne mogą powodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.

- Kropelki wody na ekranie dotykowym lub dotykanie go mokrymi palcami może powodować nieprawidłowe reagowanie ekranu dotykowego.

- W przypadku ekranu dotykowego należy unikać miejsc wilgotnych. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo w wilgotnych miejscach lub w kontakcie z wodą.

## Uwagi dotyczące ekranu LCD

- Nie należy kierować ekranu LCD w stronę słońca. Korzystając z tabletu w pobliżu okna, należy chronić go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- Podczas użytkowania tabletu w warunkach niskich temperatur na ekranie LCD może pojawić się obraz szczątkowy. Nie świadczy to o usterce. Gdy temperatura tabletu wróci do normy, ekran zacznie działać właściwie.

- Podczas pracy ekran LCD może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko i nie świadczy o usterce.

- Ekran LCD został wyprodukowany z wykorzystaniem wysoce precyzyjnej technologii. Może się jednak zdarzyć, że będą na nim widoczne małe ciemne bądź też jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Są one związane z procesem produkcyjnym i nie świadczą o usterce.

- Ekran LCD jest wykonany ze szkła. W przypadku uszkodzenia szyby (jej pęknięcia itp.) nie należy dotykać ekranu dotykowego lub próbować naprawiać go na własną rękę. Z ekranem LCD należy obchodzić się ostrożnie, gdyż jest to element podatny na uszkodzenia w wyniku upadku lub wstrząsów mechanicznych. Nie udzielamy gwarancji na uszkodzenia z winy użytkownika wynikłe z nieprawidłowej obsługi.