Odnośnik

#### Aplikacja „Remote control” nie uczy się pewnych operacji.

W przypadku niektórych pilotów na podczerwień, tablet może nie być w stanie nauczyć się pewnych operacji. Nie świadczy to o usterce.

Czujnik podczerwieni tabletu nie jest skierowany w stronę czujnika w pilocie. Sprawdź położenie czujnika podczerwieni w tablecie, a następnie spróbuj ponownie ustawić czujniki podczerwieni w tablecie i pilocie w odległości około 20 mm do 50 mm [Szczegóły].