Zadanie

# Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci SD

Tablet wyposażony jest w gniazdo kart pamięci SD. Gniazdo to można wykorzystywać do wymiany danych z cyfrowymi aparatami fotograficznymi, kamerami, odtwarzaczami muzycznymi i innymi urządzeniami audio-wideo.

## Wkładanie karty pamięci SD

1. Otwórz pokrywę gniazda kart pamięci SD.

1. Zlokalizuj gniazdo kart pamięci SD.

1. Trzymając kartę pamięci SD skierowaną stykami ku dołowi, ustaw ją w taki sposób, aby strzałka wskazywała gniazdo kart pamięci SD.

Uwaga

- Należy uważać, aby nie włożyć karty pamięci SD w złym kierunku. Włożenie karty do gniazda do góry nogami grozi uszkodzeniem gniazda. Szczegóły można znaleźć w instrukcji karty pamięci SD.

1. Delikatnie wsuń kartę pamięci SD do gniazda i dociśnij, aż wskoczy na swoje miejsce.

1. Wsuń element A w kierunku wskazywanym przez strzałkę, zgodnie z poniższym rysunkiem.

1. Zamknij pokrywę gniazda kart pamięci SD.

1. Upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.

Uwaga

- Zamknięcie pokrywy gniazda kart pamięci SD może być utrudnione z uwagi na występ na spodniej stronie pokrywy zawadzający o kartę pamięci SD. Upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta.

## Wyjmowanie karty pamięci SD

1. Upewnij się, że pliki nie są przesyłane.

1. Zlokalizuj gniazdo kart pamięci SD.

1. Dociśnij kartę pamięci SD do oporu, a następnie zwolnij docisk.

Karta pamięci SD zostanie wysunięta.

1. Trzymając kartę pamięci SD, wyciągnij ją z gniazda.

Zagadnienia pokrewne
Zgodność kart pamięci SD
Uwagi dotyczące kart pamięci SD
Importowanie/Eksportowanie nagrań z karty pamięci SD