Viite

# Huomautuksia Wi-Fi-toiminnon käytöstä

- Paikalliset määräykset voivat rajoittaa Wi-Fi-laitteiden käyttöä joissakin maissa tai joillakin alueilla.

- Wi-Fi-laitteet toimivat 2,4 GHz:n kaistalla, jota käyttävät monet erilaiset laitteet. Wi-Fi-laitteet käyttävät siksi tekniikkaa muiden samaa kaistaa käyttävien laitteiden aiheuttamien häiriöiden eliminoimiseksi. Häiriöt voivat silti aiheuttaa hitaamman tiedonsiirtonopeuden, pienentää verkon kantoaluetta tai aiheuttaa tietoliikennekatkoksia.

- Jos sekä Bluetooth-toiminto että 2,4 GHz:n Wi-Fi-toiminto on otettu käyttöön taulutietokoneessa, häiriöt voivat hidastaa tiedonsiirtoa ja aiheuttaa muita ongelmia.

- Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä matkalla, sinun on ehkä tehtävä sopimus Wi-Fi-yhteyden palveluntarjoajan kanssa.

- Tiedonsiirtonopeudet ja verkon kantoalue voivat vaihdella seuraavien olosuhteiden mukaan:

- Laitteiden välinen etäisyys

- Mahdolliset esteet laitteiden välillä

- Laitekokoonpano

- Signaaliolosuhteet

- Ympäristö (seinämateriaalit jne.)

- Käytettävä ohjelmisto

- Tietoliikenne voi katketa tietyissä signaaliolosuhteissa.

- Teknisissä tiedoissa ilmoitettu tiedonsiirtonopeus on teoreettinen maksimi eikä välttämättä heijasta todellista tiedonsiirtonopeutta.

- Todellinen tiedonsiirtonopeus ei välttämättä ole yhtä nopea kuin taulutietokoneessa näytettävä.

- Tietoliikenne 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-kaistojen välillä ei ole käytettävissä.

- Häiriöt voivat vaikuttaa IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) -laitteiden tiedonsiirtonopeuksiin, kun kyseisiä käytäntöjä käytetään IEEE 802.11b-tuotteiden kanssa. Lisäksi IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n-käytäntöjä käyttävät tuotteet laskevat siirtonopeutta automaattisesti säilyttääkseen yhteensopivuuden IEEE 802.11b-tuotteiden kanssa.

- Kun tiedonsiirto on odotettua hitaampaa, langattoman kanavan vaihtaminen Wi-Fi-reitittimellä voi lisätä nopeutta.

- Käytä Wi-Fi-yhteyttä vain sisällä, kun käytät sitä standardin IEEE 802.11a/n (5 GHz) kanssa.

Läheisiä aiheita
Tekniset tiedot