opravilo

# Polnjenje baterije

Baterija se polni, ko je tablični računalnik priklopljen v električno omrežje. Čas polnjenja je odvisen od načina uporabe tabličnega računalnika.

1. Priloženi kabel USB za več vrat vklopite v napajalnik AC.

1. Napajalni kabel AC vklopite v napajalnik AC.

1. Drugi konec napajalnega kabla AC vklopite v vtičnico.

1. Tablični računalnik obrnite in odstranite pokrov vmesnika z več vrati.

Opomba

- Pokrov vmesnika z več vrati je potreben za zagotavljanje zaščite pred politjem. Pokrov vmesnika z več vrati hranite na varnem mestu.

1. Kabel USB za več vrat vstavite v vmesnik z več vrati na tabličnem računalniku v smeri, kot je prikazano spodaj.

Pokazatelj polnjenja kaže, da se baterija polni.
Nasvet

- Z uporabo pripadajoče priklopne postaje (SGPDS2, naprodaj posebej) za tablični računalnik, lahko baterijo še lažje napolnite.

## Preverjanje napolnjenosti baterije/stanja polnjenja

Napolnjenost baterije lahko preverite v ikoni, ki je prikazana v vrstici stanja v domačem zaslonu.
Pokazatelj polnjenja kaže stanje polnjenja. Pokazatelj polnjenja sveti v različnih barvah, odvisno od napolnjenosti baterije.

Stanje polnjenja | Napolnjenost baterije | Barvni prikaz
Z napajalnikom AC | Nizka (0–15 %) | Rdeča
Srednja (16–89 %) | Oranžna
Polna (90–100 %) | Zelena
Brez napajalnika AC | Nizka (0–15 %) | Rdeča utripajoča
Srednja (16–89 %) | Brez
Polna (90–100 %) | Brez

Opomba

- Pokazatelj napolnjenosti utripa rdeče, ko je napolnjenost baterije nizka in je treba tablični računalnik za nadaljnjo uporabo napolniti.

Povezana tema
Deli in kontrolniki
Specifikacije
Potrditev informacij o prenosu ali posodobitvi v vrstici stanja
Opombe o uporabi napajalnika AC
Opombe o polnjenju