Opravilo

# Vstavljanje/odstranjevanje kartice SIM (SGPT13)

## Vstavljanje kartice SIM

1. Preverite, ali so vsi kabli izklopljeni iz tabličnega računalnika in nato ugasnite tablični računalnik.

1. Odprite pokrov reže za kartico SIM.

1. Vstavite buciko ali majhno papirno sponko (ni priložena) v odprtino za izmet kartice SIM.

Nasvet

- Ob nakupu tabličnega računalnika je na pladenj SIM pritrjena nalepka. Povlecite nalepko, da izvlečete pladenj SIM. Ko vstavite kartico SIM, nalepko odstranite.

1. Izvrzite pladenj SIM.

Opomba

- S pladnjem SIM ravnajte nežno.

1. Kartico SIM položite na pladenj SIM, tako da se izrez kartice prilega pladnju.

Opomba

- Preverite, da na površini kartice ni štrlečih delov, po tem, ko ste kartico odstranili iz plastičnega pakiranja. Če so na kartici štrleči deli, se ta ne bo prilegala pladnju SIM.

1. Vstavite pladenj SIM.

Opomba

- Pazite, da pladnja SIM ne vstavite v nasprotni smeri.

- Pladenj SIM pravilno vstavite v režo kartice SIM (A, spodnja reža). Pazite, da pladnja SIM ne vstavite v režo pomnilniške kartice SD (B, zgornja reža).

1. Del A vstavite v smeri, ki jo nakazuje puščica, kot je prikazano na naslednji ilustraciji.

1. Zaprite pokrov reže za kartico SIM.

1. Preverite, ali se je pokrov pravilno zaprl.

Opomba

- Pokrov reže za kartico SIM bo morda težko zapreti, saj sta pri zapiranju lahko v napoto izboklina na zadnji strani pokrova in pomnilniška kartica SD. Preverite, ali se je pokrov pravilno zaprl.

## Odstranjevanje kartice SIM

1. Sledite navodilom »Vstavljanje kartice SIM« do 4. koraka, nato odstranite kartico SIM iz pladnja.

Povezana tema
Omogočanje mobilnih komunikacij (SGPT13)
Vklop ali izklop tabličnega računalnika
Nastavitev dostopne točke (SGPT13)
Opombe o kartici SIM (SGPT13)