Sklicevanje

# Opombe o uporabi funkcije Wi-Fi

- V nekaterih državah ali regijah je lahko uporaba naprav Wi-Fi omejena z lokalnimi predpisi.

- Naprave Wi-Fi delujejo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, ki ga uporabljajo številne druge naprave. Naprave Wi-Fi s pomočjo tehnologije čim bolj zmanjšajo radijske motnje, ki jih povzročajo druge naprave, ki uporabljajo enak frekvenčni pas. Vendar pa lahko radijske motnje kljub temu upočasnijo hitrost prenosa podatkov, zmanjšajo doseg komunikacije ali privedejo do napake v komunikaciji.

- Če sta v tabličnem računalniku omogočeni obe funkciji, funkcija Bluetooth in funkcija Wi-Fi 2,4 GHz, lahko to privede do motenj, ki upočasnijo hitrost prenosa podatkov ali povzročijo druge težave.

- Za komuniciranje prek Wi-Fi med bivanjem v tujini se obrnite na ponudnika storitev Wi-Fi.

- Hitrost prenosa podatkov in obseg komunikacije se lahko razlikujeta glede na naslednje pogoje:

- Razdalja med napravami

- Prisotnost ovir med napravami

- Konfiguracija naprav

- Stanje signala

- Okolica (zidovi itd.)

- Programska oprema v rabi

- V nekaterih stanjih signala je lahko komunikacija neuspešna.

- Hitrost prenosa podatkov, navedena v specifikacijah, predstavlja teoretični maksimum in morda ne odraža dejanske hitrosti prenosa podatkov.

- Dejanska hitrost podatkov morda ni tako visoka kot hitrost, prikazana na tabličnem računalniku.

- Komunikacija ni mogoča med 2,4 GHz in 5 GHz frekvenčnim pasom Wi-Fi.

- Na hitrost prenosa podatkov za naprave IEEE 802.11g in IEEE 802.11n (2,4 GHz) lahko vplivajo motnje, če se uporabljajo z izdelki IEEE 802.11b. Izdelki, ki uporabljajo IEEE 802.11g in IEEE 802.11n, samodejno znižajo hitrost prenosa za ohranjanje združljivosti z izdelki IEEE 802.11b.

- Če hitrost prenosa podatkov ni dovolj visoka, lahko s spremembo brezžičnega kanala na usmerjevalniku Wi-Fi to hitrost povišate.

- Povezavo Wi-Fi uporabljajte samo v notranjih prostorih, če se uporablja s standardom IEEE 802.11a/n (5 GHz).

Povezana tema
Specifikacije