VAIO-brugervejledning

Opgave

# Sådan udskiftes tastaturets AA-batteri

Udskift tastaturets AA-batteri når batteristrømmen bliver lav.

1. Indstil tastaturets tænd/sluk-knap til OFF.

1. Vend tastaturet om og skub dækslets midte i retningen vist på illustrationen nedenfor.

1. Fjern det gamle batteri og sæt et nyt AA alkaline-batteri i mws (minus (-)-enden først), luk derefter dækslet.

1. Indstil tastaturets tænd/sluk-knap til ON.

Bemærk!

- Udskift med et nyt AA alkaline-batteri.

- Indstil. hvis du ikke vil bruge tastaturet i et stykke tid, tastaturets tænd/sluk-knap til OFF. Fjern. hvis du ikke vil bruge tastaturet i længere tid, dets AA-batteri.

- Udskift, når batteristrømmen bliver lav, straks med et nyt AA-batteri. Det kan føre til batterilækage at lade et tomt batteri sidde i tastaturet.

- Anvend, da tastaturet ikke kan anvendes med et kommercielt tilgængelig genopladeligt batteri, et ikke-genopladeligt AA-batteri. Hvis du benytter et genopladeligt batteri, kan batterilækage forekomme, hvilket giver en funktionsfejl.

- Genoplad ikke et tørcelle AA-batteri.

- Du kan finde flere oplysninger i den medfølgende manual med sikkerhedsoplysninger.

Relaterede emner
Dele og betjeningstaster på tastaturet
Sådan tjekkes tastaturets resterende batteristrøm