VAIO Kullanım Kılavuzu

Görev

# Farenin AA Pilini Değiştirme

Pil gücü azaldığında, faredeki AA pili değiştirin.

1. Farenin güç anahtarını OFF olacak şekilde ayarlayın.

1. Fareyi ters çevirin. Pil kapağının ortasını tutun ve kapağı ok yönünde kaydırın.

1. Eski pili çıkarın ve yeni bir AA alkalin pil takın (eksi (-) ucu önde olacak şekilde), ardından kapağı kapatın.

1. Farenin güç anahtarı ON olacak şekilde ayarlayın.

Not

- Yeni bir AA alkalin pil kullanın.

- Fareyi bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, farenin güç anahtarını OFF olacak şekilde ayarlayın. Fareyi uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, AA pili çıkarın.

- Pil gücü azaldığında, pili en kısa sürede değiştirin. Tükenmiş bir pilin fare içinde tutulması pilin sızıntı yapmasına olabilir.

- Fare piyasada bulunan yeniden şarj edilebilir bir pille kullanılamayacağından, yeniden şarj edilemeyen AA pil kullanın. Yeniden şarj edilebilir bir pil kullanırsanız, oluşabilecek pil sızıntısı arızaya neden olabilir.

- Kuru hücreli bir AA pili yeniden şarj etmeyin.

- Birlikte verilen güvenlik bilgileri kılavuzuna bakın.

İlgili Konu
Farenin Parçaları ve Kontrolleri
Farenin Kalan Pil Gücünü Denetleme