VAIO Kullanım Kılavuzu

Görev

# Bağlantı Noktası Çoğaltıcıyı Takma/Çıkarma

VAIO bilgisayarınızı bir bağlantı noktası çoğaltıcıya takabilirsiniz (birlikte verilmez).

## Bağlantı noktası çoğaltıcıyı takmak için

1. VAIO bilgisayarınızı ve bilgisayara takılı tüm çevre aygıtları kapatın ve cihazları bilgisayardan çıkarın.

İpucu

- VAIO bilgisayarınızın monitör bağlantı noktasına ve HDMI çıkış bağlantı noktasına takılı AC adaptörünü ve kabloları çıkarın. Bu kablolar takılıyken VAIO bilgisayarınızı bağlantı noktası çoğaltıcıya takamazsınız.

1. Bağlantı noktası çoğaltıcıyı bir AC güç kaynağına takın.

Güç kablosunun bir ucunu (1) AC adaptörüne (2) ve diğer ucunu bir AC çıkışına (3) takın.
Ardından AC adaptörden gelen kabloyu, bağlantı noktası çoğaltıcının üzerindeki DC IN bağlantı noktasına (4) takın.
DC IN gösterge ışığı yanar.

1. Bağlantı noktası çoğaltıcı konektör kapağını VAIO bilgisayarınızın altından çıkarın.

Not

- Bağlantı noktası çoğaltıcı konektör kapağını çıkarmak güç olabilir. Kapağı çıkarırken fazla basınç uygulayarak VAIO bilgisayarınıza veya kapağına hasar vermemeye özen gösterin. Çıkardığınız kapağı gelecekte kullanmak üzere saklayın.

1. VAIO bilgisayarınızın alt arka köşelerini, bağlantı noktası çoğaltıcı talimatlarına uyarak hizalayın.

İpucu

- VAIO bilgisayarınıza genişletilmiş pil takımı (birlikte verilmez) takıldığında:
  Bağlantı noktası çoğaltıcıdaki konektörü (2) kaldırmak için tırnağı ok (1) yönünde kaydırın. Bağlantı noktası çoğaltıcıyı taktığınızda, tırnağın sona getirildiğinden.

- VAIO bilgisayarınıza genişletilmiş pil takımı takılmadığında:
  Konektör kaldırılmış durumdayken bilgisayarı takmak konektörlere zarar verebilir. Konektörü indirmek için tırnağı okun zıt yönünde kaydırdığınızdan emin olun.

1. VAIO bilgisayarınızı yavaşça indirin ve bilgisayar yerine oturana dek oklarla gösterilen alanı itin.

VAIO bilgisayarınızı bağlantı noktası çoğaltıcıya doğru itmeyin veya bilgisayara basınç uygulamayın; bu, hem bilgisayara hem de bağlantı noktası çoğaltıcıya zarar verebilir veya bozulmalarına yol açabilir.
Not

- Bağlantı noktası çoğaltıcıyı bir AC güç kaynağına takmak için belirtilen AC adaptörü kullandığınızdan emin olun.

- Bilgisayarı bağlantı noktası çoğaltıcıya takmadan önce VAIO bilgisayarınızı kapattığınızdan emin olun.

- Bağlantı noktası çoğaltıcıya takılıyken VAIO bilgisayarınızı hareket ettirmeyin; bu bağlantı noktası çoğaltıcıyı ayırarak yaralanmaya neden olabilir veya hem bağlantı noktası çoğaltıcıya hem bilgisayara zarar verebilir.

## VAIO bilgisayarınızı yedeklemek için

Verilerinizi bağlantı noktası çoğaltıcıdaki dahili depolama aygıtında yedekleyebilirsiniz.
Verilerinizi yedeklemek için, VAIO bilgisayarınızı bağlantı noktası çoğaltıcıya taktığınızda görülen ekran talimatlarını izleyin. Yedekleme verilerini kaydetmek üzere bir konum seçmek için, sorulduğunda bağlantı noktası çoğaltıcıdaki dahili depolama aygıtını seçin.
İpucu

- Verilerinizi bağlantı noktası çoğaltıcıya ilk kez yedeklediğinizde ilk kurulumu tamamlamanız gerekir. İlk kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Not

- Yedekleme sırasında VAIO bilgisayarınızı bağlantı noktası çoğaltıcıdan ayırmayın.

- Yedekleme ayarla (Set up backup) penceresinde verilerinizi yedeklemeyi planladığınızda, verileriniz otomatik olarak yedeklenir. Programlı yedekleme süresi içinde VAIO bilgisayarınızı bağlantı noktası çoğaltıcıdan çıkarırsanız, verileriniz bozulabilir. Arka plandaki yedeklemeyi fark etmeden bağlantı noktası çoğaltıcının çıkarılmasından kaynaklanan veri bozulmasını önlemek için yedekleme programını değiştirin veya iptal edin.

## Bağlantı Noktası Çoğaltıcıyı çıkarmak için

1. VAIO bilgisayarınızı ve tüm çevre aygıtlarını kapatın.

1. VAIO bilgisayarınızı bağlantı noktası çoğaltıcıdan uzağa kaldırın.

1. Bağlantı noktası çoğaltıcı konektör kapağını VAIO bilgisayarınızın altına geri takın.

Not

- Kaydedilmemiş verileri kaybetmemek için, bağlantı noktası çoğaltıcısından çıkarmadan önce VAIO bilgisayarınızı kapattığınızdan emin olun.

İlgili Konu
Bağlantı Noktası Çoğaltıcıdaki Parçalar ve Kontroller