VAIO kasutusjuhend

KKK

#### Mida teha, kui VAIO arvuti ei saa juhtmeta WANiga ühendust luua?

- Veenduge, et aku on õigesti paigaldatud ja laetud.

- Kui VAIO arvutil on SIM-kaardi kate, siis kontrollige, et see oleks suletud.

- Veenduge, et SIM-kaart lubab 3G või LTE-andmeid ja selle on aktiveerinud teie sideoperaator. SIM-kaardi sisestamisel järgige kindlasti jaotise SIM-kaardi sisestamine juhiseid. [Täpsemalt]

- Vaadake, et teie piirkonnas oleks piisavalt mobiililevi. Lisateavet oma piirkonna levi kohta küsige oma sidekompaniilt.

- Veenduge, et Lennurežiim (Airplane mode) kuval Arvutisätted (PC settings) on olekus Väljas (Off).

- Kontrollige, et Mobiilne lairibaühendus (Mobile Broadband) säte jaotises Raadiovõrguseadmed (Wireless devices) oleks arvutis (On) aknas Arvutisätted (PC settings).

- Veenduge, et pääsupunkti nimi (APN) on teie ühendusehalduri rakenduses õigesti konfigureeritud. Kui see nii pole, võtke õige APN-i saamiseks ühendust oma sideoperaatoriga. Vaadake lisateavet rakendusega kaasasolevast spikrifailist.

- Kontrollige, et teie ühendusehalduri rakendus on raadiolaivõrgu (WWAN) modemi edukalt tuvastanud. Rakendusel võib raadiolaivõrgu modemi tuvastamiseks veidi aega kuluda.

Vihje

- Juhtmeta WAN-võrgu kohta saate lisateavet VAIO kasutajatoe veebisaidilt.