VAIO kasutusjuhend

Viide

# Toetatud kettad
<Optilise ketta ajamiga mudelid>

Selles jaotises kirjeldatakse ketaste tüüpe, mida VAIO arvutiga esitada/salvestada saab.
Paigaldatud optilise ketta ajam oleneb ostetud mudelist. Kontrollige enne kasutamist tehnilisi näitajaid.

## DVD SuperMulti ajamiga mudelid

Optilise ketta ajam toetab järgmiste ketaste taasesitamist ja/või salvestamist.

### Taasesitus ja salvestamine

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (kahepoolne)

- DVD-R DL (kahekihiline)

- DVD-RAM *2*3

### Ainult taasesitus

- CD-ROM

- DVD-ROM

## Blu-ray(TM) Disci ajamiga DVD SuperMultiga mudelid

Optilise ketta ajam toetab järgmiste ketaste taasesitamist ja/või salvestamist.

### Taasesitus ja salvestamine

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (kahepoolne)

- DVD-R DL (kahekihiline)

- DVD-RAM *2*3

- BD-R/RE *4*5*6

### Ainult taasesitus

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

## Blu-ray(TM) Disci ROM-i ajamiga DVD SuperMultiga mudelid

Optilise ketta ajam toetab järgmiste ketaste taasesitamist ja/või salvestamist.

### Taasesitus ja salvestamine

- CD-R/RW *1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (kahepoolne)

- DVD-R DL (kahekihiline)

- DVD-RAM *2*3

### Ainult taasesitus

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

*1 Arvuti ei toeta andmete kirjutamist Ultra Speed CD-RW-le.
*2 Optilise ketta ajam ei toeta DVD-RAMi. Kasutage kassetita või eemaldatava kassetiga kettaid.
*3 Arvuti ei toeta andmete kirjutamist DVD-RAM-i versiooniga 1.0 ühilduvatele ühepoolsetele DVD-RAM-idele (2,6 GB).
Arvuti ei toeta DVD-RAM-i versiooni 2.2/12X-SPEED DVD-RAM-i redaktsiooni 5.0.
*4 Arvuti ei toeta BD-RE ketta vormingu versiooni 1.0 ega kassetiga Blu-ray ketast.
*5 Arvuti toetab andmete kirjutamist BD-R Part1 versioonile 1.1/1.2/1.3 (25 GB mahuga ühekihiline ketas, 50 GB mahuga kahekihiline ketas) ja BD-RE Part1 versioonile 2.1 (25 GB mahuga ühekihiline ketas, 50 GB mahuga kahekihiline ketas).
*6 Arvuti ei toeta BDXL-i(TM).
Märkus

- Optilise ketta ajam ei pruugi toetada mõnda tüüpi kettale kirjutamist või selle taasesitust.

- Optilise ketta ajam ei toeta 8 cm ketaste lugemist, nendele kirjutamist ega 8 cm kettaadapterit.

- Optilise ketta ajam toetab ainult ümmargusi kettaid. Ärge kasutage muu kujuga (täht, süda, kaart jne) või kahjustatud kettaid, sest see võib VAIO arvuti talitlushäire põhjustada.

- DVD video vormingus andmeid saab kirjutada DVD+R-ile (ühe- või kahekihiline), DVD+RW-le/DVD-R-ile (ühe- või kahekihiline) ja DVD-RW-le. DVD video salvestusvormingus andmeid saab kirjutada DVD-R-ile (ühe- või kahekihiline), DVD-RW-le ja DVD-RAM-ile. Kirjutatav ketas oleneb kasutatavast ketaste kirjutamise rakendusest. Vaadake lisateavet rakendusega kaasasolevast spikrifailist.

- Soovitame kasutada Sony kettaid: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R või BD-RE.

- Andmeid ei saa kirjutada DVD-RW-le (6× kirjutamiskiirus), kui optilise ketta ajam ei toeta DVD-RW puhul vähemalt 6× kirjutamist.

- Andmeid ei saa kirjutada DVD+RW-le (8× kirjutamiskiirus), kui optilise ketta ajam ei toeta DVD+RW puhul vähemalt 8× kirjutamist.

- VAIO arvuti on mõeldud laserketta (CD) standardiga ühilduvate ketaste taasesitamiseks. DualDiscid ja mõned autoriõiguse kaitse tehnoloogiaga kodeeritud muusikakettad ei ühildu CD-standardiga. Seega ei pruugi neid kettaid arvutiga esitada saada.

- Kui ostate VAIO arvutiga kasutamiseks eelsalvestatud või tühje kettaid, lugege hoolikalt ketta pakendil olevat teavet, et kontrollida nii taasesituse kui ka salvestamise ühilduvust arvuti optilise ketta ajamitega. Sony ei taga VAIO arvuti optilise ketta ajamite ühilduvust ketastega, mis ei vasta ametlikule CD, DVD või Blu-ray ketta standardile. MITTEÜHILDUVATE KETASTE KASUTAMINE VÕIB PÕHJUSTADA VAIO ARVUTILE PARANDAMATUT KAHJU VÕI TEKITADA RAKENDUSTE KONFLIKTE JA PÕHJUSTADA SÜSTEEMI HANGUMIST.
  Kui teil on küsimus ketaste vormingute kohta, võtke ühendust eelsalvestatud ketta väljaandja või salvestatava ketta tootjaga.

- VAIO arvuti peab olema internetiga ühendatud, et esitada DVD-RW-d, DVD-RAM-i ja DVD-R-i (ühe- või kahekihiline), mis vastab standardile Content Protection for Recordable Media (CPRM).

- Autoriõigusega kaitstud sisu salvestamiseks, redigeerimiseks või esitamiseks kasutab Blu-ray ketas tehnoloogiat Advanced Access Content System (AACS). Blu-ray ketta pidevaks kasutamiseks peate AACS-i võtit värskendama.

- AACS-i võtit saate internetis värskendada. Järgige salvestamise, redigeerimise või taasesituse rakenduse teadet. Kui te AACS-i võtit ei uuenda, ei pruugi te saada salvestada, redigeerida ega esitada autoriõigusega kaitstud sisu.
  Autoriõiguse kaitseta sisu salvestamiseks, redigeerimiseks või esitamiseks ei ole vaja AACS-i võtit värskendada. AACS-i võtme värskendamiseks VAIO arvuti Blu-ray ketta salvestamise või taasesituse rakenduse jaoks on teil alates ostmisest viis aastat. Pärast seda leiate teavet värskenduste kohta tugiveebisaidilt.

- Mõne DVD ja BD-ROM-i ketta sisu esitamiseks on vaja regiooni seadistusi. Ketast ei saa taasesitada, kui optilise ketta ajami regiooni seadistus ei vasta ketta regiooni koodile.

- Autoriõigusega kaitstud Blu-ray ketta sisu ei saa HDMI-ühenduse kaudu esitada ega vaadata, kui välisekraan ei vasta standardile High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP).

- Mõne Blu-ray ketta sisu võib saada esitada standarderaldusvõimega seadmetel või ei saa kasutada analoogvideo väljundit.

Seotud teema
Teave regiooni koodide kohta<Optilise ketta ajamiga mudelid>