VAIO kasutusjuhend

KKK

#### Miks ilmub teade ja Windowsi käivitamine ebaõnnestub, kui VAIO arvuti sisse lülitan?

- BIOS-i buutimissuvandid võivad olla valesti konfigureeritud.
  Vajutage nuppu ASSIST siis, kui teie VAIO arvuti on välja lülitatud, et kuvada kuva VAIO Care Rescue Mode, valige Start BIOS setup ja muutke sätet Boot Mode, seejärel taaskäivitage arvuti.

- Kui kuvatakse teade «Secure Boot Fail (turvaline buutimine ebaõnnestus)», kontrollige järgmist.

- Teie VAIO arvuti võib buutida välisseadme kaudu, mida arvuti ei toeta. Kui väline draiv või USB-seade on arvutiga ühendatud, katkestage selle ühendus ja taaskäivitage arvuti.

- BIOS-i buutimissuvandid võivad olla tehaseseadetest erinevad.
  Vajutage nuppu ASSIST siis, kui teie VAIO arvuti on välja lülitatud, et kuvada kuva VAIO Care Rescue Mode, seejärel valige Start BIOS setup.
  Vajutage klahvi või , et valida vahekaart Security, valige suvand Factory Default ja seejärel vajutage klahvi Enter.
  Kinnitusviiba ilmumisel vajutage klahvi Enter ja taaskäivitage arvuti.

- Kui teade ilmub ka pärast VAIO arvuti taaskäivitamist, taastage arvuti, kasutades sisseehitatud kõvakettal või SSD-l olevaid taasteandmeid või kasutades enda loodud taastekandjat. [Täpsemalt]

- BIOS-i buutimissuvandid võivad olla valesti konfigureeritud.
  Kui teie VAIO arvuti operatsioonisüsteem erineb eelinstallitud süsteemist, vajutage nuppu ASSIST sel ajal, kui arvuti on välja lülitatud, et kuvada kuva VAIO Care Rescue Mode, seejärel valige Start BIOS setup.
  Vajutage klahvi või , et valida vahekaart Security, muutke säte Secure Boot valikule Disabled ja seejärel taaskäivitage arvuti.