# Guide de l'utilisateur

# Ordinateur personnel Série ESVE14A3

Imprimer

## Que faire si le pointeur ne bouge pas ?

- Si votre doigt touche un bord du pavé tactile, le pointeur ne bougera pas. Vous devrez éloigner votre doigt, puis le replacer au centre du pavé tactile.

- Selon l'état de votre ordinateur VAIO, il se peut que le pointeur ne se déplace pas temporairement de la manière escomptée.

  Dans ce cas, patientez quelques instants avant de déplacer à nouveau le pointeur.

  Si le pointeur ne bouge toujours pas, appuyez sur les touches Ctrl + Alt + Delete, et sélectionnez (Arrêter (Shut down)) dans l'angle inférieur droit de l'écran de l'ordinateur, puis Arrêter (Shut down).

  Si le problème persiste, maintenez le bouton d'alimentation (Marche/Arrêt (Power)) enfoncé ou faites glisser le commutateur (Marche/Arrêt (Power)) vers la droite pendant plus de quatre secondes.

  La mise hors tension de l'ordinateur à l'aide des touches Ctrl + Alt + Delete, du bouton d'alimentation (Marche/Arrêt (Power)) ou du commutateur (Marche/Arrêt (Power)) peut entraîner la perte des données non enregistrées.

- Le pavé tactile peut être désactivé. Voir la section Pourquoi ne puis-je pas utiliser le pavé tactile ? pour plus d'informations.

Haut de la page