# Bruksanvisning

# PersondatorVAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Skriv ut

## Skivor som stöds (modeller med optiska skivenheter)

Det här avsnittet innehåller information om vilka medietyper som kan användas för inspelning och uppspelning på VAIO-datorn.

Vilken optisk skivenhet som är installerad varierar beroende på vilken modell du har köpt. Läs specifikationerna innan du använder den.

### För modeller med DVD SuperMulti-enhet

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

#### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM*2*3

#### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

### För modeller med Blu-ray Disc(TM)-enhet med DVD SuperMulti

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

#### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (ett lager)/DL (två lager), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (tre lager), BD-RE TL*5

#### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### För modeller med Blu-ray Disc(TM) ROM-enhet med DVD SuperMulti

Den optiska skivenheten har stöd för uppspelning och/eller inspelning av följande media.

#### Uppspelning och inspelning

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (två lager)

- DVD-R DL (två lager)

- DVD-RAM*2*3

#### Endast uppspelning

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (ett lager)/DL (två lager), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Det går inte att överföra data till Ultra Speed CD-RW.

*2 Den optiska skivenheten stöder inte DVD-RAM-kassetter. Använd skivor utan kassett eller skivor med öppningsbar kassett.

*3 Det går inte att överföra data till DVD-RAM-media med en sida (2,6 GB) som är kompatibla med DVD-RAM Version 1.0. DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 stöds inte.

*4 BD-RE Disc-media i version 1.0-format och Blu-ray Disc-media med kassett stöds inte.

*5 Tillgängligt om den optiska diskenheten stöder BDXL(TM)-media. Vissa appar har kanske inte stöd för uppspelning och/eller inspelning av BD-R TL/BD-RE TL-media. De förinstallerade apparna kan variera beroende på vilken modell du köpt. Mer information finns i hjälpfilerna som medföljde apparna. Andra spelare kanske inte stöder uppspelning av BD R TL/BD-RE TL-media som du spelat in data på via VAIO-datorn. Kontrollera att spelaren har stöd för BD R TL/BD-RE TL-media.

#### OBS!

- Det kan hända att den optiska skivenheten inte stöder överföring eller uppspelning av vissa typer av media.

- Den optiska skivenheten stöder inte överföring till 8 cm-skivor.

- Den optiska enheten stöder bara runda skivor. Använd inte skivor med annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga o.s.v.) eller skadade skivor eftersom VAIO-datorn kan sluta fungera som den ska.

- DVD-Video-format kan överföras till media av typen DVD+R (ett lager eller två lager), DVD+RW/DVD-R (ett lager eller två lager) och DVD-RW. DVD-VR-format (Video Recording) går att överföra till media av typen DVD-R (ett lager eller två lager), DVD-RW och DVD-RAM. Skrivbara media varierar beroende på vilken skivbränningsapp du använder. Mer information finns i hjälpen för appen.

- Vi rekommenderar att du använder media från Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R och BD-RE.

- Det går inte att överföra data till DVD-RW-media (6x-skrivning) såvida inte den optiska skivenheten stöder minst 6x-skrivning för DVD-RW-media.

- Det går inte att överföra data till DVD+RW-media (8x-skrivning) såvida inte den optiska skivenheten stöder minst 8x-skrivning för DVD+RW-media.

- Din VAIO-dator har utformats för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc). DualDisc- och vissa musikskivor som har kodats med copyrightskydd följer inte standarden för CD-standard. Dessa skivor är eventuellt inte kompatibla med datorn.

- Läs informationen på förpackningen när du köper färdiga eller tomma skivor som du planerar att använda på VAIO-datorn och kontrollera att skivorna är kompatibla för uppspelning och inspelning med datorns optiska skivenheter. Sony garanterar INTE att VAIO-datorns optiska skivenheter fungerar med skivor som inte följer med den officiella CD-, DVD- eller Blu-ray Disc-standarden. OM DU ANVÄNDER INKOMPATIBLA SKIVOR KAN DET SKADA VAIO-DATORN ELLER SKAPA APPKONFLIKTER SOM GÖR ATT SYSTEMET HÄNGER SIG.

  Om du har frågor om formatet på en skiva kontaktar du utgivaren eller tillverkaren.

- VAIO-datorn måste anslutas till Internet för att kunna spela media av typen DVD-RW, DVD-RAM och DVD-R (ett lager eller två lager) som är kompatibla med standarden CPRM (Content Protection for Recordable Media).

- Blu-ray Disc-skivor använder tekniken AACS (Advanced Access Content System) för inspelning, redigering och uppspelning av upphovsrättsskyddat material. Du måste uppdatera AACS-nyckeln om du vill kunna fortsätta spela upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-media.

- Du kan uppdatera AACS-nyckeln via Internet. Följ anvisningarna som visas i appen för inspelning, redigering eller uppspelning du använder. Om du inte uppdaterar AACS-nyckeln kanske du inte kan spela in, redigera eller spela upp upphovsrättsskyddat material.

  Du behöver inte uppdatera AACS-nyckeln för att spela in, redigera eller spela upp material som inte är upphovsrättsskyddat. Du kan uppdatera AACS-nyckeln för inspelnings- eller uppspelningsappen för Blu-ray Disc på VAIO-datorn under fem år efter inköpet. Efter fem år får du anvisningar om uppdateringen på supportwebbplatsen.

- Regioninställningar krävs för visst innehåll på DVD och BD-ROM. Om regioninställningen på den optiska skivenheten inte stämmer överens med regionkoden på skivan går det inte att spela upp innehållet.

- Om den externa skärmen inte följer HDCP-standarden (High-bandwidth Digital Content Protection) kan du inte spela upp eller visa innehåll på upphovsrättsskyddade Blu-ray Disc-skivor via en HDMI-anslutning.

- En del Blu-ray Disc-innehåll kan begränsa videoutdata till standarddefinitionen eller förhindra analoga videoutdata.

Gå till början av sidan

### Relaterade avsnitt

- Om regionkoder (modeller med optiska skivenheter)

Gå till början av sidan