#

# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

## Käyttöohjeet

### Windows 8: Perusteet

#### Virta

- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen
- Lepotilan käyttäminen
- Lepotilaan siirtyminen, sammuttaminen tai käynnistäminen uudelleen

#### Näyttö

- Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko
- Työpöytä (Desktop) – avaaminen

#### Internet

- Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen

#### Salasana

- Tietoja käyttäjätilityypeistä
- Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

#### Sovellukset

- Käyttäjätilin vaihtaminen
- Käynnissä olevien sovellusten tarkistaminen
- Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen
- Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen
- Sovellusten sulkeminen
- Sovellusvalikoiden avaaminen
- Sovelluksen vaihtaminen

#### Windows

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen

#### Valikko

- Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen
- Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko
- Oikopolkujen avaaminen
- Työpöytä (Desktop) – avaaminen

#### Windows 8

- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen
- Lepotilan käyttäminen

#### Kauppa

- Käyttäjätilin vaihtaminen
- Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen

#### ohje ja tuki

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen

#### Käyttäjätili

- Tietoja käyttäjätilityypeistä
- Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

### Osatiedot

#### VAIO-tietokone

- Etuosan osat ja hallintapainikkeet
- Pohjan osat ja hallintapainikkeet
- Sivujen osat ja hallintapainikkeet

### Määritys

#### VAIO-tietokone

- Asianmukaisen työympäristön luominen
- Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

#### Virta

- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)
- Akun lataaminen
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen
- Liittäminen virtalähteeseen

#### Akku

- Akun lataaminen
- Akun käyttöön liittyviä huomautuksia

#### Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet

- Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

#### Windows 8

- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

### Verkko / Internet

#### Internet

- Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa
- Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen
- Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Tietoja lähiverkosta (LAN)
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

#### Lähiverkko (LAN)

- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Tietoja lähiverkosta (LAN)
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

#### Wi-Fi

- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

#### Sovellukset

- Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen

#### Kauppa

- Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen

### Liitännät

#### VAIO-tietokone

- LAN-portin käyttö

#### Virta

- Liittäminen virtalähteeseen

#### Näyttö

- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta
- Näyttötilojen valitseminen
- Usean näytön käyttäminen
- Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia
- HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

#### HDMI

- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta
- HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

#### Lisälaitteet

- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta
- Näyttötilojen valitseminen
- Usean näytön käyttäminen
- Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia
- Äänentoistolaitteen vaihtaminen
- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

#### CD/DVD/BD-asema

- Ulkoisen laitteen kytkeminen

#### Äänet

- Äänentoistolaitteen vaihtaminen
- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin
- Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen

#### Kaiuttimet

- Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen

#### Kuulokkeet

- Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen

#### Optinen digitaalilähtö

- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

#### Internet

- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen
- Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Tietoja lähiverkosta (LAN)
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

#### Lähiverkko (LAN)

- LAN-portin käyttö
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Tietoja lähiverkosta (LAN)
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

#### Wi-Fi

- Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia
- Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen
- Tietoja Internet-yhteyspalveluista
- Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta
- Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

#### BLUETOOTH

- BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttöön liittyviä huomautuksia
- Tietoja BLUETOOTH(R)-tietoturvasta
- BLUETOOTH(R)-yhteyksien lopettaminen
- Viestintä muiden BLUETOOTH(R)-laitteiden (kuten hiiren) kanssa
- Tietoja BLUETOOTH(R)-toiminnosta

#### USB

- USB-laitteen kytkeminen
- USB-laitteen lataaminen

### Asetukset

#### VAIO-tietokone

- ASSIST-painike
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta
- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)
- VAIO-tietokoneen päivittäminen
- VAIO Update -sovelluksen käyttäminen
- Järjestelmätietojen tarkasteleminen
- VAIO-tietokoneen mukauttaminen

#### Virta

- Virrankäyttösuunnitelman valitseminen
- Lepotilan käyttäminen
- Lepotilaan liittyviä huomautuksia
- Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia

#### Näyttö

- Tekstin koon (DPI-tarkkuuden) suurentaminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen
- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta
- Näyttötilojen valitseminen
- Usean näytön käyttäminen
- Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia
- Kosketusnäytön käyttäminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen
- Nestekidenäytön kirkkauden muuttaminen

#### HDMI

- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta
- HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

#### Lisälaitteet

- Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta
- Näyttötilojen valitseminen
- Usean näytön käyttäminen
- Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia
- Äänentoistolaitteen vaihtaminen
- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

#### CD/DVD/BD-asema

- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

#### Äänet

- Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen
- Äänentoistolaitteen vaihtaminen
- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin
- Äänenvoimakkuuden säätäminen Windowsissa
- Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen
- VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen toistaminen ClearAudio+-tilassa

#### Kaiuttimet

- Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen
- VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen toistaminen ClearAudio+-tilassa

#### Mikrofoni

- Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

#### Optinen digitaalilähtö

- Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

#### Painike

- ASSIST-painike

#### Palautus

- ASSIST-painike

#### Näppäimistö

- Näppäimistön taustavaloasetusten muuttaminen (näppäimistön taustavalon sisältävät mallit)

#### Kosketuslevy

- Eletoiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
- Kosketuslevyn napautustoiminnon poistaminen käytöstä
- Kosketuslevyn ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
- Kosketuslevyn käyttäminen

#### Kamera

- Sisäisen kameran käyttäminen (sisäisen kameran sisältävät mallit)

#### Internet

- Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa

#### Salasana

- Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen
- Windows-salasanan luominen/muuttaminen/poistaminen
- Käynnistyssalasanan poistaminen
- Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

#### Muistimoduuli

- Järjestelmätietojen tarkasteleminen

#### BIOS

- ASSIST-painike
- Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta
- Käynnistyssalasanan poistaminen

#### Palvelu ja tuki

- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)
- VAIO-tietokoneen päivittäminen
- VAIO Update -sovelluksen käyttäminen

#### Kosketusnäyttö

- Tekstin koon (DPI-tarkkuuden) suurentaminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Kosketusnäytön käyttäminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### Suojaus

- VAIO-tietokoneen päivittäminen

#### Valikko

- Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen

#### Windows 8

- Lepotilan käyttäminen

#### Käyttäjätili

- Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

### Toisto

#### CD/DVD/BD-asema

- Levyn asettaminen/poistaminen (optisen levyaseman sisältävät mallit)
- Tietoja aluekoodeista (Optisen levyaseman sisältävät mallit)
- Tuetut levyt (optisen levyaseman sisältävät mallit)

### Varmuuskopiointi / palautus

#### VAIO-tietokone

- ASSIST-painike
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta
- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

#### CD/DVD/BD-asema

- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

#### Painike

- ASSIST-painike

#### Palautus

- ASSIST-painike
- Palautussisällön poistaminen levytilan vapauttamiseksi
- Palauttaminen palautusvälineeltä
- Palautusvälineen luominen
- Palautusosion koon tarkistaminen
- Palautusta koskevia huomautuksia
- Tietoja palauttamisesta
- Palauttaminen palautusosiosta
- VAIO-tietokoneen siivoaminen

#### BIOS

- ASSIST-painike
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

#### Varmuuskopiointi

- Tietoja varmuuskopiointitavoista
- Tietoja varmuuskopioinnista
- Palautuspisteen luominen
- Järjestelmätiedostojen palauttaminen palautuspisteen avulla, kun Windowsia ei voi käynnistää
- Tietojen varmuuskopiointi, kun Windowsia ei voi käynnistää
- Tietojen palauttaminen VAIO Data Restore Tool -sovelluksella

#### Palvelu ja tuki

- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

#### Sisäinen tallennuslaite

- Palautussisällön poistaminen levytilan vapauttamiseksi
- Osioiden luominen
- Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)
- Palautusosion koon tarkistaminen

#### Osio

- Osioiden luominen
- Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)

#### Päivitä

- Tietoja palauttamisesta
- VAIO-tietokoneen siivoaminen

### Suojaus

#### VAIO-tietokone

- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)
- VAIO Update -sovelluksen käyttäminen

#### Internet

- Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa

#### Salasana

- Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen
- Windows-salasanan luominen/muuttaminen/poistaminen
- Käynnistyssalasanan poistaminen

#### BIOS

- Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen
- Käynnistyssalasanan poistaminen

#### Palvelu ja tuki

- VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)
- VAIO Update -sovelluksen käyttäminen

### Muut toiminnot

#### VAIO-tietokone

- LAN-portin käyttö

#### Virta

- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen
- Latauksen merkkivalon tilaluettelo
- Lepotilan käyttäminen
- Akun lataaminen
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen
- Tietoja lepotilasta
- Rapid Wake (lepotila) -asetusten muuttaminen

#### Akku

- Latauksen merkkivalon tilaluettelo
- Akun lataaminen
- Akun käyttöiän pidentäminen
- Tietoja lepotilasta
- Rapid Wake (lepotila) -asetusten muuttaminen
- Akun latauskapasiteetin tarkistaminen

#### Näyttö

- Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Kosketusnäytön käyttäminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Tietoja kosketusnäytöstä (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### CD/DVD/BD-asema

- Levyn asettaminen/poistaminen (optisen levyaseman sisältävät mallit)

#### Näppäimistö

- Merkkien syöttäminen kosketusnäyttötoiminnoilla (kosketusnäytöillä varustetut mallit)
- Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot

#### Kosketuslevy

- Kosketuslevyn käyttäminen

#### Kamera

- Sisäisen kameran käyttämiseen liittyviä huomautuksia (sisäisen kameran sisältävät mallit)
- Sisäisen kameran käyttäminen (sisäisen kameran sisältävät mallit)

#### Lähiverkko (LAN)

- LAN-portin käyttö

#### USB

- USB-laitteen kytkeminen
- USB-laitteen lataaminen

#### Muistikortti

- SD-muistikorttien kytkeminen
- SD-muistikortin käyttöön liittyviä huomautuksia
- SD-muistikorttien poistaminen

#### Sisäinen tallennuslaite

- Osioiden luominen
- Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)

#### Kosketusnäyttö

- Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Kosketusnäytön käyttäminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Tietoja kosketusnäytöstä (kosketusnäytöllä varustetut mallit)
- Merkkien syöttäminen kosketusnäyttötoiminnoilla (kosketusnäytöillä varustetut mallit)

#### Osio

- Osioiden luominen
- Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)

#### NFC/One touch -toiminnot

- NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuteen liittyviä huomautuksia (NFC-yhteensopivat mallit)
- NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden poistaminen käytöstä (NFC-yhteensopivat mallit)
- Tietoja One touch -toiminnot (NFC -yhteensopivista malleista)
- Tietoja NFC-ominaisuudesta (NFC-tuetut mallit)
- NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käyttäminen (NFC-yhteensopivat mallit)

#### Windows

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen

#### Windows 8

- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen
- Lepotilan käyttäminen

#### ohje ja tuki

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen

### Tiedotteet

#### Lue tämä ensin

- Lue tämä ensin

#### VAIO-tietokone

- Asianmukaisen työympäristön luominen
- Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen
- VAIO-tietokoneen päivittäminen

#### CD/DVD/BD-asema

- Tietoja aluekoodeista (Optisen levyaseman sisältävät mallit)
- Levyjen käsitteleminen (Optisen levyaseman sisältävät mallit)
- Tuetut levyt (optisen levyaseman sisältävät mallit)
- Levyjen käsittelemiseen liittyviä huomautuksia (optisen levyaseman sisältävät mallit)

#### Huolto ja ylläpito

- VAIO-tietokoneen/nestekidenäytön puhdistaminen

#### Tärkeä huomautus

- Turvallisuustietoja
- Sisäisen tallennuslaitteen käsitteleminen
- Tietoja ohjelmistolisensseistä
- Tavaramerkit
- Tietoja kansainvälisestä ENERGY STAR(R) -ohjelmasta

#### Palvelu ja tuki

- Tietoja Internet-tukisivustosta
- VAIO-tietokoneen päivittäminen
- VAIO-tietokoneen yleisten ongelmien ratkaiseminen

#### Tuotteen rekisteröinti

- Tietoja Internet-tukisivustosta

#### Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet

- Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

#### Suojaus

- VAIO-tietokoneen päivittäminen

## Vianmääritys

### Laite

#### Virta

- Miksi näkyviin tulee viesti, ja Windowsin käynnistys ei onnistu, kun kytken VAIO-tietokoneen virran päälle?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei käynnisty tai virtapainike ei toimi (vihreä latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti)?
- Miksi VAIO-tietokone sammuu automaattisesti?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen sammuttaminen ei onnistu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos vihreä virran merkkivalo syttyy virtapainiketta painettaessa, mutta tietokoneen näytössä ei näy mitään?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei käynnisty (vihreä virran merkkivalo ei syty)?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO Care (Rescue Mode) -ruutu tulee näkyviin, kun kytken VAIO-tietokoneen virran päälle?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei palaa lepotilasta normaalitilaan näppäimistöä tai kosketuslevyä käyttämällä?
- Mitä pitäisi tehdä, jos horrostila ei ole käytettävissä tai VAIO-tietokone ei siirry horrostilaan?

#### Akku

- Miksi en pysty lataamaan akkua täyteen?
- Miksi VAIO-tietokone hidastuu ja suorittimen kellotaajuus laskee, kun tietokonetta käytetään akkuvirralla?

#### Näyttö

- Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat välkkyvät?
- Miksei etsimessä näy kuvaa tai kuvan laatu on huono?
- Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?
- Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?
- Miten nestekidenäytön kirkkautta voi muuttaa?
- Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoisessa näytössä tai televisiossa ei näy kuvaa?
- Miten pitäisi toimia, jos videot eivät näy sujuvasti?
- Mitä pitäisi tehdä, jos TV-näytössä tai HDMI-lähtöporttiin kytketyssä ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa?
- Miten pitäisi toimia, jos videot eivät näy tietokoneen näytöllä?
- Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näyttö pimenee?
- Mitä pitäisi tehdä, jos jotkin kohteet eivät mahdu tietokoneen näyttöön?

#### HDMI

- Mitä pitäisi tehdä, jos TV-näytössä tai HDMI-lähtöporttiin kytketyssä ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa?

#### CD/DVD/BD-asema

- Miksi tietojen kirjoittaminen kirjoitettavalle DVD-levylle kestää pitkään?
- Mitä pitäisi tehdä, jos levyä ei voi poistaa optisesta levyasemasta?
- Miksi en pysty kirjoittamaan tietoja levylle?
- Mitä pitäisi tehdä, jos levyä ei voi toistaa tai toiston aikana on havaittavissa kuvan hyppimistä ja/tai äänikatkoksia?

#### Äänet

- Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?
- Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofonin ääni kiertää kaiuttimissa?
- Mitä pitäisi tehdä, jos kaiuttimista tai kuulokkeista ei kuulu ääntä?
- Mitä pitäisi tehdä, ääni katkeilee video- tai äänitoiston aikana?
- Mitä pitäisi tehdä, jos digitaaliseen lähtöporttiin, kuten HDMI-lähtöporttiin, kytketystä digitaalisesta äänilaitteesta ei kuulu ääntä?

#### Mikrofoni

- Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?
- Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofonin ääni kiertää kaiuttimissa?

#### Näppäimistö

- Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistön asetukset ovat virheelliset?
- Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistöllä ei voi kirjoittaa tiettyjä merkkejä?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen näyttö jumiutuu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei toimi?
- Mitä pitäisi tehdä, jos numeronäppäimistöllä ei voi kirjoittaa numeroita?

#### Kosketuslevy

- Miksi en pysty käyttämään kosketuslevyä?
- Miten voi välttää kosketuslevyn hipaisemista johtuvat tahattomat napsautukset?
- Miten kosketuslevyn voi poistaa käytöstä?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen näyttö jumiutuu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei toimi?

#### Kamera

- Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat välkkyvät?
- Miksi videon syöttö sisäisestä kamerasta keskeytyy hetkeksi?
- Miksei etsimessä näy kuvaa tai kuvan laatu on huono?
- Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?
- Miksi otettujen kuvien laatu on huono?

#### Lähiverkko (LAN)

- Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?
- Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (Internetiin)?

#### Wi-Fi

- Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?
- Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (Internetiin)?

#### BLUETOOTH

- Miksi BLUETOOTH(R)-yhteys on hidas?
- Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-toimintoa, kun kirjaudun VAIO-tietokoneeseen tavallisena käyttäjänä?
- Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-laitteita, kun käyttäjää vaihdetaan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?
- Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-kuvaketta ei näy ilmaisinalueella?
- Mitä pitäisi tehdä, jos muut BLUETOOTH(R)-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä VAIO-tietokoneeseen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttö ei onnistu?

#### Salasana

- Mitä pitäisi tehdä, jos näyttöön tulee Enter Onetime Password -ilmoitus, eikä Windows käynnisty, koska annan väärän käynnistyssalasanan kolme kertaa peräkkäin?
- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan Windows-salasanan?

#### BIOS

- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

#### USB

- Mitä pitäisi tehdä, jos en voi ladata USB-latausta tukevaan USB-porttiin liitettyä laitetta?

#### Muistikortti

- Miksi en pysty kirjoittamaan tietoja muistikortille?

#### Ohjelmisto

- Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

#### Tietokone

- Miksi VAIO-tietokone hidastuu ja suorittimen kellotaajuus laskee, kun tietokonetta käytetään akkuvirralla?

#### NFC/One touch -toiminnot

- Mitä pitäisi tehdä, jos NFC/One touch -toiminnot -käyttö ei onnistu?

### Sovellukset

#### Näyttö

- Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

#### Ohjelmisto

- Mitä on tehtävä, jos pelisovellus ei toimi tai se lakkaa toistuvasti toimimasta?
- Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

### Verkko / Internet

#### Lähiverkko (LAN)

- Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?
- Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (Internetiin)?

#### Wi-Fi

- Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?
- Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (Internetiin)?

#### BLUETOOTH

- Miksi BLUETOOTH(R)-yhteys on hidas?
- Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-toimintoa, kun kirjaudun VAIO-tietokoneeseen tavallisena käyttäjänä?
- Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-laitteita, kun käyttäjää vaihdetaan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?
- Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-kuvaketta ei näy ilmaisinalueella?
- Mitä pitäisi tehdä, jos muut BLUETOOTH(R)-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä VAIO-tietokoneeseen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttö ei onnistu?

### Varmuuskopiointi / palautus

#### Palautus

- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone muuttuu epävakaaksi (Windows käynnistyy)?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone muuttuu epävakaaksi (Windows ei käynnisty)?
- Mitä pitäisi tehdä, jos en pysty aloittamaan palautusprosessia tai tekemään sitä loppuun?
- Mitä pitäisi tehdä, jos palautusvälineen luonti ei onnistu?
- Miten voin luoda palautusvälineen?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen palautus palautusosiosta ei onnistu?
- Miten voin palauttaa VAIO-tietokonejärjestelmän tehtaalla määritettyihin oletusasetuksiinsa?
- Miten voin asentaa uudelleen alkuperäiset sovellukset ja ohjaimet?

### Suojaus

#### Salasana

- Mitä pitäisi tehdä, jos näyttöön tulee Enter Onetime Password -ilmoitus, eikä Windows käynnisty, koska annan väärän käynnistyssalasanan kolme kertaa peräkkäin?
- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan Windows-salasanan?

#### BIOS

- Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

### Lisälaitteet

#### USB

- Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei tunnista USB-laitetta?

#### Tulostin

- Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?
- Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei tunnista USB-laitetta?

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta (Power) ja Sammuta (Shut down).

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta (Shut down) pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen

Kun VAIO-tietokoneen asetuksia on muutettu tai siihen on asennettu sovelluksia, tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. ValitseVirta (Power) ja Käynnistä uudelleen (Restart).
   VAIO-tietokone käynnistyy uudelleen.

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta (Power) ja Lepotila (Sleep).

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetus).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta (Power)) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljän sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Painat painiketta(Virta (Power)) (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Lepotilaan siirtyminen, sammuttaminen tai käynnistäminen uudelleen

Voit asettaa VAIO-tietokoneen lepotilaan, sammuttaa sen tai käynnistää sen uudelleen toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. ValitseVirta (Power) ja Lepotila (Sleep), Sammuta (Shut down) tai Käynnistä uudelleen (Restart).

## Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko

Voit sijoittaa aloitusnäyttöön eniten käyttämiesi sovellusten, työpöytien ja Internet-sivustojen pikakuvakkeita.

### Yleiskuvaus

1. Ruudut

   Valitse laatta käynnistääksesi sovelluksen ja personalisoi Aloitus (Start)-näyttö lisäämällä laattoja ja järjestelemällä niitä uudelleen.

2. Oikopolut

   Voit etsiä sovelluksia ja tiedostoja, jakaa sisältöä, toistaa sisältöä muissa laitteissa ja tulostaa ja määrittää VAIO-tietokoneen.

### Aloitus (Start) -näytön avaaminen

#### Kosketustoimintojen käyttö (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Avaa oikopolut ja napauta sitten oikopolkuaAloitus (Start). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Avaa oikopolut ja napsauta sittenAloitus (Start). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

#### Näppäimistön käyttö

Paina(Windows) -näppäintä.

## Työpöytä (Desktop) – avaaminen

Voit siirtyä työpöydälle ruudun kautta aivan kuten avaisit sovelluksen. Voit avata työpöydän toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Aloitus (Start)-näyttö ja valitse Työpöytä (Desktop)-ruutu. (Lisätietoja Aloitus (Start)-näytön avaamisesta on kohdassa Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko.)

## Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa (Windows Store) sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa (Windows Store).

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä.

2. Avaa Aloitus (Start)-näyttö ja valitse Kauppa (Store)-ruutu. (Lisätietoja Aloitus (Start)-näytön avaamisesta on kohdassa Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

## Tietoja käyttäjätilityypeistä

Windows 8:ssa on kahdentyyppisiä käyttäjätilejä: paikallinen tili ja Microsoft-tili.

#### Paikallinen tili

Paikallinen tili on käyttäjätunnus ja salasana, jotka asetetaan VAIO-tietokoneeseen. Koska paikallista tiliä on tarkoitus käyttää yhdessä tietokoneessa, samaa tiliä ei voi käyttää useissa tietokoneissa.

#### Vihje

- Paikallisen tilin salasana ei ole pakollinen. Jos unohdat paikallisen tilin salasanan, palauta VAIO-tietokone.

#### Microsoft-tili

Microsoft-tili on käyttäjätunnus ja salasana, joilla kirjaudutaan Microsoft-palveluihin. Koska jokaiselle käyttäjälle voidaan määrittää Microsoft-tili, voit käyttää samaa tiliä useissa tietokoneissa. Kun haluat ladata sovelluksia Windows-kauppa (Windows Store) -palvelusta, sinun täytyy vaihtaa paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin.

#### Vihje

- Microsoft-tilin salasana on pakollinen. Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

Windows 8:ssa voit siirtyä paikallisen tilin ja Microsoft-tilin välillä.

Siirtymällä paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin voit ladata sovelluksia Windows-kauppa (Windows Store) -palvelusta.

Voit luoda Microsoft-tilin tai siirtyä siihen noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Käyttäjät (Users).
4. Valitse Siirry käyttämään Microsoft-tiliä (Switch to a Microsoft account).
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Kun haluat siirtyä käyttämään paikallista tiliä, valitse vaiheessa 4 Siirry käyttämään paikallista tiliä eikä Siirry käyttämään Microsoft-tiliä (Switch to a Microsoft account).

- Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Käyttäjätilin vaihtaminen

Voit vaihtaa käytössä olevan käyttäjätilin toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Aloitus (Start)-näyttö ja valitse tilin nimi tietokoneen näytön oikeasta yläkulmasta. (Lisätietoja Aloitus (Start)-näytön avaamisesta on kohdassa Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko.)
2. Valitse haluamasi tilin nimi.

#### Vihje

- Uuden käyttäjätilin luominen edellyttää järjestelmänvalvojana kirjautumista. Avaa sitten oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings) ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Käyttäjät (Users).

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Käynnissä olevien sovellusten tarkistaminen

Voit tuoda Aloitus (Start)-näyttöön luettelon käynnissä olevista sovelluksista. Lisätietoja on kohdassa Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko.

#### Kosketustoimintojen käyttö (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Sipaise vasemmasta reunasta keskustaa kohti, kunnes näkyviin tulee pieni sovelluskuvake, ja vedä sitten kuvake takaisin vasenta reunaa kohti.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Osoita vasenta yläkulmaa () ja siirry alaspäin ().

#### Näppäimistön käyttö

Paina(Windows)-näppäintä ja Tab-näppäintä samanaikaisesti.

## Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen

Voit etsiä oikopoluista sovelluksia, tiedostoja ja asetuksia ja käynnistää sitten haluamasi sovellukset tai avata tiedostoja tai asetuksia.

Kun haluat tehdä niin, avaa oikopolut, valitseHae (Search) ja toimi seuraavien ohjeiden mukaan. Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

1. Kirjoita avainsana hakuruutuun ().
2. Tarkenna hakutuloksia valitsemalla Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) tai Tiedostot (Files) ().
3. Valitse haluamasi sovellus tai tiedosto ().

#### Vihje

- Kun avaatHae (Search) -oikopolun tiettyjen Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten ollessa käynnissä, voit tehdä hakuja käynnissä olevista sovelluksista. Jos sovelluksia ei ole käynnissä, voit tehdä haun sovelluksista valitsemalla hakuruudun alapuolelta Sovellukset (Apps) vaiheessa 2.

## Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa (Windows Store) sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa (Windows Store).

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä.

2. Avaa Aloitus (Start)-näyttö ja valitse Kauppa (Store)-ruutu. (Lisätietoja Aloitus (Start)-näytön avaamisesta on kohdassa Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

## Sovellusten sulkeminen

Voit sulkea parhaillaan käynnissä olevia sovelluksia toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

#### Kosketustoimintojen käyttö (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

1. Kun sovellus on auki, osoita näytön yläkohtaan keskelle.

2. Vedä sovellus näytön alareunaan niin, että sovellus häviää näytöstä.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

1. Kun sovellus on avoinna, siirrä osoitin näytön yläreunaan keskelle, kunnes käsikuvake tulee näkyviin.

2. Vedä sovellus näytön alareunaan niin, että sovellus häviää näytöstä.

#### Näppäimistön käyttö

Paina Alt-näppäintä ja F4-näppäintä samanaikaisesti.

## Sovellusvalikoiden avaaminen

Monissa sovelluksissa on sovellusvalikoita, joiden avulla voit hallita sovellusta. Voit avata sovellusvalikon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

#### Kosketustoimintojen käyttö (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Sipaise alareunasta ylöspäin.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Kun sovellus on auki, napsauta oikealla painikkeella mitä tahansa näytön kohtaa. Kosketuslevyllä napsauta oikeaa alanurkkaa.

#### Näppäimistön käyttö

Paina(Windows)-näppäintä ja Z-näppäintä samanaikaisesti.

#### Vihje

- Avaa sovellusvalikko, kun sovellus näkyy tietokoneen näytöllä.

- Sovelluksen komennot vaihtelevat tietokoneen näytöllä näkyvän sovelluksen mukaan.

## Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä sovelluksesta toiseen parhaillaan käynnissä olevien sovellusten välillä.

#### Kosketustoimintojen käyttö (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Tuo käynnissä olevat sovellukset näkyviin, kosketa haluamasi sovelluksen kuvaketta ja sipaise sitten vasemmasta reunasta keskustaa kohti. Lisätietoja käynnissä olevien sovellusten tuomisesta näyttöön on kohdassa Käynnissä olevien sovellusten tarkistaminen.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Tuo käynnissä olevat sovellukset näkyviin ja vedä haluamasi sovelluksen kuvake vasemmasta reunasta keskelle. Lisätietoja käynnissä olevien sovellusten tuomisesta näyttöön on kohdassa Käynnissä olevien sovellusten tarkistaminen.

## Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen

Voit avata Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) -toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse Sovellukset (Apps) ().
3. Kirjoita hakuruutuun ”ohje ja tuki (Help and Support)” ().
4. Valitse ohje ja tuki (Help and Support) ().

## Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen

Voit avata Ohjauspaneeli (Control Panel) -toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse Sovellukset (Apps) ().
3. Kirjoita hakuruutuun ”Ohjauspaneeli (Control Panel)” ().
4. Valitse Ohjauspaneeli (Control Panel) ().

## Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko

Voit sijoittaa aloitusnäyttöön eniten käyttämiesi sovellusten, työpöytien ja Internet-sivustojen pikakuvakkeita.

### Yleiskuvaus

1. Ruudut

   Valitse laatta käynnistääksesi sovelluksen ja personalisoi Aloitus (Start)-näyttö lisäämällä laattoja ja järjestelemällä niitä uudelleen.

2. Oikopolut

   Voit etsiä sovelluksia ja tiedostoja, jakaa sisältöä, toistaa sisältöä muissa laitteissa ja tulostaa ja määrittää VAIO-tietokoneen.

### Aloitus (Start) -näytön avaaminen

#### Kosketustoimintojen käyttö (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Avaa oikopolut ja napauta sitten oikopolkuaAloitus (Start). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Avaa oikopolut ja napsauta sittenAloitus (Start). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

#### Näppäimistön käyttö

Paina(Windows) -näppäintä.

## Oikopolkujen avaaminen

Voit etsiä sovelluksia ja tiedostoja, jakaa sisältöä, toistaa sisältöä muissa laitteissa ja tulostaa ja määrittää VAIO-tietokoneen avaamalla oikopolut.

#### Kosketustoimintojen käyttö (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Sipaise oikeasta reunasta keskustaa kohti.

#### Hiiren/kosketuslevyn käyttö

Osoita oikeaa yläkulmaa () ja siirry alaspäin ().

Kosketuslevyllä voit pyyhkäistä oikeasta laidasta.

#### Näppäimistön käyttö

Paina(Windows)-näppäintä ja C-näppäintä samanaikaisesti.

## Työpöytä (Desktop) – avaaminen

Voit siirtyä työpöydälle ruudun kautta aivan kuten avaisit sovelluksen. Voit avata työpöydän toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Aloitus (Start)-näyttö ja valitse Työpöytä (Desktop)-ruutu. (Lisätietoja Aloitus (Start)-näytön avaamisesta on kohdassa Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko.)

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta (Power) ja Sammuta (Shut down).

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta (Shut down) pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen

Kun VAIO-tietokoneen asetuksia on muutettu tai siihen on asennettu sovelluksia, tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. ValitseVirta (Power) ja Käynnistä uudelleen (Restart).
   VAIO-tietokone käynnistyy uudelleen.

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta (Power) ja Lepotila (Sleep).

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetus).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta (Power)) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljän sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Painat painiketta(Virta (Power)) (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Käyttäjätilin vaihtaminen

Voit vaihtaa käytössä olevan käyttäjätilin toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa Aloitus (Start)-näyttö ja valitse tilin nimi tietokoneen näytön oikeasta yläkulmasta. (Lisätietoja Aloitus (Start)-näytön avaamisesta on kohdassa Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko.)
2. Valitse haluamasi tilin nimi.

#### Vihje

- Uuden käyttäjätilin luominen edellyttää järjestelmänvalvojana kirjautumista. Avaa sitten oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings) ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Käyttäjät (Users).

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa (Windows Store) sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa (Windows Store).

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä.

2. Avaa Aloitus (Start)-näyttö ja valitse Kauppa (Store)-ruutu. (Lisätietoja Aloitus (Start)-näytön avaamisesta on kohdassa Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

## Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen

Voit avata Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) -toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse Sovellukset (Apps) ().
3. Kirjoita hakuruutuun ”ohje ja tuki (Help and Support)” ().
4. Valitse ohje ja tuki (Help and Support) ().

## Tietoja käyttäjätilityypeistä

Windows 8:ssa on kahdentyyppisiä käyttäjätilejä: paikallinen tili ja Microsoft-tili.

#### Paikallinen tili

Paikallinen tili on käyttäjätunnus ja salasana, jotka asetetaan VAIO-tietokoneeseen. Koska paikallista tiliä on tarkoitus käyttää yhdessä tietokoneessa, samaa tiliä ei voi käyttää useissa tietokoneissa.

#### Vihje

- Paikallisen tilin salasana ei ole pakollinen. Jos unohdat paikallisen tilin salasanan, palauta VAIO-tietokone.

#### Microsoft-tili

Microsoft-tili on käyttäjätunnus ja salasana, joilla kirjaudutaan Microsoft-palveluihin. Koska jokaiselle käyttäjälle voidaan määrittää Microsoft-tili, voit käyttää samaa tiliä useissa tietokoneissa. Kun haluat ladata sovelluksia Windows-kauppa (Windows Store) -palvelusta, sinun täytyy vaihtaa paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin.

#### Vihje

- Microsoft-tilin salasana on pakollinen. Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

Windows 8:ssa voit siirtyä paikallisen tilin ja Microsoft-tilin välillä.

Siirtymällä paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin voit ladata sovelluksia Windows-kauppa (Windows Store) -palvelusta.

Voit luoda Microsoft-tilin tai siirtyä siihen noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Käyttäjät (Users).
4. Valitse Siirry käyttämään Microsoft-tiliä (Switch to a Microsoft account).
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Kun haluat siirtyä käyttämään paikallista tiliä, valitse vaiheessa 4 Siirry käyttämään paikallista tiliä eikä Siirry käyttämään Microsoft-tiliä (Switch to a Microsoft account).

- Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Etuosan osat ja hallintapainikkeet

VAIO-tietokoneen etuosan toimintojen, kuten painikkeiden ja merkkivalojen, kuvaukset.

1. Sisäinen kamera* (Sisäisen kameran käyttäminen (sisäisen kameran sisältävät mallit))

2. Sisäisen kameran merkkivalo (Sisäisen kameran käyttäminen (sisäisen kameran sisältävät mallit))

3. Nestekidenäyttö tai kosketusnäyttö (kosketusnäytöllä varustetut mallit) (Kosketusnäytön käyttäminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit))

4. Kiinteät kaiuttimet (stereo)

5. Ilmanpoistoaukko

6. Näppäimistö

7. Upotettu NFC-kosketuslevy (Kosketuslevyn käyttäminen, NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käyttäminen (NFC-yhteensopivat mallit))

* Sisäisen kameran muoto määräytyy mallin mukaan.

#### Huomautus

- Ilmanpoistoaukko voi kuumentua käytön aikana. Ole varovainen koskettaessasi sitä.

1. ASSIST-painike (ASSIST-painike)

2. Num lock -merkkivalo

3. Caps lock -merkkivalo

4. Virtapainike (VAIO-tietokoneen käynnistäminen)

5. Sisäinen mikrofoni (mono) (Sisäisen kameran käyttäminen (sisäisen kameran sisältävät mallit))

6. Virran merkkivalo (VAIO-tietokoneen käynnistäminen)

7. Latauksen merkkivalo (Latauksen merkkivalon tilaluettelo)

8. Levyaseman merkkivalo

## Pohjan osat ja hallintapainikkeet

VAIO-tietokoneen pohjan ominaisuuksien kuvaus.

1. Akku pois -painike

#### Huomautus

- VAIO-tietokoneen muistia ei voi vaihtaa.

- Jos akun poistopainiketta painetaan VAIO-tietokoneen ollessa käynnissä, tallentamattomat tiedot saattavat kadota. Muista tallentaa työtiedot ja sammuttaa VAIO-tietokone ennen akun poistopainikkeen painamista.

## Sivujen osat ja hallintapainikkeet

VAIO-tietokoneen sivujen ominaisuuksien, kuten liitäntäporttien, kuvaukset.

A: Mallit ilman numeronäppäimistöä

B: Mallit numeronäppäimistön kanssa

1. DC IN-portti (Liittäminen virtalähteeseen)

2. LAN-portti (Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä)

   Lisätietoja LAN-portista kohdassa LAN-portin käyttö.

3. HDMI-lähtöportti (Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta)

4. USB-portti (USB-laitteen kytkeminen)

   Tämä USB-portti tukee USB-latausta. Lisätietoja on kohdassa USB-laitteen lataaminen.

5. USB-portti/portit (USB-laitteen kytkeminen)

6. Kuulokemikrofoniyhteensopiva kuulokeliitäntä (Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen)

7. SD-muistikorttipaikka (SD-muistikorttien kytkeminen)

8. Suojausliitäntä

1. Optinen levyasema (Levyn asettaminen/poistaminen (optisen levyaseman sisältävät mallit))

2. Levyaseman poistopainike (Levyn asettaminen/poistaminen (optisen levyaseman sisältävät mallit))

3. Manuaalinen poistoreikä

## Asianmukaisen työympäristön luominen

Tässä osassa on ohjeita VAIO-tietokoneen sijoittamisesta ja ergonomisesta käytöstä.

### VAIO-tietokoneen sijoittamisohjeita

Huomioi seuraavat seikat, kun sijoitat VAIO-tietokonetta:

- Virtalähde ja tarvittavat portit ovat helposti käytettävissä.

- Tietokoneen ympärillä on riittävästi tilaa.

- Tietokone on riittävän leveällä tasaisella pinnalla ja näet tietokoneen näytön selvästi tietokonetta käyttäessäsi.

- Voit sijoittaa tietokoneen eteesi niin, että voit istua suorassa ja pitää kätesi lattian suuntaisesti.

### VAIO-tietokoneen sijoittamisrajoituksia

VAIO-tietokoneen sijoittaminen huonosti saattaa aiheuttaa vaurioita ja toimintahäiriöitä. Älä pane tietokonetta paikkaan, jossa se voi altistua:

- suoralle auringonvalolle

- magneettisille esineille tai magneettisuudelle

- lämmönlähteille, kuten asuntojen lämmitysjärjestelmille

- pölylle

- suurelle kosteudelle

- huonolle ilmastoinnille.

#### Huomautus

- Tuuletusaukon alue saattaa kuumeta runsaasti VAIO-tietokonetta käytettäessä. Ole varovainen, jos kosketat sitä.

- Älä aseta tuuletusaukon lähelle esineitä, jotka saattavat tukkia sen.

#### Vihje

- VAIO-tietokone käyttää korkeataajuisia radiosignaaleja, jotka saattavat häiritä radio- ja televisiovastaanottoa. Mikäli näin tapahtuu, siirrä tietokone sopivalle etäisyydelle radiosta tai televisiosta.

### Ergonomiaa koskevia ohjeita

Ota seuraavat ergonomiset ohjeet huomioon aina, kun se on mahdollista.

#### Huonekalut ja asento

Istu tuolissa, jossa on hyvä selkänoja. Säädä tuolin korkeus siten, että jalkasi ovat tasaisesti lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä asennostasi mukavamman.

Istu rennosti, suorassa asennossa ja vältä kumartumasta eteenpäin tai nojaamasta liikaa taaksepäin.

#### Tietokoneen näytön katselukulma

Kallista näyttö sopivaan katseluasentoon. Varmista, että tietokoneen näyttö on silmien tasolla tai hieman sitä alempana, kun istut VAIO-tietokoneen edessä. Säädä myös näytön kirkkaus sopivaksi.

Voit vähentää silmiesi jännittymistä ja lihasten väsymistä kallistamalla tietokoneen näytön oikeaan asentoon ja säätämällä näytön kirkkautta.

#### Valaistus

Valitse tila, jossa ikkunat ja valot eivät häikäise tai aiheuta heijastumia tietokoneen näyttöön. Epäsuoran valaistuksen käyttö estää tietokoneen näytössä näkyvät kirkkaat pisteet. Sopiva valaistus lisää käyttömukavuutta ja tehostaa työskentelyä.

#### Huomautus

- Mekaanisten vaurioiden välttämiseksi älä paina VAIO-tietokonetta voimakkaasti, kun säädät katselukulmaa.

#### Vihje

- Nämä samat ohjeet koskevat myös ulkoisen näytön käyttöä.

### VAIO-tietokoneen käsittelemiseen liittyviä huomautuksia

Voit välttää VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä ja vahingoittumista noudattamalla seuraavia ohjeita.

- Aseta VAIO-tietokone varovasti ja tasaiselle pinnalle iskujen välttämiseksi.

- Sammuta VAIO-tietokone aina, kun siirrät sitä. Käynnissä olevan tietokoneen siirtäminen saattaa aiheuttaa kiintolevyn toimintahäiriöitä. Irrota kaikki tietokoneeseen kytketyt kaapelit, ennen kuin siirrät tietokonetta.

- Älä pudota tai kolhi VAIO-tietokonetta. Jo pienetkin iskut ja vähäinen tärinä saattavat aiheuttaa kiintolevyn toimintahäiriöitä.

- Älä sijoita VAIO-tietokonetta epävakaaseen asentoon.

## Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

Tarkista kaikki tuotteen mukana toimitetut tuotteet ennen tuotteen käyttöä.

Verkkovirtasovitin

Virtajohto

#### Vihje

- Palautusvälinettä ei toimiteta, koska VAIO-tietokoneen voi palauttaa kiintolevylle tai SSD-levylle tallennettujen tietojen avulla. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusosiosta.

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta (Power) ja Sammuta (Shut down).

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta (Shut down) pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## Akun lataaminen

Akku latautuu VAIO-tietokoneen käytön aikana, kun kytket tietokoneen virtalähteeseen. Latausaika vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)

#### Vihje

- Latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan.

  Mitä alempi ympäristön lämpötila on, sitä kauemmin akun latautuminen kestää.

- Voit tarkistaa VAIO-tietokoneesi sisäisen akun varaustilan avaamalla työpöydän ja valitsemalla ilmaisinalueelta akkukuvakkeen, kuten(akkuvirta käytössä) tai(verkkovirta käytössä). Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen

Virran kytkeminen VAIO-tietokoneeseen käynnistää Windowsin.

Lue kohdassa Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia olevat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen virran kytkemistä.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)
2. Nosta nestekidenäytön kansi auki.
3. Paina(Virta (Power)) -painiketta.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se syttyy vihreänä.

   Virta on kytketty tietokoneeseen, ja Windows käynnistyy hetken kuluttua.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljän sekunnin ajan, VAIO-tietokone ei käynnisty.

- Kun avaat nestekidenäytön kannen, älä tartu sisäiseen kameraan, sillä se saattaa aiheuttaa VAIO-tietokoneen toimintahäiriön. (Sisäisen kameran sisältävät mallit)

- VAIO-tietokone ei käynnisty, jos painat painiketta(Virta (Power)) nestekidenäytön kannen ollessa suljettuna.

- Älä kosketa VAIO-tietokoneen kosketusnäyttöä, kun käynnistät tietokonetta. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### Vihje

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan pistorasiaan kytkettynä. Lisätietoja on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

## Liittäminen virtalähteeseen

Kytke VAIO-tietokone virtalähteeseen.

Lue kohdassa Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia olevat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kytkemistä.

1. Kytke virtajohdon () toinen pää verkkolaitteeseen ().
2. Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan ().
3. Kytke kaapeli verkkolaitteesta () VAIO-tietokoneen DC IN-portti ().

#### Huomautus

- Kytke samaan pistorasiaan vain yksi laite kerrallaan.

- Verkkolaitteen muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan.

- Varmista, että virtajohto on liitetty VAIO-tietokoneeseen oikein.

#### Vihje

- Voit ostaa VAIO-tietokoneeseen jatkojohdon, jossa on ylivirtasuoja. Se auttaa suojaamaan tietokonetta vaurioilta, jotka voivat aiheutua esimerkiksi ukkosen synnyttämistä äkillisiltä virtapiikeistä.

## Akun lataaminen

Akku latautuu VAIO-tietokoneen käytön aikana, kun kytket tietokoneen virtalähteeseen. Latausaika vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)

#### Vihje

- Latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan.

  Mitä alempi ympäristön lämpötila on, sitä kauemmin akun latautuminen kestää.

- Voit tarkistaa VAIO-tietokoneesi sisäisen akun varaustilan avaamalla työpöydän ja valitsemalla ilmaisinalueelta akkukuvakkeen, kuten(akkuvirta käytössä) tai(verkkovirta käytössä). Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.

## Akun käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat akun oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen akun käyttämistä.

### Tietoja akusta

- VAIO-tietokoneen sisäistä akkua ei voi irrottaa.

- Turvallisuussyistä akun lataaminen voi keskeytyä suurissa tai alhaisissa lämpötiloissa.

- Akkua ei ole ladattu täyteen toimitushetkellä.

- Kun akkua käytetään tai ladataan, se lämpenee. Tämä on normaalia, eikä siitä ole syytä huolestua.

### Tietoja akun tyhjenemisestä

Lataamisen jälkeen akun varaus purkautuu vähitellen, vaikka sitä ei käytettäisi. Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, sen varaus voi tyhjentyä. On suositeltavaa ladata akku ennen käyttöä.

### Tietoja akun käyttöiästä

Akun käyttöikä vaihtelee tietokoneen käytön ja asetusten mukaan.

### Tietoja akun tehon heikkenemisestä ja akun vaihtamisesta

- Akku on kulutustarvike. Sen kapasiteetti heikkenee vähitellen toistuvien latausten ja varausten purkautumisen seurauksena. Sen seurauksena täyteen ladatun akun käyttöaika lyhenee jatkuvasti, kunnes akun käyttöikä on lopussa.

- Jos akku tyhjenee nopeasti myös täyteen lataamisen jälkeen tai se on kulunut loppuun, vaihda akku uuteen.

  Ota yhteys valtuutettuun Sony-huoltoon/tukeen ja vaihda akku uuteen akkuun, jonka Sony on nimennyt.

### Akun varauksen loppuminen

Jos akkuvirta loppuu eikä VAIO-tietokonetta ole kytketty pistorasiaan, tietokoneen virransaanti lakkaa ja kaikki tallentamattomat tiedot häviävät.

Kun käytät VAIO-tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

## Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

Tarkista kaikki tuotteen mukana toimitetut tuotteet ennen tuotteen käyttöä.

Verkkovirtasovitin

Virtajohto

#### Vihje

- Palautusvälinettä ei toimiteta, koska VAIO-tietokoneen voi palauttaa kiintolevylle tai SSD-levylle tallennettujen tietojen avulla. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusosiosta.

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta (Power) ja Sammuta (Shut down).

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta (Shut down) pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa

Voit suojata VAIO-tietokoneesi viruksilta virustorjuntasovelluksella.

Voit pitää virustorjuntasovellukset ajan tasalla lataamalla ja asentamalla niiden uusimmat päivitykset sovelluksen valmistajan verkkosivustosta. Voit päivittää virustorjuntasovelluksen etsimällä jonkin seuraavista VAIO-tietokoneeseen asennetuista sovelluksista ja noudattamalla toimintaohjeita.

1. Yhdistä VAIO-tietokone Internetiin.
2. Tee jokin seuraavista toimista valmiiksi asennetun virustentorjuntasovelluksen mukaan.

   Trend Micro:

   Käynnistä Trend Micro Titanium Maximum Security.

   McAfee:

   Käynnistä McAfee Internet Security tai McAfee Total Protection.

   Kaspersky Internet Security:

   Käynnistä Kaspersky Internet Security.

3. Noudata näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Varsinainen menettely saattaa poiketa edellä kuvatusta VAIO-tietokoneeseen asennetun sovelluksen version mukaan. Toimi tällöin näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

#### Vihje

- Lisätietoja virustentorjuntasovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

- Lisätietoja toiminnoista on käyttämäsi sovelluksen ohjetiedostossa.

## Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa (Windows Store) sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa (Windows Store).

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä.

2. Avaa Aloitus (Start)-näyttö ja valitse Kauppa (Store)-ruutu. (Lisätietoja Aloitus (Start)-näytön avaamisesta on kohdassa Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen Wi-Fi (WLAN) -toiminnon käyttämistä.

- Wi-Fi (WLAN) -yhteyksiä tukevien tuotteiden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-laitteet. Wi-Fi-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin hidastaa tiedonsiirtoa, lyhentää tiedonsiirtoetäisyyttä ja aiheuttaa tiedonsiirtovirheitä.

- Jos VAIO-tietokoneessa on käytössä sekä BLUETOOTH- että 2,4 GHz:n Wi-Fi (WLAN) -toiminto, se saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka hidastavat tiedonsiirtoa ja aiheuttavat muita ongelmia.

- Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä matkoilla, tarvitset ehkä yhteyssopimuksen Wi-Fi-palveluntarjoajan kanssa.

- Jos VAIO-tietokoneesi tukee IEEE 802.11a/b/g/n -standardia, huomaa, että lainsäädännön mukaan 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on kielletty ulkotiloissa.

- Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

  - laitteiden välinen etäisyys

  - laitteiden välissä olevat esteet

  - laitekokoonpano

  - radio-olosuhteet

  - ympäristöolosuhteet (kuten seinämateriaalit yms.)

  - käytettävät sovellukset.

    Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.

- Teknisen tietojen mukainen tiedonsiirtonopeus on teoreettinen enimmäisnopeus; todellinen tiedonsiirtonopeus saattaa vaihdella.

- Todellinen tietoliikennenopeus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin VAIO-tietokoneelle ilmoitettu nimellisnopeus.

- 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-taajuuskaistojen väliset yhteydet eivät ole mahdollisia.

- Häiriöt saattavat vaikuttaa IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) -yhteyksien tiedonsiirtonopeuteen, kun niitä käytetään IEEE 802.11b -tuotteessa. Lisäksi IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n -yhteydet alentavat tiedonsiirtonopeutta automaattisesti, jotta yhteensopivuus IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa voidaan säilyttää. Tiedonsiirtonopeutta voi lisätä muuttamalla liityntäpisteen kanava-asetuksia.

- Voit lopettaa Wi-Fi-toiminnon käytön välittömästi sammuttamalla VAIO-tietokoneen.

- WLAN-standardi sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliance yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollia käyttäjien todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä lähiverkossa, kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien 802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen 802.11b-, 802.11a-, 802.11g- ja 802.11n-standardit (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2 tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien versioiden kanssa.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä

Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
4. Muuta Langattomat laitteet (Wireless devices) -kohdan Wi-Fi-asetukseksi Ei käytössä (Off).

#### Vihje

- Jos haluat ottaa Wi-Fi-toiminnon käyttöön, poista Lentotila (Airplane mode) käytöstä ja muuta Langattomat laitteet (Wireless devices) -kohdan Wi-Fi-asetukseksi Käytössä (On).

- Jos haluat poistaa kaikki langattomat toiminnot käytöstä, ota Lentotila (Airplane mode) käyttöön.

- Käytössä olleet langattomat toiminnot otetaan käyttöön, kun Lentotila (Airplane mode) poistetaan käytöstä.

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila (Airplane mode)-toiminnosta.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz / 5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen

Voit lopettaa Wi-Fi-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Katkaise yhteys (Disconnect).

#### Huomautus

- Jos Wi-Fi (WLAN) -toiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja yhä käytetään, tietoja voi hävitä.

## Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä

Ennen Internetin käyttöä sinun on hankittava liittymä Internet-palveluntarjoajalta (ISP) ja asennettava laitteet, joita tarvitaan VAIO-tietokoneen Internet-yhteyden muodostamiseen.

Kytke lähiverkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää VAIO-tietokoneen verkkoporttiin ja toinen pää verkkoon.

#### Huomautus

- Kysy Internet-palveluntarjoajaltasi lisätietoja Internet-yhteyttä varten tarvittavista laitteista ja VAIO-tietokoneen Internet-yhteyden muodostamisesta.

- Kun yhdistät VAIO-tietokoneen Internetiin, käytä kaapelia, jossa on ”Network”- tai ”Ethernet”-merkintä.

- Älä kytke puhelinjohtoa VAIO-tietokoneen LAN-porttiin.

  Jos LAN-portti kytketään alla mainittuihin verkkoihin tai puhelinlinjoihin, porttiin tuleva voimakas sähkövirta voi aiheuttaa vaurioita, ylikuumenemista tai tulipalon.

  - muut kuin 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-tyyppiset verkot

  - yleinen puhelinliittymä

  - yksityinen puhelinvaihde

  - kotikäyttöön (intercom-sisäpuhelin) tai yrityskäyttöön (monilinjainen yrityspuhelin) tarkoitetut puhelinlinjat

#### Vihje

- Jos haluat yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin Wi-Fi(R) (WLAN) verkon kautta, määritä ensin Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Tietoja lähiverkosta (LAN)

Verkon (lähiverkon, LAN) kautta voit yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin ja siirtää tietoja tietokoneen ja muiden laitteiden välillä.

Voit liittää VAIO-tietokoneen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-tyyppiseen verkkoon lähiverkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) avulla. Kytke lähiverkkokaapelin toinen pää tietokoneen verkkoporttiin (LAN-portti) ja toinen pää verkkoon.

Lisätietoja lähiverkkokäyttöön tarvittavista lisälaitteista saat Internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) tai modeemin mukana toimitetusta oppaasta.

Lisätietoja VAIO-tietokoneen kytkemisestä verkkoon on Internet-palveluntarjoajasi ohjeissa tai modeemin ja muiden lisälaitteiden mukana toimitetussa oppaassa. Jos tarvitset tietoja työpaikkasi verkkoasetuksista, kysy niitä verkon pääkäyttäjältä.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos annat väärän suojausavaimen, voit syöttää suojausavaimen uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi verkkoa ja valitse Näytä yhteyden ominaisuudet (View connection properties).
4. Valitse Suojaus (Security)-välilehti.
5. Syötä suojausavain Verkon suojausavain (Network security key) -kenttään ja valitse OK.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden VAIO-tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille.

Varmista ennen Wi-Fi-yhteyden käyttöä, että Wi-Fi-liityntäpiste on päällä ja toiminnassa.

1. Kytke liityntäpiste VAIO-tietokoneeseen.

   Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) ja liityntäpisteen mukana toimitettu opas sisältävät lisätietoja.

2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
4. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
5. Muuta Lentotila (Airplane mode)-asetukseksi Ei käytössä (Off) ja kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) olevaksi Wi-Fi -asetukseksi Käytössä (On).
6. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
7. Valitse(verkkokuvake).
8. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä (Connect).

   Kun yhteys on muodostettu, valitun langattoman yhteyspisteen tilakentän arvoksi vaihtuu Yhdistetty (Connected).

   Jos suojausavaimen syöttöikkuna tulee näkyviin, syötä tarvittava suojausavain ja valitse OK. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta.

   Huomaa, että suojausavaimessa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

#### Wi-Fi-yhteyden tilan tarkistaminen

Avaamalla työpöydän ja siirtämällä hiiren osoittimen-kuvakkeen (verkkokuvakkeen) kohdalle voit tarkistaa Wi-Fi-yhteystilan (esimerkiksi liityntäpisteet, jotka VAIO-tietokoneeseen on yhdistetty).

Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.

#### Huomautus

- IEEE 802.11a/b/g/n -yhteensopivissa malleissa VAIO-tietokoneella ei voi muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen, kun vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä. Lisäksi, kun vain 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä, tietokone ei voi muodostaa yhteyttä 2,4 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

  IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivissa malleissa tietokone ei voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, kun 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys ei ole käytössä. Tietokone ei voi myöskään muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

- Wi-Fi-liityntäpisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen siihen saattaa kestää hetken. Wi-Fi-tiedonsiirtoa ei voi aloittaa ennen kuin yhteys on muodostettu.

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila (Airplane mode)-toiminnosta.

- Kun liität VAIO-tietokoneen liityntäpisteeseen antamalla suojausavaimen, liityntäpiste rekisteröidään tietokoneeseen. Suojausavainta ei tarvitse antaa muodostettaessa yhteys myöhemmin.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz / 5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

## Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä

Ennen Internetin käyttöä sinun on hankittava liittymä Internet-palveluntarjoajalta (ISP) ja asennettava laitteet, joita tarvitaan VAIO-tietokoneen Internet-yhteyden muodostamiseen.

Kytke lähiverkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää VAIO-tietokoneen verkkoporttiin ja toinen pää verkkoon.

#### Huomautus

- Kysy Internet-palveluntarjoajaltasi lisätietoja Internet-yhteyttä varten tarvittavista laitteista ja VAIO-tietokoneen Internet-yhteyden muodostamisesta.

- Kun yhdistät VAIO-tietokoneen Internetiin, käytä kaapelia, jossa on ”Network”- tai ”Ethernet”-merkintä.

- Älä kytke puhelinjohtoa VAIO-tietokoneen LAN-porttiin.

  Jos LAN-portti kytketään alla mainittuihin verkkoihin tai puhelinlinjoihin, porttiin tuleva voimakas sähkövirta voi aiheuttaa vaurioita, ylikuumenemista tai tulipalon.

  - muut kuin 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-tyyppiset verkot

  - yleinen puhelinliittymä

  - yksityinen puhelinvaihde

  - kotikäyttöön (intercom-sisäpuhelin) tai yrityskäyttöön (monilinjainen yrityspuhelin) tarkoitetut puhelinlinjat

#### Vihje

- Jos haluat yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin Wi-Fi(R) (WLAN) verkon kautta, määritä ensin Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Tietoja lähiverkosta (LAN)

Verkon (lähiverkon, LAN) kautta voit yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin ja siirtää tietoja tietokoneen ja muiden laitteiden välillä.

Voit liittää VAIO-tietokoneen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-tyyppiseen verkkoon lähiverkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) avulla. Kytke lähiverkkokaapelin toinen pää tietokoneen verkkoporttiin (LAN-portti) ja toinen pää verkkoon.

Lisätietoja lähiverkkokäyttöön tarvittavista lisälaitteista saat Internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) tai modeemin mukana toimitetusta oppaasta.

Lisätietoja VAIO-tietokoneen kytkemisestä verkkoon on Internet-palveluntarjoajasi ohjeissa tai modeemin ja muiden lisälaitteiden mukana toimitetussa oppaassa. Jos tarvitset tietoja työpaikkasi verkkoasetuksista, kysy niitä verkon pääkäyttäjältä.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos annat väärän suojausavaimen, voit syöttää suojausavaimen uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi verkkoa ja valitse Näytä yhteyden ominaisuudet (View connection properties).
4. Valitse Suojaus (Security)-välilehti.
5. Syötä suojausavain Verkon suojausavain (Network security key) -kenttään ja valitse OK.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen Wi-Fi (WLAN) -toiminnon käyttämistä.

- Wi-Fi (WLAN) -yhteyksiä tukevien tuotteiden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-laitteet. Wi-Fi-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin hidastaa tiedonsiirtoa, lyhentää tiedonsiirtoetäisyyttä ja aiheuttaa tiedonsiirtovirheitä.

- Jos VAIO-tietokoneessa on käytössä sekä BLUETOOTH- että 2,4 GHz:n Wi-Fi (WLAN) -toiminto, se saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka hidastavat tiedonsiirtoa ja aiheuttavat muita ongelmia.

- Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä matkoilla, tarvitset ehkä yhteyssopimuksen Wi-Fi-palveluntarjoajan kanssa.

- Jos VAIO-tietokoneesi tukee IEEE 802.11a/b/g/n -standardia, huomaa, että lainsäädännön mukaan 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on kielletty ulkotiloissa.

- Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

  - laitteiden välinen etäisyys

  - laitteiden välissä olevat esteet

  - laitekokoonpano

  - radio-olosuhteet

  - ympäristöolosuhteet (kuten seinämateriaalit yms.)

  - käytettävät sovellukset.

    Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.

- Teknisen tietojen mukainen tiedonsiirtonopeus on teoreettinen enimmäisnopeus; todellinen tiedonsiirtonopeus saattaa vaihdella.

- Todellinen tietoliikennenopeus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin VAIO-tietokoneelle ilmoitettu nimellisnopeus.

- 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-taajuuskaistojen väliset yhteydet eivät ole mahdollisia.

- Häiriöt saattavat vaikuttaa IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) -yhteyksien tiedonsiirtonopeuteen, kun niitä käytetään IEEE 802.11b -tuotteessa. Lisäksi IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n -yhteydet alentavat tiedonsiirtonopeutta automaattisesti, jotta yhteensopivuus IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa voidaan säilyttää. Tiedonsiirtonopeutta voi lisätä muuttamalla liityntäpisteen kanava-asetuksia.

- Voit lopettaa Wi-Fi-toiminnon käytön välittömästi sammuttamalla VAIO-tietokoneen.

- WLAN-standardi sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliance yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollia käyttäjien todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä lähiverkossa, kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien 802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen 802.11b-, 802.11a-, 802.11g- ja 802.11n-standardit (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2 tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien versioiden kanssa.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä

Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
4. Muuta Langattomat laitteet (Wireless devices) -kohdan Wi-Fi-asetukseksi Ei käytössä (Off).

#### Vihje

- Jos haluat ottaa Wi-Fi-toiminnon käyttöön, poista Lentotila (Airplane mode) käytöstä ja muuta Langattomat laitteet (Wireless devices) -kohdan Wi-Fi-asetukseksi Käytössä (On).

- Jos haluat poistaa kaikki langattomat toiminnot käytöstä, ota Lentotila (Airplane mode) käyttöön.

- Käytössä olleet langattomat toiminnot otetaan käyttöön, kun Lentotila (Airplane mode) poistetaan käytöstä.

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila (Airplane mode)-toiminnosta.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz / 5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen

Voit lopettaa Wi-Fi-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Katkaise yhteys (Disconnect).

#### Huomautus

- Jos Wi-Fi (WLAN) -toiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja yhä käytetään, tietoja voi hävitä.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos annat väärän suojausavaimen, voit syöttää suojausavaimen uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi verkkoa ja valitse Näytä yhteyden ominaisuudet (View connection properties).
4. Valitse Suojaus (Security)-välilehti.
5. Syötä suojausavain Verkon suojausavain (Network security key) -kenttään ja valitse OK.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden VAIO-tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille.

Varmista ennen Wi-Fi-yhteyden käyttöä, että Wi-Fi-liityntäpiste on päällä ja toiminnassa.

1. Kytke liityntäpiste VAIO-tietokoneeseen.

   Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) ja liityntäpisteen mukana toimitettu opas sisältävät lisätietoja.

2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
4. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
5. Muuta Lentotila (Airplane mode)-asetukseksi Ei käytössä (Off) ja kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) olevaksi Wi-Fi -asetukseksi Käytössä (On).
6. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
7. Valitse(verkkokuvake).
8. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä (Connect).

   Kun yhteys on muodostettu, valitun langattoman yhteyspisteen tilakentän arvoksi vaihtuu Yhdistetty (Connected).

   Jos suojausavaimen syöttöikkuna tulee näkyviin, syötä tarvittava suojausavain ja valitse OK. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta.

   Huomaa, että suojausavaimessa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

#### Wi-Fi-yhteyden tilan tarkistaminen

Avaamalla työpöydän ja siirtämällä hiiren osoittimen-kuvakkeen (verkkokuvakkeen) kohdalle voit tarkistaa Wi-Fi-yhteystilan (esimerkiksi liityntäpisteet, jotka VAIO-tietokoneeseen on yhdistetty).

Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.

#### Huomautus

- IEEE 802.11a/b/g/n -yhteensopivissa malleissa VAIO-tietokoneella ei voi muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen, kun vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä. Lisäksi, kun vain 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä, tietokone ei voi muodostaa yhteyttä 2,4 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

  IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivissa malleissa tietokone ei voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, kun 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys ei ole käytössä. Tietokone ei voi myöskään muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

- Wi-Fi-liityntäpisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen siihen saattaa kestää hetken. Wi-Fi-tiedonsiirtoa ei voi aloittaa ennen kuin yhteys on muodostettu.

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila (Airplane mode)-toiminnosta.

- Kun liität VAIO-tietokoneen liityntäpisteeseen antamalla suojausavaimen, liityntäpiste rekisteröidään tietokoneeseen. Suojausavainta ei tarvitse antaa muodostettaessa yhteys myöhemmin.

## Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa (Windows Store) sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa (Windows Store).

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä.

2. Avaa Aloitus (Start)-näyttö ja valitse Kauppa (Store)-ruutu. (Lisätietoja Aloitus (Start)-näytön avaamisesta on kohdassa Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

## Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten asentaminen

Windows-kauppa (Windows Store) sisältää sovelluksia, joita voit asentaa tietokoneeseen.

Tarvitset Microsoft-tilin käyttääksesti tiettyjä sovelluksia ja palveluita, mukaan lukien Windows-kauppa (Windows Store).

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Microsoft-tilin luomisesta ja siitä, mitä sen avulla voi tehdä.

1. Muodosta Internet-yhteys.

   Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta on kohdassa Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä.

2. Avaa Aloitus (Start)-näyttö ja valitse Kauppa (Store)-ruutu. (Lisätietoja Aloitus (Start)-näytön avaamisesta on kohdassa Aloitus (Start)-näyttö ja -valikko.)

3. Etsi asennettava sovellus.
4. Asenna sovellus toimimalla näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

## LAN-portin käyttö

Ennen kuin kytket LAN-kaapelin LAN-porttiin, vedä portin suojus alas alla olevan kuvan mukaisesti.

## Liittäminen virtalähteeseen

Kytke VAIO-tietokone virtalähteeseen.

Lue kohdassa Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia olevat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kytkemistä.

1. Kytke virtajohdon () toinen pää verkkolaitteeseen ().
2. Kytke virtajohdon toinen pää pistorasiaan ().
3. Kytke kaapeli verkkolaitteesta () VAIO-tietokoneen DC IN-portti ().

#### Huomautus

- Kytke samaan pistorasiaan vain yksi laite kerrallaan.

- Verkkolaitteen muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan.

- Varmista, että virtajohto on liitetty VAIO-tietokoneeseen oikein.

#### Vihje

- Voit ostaa VAIO-tietokoneeseen jatkojohdon, jossa on ylivirtasuoja. Se auttaa suojaamaan tietokonetta vaurioilta, jotka voivat aiheutua esimerkiksi ukkosen synnyttämistä äkillisiltä virtapiikeistä.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- Jos käytetään muuta kuin Sonyn toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneesi HDMI-lähtöportti on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin mukainen, joten sillä pystyy suojaamaan tekijänoikeudet salaamalla digitaalisten videosignaalien siirtokanavan. Tämän ansiosta tietokoneella voi katsella monenlaista korkealaatuista kopiointisuojattua sisältöä.

## Näyttötilojen valitseminen

Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytöstä ulkoiseen VAIO-tietokoneeseen kytkettyyn ulkoiseen näyttöön ja päinvastoin.

1. Kytke ulkoinen näyttö päälle.
2. Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Jos näyttökaapeli (ei sisälly toimitukseen) irrotetaan VAIO-tietokoneesta, kun vain ulkoinen näyttö on valittuna näyttökohteeksi, tietokoneen näyttö pimenee.

  Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 kahdesti ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

- Videotoiston aikana näytön vaihtaminen ei ehkä onnistu tai VAIO-tietokone voi muuttua epävapaaksi. Lopeta videotoistosovellus, ennen kuin vaihdat näyttökohdetta.

- Näytön vaihto ei ehkä onnistu ulkoisen näytön tai projektorin tyypin takia.

## Usean näytön käyttäminen

Usean näytön tuki mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille.

Jos sinulla on esimerkiksi näyttöliitäntään kytketty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä laajana työpöytänä.

1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytön tarkkuus (Screen resolution). (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.)
2. Valitse Useita näyttöjä (Multiple Displays) -kohdan viereisestä avattavasta luettelosta Laajenna nämä näytöt (Extend these displays) ja valitse sitten OK.

   Asetusvalinnat vaihtelevat kytkettyjen ulkoisten näyttöjen määrän mukaan.

#### Huomautus

- Ulkoinen näyttö ei ehkä tue usean näytön käyttöä.

- Jotkin sovellukset eivät ehkä sovi yhteen usean näytön käyttöasetusten kanssa.

- Älä muuta näyttöasetuksia, kun käytät video- tai valokuvasovellusta tai toistat DVD-levyä. Muutoin toisto tai näyttäminen ei ehkä onnistu tai järjestelmän toiminta voi muuttua epävakaaksi.

  Muuta näyttöasetuksia vasta video- tai valokuvasovelluksen käytön lopettamisen jälkeen.

#### Vihje

- Voit määrittää näyttötarkkuuden erikseen kullekin yksittäiselle näytölle useaa näyttöä käytettäessä.

## Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat nestekidenäytön oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset.

- Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin tulos, ei toimintahäiriö.

- Älä naarmuta tai paina nestekidenäytön pintaa. Se saattaa aiheuttaa vaurioita.

- Älä paina nestekidenäytön kantta sen ollessa suljettuna, jotta näyttö ei naarmuunnu tai likaannu.

- Nestekidenäyttö voi lämmetä käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- VAIO-tietokoneesi nestekide-/kosketusnäytön mekaanisen rakenteen takia näytön pinta voi lämmetä, kun tietokonetta käytetään pitkän aikaa. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Nestekide-/kosketusnäyttö on valmistettu vahvistetusta lasista hyvän kestävyyden varmistamiseksi, mutta käsittele näyttöä kuitenkin varovasti, sillä se ei ole 100 %:sen rikkoutumaton. Mikäli näyttö rikkoutuu pieniksi kappaleiksi, varo rikkonaisia lasinpalasia, jotta ne eivät leikkaa ihoasi. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Jos käytät VAIO-tietokonetta ikkunan ääressä, älä aseta sitä suoraan auringonvaloon.

- Älä paina nestekidenäyttöä tai sen kulmia, kun avaat nestekidenäytön kantta tai nostat VAIO-tietokonetta. Muutoin nestekidenäyttö voi vioittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö. Avaa tietokone pitämällä sen pohjasta kiinni toisella kädellä ja nostamalla nestekidenäytön kantta varovasti toisella kädellä. Jos kannat tietokonetta kansi avoinna, pitele tietokonetta molemmin käsin.

- Jos VAIO-tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.

- Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.

## HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

Voit muuttaa VAIO-tietokoneen näytön kuvan tarkkuutta tai kokoa, kun näytön kuva näytetään tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) kytketyssä ulkoisessa näytössä (kuten televisiossa).

1. Kytke VAIO-tietokone HDMI-yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla. (Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.)
2. Kytke televisio päälle.
3. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Image Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
4. Valitse External Display Resolution-kohdasta Details.
5. Valitse Select Resolution -välilehdellä haluamasi tarkkuus.

   Valittu tarkkuus otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

6. Jos tietokoneen kuva ei mahdu television näyttöalueelle, muuta näytön koko Adjust Resolution -välilehdellä.

#### Huomautus

- Kaikki tarkkuusasetukset eivät ehkä ole käytettävissä mallin ja HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen mukaan.

- Näytön tarkkuuden muuttamistoiminto voi olla pois käytöstä valitun tarkkuuden mukaan.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- Jos käytetään muuta kuin Sonyn toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneesi HDMI-lähtöportti on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin mukainen, joten sillä pystyy suojaamaan tekijänoikeudet salaamalla digitaalisten videosignaalien siirtokanavan. Tämän ansiosta tietokoneella voi katsella monenlaista korkealaatuista kopiointisuojattua sisältöä.

## HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

Voit muuttaa VAIO-tietokoneen näytön kuvan tarkkuutta tai kokoa, kun näytön kuva näytetään tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) kytketyssä ulkoisessa näytössä (kuten televisiossa).

1. Kytke VAIO-tietokone HDMI-yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla. (Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.)
2. Kytke televisio päälle.
3. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Image Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
4. Valitse External Display Resolution-kohdasta Details.
5. Valitse Select Resolution -välilehdellä haluamasi tarkkuus.

   Valittu tarkkuus otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

6. Jos tietokoneen kuva ei mahdu television näyttöalueelle, muuta näytön koko Adjust Resolution -välilehdellä.

#### Huomautus

- Kaikki tarkkuusasetukset eivät ehkä ole käytettävissä mallin ja HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen mukaan.

- Näytön tarkkuuden muuttamistoiminto voi olla pois käytöstä valitun tarkkuuden mukaan.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- Jos käytetään muuta kuin Sonyn toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneesi HDMI-lähtöportti on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin mukainen, joten sillä pystyy suojaamaan tekijänoikeudet salaamalla digitaalisten videosignaalien siirtokanavan. Tämän ansiosta tietokoneella voi katsella monenlaista korkealaatuista kopiointisuojattua sisältöä.

## Näyttötilojen valitseminen

Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytöstä ulkoiseen VAIO-tietokoneeseen kytkettyyn ulkoiseen näyttöön ja päinvastoin.

1. Kytke ulkoinen näyttö päälle.
2. Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Jos näyttökaapeli (ei sisälly toimitukseen) irrotetaan VAIO-tietokoneesta, kun vain ulkoinen näyttö on valittuna näyttökohteeksi, tietokoneen näyttö pimenee.

  Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 kahdesti ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

- Videotoiston aikana näytön vaihtaminen ei ehkä onnistu tai VAIO-tietokone voi muuttua epävapaaksi. Lopeta videotoistosovellus, ennen kuin vaihdat näyttökohdetta.

- Näytön vaihto ei ehkä onnistu ulkoisen näytön tai projektorin tyypin takia.

## Usean näytön käyttäminen

Usean näytön tuki mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille.

Jos sinulla on esimerkiksi näyttöliitäntään kytketty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä laajana työpöytänä.

1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytön tarkkuus (Screen resolution). (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.)
2. Valitse Useita näyttöjä (Multiple Displays) -kohdan viereisestä avattavasta luettelosta Laajenna nämä näytöt (Extend these displays) ja valitse sitten OK.

   Asetusvalinnat vaihtelevat kytkettyjen ulkoisten näyttöjen määrän mukaan.

#### Huomautus

- Ulkoinen näyttö ei ehkä tue usean näytön käyttöä.

- Jotkin sovellukset eivät ehkä sovi yhteen usean näytön käyttöasetusten kanssa.

- Älä muuta näyttöasetuksia, kun käytät video- tai valokuvasovellusta tai toistat DVD-levyä. Muutoin toisto tai näyttäminen ei ehkä onnistu tai järjestelmän toiminta voi muuttua epävakaaksi.

  Muuta näyttöasetuksia vasta video- tai valokuvasovelluksen käytön lopettamisen jälkeen.

#### Vihje

- Voit määrittää näyttötarkkuuden erikseen kullekin yksittäiselle näytölle useaa näyttöä käytettäessä.

## Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat nestekidenäytön oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset.

- Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin tulos, ei toimintahäiriö.

- Älä naarmuta tai paina nestekidenäytön pintaa. Se saattaa aiheuttaa vaurioita.

- Älä paina nestekidenäytön kantta sen ollessa suljettuna, jotta näyttö ei naarmuunnu tai likaannu.

- Nestekidenäyttö voi lämmetä käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- VAIO-tietokoneesi nestekide-/kosketusnäytön mekaanisen rakenteen takia näytön pinta voi lämmetä, kun tietokonetta käytetään pitkän aikaa. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Nestekide-/kosketusnäyttö on valmistettu vahvistetusta lasista hyvän kestävyyden varmistamiseksi, mutta käsittele näyttöä kuitenkin varovasti, sillä se ei ole 100 %:sen rikkoutumaton. Mikäli näyttö rikkoutuu pieniksi kappaleiksi, varo rikkonaisia lasinpalasia, jotta ne eivät leikkaa ihoasi. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Jos käytät VAIO-tietokonetta ikkunan ääressä, älä aseta sitä suoraan auringonvaloon.

- Älä paina nestekidenäyttöä tai sen kulmia, kun avaat nestekidenäytön kantta tai nostat VAIO-tietokonetta. Muutoin nestekidenäyttö voi vioittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö. Avaa tietokone pitämällä sen pohjasta kiinni toisella kädellä ja nostamalla nestekidenäytön kantta varovasti toisella kädellä. Jos kannat tietokonetta kansi avoinna, pitele tietokonetta molemmin käsin.

- Jos VAIO-tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.

- Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.

## Äänentoistolaitteen vaihtaminen

Jos VAIO-tietokoneeseen kytketystä ulkoisesta laitteesta ei kuulu ääntä, äänentoistolaite täytyy vaihtaa.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)
2. Valitse Ääni (Sound).
3. Valitse Toistaminen (Playback)-välilehti.
4. Varmista, että sen laitteen kuvakkeen kohdalla on valintamerkki, josta haluat tietokoneen äänien kuuluvan.

   Jos kuvakkeen kohdalla ei ole valintamerkkiä, valitse kuvake ja valitse sitten Määritä oletusarvo (Set Default).

5. Valitse OK.

#### Näytteenottotaajuuden ja bittimäärän muuttaminen

Digitaaliäänilähdön näytteenottotaajuus ja bittimäärä on asetettava käyttämäsi digitaalisen äänilaitteen mukaisiksi.

Noudata yllä kuvattuja vaiheita 1-3 ja valitse HDMI-laitteen tai OPTINEN LÄHTÖ (OPTICAL OUT) (optinen digitaalinen audiolähtö) -kuvake ja Ominaisuudet (Properties). Valitse Lisäasetukset (Advanced) -välilehdeltä laitteen tukema näytteenottotaajuus ja bittimäärä (esimerkiksi 16 bittiä ja 48 000 Hz (DVD-laatu)) ja sitten OK.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## Ulkoisen laitteen kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneen USB-porttiin ulkoisen levyaseman tai kiintolevyn.

1. Kytke ulkoisen aseman virtajohto pistorasiaan ().
2. Kytke USB-kaapelin () (ei sisälly toimitukseen) toinen pää USB-porttiin () ja toinen ulkoiseen asemaan.

   Lisätietoja USB-yhteydestä on kohdassa USB-laitteen kytkeminen.

#### Huomautus

- Muista kytkeä ulkoinen asema virtalähteeseen verkkolaitteen kautta (jos sellainen on toimitettu).

#### Vihje

- Ulkoiselle asemalle on ehkä asennettava ohjain.

  Myös ulkoisen aseman liittämis- ja käyttövaiheet vaihtelevat käyttämäsi aseman mukaan. Lisätietoja on ulkoisen aseman mukana toimitetussa oppaassa.

## Äänentoistolaitteen vaihtaminen

Jos VAIO-tietokoneeseen kytketystä ulkoisesta laitteesta ei kuulu ääntä, äänentoistolaite täytyy vaihtaa.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)
2. Valitse Ääni (Sound).
3. Valitse Toistaminen (Playback)-välilehti.
4. Varmista, että sen laitteen kuvakkeen kohdalla on valintamerkki, josta haluat tietokoneen äänien kuuluvan.

   Jos kuvakkeen kohdalla ei ole valintamerkkiä, valitse kuvake ja valitse sitten Määritä oletusarvo (Set Default).

5. Valitse OK.

#### Näytteenottotaajuuden ja bittimäärän muuttaminen

Digitaaliäänilähdön näytteenottotaajuus ja bittimäärä on asetettava käyttämäsi digitaalisen äänilaitteen mukaisiksi.

Noudata yllä kuvattuja vaiheita 1-3 ja valitse HDMI-laitteen tai OPTINEN LÄHTÖ (OPTICAL OUT) (optinen digitaalinen audiolähtö) -kuvake ja Ominaisuudet (Properties). Valitse Lisäasetukset (Advanced) -välilehdeltä laitteen tukema näytteenottotaajuus ja bittimäärä (esimerkiksi 16 bittiä ja 48 000 Hz (DVD-laatu)) ja sitten OK.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita (kuten kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofonin).

Käytä Sony-älypuhelimen yhteensopivaa kuulokemikrofonia (ei toimitettu) Internet-puheluja ja äänichatiä varten.

1. Kytke ulkoiset kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofoni kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen(Sivujen osat ja hallintapainikkeet).

#### Huomautus

- Pienennä kaiuttimien äänenvoimakkuutta ennen niiden kytkemistä.

- Kuulokemikrofoni ei välttämättä ole yhteensopiva VAIO-tietokoneen kanssa.

- Ulkoinen mikrofoni ei toimi, vaikka se kytkettäisiin kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen.

#### Vihje

- Lisätietoja on kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita (kuten kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofonin).

Käytä Sony-älypuhelimen yhteensopivaa kuulokemikrofonia (ei toimitettu) Internet-puheluja ja äänichatiä varten.

1. Kytke ulkoiset kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofoni kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen(Sivujen osat ja hallintapainikkeet).

#### Huomautus

- Pienennä kaiuttimien äänenvoimakkuutta ennen niiden kytkemistä.

- Kuulokemikrofoni ei välttämättä ole yhteensopiva VAIO-tietokoneen kanssa.

- Ulkoinen mikrofoni ei toimi, vaikka se kytkettäisiin kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen.

#### Vihje

- Lisätietoja on kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneeseen ulkoisia äänilaitteita (kuten kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofonin).

Käytä Sony-älypuhelimen yhteensopivaa kuulokemikrofonia (ei toimitettu) Internet-puheluja ja äänichatiä varten.

1. Kytke ulkoiset kaiuttimet, kuulokkeet tai kuulokemikrofoni kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen(Sivujen osat ja hallintapainikkeet).

#### Huomautus

- Pienennä kaiuttimien äänenvoimakkuutta ennen niiden kytkemistä.

- Kuulokemikrofoni ei välttämättä ole yhteensopiva VAIO-tietokoneen kanssa.

- Ulkoinen mikrofoni ei toimi, vaikka se kytkettäisiin kuulokemikrofonin kanssa yhteensopivaan kuulokeliittimeen.

#### Vihje

- Lisätietoja on kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen Wi-Fi (WLAN) -toiminnon käyttämistä.

- Wi-Fi (WLAN) -yhteyksiä tukevien tuotteiden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-laitteet. Wi-Fi-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin hidastaa tiedonsiirtoa, lyhentää tiedonsiirtoetäisyyttä ja aiheuttaa tiedonsiirtovirheitä.

- Jos VAIO-tietokoneessa on käytössä sekä BLUETOOTH- että 2,4 GHz:n Wi-Fi (WLAN) -toiminto, se saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka hidastavat tiedonsiirtoa ja aiheuttavat muita ongelmia.

- Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä matkoilla, tarvitset ehkä yhteyssopimuksen Wi-Fi-palveluntarjoajan kanssa.

- Jos VAIO-tietokoneesi tukee IEEE 802.11a/b/g/n -standardia, huomaa, että lainsäädännön mukaan 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on kielletty ulkotiloissa.

- Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

  - laitteiden välinen etäisyys

  - laitteiden välissä olevat esteet

  - laitekokoonpano

  - radio-olosuhteet

  - ympäristöolosuhteet (kuten seinämateriaalit yms.)

  - käytettävät sovellukset.

    Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.

- Teknisen tietojen mukainen tiedonsiirtonopeus on teoreettinen enimmäisnopeus; todellinen tiedonsiirtonopeus saattaa vaihdella.

- Todellinen tietoliikennenopeus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin VAIO-tietokoneelle ilmoitettu nimellisnopeus.

- 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-taajuuskaistojen väliset yhteydet eivät ole mahdollisia.

- Häiriöt saattavat vaikuttaa IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) -yhteyksien tiedonsiirtonopeuteen, kun niitä käytetään IEEE 802.11b -tuotteessa. Lisäksi IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n -yhteydet alentavat tiedonsiirtonopeutta automaattisesti, jotta yhteensopivuus IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa voidaan säilyttää. Tiedonsiirtonopeutta voi lisätä muuttamalla liityntäpisteen kanava-asetuksia.

- Voit lopettaa Wi-Fi-toiminnon käytön välittömästi sammuttamalla VAIO-tietokoneen.

- WLAN-standardi sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliance yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollia käyttäjien todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä lähiverkossa, kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien 802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen 802.11b-, 802.11a-, 802.11g- ja 802.11n-standardit (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2 tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien versioiden kanssa.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä

Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
4. Muuta Langattomat laitteet (Wireless devices) -kohdan Wi-Fi-asetukseksi Ei käytössä (Off).

#### Vihje

- Jos haluat ottaa Wi-Fi-toiminnon käyttöön, poista Lentotila (Airplane mode) käytöstä ja muuta Langattomat laitteet (Wireless devices) -kohdan Wi-Fi-asetukseksi Käytössä (On).

- Jos haluat poistaa kaikki langattomat toiminnot käytöstä, ota Lentotila (Airplane mode) käyttöön.

- Käytössä olleet langattomat toiminnot otetaan käyttöön, kun Lentotila (Airplane mode) poistetaan käytöstä.

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila (Airplane mode)-toiminnosta.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz / 5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen

Voit lopettaa Wi-Fi-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Katkaise yhteys (Disconnect).

#### Huomautus

- Jos Wi-Fi (WLAN) -toiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja yhä käytetään, tietoja voi hävitä.

## Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä

Ennen Internetin käyttöä sinun on hankittava liittymä Internet-palveluntarjoajalta (ISP) ja asennettava laitteet, joita tarvitaan VAIO-tietokoneen Internet-yhteyden muodostamiseen.

Kytke lähiverkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää VAIO-tietokoneen verkkoporttiin ja toinen pää verkkoon.

#### Huomautus

- Kysy Internet-palveluntarjoajaltasi lisätietoja Internet-yhteyttä varten tarvittavista laitteista ja VAIO-tietokoneen Internet-yhteyden muodostamisesta.

- Kun yhdistät VAIO-tietokoneen Internetiin, käytä kaapelia, jossa on ”Network”- tai ”Ethernet”-merkintä.

- Älä kytke puhelinjohtoa VAIO-tietokoneen LAN-porttiin.

  Jos LAN-portti kytketään alla mainittuihin verkkoihin tai puhelinlinjoihin, porttiin tuleva voimakas sähkövirta voi aiheuttaa vaurioita, ylikuumenemista tai tulipalon.

  - muut kuin 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-tyyppiset verkot

  - yleinen puhelinliittymä

  - yksityinen puhelinvaihde

  - kotikäyttöön (intercom-sisäpuhelin) tai yrityskäyttöön (monilinjainen yrityspuhelin) tarkoitetut puhelinlinjat

#### Vihje

- Jos haluat yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin Wi-Fi(R) (WLAN) verkon kautta, määritä ensin Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Tietoja lähiverkosta (LAN)

Verkon (lähiverkon, LAN) kautta voit yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin ja siirtää tietoja tietokoneen ja muiden laitteiden välillä.

Voit liittää VAIO-tietokoneen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-tyyppiseen verkkoon lähiverkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) avulla. Kytke lähiverkkokaapelin toinen pää tietokoneen verkkoporttiin (LAN-portti) ja toinen pää verkkoon.

Lisätietoja lähiverkkokäyttöön tarvittavista lisälaitteista saat Internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) tai modeemin mukana toimitetusta oppaasta.

Lisätietoja VAIO-tietokoneen kytkemisestä verkkoon on Internet-palveluntarjoajasi ohjeissa tai modeemin ja muiden lisälaitteiden mukana toimitetussa oppaassa. Jos tarvitset tietoja työpaikkasi verkkoasetuksista, kysy niitä verkon pääkäyttäjältä.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos annat väärän suojausavaimen, voit syöttää suojausavaimen uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi verkkoa ja valitse Näytä yhteyden ominaisuudet (View connection properties).
4. Valitse Suojaus (Security)-välilehti.
5. Syötä suojausavain Verkon suojausavain (Network security key) -kenttään ja valitse OK.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden VAIO-tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille.

Varmista ennen Wi-Fi-yhteyden käyttöä, että Wi-Fi-liityntäpiste on päällä ja toiminnassa.

1. Kytke liityntäpiste VAIO-tietokoneeseen.

   Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) ja liityntäpisteen mukana toimitettu opas sisältävät lisätietoja.

2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
4. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
5. Muuta Lentotila (Airplane mode)-asetukseksi Ei käytössä (Off) ja kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) olevaksi Wi-Fi -asetukseksi Käytössä (On).
6. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
7. Valitse(verkkokuvake).
8. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä (Connect).

   Kun yhteys on muodostettu, valitun langattoman yhteyspisteen tilakentän arvoksi vaihtuu Yhdistetty (Connected).

   Jos suojausavaimen syöttöikkuna tulee näkyviin, syötä tarvittava suojausavain ja valitse OK. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta.

   Huomaa, että suojausavaimessa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

#### Wi-Fi-yhteyden tilan tarkistaminen

Avaamalla työpöydän ja siirtämällä hiiren osoittimen-kuvakkeen (verkkokuvakkeen) kohdalle voit tarkistaa Wi-Fi-yhteystilan (esimerkiksi liityntäpisteet, jotka VAIO-tietokoneeseen on yhdistetty).

Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.

#### Huomautus

- IEEE 802.11a/b/g/n -yhteensopivissa malleissa VAIO-tietokoneella ei voi muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen, kun vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä. Lisäksi, kun vain 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä, tietokone ei voi muodostaa yhteyttä 2,4 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

  IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivissa malleissa tietokone ei voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, kun 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys ei ole käytössä. Tietokone ei voi myöskään muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

- Wi-Fi-liityntäpisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen siihen saattaa kestää hetken. Wi-Fi-tiedonsiirtoa ei voi aloittaa ennen kuin yhteys on muodostettu.

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila (Airplane mode)-toiminnosta.

- Kun liität VAIO-tietokoneen liityntäpisteeseen antamalla suojausavaimen, liityntäpiste rekisteröidään tietokoneeseen. Suojausavainta ei tarvitse antaa muodostettaessa yhteys myöhemmin.

## LAN-portin käyttö

Ennen kuin kytket LAN-kaapelin LAN-porttiin, vedä portin suojus alas alla olevan kuvan mukaisesti.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz / 5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

## Internet-yhteyden muodostaminen kiinteällä yhteydellä

Ennen Internetin käyttöä sinun on hankittava liittymä Internet-palveluntarjoajalta (ISP) ja asennettava laitteet, joita tarvitaan VAIO-tietokoneen Internet-yhteyden muodostamiseen.

Kytke lähiverkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) toinen pää VAIO-tietokoneen verkkoporttiin ja toinen pää verkkoon.

#### Huomautus

- Kysy Internet-palveluntarjoajaltasi lisätietoja Internet-yhteyttä varten tarvittavista laitteista ja VAIO-tietokoneen Internet-yhteyden muodostamisesta.

- Kun yhdistät VAIO-tietokoneen Internetiin, käytä kaapelia, jossa on ”Network”- tai ”Ethernet”-merkintä.

- Älä kytke puhelinjohtoa VAIO-tietokoneen LAN-porttiin.

  Jos LAN-portti kytketään alla mainittuihin verkkoihin tai puhelinlinjoihin, porttiin tuleva voimakas sähkövirta voi aiheuttaa vaurioita, ylikuumenemista tai tulipalon.

  - muut kuin 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-tyyppiset verkot

  - yleinen puhelinliittymä

  - yksityinen puhelinvaihde

  - kotikäyttöön (intercom-sisäpuhelin) tai yrityskäyttöön (monilinjainen yrityspuhelin) tarkoitetut puhelinlinjat

#### Vihje

- Jos haluat yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin Wi-Fi(R) (WLAN) verkon kautta, määritä ensin Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Tietoja lähiverkosta (LAN)

Verkon (lähiverkon, LAN) kautta voit yhdistää VAIO-tietokoneen Internetiin ja siirtää tietoja tietokoneen ja muiden laitteiden välillä.

Voit liittää VAIO-tietokoneen 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T-tyyppiseen verkkoon lähiverkkokaapelin (ei sisälly toimitukseen) avulla. Kytke lähiverkkokaapelin toinen pää tietokoneen verkkoporttiin (LAN-portti) ja toinen pää verkkoon.

Lisätietoja lähiverkkokäyttöön tarvittavista lisälaitteista saat Internet-palveluntarjoajaltasi (ISP) tai modeemin mukana toimitetusta oppaasta.

Lisätietoja VAIO-tietokoneen kytkemisestä verkkoon on Internet-palveluntarjoajasi ohjeissa tai modeemin ja muiden lisälaitteiden mukana toimitetussa oppaassa. Jos tarvitset tietoja työpaikkasi verkkoasetuksista, kysy niitä verkon pääkäyttäjältä.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos annat väärän suojausavaimen, voit syöttää suojausavaimen uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi verkkoa ja valitse Näytä yhteyden ominaisuudet (View connection properties).
4. Valitse Suojaus (Security)-välilehti.
5. Syötä suojausavain Verkon suojausavain (Network security key) -kenttään ja valitse OK.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toimintoon liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen Wi-Fi (WLAN) -toiminnon käyttämistä.

- Wi-Fi (WLAN) -yhteyksiä tukevien tuotteiden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-laitteet. Wi-Fi-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin hidastaa tiedonsiirtoa, lyhentää tiedonsiirtoetäisyyttä ja aiheuttaa tiedonsiirtovirheitä.

- Jos VAIO-tietokoneessa on käytössä sekä BLUETOOTH- että 2,4 GHz:n Wi-Fi (WLAN) -toiminto, se saattaa aiheuttaa häiriöitä, jotka hidastavat tiedonsiirtoa ja aiheuttavat muita ongelmia.

- Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä matkoilla, tarvitset ehkä yhteyssopimuksen Wi-Fi-palveluntarjoajan kanssa.

- Jos VAIO-tietokoneesi tukee IEEE 802.11a/b/g/n -standardia, huomaa, että lainsäädännön mukaan 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on kielletty ulkotiloissa.

- Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

  - laitteiden välinen etäisyys

  - laitteiden välissä olevat esteet

  - laitekokoonpano

  - radio-olosuhteet

  - ympäristöolosuhteet (kuten seinämateriaalit yms.)

  - käytettävät sovellukset.

    Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.

- Teknisen tietojen mukainen tiedonsiirtonopeus on teoreettinen enimmäisnopeus; todellinen tiedonsiirtonopeus saattaa vaihdella.

- Todellinen tietoliikennenopeus ei välttämättä ole yhtä suuri kuin VAIO-tietokoneelle ilmoitettu nimellisnopeus.

- 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n Wi-Fi-taajuuskaistojen väliset yhteydet eivät ole mahdollisia.

- Häiriöt saattavat vaikuttaa IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n (2,4 GHz) -yhteyksien tiedonsiirtonopeuteen, kun niitä käytetään IEEE 802.11b -tuotteessa. Lisäksi IEEE 802.11g- ja IEEE 802.11n -yhteydet alentavat tiedonsiirtonopeutta automaattisesti, jotta yhteensopivuus IEEE 802.11b -tuotteiden kanssa voidaan säilyttää. Tiedonsiirtonopeutta voi lisätä muuttamalla liityntäpisteen kanava-asetuksia.

- Voit lopettaa Wi-Fi-toiminnon käytön välittömästi sammuttamalla VAIO-tietokoneen.

- WLAN-standardi sisältää seuraavat salausmenetelmät: Wired Equivalent Privacy (WEP), joka on turvallisuusprotokolla, sekä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ja Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 ja WPA ovat IEEE-työryhmän ja Wi-Fi Alliance yhdessä ehdottamia, standardiperusteisia, molemminpuolisesti toimivia turvallisuuden parannusmenetelmiä, jotka parantavat tietosuojaa ja Wi-Fi-verkkojen käytönhallintaa. WPA on suunniteltu IEEE 802.11i -yhteensopivaksi. Siinä käytetään tehostettua tietojen salausmenetelmää TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ja lisäksi 802.1X- ja EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollia käyttäjien todennuksessa. Tietojen salaus suojaa haavoittuvaa langatonta yhteyttä asiakkaiden ja liityntäpisteiden välillä. Lisäksi järjestelmässä on muita yleisiä suojausmenetelmiä, jotka turvaavat yksityisyyttä lähiverkossa, kuten salasanasuojaus, päästä päähän -salaus, näennäisverkot ja käyttöoikeuksien varmentaminen. WPA2, WPA:n toinen sukupolvi, tarjoaa paremman tietosuojan ja verkon käytönhallinnan. Se on suunniteltu kaikkien 802.11-tekniikoita käyttävien laitteiden suojaukseen 802.11b-, 802.11a-, 802.11g- ja 802.11n-standardit (monikaistainen ja monitilainen) mukaan lukien. Lisäksi WPA2 tarjoaa ratifioidun IEEE 802.11i -standardin mukaisesti korkeatasoisen tietosuojan, sillä siinä käytetään National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 -yhteensopivaa AES-salausalgoritmia ja 802.1X-pohjaista käyttöoikeuksien varmentamista. WPA2 on yhteensopiva WPA:n aiempien versioiden kanssa.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon poistaminen käytöstä

Voit poistaa Wi-Fi-toiminnon käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
4. Muuta Langattomat laitteet (Wireless devices) -kohdan Wi-Fi-asetukseksi Ei käytössä (Off).

#### Vihje

- Jos haluat ottaa Wi-Fi-toiminnon käyttöön, poista Lentotila (Airplane mode) käytöstä ja muuta Langattomat laitteet (Wireless devices) -kohdan Wi-Fi-asetukseksi Käytössä (On).

- Jos haluat poistaa kaikki langattomat toiminnot käytöstä, ota Lentotila (Airplane mode) käyttöön.

- Käytössä olleet langattomat toiminnot otetaan käyttöön, kun Lentotila (Airplane mode) poistetaan käytöstä.

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila (Airplane mode)-toiminnosta.

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -standardeista

Wi-Fi-toiminnon avulla VAIO-tietokone voi muodostaa verkkoyhteyden langattoman yhteyden välityksellä.

Wi-Fi-verkossa käytettävä tekniikka on jonkin seuraavan IEEE 802.11a/b/g/n -standardin mukainen. Lisätietoja tietokoneen kokoonpanosta on teknisissä tiedoissa.

#### IEEE 802.11a (taajuuskaista: 5 GHz)

Vain IEEE 802.11a/b/g/n -standardia tukevissa malleissa.

#### IEEE 802.11b/g (taajuuskaista: 2,4 GHz)

IEEE 802.11g -standardia käytettäessä tietoliikenne on nopeampaa kuin IEEE 802.11b -standardia käytettäessä.

#### IEEE 802.11n (taajuuskaista: 2,4 GHz / 5 GHz)

IEEE 802.11b/g/n -standardin kanssa yhteensopivissa malleissa voi käyttää vain 2,4 GHz:n kaistaa.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien lopettaminen

Voit lopettaa Wi-Fi-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Katkaise yhteys (Disconnect).

#### Huomautus

- Jos Wi-Fi (WLAN) -toiminto poistetaan käytöstä, kun etäasiakirjoja, -tiedostoja tai -resursseja yhä käytetään, tietoja voi hävitä.

## Tietoja Internet-yhteyspalveluista

Käytettävissä ovat seuraavat Internet-yhteyspalvelut.

Voit valita haluamasi palvelut omien perusteidesi (kuten yhteysnopeuden tai käyttömaksujen) mukaan. Yksityiskohtaisia tietoja eri yhteyspalveluista saat Internet-palveluntarjoajilta (ISP).

- FTTH-tekniikka (Fiber to the Home)

- Kaapelimodeemi

- DSL-yhteys (Digital Subscriber Line)

- Satelliittiyhteys

- Puhelinverkkoyhteys

## Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta

Suojausavain on Wi-Fi-verkon turvallisuusprotokolla, joka salaa Wi-Fi-verkossa lähetettävät tiedot. Sitä kutsutaan myös salausavaimeksi tai WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimeksi.

Suojausavaimen avulla laitteet (esimerkiksi Wi-Fi-liityntäpiste ja tietokone), joihin on määritetty sama avain voivat siirtää tietoja keskenään Wi-Fi-verkossa.

Kullekin liityntäpisteelle on määritetty oletusarvon mukaan suojausavain. (Tietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä varmista, että oletusasetusten mukainen suojausavain on vaihdettu.) Jos et löydä oletussuojausavainta, lue liityntäpisteen mukana toimitettu opas.

Jos annat väärän suojausavaimen, voit syöttää suojausavaimen uudelleen näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse(verkkokuvake).
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella haluamaasi verkkoa ja valitse Näytä yhteyden ominaisuudet (View connection properties).
4. Valitse Suojaus (Security)-välilehti.
5. Syötä suojausavain Verkon suojausavain (Network security key) -kenttään ja valitse OK.

## Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen

Voit muodostaa Wi-Fi-yhteyden VAIO-tietokoneen ja liityntäpisteen (ei sisälly toimitukseen) välille.

Varmista ennen Wi-Fi-yhteyden käyttöä, että Wi-Fi-liityntäpiste on päällä ja toiminnassa.

1. Kytke liityntäpiste VAIO-tietokoneeseen.

   Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) ja liityntäpisteen mukana toimitettu opas sisältävät lisätietoja.

2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
4. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
5. Muuta Lentotila (Airplane mode)-asetukseksi Ei käytössä (Off) ja kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) olevaksi Wi-Fi -asetukseksi Käytössä (On).
6. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
7. Valitse(verkkokuvake).
8. Valitse haluamasi liityntäpiste ja valitse Yhdistä (Connect).

   Kun yhteys on muodostettu, valitun langattoman yhteyspisteen tilakentän arvoksi vaihtuu Yhdistetty (Connected).

   Jos suojausavaimen syöttöikkuna tulee näkyviin, syötä tarvittava suojausavain ja valitse OK. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Wi-Fi(R) (WLAN) -suojausavaimesta.

   Huomaa, että suojausavaimessa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

#### Wi-Fi-yhteyden tilan tarkistaminen

Avaamalla työpöydän ja siirtämällä hiiren osoittimen-kuvakkeen (verkkokuvakkeen) kohdalle voit tarkistaa Wi-Fi-yhteystilan (esimerkiksi liityntäpisteet, jotka VAIO-tietokoneeseen on yhdistetty).

Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.

#### Huomautus

- IEEE 802.11a/b/g/n -yhteensopivissa malleissa VAIO-tietokoneella ei voi muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen, kun vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä. Lisäksi, kun vain 5 GHz:n Wi-Fi-yhteys on käytössä, tietokone ei voi muodostaa yhteyttä 2,4 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

  IEEE 802.11b/g/n -yhteensopivissa malleissa tietokone ei voi muodostaa yhteyttä liityntäpisteeseen, kun 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteys ei ole käytössä. Tietokone ei voi myöskään muodostaa yhteyttä 5 GHz:n Wi-Fi-liityntäpisteeseen.

- Wi-Fi-liityntäpisteen etsiminen ja yhteyden muodostaminen siihen saattaa kestää hetken. Wi-Fi-tiedonsiirtoa ei voi aloittaa ennen kuin yhteys on muodostettu.

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila (Airplane mode)-toiminnosta.

- Kun liität VAIO-tietokoneen liityntäpisteeseen antamalla suojausavaimen, liityntäpiste rekisteröidään tietokoneeseen. Suojausavainta ei tarvitse antaa muodostettaessa yhteys myöhemmin.

## BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen BLUETOOTH-toiminnon käyttämistä.

- BLUETOOTH-toimintojen käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- BLUETOOTH-toiminto ei valmistajasta tai valmistajan käyttämästä sovellusversiosta riippuen ehkä toimi kaikkien laitteiden kanssa. Tarkasta BLUETOOTH-laitteen järjestelmävaatimukset ennen sen ostamista.

  Lisätietoja BLUETOOTH-laitteista on VAIO-tukisivustossa.

  Osa BLUETOOTH-laitteista edellyttää todentamista (laiteparin muodostamista), jotta ne voidaan yhdistää toisiin laitteisiin. Tee todennus ennen tällaisten laitteiden yhdistämistä.

- BLUETOOTH-laitteet toimivat 2,4 GHz:n taajuudella, jota myös monet muut laitteet käyttävät. BLUETOOTH-laitteissa käytetään tekniikkaa, joka minimoi muista samaa aallonpituutta käyttävistä laitteista peräisin olevat häiriöt, mutta radiohäiriöt saattavat kuitenkin aiheuttaa tiedonsiirron hidastumista, tiedonsiirtoetäisyyden lyhenemistä ja joissakin tapauksissa tiedonsiirron estymistä.

- Viestintäsiirtonopeus ja -etäisyys voivat vaihdella seuraavien tekijöiden mukaan:

  - viestintälaitteiden välinen etäisyys

  - laitteiden välissä olevat esteet

  - ympäröivä tila, mukaan lukien seinät ja niiden materiaalit

  - laitekokoonpano

  - käytettävät sovellukset

  - radio-olosuhteet.

    Viestintäyhteys voi katketa radio-olosuhteiden vuoksi.

- Jos VAIO-tietokone on yhteensopiva nopean BLUETOOTH-tekniikan kanssa ja aiot käyttää sitä nopeaan tiedonsiirtoon, ota sekä langattoman lähiverkon toiminnot että BLUETOOTH-toiminnot käyttöön tietokoneessa.

- BLUETOOTH-standardin rajoitusten ja ympäristöstä aiheutuvien sähkömagneettisten häiriöiden vuoksi suuret tiedostot saattavat joskus vioittua jatkuvan tiedonsiirron aikana.

- Useiden BLUETOOTH-laitteiden liittäminen VAIO-tietokoneeseen voi aiheuttaa yhteyden ruuhkautumisesta johtuvaa hidastumista, jolloin laitteiden toiminta voi heikentyä. Tämä ilmiö on tyypillinen BLUETOOTH-tekniikalle, ei merkki toimintahäiriöstä.

- Video- ja äänisignaalien synkronointi voi häiriintyä, jos videota toistetaan VAIO-tietokoneessa ja ääni toistetaan tietokoneeseen liitetyn BLUETOOTH-äänilaitteen kautta. Tämä ilmiö on tyypillinen BLUETOOTH-tekniikalle, ei merkki toimintahäiriöstä.

- Kaikki BLUETOOTH-laitteet on sertifioitava Bluetooth SIG:n ohjeiden mukaisesti sen varmistamiseksi, että ne täyttävät BLUETOOTH-standardin vaatimukset.

  Vaikka BLUETOOTH-laitteet täyttävät BLUETOOTH-standardin vaatimukset, yksittäisten laitteiden suorituskyky, ohjearvot ja toimintatavat saattavat vaihdella. Tietojen vaihtaminen ei ole ehkä mahdollista kaikissa tilanteissa.

- Kaikkien BLUETOOTH-laitteiden yhteensopivuutta VAIO-tietokoneen kanssa ei taata.

- Jos BLUETOOTH-toiminto on poistettava käytöstä nopeasti, sammuta VAIO-tietokone.

## Tietoja BLUETOOTH(R)-tietoturvasta

Langaton BLUETOOTH-tekniikka sisältää todennustoiminnon, jonka avulla voit hallita yhteyksien muodostusta muiden laitteiden kanssa.

Todennustoiminnon avulla voit estää nimettömiä BLUETOOTH-laitteita muodostamasta yhteyttä VAIO-tietokoneeseesi luvatta. Kun kaksi BLUETOOTH-laitetta ovat yhteydessä toisiinsa ensimmäisen kerran, kummallekin rekisteröitävälle laitteelle on määritettävä yhteinen salasana (todennusta varten). Kun laite on rekisteröity, salasanaa ei tarvitse enää antaa uudelleen.

Jos haluat lisätietoja toiminnoista, avaa Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) ja kirjoita hakuruutuun "BLUETOOTH".

## BLUETOOTH(R)-yhteyksien lopettaminen

Voit lopettaa BLUETOOTH-yhteydet toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
4. Muuta Langattomat laitteet (Wireless devices) -kohdan Bluetooth-asetukseksi Ei käytössä (Off).

## Viestintä muiden BLUETOOTH(R)-laitteiden (kuten hiiren) kanssa

Voit yhdistää BLUETOOTH-laitteita VAIO-tietokoneeseen.

Lisätietoja BLUETOOTH-viestinnästä on kohdassa Tietoja BLUETOOTH(R)-toiminnosta.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
4. Muuta Lentotila (Airplane mode)-asetukseksi Ei käytössä (Off) ja Bluetooth-asetukseksi Käytössä (On).
5. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Laitteet (Devices).
6. Kun muodostat yhteyttä BLUETOOTH-hiireen, kytke hiiri päälle ja paina sitten hiiren yhteydenmuodostuspainiketta.

   Valmistele BLUETOOTH-laite yhteyttä varten laitteen mukana toimitetun oppaan ohjeiden mukaisesti.

7. Valitse Lisää laite (Add a device).

   VAIO-tietokone etsii laitteita ja näyttää luettelon niistä.

   Rekisteröi laite noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

#### Huomautus

- Laitteen löytäminen VAIO-tietokoneella saattaa kestää pitkään BLUETOOTH-laitteen mukaan.

  Jos laite ei näy luettelossa, valmistele laite yhteyttä varten uudelleen (esimerkiksi painamalla yhteyspainiketta).

- Yhteyden muodostusprosessi voi vaihdella BLUETOOTH-laitteen mukaan. Lisätietoja prosessista on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

#### Vihje

- Jos VAIO-tietokone on yhteensopiva nopean BLUETOOTH-tekniikan kanssa ja aiot käyttää sitä nopeaan tiedonsiirtoon, muuta vaiheessa 4 myös Langattomat laitteet (Wireless devices) -kohdan Wi-Fi-asetukseksi Käytössä (On).

- Näyttöön tulee salasanan kyselyikkuna, jos BLUETOOTH-laite edellyttää todennusta yhteyden muodostamiseksi. Jaa salasana BLUETOOTH-laitteen ja VAIO-tietokoneen välillä noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita. Jos et halua muodostaa yhteyttä, valitse ikkunasta Peruuta (Cancel).

  - Salasana on käyttäjän todennusprosessia varten syöttämä salainen luku, jonka avulla kaksi BLUETOOTH-laitetta voi muodostaa yhteyden välilleen. Syötä molempiin laitteisiin sama aakkosnumeerinen merkkijono (isot ja pienet kirjaimet erotellaan), jotta ne voivat olla yhteydessä toisiinsa. Voit vaihtaa salasanan kullakin todennuskerralla sillä edellytyksellä, että syötät saman salasanan molempiin laitteisiin. Lisätietoja BLUETOOTH-laitteen salasanasta on laitteen mukana toimitetussa oppaassa. Tietoturvasyistä yhteysprosessi lopetetaan, jos BLUETOOTH-salasanaa ei anneta määrätyn ajan kuluessa. Yritä tällöin uudelleen.

- Jos haluat lisätietoja toiminnoista, avaa Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) ja kirjoita hakuruutuun ”BLUETOOTH”.

## Tietoja BLUETOOTH(R)-toiminnosta

Voit yhdistää VAIO-tietokoneen langattomasti toiseen BLUETOOTH-laitteeseen, kuten toiseen tietokoneeseen, älypuhelimeen, matkapuhelimeen, kuulokkeisiin tai hiireen.

Voit siirtää tietoja näiden laitteiden välillä ilman kaapeleita jopa 10 metrin etäisyydeltä esteettömässä tilassa.

Yksittäinen BLUETOOTH-laite voidaan yhdistää enintään seitsemään muuhun laitteeseen langattoman verkon kautta tiedonsiirtoa varten.

Kun laite yrittää muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, se lähettää kyselyn lähistöllä oleville BLUETOOTH-laitteille. Jos jokin laite vastaa kyselyyn, laitteiden välille voidaan muodostaa yhteys.

## USB-laitteen kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneeseen Universal Serial Bus (USB) -laitteen, kuten hiiren, levyaseman, kaiuttimen tai tulostimen.

Kytkettäessä USB-laite on ehkä asennettava sen mukana toimitettu laiteohjain.

Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

1. Valitse USB-portti (), jota haluat käyttää.
2. Kytke USB-laitteen kaapeli () (ei sisälly toimitukseen) USB-porttiin.

#### Huomautus

- USB-laitteen mukana toimitettava ohjain on ehkä asennettava ennen USB-laitteen käyttöä. Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Kun haluat tulostaa asiakirjoja, varmista, että USB-tulostin on yhteensopiva käyttämäsi Windows-version kanssa.

- Ennen kuin irrotat USB-kaiuttimet VAIO-tietokoneesta, lopeta DVD-levyn tai musiikin toisto tai sammuta tietokone. Jos irrotat USB-kaiuttimet toiston aikana, siitä voi aiheutua toimintahäiriö.

  Lisätietoja USB-laitteen irrottamisesta on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Suojaa VAIO-tietokoneesi ja/tai USB-laitteesi vaurioilta noudattamalla seuraavia ohjeita:

  - Kun siirrät VAIO-tietokonetta, johon on liitetty USB-laitteita, varo, ettei USB-portteihin kohdistu iskuja.

  - Älä aseta VAIO-tietokonetta laukkuun tai kantolaatikkoon USB-laitteet kytkettyinä.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneen USB-portit ovat USB 2.0- ja/tai USB 3.0 -yhteensopivat.

  USB 3.0 -yhteensopivat USB-portit tunnistaa sinisestä väristä.

- USB 3.0 -standardi sisältää USB 2.0 -standardin mukaisten tiedonsiirtotilojen lisäksi seuraavan siirtotilan:

  - SuperSpeed: 5 Gbps:n siirtonopeus.

## USB-laitteen lataaminen

USB-latausasetukset käyttöön ottamalla voit ladata USB-laitteen, vaikka VAIO-tietokone on sammutettu, horrostilassa tai lepotilassa.

Muuta asetuksia, kun USB-latausta tukevaan USB-porttiin ei ole kytketty USB-laitetta.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Hardware. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Ota asetus USB Charging käyttöön.
3. Liitä USB-laite USB-porttiin, jonka ympärillä on merkki.

   Jos lataus ei ala, kun liität USB-laitteen USB-latausta tukevaan USB-porttiin, irrota laite ja liitä se uudelleen.

#### Huomautus

- Kun USB-latausasetukset ovat käytössä, VAIO-tietokoneen virrankulutus on tavallista suurempi horros- ja lepotiloissa, koska tietokone antaa virtaa USB-porttiin, vaikka siihen ei olisi kytketty USB-laitetta.

- Kun USB-latausasetukset on otettu käyttöön, et voi käyttää USB-latausta tukevaan USB-porttiin liitetyn USB-laitteen etäherätystoimintoa.

#### Vihje

- Oletusarvon mukaan USB-latausasetukset ovat pois käytöstä.

## ASSIST-painike

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston URL-osoite, yhteystietojen puhelinnumeroita yms.).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Voit käynnistää VAIO Care -sovelluksen vaihtoehtoisesti avaamalla oikopolut, valitsemallaHae (Search) ja Sovellukset (Apps) ja kirjoittamalla hakuruutuun ”VAIO Care (Desktop)”.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitse Hae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Valitse Asetukset (Settings) ja kirjoita hakuruutuun ”Windows”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa (Windows Store)-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus (Start)-näytön Kauppa (Store)-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Kauppa (Store) valitsemalla sen ruutu.

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset (Updates).

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna (Install).

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## VAIO Update -sovelluksen käyttäminen

VAIO Update on palvelu, joka ilmoittaa käytettävissä olevista päivitystiedoista, kuten tärkeistä tiedotteista ja ohjelmapäivityksistä, joiden avulla voit pitää VAIO-tietokoneen ajan tasalla.

VAIO Update -sovellus etsii Internetin kautta automaattisesti ohjelmapäivityksiä, jotka parantavat tietokoneen suorituskykyä, ja uusia käytettävissä olevia sovelluksia. Sovelluksen avulla voit ladata ja asentaa tällaiset päivitykset helposti.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)

#### Vihje

- VAIO Update voidaan käynnistää myös VAIO Care (Desktop) -sovelluksesta.

## Järjestelmätietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella VAIO-tietokoneen järjestelmätietoja.

1. Käynnistä VAIO Care (Desktop). (Lisätietoja VAIO Care (Desktop) -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Valitse About your VAIO ja System information.

   VAIO-tietokoneen järjestelmätiedot tulevat näyttöön.

## VAIO-tietokoneen mukauttaminen

VAIO Control Center -sovelluksessa voit tarkastella järjestelmätietoja ja muuttaa erilaisten toimintojen, kuten näytön ja äänten, asetuksia.

1. Käynnistä VAIO Control Center. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Valitse haluamasi vaihtoehto ja muuta sen asetuksia.

#### Vihje

- Kaikki toiminnot eivät ole näkyvissä, jos kirjaudut käyttäjänä, jolla ei ole järjestelmänvalvojan oikeuksia.

## Virrankäyttösuunnitelman valitseminen

Virranhallinnan avulla voit määrittää virrankäyttötarpeitasi vastaavia virrankäyttösuunnitelmia.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel). (Lisätietoja on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)
2. Valitse Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound) ja Virranhallinta-asetukset (Power Options).
3. Valitse haluamasi virrankäyttösuunnitelma.
4. Jos haluat muuttaa virranhallinta-asetuksia, valitse Virranhallinta-asetukset (Power Options)-ikkunassa haluamasi virrankäyttösuunnitelman oikealta puolelta Muuta suunnitelman asetuksia (Change plan settings).

   Voit muuttaa lisäasetuksia valitsemalla Muuta virranhallinnan lisäasetuksia (Change advanced power settings).

   Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja virrankäyttösuunnitelmista.

#### Vihje

- Virtatilan kuvake ilmaisee, mitä virtalähdettä VAIO-tietokone kulloinkin käyttää. Voit tarkastaa tietokoneen virtatilan valitsemalla kyseisen kuvakkeen.

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta (Power) ja Lepotila (Sleep).

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetus).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta (Power)) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljän sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Painat painiketta(Virta (Power)) (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Lepotilaan liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset ennen lepotilan käyttämistä.

- Kaikki USB-laitteet eivät ehkä tue lepotilan käyttämistä. Kun VAIO-tietokone palautetaan lepotilasta, se ei ehkä tunnista tällaisia USB-laitteita kytkettyjen USB-laitteiden tyypin ja määrän mukaan.

  Jos tietokoneen asettaminen lepotilaan ei onnistu, irrota kaikki USB-laitteet ja yritä uudelleen.

- Jos VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan, kun tietokone toimii epävakaasti, lepotilasta palautuminen ei ehkä onnistu. Seuraavat toimet ovat suositeltuja:

  - Ennen kuin asetat VAIO-tietokoneen lepotilaan, tallenna tiedostot ja sulje käynnissä olevat sovellukset.

  - Sammuta VAIO-tietokone säännöllisesti.

- Windowsin nykyisen tilan mukaan VAIO-tietokone ei välttämättä pysty siirtymään lepotilaan.

- Jos VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan tehtävää suoritettaessa, kuten DVD-levylle kirjoitettaessa, tehtävä saattaa keskeytyä.

- VAIO-tietokone saattaa lämmetä lepotilan aikana.

## Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat varotoimien kuvaukset ennen virtalähteen käyttämistä.

### Verkkolaitteeseen liittyviä huomautuksia

- Käytä VAIO-tietokoneen mukana toimitettua verkkolaitetta tai aitoja Sony-tuotteita. Muiden verkkolaitteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.

- Älä kytke verkkolaitetta virranmuuntolaitteeseen, kuten matkamuuntajaan. Se voi aiheuttaa ylikuumenemista tai toimintahäiriön.

- Älä käytä verkkolaitteen kaapelia, jos se on vaurioitunut tai rikki.

### ﻿VAIO-tietokoneen käynnistämiseen liittyviä huomautuksia

- VAIO-tietokoneessa on magneettisia osia, joten pidä magneettiset tallennusvälineet poissa tietokoneen läheltä, koska muutoin tiedot saattavat vioittua.

- Pidä magneettilaitteet poissa VAIO-tietokoneen luota.

## Tekstin koon (DPI-tarkkuuden) suurentaminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Jos haluat helpottaa kosketusnäytön käyttöä, voit suurentaa tekstin ja kuvakkeiden kokoa muuttamalla DPI-tarkkuutta.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse sitten Ulkoasu ja mukauttaminen (Appearance and Personalization) ja Suurenna tai pienennä tekstiä ja muita kohteita (Make text and other items larger or smaller). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)
2. Valitse haluamasi asetukset näytössä ja valitse sitten Käytä (Apply).
3. Jos näkyviin tulee sanoma, jossa suositellaan uloskirjautumista, valitse Kirjaudu ulos nyt (Sign out now).
4. Kirjaudu sisään uudelleen.

   Windowsin tekstien fonttikoko on muuttunut.

## Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kosketusnäytön käyttämistä.

- Älä paina kosketusnäyttöä voimakkaasti.

  Hellävarainen kosketus riittää, koska VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö.

- Älä käytä kosketusnäyttöä muilla esineillä kuin sormellasi.

  Muutoin kosketusnäyttö voi vahingoittua tai voi seurata toimintohäiriö. Kosketa näyttöä vain sormellasi.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos kosketat näyttöä, kun käynnistät VAIO-tietokoneen. Käynnistä tällöin tietokone uudelleen.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi moneen sekuntiin sen jälkeen, kun VAIO -tietokone on palautunut normaalitilaan lepotilasta. Odota tällöin hetki, ennen kuin käytät kosketusnäyttöä.

- Pidä kosketusnäyttö puhtaana, jotta se tunnistaa kosketuksen herkästi. Pöly voi aiheuttaa vahinkoja ja toimintohäiriöitä.

## Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

Voit säätää tietokoneen näytöllä näkyvien merkkien ja kuvien kokoa muuttamalla näyttötarkkuutta.

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytön tarkkuus (Screen resolution). (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.)
2. Valitse Tarkkuus (Resolution)-kohdan vierestä nykyinen näyttötarkkuus ja muuta sitten näyttötarkkuutta liukusäätimen avulla.

#### Huomautus

- VAIO-tietokoneella ei ehkä voi toistaa suuritarkkuuksisia videoita tietokoneen näyttömuistin määrän mukaan. Pienennä tällöin näyttötarkkuutta.

- Älä muuta näytön tarkkuutta, kun käytät video- tai valokuvasovellusta tai toistat DVD-levyä. Muutoin toisto tai näyttäminen ei ehkä onnistu tai järjestelmän toiminta voi muuttua epävakaaksi.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- Jos käytetään muuta kuin Sonyn toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneesi HDMI-lähtöportti on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin mukainen, joten sillä pystyy suojaamaan tekijänoikeudet salaamalla digitaalisten videosignaalien siirtokanavan. Tämän ansiosta tietokoneella voi katsella monenlaista korkealaatuista kopiointisuojattua sisältöä.

## Näyttötilojen valitseminen

Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytöstä ulkoiseen VAIO-tietokoneeseen kytkettyyn ulkoiseen näyttöön ja päinvastoin.

1. Kytke ulkoinen näyttö päälle.
2. Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Jos näyttökaapeli (ei sisälly toimitukseen) irrotetaan VAIO-tietokoneesta, kun vain ulkoinen näyttö on valittuna näyttökohteeksi, tietokoneen näyttö pimenee.

  Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 kahdesti ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

- Videotoiston aikana näytön vaihtaminen ei ehkä onnistu tai VAIO-tietokone voi muuttua epävapaaksi. Lopeta videotoistosovellus, ennen kuin vaihdat näyttökohdetta.

- Näytön vaihto ei ehkä onnistu ulkoisen näytön tai projektorin tyypin takia.

## Usean näytön käyttäminen

Usean näytön tuki mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille.

Jos sinulla on esimerkiksi näyttöliitäntään kytketty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä laajana työpöytänä.

1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytön tarkkuus (Screen resolution). (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.)
2. Valitse Useita näyttöjä (Multiple Displays) -kohdan viereisestä avattavasta luettelosta Laajenna nämä näytöt (Extend these displays) ja valitse sitten OK.

   Asetusvalinnat vaihtelevat kytkettyjen ulkoisten näyttöjen määrän mukaan.

#### Huomautus

- Ulkoinen näyttö ei ehkä tue usean näytön käyttöä.

- Jotkin sovellukset eivät ehkä sovi yhteen usean näytön käyttöasetusten kanssa.

- Älä muuta näyttöasetuksia, kun käytät video- tai valokuvasovellusta tai toistat DVD-levyä. Muutoin toisto tai näyttäminen ei ehkä onnistu tai järjestelmän toiminta voi muuttua epävakaaksi.

  Muuta näyttöasetuksia vasta video- tai valokuvasovelluksen käytön lopettamisen jälkeen.

#### Vihje

- Voit määrittää näyttötarkkuuden erikseen kullekin yksittäiselle näytölle useaa näyttöä käytettäessä.

## Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat nestekidenäytön oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset.

- Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin tulos, ei toimintahäiriö.

- Älä naarmuta tai paina nestekidenäytön pintaa. Se saattaa aiheuttaa vaurioita.

- Älä paina nestekidenäytön kantta sen ollessa suljettuna, jotta näyttö ei naarmuunnu tai likaannu.

- Nestekidenäyttö voi lämmetä käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- VAIO-tietokoneesi nestekide-/kosketusnäytön mekaanisen rakenteen takia näytön pinta voi lämmetä, kun tietokonetta käytetään pitkän aikaa. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Nestekide-/kosketusnäyttö on valmistettu vahvistetusta lasista hyvän kestävyyden varmistamiseksi, mutta käsittele näyttöä kuitenkin varovasti, sillä se ei ole 100 %:sen rikkoutumaton. Mikäli näyttö rikkoutuu pieniksi kappaleiksi, varo rikkonaisia lasinpalasia, jotta ne eivät leikkaa ihoasi. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Jos käytät VAIO-tietokonetta ikkunan ääressä, älä aseta sitä suoraan auringonvaloon.

- Älä paina nestekidenäyttöä tai sen kulmia, kun avaat nestekidenäytön kantta tai nostat VAIO-tietokonetta. Muutoin nestekidenäyttö voi vioittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö. Avaa tietokone pitämällä sen pohjasta kiinni toisella kädellä ja nostamalla nestekidenäytön kantta varovasti toisella kädellä. Jos kannat tietokonetta kansi avoinna, pitele tietokonetta molemmin käsin.

- Jos VAIO-tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.

- Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.

## Kosketusnäytön käyttäminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi napauttamalla kosketusnäyttöä ja tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

### Perustoiminnot

#### Valitseminen (napauttaminen)

Napauta kosketusnäyttöä kerran sormellasi. Voit valita painikkeen (esimerkiksi OK tai Peruuta (Cancel)) tai valikkokohteen napauttamalla sitä.

#### Kaksoisnapsauttaminen (kaksoisnapautus)

Napauta kosketusnäyttöä sormellasi kaksi kertaa peräkkäin nopeasti.

Voit käynnistää sovelluksen, kuten tekstinkäsittely- tai laskentataulukko-ohjelman, tai avata tiedoston kaksoisnapauttamalla sen kuvaketta.

#### Vetäminen

Aseta sormesi haluamasi kohtaan kosketusnäytöllä ja vedä sitten sormellasi kosketusnäytön pintaa pitkin. Tällä tavalla voit siirtää tiedostoja tai muuttaa ikkunan kokoa.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Kosketa haluamasi tiedoston kuvaketta, vedä se toisen kansion, ikkunan tai sovelluksen kuvakkeen päälle ja nosta sitten sormesi irti näytöstä. Tällä eleellä voit siirtää tai kopioida tiedostoja.

### Lisätoiminnot

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

Eleellä suoritettava toiminto vaihtelee sovelluskohtaisesti.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen (kosketus ja pitäminen painettuna)

Kosketa halumaasi kosketusnäytön kohtaa, pidä sormeasi paikallaan muutama sekunti ja nosta sormesi sitten irti näytöstä. Voit avata erilaisia valikoita sen mukaan, mitä kohtaa kosketat.

#### Vierittäminen

Kosketa ikkunan vieritettävää aluetta, kuten Internet Explorer-ikkunaa, ja liu'uta sormeasi näytön pintaa pitkin. Voit vierittää ikkunaa myös valitsemasi ikkunan pystyvierityspalkin liukusäädintä vetämällä.

#### Kuvan (kuten valokuvan) lähentäminen ja loitontaminen (zoomaaminen)

Koskettamalla kosketusnäyttö kahdella sormella ja tekemällä nipistysliikkeen voit lähentää (zoomata) kuvaa, kuten valokuvaa Valokuvat (Photos)-sovelluksessa. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Kuvan (kuten valokuvan) kääntäminen (kiertäminen)

Voit kiertää kuvaa, kuten valokuvaa, asettamalla kaksi sormeasi kosketusnäytölle ja kääntämällä niitä sitten oikealla tai vasemmalla. Kuvien kiertäminen ei ole mahdollista kaikissa sovelluksissa.

#### Valitseminen sipaisemalla

Liu'uta sormeasi lyhyt matka suuntaan, johon näyttöä ei voi vierittää.

Voit valita näin objektin, kuten sovellusruudun tai kuvan.

## HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

Voit muuttaa VAIO-tietokoneen näytön kuvan tarkkuutta tai kokoa, kun näytön kuva näytetään tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) kytketyssä ulkoisessa näytössä (kuten televisiossa).

1. Kytke VAIO-tietokone HDMI-yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla. (Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.)
2. Kytke televisio päälle.
3. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Image Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
4. Valitse External Display Resolution-kohdasta Details.
5. Valitse Select Resolution -välilehdellä haluamasi tarkkuus.

   Valittu tarkkuus otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

6. Jos tietokoneen kuva ei mahdu television näyttöalueelle, muuta näytön koko Adjust Resolution -välilehdellä.

#### Huomautus

- Kaikki tarkkuusasetukset eivät ehkä ole käytettävissä mallin ja HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen mukaan.

- Näytön tarkkuuden muuttamistoiminto voi olla pois käytöstä valitun tarkkuuden mukaan.

## Nestekidenäytön kirkkauden muuttaminen

Voit säätää nestekidenäytön kirkkautta.

1. Paina näppäimiä Fn+F5 tai Fn+F6.

   Jos haluat pienentää kirkkautta, paina näppäinyhdistelmää Fn+F5. Jos haluat lisätä kirkkautta, paina näppäinyhdistelmää Fn+F6.

#### Vihje

- Nestekidenäytön kirkkausasetus pysyy käytössä myös VAIO-tietokoneen sammuttamisen ja uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- Jos käytetään muuta kuin Sonyn toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneesi HDMI-lähtöportti on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin mukainen, joten sillä pystyy suojaamaan tekijänoikeudet salaamalla digitaalisten videosignaalien siirtokanavan. Tämän ansiosta tietokoneella voi katsella monenlaista korkealaatuista kopiointisuojattua sisältöä.

## HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen

Voit muuttaa VAIO-tietokoneen näytön kuvan tarkkuutta tai kokoa, kun näytön kuva näytetään tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen) kytketyssä ulkoisessa näytössä (kuten televisiossa).

1. Kytke VAIO-tietokone HDMI-yhteensopivaan televisioon HDMI-kaapelilla. (Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.)
2. Kytke televisio päälle.
3. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Image Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
4. Valitse External Display Resolution-kohdasta Details.
5. Valitse Select Resolution -välilehdellä haluamasi tarkkuus.

   Valittu tarkkuus otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua.

6. Jos tietokoneen kuva ei mahdu television näyttöalueelle, muuta näytön koko Adjust Resolution -välilehdellä.

#### Huomautus

- Kaikki tarkkuusasetukset eivät ehkä ole käytettävissä mallin ja HDMI-kaapelilla kytketyn laitteen mukaan.

- Näytön tarkkuuden muuttamistoiminto voi olla pois käytöstä valitun tarkkuuden mukaan.

## Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta

Voit kytkeä television, jossa on HDMI-tuloliitäntä, VAIO-tietokoneeseen HDMI-kaapelilla (ei sisälly toimitukseen).

Katso asennus- ja käyttöohjeet televisiosi mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

1. Kytke television virtajohto pistorasiaan ja kytke televisio päälle.
2. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin (Sivujen osat ja hallintapainikkeet) ja toinen pää televisioon.
3. Aseta television tulokanavaksi ulkoinen tulo.

   VAIO-tietokoneen näytön kuva tulee näkyviin televisioon.

#### Huomautus

- Jos käytetään muuta kuin Sonyn toimittamaa laiteohjainta, kuvaa ei näy eikä ääntä kuulu. Käytä aina päivitysten tekemiseen Sony-yhtiön toimittamaa laiteohjainta.

- Äänilaiteasetusta on muutettava, jotta HDMI-lähtöporttiin kytketystä äänilaitteesta kuuluisi ääntä. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneesi HDMI-lähtöportti on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin mukainen, joten sillä pystyy suojaamaan tekijänoikeudet salaamalla digitaalisten videosignaalien siirtokanavan. Tämän ansiosta tietokoneella voi katsella monenlaista korkealaatuista kopiointisuojattua sisältöä.

## Näyttötilojen valitseminen

Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näytöstä ulkoiseen VAIO-tietokoneeseen kytkettyyn ulkoiseen näyttöön ja päinvastoin.

1. Kytke ulkoinen näyttö päälle.
2. Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Jos näyttökaapeli (ei sisälly toimitukseen) irrotetaan VAIO-tietokoneesta, kun vain ulkoinen näyttö on valittuna näyttökohteeksi, tietokoneen näyttö pimenee.

  Voit vaihtaa näyttökohteen tietokoneen näyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 kahdesti ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

- Videotoiston aikana näytön vaihtaminen ei ehkä onnistu tai VAIO-tietokone voi muuttua epävapaaksi. Lopeta videotoistosovellus, ennen kuin vaihdat näyttökohdetta.

- Näytön vaihto ei ehkä onnistu ulkoisen näytön tai projektorin tyypin takia.

## Usean näytön käyttäminen

Usean näytön tuki mahdollistaa työpöydän osien jakamisen useille näytöille.

Jos sinulla on esimerkiksi näyttöliitäntään kytketty ulkoinen näyttö, tietokoneen näyttö ja ulkoinen näyttö voivat toimia yhtenä laajana työpöytänä.

1. Napsauta työpöytää hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytön tarkkuus (Screen resolution). (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.)
2. Valitse Useita näyttöjä (Multiple Displays) -kohdan viereisestä avattavasta luettelosta Laajenna nämä näytöt (Extend these displays) ja valitse sitten OK.

   Asetusvalinnat vaihtelevat kytkettyjen ulkoisten näyttöjen määrän mukaan.

#### Huomautus

- Ulkoinen näyttö ei ehkä tue usean näytön käyttöä.

- Jotkin sovellukset eivät ehkä sovi yhteen usean näytön käyttöasetusten kanssa.

- Älä muuta näyttöasetuksia, kun käytät video- tai valokuvasovellusta tai toistat DVD-levyä. Muutoin toisto tai näyttäminen ei ehkä onnistu tai järjestelmän toiminta voi muuttua epävakaaksi.

  Muuta näyttöasetuksia vasta video- tai valokuvasovelluksen käytön lopettamisen jälkeen.

#### Vihje

- Voit määrittää näyttötarkkuuden erikseen kullekin yksittäiselle näytölle useaa näyttöä käytettäessä.

## Nestekidenäytön käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat nestekidenäytön oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset.

- Nestekidenäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Saatat kuitenkin nähdä nestekidenäytöllä jatkuvasti esiintyviä pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin tulos, ei toimintahäiriö.

- Älä naarmuta tai paina nestekidenäytön pintaa. Se saattaa aiheuttaa vaurioita.

- Älä paina nestekidenäytön kantta sen ollessa suljettuna, jotta näyttö ei naarmuunnu tai likaannu.

- Nestekidenäyttö voi lämmetä käytön aikana. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- VAIO-tietokoneesi nestekide-/kosketusnäytön mekaanisen rakenteen takia näytön pinta voi lämmetä, kun tietokonetta käytetään pitkän aikaa. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Nestekide-/kosketusnäyttö on valmistettu vahvistetusta lasista hyvän kestävyyden varmistamiseksi, mutta käsittele näyttöä kuitenkin varovasti, sillä se ei ole 100 %:sen rikkoutumaton. Mikäli näyttö rikkoutuu pieniksi kappaleiksi, varo rikkonaisia lasinpalasia, jotta ne eivät leikkaa ihoasi. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

- Älä jätä nestekidenäyttöä aurinkoon, jotta se ei vahingoitu. Jos käytät VAIO-tietokonetta ikkunan ääressä, älä aseta sitä suoraan auringonvaloon.

- Älä paina nestekidenäyttöä tai sen kulmia, kun avaat nestekidenäytön kantta tai nostat VAIO-tietokonetta. Muutoin nestekidenäyttö voi vioittua tai siihen voi tulla toimintahäiriö. Avaa tietokone pitämällä sen pohjasta kiinni toisella kädellä ja nostamalla nestekidenäytön kantta varovasti toisella kädellä. Jos kannat tietokonetta kansi avoinna, pitele tietokonetta molemmin käsin.

- Jos VAIO-tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi.

- Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää.

## Äänentoistolaitteen vaihtaminen

Jos VAIO-tietokoneeseen kytketystä ulkoisesta laitteesta ei kuulu ääntä, äänentoistolaite täytyy vaihtaa.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)
2. Valitse Ääni (Sound).
3. Valitse Toistaminen (Playback)-välilehti.
4. Varmista, että sen laitteen kuvakkeen kohdalla on valintamerkki, josta haluat tietokoneen äänien kuuluvan.

   Jos kuvakkeen kohdalla ei ole valintamerkkiä, valitse kuvake ja valitse sitten Määritä oletusarvo (Set Default).

5. Valitse OK.

#### Näytteenottotaajuuden ja bittimäärän muuttaminen

Digitaaliäänilähdön näytteenottotaajuus ja bittimäärä on asetettava käyttämäsi digitaalisen äänilaitteen mukaisiksi.

Noudata yllä kuvattuja vaiheita 1-3 ja valitse HDMI-laitteen tai OPTINEN LÄHTÖ (OPTICAL OUT) (optinen digitaalinen audiolähtö) -kuvake ja Ominaisuudet (Properties). Valitse Lisäasetukset (Advanced) -välilehdeltä laitteen tukema näytteenottotaajuus ja bittimäärä (esimerkiksi 16 bittiä ja 48 000 Hz (DVD-laatu)) ja sitten OK.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit muuttaa kaiuttimien ja kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

#### Äänenvoimakkuuden säätäminen Fn-näppäimen avulla

Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla F3-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna. Suurenna äänenvoimakkuutta painamalla F4-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna.

#### Äänten mykistäminen Fn-näppäimen avulla

Mykistä kaiuttimien ja kuulokkeiden ääni painamalla F2-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna.

Kytke ääni päälle painamalla Fn+F2 -painikkeita uudelleen.

Voit myös kytkeä äänen takaisin päälle painamalla Fn+F3 tai Fn+F4 -painikkeita.

## Äänentoistolaitteen vaihtaminen

Jos VAIO-tietokoneeseen kytketystä ulkoisesta laitteesta ei kuulu ääntä, äänentoistolaite täytyy vaihtaa.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)
2. Valitse Ääni (Sound).
3. Valitse Toistaminen (Playback)-välilehti.
4. Varmista, että sen laitteen kuvakkeen kohdalla on valintamerkki, josta haluat tietokoneen äänien kuuluvan.

   Jos kuvakkeen kohdalla ei ole valintamerkkiä, valitse kuvake ja valitse sitten Määritä oletusarvo (Set Default).

5. Valitse OK.

#### Näytteenottotaajuuden ja bittimäärän muuttaminen

Digitaaliäänilähdön näytteenottotaajuus ja bittimäärä on asetettava käyttämäsi digitaalisen äänilaitteen mukaisiksi.

Noudata yllä kuvattuja vaiheita 1-3 ja valitse HDMI-laitteen tai OPTINEN LÄHTÖ (OPTICAL OUT) (optinen digitaalinen audiolähtö) -kuvake ja Ominaisuudet (Properties). Valitse Lisäasetukset (Advanced) -välilehdeltä laitteen tukema näytteenottotaajuus ja bittimäärä (esimerkiksi 16 bittiä ja 48 000 Hz (DVD-laatu)) ja sitten OK.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen Windowsissa

Voit säätää kunkin laitteen ja sovelluksen äänenvoimakkuutta Ohjauspaneeli (Control Panel) toiminnoilla.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)
2. Valitse Ääni (Sound) -kohdasta Järjestelmän äänenvoimakkuus (Adjust system volume).
3. Säädä äänenvoimakkuus haluamaksesi siirtämällä Laite (Device)- tai Sovellukset (Applications)-kohdan liukusäädintä ylös- tai alaspäin.

   Jos äänet ovat pois käytöstä (), ota äänet käyttöön () valitsemalla (mykistyksen peruutus). Kun äänenvoimakkuus on pieni, lisää äänenvoimakkuutta liukusäätimen avulla.

## Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuuden tasoa.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)
2. Valitse Ääni (Sound).
3. Valitse Tallentaminen (Recording)-välilehti.
4. Kaksoisnapsauta mikrofonikuvaketta.
5. Valitse Tasot (Levels)-välilehti Ominaisuudet: Mikrofoni (Microphone Properties)-ikkunasta.
6. Säädä äänenvoimakkuus haluamaksesi siirtämällä Mikrofoni (Microphone)-kohdan liukusäädintä oikealle ja vasemmalle.

   Jos mikrofonin äänenvoimakkuus ei ole riittävä edes, kun äänenvoimakkuuden taso on suurin mahdollinen, säädä äänenvoimakkuuden tasoa siirtämällä Mikrofonin tehon lisäys (Microphone Boost)-kohdan liukusäädintä oikealle ja vasemmalle.

7. Valitse OK.

## VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen toistaminen ClearAudio+-tilassa

ClearAudio+-tila tuottaa korkealuokkaisen, VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen käyttämällä Sonyn alun perin kehittämiä digitaalisia signaalinkäsittelyteknologioita.

Yksinkertaisella toimenpiteellä voit nauttia rikkaasta äänestä, jossa on selkeät diskantit ja syvät bassot.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Sound Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Valitse äänitila kohdasta Sound Effects.

   Optimoitu ääni toistetaan, kun valitset äänilähdettä vastaavan ClearAudio+-tilan.

#### Vihje

- Voit säätää äänitehosteita myös mieltymystesi mukaan Sound Effects-valikon kohdassa Details.

## Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit muuttaa kaiuttimien ja kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

#### Äänenvoimakkuuden säätäminen Fn-näppäimen avulla

Pienennä äänenvoimakkuutta painamalla F3-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna. Suurenna äänenvoimakkuutta painamalla F4-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna.

#### Äänten mykistäminen Fn-näppäimen avulla

Mykistä kaiuttimien ja kuulokkeiden ääni painamalla F2-näppäintä samalla, kun pidät Fn-näppäintä painettuna.

Kytke ääni päälle painamalla Fn+F2 -painikkeita uudelleen.

Voit myös kytkeä äänen takaisin päälle painamalla Fn+F3 tai Fn+F4 -painikkeita.

## VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen toistaminen ClearAudio+-tilassa

ClearAudio+-tila tuottaa korkealuokkaisen, VAIO-tietokoneelle optimoidun äänen käyttämällä Sonyn alun perin kehittämiä digitaalisia signaalinkäsittelyteknologioita.

Yksinkertaisella toimenpiteellä voit nauttia rikkaasta äänestä, jossa on selkeät diskantit ja syvät bassot.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Sound Quality. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Valitse äänitila kohdasta Sound Effects.

   Optimoitu ääni toistetaan, kun valitset äänilähdettä vastaavan ClearAudio+-tilan.

#### Vihje

- Voit säätää äänitehosteita myös mieltymystesi mukaan Sound Effects-valikon kohdassa Details.

## Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää mikrofonin äänenvoimakkuuden tasoa.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)
2. Valitse Ääni (Sound).
3. Valitse Tallentaminen (Recording)-välilehti.
4. Kaksoisnapsauta mikrofonikuvaketta.
5. Valitse Tasot (Levels)-välilehti Ominaisuudet: Mikrofoni (Microphone Properties)-ikkunasta.
6. Säädä äänenvoimakkuus haluamaksesi siirtämällä Mikrofoni (Microphone)-kohdan liukusäädintä oikealle ja vasemmalle.

   Jos mikrofonin äänenvoimakkuus ei ole riittävä edes, kun äänenvoimakkuuden taso on suurin mahdollinen, säädä äänenvoimakkuuden tasoa siirtämällä Mikrofonin tehon lisäys (Microphone Boost)-kohdan liukusäädintä oikealle ja vasemmalle.

7. Valitse OK.

## Laadukkaan digitaalisen äänilähteen kytkeminen VAIO-tietokoneen ja television väliin

Voit kytkeä laadukkaan kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen VAIO-tietokoneen ja television väliin käyttämällä HDMI-liitäntää.

1. Varmista, että HDMI-liitäntä on asennettu television ja kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen väliin.
2. Vaihda äänentoistolaitteeksi HDMI-lähtö. (Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.)
3. Kytke virta televisioon ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
4. Kytke virta kotiteatterivastaanottimeen tai surround-äänilaitteeseen ja määritä sen tuloksi HDMI-tulo.
5. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää kotiteatterivastaanottimen tai surround-äänilaitteen HDMI-tuloporttiin ja toinen pää VAIO-tietokoneen HDMI-lähtöporttiin.

#### Vihje

- Voit säätää liitetyn television näyttötarkkuutta VAIO-tietokoneella. Lisätietoja on kohdassa HDMI-kaapelilla kytketyssä laitteessa näytettävän näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- HDMI-liitännän yhteydessä äänenvoimakkuutta voidaan säätää vain kytketystä äänilaitteesta. VAIO-tietokoneella ei voi säätää minkään kytketyn äänilaitteen äänenvoimakkuutta.

## ASSIST-painike

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## ASSIST-painike

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## Näppäimistön taustavaloasetusten muuttaminen (näppäimistön taustavalon sisältävät mallit)

Voit ottaa näppäimistön taustavalon käyttöön ja poistaa sen käytöstä muuttamalla näppäimistön taustavaloasetuksia.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Mouse and Keyboard. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Muuta Keyboard Backlight -kohdan näppäimistön taustavaloasetusta.

   Näyttöön tulee asetusikkuna. Muuta asetuksia noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

#### Vihje

- Voit ottaa näppäimistön taustavalon käyttöön ja poistaa sen käytöstä automaattisesti ympäröivän valon mukaisesti.

  Jos otat tämän toiminnon käyttöön, voit myös määrittää näppäimistötoimintojen käyttämättömyysjakson, jonka kuluttua näppäimistön taustavalo poistetaan käytöstä.

- Ympäröivä valo mitataan ympäröivän valon tunnistimella. Jos ympäröivän valon tunnistin on estetty, näppäimistön taustavalo saatetaan ottaa käyttöön.

## Eletoiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit ottaa VAIO-tietokoneen kosketuslevyn eletoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Eletoiminnolla voi suorittaa seuraavia toimintoja.

- vierittäminen

- taakse-/eteenpäin siirtyminen

- zoomaaminen

- sovellusvalikon avaaminen

- oikopolkujen avaaminen

- sovelluksen vaihtaminen.

Ota eletoiminto käyttöön tai poista se käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Mouse and Keyboard. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Valitse Touchpad Operations -kohdasta Details.
3. Valitse Enable multi-touch functions -valintaruutu tai poista sen valinta.

   Ota toiminto käyttöön valitsemalla valintaruutu tai poista se käytöstä poistamalla valintaruudun valinta.

## Kosketuslevyn napautustoiminnon poistaminen käytöstä

Voit estää kosketuslevyn kevyestä koskettamisesta johtuvat tahattomat napautukset näppäimistön käytön aikana poistamalla napautustoiminnon käytöstä.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Mouse and Keyboard. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Valitse Touchpad Operations -kohdasta Details.
3. Poista Enable tap functions -valintaruudun valinta.
4. Valitse OK.

## Kosketuslevyn ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

VAIO-tietokoneen kosketuslevyn voi ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä.

1. Pidä Fn-näppäintä painettuna ja paina samalla F1-näppäintä.

   Aina kun painat tätä näppäinyhdistelmää, kosketuslevy joko otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

#### Vihje

- Muista liittää hiiri tietokoneeseen ennen kuin poistat kosketuslevyn käytöstä. Jos poistat kosketuslevyn käytöstä ennen hiiren liittämistä, voit siirtää osoitinta vain näppäimistön avulla. (Muut kuin kosketusnäytöllä varustetut mallit)

## Kosketuslevyn käyttäminen

Voit siirtää tietokoneen näytöllä näkyvää osoitinta liikuttamalla sormeasi kosketuslevyllä.

Sijoittamalla osoittimen haluamasi kohteen tai objektin päälle ja painamalla sitten vasenta tai oikeaa painikealuetta voit antaa erilaisia komentoja ja avata valikoita.

1. Vasen painikealue

2. Oikea painikealue

#### Napsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina vasenta painikealuetta kerran.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä kerran.

#### Kaksoisnapsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina vasenta painikealuetta nopeasti kaksi kertaa.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina oikeaa painikealuetta kerran.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä nopeasti kahdella sormella.

Voit avata erilaisia pikavalikoita osoittimen sijainnin mukaan.

#### Vetäminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle, paina vasenta painikealuetta kerran, pidä aluetta painettuna ja vedä sitten sormeasi kosketuslevyllä.

Vaihtoehtoisesti voit napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa ja vetää toisen napautuksen jälkeen sormeasi kosketuslevyllä.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Vedä kuvake, kuten tiedosto, haluamasi kohtaan ja vapauta sormi vasemmalta painikealueelta.

Vaihtoehtoisesti voit napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa, vetää toisen napautuksen jälkeen sormeasi kosketuslevyllä niin, että osoitin siirtyy haluamasi kohtaan, ja nostaa sitten sormesi kosketuslevyltä.

#### Vierittäminen

Liu'uta kahta sormea ylös ja alas kosketuslevyllä, kun haluat vierittää näyttöä pystysuunnassa.

Liu'uta kahta sormea sivulta sivulle kosketuslevyllä, kun haluat vierittää näyttöä vaakasuunnassa.

#### Siirtyminen taakse- tai eteenpäin osoitinta siirtämättä

WWW-sivustoja, kuvia ja vastaavia tarkasteltaessa voit siirtyä taakse- tai eteenpäin osoitinta liikuttamatta asettamalla kolme sormea kosketuslevylle ja liu'uttamalla niitä sivulta sivulle.

#### Zoomaaminen

WWW-sivustoja, kuvia ja vastaavia tarkasteltaessa voit zoomata nipistämällä kosketuslevyä. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Sovellusvalikon avaaminen

Aseta sormesi kosketuslevyn yläreunaan ja liu'uta sormeasi sitten alaspäin.

Sovellusvalikko ei tule näkyviin, jos sovellus ei tue sen käyttöä.

#### Oikopolkujen avaaminen

Aseta sormesi kosketuslevyn oikeaan reunaan ja liu'uta sormeasi sitten vasemmalle. Lisätietoja on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

#### Sovelluksen vaihtaminen

Voit vaihtaa käynnissä olevasta sovelluksesta toiseen asettamalla sormesi kosketuslevyn vasempaan reunaan ja liu'ttamalla sormeasi sitten oikealle. Jos käynnissä on useita sovelluksia, toista toiminto. Sovellukset tulevat näkyviin siinä järjestyksessä, jossa niitä on käytetty, viimeksi käytetystä sovelluksesta alkaen.

#### Huomautus

- Eletoiminto (vierittäminen, eteen-/taaksepäin siirtyminen, lähentäminen/loitontaminen, sovellusvalikon avaaminen, oikopolkujen avaaminen tai sovelluksen vaihtaminen) ei ehkä toimi VAIO-tietokoneen käyttöolosuhteiden tai kosketuslevyn asetusten mukaan.

#### Vihje

- Kosketuslevyn muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan.

- Jos haluat yksityiskohtaisia ohjeita kosketuslevyn käytöstä, käynnistä VAIO Control Center, valitse Mouse and Keyboard ja katso opastusvideot. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Sisäisen kameran käyttäminen (sisäisen kameran sisältävät mallit)

Voit soittaa videopuheluja Internetin kautta käyttämällä tietokoneen sisäistä kameraa ja viestintäsovellusta.

Sisäisen kameran merkkivalo palaa, kun kamera on käytössä.

1. Sisäinen kamera*

2. Sisäisen kameran merkkivalo

3. Sisäinen mikrofoni (mono)

* Sisäisen kameran muoto määräytyy mallin mukaan.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneeseen asennetut sovellukset vaihtelevat tietokoneen määritysten mukaan.

- Eräät sovellukset eivät välttämättä tue sisäisen kameran täyttä tarkkuutta.

## Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa

Voit suojata VAIO-tietokoneesi viruksilta virustorjuntasovelluksella.

Voit pitää virustorjuntasovellukset ajan tasalla lataamalla ja asentamalla niiden uusimmat päivitykset sovelluksen valmistajan verkkosivustosta. Voit päivittää virustorjuntasovelluksen etsimällä jonkin seuraavista VAIO-tietokoneeseen asennetuista sovelluksista ja noudattamalla toimintaohjeita.

1. Yhdistä VAIO-tietokone Internetiin.
2. Tee jokin seuraavista toimista valmiiksi asennetun virustentorjuntasovelluksen mukaan.

   Trend Micro:

   Käynnistä Trend Micro Titanium Maximum Security.

   McAfee:

   Käynnistä McAfee Internet Security tai McAfee Total Protection.

   Kaspersky Internet Security:

   Käynnistä Kaspersky Internet Security.

3. Noudata näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Varsinainen menettely saattaa poiketa edellä kuvatusta VAIO-tietokoneeseen asennetun sovelluksen version mukaan. Toimi tällöin näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

#### Vihje

- Lisätietoja virustentorjuntasovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

- Lisätietoja toiminnoista on käyttämäsi sovelluksen ohjetiedostossa.

## Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen

Voit määrittää VAIO-tietokoneeseen sitä käynnistettäessä kysyttävän salasanan (käynnistyssalasanan) BIOS-toiminnon avulla. Tietokone pyytää antamaan käynnistyssalasanan, kun VAIO-logo tulee tietokoneen näyttöön.

Salasanat ovat kahta eri tyyppiä. Aseta ensin koneen salasana.

- Koneen salasana (järjestelmänvalvojille):

  Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat tämän salasanan avulla muuttaa kaikkia asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen.

- Käyttäjän salasana (muille käyttäjille kuin järjestelmänvalvojille):

  Tavalliset käyttäjät voivat tämän salasanan avulla muuttaa joitakin asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen. Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan asettamista.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Kirjoita salasana ja paina Enter-näppäintä.

   Vaihda salasana syöttämällä sekä nykyinen salasana että uusi salasana. Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina). Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

5. Paina- tai-näppäintä valitaksesi Password when Power On ja paina Enter -näppäintä ja valitse Enabled.
6. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
7. Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Muista kirjoittaa salasana muistiin, jotta et unohda sitä.

- Jos unohdat salasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

- Voit nollata käyttäjän salasanan BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasanan.

- Jos unohdat koneen salasanan, salasana on palautettava valtuutetussa Sonyn palvelu-/tukikeskuksessa. (Palautuksesta peritään maksu.)

## Windows-salasanan luominen/muuttaminen/poistaminen

Asettamalla Windows-salasanan voit suojata VAIO-tietokoneesi luvattomalta käytöltä määrittämällä, että käyttäjän on annettava salasana tietokonetta käynnistettäessä tai palattaessa virransäästötilasta normaalitilaan.

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Windows-salasanasta.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Käyttäjät (Users).
4. Valitse Luo salasana (Create a password) tai Muuta salasana (Change your password).
5. Syötä salasanasi toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

#### Huomautus

- Älä unohda salasanaasi. Kirjoita salasana muistiin ja säilytä se turvallisessa paikassa.

#### Vihje

- Voit määrittää vihjeen, joka auttaa muistamaan salasanan, jos unohdat sen. Voit myös luoda salasanan palautuslevyn, jonka avulla voit luoda uuden salasanan. Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Windows-salasanasta.

## Käynnistyssalasanan poistaminen

Kun asetettua VAIO-tietokonetta käynnistettäessä kysyttävää salasanaa ei enää tarvita, voit poistaa koneen ja käyttäjän salasanat näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Jätä Enter New Password ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja paina Enter-näppäintä.
5. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

## Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

Windows 8:ssa voit siirtyä paikallisen tilin ja Microsoft-tilin välillä.

Siirtymällä paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin voit ladata sovelluksia Windows-kauppa (Windows Store) -palvelusta.

Voit luoda Microsoft-tilin tai siirtyä siihen noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Käyttäjät (Users).
4. Valitse Siirry käyttämään Microsoft-tiliä (Switch to a Microsoft account).
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Kun haluat siirtyä käyttämään paikallista tiliä, valitse vaiheessa 4 Siirry käyttämään paikallista tiliä eikä Siirry käyttämään Microsoft-tiliä (Switch to a Microsoft account).

- Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Järjestelmätietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella VAIO-tietokoneen järjestelmätietoja.

1. Käynnistä VAIO Care (Desktop). (Lisätietoja VAIO Care (Desktop) -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Valitse About your VAIO ja System information.

   VAIO-tietokoneen järjestelmätiedot tulevat näyttöön.

## ASSIST-painike

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen

Voit määrittää VAIO-tietokoneeseen sitä käynnistettäessä kysyttävän salasanan (käynnistyssalasanan) BIOS-toiminnon avulla. Tietokone pyytää antamaan käynnistyssalasanan, kun VAIO-logo tulee tietokoneen näyttöön.

Salasanat ovat kahta eri tyyppiä. Aseta ensin koneen salasana.

- Koneen salasana (järjestelmänvalvojille):

  Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat tämän salasanan avulla muuttaa kaikkia asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen.

- Käyttäjän salasana (muille käyttäjille kuin järjestelmänvalvojille):

  Tavalliset käyttäjät voivat tämän salasanan avulla muuttaa joitakin asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen. Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan asettamista.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Kirjoita salasana ja paina Enter-näppäintä.

   Vaihda salasana syöttämällä sekä nykyinen salasana että uusi salasana. Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina). Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

5. Paina- tai-näppäintä valitaksesi Password when Power On ja paina Enter -näppäintä ja valitse Enabled.
6. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
7. Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Muista kirjoittaa salasana muistiin, jotta et unohda sitä.

- Jos unohdat salasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

- Voit nollata käyttäjän salasanan BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasanan.

- Jos unohdat koneen salasanan, salasana on palautettava valtuutetussa Sonyn palvelu-/tukikeskuksessa. (Palautuksesta peritään maksu.)

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## Käynnistyssalasanan poistaminen

Kun asetettua VAIO-tietokonetta käynnistettäessä kysyttävää salasanaa ei enää tarvita, voit poistaa koneen ja käyttäjän salasanat näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Jätä Enter New Password ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja paina Enter-näppäintä.
5. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston URL-osoite, yhteystietojen puhelinnumeroita yms.).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Voit käynnistää VAIO Care -sovelluksen vaihtoehtoisesti avaamalla oikopolut, valitsemallaHae (Search) ja Sovellukset (Apps) ja kirjoittamalla hakuruutuun ”VAIO Care (Desktop)”.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitse Hae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Valitse Asetukset (Settings) ja kirjoita hakuruutuun ”Windows”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa (Windows Store)-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus (Start)-näytön Kauppa (Store)-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Kauppa (Store) valitsemalla sen ruutu.

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset (Updates).

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna (Install).

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## VAIO Update -sovelluksen käyttäminen

VAIO Update on palvelu, joka ilmoittaa käytettävissä olevista päivitystiedoista, kuten tärkeistä tiedotteista ja ohjelmapäivityksistä, joiden avulla voit pitää VAIO-tietokoneen ajan tasalla.

VAIO Update -sovellus etsii Internetin kautta automaattisesti ohjelmapäivityksiä, jotka parantavat tietokoneen suorituskykyä, ja uusia käytettävissä olevia sovelluksia. Sovelluksen avulla voit ladata ja asentaa tällaiset päivitykset helposti.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)

#### Vihje

- VAIO Update voidaan käynnistää myös VAIO Care (Desktop) -sovelluksesta.

## Tekstin koon (DPI-tarkkuuden) suurentaminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Jos haluat helpottaa kosketusnäytön käyttöä, voit suurentaa tekstin ja kuvakkeiden kokoa muuttamalla DPI-tarkkuutta.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse sitten Ulkoasu ja mukauttaminen (Appearance and Personalization) ja Suurenna tai pienennä tekstiä ja muita kohteita (Make text and other items larger or smaller). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)
2. Valitse haluamasi asetukset näytössä ja valitse sitten Käytä (Apply).
3. Jos näkyviin tulee sanoma, jossa suositellaan uloskirjautumista, valitse Kirjaudu ulos nyt (Sign out now).
4. Kirjaudu sisään uudelleen.

   Windowsin tekstien fonttikoko on muuttunut.

## Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kosketusnäytön käyttämistä.

- Älä paina kosketusnäyttöä voimakkaasti.

  Hellävarainen kosketus riittää, koska VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö.

- Älä käytä kosketusnäyttöä muilla esineillä kuin sormellasi.

  Muutoin kosketusnäyttö voi vahingoittua tai voi seurata toimintohäiriö. Kosketa näyttöä vain sormellasi.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos kosketat näyttöä, kun käynnistät VAIO-tietokoneen. Käynnistä tällöin tietokone uudelleen.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi moneen sekuntiin sen jälkeen, kun VAIO -tietokone on palautunut normaalitilaan lepotilasta. Odota tällöin hetki, ennen kuin käytät kosketusnäyttöä.

- Pidä kosketusnäyttö puhtaana, jotta se tunnistaa kosketuksen herkästi. Pöly voi aiheuttaa vahinkoja ja toimintohäiriöitä.

## Kosketusnäytön käyttäminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi napauttamalla kosketusnäyttöä ja tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

### Perustoiminnot

#### Valitseminen (napauttaminen)

Napauta kosketusnäyttöä kerran sormellasi. Voit valita painikkeen (esimerkiksi OK tai Peruuta (Cancel)) tai valikkokohteen napauttamalla sitä.

#### Kaksoisnapsauttaminen (kaksoisnapautus)

Napauta kosketusnäyttöä sormellasi kaksi kertaa peräkkäin nopeasti.

Voit käynnistää sovelluksen, kuten tekstinkäsittely- tai laskentataulukko-ohjelman, tai avata tiedoston kaksoisnapauttamalla sen kuvaketta.

#### Vetäminen

Aseta sormesi haluamasi kohtaan kosketusnäytöllä ja vedä sitten sormellasi kosketusnäytön pintaa pitkin. Tällä tavalla voit siirtää tiedostoja tai muuttaa ikkunan kokoa.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Kosketa haluamasi tiedoston kuvaketta, vedä se toisen kansion, ikkunan tai sovelluksen kuvakkeen päälle ja nosta sitten sormesi irti näytöstä. Tällä eleellä voit siirtää tai kopioida tiedostoja.

### Lisätoiminnot

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

Eleellä suoritettava toiminto vaihtelee sovelluskohtaisesti.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen (kosketus ja pitäminen painettuna)

Kosketa halumaasi kosketusnäytön kohtaa, pidä sormeasi paikallaan muutama sekunti ja nosta sormesi sitten irti näytöstä. Voit avata erilaisia valikoita sen mukaan, mitä kohtaa kosketat.

#### Vierittäminen

Kosketa ikkunan vieritettävää aluetta, kuten Internet Explorer-ikkunaa, ja liu'uta sormeasi näytön pintaa pitkin. Voit vierittää ikkunaa myös valitsemasi ikkunan pystyvierityspalkin liukusäädintä vetämällä.

#### Kuvan (kuten valokuvan) lähentäminen ja loitontaminen (zoomaaminen)

Koskettamalla kosketusnäyttö kahdella sormella ja tekemällä nipistysliikkeen voit lähentää (zoomata) kuvaa, kuten valokuvaa Valokuvat (Photos)-sovelluksessa. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Kuvan (kuten valokuvan) kääntäminen (kiertäminen)

Voit kiertää kuvaa, kuten valokuvaa, asettamalla kaksi sormeasi kosketusnäytölle ja kääntämällä niitä sitten oikealla tai vasemmalla. Kuvien kiertäminen ei ole mahdollista kaikissa sovelluksissa.

#### Valitseminen sipaisemalla

Liu'uta sormeasi lyhyt matka suuntaan, johon näyttöä ei voi vierittää.

Voit valita näin objektin, kuten sovellusruudun tai kuvan.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitse Hae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Valitse Asetukset (Settings) ja kirjoita hakuruutuun ”Windows”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa (Windows Store)-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus (Start)-näytön Kauppa (Store)-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Kauppa (Store) valitsemalla sen ruutu.

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset (Updates).

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna (Install).

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen

Voit avata Ohjauspaneeli (Control Panel) -toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse Sovellukset (Apps) ().
3. Kirjoita hakuruutuun ”Ohjauspaneeli (Control Panel)” ().
4. Valitse Ohjauspaneeli (Control Panel) ().

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta (Power) ja Lepotila (Sleep).

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetus).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta (Power)) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljän sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Painat painiketta(Virta (Power)) (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Siirtyminen paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin

Windows 8:ssa voit siirtyä paikallisen tilin ja Microsoft-tilin välillä.

Siirtymällä paikallisesta tilistä Microsoft-tiliin voit ladata sovelluksia Windows-kauppa (Windows Store) -palvelusta.

Voit luoda Microsoft-tilin tai siirtyä siihen noudattamalla näitä ohjeita.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Käyttäjät (Users).
4. Valitse Siirry käyttämään Microsoft-tiliä (Switch to a Microsoft account).
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Kun haluat siirtyä käyttämään paikallista tiliä, valitse vaiheessa 4 Siirry käyttämään paikallista tiliä eikä Siirry käyttämään Microsoft-tiliä (Switch to a Microsoft account).

- Jos unohdat Microsoft-tilin salasanan, ota yhteys Microsoft-tukipalveluihin.

## Levyn asettaminen/poistaminen (optisen levyaseman sisältävät mallit)

Voit asettaa käynnissä olevaan VAIO-tietokoneeseen levyn tai poistaa levyn seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Paina levyaseman poistopainiketta.

   Levyaseman kelkka liukuu ulos.

2. Aseta levy VAIO-tietokoneen asemaan tai poista levy asemasta.

   Levyn asettaminen asemaan:

   Tartu levyaseman kelkan pohjaan toisella kädellä ja aseta levy kelkan keskelle toisella kädellä. Paina levyä varovasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Jos levy ei ole oikein paikallaan, kun suljet levyaseman kelkan, levy saattaa estää kelkan avaamisen.

   Aseta levy asemaan etikettipuoli ylöspäin.

3. Sulje levyaseman kelkka työntämällä sitä kevyesti.

#### Huomautus

- Älä paina levykelkkaa voimakkaasti, kun asetat levyn paikalleen.

## Tietoja aluekoodeista (Optisen levyaseman sisältävät mallit)

Seuraavassa taulukossa on luettelo DVD-aluekoodeista, jotka määrittävät, millä alueilla DVD-levyä voi toistaa.

Voit tarkistaa seuraavissa maissa tai seuraavilla alueilla myytävien DVD-levyjen aluekoodit.

1. USA, Kanada
2. Eurooppa, Lähi-Itä, Etelä-Afrikka, Japani
3. Kaakkois-Aasia, Taiwan, Etelä-Korea, Hongkong
4. Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Meksiko, Australia, Uusi-Seelanti
5. Pohjois-Afrikka, Aasia, Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Intia
6. Kiina
7. Varattu tulevaa käyttöä varten
8. Kansainväliset lentokoneet, risteilyalukset, kokouskeskukset jne.

Ennen kuin toistat DVD-videota ensimmäisen kerran VAIO-tietokoneella, tee seuraavat toimet ennen levyn asettamista levyasemaan:

1. Avaa Tietokone (Computer). (Lisätietoja siitä, miten Tietokone (Computer) avataan, on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella optisen levyaseman kuvaketta ja valitse Ominaisuudet (Properties).
3. Valitse Laitteisto (Hardware)-välilehti.
4. Valitse optinen levyasema Kaikki levyasemat (All disk drives) -luettelosta ja valitse sitten Ominaisuudet (Properties).
5. Valitse DVD-alue (DVD Region)-välilehti.
6. Valitse luettelosta oikea alue ja valitse sitten OK.

#### Huomautus

- Aluekoodia voi vaihtaa, mutta vaihtokertojen määrä on rajoitettu. Kun sallitut vaihdot on tehty, käytössä oleva aseman aluekoodi määritetään pysyväksi, eikä sitä voi enää vaihtaa. VAIO-tietokoneen uudelleenmääritys ei palauta vaihtokertojen määrää.

- Takuu ei kata aseman aluekoodiasetuksen muuttamisesta aiheutuvia ongelmia.

## Tuetut levyt (optisen levyaseman sisältävät mallit)

Tässä ohjeessa on kuvaus tallennusvälineistä, joita VAIO-tietokoneella voi lukea ja joihin sillä voi tallentaa.

Asennettu optinen levyasema vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Tarkista tekniset tiedot ennen käyttöä.

### DVD SuperMulti -asemalla varustetut mallit

Optinen levyasema tukee seuraavien tallennusvälineiden toistoa ja/tai niille tallentamista.

#### Toisto ja tallentaminen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-RAM*2*3

#### Pelkkä toisto

- CD-ROM

- DVD-ROM

### DVD SuperMulti -yhteensopivalla Blu-ray Disc(TM) -asemalla varustetut mallit

Optinen levyasema tukee seuraavien tallennusvälineiden toistoa ja/tai niille tallentamista.

#### Toisto ja tallentaminen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (yksikerroksinen) / DL (kaksikerroksinen), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (kolmikerroksinen), BD-RE TL*5

#### Pelkkä toisto

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### DVD SuperMulti -yhteensopivalla Blu-ray Disc(TM) ROM -asemalla varustetut mallit

Optinen levyasema tukee seuraavien tallennusvälineiden toistoa ja/tai niille tallentamista.

#### Toisto ja tallentaminen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-RAM*2*3

#### Pelkkä toisto

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (yksikerroksinen) / DL (kaksikerroksinen), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Tietojen kirjoittamista erittäin nopeille Ultra Speed CD-RW -levyille ei tueta.

*2 Optinen levyasema ei tue DVD-RAM-lippaan käyttämistä. Käytä lippaattomia levyjä tai levyjä, joiden lippaan voi irrottaa.

*3 Tietojen kirjoittamista DVD-RAM-määrittelyn version 1.0 mukaisille yksipuolisille DVD-RAM-levyille (2,6 Gt) ei tueta. DVD-RAM-määrittelyn version 2.2 / 12X-SPEED DVD-RAM -tarkistusversion 5.0 mukaisia levyjä ei tueta.

*4 BD-RE Disc -levyjä, joiden versio on 1.0, ja lippaallisia Blu-ray Disc -levyjä ei tueta.

*5 Käytettävissä, jos optinen levyasema tukee BDXL(TM)-tallennusvälineitä. Kaikki sovellukset eivät ehkä tue BD-R TL/BD-RE TL -tallennusvälineiden toistamista ja tallentamista, ja valmiiksi asennetut sovellukset vaihtelevat ostetun mallin mukaan. Lisätietoja on sovellusten mukana toimitetuissa ohjetiedostoissa. Muut soittimet eivät ehkä tue VAIO-tietokoneellasi tallennettujen BD R TL/BD-RE TL -tallennusvälineiden toistamista. Varmista, että soittimesi on yhteensopiva BD R TL/BD-RE TL -tallennusvälineiden kanssa.

#### Huomautus

- Optinen levyasemasi ei ehkä tue tietyille levyille kirjoittamista tai niiden toistamista.

- Optinen levyasemasi ei tue 8 cm:n levyille kirjoittamista.

- Optinen levyasemasi tukee vain pyöreitä levyjä. Älä käytä muun (kuten tähden, sydämen tai kortin) muotoisia levyjä tai vahingoittuneita levyjä, koska ne saattavat aiheuttaa VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- DVD-videomuotoisia tietoja voi kirjoittaa DVD+R- (yksi- tai kaksipuolisille), DVD+RW/DVD-R- (yksi- tai kaksipuolisille) ja DVD-RW-levyille. DVD-videomuotoisia tietoja voi kirjoittaa DVD-R- (yksi- tai kaksipuolisille), DVD-RW- ja DVD-RAM-levyille. Levyt, joille voi kirjoittaa, vaihtelevat käyttämäsi levytallennussovelluksen mukaan. Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

- On suositeltavaa käyttää Sony-levyjä: DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW-, CD-R-, CD-RW-, BD-R- tai BD-RE-levyjä.

- DVD-RW-levyille (6x kirjoitus) ei voi tallentaa tietoja, ellei optinen levyasema tue vähintään 6x-nopeuksista DVD-RW-levyille kirjoittamista.

- DVD+RW-levyille (8x kirjoitus) ei voi tallentaa tietoja, ellei optinen levyasema tue vähintään 8x-nopeuksista DVD+RW-levyille kirjoittamista.

- VAIO-tietokone pystyy toistamaan levyjä, jotka ovat Compact Disc (CD) -standardin mukaisia. DualDisc-levyt ja jotkin tekijänoikeuksien suojaustekniikoilla varustetut levyt eivät ole CD-standardin mukaisia. Siksi nämä levyt eivät ehkä ole yhteensopivia tietokoneen kanssa.

- Kun ostat tyhjiä levyjä käytettäviksi VAIO-tietokoneessa, tarkista levyn pakkauksesta, että levyn toisto- ja tallennusominaisuudet sopivat tietokoneen optiseen levyasemaan. Sony EI takaa VAIO-tietokoneiden optisten levyasemien yhteensopivuutta sellaisten levyjen kanssa, jotka eivät ole virallisten "CD"-, "DVD"- tai "Blu-ray Disc" -standardien mukaisia. EI-YHTEENSOPIVIEN LEVYJEN KÄYTTÄMINEN VOI VAURIOITTAA VAKAVASTI VAIO-TIETOKONETTA TAI AIHEUTTAA SOVELLUSONGELMIA JA JÄRJESTELMÄN JUMIUTUMISEN.

  Saat tietoja levystandardeista tallennetun levyn julkaisijalta tai tyhjän levyn valmistajalta.

- VAIO-tietokoneen on oltava yhdistetty Internetiin, kun haluat toistaa CPRM (Content Protection for Recordable Media) -standardin mukaisia DVD-RW-, DVD-RAM- tai DVD-R-levyjä (yksi- tai kaksipuoleisia).

- Tekijänoikeudella suojatun sisällön tallentamiseen Blu-ray Disc levyille sekä tällaisen sisällön muokkaamiseen levyillä ja toistamiseen levyiltä käytetään AACS (Advanced Access Content System) -tekniikkaa. Jos haluat käyttää tekijänoikeudella suojattuja Blu-ray Disc levyjä jatkuvasti, AACS-avain on päivitettävä.

- AACS-avaimen voi päivittää Internetissä. Toimi käyttämässäsi tallennus-, muokkaus- tai toistosovelluksessa näkyvän sanoman ohjeiden mukaan. Jos et päivitä AACS-avainta, et voi ehkä tallentaa, muokata tai toistaa tekijänoikeudella suojattua sisältöä.

  AACS-avainta ei tarvitse päivittää, jos tallennat, muokkaat tai toistat sisältöä, jota ei ole suojattu tekijänoikeudella. VAIO-tietokoneeseen asennetun Blu-ray Disc -tallennus- tai -toistosovelluksen AACS-avaimen päivittäminen on mahdollista viiden vuoden ajan tietokoneen ostamisesta. Sen jälkeen päivityksistä ilmoitetaan tukisivustossa.

- Joidenkin DVD- ja BD-ROM-levyjen sisältöä varten tarvitaan alueasetukset. Jos optisen levyaseman alueasetus ei vastaa levyn aluekoodia, levyn sisältöä ei voi toistaa.

- Voit toistaa tekijänoikeudella suojattuja Blu-ray Disc -levyjä HDMI-liitännän kautta vain, jos ulkoinen näyttösi on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin mukainen.

- Jokin Blu-ray Disc -sisältö saattaa rajoittaa video-ulostulon vakiotarkkuuteen tai estää analogisen video-ulostulon käytön.

## ASSIST-painike

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston URL-osoite, yhteystietojen puhelinnumeroita yms.).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Voit käynnistää VAIO Care -sovelluksen vaihtoehtoisesti avaamalla oikopolut, valitsemallaHae (Search) ja Sovellukset (Apps) ja kirjoittamalla hakuruutuun ”VAIO Care (Desktop)”.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## ASSIST-painike

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## ASSIST-painike

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## Palautussisällön poistaminen levytilan vapauttamiseksi

Tietokoneen sisäinen tallennusväline sisältää palautusosion, johon tallennetaan järjestelmän palauttamiseen tarvittavat tiedot. Jos VAIO-tietokoneessasi on SSD-asema, sinun kannattaa ehkä pienentää palautusosion kokoa poistamalla nämä tiedot, niin C-asemasta vapautuu tilaa (tai asemaluettelosi viimeisestä asemasta, esimerkiksi D-asemasta).

Tarvitset palautusvälineen järjestelmän palautustietojen poistamiseen tai tietokoneen palauttamiseen tietojen poistamisen jälkeen.

Huomaa, että siivoustoimintoa ei voi käyttää, jos poistat palautussisällön.

1. Luo palautusväline, jos et ole vielä tehnyt sitä.

   Lisätietoja palautusvälineen luomisesta on kohdassa Palautusvälineen luominen.

2. Aseta palautusväline VAIO-tietokoneen optiseen levyasemaan tai kytke USB-porttiin USB flash -muistitikku (ei sisälly toimitukseen), kun tietokone on normaalitilassa.
3. Sammuta VAIO-tietokone.
4. Paina ASSIST-painiketta niin, että VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee näkyviin, ja valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).

5. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot) ja VAIO recovery solutions.

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

6. Valitse Tools ja Remove recovery partition.
7. Noudata näytön ohjeita.

## Palauttaminen palautusvälineeltä

Jos palautusosio on vioittunut tai poistettu, voit palauttaa VAIO-tietokoneen palautusvälineeltä.

Tietokoneen palauttaminen palautusvälineeltä kestää kuitenkin pidempään kuin palautusosiolta palauttaminen.

1. Aseta palautusväline (optinen levy) tietokoneen optiseen levyasemaan tai kytke USB-porttiin USB flash -muistitikku, kun VAIO-tietokone on normaalitilassa.
2. Sammuta VAIO-tietokone.
3. Paina ASSIST-painiketta niin, että VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee näkyviin, ja valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).

4. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot) ja VAIO recovery solutions.

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Valitse Start recovery wizard.
6. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos näyttöön tulee näyttökielen valitsemisikkuna, valitse haluamasi kieli ja valitse sitten OK.

- Jos haluat mukauttaa palautusasetuksia, valitse Tools ja Start advanced recovery wizard.

- Jos VAIO-tietokoneen palautus ei onnistu USB flash -muistitikulta, kytke muistitikku johonkin toiseen tietokoneen USB-porttiin ja yritä tietokoneen palautusta uudelleen.

## Palautusvälineen luominen

Voit luoda palautusvälineen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Voit käyttää palautusvälineenä DVD-levyjä, Blu-ray Disc -levyjä tai USB flash -muistitikkuja.

- Malli, jossa ei ole sisäistä optista levyasemaa:

  Käytä USB Flash -muistitikkua.

- Malli, jossa on sisäinen optinen levyasema:

  On suositeltavaa käyttää DVD-R-levyjä, koska USB Flash -muistitikuilla olevat tiedot voidaan poistaa vahingossa. Voit käyttää myös BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL -levyjä. Huomaa kuitenkin, että VAIO-tietokoneen tukemat tallennusvälinetyypit ja tarvittava levyjen määrä vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Nämä tiedot ilmoitetaan luontiprosessin aikana.

#### Huomautus

- USB 3.0 -yhteensopivat USB-portit eivät tue palautusta USB 3.0 -yhteensopivilta USB flash -muistitikuilta. Malleissa, joissa on USB-portit, jotka noudattavat ainoastaan USB 2.0 -standardia, luo palautusväline USB-asemalla, joka ei noudata USB 3.0 -standardia.

1. Yhdistä VAIO-tietokone Internetiin ja lataa ja asenna uusimmat päivitykset VAIO Update -sovelluksella.
2. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen virran ollessa katkaistuna käynnistääksesi VAIO Care -toiminnon.

   Jos Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)-ikkuna avautuu, valitse Kyllä (Yes).

   VAIO Care -ikkuna avautuu.

3. Valitse Advanced Tools, Restore and recovery ja Create Recovery Media.
4. Lue näytön ohjeet huolellisesti ja valitse sitten Next.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Toiminnon nykyisen tilan tuleminen näkyviin saattaa kestää hetken.

- Älä poista tai irrota tallennusvälinettä palautusvälineen luonnin aikana, sillä se voi aiheuttaa luonnin epäonnistumisen.

- Säilytä palautusväline turvallisessa paikassa.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

#### Palautusvälineen luomiseen liittyviä huomautuksia

- Palautusväline on VAIO-tietokonekohtainen; se on tarkoitettu vain tietokoneelle, jolla se on luotu.

- Et voi siivota VAIO-tietokonetta palautusvälineen avulla.

- Luo palautusväline heti, kun VAIO-tietokoneesi on käyttövalmis. Tietokoneen palauttaminen palautusosion avulla ei ehkä onnistu seuraavissa tilanteissa, jolloin tarvitset palautusvälineen:

  - Olet tehnyt muutoksia palautusalueeseen tietojen muokkaamiseen tarkoitetulla sovelluksella.

  - Tietokoneeseen on asennettu jokin toinen käyttöjärjestelmä kuin valmiiksi asennettu käyttöjärjestelmä.

  - Sisäinen tallennuslaite on alustettu käyttämättä VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovellusta.

- Älä kosketa tai likaa levyjen pintaa. Levyjen pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa luku- ja kirjoitusvirheitä.

- Palautusvälineen luominen voi edellyttää, että vapautat C-asemalta yli kaksi kertaa käytettävän tallennusvälineen verran tilaa. Et voi ostamasi mallin mukaan luoda palautusvälinettä toimitushetkellä, vaikka optinen levyasema tukisi Blu-ray Disc -levyjä tai kaksipuolisia/kerroksisia DVD-levyjä, koska vapaata tilaa ei ole käytettävissä.

- Jos käytät USB flash -muistitikkua palautusvälineenä, lue ensin VAIO Care -sovelluksen mukana toimitettu ohjetiedosto.

## Palautusosion koon tarkistaminen

Tietokoneen sisäinen tallennusväline sisältää palautusosion, johon tallennetaan järjestelmän palauttamiseen tarvittavat tiedot.

Voit tarkistaa palautusosion koon seuraavasti:

1. Avaa oikopolut ja valitseHae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse Sovellukset (Apps) ja kirjoita hakuruutuun ”Tietokone (Computer)”.
3. Valitse Tietokone (Computer).
4. Valitse valikkopalkista Tietokone (Computer) ja valitse sitten Hallinta (Manage).
5. Valitse vasemmanpuoleisen ruudun Tallentaminen (Storage)-kohdasta Levynhallinta (Disk Management).

   Palautusosion koko ja C:-aseman kokonaiskoko näkyvät keskiruudun Levy 0 (Disk 0) -rivillä.

## Palautusta koskevia huomautuksia

Lue seuraavat huomautukset huolellisesti ennen VAIO-tietokoneen palautusta.

### Tärkeitä palautukseen liittyviä huomautuksia

- VAIO-tietokonetta palautettaessa kaikki sisäisen tallennuslaitteen tiedot poistetaan ja asetukset palautetaan alkuperäisten tehdasasetusten mukaisiksi. Varmista, että olet varmuuskopioinut tärkeät tiedot.

  Jos haluat säilyttää tärkeimmät asetukset ja henkilökohtaiset tietosi, siivoa tietokone. Lisätietoja on kohdassa VAIO-tietokoneen siivoaminen.

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut lisälaitteet paitsi virtajohto, verkkolaite ja palautuksessa tarvittavat laitteet ennen palautuksen aloittamista.

- Pidä virtajohto tai verkkolaite kytkettynä VAIO-tietokoneeseen palautusprosessin aikana.

- Älä keskeytä palautusprosessia ennen sen valmistumista.

- Jos olet unohtanut salasanan etkä voi aloittaa palautusprosessia, ota yhteys Sonyn valtuutettuun palvelu-/tukikeskukseen salasanan palauttamiseksi. Salasanan palautuksesta peritään maksu.

### Huomautuksia sovelluksista

- VAIO-tietokoneen palauttamalla voi palauttaa vain esiasennetut sovellukset. Sovelluksia, jotka käyttäjä on itse asentanut, tai tietoja, jotka käyttäjä on luonut tietokoneen ostamisen jälkeen, ei voi palauttaa. Lisäksi vain Windows voidaan palauttaa.

- Joissakin esiasennetuissa sovelluksissa voi valita asetuksen, jonka mukaan sovellukset poistavat tai asentavat itsensä. Sovellukset eivät ehkä kuitenkaan toimi oikein VAIO-tietokoneessa, jos tällaisia asetuksia käytetään.

- Osioiden kokojen muuttamiseen tarkoitettujen sovellusten asentaminen saattaa estää palauttamisen tai palautusvälineen luomisen. Voit välttää tämän luomalla palautusvälineen heti, kun VAIO-tietokoneesi on käyttövalmis. Lisätietoja on kohdassa Palautusvälineen luominen.

## Tietoja palauttamisesta

Palauttaminen on prosessi, jossa sisäänrakennettu tallennuslaite palautetaan alkuperäiseen tilaan, jossa se oli tehtaalta toimitettuna. Siivous on prosessi, jossa käyttöjärjestelmä asennetaan uudelleen säilyttämällä tärkeimmät asetukset ja henkilökohtaiset tiedot.

Siivoa VAIO-tietokone ensin, jos siitä tulee epästabiili. Jos ongelma toistuu, palauta tietokone.

Tietokoneen voi palauttaa kahdella tavalla:

- palautusvälineeltä

- palautusosiosta.

#### Huomautus

- 64 tai 128 Gt:n SSD-aseman sisältävät mallit eivät tue siivoamistoimintoa. Jos tarkistat SSD-aseman kapasiteetin, paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa sammuksissa avataksesi VAIO Care (Rescue Mode)-ruudun, ja valitse Start BIOS setup.

### Milloin järjestelmä täytyy palauttaa tai siivota?

- VAIO-tietokone on muuttunut epävakaaksi

- VAIO-tietokoneeseen on päässyt tietokonevirus

- VAIO-tietokoneessa on ongelmia, jotka eivät ratkea vianmäärityksen avulla

- C:-asema on alustettu vahingossa

### Mitä sovelluksia VAIO-tietokoneen palauttamiseen ja siivoamiseen tai palautusvälineen luomiseen pitäisi käyttää?

Käytä seuraavia sovelluksia.

#### VAIO Care

- Palautusvälineen luominen

- Tietokonelaitteiston tarkistaminen

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- VAIO-tietokoneen palauttaminen

- Tietojen pelastaminen (varmuuskopiointi)

- Sisäisen tallennuslaitteen kaikkien tietojen poistaminen

#### Windowsin palautusympäristö (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Siivoaminen

#### Vihje

- Lisätietoja on VAIO Care ja VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

- VAIO-tietokoneen palautukseen voi käyttää myös Windowsin palautusympäristö (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)) -ominaisuutta.

### Mikä palautusosio oikein on?

Sisäisen tallennuslaitteen palautusosio sisältää järjestelmän ja sovellusten palauttamisessa tarvittavat tiedot. Yleensä tämän alueen tietoja ei pysty muokkaamaan tai poistamaan, mutta näitä toimintoja varten on saatavana kaupallisia sovelluksia.

### Miksi palautusväline tulisi luoda?

Palautusvälineen avulla voit palauttaa VAIO-tietokoneen sen alkuperäiseen tilaan tehtaalta toimitettuna. Jos Windows ei käynnisty ja palautusosio on poistettu, palautus on tehtävä palautusvälineen avulla.

Luo palautusväline heti, kun tietokone on käyttövalmis.

## Palauttaminen palautusosiosta

Voit palauttaa VAIO-tietokoneen sisäisen tallennuslaitteen palautusosiosta. Tämä palautusmenetelmä on nopeampi kuin palautusvälineen käyttäminen.

Lue Palautusta koskevia huomautuksia ennen tietokoneen palauttamista.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start troubleshooting (recovery).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).

3. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot) ja VAIO recovery solutions.

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Valitse Start recovery wizard.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos näyttöön tulee näyttökielen valitsemisikkuna, valitse haluamasi kieli ja valitse sitten OK.

- Jos haluat mukauttaa palautusasetuksia, valitse Tools ja Start advanced recovery wizard.

## VAIO-tietokoneen siivoaminen

Jos VAIO-tietokone on muuttunut epävakaaksi, on suositeltavaa käyttää Windowsin siivoustoimintoa. Voit siivota tietokoneen toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

#### Huomautus

- 64 tai 128 Gt:n SSD-aseman sisältävät mallit eivät tue siivoamistoimintoa. Jos tarkistat SSD-aseman kapasiteetin, paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa sammuksissa avataksesi VAIO Care (Rescue Mode)-ruudun, ja valitse Start BIOS setup.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.
   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.
2. Valitse Start troubleshooting (recovery).
   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).
3. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot) ja Siivoa tietokone (Refresh your PC).

Useimmat sisäiselle tallennuslaitteelle tallennetut käyttäjätiedot, jotkut Windows-asetukset ja kaikki kohteesta Windows-kauppa (Windows Store) ladatut sovellukset säilyvät siivotessasi VAIO-tietokoneen. Kaikkia tietyissä kansioissa sijaitsevia sovellusten asetuksia tai tiedostoja ei ehkä säilytetä.

Tarkista seuraavasta luettelosta, mitkä asetukset säilytetään ja mitkä poistetaan, kun siivoat tietokoneen.

#### Asetukset, jotka säilytetään VAIO-tietokonetta siivottaessa

Seuraavat asetukset säilytetään, kun siivoat VAIO-tietokoneen.

- kirjastoasetukset

- käyttäjätilit (paikalliset, toimialueen ja Microsoft-tilit) ja ryhmien jäsenyydet

- toimialueasetukset

- Windows Update -asetukset

- aloitus- ja lukitusnäyttöjen tausta

- työpöydän teemat

- kansainväliset asetukset

- langattomien verkkojen profiilit

- Windowsin Tervetuloa-ohjelmassa määritetyt asetukset.

#### VAIO-tietokoneen siivoamisen yhteydessä poistettavat tiedot

Seuraavien kansioiden sisältämät tiedot poistetaan, kun siivoat VAIO-tietokoneen.

- \Windows

- \Program Files

- \Program Files (x86)

- \ProgramData

- \Users\(käyttäjätunnus)\AppData

#### Huomautus

- Tallenna tärkeät tiedot etukäteen.

- Tekijänoikeudellisesti suojatut tiedot, kuten digitaaliset lähetystiedot ja digitaalisella toisto-ohjelmalla hallittavat musiikkitiedostot eivät ehkä ole käytettävissä VAIO-tietokoneen siivoustoiminnon suorittamisen jälkeen, vaikka niiden sijainti ei muuttuisi.

  Lisäohjeita on käyttämäsi sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

#### Vihje

- Tietokoneen toimitushetkellä asennettuna olleet sovellukset ja Windows-kauppa (Windows Store)-sovellukset säilytetään, mutta kaikki tietokoneen ostamisen jälkeen asentamasi työpöytäsovellukset poistetaan.

## ASSIST-painike

ASSIST-painiketta painamalla voit suorittaa VAIO-tietokoneen säännöllisiä huoltotoimia ja ratkaista tietokoneen käytön aikana mahdollisesti ilmeneviä ongelmia.

Kun tietokone on päällä, ASSIST-painikkeella voi käynnistää VAIO Care -ohjelman.

Kun tietokone on poissa päältä, ASSIST-painike tuo näkyviin VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun.

VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteissa, kuten jos Windows ei käynnisty.

#### Huomautus

- Jos VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö on näkyvissä viisi minuuttia ilman, että käyttäjä tekee mitään, VAIO-tietokone sammutetaan automaattisesti.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen ulkoisesta laitteesta

Voit käynnistää VAIO-tietokoneen ulkoisesta laitteesta, kuten optisesta asemasta tai USB-levykeasemalta tai USB flash -muistitikulta BIOS-toiminnon avulla.

1. Kytke ulkoinen laite VAIO-tietokoneeseen.
2. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

3. Valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Käynnistys ulkoisesta laitteesta alkaa.

#### Huomautus

- Irrota VAIO-tietokoneesta kaikki muut laitteet kuin ulkoinen laite, jolta aiot käynnistää tietokoneen. Kaikkia laitteita ei voi käyttää tietokoneen käynnistämiseen tai tietokoneen kanssa.

- Jos ulkoisessa laitteessa on verkkolaite, varmista, että kytket sen virtalähteeseen etukäteen.

## Tietoja varmuuskopiointitavoista

Voit varmuuskopioida tärkeitä tietoja käyttämällä Windowsin Varmuuskopioi ja palauta (Backup and Restore) -toimintoa.

Voit tehdä varmuuskopioinnin monella eri tavalla, kuten jäljempänä on kuvattu.

### Tiedostojen varmuuskopiointi

Voit valita VAIO-tietokoneesta kansiot ja tiedostot, jotka haluat varmuuskopioida ulkoiselle kiintolevylle.

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja tietojen varmuuskopioinnista.

### Järjestelmän varmuuskopiointi näköistiedostoksi

Voit luoda varmuuskopion VAIO-tietokoneen koko järjestelmästä. Jos sisäinen tallennuslaite tai tietokone lakkaa toimimasta, voit palauttaa näköistiedoston avulla tietokoneen siihen tilaan, jossa se oli varmuuskopioitaessa.

Tarvitset järjestelmän näköistiedoston luomiseen lisävarusteena hankittavan kiintolevyn, joka on alustettu NTFS-muotoon. Voit varmuuskopioida järjestelmän näköistiedoston myös optisille levyille, kuten Blu-ray Disc- tai DVD-levyille.

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja järjestelmän näköistiedoston luomisesta.

#### Huomautus

- Sony ei palauta eikä korvaa mitään hävinneitä tai vahingoittuneita tietoja missään tapauksessa (kuten VAIO-tietokoneen vikaantuessa).

- Luo palautusväline pian VAIO-tietokoneen ostamisen jälkeen. Jos tietokoneessa ilmenee toimintahäiriö, etkä voi käyttää Windows-toimintoa tietojen varmuuskopiointiin, voit varmuuskopioida tiedot palautusvälineen sisältämän varmuuskopiointityökalun avulla.

  Lisätietoja palautusvälineen luomisesta on kohdassa Palautusvälineen luominen.

#### Vihje

- Jos VAIO-tietokoneessa ei ole levyasemaa, tietokoneeseen on kytkettävä ulkoinen laite, kuten ulkoinen kiintolevy, tai DVD-asema tai C:-aseman kokoa on muutettava ja tietokoneeseen on luotava uusi osio ennen varmuuskopiointia. Lisätietoja on kohdassa Osioiden luominen.

## Tietoja varmuuskopioinnista

Varmuuskopiointiprosessissa luot sisäiseen tallennuslaitteeseen tallennetuista tiedoista varmuuskopion johonkin toiseen sijaintiin.

Sisäiseen tallennuslaitteeseen tallennetut tiedot saattavat hävitä odottamattomien tapahtumien ja tietokonevirusten seurauksena. Hävinneiden tietojen palauttamiseen tarvitaan tietojen varmuuskopio.

On suositeltavaa varmuuskopioida tiedot säännöllisesti.

Jos Windows käynnistyy, varmuuskopioi ja palauta tiedot käyttämällä Windows-toimintoa.

Voit käyttää toimintoa avaamalla Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitsemalla sitten Järjestelmä ja suojaus (System and Security) ja Tiedostohistoria (File History).

## Palautuspisteen luominen

Palautuspisteen avulla voit palauttaa tietokoneen järjestelmätiedostot palautuspisteen luontihetken mukaiseen tilaan.

Yleensä palautuspisteet luodaan automaattisesti esimerkiksi ohjaimen asentamisen yhteydessä. On kuitenkin suositeltavaa luoda uusi palautuspiste manuaalisesti ennen kuin asennat VAIO-tietokoneeseen sovelluksia tai ohjaimia.

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja palautuspisteen luomisesta.

## Järjestelmätiedostojen palauttaminen palautuspisteen avulla, kun Windowsia ei voi käynnistää

Kun Windowsin käynnistäminen ei onnistu, voit palauttaa tietokoneen järjestelmätiedostot näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Aseta palautusväline (optinen levy) tietokoneen optiseen levyasemaan tai kytke USB-porttiin USB flash -muistitikku, kun VAIO-tietokone on normaalitilassa.
2. Sammuta VAIO-tietokone.
3. Paina ASSIST-painiketta niin, että VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee näkyviin, ja valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).

4. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot), Lisäasetukset (Advanced options) ja Järjestelmän palauttaminen (System Restore).
5. Valitse käyttöjärjestelmä.

   Järjestelmän palauttaminen (System Restore) -ikkuna avautuu.

6. Valitse Next.
7. Valitse palautuspiste ja Next.

   Näyttöön tulee valitun palautuspisteen vahvistusikkuna.

8. Vahvista palautuspisteen valinta valitsemalla Valmis (Finish).

   VAIO-tietokone käynnistetään uudelleen, kun järjestelmätiedostot on palautettu.

## Tietojen varmuuskopiointi, kun Windowsia ei voi käynnistää

Jos Windows ei käynnisty, varmuuskopioi tiedot VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksella.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start troubleshooting (recovery).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).

3. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot) ja VAIO recovery solutions.

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Valitse Tools ja Rescue Data.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos näyttöön tulee näyttökielen valitsemisikkuna vaiheessa 3, valitse haluamasi kieli ja valitse sitten OK.

- Voit käynnistää VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen myös palautusvälineeltä. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusvälineeltä.

- Jos valitset Custom rescue -vaihtoehdon, on suositeltavaa valita pelastettavien tiedostojen tallennuspaikaksi ulkoinen kiintolevy.

#### Käyttöön liittyviä huomautuksia VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Käsittele pelastettuja tiedostoja huolellisesti luvattoman käytön estämiseksi.

- Poista Windowsin kiintolevyn salaustoiminto käytöstä ennen kuin varmuuskopioit ja palautat tietoja VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla.

  Huomaa kuitenkin, että luvattomat käyttäjät voivat käyttää sisäisen tallennuslaitteen salaamattomia pelastettuja tiedostoja helposti palautusvälineen ja tämän sovelluksen avulla. Aseta tämän takia sovelluksen käytön jälkeen käynnistyssalasana tai kiintolevyn salasana, ota Windowsin kiintolevyn salaustoiminto käyttöön ja säilytä palautusväline turvallisessa paikassa, jotta pelastettuja tiedostoja ei päästä käyttämään luvatta.

- Kun palautat tekijänoikeudellisesti suojattuja tietoja, kuten digitaalisella toistosovelluksella hallittuja musiikkitiedostoja, käytä varmuuskopiointityökalua, joka on tällaisten tietojen tuomiseen käyttämäsi sovelluksen mukainen. Sony ei takaa sellaisten tietojen toiston onnistumista, joita ei ole palautettu määritetyllä varmuuskopiointityökalulla.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ei tue sellaisen tiedoston varmuuskopiointia, jonka nimi polku mukaan lukien on yli 260 merkkiä pitkä.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen käyttäminen ei takaa sitä, että kaikki tiedot saadaan varmuuskopioitua sisäisestä tallennuslaitteesta.

  Sony ei vastaa mistään varmuuskopiointiprosessista johtuvista tietojen häviämisestä.

- Kytke VAIO-tietokoneeseen virtajohto tai verkkolaite, kun käytät VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovellusta.

- VAIO-tietokone käynnistetään uudelleen automaattisesti 72 tuntia VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen käynnistämisen jälkeen. Jos varmuuskopiointi on yhä käynnissä 72 tunnin täyttyessä, varmuuskopiointiprosessi pysäytetään ja tietokone käynnistetään uudelleen. Prosessia ei voi jatkaa millään tavalla.

- Pelastetut tiedostot voidaan jakaa useaksi tiedostoksi ja ne tallennetaan määritettyyn sijaintiin tai nimetään uudelleen valitsemasi sijainnin mukaan. Palauta pelastetut tiedostot käyttämällä VAIO Data Restore Tool -sovellusta. Lisätietoja on kohdassa Tietojen palauttaminen VAIO Data Restore Tool -sovelluksella.

- Jos ulkoinen kiintolevy tai optinen levyasema ei tue USB-yhteyttä, sinun on asennettava ohjain.

## Tietojen palauttaminen VAIO Data Restore Tool -sovelluksella

Voit palauttaa VAIO Data Restore Tool -sovelluksella tiedostoja, jotka on aiemmin varmuuskopioitu käyttämällä toimintoa VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

Lisätietoja sovelluksen käytöstä on sen mukana toimitettavassa ohjetiedostossa.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse Sovellukset (Apps) ja kirjoita hakuruutuun ”VAIO Data Restore Tool”.
3. Valitse VAIO Data Restore Tool.

   VAIO Data Restore Tool -ikkuna avautuu.

4. Valitse Next.

   Jos Käyttäjätilien valvonta (User Account Control)-ikkuna avautuu, valitse Kyllä (Yes).

5. Noudata näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Kun palautat tekijänoikeudellisesti suojattuja tietoja, kuten digitaalisella toistosovelluksella hallittuja musiikkitiedostoja, käytä varmuuskopiointityökalua, joka on tällaisten tietojen tuomiseen käyttämäsi sovelluksen mukainen. Sony ei takaa sellaisten tietojen toiston onnistumista, joita ei ole palautettu määritetyllä varmuuskopiointityökalulla.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

- Siirrä palautetut tiedostot tarvittaessa niiden alkuperäiseen sijaintiin.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston URL-osoite, yhteystietojen puhelinnumeroita yms.).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Voit käynnistää VAIO Care -sovelluksen vaihtoehtoisesti avaamalla oikopolut, valitsemallaHae (Search) ja Sovellukset (Apps) ja kirjoittamalla hakuruutuun ”VAIO Care (Desktop)”.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Palautussisällön poistaminen levytilan vapauttamiseksi

Tietokoneen sisäinen tallennusväline sisältää palautusosion, johon tallennetaan järjestelmän palauttamiseen tarvittavat tiedot. Jos VAIO-tietokoneessasi on SSD-asema, sinun kannattaa ehkä pienentää palautusosion kokoa poistamalla nämä tiedot, niin C-asemasta vapautuu tilaa (tai asemaluettelosi viimeisestä asemasta, esimerkiksi D-asemasta).

Tarvitset palautusvälineen järjestelmän palautustietojen poistamiseen tai tietokoneen palauttamiseen tietojen poistamisen jälkeen.

Huomaa, että siivoustoimintoa ei voi käyttää, jos poistat palautussisällön.

1. Luo palautusväline, jos et ole vielä tehnyt sitä.

   Lisätietoja palautusvälineen luomisesta on kohdassa Palautusvälineen luominen.

2. Aseta palautusväline VAIO-tietokoneen optiseen levyasemaan tai kytke USB-porttiin USB flash -muistitikku (ei sisälly toimitukseen), kun tietokone on normaalitilassa.
3. Sammuta VAIO-tietokone.
4. Paina ASSIST-painiketta niin, että VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee näkyviin, ja valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).

5. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot) ja VAIO recovery solutions.

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

6. Valitse Tools ja Remove recovery partition.
7. Noudata näytön ohjeita.

## Osioiden luominen

Tässä ohjeessa kuvataan, miten voit luoda osioita.

#### Huomautus

- Jos pienennät C:-aseman osiokokoa, et voi luoda palautusvälinettä etkä suorittaa palautusta, koska sisäänrakennetun tallennuslaitteen vapaa tallennustila ei riitä.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel), valitse Järjestelmä ja suojaus (System and Security) ja valitse sitten Valvontatyökalut (Administrative Tools)-kohdasta Luo ja alusta kiintolevyosioita (Create and format hard disk partitions). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)

   Jos Käyttäjätilien valvonta (User Account Control) -ikkuna tulee näkyviin, valitse Kyllä (Yes).

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella C:-asemaa ja valitse Pienennä asema (Shrink Volume).
3. Syötä luotavan osion koko Anna pienennystila (Mt) (Enter the amount of space to shrink in MB) -kohtaan ja valitse sitten Pienennys (Shrink).
4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Varaamaton (Unallocated)-kohtaa ja valitse Uusi tavallinen asema (New Simple Volume).
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

## Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)

Osiot ovat alueita, joiksi sisäinen tallennuslaite on jaettu. Sisäisen tallennuslaitteen jakamisesta useaan osioon voi olla monenlaisia etuja, kuten järjestelmätiedostojen erottaminen datatiedostoista.

VAIO-tietokoneessa on vain yksi osio (C:-asema) tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

Jos haluat tallentaa tietoja muihin osioihin, kuten D:-asemaan, muuta osion kokoa ja luo uusi osio.

Lisätietoja osioiden luomisesta on kohdassa Osioiden luominen.

#### Vihje

- Joissakin malleissa voi olla D:-asema tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

## Palautusosion koon tarkistaminen

Tietokoneen sisäinen tallennusväline sisältää palautusosion, johon tallennetaan järjestelmän palauttamiseen tarvittavat tiedot.

Voit tarkistaa palautusosion koon seuraavasti:

1. Avaa oikopolut ja valitseHae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse Sovellukset (Apps) ja kirjoita hakuruutuun ”Tietokone (Computer)”.
3. Valitse Tietokone (Computer).
4. Valitse valikkopalkista Tietokone (Computer) ja valitse sitten Hallinta (Manage).
5. Valitse vasemmanpuoleisen ruudun Tallentaminen (Storage)-kohdasta Levynhallinta (Disk Management).

   Palautusosion koko ja C:-aseman kokonaiskoko näkyvät keskiruudun Levy 0 (Disk 0) -rivillä.

## Osioiden luominen

Tässä ohjeessa kuvataan, miten voit luoda osioita.

#### Huomautus

- Jos pienennät C:-aseman osiokokoa, et voi luoda palautusvälinettä etkä suorittaa palautusta, koska sisäänrakennetun tallennuslaitteen vapaa tallennustila ei riitä.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel), valitse Järjestelmä ja suojaus (System and Security) ja valitse sitten Valvontatyökalut (Administrative Tools)-kohdasta Luo ja alusta kiintolevyosioita (Create and format hard disk partitions). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)

   Jos Käyttäjätilien valvonta (User Account Control) -ikkuna tulee näkyviin, valitse Kyllä (Yes).

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella C:-asemaa ja valitse Pienennä asema (Shrink Volume).
3. Syötä luotavan osion koko Anna pienennystila (Mt) (Enter the amount of space to shrink in MB) -kohtaan ja valitse sitten Pienennys (Shrink).
4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Varaamaton (Unallocated)-kohtaa ja valitse Uusi tavallinen asema (New Simple Volume).
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

## Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)

Osiot ovat alueita, joiksi sisäinen tallennuslaite on jaettu. Sisäisen tallennuslaitteen jakamisesta useaan osioon voi olla monenlaisia etuja, kuten järjestelmätiedostojen erottaminen datatiedostoista.

VAIO-tietokoneessa on vain yksi osio (C:-asema) tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

Jos haluat tallentaa tietoja muihin osioihin, kuten D:-asemaan, muuta osion kokoa ja luo uusi osio.

Lisätietoja osioiden luomisesta on kohdassa Osioiden luominen.

#### Vihje

- Joissakin malleissa voi olla D:-asema tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

## Tietoja palauttamisesta

Palauttaminen on prosessi, jossa sisäänrakennettu tallennuslaite palautetaan alkuperäiseen tilaan, jossa se oli tehtaalta toimitettuna. Siivous on prosessi, jossa käyttöjärjestelmä asennetaan uudelleen säilyttämällä tärkeimmät asetukset ja henkilökohtaiset tiedot.

Siivoa VAIO-tietokone ensin, jos siitä tulee epästabiili. Jos ongelma toistuu, palauta tietokone.

Tietokoneen voi palauttaa kahdella tavalla:

- palautusvälineeltä

- palautusosiosta.

#### Huomautus

- 64 tai 128 Gt:n SSD-aseman sisältävät mallit eivät tue siivoamistoimintoa. Jos tarkistat SSD-aseman kapasiteetin, paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa sammuksissa avataksesi VAIO Care (Rescue Mode)-ruudun, ja valitse Start BIOS setup.

### Milloin järjestelmä täytyy palauttaa tai siivota?

- VAIO-tietokone on muuttunut epävakaaksi

- VAIO-tietokoneeseen on päässyt tietokonevirus

- VAIO-tietokoneessa on ongelmia, jotka eivät ratkea vianmäärityksen avulla

- C:-asema on alustettu vahingossa

### Mitä sovelluksia VAIO-tietokoneen palauttamiseen ja siivoamiseen tai palautusvälineen luomiseen pitäisi käyttää?

Käytä seuraavia sovelluksia.

#### VAIO Care

- Palautusvälineen luominen

- Tietokonelaitteiston tarkistaminen

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- VAIO-tietokoneen palauttaminen

- Tietojen pelastaminen (varmuuskopiointi)

- Sisäisen tallennuslaitteen kaikkien tietojen poistaminen

#### Windowsin palautusympäristö (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Siivoaminen

#### Vihje

- Lisätietoja on VAIO Care ja VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

- VAIO-tietokoneen palautukseen voi käyttää myös Windowsin palautusympäristö (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)) -ominaisuutta.

### Mikä palautusosio oikein on?

Sisäisen tallennuslaitteen palautusosio sisältää järjestelmän ja sovellusten palauttamisessa tarvittavat tiedot. Yleensä tämän alueen tietoja ei pysty muokkaamaan tai poistamaan, mutta näitä toimintoja varten on saatavana kaupallisia sovelluksia.

### Miksi palautusväline tulisi luoda?

Palautusvälineen avulla voit palauttaa VAIO-tietokoneen sen alkuperäiseen tilaan tehtaalta toimitettuna. Jos Windows ei käynnisty ja palautusosio on poistettu, palautus on tehtävä palautusvälineen avulla.

Luo palautusväline heti, kun tietokone on käyttövalmis.

## VAIO-tietokoneen siivoaminen

Jos VAIO-tietokone on muuttunut epävakaaksi, on suositeltavaa käyttää Windowsin siivoustoimintoa. Voit siivota tietokoneen toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

#### Huomautus

- 64 tai 128 Gt:n SSD-aseman sisältävät mallit eivät tue siivoamistoimintoa. Jos tarkistat SSD-aseman kapasiteetin, paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa sammuksissa avataksesi VAIO Care (Rescue Mode)-ruudun, ja valitse Start BIOS setup.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.
   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.
2. Valitse Start troubleshooting (recovery).
   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on Valitse asetus (Choose an option).
3. Valitse Aloita vianmääritys (Troubleshoot) ja Siivoa tietokone (Refresh your PC).

Useimmat sisäiselle tallennuslaitteelle tallennetut käyttäjätiedot, jotkut Windows-asetukset ja kaikki kohteesta Windows-kauppa (Windows Store) ladatut sovellukset säilyvät siivotessasi VAIO-tietokoneen. Kaikkia tietyissä kansioissa sijaitsevia sovellusten asetuksia tai tiedostoja ei ehkä säilytetä.

Tarkista seuraavasta luettelosta, mitkä asetukset säilytetään ja mitkä poistetaan, kun siivoat tietokoneen.

#### Asetukset, jotka säilytetään VAIO-tietokonetta siivottaessa

Seuraavat asetukset säilytetään, kun siivoat VAIO-tietokoneen.

- kirjastoasetukset

- käyttäjätilit (paikalliset, toimialueen ja Microsoft-tilit) ja ryhmien jäsenyydet

- toimialueasetukset

- Windows Update -asetukset

- aloitus- ja lukitusnäyttöjen tausta

- työpöydän teemat

- kansainväliset asetukset

- langattomien verkkojen profiilit

- Windowsin Tervetuloa-ohjelmassa määritetyt asetukset.

#### VAIO-tietokoneen siivoamisen yhteydessä poistettavat tiedot

Seuraavien kansioiden sisältämät tiedot poistetaan, kun siivoat VAIO-tietokoneen.

- \Windows

- \Program Files

- \Program Files (x86)

- \ProgramData

- \Users\(käyttäjätunnus)\AppData

#### Huomautus

- Tallenna tärkeät tiedot etukäteen.

- Tekijänoikeudellisesti suojatut tiedot, kuten digitaaliset lähetystiedot ja digitaalisella toisto-ohjelmalla hallittavat musiikkitiedostot eivät ehkä ole käytettävissä VAIO-tietokoneen siivoustoiminnon suorittamisen jälkeen, vaikka niiden sijainti ei muuttuisi.

  Lisäohjeita on käyttämäsi sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

#### Vihje

- Tietokoneen toimitushetkellä asennettuna olleet sovellukset ja Windows-kauppa (Windows Store)-sovellukset säilytetään, mutta kaikki tietokoneen ostamisen jälkeen asentamasi työpöytäsovellukset poistetaan.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston URL-osoite, yhteystietojen puhelinnumeroita yms.).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Voit käynnistää VAIO Care -sovelluksen vaihtoehtoisesti avaamalla oikopolut, valitsemallaHae (Search) ja Sovellukset (Apps) ja kirjoittamalla hakuruutuun ”VAIO Care (Desktop)”.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## VAIO Update -sovelluksen käyttäminen

VAIO Update on palvelu, joka ilmoittaa käytettävissä olevista päivitystiedoista, kuten tärkeistä tiedotteista ja ohjelmapäivityksistä, joiden avulla voit pitää VAIO-tietokoneen ajan tasalla.

VAIO Update -sovellus etsii Internetin kautta automaattisesti ohjelmapäivityksiä, jotka parantavat tietokoneen suorituskykyä, ja uusia käytettävissä olevia sovelluksia. Sovelluksen avulla voit ladata ja asentaa tällaiset päivitykset helposti.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)

#### Vihje

- VAIO Update voidaan käynnistää myös VAIO Care (Desktop) -sovelluksesta.

## Virustorjuntasovelluksen käyttäminen VAIO-tietokoneessa

Voit suojata VAIO-tietokoneesi viruksilta virustorjuntasovelluksella.

Voit pitää virustorjuntasovellukset ajan tasalla lataamalla ja asentamalla niiden uusimmat päivitykset sovelluksen valmistajan verkkosivustosta. Voit päivittää virustorjuntasovelluksen etsimällä jonkin seuraavista VAIO-tietokoneeseen asennetuista sovelluksista ja noudattamalla toimintaohjeita.

1. Yhdistä VAIO-tietokone Internetiin.
2. Tee jokin seuraavista toimista valmiiksi asennetun virustentorjuntasovelluksen mukaan.

   Trend Micro:

   Käynnistä Trend Micro Titanium Maximum Security.

   McAfee:

   Käynnistä McAfee Internet Security tai McAfee Total Protection.

   Kaspersky Internet Security:

   Käynnistä Kaspersky Internet Security.

3. Noudata näytön ohjeita.

#### Huomautus

- Varsinainen menettely saattaa poiketa edellä kuvatusta VAIO-tietokoneeseen asennetun sovelluksen version mukaan. Toimi tällöin näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

#### Vihje

- Lisätietoja virustentorjuntasovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

- Lisätietoja toiminnoista on käyttämäsi sovelluksen ohjetiedostossa.

## Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen

Voit määrittää VAIO-tietokoneeseen sitä käynnistettäessä kysyttävän salasanan (käynnistyssalasanan) BIOS-toiminnon avulla. Tietokone pyytää antamaan käynnistyssalasanan, kun VAIO-logo tulee tietokoneen näyttöön.

Salasanat ovat kahta eri tyyppiä. Aseta ensin koneen salasana.

- Koneen salasana (järjestelmänvalvojille):

  Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat tämän salasanan avulla muuttaa kaikkia asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen.

- Käyttäjän salasana (muille käyttäjille kuin järjestelmänvalvojille):

  Tavalliset käyttäjät voivat tämän salasanan avulla muuttaa joitakin asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen. Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan asettamista.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Kirjoita salasana ja paina Enter-näppäintä.

   Vaihda salasana syöttämällä sekä nykyinen salasana että uusi salasana. Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina). Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

5. Paina- tai-näppäintä valitaksesi Password when Power On ja paina Enter -näppäintä ja valitse Enabled.
6. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
7. Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Muista kirjoittaa salasana muistiin, jotta et unohda sitä.

- Jos unohdat salasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

- Voit nollata käyttäjän salasanan BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasanan.

- Jos unohdat koneen salasanan, salasana on palautettava valtuutetussa Sonyn palvelu-/tukikeskuksessa. (Palautuksesta peritään maksu.)

## Windows-salasanan luominen/muuttaminen/poistaminen

Asettamalla Windows-salasanan voit suojata VAIO-tietokoneesi luvattomalta käytöltä määrittämällä, että käyttäjän on annettava salasana tietokonetta käynnistettäessä tai palattaessa virransäästötilasta normaalitilaan.

Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Windows-salasanasta.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Käyttäjät (Users).
4. Valitse Luo salasana (Create a password) tai Muuta salasana (Change your password).
5. Syötä salasanasi toimimalla näytön ohjeiden mukaan.

#### Huomautus

- Älä unohda salasanaasi. Kirjoita salasana muistiin ja säilytä se turvallisessa paikassa.

#### Vihje

- Voit määrittää vihjeen, joka auttaa muistamaan salasanan, jos unohdat sen. Voit myös luoda salasanan palautuslevyn, jonka avulla voit luoda uuden salasanan. Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Windows-salasanasta.

## Käynnistyssalasanan poistaminen

Kun asetettua VAIO-tietokonetta käynnistettäessä kysyttävää salasanaa ei enää tarvita, voit poistaa koneen ja käyttäjän salasanat näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Jätä Enter New Password ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja paina Enter-näppäintä.
5. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

## Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen

Voit määrittää VAIO-tietokoneeseen sitä käynnistettäessä kysyttävän salasanan (käynnistyssalasanan) BIOS-toiminnon avulla. Tietokone pyytää antamaan käynnistyssalasanan, kun VAIO-logo tulee tietokoneen näyttöön.

Salasanat ovat kahta eri tyyppiä. Aseta ensin koneen salasana.

- Koneen salasana (järjestelmänvalvojille):

  Käyttäjät, joilla on järjestelmänvalvojan oikeudet, voivat tämän salasanan avulla muuttaa kaikkia asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen.

- Käyttäjän salasana (muille käyttäjille kuin järjestelmänvalvojille):

  Tavalliset käyttäjät voivat tämän salasanan avulla muuttaa joitakin asetusvalintoja BIOS-asetusnäytössä ja käynnistää VAIO-tietokoneen. Koneen salasana on asetettava ennen käyttäjän salasanan asettamista.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Kirjoita salasana ja paina Enter-näppäintä.

   Vaihda salasana syöttämällä sekä nykyinen salasana että uusi salasana. Salasana voi olla enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuina). Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet.

5. Paina- tai-näppäintä valitaksesi Password when Power On ja paina Enter -näppäintä ja valitse Enabled.
6. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.
7. Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

#### Huomautus

- Muista kirjoittaa salasana muistiin, jotta et unohda sitä.

- Jos unohdat salasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

- Voit nollata käyttäjän salasanan BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasanan.

- Jos unohdat koneen salasanan, salasana on palautettava valtuutetussa Sonyn palvelu-/tukikeskuksessa. (Palautuksesta peritään maksu.)

## Käynnistyssalasanan poistaminen

Kun asetettua VAIO-tietokonetta käynnistettäessä kysyttävää salasanaa ei enää tarvita, voit poistaa koneen ja käyttäjän salasanat näiden ohjeiden mukaisesti.

1. Paina ASSIST-painiketta, kun VAIO-tietokone on sammutettuna.

   VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö tulee esiin.

2. Valitse Start BIOS setup.

   Anna salasana, jos sellainen on asetettu aiemmin.

   BIOS-asetusnäyttö tulee näkyviin.

3. Valitse Security-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Set Machine Password tai Set User Password ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Salasanan syöttöruutu tulee näkyviin.

4. Jätä Enter New Password ja Confirm New Password -kentät tyhjiksi ja paina Enter-näppäintä.
5. Valitse Exit-välilehti- tai-näppäimellä, valitse Exit Setup ja paina sitten Enter-näppäintä.

   Paina vahvistuskehotteessa Enter-näppäintä.

## VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)

VAIO Care -sovelluksen avulla voit tehdä seuraavia toimia ja pitää VAIO-tietokoneesi käynnissä optimaalisella tasolla.

- Tee säännöllisiä suorituskykytarkistuksia ja hienosäätöjä.

- Etsi tukitietoja (tukisivuston URL-osoite, yhteystietojen puhelinnumeroita yms.).

- Käynnistä VAIO Care painamalla ASSIST-painiketta ja etsi asianmukaiset toimenpiteet ongelman ratkaisemiseen.

1. Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa päällä.

   VAIO Care käynnistyy.

   Lisätietoja toiminnoista on VAIO Care -ohjelman ohjetiedostossa.

#### Vihje

- ASSIST-painikkeen painaminen, kun VAIO-tietokoneen virta ei ole kytkettynä, avaa VAIO Care (Rescue Mode) -ruudun. VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla voit palauttaa tietokoneen hätätilanteessa, jos esimerkiksi Windows ei käynnisty.

- Voit käynnistää VAIO Care -sovelluksen vaihtoehtoisesti avaamalla oikopolut, valitsemallaHae (Search) ja Sovellukset (Apps) ja kirjoittamalla hakuruutuun ”VAIO Care (Desktop)”.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## VAIO Update -sovelluksen käyttäminen

VAIO Update on palvelu, joka ilmoittaa käytettävissä olevista päivitystiedoista, kuten tärkeistä tiedotteista ja ohjelmapäivityksistä, joiden avulla voit pitää VAIO-tietokoneen ajan tasalla.

VAIO Update -sovellus etsii Internetin kautta automaattisesti ohjelmapäivityksiä, jotka parantavat tietokoneen suorituskykyä, ja uusia käytettävissä olevia sovelluksia. Sovelluksen avulla voit ladata ja asentaa tällaiset päivitykset helposti.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)

#### Vihje

- VAIO Update voidaan käynnistää myös VAIO Care (Desktop) -sovelluksesta.

## LAN-portin käyttö

Ennen kuin kytket LAN-kaapelin LAN-porttiin, vedä portin suojus alas alla olevan kuvan mukaisesti.

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta (Power) ja Sammuta (Shut down).

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta (Shut down) pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen

Kun VAIO-tietokoneen asetuksia on muutettu tai siihen on asennettu sovelluksia, tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. ValitseVirta (Power) ja Käynnistä uudelleen (Restart).
   VAIO-tietokone käynnistyy uudelleen.

## Latauksen merkkivalon tilaluettelo

Latauksen merkkivalovoi palaa tai vilkkua olosuhteiden mukaan.

#### Palaa oranssina

Akku latautuu. (Merkkivalo sammuu, kun akku on latautunut.)

#### Vilkkuu oranssina

Akun varaus on loppumassa. (Normaalitila)

Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu latauksen merkkivalon kanssa.

#### Vilkkuu oranssina nopeasti

On ilmennyt akkuvirhe, akku voi olla esimerkiksi viallinen tai (irrotettavan) akun lukitus on auki.

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta (Power) ja Lepotila (Sleep).

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetus).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta (Power)) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljän sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Painat painiketta(Virta (Power)) (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Akun lataaminen

Akku latautuu VAIO-tietokoneen käytön aikana, kun kytket tietokoneen virtalähteeseen. Latausaika vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)

#### Vihje

- Latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan.

  Mitä alempi ympäristön lämpötila on, sitä kauemmin akun latautuminen kestää.

- Voit tarkistaa VAIO-tietokoneesi sisäisen akun varaustilan avaamalla työpöydän ja valitsemalla ilmaisinalueelta akkukuvakkeen, kuten(akkuvirta käytössä) tai(verkkovirta käytössä). Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen

Virran kytkeminen VAIO-tietokoneeseen käynnistää Windowsin.

Lue kohdassa Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia olevat varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen virran kytkemistä.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)
2. Nosta nestekidenäytön kansi auki.
3. Paina(Virta (Power)) -painiketta.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se syttyy vihreänä.

   Virta on kytketty tietokoneeseen, ja Windows käynnistyy hetken kuluttua.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljän sekunnin ajan, VAIO-tietokone ei käynnisty.

- Kun avaat nestekidenäytön kannen, älä tartu sisäiseen kameraan, sillä se saattaa aiheuttaa VAIO-tietokoneen toimintahäiriön. (Sisäisen kameran sisältävät mallit)

- VAIO-tietokone ei käynnisty, jos painat painiketta(Virta (Power)) nestekidenäytön kannen ollessa suljettuna.

- Älä kosketa VAIO-tietokoneen kosketusnäyttöä, kun käynnistät tietokonetta. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön. (Kosketusnäytöllä varustetut mallit)

#### Vihje

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan pistorasiaan kytkettynä. Lisätietoja on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

## Tietoja lepotilasta

Lepotilan avulla voit pitää tauon ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

Lepotilan oletusasetusten mukaan Rapid Wake on käytössä ja VAIO-tietokoneen tila tallennetaan sisäiseen tallennuslaitteeseen. Tämä vähentää tallentamattomien tietojen menettämisen vaaraa, jos akku tyhjenee lepotilan aikana.

## Rapid Wake (lepotila) -asetusten muuttaminen

Voit muuttaa Rapid Wake -asetuksia VAIO Control Center -sovelluksessa.

Rapid Wake on oletusasetuksena päällä. Tämän toiminnon avulla VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan, kun käsiteltävänä olevat tiedot on tallennettu sisäiseen tallennuslaitteeseen.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Hardware. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä kohdassa Rapid Wake.

#### Huomautus

- Rapid Wake pois käytöstä:

  - Käsiteltävänä olevia tietoja ei tallenneta sisäiseen tallennuslaitteeseen, kun VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan. Siksi jos tietokone sammutetaan lepotilassa, koska akkuvirta esimerkiksi loppuu tai tietokone irrotetaan verkkovirtalähteestä, käsiteltävänä olevat tiedot kadotetaan. Jotta vältät tietohävikit, muista tallentaa tiedot, ennen kuin tietokone siirtyy lepotilaan.

  - Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu hitaasti oranssina lepotilan aikana. Jos akkuvirta loppuu lepotilan aikana, latauksen merkkivalo vilkkuu. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu latauksen merkkivalon kanssa.

## Latauksen merkkivalon tilaluettelo

Latauksen merkkivalovoi palaa tai vilkkua olosuhteiden mukaan.

#### Palaa oranssina

Akku latautuu. (Merkkivalo sammuu, kun akku on latautunut.)

#### Vilkkuu oranssina

Akun varaus on loppumassa. (Normaalitila)

Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu latauksen merkkivalon kanssa.

#### Vilkkuu oranssina nopeasti

On ilmennyt akkuvirhe, akku voi olla esimerkiksi viallinen tai (irrotettavan) akun lukitus on auki.

## Akun lataaminen

Akku latautuu VAIO-tietokoneen käytön aikana, kun kytket tietokoneen virtalähteeseen. Latausaika vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan.

1. Kytke VAIO-tietokone pistorasiaan. (Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.)

#### Vihje

- Latausaika vaihtelee ympäristön lämpötilan mukaan.

  Mitä alempi ympäristön lämpötila on, sitä kauemmin akun latautuminen kestää.

- Voit tarkistaa VAIO-tietokoneesi sisäisen akun varaustilan avaamalla työpöydän ja valitsemalla ilmaisinalueelta akkukuvakkeen, kuten(akkuvirta käytössä) tai(verkkovirta käytössä). Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.

## Akun käyttöiän pidentäminen

Kun VAIO-tietokone käyttää akkuvirtaa, voit pidentää akun käyttöaikaa seuraavilla tavoilla.

- Käytä lepotilaa.

  Kun et käytä VAIO-tietokonetta tilapäisesti, voit asettaa sen lepotilaan. Jos haluat pidentää akun käyttöaikaa, käytä lepotilaa usein. Jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan, sammuta se.

  Tietokoneen palauttaminen käyttöön lepotilasta on nopeampaa kuin tietokoneen käynnistäminen.

  Lisätietoja on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

- Pienennä tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta.

  Lisätietoja on kohdassa Nestekidenäytön kirkkauden muuttaminen.

- Pienennä kaiuttimien ja kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

  Lisätietoja on kohdassa Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen.

- Irrota lisälaitteet, joita et käytä.

## Tietoja lepotilasta

Lepotilan avulla voit pitää tauon ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

Lepotilan oletusasetusten mukaan Rapid Wake on käytössä ja VAIO-tietokoneen tila tallennetaan sisäiseen tallennuslaitteeseen. Tämä vähentää tallentamattomien tietojen menettämisen vaaraa, jos akku tyhjenee lepotilan aikana.

## Rapid Wake (lepotila) -asetusten muuttaminen

Voit muuttaa Rapid Wake -asetuksia VAIO Control Center -sovelluksessa.

Rapid Wake on oletusasetuksena päällä. Tämän toiminnon avulla VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan, kun käsiteltävänä olevat tiedot on tallennettu sisäiseen tallennuslaitteeseen.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Hardware. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä kohdassa Rapid Wake.

#### Huomautus

- Rapid Wake pois käytöstä:

  - Käsiteltävänä olevia tietoja ei tallenneta sisäiseen tallennuslaitteeseen, kun VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan. Siksi jos tietokone sammutetaan lepotilassa, koska akkuvirta esimerkiksi loppuu tai tietokone irrotetaan verkkovirtalähteestä, käsiteltävänä olevat tiedot kadotetaan. Jotta vältät tietohävikit, muista tallentaa tiedot, ennen kuin tietokone siirtyy lepotilaan.

  - Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu hitaasti oranssina lepotilan aikana. Jos akkuvirta loppuu lepotilan aikana, latauksen merkkivalo vilkkuu. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu latauksen merkkivalon kanssa.

## Akun latauskapasiteetin tarkistaminen

Akku on kulutustarvike. Sen kapasiteetti heikkenee vähitellen toistuvien latausten ja varausten purkautumisen seurauksena. Sen seurauksena täyteen ladatun akun käyttöaika lyhenee jatkuvasti, kunnes akun käyttöikä on lopussa.

Kun akun käyttöaika on lyhentynyt huomattavasti, vaihda akku uuteen Sony-yhtiön määritysten mukaiseen akkuun. Lisätietoja akun lataustilasta ja kapasiteetin heikkenemisestä on ohjetiedostossa.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Power and Battery (lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Valitse Battery-kohdasta Details.

   Yksityiskohtaiset akkutiedot, kuten latauskapasiteetti, tulevat näkyviin.

#### Vihje

- Jos haluat pidentää akun käyttöaikaa, ota battery care function käyttöön. Se vähentää akun varauksen pitokyvyn heikkenemistä rajoittamalla enimmäislatauskapasiteettia. Kun toiminto on käytössä, akkua ei ladata täyteen.

## Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kosketusnäytön käyttämistä.

- Älä paina kosketusnäyttöä voimakkaasti.

  Hellävarainen kosketus riittää, koska VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö.

- Älä käytä kosketusnäyttöä muilla esineillä kuin sormellasi.

  Muutoin kosketusnäyttö voi vahingoittua tai voi seurata toimintohäiriö. Kosketa näyttöä vain sormellasi.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos kosketat näyttöä, kun käynnistät VAIO-tietokoneen. Käynnistä tällöin tietokone uudelleen.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi moneen sekuntiin sen jälkeen, kun VAIO -tietokone on palautunut normaalitilaan lepotilasta. Odota tällöin hetki, ennen kuin käytät kosketusnäyttöä.

- Pidä kosketusnäyttö puhtaana, jotta se tunnistaa kosketuksen herkästi. Pöly voi aiheuttaa vahinkoja ja toimintohäiriöitä.

## Kosketusnäytön käyttäminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi napauttamalla kosketusnäyttöä ja tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

### Perustoiminnot

#### Valitseminen (napauttaminen)

Napauta kosketusnäyttöä kerran sormellasi. Voit valita painikkeen (esimerkiksi OK tai Peruuta (Cancel)) tai valikkokohteen napauttamalla sitä.

#### Kaksoisnapsauttaminen (kaksoisnapautus)

Napauta kosketusnäyttöä sormellasi kaksi kertaa peräkkäin nopeasti.

Voit käynnistää sovelluksen, kuten tekstinkäsittely- tai laskentataulukko-ohjelman, tai avata tiedoston kaksoisnapauttamalla sen kuvaketta.

#### Vetäminen

Aseta sormesi haluamasi kohtaan kosketusnäytöllä ja vedä sitten sormellasi kosketusnäytön pintaa pitkin. Tällä tavalla voit siirtää tiedostoja tai muuttaa ikkunan kokoa.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Kosketa haluamasi tiedoston kuvaketta, vedä se toisen kansion, ikkunan tai sovelluksen kuvakkeen päälle ja nosta sitten sormesi irti näytöstä. Tällä eleellä voit siirtää tai kopioida tiedostoja.

### Lisätoiminnot

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

Eleellä suoritettava toiminto vaihtelee sovelluskohtaisesti.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen (kosketus ja pitäminen painettuna)

Kosketa halumaasi kosketusnäytön kohtaa, pidä sormeasi paikallaan muutama sekunti ja nosta sormesi sitten irti näytöstä. Voit avata erilaisia valikoita sen mukaan, mitä kohtaa kosketat.

#### Vierittäminen

Kosketa ikkunan vieritettävää aluetta, kuten Internet Explorer-ikkunaa, ja liu'uta sormeasi näytön pintaa pitkin. Voit vierittää ikkunaa myös valitsemasi ikkunan pystyvierityspalkin liukusäädintä vetämällä.

#### Kuvan (kuten valokuvan) lähentäminen ja loitontaminen (zoomaaminen)

Koskettamalla kosketusnäyttö kahdella sormella ja tekemällä nipistysliikkeen voit lähentää (zoomata) kuvaa, kuten valokuvaa Valokuvat (Photos)-sovelluksessa. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Kuvan (kuten valokuvan) kääntäminen (kiertäminen)

Voit kiertää kuvaa, kuten valokuvaa, asettamalla kaksi sormeasi kosketusnäytölle ja kääntämällä niitä sitten oikealla tai vasemmalla. Kuvien kiertäminen ei ole mahdollista kaikissa sovelluksissa.

#### Valitseminen sipaisemalla

Liu'uta sormeasi lyhyt matka suuntaan, johon näyttöä ei voi vierittää.

Voit valita näin objektin, kuten sovellusruudun tai kuvan.

## Tietoja kosketusnäytöstä (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Kosketusnäytön avulla voit ohjata VAIO-tietokoneen toimintaa suoraan sormillasi. Voit tehdä erilaisia eleitä kosketusnäytöllä.

VAIO-tietokone tukee monikosketuskomentoja.

#### Huomautus

- VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö. Kun käytät kapasitiivista kosketusnäyttöä, ota huomioon seuraavat seikat.

  - Kosketusnäyttö ei toimi, jos kosketat sitä kynsilläsi tai käytät hansikkaita.

  - Jos napauttaminen aiheuttaa muun kuin tarkoitetun toiminnon, varmista, ettei mikään muu ruumiinosasi kosketa kosketusnäyttöä.

  - Kosketusnäytön pinta saattaa lämmetä. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

  - Kosketusnäytön pinta on karkaistua lasia, mutta se voi silti vahingoittua. Käsittele sitä riittävän huolellisesti. Jos kosketusnäyttö rikkoutuu, siitä saattaa lentää pieniä lasinsiruja, jotka voivat aiheuttaa vammoja.

    Älä pudota kosketusnäyttöä äläkä altista sitä voimakkaille iskuille. Älä naarmuta näytön pintaa. Pintaan tullut heikkous voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen.

  - Nestekidenäyttö on voitu suojata suojakalvolla tehtaalla. Poista kalvo ennen käyttöä, sillä muutoin kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein.

  - Kaikki sovellukset eivät toimi kosketusnäyttöä käytettäessä.

## Levyn asettaminen/poistaminen (optisen levyaseman sisältävät mallit)

Voit asettaa käynnissä olevaan VAIO-tietokoneeseen levyn tai poistaa levyn seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Paina levyaseman poistopainiketta.

   Levyaseman kelkka liukuu ulos.

2. Aseta levy VAIO-tietokoneen asemaan tai poista levy asemasta.

   Levyn asettaminen asemaan:

   Tartu levyaseman kelkan pohjaan toisella kädellä ja aseta levy kelkan keskelle toisella kädellä. Paina levyä varovasti alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Jos levy ei ole oikein paikallaan, kun suljet levyaseman kelkan, levy saattaa estää kelkan avaamisen.

   Aseta levy asemaan etikettipuoli ylöspäin.

3. Sulje levyaseman kelkka työntämällä sitä kevyesti.

#### Huomautus

- Älä paina levykelkkaa voimakkaasti, kun asetat levyn paikalleen.

## Merkkien syöttäminen kosketusnäyttötoiminnoilla (kosketusnäytöillä varustetut mallit)

Näytössä näkyvä Kosketusnäppäimistö (Touch Keyboard) on työkalu, jonka avulla voit syöttää tekstiä kosketustoimintoja käyttämällä.

1. Avaa työpöytä ja valitse ilmaisinalueelta(Kosketusnäppäimistö (Touch Keyboard)-kuvake). (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.)

#### Vihje

- Näytössä näkyvä Kosketusnäppäimistö (Touch Keyboard) tulee näkyviin automaattisesti, kun kosketat tekstikenttää.

## Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot

Pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja painamalla samalla toista näppäintä voit suorittaa erilaisia pikatoimintoja.

Voit esimerkiksi poistaa äänet käytöstä seuraavasti: Fn + (F2)Pidä Fn-näppäintä painettuna ja paina samalla F2-näppäintä.

Osa näppäintoiminnoista toimii vain Windows-käyttöjärjestelmän ollessa käynnissä.

#### Fn +(F1)

Ottaa kosketuslevyn käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Kosketuslevyn ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

#### Fn +(F2)

Kytkee tai katkaisee sisäisten kaiuttimien tai kuulokkeiden virran.

#### Fn +/(F3/F4)

Voit säätää sisäisten kaiuttimien tai kuulokkeiden äänenvoimakkuutta painamalla painiketta toistuvasti. Lisätietoja on kohdassa Kaiuttimien äänenvoimakkuuden säätäminen.

Jos haluat pienentää äänenvoimakkuutta, käytä näppäinyhdistelmää Fn+F3.

Jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta, käytä näppäinyhdistelmää Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Painamalla painiketta toistuvasti voit säätää tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta. Lisätietoja on kohdassa Nestekidenäytön kirkkauden muuttaminen.

Jos haluat pienentää valon intensiteettiä, käytä näppäinyhdistelmää Fn+F5.

Jos haluat suurentaa valon intensiteettiä, käytä näppäinyhdistelmää Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Siirtää näyttösignaalin ulkoiseen näyttöön.

Valitse haluamasi näyttö painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja vahvista valinta painamalla Enter-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Näyttötilojen valitseminen.

#### Fn + Num Lk (Num Lock)

Ottaa käyttöön näppäimet, joihin on painettu numeroita, numeronäppäimistöksi numeroiden syöttämistä varten. (Mallit, joissa ei ole numeronäppäimistöä)

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Toimii eri tavoin käytössä olevasta sovelluksesta riippuen. Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Siirtyy edelliselle sivulle. (Mallit, joissa ei ole numeronäppäimistöä)

#### Fn + End (End)

Siirtää kohdistimen rivin tai sivun loppuun. (Mallit, joissa ei ole numeronäppäimistöä)

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Siirtyy seuraavalle sivulle. (Mallit, joissa ei ole numeronäppäimistöä)

#### Fn + Home (Home)

Siirtää kohdistimen rivin tai sivun alkuun. (Mallit, joissa ei ole numeronäppäimistöä)

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja(Windows) -näppäimen kanssa käytettävistä pikanäppäimistä.

## Kosketuslevyn käyttäminen

Voit siirtää tietokoneen näytöllä näkyvää osoitinta liikuttamalla sormeasi kosketuslevyllä.

Sijoittamalla osoittimen haluamasi kohteen tai objektin päälle ja painamalla sitten vasenta tai oikeaa painikealuetta voit antaa erilaisia komentoja ja avata valikoita.

1. Vasen painikealue

2. Oikea painikealue

#### Napsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina vasenta painikealuetta kerran.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä kerran.

#### Kaksoisnapsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina vasenta painikealuetta nopeasti kaksi kertaa.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle ja paina oikeaa painikealuetta kerran.

Voit vaihtoehtoisesti napauttaa kosketuslevyä nopeasti kahdella sormella.

Voit avata erilaisia pikavalikoita osoittimen sijainnin mukaan.

#### Vetäminen

Siirrä osoitin haluamasi kohteen tai objektin kohdalle, paina vasenta painikealuetta kerran, pidä aluetta painettuna ja vedä sitten sormeasi kosketuslevyllä.

Vaihtoehtoisesti voit napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa ja vetää toisen napautuksen jälkeen sormeasi kosketuslevyllä.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Vedä kuvake, kuten tiedosto, haluamasi kohtaan ja vapauta sormi vasemmalta painikealueelta.

Vaihtoehtoisesti voit napauttaa kosketuslevyä nopeasti kaksi kertaa, vetää toisen napautuksen jälkeen sormeasi kosketuslevyllä niin, että osoitin siirtyy haluamasi kohtaan, ja nostaa sitten sormesi kosketuslevyltä.

#### Vierittäminen

Liu'uta kahta sormea ylös ja alas kosketuslevyllä, kun haluat vierittää näyttöä pystysuunnassa.

Liu'uta kahta sormea sivulta sivulle kosketuslevyllä, kun haluat vierittää näyttöä vaakasuunnassa.

#### Siirtyminen taakse- tai eteenpäin osoitinta siirtämättä

WWW-sivustoja, kuvia ja vastaavia tarkasteltaessa voit siirtyä taakse- tai eteenpäin osoitinta liikuttamatta asettamalla kolme sormea kosketuslevylle ja liu'uttamalla niitä sivulta sivulle.

#### Zoomaaminen

WWW-sivustoja, kuvia ja vastaavia tarkasteltaessa voit zoomata nipistämällä kosketuslevyä. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Sovellusvalikon avaaminen

Aseta sormesi kosketuslevyn yläreunaan ja liu'uta sormeasi sitten alaspäin.

Sovellusvalikko ei tule näkyviin, jos sovellus ei tue sen käyttöä.

#### Oikopolkujen avaaminen

Aseta sormesi kosketuslevyn oikeaan reunaan ja liu'uta sormeasi sitten vasemmalle. Lisätietoja on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

#### Sovelluksen vaihtaminen

Voit vaihtaa käynnissä olevasta sovelluksesta toiseen asettamalla sormesi kosketuslevyn vasempaan reunaan ja liu'ttamalla sormeasi sitten oikealle. Jos käynnissä on useita sovelluksia, toista toiminto. Sovellukset tulevat näkyviin siinä järjestyksessä, jossa niitä on käytetty, viimeksi käytetystä sovelluksesta alkaen.

#### Huomautus

- Eletoiminto (vierittäminen, eteen-/taaksepäin siirtyminen, lähentäminen/loitontaminen, sovellusvalikon avaaminen, oikopolkujen avaaminen tai sovelluksen vaihtaminen) ei ehkä toimi VAIO-tietokoneen käyttöolosuhteiden tai kosketuslevyn asetusten mukaan.

#### Vihje

- Kosketuslevyn muoto vaihtelee ostamasi mallin mukaan.

- Jos haluat yksityiskohtaisia ohjeita kosketuslevyn käytöstä, käynnistä VAIO Control Center, valitse Mouse and Keyboard ja katso opastusvideot. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Sisäisen kameran käyttämiseen liittyviä huomautuksia (sisäisen kameran sisältävät mallit)

- Älä naarmuta äläkä likaannuta sisäistä kameraa ja sen lähialuetta, sillä kuvanlaatu saattaa heiketä.

- Älä anna auringonpaisteen osua suoraan sisäisen kameran linssiin, vaikka VAIO-tietokone ei olisikaan päällä. Muussa tapauksessa kamera voi vahingoittua.

### Sisäisen kameran hoitaminen ja puhdistaminen

Jos sisäinen kamera tai sen lähialue likaantuu, puhdista se hellävaraisesti pehmeällä kankaalla, kuten linssinpuhdistuskankaalla.

Älä hankaa aluetta liian kovaa, sillä se naarmuuntuu helposti.

## Sisäisen kameran käyttäminen (sisäisen kameran sisältävät mallit)

Voit soittaa videopuheluja Internetin kautta käyttämällä tietokoneen sisäistä kameraa ja viestintäsovellusta.

Sisäisen kameran merkkivalo palaa, kun kamera on käytössä.

1. Sisäinen kamera*

2. Sisäisen kameran merkkivalo

3. Sisäinen mikrofoni (mono)

* Sisäisen kameran muoto määräytyy mallin mukaan.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneeseen asennetut sovellukset vaihtelevat tietokoneen määritysten mukaan.

- Eräät sovellukset eivät välttämättä tue sisäisen kameran täyttä tarkkuutta.

## LAN-portin käyttö

Ennen kuin kytket LAN-kaapelin LAN-porttiin, vedä portin suojus alas alla olevan kuvan mukaisesti.

## USB-laitteen kytkeminen

Voit kytkeä VAIO-tietokoneeseen Universal Serial Bus (USB) -laitteen, kuten hiiren, levyaseman, kaiuttimen tai tulostimen.

Kytkettäessä USB-laite on ehkä asennettava sen mukana toimitettu laiteohjain.

Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

1. Valitse USB-portti (), jota haluat käyttää.
2. Kytke USB-laitteen kaapeli () (ei sisälly toimitukseen) USB-porttiin.

#### Huomautus

- USB-laitteen mukana toimitettava ohjain on ehkä asennettava ennen USB-laitteen käyttöä. Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Kun haluat tulostaa asiakirjoja, varmista, että USB-tulostin on yhteensopiva käyttämäsi Windows-version kanssa.

- Ennen kuin irrotat USB-kaiuttimet VAIO-tietokoneesta, lopeta DVD-levyn tai musiikin toisto tai sammuta tietokone. Jos irrotat USB-kaiuttimet toiston aikana, siitä voi aiheutua toimintahäiriö.

  Lisätietoja USB-laitteen irrottamisesta on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Suojaa VAIO-tietokoneesi ja/tai USB-laitteesi vaurioilta noudattamalla seuraavia ohjeita:

  - Kun siirrät VAIO-tietokonetta, johon on liitetty USB-laitteita, varo, ettei USB-portteihin kohdistu iskuja.

  - Älä aseta VAIO-tietokonetta laukkuun tai kantolaatikkoon USB-laitteet kytkettyinä.

#### Vihje

- VAIO-tietokoneen USB-portit ovat USB 2.0- ja/tai USB 3.0 -yhteensopivat.

  USB 3.0 -yhteensopivat USB-portit tunnistaa sinisestä väristä.

- USB 3.0 -standardi sisältää USB 2.0 -standardin mukaisten tiedonsiirtotilojen lisäksi seuraavan siirtotilan:

  - SuperSpeed: 5 Gbps:n siirtonopeus.

## USB-laitteen lataaminen

USB-latausasetukset käyttöön ottamalla voit ladata USB-laitteen, vaikka VAIO-tietokone on sammutettu, horrostilassa tai lepotilassa.

Muuta asetuksia, kun USB-latausta tukevaan USB-porttiin ei ole kytketty USB-laitetta.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Hardware. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Ota asetus USB Charging käyttöön.
3. Liitä USB-laite USB-porttiin, jonka ympärillä on merkki.

   Jos lataus ei ala, kun liität USB-laitteen USB-latausta tukevaan USB-porttiin, irrota laite ja liitä se uudelleen.

#### Huomautus

- Kun USB-latausasetukset ovat käytössä, VAIO-tietokoneen virrankulutus on tavallista suurempi horros- ja lepotiloissa, koska tietokone antaa virtaa USB-porttiin, vaikka siihen ei olisi kytketty USB-laitetta.

- Kun USB-latausasetukset on otettu käyttöön, et voi käyttää USB-latausta tukevaan USB-porttiin liitetyn USB-laitteen etäherätystoimintoa.

#### Vihje

- Oletusarvon mukaan USB-latausasetukset ovat pois käytöstä.

## SD-muistikorttien kytkeminen

VAIO-tietokoneessa on SD-muistikorttipaikka. Tämän korttipaikan avulla tietokoneeseen voi siirtää tietoja digitaalikameroista, videokameroista, musiikkisoittimista ja muista audio- ja videolaitteista sekä siirtää tietoja tietokoneesta niihin.

Tietokoneen SD-muistikorttipaikka on yhteensopiva seuraavien muistikorttien kanssa:

- SD-muistikortti

- SDHC-muistikortti

- SDXC-muistikortti

Asenna SD-muistikortti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Paikallista SD-muistikorttipaikka.
2. Aseta SD-muistikortti nuoli korttipaikkaa kohti ja työnnä muistikorttia varovasti korttipaikkaan, kunnes muistikortti napsahtaa paikalleen.

SD-muistikortin kuvake tulee näkyvin Tietokone (Computer)-ikkunaan, kun muistikortti työnnetään korttipaikkaan.

#### Huomautus

- Varo työntämästä SD-muistikorttia korttipaikkaan väärin päin. Jos pakotat muistikortin korttipaikkaan ylösalaisin, korttipaikka voi vaurioitua. Lisätietoja on SD-muistikortin mukana toimitetussa oppaassa.

- SD-muistikortin kuvake tulee näkyviin Tietokone (Computer) -ikkunaan vasta, kun muistikortti työnnetään korttipaikkaan.

#### Vihje

- Lisätietoja Tietokone (Computer) -ikkunan avaamisesta on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

- Kun asetat SD-muistikortin korttipaikkaan ensimmäisen kerran, tietokone voi pyytää asentamaan ohjaimen. Jos näin käy, asenna ohjain näytössä näkyvien ohjeiden mukaan.

## SD-muistikortin käyttöön liittyviä huomautuksia

Lue seuraavat muistikortin oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen SD-muistikortin käyttämistä.

- Säilytä SD-muistikortti lasten ulottumattomissa. Sen nielaiseminen voi aiheuttaa tukehtumisriskin.

- Älä kosketa SD-muistikortin liitintä sormillasi tai metalliesineillä.

- SD-muistikortti sisältää herkkiä sähkökomponentteja. Älä taivuta tai pudota sitä tai altista sitä iskuille.

- Älä pura SD-muistikorttia tai tee siihen muutoksia.

- Älä kastele SD-muistikorttia.

- Älä käytä tai säilytä muistikorttia tilassa, jossa se voi altistua:

  - korkeille lämpötiloille (esimerkiksi aurinkoiselle paikalle pysäköidyssä autossa)

  - suoralle auringonvalolle

  - suurelle ilmankosteudelle tai syövyttäville aineille

  - pölylle

- Käytä vain sellaisia SD-muistikortteja ja sovittimia, jotka ovat VAIO-tietokoneesi tukemien standardien mukaisia. Yhteensopimattomat kortit ja sovittimet saattavat juuttua korttipaikkaan ja vahingoittaa tietokonetta.

- Kirjoitussuojatulle SD-muistikortille ei voi kirjoittaa tietoja.

- Tärkeät tiedot kannattaa varmuuskopioida.

- Tallennetut tiedot saattavat hävitä tai vioittua seuraavissa tilanteissa:

  - SD-muistikortti irrotetaan tai VAIO-tietokone sammutetaan, kun tietoja luetaan tai kirjoitetaan SD-muistikortille/kortilta.

  - SD-muistikorttia käytetään paikassa, jossa staattinen sähkö tai sähköiset häiriöt vaikuttavat muistikorttiin.

- Säilytä SD-muistikorttia kotelossa sitä kuljettaessasi staattisen sähkön kertymisen estämiseksi.

- Ennen kuin käytät SD-muistikorttia muussa laitteessa kuin tietokoneessa, kuten digitaalikamerassa tai kannettavassa äänilaitteessa, alusta SD-muistikortti kyseisen laitteen avulla.

  Kaikki laitteet eivät ehkä tue tietokoneiden tiedostomuotoa ja niissä näkyy kehote, jossa suositellaan SD-muistikortin alustamista. Kopioi tällöin SD-muistikortin tiedot VAIO-tietokoneeseen ja alusta muistikortti laitteen avulla. Kaikki SD-muistikortin tiedot poistetaan, kun alustat sen.

  Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Älä aseta SD-muistikorttipaikkaan vieraita esineitä.

- SD-muistikorttipaikkaa voi käyttää vain tuettujen muistikorttien lukemiseen tai niille kirjoittamiseen, niitä ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.

- Tammikuussa 2013 saatavana olleet SD-muistikortit (kapasiteetti enintään 2 Gt), SDHC-muistikortit (kapasiteetti enintään 32 Gt) ja SDXC-muistikortit (kapasiteetti enintään 128 Gt) on testattu ja todettu yhteensopiviksi VAIO-tietokoneen kanssa. Kaikkien SD-, SDHC- ja SDXC-muistikorttien yhteensopivuutta tietokoneen kanssa ei taata.

- VAIO-tietokoneen SD-muistikorttipaikka ei tue SD-, SDHC- ja SDXC-muistikorttien tekijänoikeussuojaominaisuutta.

- Älä yritä asettaa muistikorttipaikkaan yhteensopimatonta muistikorttia tai muistikorttisovitinta. Yhteensopimaton muistikortti tai muistikorttisovitin voi juuttua muistikorttipaikkaan, ja se voi vahingoittaa VAIO-tietokonetta.

- Jotkin SD-muistikortit, kuten UHS (Ultra High Speed) -tiedonsiirtoa tukeva muistikortit, saattavat kuumentua merkittävästi, kun muistikorttia käytetään jatkuvasti. Odota tällöin hetki ennen muistikortin poistamista, jotta muistikortti ehtii jäähtyä.

## SD-muistikorttien poistaminen

Tässä luvussa kuvataan, miten SD-muistikortti poistetaan.

1. Paikallista SD-muistikorttipaikka.
2. Avaa Tietokone (Computer).

   Lisätietoja siitä, miten Tietokone (Computer) avataan, on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella SD-muistikortin kuvaketta ja valitse Poista (Eject).
4. Vapauta SD-muistikortti työntämällä sitä VAIO-tietokonetta kohti ja päästämällä sitten irti muistikortista.
5. Vedä SD-muistikortti ulos korttipaikasta.

## Osioiden luominen

Tässä ohjeessa kuvataan, miten voit luoda osioita.

#### Huomautus

- Jos pienennät C:-aseman osiokokoa, et voi luoda palautusvälinettä etkä suorittaa palautusta, koska sisäänrakennetun tallennuslaitteen vapaa tallennustila ei riitä.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel), valitse Järjestelmä ja suojaus (System and Security) ja valitse sitten Valvontatyökalut (Administrative Tools)-kohdasta Luo ja alusta kiintolevyosioita (Create and format hard disk partitions). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)

   Jos Käyttäjätilien valvonta (User Account Control) -ikkuna tulee näkyviin, valitse Kyllä (Yes).

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella C:-asemaa ja valitse Pienennä asema (Shrink Volume).
3. Syötä luotavan osion koko Anna pienennystila (Mt) (Enter the amount of space to shrink in MB) -kohtaan ja valitse sitten Pienennys (Shrink).
4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Varaamaton (Unallocated)-kohtaa ja valitse Uusi tavallinen asema (New Simple Volume).
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

## Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)

Osiot ovat alueita, joiksi sisäinen tallennuslaite on jaettu. Sisäisen tallennuslaitteen jakamisesta useaan osioon voi olla monenlaisia etuja, kuten järjestelmätiedostojen erottaminen datatiedostoista.

VAIO-tietokoneessa on vain yksi osio (C:-asema) tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

Jos haluat tallentaa tietoja muihin osioihin, kuten D:-asemaan, muuta osion kokoa ja luo uusi osio.

Lisätietoja osioiden luomisesta on kohdassa Osioiden luominen.

#### Vihje

- Joissakin malleissa voi olla D:-asema tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

## Kosketusnäytön käyttöön liittyviä huomautuksia (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen kosketusnäytön käyttämistä.

- Älä paina kosketusnäyttöä voimakkaasti.

  Hellävarainen kosketus riittää, koska VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö.

- Älä käytä kosketusnäyttöä muilla esineillä kuin sormellasi.

  Muutoin kosketusnäyttö voi vahingoittua tai voi seurata toimintohäiriö. Kosketa näyttöä vain sormellasi.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos kosketat näyttöä, kun käynnistät VAIO-tietokoneen. Käynnistä tällöin tietokone uudelleen.

- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi moneen sekuntiin sen jälkeen, kun VAIO -tietokone on palautunut normaalitilaan lepotilasta. Odota tällöin hetki, ennen kuin käytät kosketusnäyttöä.

- Pidä kosketusnäyttö puhtaana, jotta se tunnistaa kosketuksen herkästi. Pöly voi aiheuttaa vahinkoja ja toimintohäiriöitä.

## Kosketusnäytön käyttäminen (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi napauttamalla kosketusnäyttöä ja tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

### Perustoiminnot

#### Valitseminen (napauttaminen)

Napauta kosketusnäyttöä kerran sormellasi. Voit valita painikkeen (esimerkiksi OK tai Peruuta (Cancel)) tai valikkokohteen napauttamalla sitä.

#### Kaksoisnapsauttaminen (kaksoisnapautus)

Napauta kosketusnäyttöä sormellasi kaksi kertaa peräkkäin nopeasti.

Voit käynnistää sovelluksen, kuten tekstinkäsittely- tai laskentataulukko-ohjelman, tai avata tiedoston kaksoisnapauttamalla sen kuvaketta.

#### Vetäminen

Aseta sormesi haluamasi kohtaan kosketusnäytöllä ja vedä sitten sormellasi kosketusnäytön pintaa pitkin. Tällä tavalla voit siirtää tiedostoja tai muuttaa ikkunan kokoa.

#### Vetäminen ja pudottaminen

Kosketa haluamasi tiedoston kuvaketta, vedä se toisen kansion, ikkunan tai sovelluksen kuvakkeen päälle ja nosta sitten sormesi irti näytöstä. Tällä eleellä voit siirtää tai kopioida tiedostoja.

### Lisätoiminnot

Voit käyttää VAIO-tietokonettasi tekemällä sormillasi yksinkertaisia ohjauseleitä kosketusnäytöllä.

Eleellä suoritettava toiminto vaihtelee sovelluskohtaisesti.

#### Kakkospainikkeella napsauttaminen (kosketus ja pitäminen painettuna)

Kosketa halumaasi kosketusnäytön kohtaa, pidä sormeasi paikallaan muutama sekunti ja nosta sormesi sitten irti näytöstä. Voit avata erilaisia valikoita sen mukaan, mitä kohtaa kosketat.

#### Vierittäminen

Kosketa ikkunan vieritettävää aluetta, kuten Internet Explorer-ikkunaa, ja liu'uta sormeasi näytön pintaa pitkin. Voit vierittää ikkunaa myös valitsemasi ikkunan pystyvierityspalkin liukusäädintä vetämällä.

#### Kuvan (kuten valokuvan) lähentäminen ja loitontaminen (zoomaaminen)

Koskettamalla kosketusnäyttö kahdella sormella ja tekemällä nipistysliikkeen voit lähentää (zoomata) kuvaa, kuten valokuvaa Valokuvat (Photos)-sovelluksessa. Avaa nipistystä, jos haluat lähentää kuvaa, ja nipistä kiinni, jos haluat loitontaa kuvaa.

#### Kuvan (kuten valokuvan) kääntäminen (kiertäminen)

Voit kiertää kuvaa, kuten valokuvaa, asettamalla kaksi sormeasi kosketusnäytölle ja kääntämällä niitä sitten oikealla tai vasemmalla. Kuvien kiertäminen ei ole mahdollista kaikissa sovelluksissa.

#### Valitseminen sipaisemalla

Liu'uta sormeasi lyhyt matka suuntaan, johon näyttöä ei voi vierittää.

Voit valita näin objektin, kuten sovellusruudun tai kuvan.

## Tietoja kosketusnäytöstä (kosketusnäytöllä varustetut mallit)

Kosketusnäytön avulla voit ohjata VAIO-tietokoneen toimintaa suoraan sormillasi. Voit tehdä erilaisia eleitä kosketusnäytöllä.

VAIO-tietokone tukee monikosketuskomentoja.

#### Huomautus

- VAIO-tietokoneessasi on kapasitiivinen kosketusnäyttö. Kun käytät kapasitiivista kosketusnäyttöä, ota huomioon seuraavat seikat.

  - Kosketusnäyttö ei toimi, jos kosketat sitä kynsilläsi tai käytät hansikkaita.

  - Jos napauttaminen aiheuttaa muun kuin tarkoitetun toiminnon, varmista, ettei mikään muu ruumiinosasi kosketa kosketusnäyttöä.

  - Kosketusnäytön pinta saattaa lämmetä. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

  - Kosketusnäytön pinta on karkaistua lasia, mutta se voi silti vahingoittua. Käsittele sitä riittävän huolellisesti. Jos kosketusnäyttö rikkoutuu, siitä saattaa lentää pieniä lasinsiruja, jotka voivat aiheuttaa vammoja.

    Älä pudota kosketusnäyttöä äläkä altista sitä voimakkaille iskuille. Älä naarmuta näytön pintaa. Pintaan tullut heikkous voi aiheuttaa lasin rikkoutumisen.

  - Nestekidenäyttö on voitu suojata suojakalvolla tehtaalla. Poista kalvo ennen käyttöä, sillä muutoin kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein.

  - Kaikki sovellukset eivät toimi kosketusnäyttöä käytettäessä.

## Merkkien syöttäminen kosketusnäyttötoiminnoilla (kosketusnäytöillä varustetut mallit)

Näytössä näkyvä Kosketusnäppäimistö (Touch Keyboard) on työkalu, jonka avulla voit syöttää tekstiä kosketustoimintoja käyttämällä.

1. Avaa työpöytä ja valitse ilmaisinalueelta(Kosketusnäppäimistö (Touch Keyboard)-kuvake). (Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.)

#### Vihje

- Näytössä näkyvä Kosketusnäppäimistö (Touch Keyboard) tulee näkyviin automaattisesti, kun kosketat tekstikenttää.

## Osioiden luominen

Tässä ohjeessa kuvataan, miten voit luoda osioita.

#### Huomautus

- Jos pienennät C:-aseman osiokokoa, et voi luoda palautusvälinettä etkä suorittaa palautusta, koska sisäänrakennetun tallennuslaitteen vapaa tallennustila ei riitä.

1. Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel), valitse Järjestelmä ja suojaus (System and Security) ja valitse sitten Valvontatyökalut (Administrative Tools)-kohdasta Luo ja alusta kiintolevyosioita (Create and format hard disk partitions). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)

   Jos Käyttäjätilien valvonta (User Account Control) -ikkuna tulee näkyviin, valitse Kyllä (Yes).

2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella C:-asemaa ja valitse Pienennä asema (Shrink Volume).
3. Syötä luotavan osion koko Anna pienennystila (Mt) (Enter the amount of space to shrink in MB) -kohtaan ja valitse sitten Pienennys (Shrink).
4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Varaamaton (Unallocated)-kohtaa ja valitse Uusi tavallinen asema (New Simple Volume).
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos olet kirjautunut VAIO-tietokoneelle peruskäyttäjän käyttäjätunnuksella, sinulta voidaan kysyä järjestelmänvalvojan käyttäjätunnusta ja salasanaa.

## Muiden asemien luominen (osioiden muokkaaminen)

Osiot ovat alueita, joiksi sisäinen tallennuslaite on jaettu. Sisäisen tallennuslaitteen jakamisesta useaan osioon voi olla monenlaisia etuja, kuten järjestelmätiedostojen erottaminen datatiedostoista.

VAIO-tietokoneessa on vain yksi osio (C:-asema) tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

Jos haluat tallentaa tietoja muihin osioihin, kuten D:-asemaan, muuta osion kokoa ja luo uusi osio.

Lisätietoja osioiden luomisesta on kohdassa Osioiden luominen.

#### Vihje

- Joissakin malleissa voi olla D:-asema tehtaalla määritettyjen oletusasetusten mukaan.

## NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuteen liittyviä huomautuksia (NFC-yhteensopivat mallit)

Lue seuraavat oikeaa käyttöä koskevien varotoimien kuvaukset huolellisesti ennen NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käyttämistä.

- NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käyttöä voi olla rajoitettu joissakin maissa ja joillakin alueilla paikallisilla säännöksillä.

- Jos NFC/One touch -toiminnot -ominaisuus on poistettava käytöstä nopeasti, sammuta VAIO-tietokone.

## NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden poistaminen käytöstä (NFC-yhteensopivat mallit)

Voit poistaa NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käytöstä toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
4. Muuta Langattomat laitteet (Wireless devices) -kohdan NFC-asetukseksi Ei käytössä (Off).

#### Vihje

- Jos haluat käyttää NFC/One touch -toiminnot-ominaisuutta, vaihda Lentotila (Airplane mode)-asetukseksi Ei käytössä (Off) ja NFC-asetus kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) asetukseksi Käytössä (On).

- Kun Lentotila (Airplane mode) -asetuksena on Ei käytössä (Off), langaton toimintoasetus on käytössä.

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila (Airplane mode)-toiminnosta.

## Tietoja One touch -toiminnot (NFC -yhteensopivista malleista)

One touch -toiminnot ovat alkuperäisiä Sony-toimintoja, jotka käyttävät NFC:tä.

Kosketa vain kahta One touch -toiminnot-tuettua laitetta yhteen muodostaaksesi helposti tiedonsiirtoyhteyden välittämättä monimutkaisista asetuksista.

## Tietoja NFC-ominaisuudesta (NFC-tuetut mallit)

Near Field Communication (NFC) on lyhyen kantaman langaton tekniikka.

NFC-tiedonsiirtoetäisyys on noin 10 cm.

## NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuden käyttäminen (NFC-yhteensopivat mallit)

Voit helposti yhdistää NFC/One touch -toiminnot -tuetun laitteen VAIO-tietokoneeseen koskettamalla tietokonetta laitteella.

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings).
3. Valitse näytön Koneen asetukset (PC settings) vasemmanpuoleisesta ruudusta Langaton (Wireless).
4. Muuta Lentotila (Airplane mode)-asetukseksi Ei käytössä (Off) ja kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) olevaksi NFC -asetukseksi Käytössä (On).
5. Kun kosketat VAIO-tietokonetta NFC/One touch -toiminnot -tuetulla laitteella, varmista, että NFC/One touch -toiminnot -tuetun laitteen kosketusmerkki osoittaa kohti upotettua NFC-kosketuslevyä (Etuosan osat ja hallintapainikkeet).

   Toimitettaessa kosketuslevyyn on kiinnitetty kosketusmerkkitarra.

   Esiin tulee ilmoitus, kun laite tunnistetaan.

   Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja Lentotila (Airplane mode)-toiminnosta.

- Laitteen asetuksia täytyy ehkä muuttaa käytettävän NFC/One touch -toiminnot -yhteensopivan laitteen mukaan. Katso tarkempia tietoja laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

## Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen

Voit avata Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) -toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse Sovellukset (Apps) ().
3. Kirjoita hakuruutuun ”ohje ja tuki (Help and Support)” ().
4. Valitse ohje ja tuki (Help and Support) ().

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta (Power) ja Sammuta (Shut down).

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta (Shut down) pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

## VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen

Kun VAIO-tietokoneen asetuksia on muutettu tai siihen on asennettu sovelluksia, tietokone on ehkä käynnistettävä uudelleen.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
3. ValitseVirta (Power) ja Käynnistä uudelleen (Restart).
   VAIO-tietokone käynnistyy uudelleen.

## Lepotilan käyttäminen

Lepotilan avulla voit poistua VAIO-tietokoneen luota ja säilyttää tietokoneen tilan, mukaan lukien työstämäsi tiedot.

#### Voit ottaa lepotilan käyttöön seuraavasti

1. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. ValitseVirta (Power) ja Lepotila (Sleep).

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se sammuu, kun tietokone siirtyy lepotilaan (oletusasetus).

#### Voit palata normaalitilaan seuraavasti

1. Paina(Virta (Power)) -painiketta.

#### Huomautus

- Huomaa, että jos pidät painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljän sekunnin ajan, VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Tällöin kaikki tallentamattomat tiedot poistetaan.

- Oletusarvon mukaan VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan, kun akun virta on loppumassa. Tietokone ei ehkä pysty siirtymään horrostilaan kaikissa käyttöolosuhteissa.

  Jos näin käy ja akun varaus on loppumassa, tietokone sammutetaan, jolloin tallentamattomat tiedot häviävät.

  Kun käytät tietokonetta akkuvirralla, tallenna tiedot usein.

- Kun siirrät VAIO-tietokonetta, varmista, että tietokone on sammutettu. Näin voit välttää iskujen ja tärinän kohdistumisen käynnissä olevaan kiintolevyyn. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut täysin.

#### Vihje

- Oletusasetusten mukaan VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun se on ollut käyttämättä tietyn ajan, kun sitä käytetään verkkovirralla.

- VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan myös seuraavien toimintojen seurauksena.

  - Painat painiketta(Virta (Power)) (oletusasetusten ollessa käytössä).

  - Sulje nestekidenäytön kansi. Tietokone siirtyy lepotilaan muutaman sekunnin kuluttua.

- Voit palauttaa VAIO-tietokoneen lepotilasta normaalitilaan avaamalla tai nostamalla nestekidenäytön kannen.

  Jos haluat muuttaa nestekidenäytön kantta avattaessa tai nostettaessa tapahtuvan toiminnon, käynnistä VAIO Control Center ja muuta kohdan Power and Battery asetuksia. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen

Voit avata Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) -toiminnon toimimalla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

1. Avaa oikopolut ja valitseHae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
2. Valitse Sovellukset (Apps) ().
3. Kirjoita hakuruutuun ”ohje ja tuki (Help and Support)” ().
4. Valitse ohje ja tuki (Help and Support) ().

## Lue tämä ensin

Onnittelut VAIO(R)-tietokoneen ostamisesta.

### VAIO-tietokoneesi kokoonpano

Saat lisätietoja VAIO-tietokoneesi kokoonpanosta Sonyn Internet-tukisivustosta. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Internet-tukisivustosta.

VAIO-tietokoneessasi ei ehkä ole käytettävissä kaikkia ominaisuuksia, toimintoja ja vakiovarusteita.

#### Ominaisuudet

Käytettävissä olevat ominaisuudet vaihtelevat valitsemasi mallin ja toimintojen mukaan. Käyttämässäsi mallissa ei ole kaikkia tässä oppaassa kuvattuja ominaisuuksia.

#### Kuvitus

Tämän oppaan kuvitus, valokuvat ja näyttökuvat saattavat poiketa tietokoneesi vastaavista osista valitsemasi mallin ja toimintojen mukaan.

#### Sovellukset

Esiasennetut sovellukset voivat vaihdella valitsemasi mallin ja toimintojen mukaan. VAIO-tietokoneeseesi ei ole ehkä esiasennettu tässä oppaassa kuvattuja sovelluksia.

### Mukana toimitetut oppaat

VAIO-tietokoneen mukana toimitetaan seuraavat oppaat.

#### Käytönaikainen ohje

- Käyttöoppaan johdanto-osio (Tervetuloa)

  Esiasennettu opas, jossa on rajoitetusti VAIO-tietokonettasi koskevia, ensisijaisesti tukea ja Internet-yhteyttä käsitteleviä tietoja. Opas Käyttöoppaan johdanto-osio korvautuu oppaalla Käyttöopas (tämä opas) päivityksen jälkeen.

- Käyttöopas (tämä opas)

  VAIO-tietokoneesi yleistietoja ja käyttöohjeita sekä tuki- ja vianmääritystietoja

#### Painetut asiakirjat

- Pikaopas

  Yleiskuvaus VAIO-tietokoneen määrittämisestä ja käytön aloittamisesta

- Palautus-, varmuuskopiointi- ja vianmääritysopas

  Tietoja VAIO-tietokoneesi palauttamisesta ja varmuuskopioinnista sekä vianmääritystietoja

- Turvallisuussäännökset ja tukitiedot

  Lue tämä asiakirja huolellisesti, ennen kuin aktivoit langattomia toimintoja, kuten langattoman lähiverkon tai BLUETOOTH-toimintoja.

#### Muut viiteohjeet

- Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support)

  Kattava kokoelma käytännön neuvoja, opetusohjelmia ja esittelyjä, jotka opastavat VAIO-tietokoneen käyttämisessä.

  Lisätietoja Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) -toiminnon avaamisesta on kohdassa Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen.

- Sovellusten ohjetiedostot

  VAIO-tietokoneeseesi esiasennetut sovellukset voivat sisältää ohjetiedostoja. Voit ehkä käyttää ohjetiedostoja ohjevalikosta.

### Tiedoksi

- Copyright 2013 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

- Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään koneella luettavaan muotoon ennen kirjallista suostumusta.

- Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen myönnä mitään takuita tämän käyttöoppaan, ohjelmiston tai muun tiedon soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tahattomista, seuraamuksellisista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä käyttöoppaasta, ohjelmistosta tai näihin liittyvästä tiedosta tai niiden käytöstä tai vahingoista, jotka liittyvät edellä mainittuihin.

- Käyttöoppaassa ei ole määritelty (TM)- tai (R)-merkkejä.

- Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen tai sen sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

- Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen.

- Sony Corporation ei vastaa VAIO-tietokoneeseen, ulkoiseen tallennusvälineeseen tai tallennuslaitteisiin tehtyjen tallennusten menetyksistä. Sony Corporation ei myöskään vastaa mistään olennaisista menetyksistä, mukaan lukien tilanteita, joissa tallennuksia ei ole tehty tietokonevian vuoksi tai joissa tallennuksen sisältö häviää tai vahingoittuu tietokonevian tai tietokoneen korjauksen seurauksena.

- Ominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

## Asianmukaisen työympäristön luominen

Tässä osassa on ohjeita VAIO-tietokoneen sijoittamisesta ja ergonomisesta käytöstä.

### VAIO-tietokoneen sijoittamisohjeita

Huomioi seuraavat seikat, kun sijoitat VAIO-tietokonetta:

- Virtalähde ja tarvittavat portit ovat helposti käytettävissä.

- Tietokoneen ympärillä on riittävästi tilaa.

- Tietokone on riittävän leveällä tasaisella pinnalla ja näet tietokoneen näytön selvästi tietokonetta käyttäessäsi.

- Voit sijoittaa tietokoneen eteesi niin, että voit istua suorassa ja pitää kätesi lattian suuntaisesti.

### VAIO-tietokoneen sijoittamisrajoituksia

VAIO-tietokoneen sijoittaminen huonosti saattaa aiheuttaa vaurioita ja toimintahäiriöitä. Älä pane tietokonetta paikkaan, jossa se voi altistua:

- suoralle auringonvalolle

- magneettisille esineille tai magneettisuudelle

- lämmönlähteille, kuten asuntojen lämmitysjärjestelmille

- pölylle

- suurelle kosteudelle

- huonolle ilmastoinnille.

#### Huomautus

- Tuuletusaukon alue saattaa kuumeta runsaasti VAIO-tietokonetta käytettäessä. Ole varovainen, jos kosketat sitä.

- Älä aseta tuuletusaukon lähelle esineitä, jotka saattavat tukkia sen.

#### Vihje

- VAIO-tietokone käyttää korkeataajuisia radiosignaaleja, jotka saattavat häiritä radio- ja televisiovastaanottoa. Mikäli näin tapahtuu, siirrä tietokone sopivalle etäisyydelle radiosta tai televisiosta.

### Ergonomiaa koskevia ohjeita

Ota seuraavat ergonomiset ohjeet huomioon aina, kun se on mahdollista.

#### Huonekalut ja asento

Istu tuolissa, jossa on hyvä selkänoja. Säädä tuolin korkeus siten, että jalkasi ovat tasaisesti lattiassa. Jalkatuki saattaa tehdä asennostasi mukavamman.

Istu rennosti, suorassa asennossa ja vältä kumartumasta eteenpäin tai nojaamasta liikaa taaksepäin.

#### Tietokoneen näytön katselukulma

Kallista näyttö sopivaan katseluasentoon. Varmista, että tietokoneen näyttö on silmien tasolla tai hieman sitä alempana, kun istut VAIO-tietokoneen edessä. Säädä myös näytön kirkkaus sopivaksi.

Voit vähentää silmiesi jännittymistä ja lihasten väsymistä kallistamalla tietokoneen näytön oikeaan asentoon ja säätämällä näytön kirkkautta.

#### Valaistus

Valitse tila, jossa ikkunat ja valot eivät häikäise tai aiheuta heijastumia tietokoneen näyttöön. Epäsuoran valaistuksen käyttö estää tietokoneen näytössä näkyvät kirkkaat pisteet. Sopiva valaistus lisää käyttömukavuutta ja tehostaa työskentelyä.

#### Huomautus

- Mekaanisten vaurioiden välttämiseksi älä paina VAIO-tietokonetta voimakkaasti, kun säädät katselukulmaa.

#### Vihje

- Nämä samat ohjeet koskevat myös ulkoisen näytön käyttöä.

### VAIO-tietokoneen käsittelemiseen liittyviä huomautuksia

Voit välttää VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä ja vahingoittumista noudattamalla seuraavia ohjeita.

- Aseta VAIO-tietokone varovasti ja tasaiselle pinnalle iskujen välttämiseksi.

- Sammuta VAIO-tietokone aina, kun siirrät sitä. Käynnissä olevan tietokoneen siirtäminen saattaa aiheuttaa kiintolevyn toimintahäiriöitä. Irrota kaikki tietokoneeseen kytketyt kaapelit, ennen kuin siirrät tietokonetta.

- Älä pudota tai kolhi VAIO-tietokonetta. Jo pienetkin iskut ja vähäinen tärinä saattavat aiheuttaa kiintolevyn toimintahäiriöitä.

- Älä sijoita VAIO-tietokonetta epävakaaseen asentoon.

## Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

Tarkista kaikki tuotteen mukana toimitetut tuotteet ennen tuotteen käyttöä.

Verkkovirtasovitin

Virtajohto

#### Vihje

- Palautusvälinettä ei toimiteta, koska VAIO-tietokoneen voi palauttaa kiintolevylle tai SSD-levylle tallennettujen tietojen avulla. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusosiosta.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitse Hae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Valitse Asetukset (Settings) ja kirjoita hakuruutuun ”Windows”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa (Windows Store)-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus (Start)-näytön Kauppa (Store)-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Kauppa (Store) valitsemalla sen ruutu.

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset (Updates).

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna (Install).

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## Tietoja aluekoodeista (Optisen levyaseman sisältävät mallit)

Seuraavassa taulukossa on luettelo DVD-aluekoodeista, jotka määrittävät, millä alueilla DVD-levyä voi toistaa.

Voit tarkistaa seuraavissa maissa tai seuraavilla alueilla myytävien DVD-levyjen aluekoodit.

1. USA, Kanada
2. Eurooppa, Lähi-Itä, Etelä-Afrikka, Japani
3. Kaakkois-Aasia, Taiwan, Etelä-Korea, Hongkong
4. Keski-Amerikka, Etelä-Amerikka, Meksiko, Australia, Uusi-Seelanti
5. Pohjois-Afrikka, Aasia, Venäjä, Ukraina, Valko-Venäjä, Intia
6. Kiina
7. Varattu tulevaa käyttöä varten
8. Kansainväliset lentokoneet, risteilyalukset, kokouskeskukset jne.

Ennen kuin toistat DVD-videota ensimmäisen kerran VAIO-tietokoneella, tee seuraavat toimet ennen levyn asettamista levyasemaan:

1. Avaa Tietokone (Computer). (Lisätietoja siitä, miten Tietokone (Computer) avataan, on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella optisen levyaseman kuvaketta ja valitse Ominaisuudet (Properties).
3. Valitse Laitteisto (Hardware)-välilehti.
4. Valitse optinen levyasema Kaikki levyasemat (All disk drives) -luettelosta ja valitse sitten Ominaisuudet (Properties).
5. Valitse DVD-alue (DVD Region)-välilehti.
6. Valitse luettelosta oikea alue ja valitse sitten OK.

#### Huomautus

- Aluekoodia voi vaihtaa, mutta vaihtokertojen määrä on rajoitettu. Kun sallitut vaihdot on tehty, käytössä oleva aseman aluekoodi määritetään pysyväksi, eikä sitä voi enää vaihtaa. VAIO-tietokoneen uudelleenmääritys ei palauta vaihtokertojen määrää.

- Takuu ei kata aseman aluekoodiasetuksen muuttamisesta aiheutuvia ongelmia.

## Levyjen käsitteleminen (Optisen levyaseman sisältävät mallit)

Lue seuraavat ohjeet, jotta osaat suojata levyille tallennetut tiedot ja huolehtia levyistä oikein.

- Pidä levystä kiinni reunoista ja keskireiästä kuvassa osoitetulla tavalla, älä kosketa levyn pintaa.

  Levyn pinnalla olevat sormenjäljet ja pöly saattavat aiheuttaa luku- tai kirjoitusvirheitä. Pidä levy puhtaana.

- Sony ei vastaa mistään levyihin liittyvistä ongelmista ja vahingoista, jotka johtuvat levyihin kiinnitetyistä liimatarroista. Toimi tarrasovelluksen tai -paperin mukana toimitetun oppaan ohjeiden mukaisesti. Tarrojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

### Levyistä huolehtiminen oikein

- Normaali puhdistus tehdään pitelemällä levyä reunoista ja pyyhkimällä pinta pehmeällä kankaalla keskustasta ulospäin alla olevan kuvan mukaisesti.

- Jos levy on pahoin tahriintunut, kostuta pehmeä kangas vedellä, purista se kunnolla ja pyyhi levyn pinta. Pyyhi jäljelle jäänyt kosteus kuivalla, pehmeällä kankaalla.

- Älä käytä liuotteita, kuten bensiiniä, ohennusaineita, kaupallisia puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita, koska ne saattavat vahingoittaa levyä.

## Tuetut levyt (optisen levyaseman sisältävät mallit)

Tässä ohjeessa on kuvaus tallennusvälineistä, joita VAIO-tietokoneella voi lukea ja joihin sillä voi tallentaa.

Asennettu optinen levyasema vaihtelee ostamasi mallin mukaan. Tarkista tekniset tiedot ennen käyttöä.

### DVD SuperMulti -asemalla varustetut mallit

Optinen levyasema tukee seuraavien tallennusvälineiden toistoa ja/tai niille tallentamista.

#### Toisto ja tallentaminen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-RAM*2*3

#### Pelkkä toisto

- CD-ROM

- DVD-ROM

### DVD SuperMulti -yhteensopivalla Blu-ray Disc(TM) -asemalla varustetut mallit

Optinen levyasema tukee seuraavien tallennusvälineiden toistoa ja/tai niille tallentamista.

#### Toisto ja tallentaminen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (yksikerroksinen) / DL (kaksikerroksinen), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (kolmikerroksinen), BD-RE TL*5

#### Pelkkä toisto

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### DVD SuperMulti -yhteensopivalla Blu-ray Disc(TM) ROM -asemalla varustetut mallit

Optinen levyasema tukee seuraavien tallennusvälineiden toistoa ja/tai niille tallentamista.

#### Toisto ja tallentaminen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-R DL (kaksikerroksinen)

- DVD-RAM*2*3

#### Pelkkä toisto

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (yksikerroksinen) / DL (kaksikerroksinen), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Tietojen kirjoittamista erittäin nopeille Ultra Speed CD-RW -levyille ei tueta.

*2 Optinen levyasema ei tue DVD-RAM-lippaan käyttämistä. Käytä lippaattomia levyjä tai levyjä, joiden lippaan voi irrottaa.

*3 Tietojen kirjoittamista DVD-RAM-määrittelyn version 1.0 mukaisille yksipuolisille DVD-RAM-levyille (2,6 Gt) ei tueta. DVD-RAM-määrittelyn version 2.2 / 12X-SPEED DVD-RAM -tarkistusversion 5.0 mukaisia levyjä ei tueta.

*4 BD-RE Disc -levyjä, joiden versio on 1.0, ja lippaallisia Blu-ray Disc -levyjä ei tueta.

*5 Käytettävissä, jos optinen levyasema tukee BDXL(TM)-tallennusvälineitä. Kaikki sovellukset eivät ehkä tue BD-R TL/BD-RE TL -tallennusvälineiden toistamista ja tallentamista, ja valmiiksi asennetut sovellukset vaihtelevat ostetun mallin mukaan. Lisätietoja on sovellusten mukana toimitetuissa ohjetiedostoissa. Muut soittimet eivät ehkä tue VAIO-tietokoneellasi tallennettujen BD R TL/BD-RE TL -tallennusvälineiden toistamista. Varmista, että soittimesi on yhteensopiva BD R TL/BD-RE TL -tallennusvälineiden kanssa.

#### Huomautus

- Optinen levyasemasi ei ehkä tue tietyille levyille kirjoittamista tai niiden toistamista.

- Optinen levyasemasi ei tue 8 cm:n levyille kirjoittamista.

- Optinen levyasemasi tukee vain pyöreitä levyjä. Älä käytä muun (kuten tähden, sydämen tai kortin) muotoisia levyjä tai vahingoittuneita levyjä, koska ne saattavat aiheuttaa VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- DVD-videomuotoisia tietoja voi kirjoittaa DVD+R- (yksi- tai kaksipuolisille), DVD+RW/DVD-R- (yksi- tai kaksipuolisille) ja DVD-RW-levyille. DVD-videomuotoisia tietoja voi kirjoittaa DVD-R- (yksi- tai kaksipuolisille), DVD-RW- ja DVD-RAM-levyille. Levyt, joille voi kirjoittaa, vaihtelevat käyttämäsi levytallennussovelluksen mukaan. Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

- On suositeltavaa käyttää Sony-levyjä: DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW-, CD-R-, CD-RW-, BD-R- tai BD-RE-levyjä.

- DVD-RW-levyille (6x kirjoitus) ei voi tallentaa tietoja, ellei optinen levyasema tue vähintään 6x-nopeuksista DVD-RW-levyille kirjoittamista.

- DVD+RW-levyille (8x kirjoitus) ei voi tallentaa tietoja, ellei optinen levyasema tue vähintään 8x-nopeuksista DVD+RW-levyille kirjoittamista.

- VAIO-tietokone pystyy toistamaan levyjä, jotka ovat Compact Disc (CD) -standardin mukaisia. DualDisc-levyt ja jotkin tekijänoikeuksien suojaustekniikoilla varustetut levyt eivät ole CD-standardin mukaisia. Siksi nämä levyt eivät ehkä ole yhteensopivia tietokoneen kanssa.

- Kun ostat tyhjiä levyjä käytettäviksi VAIO-tietokoneessa, tarkista levyn pakkauksesta, että levyn toisto- ja tallennusominaisuudet sopivat tietokoneen optiseen levyasemaan. Sony EI takaa VAIO-tietokoneiden optisten levyasemien yhteensopivuutta sellaisten levyjen kanssa, jotka eivät ole virallisten "CD"-, "DVD"- tai "Blu-ray Disc" -standardien mukaisia. EI-YHTEENSOPIVIEN LEVYJEN KÄYTTÄMINEN VOI VAURIOITTAA VAKAVASTI VAIO-TIETOKONETTA TAI AIHEUTTAA SOVELLUSONGELMIA JA JÄRJESTELMÄN JUMIUTUMISEN.

  Saat tietoja levystandardeista tallennetun levyn julkaisijalta tai tyhjän levyn valmistajalta.

- VAIO-tietokoneen on oltava yhdistetty Internetiin, kun haluat toistaa CPRM (Content Protection for Recordable Media) -standardin mukaisia DVD-RW-, DVD-RAM- tai DVD-R-levyjä (yksi- tai kaksipuoleisia).

- Tekijänoikeudella suojatun sisällön tallentamiseen Blu-ray Disc levyille sekä tällaisen sisällön muokkaamiseen levyillä ja toistamiseen levyiltä käytetään AACS (Advanced Access Content System) -tekniikkaa. Jos haluat käyttää tekijänoikeudella suojattuja Blu-ray Disc levyjä jatkuvasti, AACS-avain on päivitettävä.

- AACS-avaimen voi päivittää Internetissä. Toimi käyttämässäsi tallennus-, muokkaus- tai toistosovelluksessa näkyvän sanoman ohjeiden mukaan. Jos et päivitä AACS-avainta, et voi ehkä tallentaa, muokata tai toistaa tekijänoikeudella suojattua sisältöä.

  AACS-avainta ei tarvitse päivittää, jos tallennat, muokkaat tai toistat sisältöä, jota ei ole suojattu tekijänoikeudella. VAIO-tietokoneeseen asennetun Blu-ray Disc -tallennus- tai -toistosovelluksen AACS-avaimen päivittäminen on mahdollista viiden vuoden ajan tietokoneen ostamisesta. Sen jälkeen päivityksistä ilmoitetaan tukisivustossa.

- Joidenkin DVD- ja BD-ROM-levyjen sisältöä varten tarvitaan alueasetukset. Jos optisen levyaseman alueasetus ei vastaa levyn aluekoodia, levyn sisältöä ei voi toistaa.

- Voit toistaa tekijänoikeudella suojattuja Blu-ray Disc -levyjä HDMI-liitännän kautta vain, jos ulkoinen näyttösi on HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -standardin mukainen.

- Jokin Blu-ray Disc -sisältö saattaa rajoittaa video-ulostulon vakiotarkkuuteen tai estää analogisen video-ulostulon käytön.

## Levyjen käsittelemiseen liittyviä huomautuksia (optisen levyaseman sisältävät mallit)

Ota seuraavat seikat huomioon, kun käytät levyjä VAIO-tietokoneessa.

### Levyjen toistamiseen liittyviä huomautuksia

- Joissakin järjestelmäympäristöissä saatat havaita äänikatkoksia ja/tai kuvan hyppimistä DVD/BD/AVCHD-toiston aikana. Lisäksi kaikkia levyjä ei ehkä voi toistaa VAIO-tietokoneellasi.

- Toimi seuraavasti levyjä toistettaessa:

  - Suorittimen kuormitus kasvaa. Voit parantaa toiston sujuvuutta sulkemalla kaikki muut parhaillaan käytössä olevat sovellukset toistosovellusta lukuun ottamatta.

  - Älä vaihda näyttökohdetta tietokoneen näytöstä ulkoiseen näyttöön tai päinvastoin.

### Huomautuksia tallennettujen levyjen toistamisesta muilla soittimilla

- Jotkin CD-soittimet eivät ehkä pysty toistamaan CD-äänilevyjä, jotka on tallennettu CD-R- tai CD-RW-levyille.

- Jotkin DVD-laitteet eivät ehkä pysty toistamaan DVD-levyjä, jotka on tallennettu DVD+R DL-, DVD-R DL-, DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW- tai DVD-RAM-levyille.

- Blu-ray Disc -tallentimet, jotka tukevat vain BD-RE Ver.1.0:aa, eivät voi toistaa VAIO-tietokoneella luotuja BD-R- tai BD-RE-tallennusvälineitä. (Blu-ray Disc -asema, jossa on DVD SuperMulti -tuki)

### Vihjeitä onnistunutta tallennusta varten

- Älä kytke tai irrota johtoja, kuten verkkolaitteen johtoa tai virtajohtoa, kun optinen levyasema kirjoittaa tietoja levylle.

- Kirjoitusprosessi saattaa kestää arvioitua teoreettista nopeutta kauemmin, koska jotkin sovellukset kirjoittavat ja tarkistavat tietoja samanaikaisesti.

- Sony ei vastaa mistään kirjoitusvirheistä johtuvista menetyksistä ja vahingoista.

## VAIO-tietokoneen/nestekidenäytön puhdistaminen

Lue seuraavat VAIO-tietokoneen oikeaa puhdistusta koskevien varotoimien kuvaukset, ennen kuin puhdistat tietokonetta.

#### Toimi seuraavasti VAIO-tietokonetta puhdistettaessa

- Sammuta VAIO-tietokone ja irrota verkkolaite ennen tietokoneen puhdistamista.

- Pyyhi lika ja pölyt VAIO-tietokoneesta pehmeällä ja kuivalla kankaalla.

- Käytä pehmeää ja kuivaa kangasta VAIO-tietokoneen puhdistamiseen. Jos tietokone on likaantunut pahasti, hengitä tietokoneen pinnalle ja pyyhi lika kankaalla tai puhdista lika kevyesti kostutetulla kankaalla ja pyyhi kosteus sitten pois kuivalla kankaalla.

- Älä käytä liuotinaineita, kuten bensiiniä, asetonia, alkoholia, ohennusaineita tai kaupallisia puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa VAIO-tietokoneen pintaa tai pinnoitettua.

- Puhalla näppäinten (näppäinhattujen) alle kertynyt lika ja pöly pois puhaltimella. Älä irrota näppäimistön näppäimiä.

  Älä käytä pölynimuria, sillä se saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.

#### Nestekidenäytön puhdistaminen

- Käytä pehmeää ja kuivaa kangasta VAIO-tietokoneen puhdistamiseen. Jos nestekidenäyttö on likaantunut pahasti, hengitä nestekidenäytön pinnalle ja pyyhi lika kankaalla tai puhdista lika kevyesti kostutetulla kankaalla ja pyyhi kosteus sitten pois kuivalla kankaalla.

- Älä käytä liuotinaineita, kuten bensiiniä, asetonia, alkoholia, ohennusaineita tai kaupallisia puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa nestekidenäyttöä.

## Turvallisuustietoja

Yksityiskohtaiset turvallisuustiedot ovat toimitukseen sisältyvässä turvallisuusoppaassa.

### Tietokone

- Jos VAIO-tietokoneen päälle putoaa esine tai nestettä, sammuta tietokone, irrota tietokone virtalähteestä ja irrota akku, jos sen voi irrottaa. Tietokone kannattaa antaa ammattitaitoisen henkilön tarkastettavaksi, ennen kuin sitä käytetään uudelleen.

- Käytä ainoastaan teknisten määritysten mukaisia oheislaitteita ja kytkentäkaapeleita.

- Säilytä pienet osat, muistikortit ja muistikorttisovittimet lasten ulottumattomissa. Niiden nielaiseminen voi aiheuttaa tukehtumisriskin.

- VAIO-tietokoneen pinta ja pohja, verkkolaite ja akku saattavat kuumeta suoritinkuormituksen tai akun latauksen aikaisen sähkövirran seurauksena. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. Lämmöntuotto vaihtelee käytettävien ulkoisten laitteiden ja sovellusten mukaan.

- Jos VAIO-tietokone tai verkkolaite kuumenee epätavallisen paljon, sammuta tietokone, irrota verkkolaite, irrota akku, jos sen voi irrottaa, ja ota sitten yhteyttä valtuutettuun Sonyn palvelu-/tukikeskukseen.

### Virtalähde

- Älä aseta painavia esineitä virtajohdon päälle. Se saattaa aiheuttaa tulipalon.

- Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.

- Älä käytä katkenneita tai vaurioituneita kytkentäkaapeleita.

- Irrota VAIO-tietokone pistorasiasta, jos et aio käyttää tietokonetta pitkään aikaan.

### Kuulokkeet

- Älä käytä korvakuulokkeita ajaessasi autoa tai polkupyörää tai käyttäessäsi jotakin moottoriajoneuvoa. Korvakuulokkeiden käyttäminen saattaa aiheuttaa vaaran liikenteessä, ja se on laitonta joillakin alueilla. Musiikin kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella saattaa olla vaarallista myös käveltäessä, erityisesti suojateitä ylitettäessä.

- Vältä korvakuulokkeiden käyttämistä suurella äänenvoimakkuudella. Kuulonhuoltoammattilaiset neuvovat välttämään jatkuvaa, äänekästä ja pitkäaikaista soittamista. Jos korvasi alkavat soida, pienennä äänen voimakkuutta tai keskeytä kuunteleminen.

## Sisäisen tallennuslaitteen käsitteleminen

Sisäisen tallennuslaitteen (kiintolevyaseman tai SSD-aseman) tallennustiheys on suuri, ja se kirjoittaa ja lukee tietoja nopeasti. Sitä voi kuitenkin vaurioittaa helposti, jos sitä käyttää väärin.

Jos sisäinen tallennuslaite vioittuu, tietoja ei voi palauttaa. Tietojen katoamisen estämiseksi VAIO-tietokonetta on syytä käsitellä varovaisesti.

### Sisäisen tallennuslaitteen vaurioittamisen välttäminen

- Älä altista VAIO-tietokonetta äkillisille liikkeille.

- Pidä VAIO-tietokone etäällä magneeteista.

- Älä sijoita VAIO-tietokonetta paikkaan, jossa se altistuu mekaaniselle tärinälle, äläkä epävakaaseen asentoon.

- Älä katkaise VAIO-tietokoneen virtaa äläkä käynnistä sitä uudelleen, kun tietoja luetaan tai kirjoitetaan tallennuslaitteeseen.

- Älä käytä VAIO-tietokonetta paikassa, jossa lämpötilat vaihtelevat voimakkaasti.

- Älä irrota tallennuslaitetta VAIO-tietokoneesta.

## Tietoja ohjelmistolisensseistä

Tämä tuote sisältää Sonyn omistamia ja kolmansien osapuolten lisensoimia ohjelmia. Tällaisten ohjelmien käyttöä säätelevät tuotteen mukana toimitettujen lisenssisopimusten ehdot.

## Tavaramerkit

- SONY ja SONY-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Sony Corporation.

- VAIO, VAIO-logo ja muut Sony-tuotteiden ja palveluiden nimet ovat Sony Corporation -yhtiön tai sen kumppanien omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

- i.LINK on IEEE 1394 -liitännän nimi.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep ja Atom ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

- Windows ja Windows-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai vakiintuneita tavaramerkkejä, jotka omistaa Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, Blu-ray Disc -logo ja Blu-ray 3D -logo ovat Blu-ray Disc Associationin tavaramerkkejä.

- BLUETOOTH-teksti ja -logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Sony Corporationilla on niiden käyttölupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

- Power2Go on CyberLink.Inc:in tavaramerkki.

- PowerDVD on CyberLink.Inc:in tavaramerkki.

- NVIDIA ja 3D Vision ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai tavaramerkkejä, jotka omistaa NVIDIA Corporation Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

- ArcSoft ja ArcSoft-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion on ArcSoft, Inc.:in tavaramerkki.

- AMD, AMD Arrow -nuolilogo, ATI ja näiden yhdistelmät sekä Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization ja AMD-V ovat Advanced Micro Devices Inc:n tavaramerkkejä.

- SD-logo on tavaramerkki.

- SDHC-logo on tavaramerkki.

- SDXC-logo on tavaramerkki.

- ExpressCard-teksti ja -logot ovat PCMCIA:n omistamia, ja Sony Corporationilla on niiden käyttölupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

- Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

- CompactFlash® on SanDisk Corporationin tavaramerkki.

- ”PlaceEngine” on Koozyt Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

  ”PlaceEngine” on Sony Computer Science Laboratories Inc:n kehittämä ja lisensoitu Koozyt Inc:lle.

- ”AVCHD” on Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkki.

- Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

- ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat rekisteröityjä yhdysvaltalaisia merkkejä.

- N Mark on NFC Forum Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

- Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Käyttöoppaassa ei ole määritelty ™- tai ®-merkkejä.

Ominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

Kaikkia edellä lueteltuja ohjelmistoja ei ehkä toimiteta tämän tietokonemallin mukana.

## Tietoja kansainvälisestä ENERGY STAR(R) -ohjelmasta

Seuraavat tiedot koskevat vain ENERGY STAR -tuotteita.

ENERGY STAR -kumppanina Sony vahvistaa, että tämä tuote on ENERGY STAR -energiatehokkuusstandardien mukainen.

Kansainvälinen ENERGY STAR -toimistolaiteohjelma on kansainvälinen ohjelma, joka edistää tietokoneiden ja toimistolaitteiden energiansäästöä. Ohjelma tukee energiankulutusta tehokkaasti vähentävien tuotteiden kehitystä ja levitystä.

ENERGY STAR -ohjelmaa koskevia yksityiskohtaisia tietoja on seuraavissa sivustoissa:

- http://www.energystar.gov/ (USA)

- http://www.eu-energystar.org/ (Eurooppa)

Tämä tietokone on suunniteltu yhdenmukaiseksi ENERGY STAR -standardien kanssa, ja se sisältää seuraavat virransäästöasetukset, jotka ovat voimassa, kun tietokone on käynnissä verkkovirralla:

- Nestekidenäytön taustavalo sammutetaan automaattisesti, kun tietokone on ollut käyttämättä 15 minuuttia.

- Tietokone siirtyy lepotilaan automaattisesti, kun tietokone on ollut käyttämättä 30 minuuttia.

Palauta tietokone takaisin normaaliin tilaan painamalla(Virta (Power)) -painiketta.

## Tietoja Internet-tukisivustosta

Online-tukisivusto tarjoaa tietoja VAIO-tietokoneesta ja sisältää myös usein kysyttyjä kysymyksiä.

### Sony-Internet-tukisivusto

http://www.sony.eu/support/

#### Vihje

- Jos VAIO-tietokoneessa ilmenee ongelmia tai tarvitset vastauksen tietokoneeseen liittyvään tekniseen kysymykseen, kokeile ensin VAIO Care -sovellusta, jonka avulla voit yrittää ratkaista ongelman eri tavoilla. Lisätietoja on kohdassa VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care).

- Kun otat yhteyden VAIO-tukeen, sinulta voidaan kysyä VAIO-tietokoneesi sarjanumeroa ja mallinumeroa. Sarjanumero on 15 merkin pituinen numerosarja, jonka voit tarkastaa seuraavista paikoista:

  - VAIO Care -ikkuna

  - tietokoneen pohja, takapaneeli, takapaneelin sisäpuoli tai akkulokeron sisäpuoli

  - alkuperäinen VAIO-pakkaus.

  Mallinumero on VAIO-tietokoneen oikeassa alakulmassa.

### Muut Internet-sivustot

Voit myös etsiä hyödyllisiä tietoja seuraavista verkkosivustoista.

#### Sony tuotteet

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Käyttöjärjestelmän Internet-tukisivusto

Microsoft Windows -käyttöjärjestelmien tukitietoja on Microsoft-asiakastukisivustossa.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO-sivusto

VAIO-tuotetietoja, verkkokauppa, keskusteluryhmä ja keskusteluja.

http://www.sony.eu/

Valitse maa, jossa olet, ja valitse sitten tuotteeksi VAIO.

#### VAIO Forum

Voit pitää yhteyttä muihin VAIO-käyttäjiin VAIO-yhteisössä.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Kauppa, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Vihje

- VAIO Care -sovelluksesta löytyy linkki tietokoneen Internet-rekisteröintiä varten. Lisätietoja VAIO Care -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitse Hae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Valitse Asetukset (Settings) ja kirjoita hakuruutuun ”Windows”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa (Windows Store)-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus (Start)-näytön Kauppa (Store)-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Kauppa (Store) valitsemalla sen ruutu.

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset (Updates).

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna (Install).

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## VAIO-tietokoneen yleisten ongelmien ratkaiseminen

Jos VAIO-tietokoneen käytössä ilmenee ongelmia, kokeile seuraavia ehdotuksia, ennen kuin otat suoraan yhteyttä valtuutettuun Sonyn palvelu-/tukikeskukseen tai paikalliseen Sony-jälleenmyyjään.

1. Etsi ohjeita muista tämän näyttöoppaan osista.
2. Käynnistä VAIO Care (Desktop) ja tee tarvittavat toimet. (Lisätietoja VAIO Care (Desktop) -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
3. Etsi tietoja VAIO-tukisivustosta.

## Tietoja Internet-tukisivustosta

Online-tukisivusto tarjoaa tietoja VAIO-tietokoneesta ja sisältää myös usein kysyttyjä kysymyksiä.

### Sony-Internet-tukisivusto

http://www.sony.eu/support/

#### Vihje

- Jos VAIO-tietokoneessa ilmenee ongelmia tai tarvitset vastauksen tietokoneeseen liittyvään tekniseen kysymykseen, kokeile ensin VAIO Care -sovellusta, jonka avulla voit yrittää ratkaista ongelman eri tavoilla. Lisätietoja on kohdassa VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care).

- Kun otat yhteyden VAIO-tukeen, sinulta voidaan kysyä VAIO-tietokoneesi sarjanumeroa ja mallinumeroa. Sarjanumero on 15 merkin pituinen numerosarja, jonka voit tarkastaa seuraavista paikoista:

  - VAIO Care -ikkuna

  - tietokoneen pohja, takapaneeli, takapaneelin sisäpuoli tai akkulokeron sisäpuoli

  - alkuperäinen VAIO-pakkaus.

  Mallinumero on VAIO-tietokoneen oikeassa alakulmassa.

### Muut Internet-sivustot

Voit myös etsiä hyödyllisiä tietoja seuraavista verkkosivustoista.

#### Sony tuotteet

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Käyttöjärjestelmän Internet-tukisivusto

Microsoft Windows -käyttöjärjestelmien tukitietoja on Microsoft-asiakastukisivustossa.

http://support.microsoft.com/

#### VAIO-sivusto

VAIO-tuotetietoja, verkkokauppa, keskusteluryhmä ja keskusteluja.

http://www.sony.eu/

Valitse maa, jossa olet, ja valitse sitten tuotteeksi VAIO.

#### VAIO Forum

Voit pitää yhteyttä muihin VAIO-käyttäjiin VAIO-yhteisössä.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Kauppa, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Vihje

- VAIO Care -sovelluksesta löytyy linkki tietokoneen Internet-rekisteröintiä varten. Lisätietoja VAIO Care -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Toimitukseen sisältyvien tarvikkeiden tarkistaminen

Tarkista kaikki tuotteen mukana toimitetut tuotteet ennen tuotteen käyttöä.

Verkkovirtasovitin

Virtajohto

#### Vihje

- Palautusvälinettä ei toimiteta, koska VAIO-tietokoneen voi palauttaa kiintolevylle tai SSD-levylle tallennettujen tietojen avulla. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusosiosta.

## VAIO-tietokoneen päivittäminen

Varmista VAIO-tietokoneesi tehokas ja turvallinen toiminta asentamalla viimeisimmät ohjelmistopäivitykset seuraavien sovellusten avulla.

#### Huomautus

- Seuraavien päivitysasetusten tekeminen edellyttää, että VAIO-tietokoneessasi on Internet-yhteys.

#### Windows Update

Windows Update auttaa vakauttamaan VAIO-tietokoneen toimintaa.

1. Avaa oikopolut ja valitse Hae (Search). (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)

2. Valitse Asetukset (Settings) ja kirjoita hakuruutuun ”Windows”.

3. Valitse luettelosta Windows Update ja tee päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

#### VAIO Update

VAIO Update ilmoittaa automaattisesti uusista päivityksistä, jotka ovat saatavilla Internetissä, ja lataa ja asentaa ne VAIO-tietokoneeseen.

1. Käynnistä VAIO Update ja noudata näytön ohjeita. (Lisätietoja VAIO Update -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)

#### Windows-kauppa (Windows Store) -sovellusten päivittäminen

Muista päivittää Windows-kauppa (Windows Store)-sovellus. Jos päivitys on saatavana, Aloitus (Start)-näytön Kauppa (Store)-ruudussa näkyy numero.

1. Avaa Kauppa (Store) valitsemalla sen ruutu.

2. Valitse näytön oikeasta yläosasta Päivitykset (Updates).

   Suluissa näkyvä numero ilmaisee, kuinka moneen ohjelmaan on saatavana päivitys.

3. Valitse sovellukset, jotka haluat päivittää, ja valitse sitten Asenna (Install).

   Voit päivittää sovellukset myöhemmin, jos poistat valintamerkin.

## Miksi näkyviin tulee viesti, ja Windowsin käynnistys ei onnistu, kun kytken VAIO-tietokoneen virran päälle?

- Jos ensimmäisen viestin jälkeen näkyviin tulee toinen viesti siitä, miten ongelma ratkaistaan, toimi näytössä annettujen ohjeiden mukaan.

- BIOS-käynnistysasetukset on määritetty ehkä väärin.

  Paina ASSIST-painiketta VAIO-tietokoneen ollessa sammuksissa, jolloin VAIO Care (Rescue Mode)-näyttö avautuu. Valitse Start BIOS setup ja muuta Boot Mode-asetusta ja käynnistä tietokone uudelleen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei käynnisty tai virtapainike ei toimi (vihreä latauksen merkkivalo vilkkuu nopeasti)?

- VAIO-tietokone ei ehkä tunnista akkua.

  Pidä tällöin akun poistopainike painettuna kolmesta viiteen sekuntiin ohuella, suoralla esineellä (esimerkiksi paperiliittimellä).

  Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä valtuutettuun Sony-palvelu-/tukikeskukseen ja vaihda akku Sonyn määrittämään akkuun.

## Miksi VAIO-tietokone sammuu automaattisesti?

- Kun akun varaus on loppumassa, VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti horrostilaan ja katkaisee lopulta virran.

  Kytke tietokone verkkolaitteeseen tai lataa akku.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen sammuttaminen ei onnistu?

- Sulje kaikki avoimet sovellukset jollakin seuraavista tavoista ja sammuta sitten VAIO-tietokone.

  - Vedä näytön yläosassa keskellä oleva sovellus näytön alaosaan keskelle. Lisätietoja on kohdassa Sovellusten sulkeminen.

  - Paina näppäimiä Alt+F4.

    Jos tietoja on tallentamatta, tallenna ne vahvistuskehotteessa.

    Paina Alt+F4-näppäimiä, kunnes Windowsin sammuttaminen (Shut Down Windows)-ikkuna avautuu, ja valitse Sammuta (Shut down) alasvetoluettelosta ja OK.

- Jos olet asentanut VAIO-tietokoneeseen uuden sovelluksen, tarkista, että se toimii oikein, sen tiedot ovat kunnossa ja sitä on käytetty oikein.

- Ota yhteys sovelluksen julkaisijaan tai teknisen tuen tarjoajaan.

- Jos VAIO-tietokoneeseen on kytketty lisälaitteita, kuten tulostin tai USB-asema, tai tietokone on yhdistetty verkkoon, irrota kaikki lisälaitteet tai katkaise tietokoneen verkkoyhteys ja sammuta sitten tietokone.

  Windows ei salli tietokoneen sammuttamista, kun tiedonsiirto lisälaitteen tai verkon kanssa on käynnissä. Lisäksi kaikkien lisälaitteiden laiteohjaimet eivät tue tietokoneen pakotettua sammutusta.

- Jos tietokoneen näyttö jumiutuu, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta (Shut down)) ja valitse sitten Sammuta (Shut down).

- Jos VAIO-tietokone jumiutuu niin, että näyttöön jää ilmoitus asetusten tallennuksen tai tietokoneen sammuttamisen käynnissä olemisesta, tee seuraavat toimet järjestyksessä.

  - Paina Enter-näppäintä.

    Odota hetki.

  - Jos ongelma toistuu, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete.

    Odota hetki.

- Jos VAIO-tietokoneen sammuttaminen ei onnistu, vaikka olet kokeillut kaikkia yllä kuvattuja toimia, tee seuraavat toimet.

  Huomaa, että nämä toimet saattavat aiheuttaa käsiteltävänä olevien tietojen vioittumisen. Irrota tietokone verkosta, ennen kuin teet seuraavat toimet.

  - Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta (Shut down)) ja valitse sitten Sammuta (Shut down).

  - Pidä painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljä sekuntia.

  - Irrota verkkolaite ja pidä akun poistopainike painettuna kolmesta viiteen sekuntiin ohuella, suoralla esineellä (esimerkiksi paperiliittimellä).

## Mitä pitäisi tehdä, jos vihreä virran merkkivalo syttyy virtapainiketta painettaessa, mutta tietokoneen näytössä ei näy mitään?

- Varmista, että näytön kirkkaus ja kontrasti on säädetty oikein.

- Näyttökohteeksi on ehkä asetettu ulkoinen näyttö.

  Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä.

- Jos käytät ulkoista näyttöä, varmista, että se on liitetty virtalähteeseen ja virta on kytketty. Varmista, että näytön kirkkaus ja kontrasti on säädetty oikein.

  Lisätietoja asetusten muuttamisesta on näytön mukana toimitetussa oppaassa.

- Sulje sovellusikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+F4 useita kertoja.

  Sovellus on saattanut joutua virhetilaan.

- Jos tietokoneen näyttö pysyy pimeänä myös odotettuasi hetken, käynnistä VAIO-tietokone uudelleen tekemällä seuraavat toimet järjestyksessä. Huomaa, että nämä toimet saattavat aiheuttaa käsiteltävänä olevien tietojen vioittumisen.

  - Irrota kaikki VAIO-tietokoneeseen mahdollisesti kytketyt lisälaitteet, kuten tulostin ja USB-laitteet, ja katkaise tietokoneen verkkoyhteys.

  - Paina painiketta(Virta (Power)) yli neljän sekunnin ajan ja varmista, että virran merkkivalo sammuu. Kytke VAIO-tietokone sitten uudelleen päälle.

- Jos ongelma toistuu, nollaa akku.

  Paina painiketta(Virta (Power)) yli neljän sekunnin ajan ja varmista, että virran merkkivalo sammuu. Irrota kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt kaapelit, kuten virtakaapeli, ja pidä akun poistopainike painettuna kolmesta viiteen sekuntia ohuella, suoralla esineellä (esimerkiksi paperiliittimellä).

  Odota noin viisi minuuttia, laita sitten kaikki kaapelit takaisin paikoilleen ja käynnistä tietokone uudelleen.

- Jos VAIO-tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan, tietokoneen sisään saattaa tiivistyä kosteutta.

  Odota tällaisessa tapauksessa vähintään tunti, ennen kuin käynnistät tietokoneen.

  Älä käytä tietokonetta hyvin kosteissa olosuhteissa (kun ilmankosteus on yli 80 %), sillä se saattaa aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriöitä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei käynnisty (vihreä virran merkkivalo ei syty)?

- Varmista, että kaikki laitekaapelit, kuten VAIO-tietokoneen ja verkkolaitteen välinen kaapeli sekä verkkolaitteen ja pistorasian välinen virtajohto, on kytketty oikein. Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.

- Jos VAIO-tietokoneen virtajohto on kytketty kytkimellä varustettuun virtalähteeseen, varmista, että kytkin on päällä ja virtalähde on kytketty pistorasiaan oikein.

- Jos et sammuta VAIO-tietokonetta normaalisti, tehonsäätimen toiminta voi keskeytyä ohjelmavirheen takia.

  Irrota kaikki kaapelit ja oheislaitteet, kuten virtakaapeli ja USB-laite, ja pidä akun poistopainike painettuna kolmesta viiteen sekuntia ohuella, suoralla esineellä (esimerkiksi paperiliittimellä).

  Odota noin viisi minuuttia, laita sitten kaikki kaapelit ja laitteet takaisin paikoilleen ja käynnistä tietokone.

- Ennen kuin käytät VAIO-tietokonetta ensimmäisen kerran, tietokone on kytkettävä virtalähteeseen verkkolaitteen kautta.

- Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua Sony-verkkolaitetta.

  Käytä turvallisuussyistä vain alkuperäistä Sony-verkkolaitetta, jonka Sony on toimittanut VAIO-tietokoneen mukana.

- Akun varaus voi olla loppumassa.

- Varmista tietokoneen painiketta(Virta (Power)) painamalla, ettei VAIO-tietokone ole horrostilassa.

  Huomaa, että jos pidät painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljä sekuntia, tietokone sammutetaan.

- Jos VAIO-tietokone tuodaan suoraan kylmästä tilasta lämpimään tilaan, tietokoneen sisään saattaa tiivistyä kosteutta.

  Odota tällaisessa tapauksessa vähintään tunti, ennen kuin käynnistät tietokoneen.

  Älä käytä tietokonetta hyvin kosteissa olosuhteissa (kun ilmankosteus on yli 80 %), sillä se saattaa aiheuttaa tietokoneen toimintahäiriöitä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO Care (Rescue Mode) -ruutu tulee näkyviin, kun kytken VAIO-tietokoneen virran päälle?

- Olet ehkä painanut vahingossa ASSIST-painiketta(Virta (Power)) -painikkeen sijasta.

  Sulje VAIO Care (Rescue Mode) -ruutu ja paikanna(Virta (Power))-painike VAIO-tietokoneessa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei palaa lepotilasta normaalitilaan näppäimistöä tai kosketuslevyä käyttämällä?

- Palauta VAIO-tietokone lepotilasta normaalitilaan painamalla(Virta (Power)) -painiketta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos horrostila ei ole käytettävissä tai VAIO-tietokone ei siirry horrostilaan?

- Valitse Virranhallinta-asetukset (Power Options) -ikkunasta Valitse virtapainikkeen toiminto (Choose what the power button does). Valitse Ei käytettävissä olevien asetusten muuttaminen (Change settings that are currently unavailable), valitse Horrostila (Hibernate) -valintaruutu ja valitse lopuksi Tallenna muutokset (Save changes).

  Lisätietoja Virranhallinta-asetukset (Power Options) -ikkunan avaamisesta on kohdassa Virrankäyttösuunnitelman valitseminen.

- VAIO-tietokoneen siirtyminen horrostilaan voi estyä, jos teet tietokoneella jonkin toimen, ennen kuin se on siirtynyt kokonaan horrostilaan.

## Miksi en pysty lataamaan akkua täyteen?

- Koska battery care function on käytössä. Käynnistä VAIO Control Center ja muuta asetuksia Power and Battery -ikkunassa. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

- Jos ympäristön lämpötila ei ole määritysten mukaisella alueella tai VAIO-tietokoneen virrankulutus on suuri akkua ladattaessa, latausvirta saattaa olla normaalia pienempi.

## Miksi VAIO-tietokone hidastuu ja suorittimen kellotaajuus laskee, kun tietokonetta käytetään akkuvirralla?

- Suorittimen kellotaajuutta lasketaan akkuvirran käytön aikana virransäästösyistä, ja tämän vuoksi VAIO-tietokoneen toiminta hidastuu. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat välkkyvät?

- Tämä ongelma ilmenee käytettäessä sisäistä kameraa loistelamppujen valossa, ja johtuu siitä, että lampun taajuus ja suljinnopeus eivät vastaa toisiaan.

  Voit vähentää välkkymistä kääntämällä VAIO-tietokonetta niin, että voit säätää sisäisen kameran suuntausta. Joissakin sovelluksissa välkkymistä voidaan estää säätämällä erilaisia asetuksia, kuten kirkkautta tai virtataajuutta.

## Miksei etsimessä näy kuvaa tai kuvan laatu on huono?

- Osa kamerasovelluksista ei ehkä toimi oikein, kun toinen kamerasovellus on käynnissä. Sulje avoinna oleva sovellus, ennen kuin käynnistät uuden sovelluksen.

- Ei voi ehkä käyttää toista sisäistä kameraa käyttävää kamerasovellusta samaan aikaan eletoimintojen kanssa.

- Etsimessä voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi vaakajuovia, jos kohde liikkuu nopeasti. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- Jos ongelma ei poistu, käynnistä VAIO-tietokone uudelleen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?

- Sovelluksen tehosteasetukset voivat aiheuttaa kuvan katkonaisuutta. Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

- Käynnissä voi olla niin paljon sovelluksia, ettei VAIO-tietokone pysty käsittelemään niitä kaikkia. Lopeta sovellukset, joita et parhaillaan käytä.

- Tämä ongelma saattaa ilmetä, kun VAIO-tietokoneessa on käytössä virransäästötila, mikä hidastaa suorittimen suorituskykyä. Tarkista käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma. Lisätietoja on kohdassa Virrankäyttösuunnitelman valitseminen.

## Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

- Teräväpiirtovideoiden toistaminen käyttää paljon VAIO-tietokoneen keskusyksikön, grafiikkasuorittimen ja järjestelmämuistin kapasiteetista. Videoiden toistamisen aikana kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, ja ääni ja kuva saattavat katkeilla joissakin laitteissa.

## Miten nestekidenäytön kirkkautta voi muuttaa?

- Voit säätää VAIO-tietokoneen nestekidenäytön kirkkautta painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F5 tai Fn+F6. Lisätietoja on kohdassa Nestekidenäytön kirkkauden muuttaminen.

- Kun haluat säätää kytketyn ulkoisen nestekidenäytön (kuten tietokoneen näytön tai television) kirkkautta, käytä ulkoisen näytön kirkkaussäätimiä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos ulkoisessa näytössä tai televisiossa ei näy kuvaa?

- Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Näyttötilojen valitseminen.

## Miten pitäisi toimia, jos videot eivät näy sujuvasti?

- On suositeltavaa poistaa näytönsäästäjä käytöstä.

  Jos näytönsäästäjä on käytössä, se saattaa aktivoitua DVD-levyn toiston aikana ja estää toiston jatkamisen.

- Jos olet asettanut näyttökohteeksi sekä tietokoneen että ulkoisen näytön, vaihda näyttökohteeksi vain toinen niistä.

- Osa videoista ei ehkä näy sujuvasti videoiden tyypin tai bittinopeuden mukaan. Näytön tarkkuuden alentaminen voi parantaa videotoiston suorituskykyä. Lisätietoja on kohdassa Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- Jos muistikortin dataa käytetään parhaillaan, odota datan käytön päättymistä ja käynnistä sitten toisto uudelleen.

- Jos toistat muistikortille tallennettua videota, kopioi se sisäiseen tallennuslaitteeseen ja toista kopioitu video sitten.

## Mitä pitäisi tehdä, jos TV-näytössä tai HDMI-lähtöporttiin kytketyssä ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa?

- Kytke HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.

- Varmista, että käytät HDCP-yhteensopivaa näyttöä. Kopiointisuojattua sisältöä ei voi katsella näytössä, joka ei ole HDCP-yhteensopiva.

- Muuta liitetyn television tai ulkoisen näytön näyttötarkkuutta. Näytössä saattaa näkyä kuvia. Lisätietoja on kohdassa Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

## Miten pitäisi toimia, jos videot eivät näy tietokoneen näytöllä?

- VAIO-tietokoneessa ei ehkä ole riittävästi näyttömuistia suuritarkkuuksisen videokuvan näyttämiseen. Pienennä silloin nestekidenäytön tarkkuutta. Lisätietoja on kohdassa Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

- Jos näyttökohteeksi on valittu ulkoinen näyttö painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 ja ulkoinen näyttö irrotetaan VAIO-tietokoneesta, videota ei voi ehkä toistaa tietokoneen näytöllä.

  Pysäytä tällöin videon toisto, valitse näytöksi tietokoneen näyttö näppäinyhdistelmällä Fn+F7 ja paina sitten Enter-näppäintä. Käynnistä sitten videon toisto uudelleen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos tietokoneen näyttö pimenee?

- Varmista, että VAIO-tietokone on päällä eikä se ole virransäästötilassa. Lisätietoja on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

- Varmista, että VAIO-tietokone on kytketty kunnolla pistorasiaan. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se palaa. Lisätietoja on kohdassa Liittäminen virtalähteeseen.

- Tietokoneen näyttö saattaa olla pois päältä.

  Paina mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

- Näyttökohteeksi on ehkä asetettu ulkoinen näyttö.

  Valitse haluamasi näyttökohde painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F7 useita kertoja ja paina sitten Enter-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa Näyttötilojen valitseminen.

- Jos tietokoneen näyttö pysyy pimeänä myös odotettuasi hetken, toimi seuraavasti:

  - Pidä painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljä sekuntia. Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista, että se on sammunut, ja käynnistä sitten tietokone.

  - Jos ongelma ei poistu, pidä(Virta (Power)) -painike painettuna yli neljä sekuntia. Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, tarkista, että se on sammunut. Irrota kaikki kaapelit ja lisälaitteet, kuten virtajohto ja USB-laitteet, ja odota viisi minuuttia. Kytke ne sitten takaisin kiinni ja käynnistä tietokone uudelleen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos jotkin kohteet eivät mahdu tietokoneen näyttöön?

- Tarkista, että tekstin kooksi on määritetty 100 %. Jos näin ei ole, jotkin kohteet, kuten sovellusvalikot, eivät ehkä näy oikein käytettyjen sovellusten mukaan.

  Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja tekstin koon muuttamisesta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos TV-näytössä tai HDMI-lähtöporttiin kytketyssä ulkoisessa näytössä ei näy kuvaa?

- Kytke HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Television kytkeminen HDMI-tuloportin kautta.

- Varmista, että käytät HDCP-yhteensopivaa näyttöä. Kopiointisuojattua sisältöä ei voi katsella näytössä, joka ei ole HDCP-yhteensopiva.

- Muuta liitetyn television tai ulkoisen näytön näyttötarkkuutta. Näytössä saattaa näkyä kuvia. Lisätietoja on kohdassa Näytön kuvan tarkkuuden (koon) muuttaminen.

## Miksi tietojen kirjoittaminen kirjoitettavalle DVD-levylle kestää pitkään?

- Levyn kertakirjoitustilassa kirjoitusprosessin lopettaminen saattaa kestää 20–40 minuuttia sen jälkeen, kun kirjoituksen edistymispalkki on täynnä (100 %). Tämä on normaalia, ei toimintahäiriö, joten odota, että prosessi päättyy.

  Levyn kertakirjoitustilassa koko levy kirjoitetaan täyteen yhdellä kerralla, joten optinen asema kirjoittaa levylle 1 Gt tyhjiä tietoja, jos todellisia tietoja on alle 1 Gt. Tällä varmistetaan yhteensopivuus eri toistolaitteiden kanssa.

  Osalla soittimista voi toistaa vain levyjä, jotka on luotu levyjen kertakirjoitustilassa. Kun toistat luotua levyä muissa soittimissa kuin VAIO-tietokoneen soittimissa, varmista, että soitin tukee valitsemaasi levyn kirjoitustilaa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos levyä ei voi poistaa optisesta levyasemasta?

- Levyaseman poistopainike ei ehkä toimi VAIO-tietokoneen tilan takia.

  Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset ja paina levyaseman poistopainiketta.

  Jos ongelma ei poistu, käynnistä tietokone uudelleen ja paina levyaseman poistopainiketta uudelleen.

- Jos ongelma toistuu, työnnä optisen levyaseman manuaaliseen poistoreikään ohut ja suora kappale (kuten paperiliitin).

## Miksi en pysty kirjoittamaan tietoja levylle?

- CD-R-, DVD+R DL-, DVD+R-, DVD-R DL-, DVD-R-, BD-R-, BD-R DL- ja BD-R TL -levyille ei voi kirjoittaa uudelleen. Kyseisille levyille voi kirjoittaa vain kerran, eikä niillä olevia tietoja voi poistaa.

- Lisätietoja on kohdassa Tuetut levyt (optisen levyaseman sisältävät mallit).

## Mitä pitäisi tehdä, jos levyä ei voi toistaa tai toiston aikana on havaittavissa kuvan hyppimistä ja/tai äänikatkoksia?

- Sulje kaikki muut käynnissä olevat sovellukset kuin toistosovellus.

- Kokeile jotakin toista toistosovellusta, kuten DVD-toistosovellusta.

- Toistettaessa DVD-levyjä CPRM (Content Protection for Recordable Media) -standardin mukaisesti VAIO-tietokoneen toistosovellukseen on asennettava CPRM-paketti.

- Tekijänoikeussuojattujen Blu-ray Disc -levyjen jatkuva toisto edellyttää AACS-avaimen päivittämistä.

  Päivitä AACS-avain toimimalla tietokoneen näytössä olevan viestin ohjeiden mukaisesti. Voit päivittää sen Internetissä.

- Poista VAIO-tietokoneeseen sen ostamisen jälkeen asennetut toisto- ja kirjoitussovellukset.

  Lisätietoja sovelluksen asennuksen poistamisesta on sen mukana toimitetussa ohjetiedostossa. Myös Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?

- Tarkista, onko mikrofoni valittu tallennuslaitteeksi.

  Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)

  Valitse Ääni (Sound) ja tarkista, onko Tallentaminen (Recording)-välilehdessä haluamasi mikrofonin kuvakkeen kohdalla valintamerkki.

  Jos näin ei ole, napsauta kuvaketta ja valitse Määritä oletusarvo (Set Default).

  Jos kuvake ei ole näkyvissä, varmista, että mikrofoni on kytketty VAIO-tietokoneeseen oikein.

## Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofonin ääni kiertää kaiuttimissa?

- Mikrofonin ääni voi kiertää, kun mikrofoniin tulee ulkoisen äänilaitteen kuten kaiuttimen ääni.

  - Pidä mikrofoni kaukana äänilaitteesta.

  - Pienennä kaiuttimien ja mikrofonin äänenvoimakkuutta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos kaiuttimista tai kuulokkeista ei kuulu ääntä?

- Tarkista, ettei kaiuttimien tai kuulokkeiden äänenvoimakkuutta ole pienennetty.

  - Nosta äänenvoimakkuutta painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F4, kunnes äänenvoimakkuus on riittävä. Lisätietoja on kohdassa Fn-näppäinyhdistelmät ja niihin liittyvät toiminnot.

- Tarkista, ettei ääniä ole poistettu käytöstä eikä äänenvoimakkuutta ole pienennetty Windowsissa. Lisätietoja on kohdassa Äänenvoimakkuuden säätäminen Windowsissa.

  Jos äänet ovat pois käytöstä (), ota äänet käyttöön () valitsemalla(mykistyksen peruutus). Jos äänenvoimakkuus on pienennetty, lisää äänenvoimakkuutta.

- Tarkista seuraavat seikat, kun kytkettynä on ulkoiset kaiuttimet tai kuulokkeet:

  - Varmista, että ulkoiset kaiuttimet tai kuulokkeet on kytketty VAIO-tietokoneeseen oikein. Lisätietoja on kohdassa Ulkoisten kaiuttimien, kuulokkeiden tai kuulokemikrofonin kytkeminen.

  - Jos ulkoisia kaiuttimia varten tarvitaan ulkoinen virtalähde, varmista, että kaiuttimet on kytketty pistorasiaan oikein.

  - Varmista, että ulkoiset kaiuttimet ovat päällä.

  - Varmista, ettei ulkoisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta ole pienennetty.

- Varmista, että valittuna on oikea äänilaite. Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

- Tarkista käyttämäsi toistosovelluksen äänenvoimakkuusasetus.

## Mitä pitäisi tehdä, ääni katkeilee video- tai äänitoiston aikana?

- Äänet saattavat katkeilla, kun suorittimen kuormitus on suuri. Pienennä suorittimen kuormitusta sulkemalla muut käynnissä olevat sovelluksen kuin toistosovellus tai poistamalla tarpeettomat äänentoiston tehosteet käytöstä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos digitaaliseen lähtöporttiin, kuten HDMI-lähtöporttiin, kytketystä digitaalisesta äänilaitteesta ei kuulu ääntä?

- Kun haluat toistaa äänet VAIO-tietokoneen digitaalisen lähtöporttiin kytketyllä digitaalisella äänilaitteella, kyseinen digitaalinen äänilaite on vaihdettava äänilähteeksi. Lisätietoja on kohdassa Äänentoistolaitteen vaihtaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofoni ei toimi?

- Tarkista, onko mikrofoni valittu tallennuslaitteeksi.

  Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound). (Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.)

  Valitse Ääni (Sound) ja tarkista, onko Tallentaminen (Recording)-välilehdessä haluamasi mikrofonin kuvakkeen kohdalla valintamerkki.

  Jos näin ei ole, napsauta kuvaketta ja valitse Määritä oletusarvo (Set Default).

  Jos kuvake ei ole näkyvissä, varmista, että mikrofoni on kytketty VAIO-tietokoneeseen oikein.

## Mitä pitäisi tehdä, jos mikrofonin ääni kiertää kaiuttimissa?

- Mikrofonin ääni voi kiertää, kun mikrofoniin tulee ulkoisen äänilaitteen kuten kaiuttimen ääni.

  - Pidä mikrofoni kaukana äänilaitteesta.

  - Pienennä kaiuttimien ja mikrofonin äänenvoimakkuutta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistön asetukset ovat virheelliset?

- Näppäimistön kieli on mainittu pakkauksessa olevassa etiketissä. Jos valitset toisen alueellisen näppäimistön Windows-asetuksia tehdessäsi, näppäimistöasetukset eivät vastaa toisiaan. Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja näppäimistöasetusten vaihtamisesta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos näppäimistöllä ei voi kirjoittaa tiettyjä merkkejä?

- Tarkista, palaako Num lock -merkkivalo.

  Kun merkkivalo palaa, voit kirjoittaa näppäimiin kirjoitettuja numeroita.

  Jos merkkivalo ei pala, voit kirjoittaa näppäimiin merkittyjä kirjaimia ja merkkejä.

  Kytke Num Lock -merkkivalo päälle ja pois painamalla Num Lk -näppäintä tai Fn+Num Lk-näppäimiä. Voit tarkistaa niiden sijainnin kohdasta Etuosan osat ja hallintapainikkeet.

- Tarkista, palaako Caps Lock -merkkivalo.

  Kun merkkivalo palaa, kirjaimet kirjoittuvat isoina (tai pieninä, jos painat Shift-painiketta).

  Jos merkkivalo ei pala, merkit kirjoitetaan pienellä (tai isolla, jos pidät myös Shift-näppäintä painettuna).

  Kytke Caps Lock -merkkivalo päälle ja pois painamalla Shift- +Caps Lock -näppäimiä. Voit tarkistaa niiden sijainnin kohdasta Etuosan osat ja hallintapainikkeet.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen näyttö jumiutuu?

- Käynnistä VAIO-tietokone uudelleen.

  Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta (Shut down)) ja valitse sitten Käynnistä uudelleen (Restart).

  Jos ongelma ei ratkea, paina(Virta (Power)) -painiketta vähintään neljä sekuntia tai työnnä(Virta (Power)) -kytkintä oikealle vähintään neljä sekuntia.

## Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei toimi?

- Kun sormesi saavuttaa kosketuslevyn reunan, osoitin ei enää liiku. Nosta sormesi ja aseta se kosketuslevyn keskelle.

- Osoitin ei ehkä tilapäisesti liiku odotetusti VAIO-tietokoneen tilan takia.

  Odota tällöin hetki ennen kuin yrität liikuttaa osoitinta uudelleen.

  Jos osoitin ei edelleenkään liiku, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta (Shut down)) ja valitse sitten Sammuta (Shut down).

  Jos ongelma toistuu, pidä(Virta (Power)) painiketta painettuna tai(Virta (Power)) -kytkintä painettuna oikealle yli neljä sekuntia.

  Tietokoneen sammuttaminen näppäinyhdistelmällä Ctrl+Alt+Delete, (Virta (Power)) tai(Virta (Power)) -kytkimellä voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen menetyksen.

- Kosketuslevy on saatettu poistaa käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Miksi en pysty käyttämään kosketuslevyä?.

## Mitä pitäisi tehdä, jos numeronäppäimistöllä ei voi kirjoittaa numeroita?

- Tarkista, palaako Num lock -merkkivalo.

  Kun merkkivalo palaa, voit kirjoittaa näppäimiin kirjoitettuja numeroita.

  Jos merkkivalo ei pala, voit kirjoittaa näppäimiin merkittyjä kirjaimia ja merkkejä.

  Kytke Num Lock -merkkivalo päälle ja pois painamalla Num Lk -näppäintä tai Fn+Num Lk-näppäimiä. Voit tarkistaa niiden sijainnin kohdasta Etuosan osat ja hallintapainikkeet.

## Miksi en pysty käyttämään kosketuslevyä?

- Kosketuslevy on poistettu käytöstä.

  - Ota kosketuslevy käyttöön painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F1. Lisätietoja on kohdassa Kosketuslevyn ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

    Voit vaihtoehtoisesti käynnistää VAIO Control Center -sovelluksen ja ottaa sitten kosketuslevyn käyttöön. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

  - Jos VAIO-tietokoneeseen on kytketty hiiri, irrota se.

- Lisätietoja kosketuslevyn käyttämisestä on kohdassa Kosketuslevyn käyttäminen.

## Miten voi välttää kosketuslevyn hipaisemista johtuvat tahattomat napsautukset?

- Voit välttää tahattomat toiminnot poistamalla napautustoiminnon käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Kosketuslevyn napautustoiminnon poistaminen käytöstä.

## Miten kosketuslevyn voi poistaa käytöstä?

- Poista kosketuslevy käytöstä painamalla näppäinyhdistelmää Fn+F1. Lisätietoja on kohdassa Kosketuslevyn ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

  Voit vaihtoehtoisesti käynnistää VAIO Control Center -sovelluksen ja poistaa sitten kosketuslevyn käytöstä. Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen näyttö jumiutuu?

- Käynnistä VAIO-tietokone uudelleen.

  Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta (Shut down)) ja valitse sitten Käynnistä uudelleen (Restart).

  Jos ongelma ei ratkea, paina(Virta (Power)) -painiketta vähintään neljä sekuntia tai työnnä(Virta (Power)) -kytkintä oikealle vähintään neljä sekuntia.

## Mitä pitäisi tehdä, jos osoitin ei toimi?

- Kun sormesi saavuttaa kosketuslevyn reunan, osoitin ei enää liiku. Nosta sormesi ja aseta se kosketuslevyn keskelle.

- Osoitin ei ehkä tilapäisesti liiku odotetusti VAIO-tietokoneen tilan takia.

  Odota tällöin hetki ennen kuin yrität liikuttaa osoitinta uudelleen.

  Jos osoitin ei edelleenkään liiku, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Alt+Delete, valitse tietokoneen näytön oikeasta alakulmasta(Sammuta (Shut down)) ja valitse sitten Sammuta (Shut down).

  Jos ongelma toistuu, pidä(Virta (Power)) painiketta painettuna tai(Virta (Power)) -kytkintä painettuna oikealle yli neljä sekuntia.

  Tietokoneen sammuttaminen näppäinyhdistelmällä Ctrl+Alt+Delete, (Virta (Power)) tai(Virta (Power)) -kytkimellä voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen menetyksen.

- Kosketuslevy on saatettu poistaa käytöstä. Lisätietoja on kohdassa Miksi en pysty käyttämään kosketuslevyä?.

## Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat välkkyvät?

- Tämä ongelma ilmenee käytettäessä sisäistä kameraa loistelamppujen valossa, ja johtuu siitä, että lampun taajuus ja suljinnopeus eivät vastaa toisiaan.

  Voit vähentää välkkymistä kääntämällä VAIO-tietokonetta niin, että voit säätää sisäisen kameran suuntausta. Joissakin sovelluksissa välkkymistä voidaan estää säätämällä erilaisia asetuksia, kuten kirkkautta tai virtataajuutta.

## Miksi videon syöttö sisäisestä kamerasta keskeytyy hetkeksi?

- Videon syöttö voi keskeytyä hetkellisesti seuraavissa tapauksissa:

  - Pikanäppäintä ja Fn-näppäintä käytetään.

  - Suorittimen kuormitus kasvaa.

## Miksei etsimessä näy kuvaa tai kuvan laatu on huono?

- Osa kamerasovelluksista ei ehkä toimi oikein, kun toinen kamerasovellus on käynnissä. Sulje avoinna oleva sovellus, ennen kuin käynnistät uuden sovelluksen.

- Ei voi ehkä käyttää toista sisäistä kameraa käyttävää kamerasovellusta samaan aikaan eletoimintojen kanssa.

- Etsimessä voi esiintyä häiriöitä, esimerkiksi vaakajuovia, jos kohde liikkuu nopeasti. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

- Jos ongelma ei poistu, käynnistä VAIO-tietokone uudelleen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos otetut kuvat ja niiden ääni ovat katkonaisia?

- Sovelluksen tehosteasetukset voivat aiheuttaa kuvan katkonaisuutta. Lisätietoja on sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

- Käynnissä voi olla niin paljon sovelluksia, ettei VAIO-tietokone pysty käsittelemään niitä kaikkia. Lopeta sovellukset, joita et parhaillaan käytä.

- Tämä ongelma saattaa ilmetä, kun VAIO-tietokoneessa on käytössä virransäästötila, mikä hidastaa suorittimen suorituskykyä. Tarkista käytössä oleva virrankäyttösuunnitelma. Lisätietoja on kohdassa Virrankäyttösuunnitelman valitseminen.

## Miksi otettujen kuvien laatu on huono?

- Loisteputkivalaistuksessa kuvatussa kuvassa voi näkyä heijastuksia.

- Kuvan tummissa osissa voi näkyä häiriöitä.

- Sisäinen kamera ja sen lähialue ovat likaiset. Puhdista alue. Lisätietoja kameran puhdistamisesta on kohdassa Sisäisen kameran käyttämiseen liittyviä huomautuksia (sisäisen kameran sisältävät mallit).

## Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos tukiasemasi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite tukiaseman asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

  Avaa Komentokehote (Command Prompt), kirjoita "ipconfig /all" ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoite) näkyy Langaton LAN-sovitin (Wi-fi) (Wireless LAN adapter Wi-Fi) -kohdan Fyysinen osoite (Physical Address) -kentässä.

  Lisätietoja siitä, miten Komentokehote (Command Prompt) avataan, on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?

- Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

  Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

- Jos käytät tukiasemaa, laite voi olla tilapäisesti ylikuormittunut, jos moni laite käyttää sitä.

  Odota hetki ja yritä uudelleen.

- Muuta tukiaseman kanava-asetusta. Kanavan muuttaminen saattaa vähentää langattoman verkon häiriöitä ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.

  Tukiaseman kanavahäiriöt saattavat hidastaa tiedonsiirtoa.

- Jos muut tukiasemat aiheuttavat häiriöitä tukiasemaan, vaihda tukiaseman kanavaa.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

- Varmista, ettei Wi-Fi-laitteiden lähellä käytetä mikroaaltouunia.

  Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-verkko. Jos käytät mikroaaltouunia Wi-Fi-tiedonsiirron aikana, tiedonsiirto voi hidastua, tiedonsiirtoetäisyys voi lyhentyä tai tiedonsiirto voi keskeytyä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

- Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings).

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings) ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Langaton (Wireless).

  Sammuta Lentotila (Airplane mode) ja muuta Wi-Fi-asetus kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) arvoksi Käytössä (On).

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- VAIO-tietokoneen Wi-Fi-toiminnon käyttö edellyttää, että Wi-Fi-asetukset on määritetty.

  Tarkista tietokoneen Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Jos tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen Wi-Fi-tuotteen mukana toimitettu yhteydenhallinta-apuohjelma, poista sen asennus.

  Windows ei ehkä pysty määrittämään Wi-Fi-asetuksia, kun yhteydenhallinta-apuohjelma on asennettuna. Merkitse asetukset (kuten suojausavaimet) muistiin, ennen kuin poistat asennuksen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?

- Avain näkyy tukiaseman asetusnäytössä.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (Internetiin)?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?.

- Varmista, että tukiasema on käytössä.

- Tarkista tukiaseman asetukset.

  VAIO-tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan tai yhteys voi olla epävakaa, jos jokin seuraavista asetuksista on käytössä.

  - Liityntäpiste on määritetty hylkäämään tietoliikenne laitteista, joiden SSID-tunnus on ”ANY”, ja VAIO-tietokoneen tai liityntäpisteen SSID-tunnukseksi on asetettu ”ANY”.

  - Tukiasema on piilotilassa.

    Lisätietoja saat tukiaseman mukana toimitetusta oppaasta tai Wi-Fi-verkkosi palveluntarjoajalta.

- Varmista, että VAIO-tietokone ja tukiasema on liitetty toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

  Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

- Avaa oikopolut, valitseAsetukset (Settings) ja valitse sitten(verkkokuvake).

  Tarkista, että tukiasema on näkyvissä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos tukiasemasi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite tukiaseman asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

  Avaa Komentokehote (Command Prompt), kirjoita "ipconfig /all" ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoite) näkyy Langaton LAN-sovitin (Wi-fi) (Wireless LAN adapter Wi-Fi) -kohdan Fyysinen osoite (Physical Address) -kentässä.

  Lisätietoja siitä, miten Komentokehote (Command Prompt) avataan, on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?

- Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

  Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

- Jos käytät tukiasemaa, laite voi olla tilapäisesti ylikuormittunut, jos moni laite käyttää sitä.

  Odota hetki ja yritä uudelleen.

- Muuta tukiaseman kanava-asetusta. Kanavan muuttaminen saattaa vähentää langattoman verkon häiriöitä ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.

  Tukiaseman kanavahäiriöt saattavat hidastaa tiedonsiirtoa.

- Jos muut tukiasemat aiheuttavat häiriöitä tukiasemaan, vaihda tukiaseman kanavaa.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

- Varmista, ettei Wi-Fi-laitteiden lähellä käytetä mikroaaltouunia.

  Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-verkko. Jos käytät mikroaaltouunia Wi-Fi-tiedonsiirron aikana, tiedonsiirto voi hidastua, tiedonsiirtoetäisyys voi lyhentyä tai tiedonsiirto voi keskeytyä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

- Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings).

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings) ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Langaton (Wireless).

  Sammuta Lentotila (Airplane mode) ja muuta Wi-Fi-asetus kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) arvoksi Käytössä (On).

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- VAIO-tietokoneen Wi-Fi-toiminnon käyttö edellyttää, että Wi-Fi-asetukset on määritetty.

  Tarkista tietokoneen Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Jos tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen Wi-Fi-tuotteen mukana toimitettu yhteydenhallinta-apuohjelma, poista sen asennus.

  Windows ei ehkä pysty määrittämään Wi-Fi-asetuksia, kun yhteydenhallinta-apuohjelma on asennettuna. Merkitse asetukset (kuten suojausavaimet) muistiin, ennen kuin poistat asennuksen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?

- Avain näkyy tukiaseman asetusnäytössä.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (Internetiin)?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?.

- Varmista, että tukiasema on käytössä.

- Tarkista tukiaseman asetukset.

  VAIO-tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan tai yhteys voi olla epävakaa, jos jokin seuraavista asetuksista on käytössä.

  - Liityntäpiste on määritetty hylkäämään tietoliikenne laitteista, joiden SSID-tunnus on ”ANY”, ja VAIO-tietokoneen tai liityntäpisteen SSID-tunnukseksi on asetettu ”ANY”.

  - Tukiasema on piilotilassa.

    Lisätietoja saat tukiaseman mukana toimitetusta oppaasta tai Wi-Fi-verkkosi palveluntarjoajalta.

- Varmista, että VAIO-tietokone ja tukiasema on liitetty toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

  Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

- Avaa oikopolut, valitseAsetukset (Settings) ja valitse sitten(verkkokuvake).

  Tarkista, että tukiasema on näkyvissä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Miksi BLUETOOTH(R)-yhteys on hidas?

- Tiedonsiirtonopeus vaihtelee laitteiden välisten esteiden ja välimatkan, radioaaltojen laadun, laitekokoonpanon ja käytettävien sovellusten mukaan.

  Siirrä VAIO-tietokone ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan.

- Jos VAIO-tietokoneen kanssa käytettävän BLUETOOTH-laitteen käyttämä BLUETOOTH-standardi ei ole sama kuin tietokoneessa, tiedonsiirtonopeus saattaa olla normaalia hitaampi.

- Jos VAIO-tietokone on yhteensopiva nopean BLUETOOTH-tekniikan kanssa ja seuraavat kaksi ehtoa toteutuvat, nopea tiedonsiirto on käytettävissä. Osa BLUETOOTH-profiileista ei kuitenkaan tue nopeaa tietoliikennettä.

  - BLUETOOTH-laite, johon haluat muodostaa yhteyden, tukee nopeaa BLUETOOTH-tekniikkaa.

  - Sekä Wi-Fi(R) (WLAN) -verkko että BLUETOOTH on otettu käyttöön tietokoneessa.

## Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-toimintoa, kun kirjaudun VAIO-tietokoneeseen tavallisena käyttäjänä?

- BLUETOOTH-toiminnon käyttöä ei ehkä ole sallittu VAIO-tietokoneen tavallisille käyttäjätileille.

  Kirjaudu tietokoneeseen käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

## Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-laitteita, kun käyttäjää vaihdetaan?

- BLUETOOTH-laitteet eivät toimi oikein, jos käyttäjää vaihdetaan kirjautumatta ulos järjestelmästä.

  Kirjaudu ulos ennen käyttäjän vaihtamista.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?

- Varmista, että VAIO-tietokoneen ja BLUETOOTH-laitteen välinen etäisyys on enintään 10 metriä.

  Jos tietokoneen ja BLUETOOTH-laitteen välinen etäisyys on yli 10 metriä, niiden välinen yhteys ei onnistu.

  Tietokone ei ehkä pysty olemaan yhteydessä BLUETOOTH-laitteen kanssa (vaikka se olisi enintään 10 metrin päässä) niiden välillä olevien esteiden radioaaltojen laadun ja ympäristöolosuhteiden tai käytettävien sovellusten takia. Siirrä tällöin tietokone pois esteiden luota tai lähemmäs laitetta.

- Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on päällä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden, ja ettei laite ole virransäästötilassa.

- Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.

  Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Jos laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on jo yhteydessä toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa, sitä ei ehkä löydy tai se ei pysty olemaan yhteydessä VAIO-tietokoneen kanssa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-kuvaketta ei näy ilmaisinalueella?

- Varmista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings).

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings) ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Langaton (Wireless).

  Sammuta Lentotila (Airplane mode) ja muuta Bluetooth-asetus kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) arvoksi Käytössä (On).

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- Tarkista BLUETOOTH-asetukset.

  Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse sitten Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound) ja Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers).

  Napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Bluetooth-asetukset (Bluetooth settings) ja Näytä Bluetooth-kuvake ilmaisinalueella (Show the Bluetooth icon in the notification area).

  Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos muut BLUETOOTH(R)-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä VAIO-tietokoneeseen?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?.

- Varmista, että laitteen ja VAIO-tietokoneen välinen todennus (laitepari) on määritetty oikein.

  Osa BLUETOOTH-laitteista edellyttää todentamista (laiteparin muodostamista), jotta ne voidaan yhdistää toisiin laitteisiin. Tee todennus ennen tällaisten laitteiden yhdistämistä.

- Varmista, että VAIO-tietokone on määritetty näkyväksi BLUETOOTH-laitteille.

  Avaa asetusikkuna napsauttamalla ilmoitusalueen(nuoli) -kuvaketta, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella(BLUETOOTH) -kuvaketta ja valitsemalla Avaa asetukset (Open Settings).

  Valitse Asetukset (Options)-välilehti ja varmista, että Bluetooth-laitteet voivat löytää tämän tietokoneen (Allow Bluetooth devices to find this computer)-valintaruutu on valittu.

  Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttö ei onnistu?

- Varmista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings).

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings) ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Langaton (Wireless).

  Sammuta Lentotila (Airplane mode) ja muuta Bluetooth-asetus kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) arvoksi Käytössä (On).

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos näyttöön tulee Enter Onetime Password -ilmoitus, eikä Windows käynnisty, koska annan väärän käynnistyssalasanan kolme kertaa peräkkäin?

- Pidä painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljä sekuntia. Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, tarkista, että se on sammunut. Käynnistä sitten tietokone uudelleen ja kirjoita oikea salasana.

  Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet, joten tarkista kirjainkoko ennen salasanan syöttämistä.

- Jos unohdat käynnistyssalasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta. Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

- Jos unohdat salasanan (Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen), et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut käyttäjän salasanan:

    Palauta käyttäjän salasana BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasana.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut koneen salasanan:

    Salasana on palautettava. Siitä peritään maksu. Jos salasana on nollattava, ota yhteys valtuutettuun Sony-huolto/tukipisteeseen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan Windows-salasanan?

- Windows-salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet. Tarkista salasana ja syötä se uudelleen.

- Palauta salasana kirjautumalla sellaisella käyttäjätunnuksella, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

  - Jos olet unohtanut kaikkien järjestelmänvalvojien käyttäjätunnusten salasanat, et voi palauttaa mitään Windows-salasanoja. Järjestelmä on tällöin palautettava. Lisätietoja on kohdassa Tietoja palauttamisesta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

- Jos unohdat salasanan (Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen), et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut käyttäjän salasanan:

    Palauta käyttäjän salasana BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasana.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut koneen salasanan:

    Salasana on palautettava. Siitä peritään maksu. Jos salasana on nollattava, ota yhteys valtuutettuun Sony-huolto/tukipisteeseen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en voi ladata USB-latausta tukevaan USB-porttiin liitettyä laitetta?

- Varmista, että USB Charging -asetus on käytössä. Lisätietoja on kohdassa USB-laitteen lataaminen.

## Miksi en pysty kirjoittamaan tietoja muistikortille?

- Joissakin muistikorteissa on kortin tyhjennyksen estävä kytkin, jolla voidaan estää tietojen tahaton poistaminen tai korvaaminen. Varmista, että kortin tyhjennyksen estävä kytkin on pois päältä.

## Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

- Teräväpiirtovideoiden toistaminen käyttää paljon VAIO-tietokoneen keskusyksikön, grafiikkasuorittimen ja järjestelmämuistin kapasiteetista. Videoiden toistamisen aikana kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, ja ääni ja kuva saattavat katkeilla joissakin laitteissa.

## Miksi VAIO-tietokone hidastuu ja suorittimen kellotaajuus laskee, kun tietokonetta käytetään akkuvirralla?

- Suorittimen kellotaajuutta lasketaan akkuvirran käytön aikana virransäästösyistä, ja tämän vuoksi VAIO-tietokoneen toiminta hidastuu. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos NFC/One touch -toiminnot -käyttö ei onnistu?

- Tuo NFC/One touch -toiminnot -ominaisuuksia tukeva laite mahdollisimman lähelle VAIO-tietokonetta.

  Jos NFC/One touch -toiminnot eivät vieläkään toimi, siirrä laitetta hieman ylös- tai alaspäin tai vie se etäämmälle tietokoneesta noin 10 sekunniksi ja kosketa sitten tietokonetta laitteella uudelleen.

- Varmista, että NFC/One touch -toiminnot on otettu käyttöön tuetussa laitteessa.

  Voit joutua muuttamaan laitteen asetuksia, riippuen käytetystä laitteesta. Katso tarkempia tietoja laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

- Ota käyttöön NFC/One touch -toiminnot.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings).

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings) ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Langaton (Wireless). Sammuta Lentotila (Airplane mode) ja muuta NFC-asetus kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) arvoksi Käytössä (On).

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- Älä tuo muita metalliesineitä kuin NFC/One touch -toiminnot -tuettuja laitteita VAIO-tietokoneen lähelle.

- Älä kosketa VAIO-tietokonetta useammalla kuin yhdellä NFC/One touch -toiminnot -tuetulla laitteella kerrallaan.

- Jos NFC/One touch -toiminnot ei vieläkään toimi yllä olevien toimenpiteiden suorittamisen jälkeen, käynnistä VAIO-tietokone uudelleen.

## Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

- Teräväpiirtovideoiden toistaminen käyttää paljon VAIO-tietokoneen keskusyksikön, grafiikkasuorittimen ja järjestelmämuistin kapasiteetista. Videoiden toistamisen aikana kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, ja ääni ja kuva saattavat katkeilla joissakin laitteissa.

## Mitä on tehtävä, jos pelisovellus ei toimi tai se lakkaa toistuvasti toimimasta?

- Tarkista pelin Internet-sivustosta, onko peliin saatavana korjauksia tai päivityksiä.

- Varmista, että olet asentanut näytönohjaimen uusimman version.

- Joidenkin VAIO-tietokonemallien grafiikkamuisti on järjestelmässä jaettua muistia. Tällöin ei voida taata optimaalista grafiikan toimintaa.

## Miksi ääni katkeilee ja/tai kuva hyppii, kun toistan teräväpiirtovideoita, esimerkiksi digitaalisella AVCHD-videokameralla tallennettuja videoita?

- Teräväpiirtovideoiden toistaminen käyttää paljon VAIO-tietokoneen keskusyksikön, grafiikkasuorittimen ja järjestelmämuistin kapasiteetista. Videoiden toistamisen aikana kaikki toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, ja ääni ja kuva saattavat katkeilla joissakin laitteissa.

## Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos tukiasemasi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite tukiaseman asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

  Avaa Komentokehote (Command Prompt), kirjoita "ipconfig /all" ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoite) näkyy Langaton LAN-sovitin (Wi-fi) (Wireless LAN adapter Wi-Fi) -kohdan Fyysinen osoite (Physical Address) -kentässä.

  Lisätietoja siitä, miten Komentokehote (Command Prompt) avataan, on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?

- Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

  Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

- Jos käytät tukiasemaa, laite voi olla tilapäisesti ylikuormittunut, jos moni laite käyttää sitä.

  Odota hetki ja yritä uudelleen.

- Muuta tukiaseman kanava-asetusta. Kanavan muuttaminen saattaa vähentää langattoman verkon häiriöitä ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.

  Tukiaseman kanavahäiriöt saattavat hidastaa tiedonsiirtoa.

- Jos muut tukiasemat aiheuttavat häiriöitä tukiasemaan, vaihda tukiaseman kanavaa.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

- Varmista, ettei Wi-Fi-laitteiden lähellä käytetä mikroaaltouunia.

  Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-verkko. Jos käytät mikroaaltouunia Wi-Fi-tiedonsiirron aikana, tiedonsiirto voi hidastua, tiedonsiirtoetäisyys voi lyhentyä tai tiedonsiirto voi keskeytyä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

- Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings).

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings) ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Langaton (Wireless).

  Sammuta Lentotila (Airplane mode) ja muuta Wi-Fi-asetus kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) arvoksi Käytössä (On).

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- VAIO-tietokoneen Wi-Fi-toiminnon käyttö edellyttää, että Wi-Fi-asetukset on määritetty.

  Tarkista tietokoneen Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Jos tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen Wi-Fi-tuotteen mukana toimitettu yhteydenhallinta-apuohjelma, poista sen asennus.

  Windows ei ehkä pysty määrittämään Wi-Fi-asetuksia, kun yhteydenhallinta-apuohjelma on asennettuna. Merkitse asetukset (kuten suojausavaimet) muistiin, ennen kuin poistat asennuksen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?

- Avain näkyy tukiaseman asetusnäytössä.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (Internetiin)?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?.

- Varmista, että tukiasema on käytössä.

- Tarkista tukiaseman asetukset.

  VAIO-tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan tai yhteys voi olla epävakaa, jos jokin seuraavista asetuksista on käytössä.

  - Liityntäpiste on määritetty hylkäämään tietoliikenne laitteista, joiden SSID-tunnus on ”ANY”, ja VAIO-tietokoneen tai liityntäpisteen SSID-tunnukseksi on asetettu ”ANY”.

  - Tukiasema on piilotilassa.

    Lisätietoja saat tukiaseman mukana toimitetusta oppaasta tai Wi-Fi-verkkosi palveluntarjoajalta.

- Varmista, että VAIO-tietokone ja tukiasema on liitetty toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

  Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

- Avaa oikopolut, valitseAsetukset (Settings) ja valitse sitten(verkkokuvake).

  Tarkista, että tukiasema on näkyvissä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Mistä VAIO-tietokoneen sisäisen langattoman verkkoliitännän fyysisen osoitteen (MAC-osoitteen) voi selvittää?

- Jos tukiasemasi käyttää MAC-osoitesuodatusta, rekisteröi VAIO-tietokoneesi MAC-osoite tukiaseman asetusnäytössä. Muutoin tietokone ei voi muodostaa yhteyttä tukiasemaan.

  Avaa Komentokehote (Command Prompt), kirjoita "ipconfig /all" ja paina sitten Enter-näppäintä. Fyysinen osoite (MAC-osoite) näkyy Langaton LAN-sovitin (Wi-fi) (Wireless LAN adapter Wi-Fi) -kohdan Fyysinen osoite (Physical Address) -kentässä.

  Lisätietoja siitä, miten Komentokehote (Command Prompt) avataan, on kohdassa Sovellukset (Apps), Asetukset (Settings) ja Tiedostot (Files): etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?

- Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

  Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

- Jos käytät tukiasemaa, laite voi olla tilapäisesti ylikuormittunut, jos moni laite käyttää sitä.

  Odota hetki ja yritä uudelleen.

- Muuta tukiaseman kanava-asetusta. Kanavan muuttaminen saattaa vähentää langattoman verkon häiriöitä ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.

  Tukiaseman kanavahäiriöt saattavat hidastaa tiedonsiirtoa.

- Jos muut tukiasemat aiheuttavat häiriöitä tukiasemaan, vaihda tukiaseman kanavaa.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

- Varmista, ettei Wi-Fi-laitteiden lähellä käytetä mikroaaltouunia.

  Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-verkko. Jos käytät mikroaaltouunia Wi-Fi-tiedonsiirron aikana, tiedonsiirto voi hidastua, tiedonsiirtoetäisyys voi lyhentyä tai tiedonsiirto voi keskeytyä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?

- Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings).

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings) ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Langaton (Wireless).

  Sammuta Lentotila (Airplane mode) ja muuta Wi-Fi-asetus kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) arvoksi Käytössä (On).

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- VAIO-tietokoneen Wi-Fi-toiminnon käyttö edellyttää, että Wi-Fi-asetukset on määritetty.

  Tarkista tietokoneen Wi-Fi-asetukset. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Jos tietokoneeseen on asennettu kolmannen osapuolen Wi-Fi-tuotteen mukana toimitettu yhteydenhallinta-apuohjelma, poista sen asennus.

  Windows ei ehkä pysty määrittämään Wi-Fi-asetuksia, kun yhteydenhallinta-apuohjelma on asennettuna. Merkitse asetukset (kuten suojausavaimet) muistiin, ennen kuin poistat asennuksen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en tiedä tukiaseman SSID-tunnusta tai suojausavainta?

- Avain näkyy tukiaseman asetusnäytössä.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Mitä pitää tehdä, jos VAIO-tietokone ei pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan (Internetiin)?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -toiminnon käyttö ei onnistu?.

- Varmista, että tukiasema on käytössä.

- Tarkista tukiaseman asetukset.

  VAIO-tietokone ei ehkä pysty muodostamaan yhteyttä tukiasemaan tai yhteys voi olla epävakaa, jos jokin seuraavista asetuksista on käytössä.

  - Liityntäpiste on määritetty hylkäämään tietoliikenne laitteista, joiden SSID-tunnus on ”ANY”, ja VAIO-tietokoneen tai liityntäpisteen SSID-tunnukseksi on asetettu ”ANY”.

  - Tukiasema on piilotilassa.

    Lisätietoja saat tukiaseman mukana toimitetusta oppaasta tai Wi-Fi-verkkosi palveluntarjoajalta.

- Varmista, että VAIO-tietokone ja tukiasema on liitetty toisiinsa. Lisätietoja on kohdassa Wi-Fi(R) (WLAN) -yhteyksien aloittaminen.

- Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

  Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

- Avaa oikopolut, valitseAsetukset (Settings) ja valitse sitten(verkkokuvake).

  Tarkista, että tukiasema on näkyvissä.

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Miksi BLUETOOTH(R)-yhteys on hidas?

- Tiedonsiirtonopeus vaihtelee laitteiden välisten esteiden ja välimatkan, radioaaltojen laadun, laitekokoonpanon ja käytettävien sovellusten mukaan.

  Siirrä VAIO-tietokone ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan.

- Jos VAIO-tietokoneen kanssa käytettävän BLUETOOTH-laitteen käyttämä BLUETOOTH-standardi ei ole sama kuin tietokoneessa, tiedonsiirtonopeus saattaa olla normaalia hitaampi.

- Jos VAIO-tietokone on yhteensopiva nopean BLUETOOTH-tekniikan kanssa ja seuraavat kaksi ehtoa toteutuvat, nopea tiedonsiirto on käytettävissä. Osa BLUETOOTH-profiileista ei kuitenkaan tue nopeaa tietoliikennettä.

  - BLUETOOTH-laite, johon haluat muodostaa yhteyden, tukee nopeaa BLUETOOTH-tekniikkaa.

  - Sekä Wi-Fi(R) (WLAN) -verkko että BLUETOOTH on otettu käyttöön tietokoneessa.

## Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-toimintoa, kun kirjaudun VAIO-tietokoneeseen tavallisena käyttäjänä?

- BLUETOOTH-toiminnon käyttöä ei ehkä ole sallittu VAIO-tietokoneen tavallisille käyttäjätileille.

  Kirjaudu tietokoneeseen käyttäjänä, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

## Miksi en pysty käyttämään BLUETOOTH(R)-laitteita, kun käyttäjää vaihdetaan?

- BLUETOOTH-laitteet eivät toimi oikein, jos käyttäjää vaihdetaan kirjautumatta ulos järjestelmästä.

  Kirjaudu ulos ennen käyttäjän vaihtamista.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?

- Varmista, että VAIO-tietokoneen ja BLUETOOTH-laitteen välinen etäisyys on enintään 10 metriä.

  Jos tietokoneen ja BLUETOOTH-laitteen välinen etäisyys on yli 10 metriä, niiden välinen yhteys ei onnistu.

  Tietokone ei ehkä pysty olemaan yhteydessä BLUETOOTH-laitteen kanssa (vaikka se olisi enintään 10 metrin päässä) niiden välillä olevien esteiden radioaaltojen laadun ja ympäristöolosuhteiden tai käytettävien sovellusten takia. Siirrä tällöin tietokone pois esteiden luota tai lähemmäs laitetta.

- Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on päällä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden, ja ettei laite ole virransäästötilassa.

- Tarkista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.

  Lisätietoja on laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Jos laite, johon haluat muodostaa yhteyden, on jo yhteydessä toisen BLUETOOTH-laitteen kanssa, sitä ei ehkä löydy tai se ei pysty olemaan yhteydessä VAIO-tietokoneen kanssa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-kuvaketta ei näy ilmaisinalueella?

- Varmista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings).

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings) ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Langaton (Wireless).

  Sammuta Lentotila (Airplane mode) ja muuta Bluetooth-asetus kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) arvoksi Käytössä (On).

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

- Tarkista BLUETOOTH-asetukset.

  Avaa Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse sitten Laitteisto ja äänet (Hardware and Sound) ja Laitteet ja tulostimet (Devices and Printers).

  Napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Bluetooth-asetukset (Bluetooth settings) ja Näytä Bluetooth-kuvake ilmaisinalueella (Show the Bluetooth icon in the notification area).

  Lisätietoja siitä, miten Ohjauspaneeli (Control Panel) avataan, on kohdassa Ohjauspaneeli (Control Panel): avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos muut BLUETOOTH(R)-laitteet eivät pysty muodostamaan yhteyttä VAIO-tietokoneeseen?

- Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos en löydä BLUETOOTH(R)-laitetta, johon haluan muodostaa yhteyden?.

- Varmista, että laitteen ja VAIO-tietokoneen välinen todennus (laitepari) on määritetty oikein.

  Osa BLUETOOTH-laitteista edellyttää todentamista (laiteparin muodostamista), jotta ne voidaan yhdistää toisiin laitteisiin. Tee todennus ennen tällaisten laitteiden yhdistämistä.

- Varmista, että VAIO-tietokone on määritetty näkyväksi BLUETOOTH-laitteille.

  Avaa asetusikkuna napsauttamalla ilmoitusalueen(nuoli) -kuvaketta, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella(BLUETOOTH) -kuvaketta ja valitsemalla Avaa asetukset (Open Settings).

  Valitse Asetukset (Options)-välilehti ja varmista, että Bluetooth-laitteet voivat löytää tämän tietokoneen (Allow Bluetooth devices to find this computer)-valintaruutu on valittu.

  Lisätietoja työpöydän avaamisesta on kohdassa Työpöytä (Desktop) – avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos BLUETOOTH(R)-toiminnon käyttö ei onnistu?

- Varmista, että BLUETOOTH-toiminto on käytössä.

  Avaa oikopolut ja valitseAsetukset (Settings).

  Valitse oikeasta alakulmasta Muuta tietokoneen asetuksia (Change PC settings) ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Langaton (Wireless).

  Sammuta Lentotila (Airplane mode) ja muuta Bluetooth-asetus kohdassa Langattomat laitteet (Wireless devices) arvoksi Käytössä (On).

  Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone muuttuu epävakaaksi (Windows käynnistyy)?

- Kokeile seuraavia ehdotuksia:

  - Käynnistä VAIO Care ja etsi ratkaisua. Lisätietoja on kohdassa VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care).

  - Palauta tietokoneen järjestelmätiedostot.

    Käytä palautuspistettä, joka on luotu ennen VAIO-tietokoneen muuttumista epävakaaksi. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmätiedostojen palauttaminen palautuspisteen avulla, kun Windowsia ei voi käynnistää.

  - Jos VAIO-tietokoneen toiminta muuttui epävakaaksi tietyn sovelluksen tai ohjaimen asentamisen jälkeen, poista kyseisen sovelluksen tai ohjaimen asennus.

  - Jos VAIO-tietokoneen esiasennetut sovellukset tai ohjaimet eivät ole toimineet oikein, asenna ne uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Miten voin asentaa uudelleen alkuperäiset sovellukset ja ohjaimet?.

  - Palauta VAIO-tietokone järjestelmän varmuuskopion sisältävästä näköistiedostosta, jos olet luonut varmuuskopion. Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

- Jos ongelma toistuu, asenna käyttöjärjestelmä uudelleen kohdan VAIO-tietokoneen siivoaminen ohjeiden mukaisesti.

  Jos ongelma toistuu VAIO-tietokoneen siivoamisen jälkeen, palauta tietokone kohdan Palauttaminen palautusosiosta ohjeiden mukaisesti.

  Tietokone ei ehkä tue siivoamistoimintoa ostamasi mallin mukaan.

  - Luo palautusväline, jos et ole vielä tehnyt sitä. Lisätietoja on kohdassa Palautusvälineen luominen.

  - Ota tärkeistä tiedoista varmuuskopiot, ennen kuin palautat VAIO-tietokoneen. Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

    #### Huomautus

    - VAIO-tietokonetta palautettaessa kaikki sisäisen tallennuslaitteen tiedot poistetaan.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone muuttuu epävakaaksi (Windows ei käynnisty)?

- Kokeile seuraavia ehdotuksia:

  - Palauta tietokoneen järjestelmätiedostot.

    Käytä palautuspistettä, joka on luotu ennen VAIO-tietokoneen muuttumista epävakaaksi. Lisätietoja on kohdassa Järjestelmätiedostojen palauttaminen palautuspisteen avulla, kun Windowsia ei voi käynnistää.

  - Palauta VAIO-tietokone järjestelmän varmuuskopion sisältävästä näköistiedostosta, jos olet luonut varmuuskopion. Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

    Tiedostoja, jotka on luotu järjestelmän näköistiedoston varmuuskopioinnin jälkeen, ei palauteta.

    Varmuuskopioi tällaiset tiedostot VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksella. Lisätietoja on kohdassa Tietojen varmuuskopiointi, kun Windowsia ei voi käynnistää.

- Selvitä VAIO-tietokoneen ongelmat VAIO Hardware Diagnostics -sovelluksen avulla.

  - Sovelluksen avulla voit tarkistaa, onko tietokoneen laitteita (suoritin, muistimoduuli tai sisäinen tallennuslaite) vaihdettava.

    Käynnistä VAIO Hardware Diagnostics avaamalla VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ja valitsemalla Tools ja VAIO Hardware Diagnostics.

- Palauta VAIO-tietokone kohdan Palauttaminen palautusosiosta ohjeiden mukaisesti.

  - Jos et ole varmuuskopioinut tietoja, luo tärkeistä tiedoista varmuuskopio VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla, ennen kuin palautat VAIO-tietokoneen. Lisätietoja on kohdassa Tietojen varmuuskopiointi, kun Windowsia ei voi käynnistää.

    Jos olet luonut Windowsin varmuuskopiointitoiminnolla varmuuskopion ennen VAIO-tietokoneen muuttumista epävakaaksi, mutta olet luonut tai muokannut tiedostoja kyseisen varmuuskopion luomisen jälkeen, varmuuskopioi tällaiset tiedostot VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovelluksen avulla.

  #### Huomautus

  - VAIO-tietokonetta palautettaessa kaikki sisäisen tallennuslaitteen tiedot poistetaan.

## Mitä pitäisi tehdä, jos en pysty aloittamaan palautusprosessia tai tekemään sitä loppuun?

- Irrota kaikki tarpeettomat ulkoiset laitteet VAIO-tietokoneesta.

- Kokeile seuraavia ehdotuksia:

  - Tarkista palautusvälineen kunto. Jos käytät optisia levyjä, tarkista, onko niissä likaa tai merkkejä vaurioista. Jos levyt eivät ole puhtaita, puhdista ja yritä palauttaa VAIO-tietokone uudelleen.

  - Jos VAIO-tietokoneen palautus palautusosiosta ei onnistu, käynnistä tietokone uudelleen ja yritä palautusta palautusosiosta uudelleen tai käytä palautusvälinettä.

  - Jos VAIO-tietokoneen palautus ei onnistu optiselta USB-asemalta tai USB flash -muistitikulta, kytke asema johonkin toiseen USB-porttiin tai USB 2.0 -yhteensopivaan USB-porttiin (jos sellainen on käytettävissä). Sammuta sitten tietokone ja yritä palautusta uudelleen. Lisätietoja on kohdassa Palauttaminen palautusosiosta.

- Jos ongelma toistuu, etsi lisätietoja VAIO-tukisivustosta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos palautusvälineen luonti ei onnistu?

- Kokeile seuraavia ehdotuksia:

  - Lataa ja asenna uusimmat päivitykset VAIO Update -sovelluksen avulla. Lisätietoja on kohdassa VAIO Update -sovelluksen käyttäminen.

  - Käynnistä VAIO-tietokone uudelleen. Yritä sitten luoda palautusväline uudelleen.

  - Jos ulkoisessa optisessa levyasemassa on verkkolaite, kytke se virtalähteeseen.

- Kokeile jotakin toista luotettavaa tallennusvälinettä.

- Jos ongelma toistuu, etsi lisätietoja VAIO-tukisivustosta.

## Miten voin luoda palautusvälineen?

- Voit luoda palautusvälineen VAIO Care -sovelluksen avulla. Lisätietoja on kohdassa Palautusvälineen luominen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokoneen palautus palautusosiosta ei onnistu?

- Palauta VAIO-tietokone palautusvälineeltä, jos olet muokannut palautusosiota jollakin sovelluksella, olet asentanut tietokoneeseen muun kuin esiasennetun käyttöjärjestelmän tai olet alustanut sisäisen tallennuslaitteen muutoin kuin VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions -sovellusta käyttämällä.

- Jos ongelma toistuu, etsi lisätietoja VAIO-tukisivustosta.

## Miten voin palauttaa VAIO-tietokonejärjestelmän tehtaalla määritettyihin oletusasetuksiinsa?

- VAIO-tietokonejärjestelmän voi palauttaa kahdella tavalla: Palauttaminen palautusvälineeltä ja Palauttaminen palautusosiosta.

## Miten voin asentaa uudelleen alkuperäiset sovellukset ja ohjaimet?

- Voit palauttaa esiasennetut sovellukset ja ohjaimet VAIO Care -sovelluksen avulla. Tee palautus käynnistämällä VAIO Care (VAIO-tietokoneen pitäminen optimaalisessa toimintakunnossa (VAIO Care)) ja valitsemalla sitten Advanced Tools, Restore and recovery ja Reinstall Applications and Drivers.

  Lisätietoja on VAIO Care -sovelluksen mukana toimitetussa ohjetiedostossa.

## Mitä pitäisi tehdä, jos näyttöön tulee Enter Onetime Password -ilmoitus, eikä Windows käynnisty, koska annan väärän käynnistyssalasanan kolme kertaa peräkkäin?

- Pidä painiketta(Virta (Power)) painettuna yli neljä sekuntia. Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, tarkista, että se on sammunut. Käynnistä sitten tietokone uudelleen ja kirjoita oikea salasana.

  Salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet, joten tarkista kirjainkoko ennen salasanan syöttämistä.

- Jos unohdat käynnistyssalasanan, et voi käynnistää VAIO-tietokonetta. Lisätietoja on kohdassa Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

- Jos unohdat salasanan (Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen), et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut käyttäjän salasanan:

    Palauta käyttäjän salasana BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasana.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut koneen salasanan:

    Salasana on palautettava. Siitä peritään maksu. Jos salasana on nollattava, ota yhteys valtuutettuun Sony-huolto/tukipisteeseen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan Windows-salasanan?

- Windows-salasanassa erotellaan isot ja pienet kirjaimet. Tarkista salasana ja syötä se uudelleen.

- Palauta salasana kirjautumalla sellaisella käyttäjätunnuksella, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

  - Jos olet unohtanut kaikkien järjestelmänvalvojien käyttäjätunnusten salasanat, et voi palauttaa mitään Windows-salasanoja. Järjestelmä on tällöin palautettava. Lisätietoja on kohdassa Tietoja palauttamisesta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos unohdan VAIO-tietokoneen käynnistyssalasanan?

- Jos unohdat salasanan (Käynnistyssalasanan asettaminen/muuttaminen), et voi käynnistää VAIO-tietokonetta.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut käyttäjän salasanan:

    Palauta käyttäjän salasana BIOS-asetusnäytössä syöttämällä koneen salasana.

  - Toimi seuraavasti, jos olet unohtanut koneen salasanan:

    Salasana on palautettava. Siitä peritään maksu. Jos salasana on nollattava, ota yhteys valtuutettuun Sony-huolto/tukipisteeseen.

## Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?

- Varmista, että tulostinasetukset on määritetty oikein.

  Lisätietoja tulostinasetuksista on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa.

- Varmista, että tulostin on päällä.

  Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa.

- Varmista, että tulostimen virtajohdon ja verkkolaitteen sekä verkkolaitteen ja pistorasian väliset kytkennät on tehty kunnolla.

- Varmista, että oikea tulostinohjain on asennettu.

  Kun yhdistät uuden tulostimen, sinun on määritettävä oikea tulostinohjain.

  Lisätietoja tulostinohjaimen määrittämisestä on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa tai valmistajan verkkosivustossa.

- Varmista, että tulostin näkyy online- tai valmiustilassa.

  Tarkista sitten, että tulostinasetukset on määritetty tulostimen mukana toimitetun oppaan mukaisesti.

- Varmista, että tulostimen Määritä oletustulostimeksi (Set as Default Printer) -asetus on valittu.

  Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

- Varmista, että tulostin on yhteensopiva VAIO-tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.

- Varmista, että tulostin on kytketty verkkoon (lähiverkkoon).

  Jos tulostin on kytketty suoraan lähiverkkoon (LAN), varmista, että reititin tai keskitin on päällä.

  Jos tulostin on kytketty tulostinpalvelimeen, varmista, ettei tulostinpalvelimessa näy virhesanomaa.

- Varmista, että sovellus toimii oikein.

  Käytetty sovellus ei ehkä tue käyttämääsi asiakirjamuotoa. Tällöin asiakirja ei tulostu oikein.

  Ota yhteyttä sovelluksen julkaisijaan tai tulostimen valmistajaan.

- Varmista, että oikea tulostimen portti on valittuna.

  Lisätietoja tulostimen porttiasetuksista saat tulostimen mukana toimitetusta oppaasta tai tulostimen valmistajalta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei tunnista USB-laitetta?

- Tarkista, että USB-laitteeseen on kytketty virta ja että se käyttää omaa virtalähdettään.

  - Jos käytät digitaalikameraa, tarkista, että akussa on varausta.

  - Jos käytät tulostinta, tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan.

- USB-laitteen USB-ohjain on ehkä asennettava ennen laitteen käyttöä. Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Kokeile VAIO-tietokoneen toisen USB-portin käyttämistä. USB-ohjain on ehkä asennettu tiettyyn porttiin, kun laite on liitetty tietokoneeseen ensimmäisen kerran.

- USB-keskittimet voivat estää USB-laitteen toiminnan virranjakeluvirheen vuoksi. Suosittelemme laitteen liittämistä suoraan VAIO-tietokoneeseen ilman keskitintä.

## Mitä pitäisi tehdä, jos asiakirjaa ei pysty tulostamaan?

- Varmista, että tulostinasetukset on määritetty oikein.

  Lisätietoja tulostinasetuksista on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa.

- Varmista, että tulostin on päällä.

  Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa.

- Varmista, että tulostimen virtajohdon ja verkkolaitteen sekä verkkolaitteen ja pistorasian väliset kytkennät on tehty kunnolla.

- Varmista, että oikea tulostinohjain on asennettu.

  Kun yhdistät uuden tulostimen, sinun on määritettävä oikea tulostinohjain.

  Lisätietoja tulostinohjaimen määrittämisestä on tulostimen mukana toimitetussa oppaassa tai valmistajan verkkosivustossa.

- Varmista, että tulostin näkyy online- tai valmiustilassa.

  Tarkista sitten, että tulostinasetukset on määritetty tulostimen mukana toimitetun oppaan mukaisesti.

- Varmista, että tulostimen Määritä oletustulostimeksi (Set as Default Printer) -asetus on valittu.

  Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support) (Windowsin ohje ja tuki (Windows Help and Support): avaaminen) sisältää lisätietoja aiheesta.

- Varmista, että tulostin on yhteensopiva VAIO-tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kanssa.

- Varmista, että tulostin on kytketty verkkoon (lähiverkkoon).

  Jos tulostin on kytketty suoraan lähiverkkoon (LAN), varmista, että reititin tai keskitin on päällä.

  Jos tulostin on kytketty tulostinpalvelimeen, varmista, ettei tulostinpalvelimessa näy virhesanomaa.

- Varmista, että sovellus toimii oikein.

  Käytetty sovellus ei ehkä tue käyttämääsi asiakirjamuotoa. Tällöin asiakirja ei tulostu oikein.

  Ota yhteyttä sovelluksen julkaisijaan tai tulostimen valmistajaan.

- Varmista, että oikea tulostimen portti on valittuna.

  Lisätietoja tulostimen porttiasetuksista saat tulostimen mukana toimitetusta oppaasta tai tulostimen valmistajalta.

## Mitä pitäisi tehdä, jos VAIO-tietokone ei tunnista USB-laitetta?

- Tarkista, että USB-laitteeseen on kytketty virta ja että se käyttää omaa virtalähdettään.

  - Jos käytät digitaalikameraa, tarkista, että akussa on varausta.

  - Jos käytät tulostinta, tarkista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan.

- USB-laitteen USB-ohjain on ehkä asennettava ennen laitteen käyttöä. Lisätietoja on USB-laitteen mukana toimitetussa oppaassa.

- Kokeile VAIO-tietokoneen toisen USB-portin käyttämistä. USB-ohjain on ehkä asennettu tiettyyn porttiin, kun laite on liitetty tietokoneeseen ensimmäisen kerran.

- USB-keskittimet voivat estää USB-laitteen toiminnan virranjakeluvirheen vuoksi. Suosittelemme laitteen liittämistä suoraan VAIO-tietokoneeseen ilman keskitintä.