# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Spausdinti

## Ką daryti, jei nepavyksta klaviatūra įvesti tam tikrų ženklų?

- Patikrinkite, ar švyti skaitmenų klavišų indikatoriaus lemputė.

  Kai indikatoriaus lemputė švyti, galite įvesti ant klavišų nurodytus skaičius.

  Jei indikatorius nešviečia, galite įvesti ant klavišų nurodytas raides ir simbolius.

  Paspaudus klavišą Num Lk arba klavišus Fn + Num Lk, skaitmenų klavišų indikatoriaus lemputė užsidega arba užgesta. Jų vietą žr. dalyje Priekinės dalys ir valdikliai.

- Patikrinkite, ar šviečia „Caps Lock“ indikatorius.

  Jei indikatorius šviečia, bus rašoma didžiosiomis raidėmis (arba mažosiomis, jei laikysite nuspaudę klavišą Shift).

  Jei indikatorius nešviečia, bus rašoma mažosiomis raidėmis (arba didžiosiomis, jei laikysite nuspaudę klavišą Shift).

  Paspauskite klavišus Shift+Caps Lock , kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Caps Lock“ indikatorių. Jų vietą žr. dalyje Priekinės dalys ir valdikliai.

Eiti į puslapio viršų