# Lietotāja rokasgrāmata

# Personālais dators VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Drukāt

## Skaņas izvades ierīces maiņa

Ja ārējā ierīce, kas pievienota VAIO datoram, nenodrošina skaņas izvadi, jānomaina skaņas izvades ierīce.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis (Control Panel) un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa (Hardware and Sound). (Skatiet tēmu Vienuma Vadības panelis (Control Panel) atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis (Control Panel).)
2. Izvēlieties vienumu Skaņa (Sound).
3. Atlasiet cilni Atskaņošana (Playback).
4. Blakus tās ierīces ikonai, kuru vēlaties izmantot datora skaņas izvadei, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai.

   Ja izvēles rūtiņa blakus šai ikonai nav atzīmēta, atzīmējiet to un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu (Set Default).

5. Izvēlieties opciju Labi (OK).

#### Skaņas ātruma un bitu dziļuma maiņa

Digitālā audio izvades signāla skaņas ātrums un bitu dziļums jāiestata atbilstoši digitālajai audio ierīcei.

Veiciet iepriekš aprakstīto 1.–3. darbību un pēc tam atlasiet HDMI ierīces ikonu vai ikonu OPTISKĀ IZVADE (OPTICAL OUT) (optiskā digitālā audio izvade) un opciju Rekvizīti (Properties). Cilnē Papildu (Advanced) atlasiet parauga ātrumu un bitu dziļumu (piemēram, 16 biti, 48000 Hz (DVD kvalitāte)), kādu ierīce atbalsta, un pēc tam opciju Labi (OK).

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Ārējo skaļruņu, austiņu vai mikrofonaustiņu pievienošana
- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Uz lapas sākumu