# Lietotāja rokasgrāmata

# Personālais dators VAIO Fit 14/15SVF14A1/SVF15A1

Drukāt

## Atbalstītie diski (ar optisko diskdzini aprīkotiem modeļiem)

Šajā tēmā ir aprakstīti to datu nesēju veidi, kurus varat atskaņot vai ierakstīt VAIO datorā.

Uzstādītais optiskais diskdzinis ir atkarīgs no iegādātā modeļa. Pirms lietošanas pārbaudiet specifikācijas.

### Modeļiem, kas aprīkoti ar DVD SuperMulti diskdzini

Optiskais diskdzinis atbalsta šādu datu nesēju atskaņošanu un/vai ierakstīšanu.

#### Atskaņošana un ierakstīšana

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer) (divu slāņu)

- DVD-R DL (Dual Layer) (divu slāņu)

- DVD-RAM*2*3

#### Tikai atskaņošana

- CD-ROM

- DVD-ROM

### Modeļiem, kas aprīkoti ar Blu-ray Disc(TM) diskdzini ar DVD SuperMulti

Optiskais diskdzinis atbalsta šādu datu nesēju atskaņošanu un/vai ierakstīšanu.

#### Atskaņošana un ierakstīšana

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer) (divu slāņu)

- DVD-R DL (Dual Layer) (divu slāņu)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (Single Layer) (viena slāņa)/DL (Dual Layer) (divu slāņu), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (Triple Layer) (trīs slāņu), BD-RE TL*5

#### Tikai atskaņošana

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### Modeļiem, kas aprīkoti ar Blu-ray Disc(TM) ROM diskdzini ar DVD SuperMulti

Optiskais diskdzinis atbalsta šādu datu nesēju atskaņošanu un/vai ierakstīšanu.

#### Atskaņošana un ierakstīšana

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer) (divu slāņu)

- DVD-R DL (Dual Layer) (divu slāņu)

- DVD-RAM*2*3

#### Tikai atskaņošana

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (Single Layer) (viena slāņa)/DL (Dual Layer) (divu slāņu), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Netiek atbalstīta Ultra Speed CD-RW datu nesēju ierakstīšana.

*2 Optiskais diskdzinis neatbalsta DVD-RAM kasetni. Izmantojiet diskus bez kasetnēm vai diskus ar noņemamām kasetnēm.

*3 Netiek atbalstīta datu ierakstīšana vienas puses DVD-RAM datu nesējā (2,6 GB), kas ir saderīgs ar DVD-RAM versiju 1.0. Netiek atbalstīti šie datu nesēji: DVD-RAM versija 2.2/12X ātruma DVD-RAM laidiens 5.0.

*4 BD-RE Disc datu nesēji versijas 1.0 formātā un Blu-ray Disc datu nesēji ar kasetnēm.

*5 Pieejams, ja optiskais diskdzinis atbalsta BDXL(TM) datu nesējus. Noteiktas lietojumprogrammas var neatbalstīt BD-R TL/BD-RE TL datu nesēju atskaņošanu un/vai ierakstīšanu, un sākotnēji instalētās lietojumprogrammas ir atkarīgas no jūsu iegādātā modeļa. Skatiet vairāk informācijas palīdzības failā, kas iekļauts lietojumprogrammu komplektācijā. Citi atskaņotāji var neatbalstīt BD R TL/BD-RE TL datu nesēju atskaņošanu, kuros datus ierakstījāt, izmantojot VAIO datoru. Pārliecinieties, ka jūsu atskaņotājs atbalsta BD R TL/BD-RE TL datu nesējus.

#### Piezīme

- Iespējams, optiskais diskdzinis neatbalsta dažu datu nesēju veidu atskaņošanu vai ierakstīšanu.

- Optiskais diskdzinis neatbalsta 8 cm disku ierakstīšanu.

- Optiskais diskdzinis atbalsta tikai apļveida diskus. Neizmantojiet citas formas (zvaigznes, sirds, kartes utt.) vai bojātus diskus, jo tie var izraisīt VAIO datora darbības traucējumus.

- DVD video formāta datus var ierakstīt šajos datu nesējos: DVD+R (viena vai divu slāņu), DVD+RW/DVD-R (viena vai divu slāņu) un DVD-RW. DVD video ierakstīšanas formāta datus var ierakstīt DVD-R (viena vai divu slāņu), DVD-RW un DVD-RAM datu nesējos. Ierakstāmie datu nesēji atšķiras atkarībā no izmantotās lietojumprogrammas. Skatiet palīdzības failu, kas iekļauts lietojumprogrammas komplektācijā.

- Ieteicams izmantot Sony zīmola datu nesējus: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R vai BD-RE.

- Nevar ierakstīt datus DVD-RW datu nesējā (6x rakstīšana), izņemot gadījumā, ja optiskais diskdzinis atbalsta vismaz 6x rakstīšanu DVD-RW datu nesējos.

- Nevar ierakstīt datus DVD+RW datu nesējā (8x rakstīšana), izņemot gadījumā, ja optiskais diskdzinis atbalsta vismaz 8x rakstīšanu DVD+RW datu nesējos.

- VAIO dators ir paredzēts, lai atskaņotu diskus, kas atbilst kompaktdisku (CD) standartam. DualDiscs un daži mūzikas diski, kas kodēti ar autortiesību aizsardzības tehnoloģijām, neatbilst CD standartam. Tādēļ šie diski var nebūt saderīgi ar datoru.

- Kad iegādājaties iepriekš ierakstītus vai tukšus diskus, lai izmantotu tos VAIO datorā, uzmanīgi izlasiet informāciju uz diska iepakojuma, lai noskaidrotu, vai atskaņošanas un ierakstīšanas laikā disks būs saderīgs ar datora optiskajiem diskdziņiem. Uzņēmums Sony NEGARANTĒ VAIO datora optisko diskdziņu saderību ar diskiem, kas nav saderīgi ar oficiālajiem “CD”, “DVD” vai “Blu-ray Disc” standartiem. NESADERĪGA DISKA IZMANTOŠANA VAR RADĪT NENOVĒRŠAMUS VAIO DATORA BOJĀJUMUS VAI IZRAISĪT LIETOJUMPROGRAMMU KONFLIKTUS UN SISTĒMAS DARBĪBAS APTURĒŠANU.

  Lai saņemtu informāciju par disku formātiem, sazinieties ar iepriekš ierakstītā diska izdevēju vai ierakstāmā diska ražotāju.

- Lai VAIO datorā atskaņotu DVD-RW, DVD-RAM un DVD-R (vienslāņa vai divslāņu) datu nesējus, kas atbilst ierakstāmo datu nesēju satura aizsardzības standartam (CPRM – Content Protection for Recordable Media), jāizveido savienojums ar internetu.

- Lai ierakstītu, rediģētu vai atskaņotu ar autortiesībām aizsargātu saturu, Blu-ray Disc datu nesējos tiek izmantota uzlabotā satura piekļuves sistēmas tehnoloģija (AACS – Advanced Access Content System). Lai pastāvīgi izmantotu Blu-ray Disc datu nesējus, nepieciešams atjaunināt AACS atslēgu.

- AACS atslēgu var atjaunināt internetā. Izpildiet izmantotās ierakstīšanas, rediģēšanas vai atskaņošanas programmas ziņojuma instrukcijas. Ja AACS atslēga nav atjaunināta, iespējams, nevarēsiet ierakstīt, rediģēt vai atskaņot ar autortiesībām aizsargātu saturu.

  Lai ierakstītu, rediģētu vai atskaņotu saturu, kas nav aizsargāts ar autortiesībām, AACS atslēga nav jāatjaunina. VAIO datorā instalētajai Blu-ray Disc ierakstīšanas vai atskaņošanas lietojumprogrammai paredzēto AACS atslēgu var atjaunināt piecus gadus pēc iegādes. Pēc šī perioda mēs informēsim jūs par atjauninājumu atbalsta vietnē.

- DVD un BD-ROM Disc datu nesēju satura atskaņošanai dažkārt ir nepieciešami atbilstoši reģiona iestatījumi. Ja optiskā diskdziņa reģiona iestatījums neatbilst diska reģiona kodam, atskaņošana nav iespējama.

- Izņemot gadījumā, ja ārējais displejs ir saderīgs ar liela joslas platuma kanālā raidīta ciparu satura aizsardzības standartu (HDCP – High-bandwidth Digital Content Protection), Blu-ray Disc datu nesējos, kas ir aizsargāti ar autortiesībām, nevar atskaņot vai skatīties saturu, izmantojot HDMI savienojumu.

- Dažkārt Blu-ray Disc video saturu, iespējams, varēs izvadīt tikai standarta izšķirtspējā vai arī analogā video signāla izvade var būt liegta.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Par reģionu kodiem (ar optisko diskdzini aprīkotiem modeļiem)

Uz lapas sākumu