# Manual do utilizador

# Computador pessoal VAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Imprimir

## Adicionar e remover módulos de memória

Se pretender aumentar a velocidade do computador ou melhorar o desempenho do computador durante a execução simultânea de vários programas, aumente a quantidade de memória instalando módulos de memória opcionais.

Antes de atualizar a memória do computador, consulte Notas sobre a adição e remoção de módulos de memória.

Se instalar módulos de memória em duas ou mais ranhuras, o modo de canal duplo é ativado para ajudar a aumentar o desempenho.

O tipo de módulos e a quantidade de memória instalada no computador pode variar consoante o modelo.

1. Desligue o computador VAIO, os dispositivos periféricos, o cabo de alimentação e todos os cabos de ligação e remova a bateria.

   Consulte Retirar a bateria para obter informações sobre como remover a bateria.

2. Aguarde um momento enquanto o computador VAIO arrefece.

   Os componentes internos do computador VAIO poderão estar quentes imediatamente após o computador ser desligado. Tome cuidado para evitar queimaduras se manusear o computador VAIO neste estado.

3. Coloque um pano limpo sobre uma superfície plana e estável e coloque o computador VAIO sobre o pano, conforme ilustrado abaixo. Remova os parafusos com uma chave de cruzeta, para abrir a tampa do compartimento de módulos de memória.

   As localizações dos parafusos estão indicadas pelas setas na ilustração abaixo.

   Em alguns modelos, a tampa do compartimento de módulos de memória utiliza parafusos cativos, que não podem ser separados da tampa.

   Uma folha protetora cobre o módulo de memória sob a tampa. Levante a folha quando instalar/remover o módulo de memória.

   Tome cuidado para não levantar a folha a um ponto em que esta se solte ou se dobre para trás.

4. Toque num objeto metálico externo para descarregar a eletricidade estática.

   Não toque nos componentes metálicos existentes no interior do computador VAIO.

5. Se não existir nenhuma ranhura disponível, remova o módulo de memória atualmente instalado. Puxe as patilhas na direção das setas para libertar o módulo inclinando-o (1) e, em seguida, remova o módulo puxando-o na direção indicada pela seta (2).

6. Retire o novo módulo de memória do saco antiestático.
7. Segure no módulo de memória pela extremidade e introduza-o na ranhura, com a extremidade do terminal virada para baixo e alinhando o entalhe existente no módulo com a pequena projeção existente na ranhura.

8. Segure no módulo de memória pela extremidade e empurre-o até encaixar, conforme mostrado na ilustração.

   As patilhas existentes de ambos os lados do módulo encaixam para fixar o módulo. Não toque em nenhum IC (componentes pretos) do módulo de memória.

9. Monte novamente a tampa do compartimento de módulos de memória e fixe-a com os parafusos que removeu no passo 3.
10. Instale a bateria, ligue todos os cabos e periféricos que removeu no passo 1 e ligue o computador.
11. Verifique se a quantidade de memória do sistema foi corretamente alterada.

    Se a quantidade de memória do sistema indicada estiver correta, a instalação dos módulos de memória teve êxito.

    Para verificar a informação do sistema, consulte Ver as informações do sistema.

Ir para o início da página

### Tópico relacionado

- Notas sobre a adição e remoção de módulos de memória

Ir para o início da página