# Naudotojo vadovas

# Asmeninis kompiuterisVAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Spausdinti

## Ką daryti, jei vaizdo įrašai neatkuriami sklandžiai?

- Rekomenduojama išjungti ekrano užsklandą.

  Jei ekrano užsklanda įjungta, ji gali aktyvintis atkuriant DVD ir trikdyti sklandų atkūrimą.

- Jei nustatėte išvesti vaizdą į kompiuterio ir išorinį ekranus, pakeiskite parametrą, kad vaizdas būtų išvedamas tik į vieną iš jų.

- Atsižvelgiant į vaizdo įrašų spartą bitais, kai kurių iš jų gali nepavykti sklandžiai atkurti. Sumažinus ekrano skiriamąją gebą, vaizdą atkurti galbūt pavyks geriau. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas.

- Jei vyksta atminties kortelėje esančių duomenų skaitymas, palaukite, kol baigsis skaitymo procedūra, ir tada atkurkite iš naujo.

- Jei norite atkurti atminties kortelėje esantį vaizdo įrašą, nukopijuokite jį į įtaisytąjį saugojimo įrenginį ir atkurkite iš jo.

Eiti į puslapio viršų