# Посібник користувача

# Персональний комп'ютерVAIO Fit 14E/15ESVF1421/SVF1521

Друк

## Що робити, якщо комп’ютер VAIO не вмикається (індикатор живлення не світиться зеленим)?

- Переконайтеся, що всі кабелі надійно підключено до пристроїв (зокрема кабелі між комп’ютером VAIO й адаптером змінного струму, між адаптером змінного струму та шнуром живлення, між шнуром живлення та розеткою змінного струму). Див. розділ Підключення до джерела живлення.

- Якщо шнур живлення комп’ютера VAIO підключено до мережного фільтра з перемикачем, переконайтеся, що перемикач увімкнено, а шнур живлення мережного фільтра надійно підключено до розетки змінного струму.

- Якщо не дотримуватися звичайної процедури вимкнення комп’ютера VAIO, контролер живлення може призупинити роботу через помилку програми.

  Відключіть усі кабелі та периферійні пристрої, зокрема шнур живлення та пристрій USB, вийміть акумуляторну батарею, а потім зачекайте приблизно п’ять хвилин. Потім підключіть їх знову та ввімкніть комп’ютер.

- Перед першим використанням комп’ютера VAIO потрібно підключити його до джерела живлення за допомогою адаптера змінного струму.

- Переконайтеся, що використовуєте адаптер змінного струму Sony, який постачається в комплекті.

  Заради власної безпеки користуйтеся тільки автентичними акумуляторною батареєю й адаптером змінного струму Sony, які постачаються компанією Sony для комп’ютера VAIO.

- Переконайтеся, що акумуляторну батарею встановлено правильно.

- Можливо, розрядився акумулятор.

- Натисніть кнопку(Живлення (Power)) на комп’ютері VAIO, щоб переконатися, що він не перебуває в режимі глибокого сну.

  Якщо натиснути й утримувати кнопку(Живлення (Power)) протягом понад чотирьох секунд, комп’ютер буде вимкнено.

- Якщо принести комп’ютер VAIO з холодного місця в тепле або користуватися ним у вологому місці, усередині пристрою може утворитися конденсат.

  У такому разі зачекайте принаймні одну годину, перш ніж увімкнути комп’ютер.

  Не використовуйте комп’ютер у місцях із підвищеною вологістю (відносна вологість понад 80 %), оскільки це може призвести до виходу комп’ютера з ладу.

Перейти до початку сторінки