# Руководство пользователя

# Персональный компьютер VAIO Duo 13SVD1321

Печать

## Замечания о встроенных датчиках

Во избежание возникновения ошибок при использовании встроенных датчиков ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.

### Замечания об использовании встроенного акселерометра

- При подключении компьютера VAIO к внешнему монитору изменить ориентацию экрана компьютера невозможно. В случае подключения компьютера к внешнему монитору при использовании компьютера в портретной ориентации экран компьютера автоматически переходит в альбомную (горизонтальную) ориентацию.

- В случае изменения ориентации экрана при активированной экранной заставке изображение на экране компьютера может искажаться.

- Некоторые приложения не поддерживают портретную ориентацию и могут работать неправильно. В таком случае используйте компьютер VAIO в альбомной ориентации.

### Замечания об использовании встроенного цифрового компаса

- Встроенный цифровой компас используется для определения магнитного направления. Не стоит полагаться только на информацию о местоположении, предоставленную встроенным цифровым компасом.

  На точность работы цифрового компаса может влиять магнитное воздействие, в частности, в следующих местах:

  - в лифтах или помещениях, построенных с использованием черных металлов, например стального каркаса или железобетона;

  - вблизи железобетонных конструкций, таких как пешеходный мост, здание аэропорта или железнодорожной станции;

  - вблизи или внутри поезда или автомобиля;

  - вблизи наземных трансформаторов или высоковольтных линий электропередач;

  - вблизи металлических изделий, таких как стол с металлическим каркасом или металлическая мебель;

  - вблизи материалов с высоким уровнем магнитного воздействия, таких как магниты, магнитные держатели или динамики.

    Перо (Цифровое перо) из комплекта поставки содержит магнит. Если поднести перо близко к магнитометру () на компьютере VAIO или поместить его на клавиатуру вблизи магнитометра, цифровой компас может работать неправильно (модели, оснащенные Цифровое перо).

- Регулировка угла ЖК-дисплея может снизить точность встроенного цифрового компаса. Это нормальное явление и не является неисправностью. В таком случае необходимо выполнить калибровку цифрового компаса.

  Переместите компьютер подальше от материалов, которые создают магнитное воздействие, таких как металлические изделия или магниты, и выполните следующие действия при работе с приложением с использованием цифрового компаса.

  Для моделей, оснащенных пером, выполните эти действия, убрав перо подальше от компьютера VAIO.

  - Поместите компьютер VAIO на плоской поверхности и, удерживая компьютер двумя руками крышкой ЖК-дисплея кверху, поверните его на 360 градусов по часовой стрелке.

    В обычных условиях достаточно повернуть компьютер VAIO 5–10 раз. В местах, подверженных сильному магнитному воздействию, необходимо повернуть компьютер 10–20 раз.

  - Если проблема не устраняется, используйте компьютер VAIO в месте с менее сильным магнитным воздействием.

В начало страницы