# Руководство пользователя

# Персональный компьютер VAIO Duo 13SVD1321

Печать

## Установка соединения по беспроводной глобальной сети WAN (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью WAN)

Соединение по беспроводной глобальной сети WAN можно установить с помощью OneClick Internet.

1. Откройте панель чудо-кнопок и выберите чудо-кнопкуПараметры (Settings). (Сведения о том, как открыть панель чудо-кнопок, см. в разделе Открытие панели чудо-кнопок.)
2. В правом нижнем углу выберите Изменение параметров компьютера (Change PC settings).
3. Выберите Беспроводной (Wireless) на левой панели экрана Параметры ПК (PC settings).
4. Убедитесь, что для параметра Режим "в самолете" (Airplane mode) установлено значение Выкл (Off), и измените значение параметра Высокоскоростное мобильное подключение (Mobile Broadband) в разделе Беспроводные устройства (Wireless devices) на Вкл. (On).
5. Запустите OneClick Internet и выберите Подключиться (Connect). (Подробную информацию о том, как запустить OneClick Internet, см. в разделе Приложения (Apps), Параметры (Settings) или Файлы (Files): поиск и запуск.)

#### Примечание

- Убедитесь, что карта micro-SIM правильно вставлена в гнездо карты micro-SIM на компьютере VAIO. В противном случае функция подключения по беспроводной глобальной сети WAN может не работать.

  Сведения о том, как вставить карту micro-SIM, см. в разделе Вставка карты micro-SIM (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью WAN).

#### Совет

- Более подробные сведения об использовании функции подключения по беспроводной глобальной сети WAN см. в инструкциях, предоставленных поставщиком услуг.

В начало страницы

### См. также

- Перед использованием беспроводной глобальной сети WAN (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью WAN)
- Вставка карты micro-SIM (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью WAN)
- Извлечение карты micro-SIM (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью WAN)
- Прерывание соединения по беспроводной глобальной сети WAN (модели, оснащенные беспроводной глобальной сетью WAN)

В начало страницы