# Руководство пользователя

# Персональный компьютер VAIO Duo 13SVD1321

Печать

## Почему встроенный цифровой компас не отображает правильное направление?

- Встроенный цифровой компас используется для определения магнитного направления. Не стоит полагаться только на информацию о местоположении, предоставленную встроенным цифровым компасом.

  Ниже перечислены места, в которых точность цифрового компаса может снизиться в результате влияния магнитного воздействия, и компас может работать неправильно.

  - В лифтах или помещениях, построенных с использованием черных металлов, например стального каркаса или железобетона.

  - Вблизи железобетонных конструкций, таких как пешеходный мост, здание аэропорта или железнодорожной станции.

  - Вблизи или внутри поезда или автомобиля.

  - Вблизи наземных трансформаторов или высоковольтных линий электропередач.

  - Вблизи металлических изделий, таких как стол с металлическим каркасом или металлическая мебель.

  - Вблизи материалов с высоким уровнем магнитного воздействия, таких как магниты, магнитные держатели или динамики.

- Скорректировать направление встроенного цифрового компаса можно путем калибровки. Более подробные сведения см. в разделе Замечания о встроенных датчиках.

В начало страницы