# Посібник користувача

# Персональний комп'ютер VAIO Duo 13SVD1321

Друк

## Примітки щодо РК-екрана

Прочитайте наведені нижче застережні заходи для правильного використання РК-екрана.

- РК-екран виготовлено з використанням високоточних технологій. Однак можна побачити маленькі чорні цятки та/або яскраві цятки (червоні, сині або зелені), які постійно відображаються на РК-екрані. Це нормальний результат, що виник у процесі виробництва й не означає несправності.

- Не дряпайте поверхню РК-екрана та не тисніть на неї. Це може спричинити пошкодження.

- Не тисніть на закриту кришку РК-екрана, оскільки це може призвести до появи подряпин на РК-екрані або забруднити його.

- Під час роботи РК-екран може нагрітися. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

- Через особливості механічної конструкції РК- або сенсорного екрана комп’ютера VAIO поверхня екрана може нагрітися, якщо комп’ютер використовується протягом тривалого часу. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність. (Моделі, оснащені сенсорним екраном)

- Для підвищеної стійкості РК- або сенсорний екран вироблено із загартованого скла, проте слід користуватися ним обережно, оскільки це скло все одно можна пошкодити. Якщо екран розіб’ється на маленькі шматки, будьте обережні, щоб не порізатися розбитим склом. (Моделі, оснащені сенсорним екраном)

- Не залишайте РК-екран у положенні, в якому на нього потраплятиме сонячне проміння. Це може пошкодити РК-екран. Переконайтеся, що сонячне світло не потрапляє на комп’ютер VAIO, якщо він розташований біля вікна.

- Відкриваючи кришку РК-екрана чи піднімаючи комп’ютер VAIO, не тисніть на РК-екран або його краї. РК-екран чутливий до тиску й надмірного навантаження, тому тиск може пошкодити екран або спричинити його несправність. Відкриваючи комп’ютер, притримуйте основу однією рукою, а іншою обережно підніміть кришку РК-екрана. Переносячи комп’ютер із відкритою кришкою, обов’язково тримайте його обома руками.

- Використання комп’ютера VAIO за низької температури може спричинити появу залишкових зображень на РК-екрані. Це не є ознакою несправності. Коли комп’ютер повернеться до нормальної температури, екран повернеться до нормального стану.

- Якщо зображення тривалий час не змінюється, на РК-екрані може з’явитися залишкове зображення. Залишкове зображення зникне через деякий час. Для уникнення появи залишкового зображення можна користуватися заставкою.

До початку сторінки