# Persondator VAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Sätta i en skiva (modeller med optisk skivenhet)

Sätt i en skiva i VAIO-datorn när den är påslagen.

1. Tryck på utmatningsknappen.

   Skivfacket matas ut.

2. Sätt i en skiva i VAIO-datorn.

   Håll i skivfackets botten med ena handen och lägg skivan mitt i facket. Tryck försiktigt ned skivan tills den fäster med ett klick. Om skivan ligger fel när du stänger facket kan du inte öppna facket sedan.

   Lägg skivan med etikettsidan uppåt.

3. Stäng skivfacket genom att trycka in det försiktigt.

#### OBS!

- Utsätt inte skivfacket för tryck när du lägger dit skivan.

Gå till början av sidan

### Relaterade avsnitt

- Ta bort en skiva (modeller med optisk skivenhet)
- Skivor som stöds (modeller med optiska skivenheter)
- Om regionkoder (modeller med optiska skivenheter)

Gå till början av sidan