# Henkilökohtainen tietokoneVAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Rapid Wake (lepotila) -asetusten muuttaminen

Voit muuttaa Rapid Wake -asetuksia VAIO Control Center -sovelluksessa.

Rapid Wake on oletusasetuksena päällä. Tämän toiminnon avulla VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan, kun käsiteltävänä olevat tiedot on tallennettu sisäiseen tallennuslaitteeseen.

1. Käynnistä VAIO Control Center ja valitse Hardware. (Lisätietoja VAIO Control Center -sovelluksen käynnistämisestä on kohdassa Sovellukset, Asetukset ja Tiedostot: etsiminen ja avaaminen/käynnistäminen.)
2. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä kohdassa Rapid Wake.

#### Huomautus

- Rapid Wake pois käytöstä:

  - Käsiteltävänä olevia tietoja ei tallenneta sisäiseen tallennuslaitteeseen, kun VAIO-tietokone siirtyy lepotilaan. Siksi jos tietokone sammutetaan lepotilassa, koska akkuvirta esimerkiksi loppuu tai tietokone irrotetaan verkkovirtalähteestä, käsiteltävänä olevat tiedot kadotetaan. Jotta vältät tietohävikit, muista tallentaa tiedot, ennen kuin tietokone siirtyy lepotilaan.

  - Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu hitaasti oranssina lepotilan aikana. Jos akkuvirta loppuu lepotilan aikana, latauksen merkkivalo vilkkuu. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, se vilkkuu latauksen merkkivalon kanssa.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Lepotilan käyttäminen
- Lepotilaan liittyviä huomautuksia

Siirry sivun alkuun