# Henkilökohtainen tietokoneVAIO Fit 15ESVF1531/SVF1541

## Akun poistaminen

Akku voidaan poistaa VAIO-tietokoneen akkulokerosta.

1. Sammuta VAIO-tietokone, irrota virtajohto ja kaikki kytkentäkaapelit ja sulje nestekidenäytön kansi.
2. Työnnä akun LOCK-lukitusvipu avausasentoon.
3. Työnnä ja pidä akun RELEASE-vapautusvipua () paikallaan, työnnä sormesi akun ulokkeen () alle ja nosta akkua nuolen suuntaan.

4. Liu’uta akku irti VAIO-tietokoneesta.

#### Huomautus

- Jos poistat akun, kun VAIO-tietokone on päällä tai lepotilassa eikä sitä ole kytketty verkkolaitteeseen, menetät kaikki tallentamattomat tiedot.

  Muista sammuttaa tietokone, ennen kuin poistat akun.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Akun käyttöön liittyviä huomautuksia
- VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Siirry sivun alkuun