# Osobní počítač VAIO Tap 11SVT1121

## Poznámky k integrovaným čidlům

Před použitím integrovaných čidel si přečtěte následující pokyny ke správnému používání.

### Poznámky k použití integrovaného akcelerometru

- Je-li k počítači VAIO připojen externí displej, nelze změnit orientaci obrazovky. Pokud počítač připojíte k externímu monitoru ve chvíli, kdy počítač používáte v orientaci na výšku, obrazovka počítače se automaticky přepne do orientace na šířku.

- Změníte-li orientaci obrazovky počítače ve chvíli, kdy je aktivní spořič obrazovky, může dojít ke zkreslení obrazu na displeji.

- Některé aplikace nepodporují orientaci na výšku a nemusí v ní pracovat správně. V takovém případě používejte počítač VAIO v orientaci na šířku.

### Poznámky k použití integrovaného digitálního kompasu

- Integrovaný digitální kompas pracuje na principu orientace magnetického pole. Nikdy nespoléhejte pouze na údaje o poloze, které poskytuje integrovaný digitální kompas.

  Přesnost digitálního kompasu mohou snadno ovlivnit elektromagnetické interference, takže pak kompas nefunguje správně. K tomu může docházet zejména na následujících místech:

  - Uvnitř výtahu nebo místnosti s železnými prvky, jako jsou železné rámy nebo železobeton

  - V blízkosti stavby ze železobetonu, jako jsou lávky pro pěší nebo letištní či nádražní haly

  - V blízkosti či uvnitř vlaku nebo automobilu

  - V blízkosti transformátoru nebo vedení vysokého napětí

  - V blízkosti kovového předmětu, jako je stůl s kovovým rámem nebo kovový nábytek

  - V blízkosti materiálů s vysokou úrovní magnetických interferencí, jako jsou magnety, magnetické držáky nebo reproduktory

    Dodávaný stylus (u modelů vybavených prvkem Digitizérový stylus) a klávesnice obsahují magnety. Přiblížíte-li stylus nebo klávesnici k magnetometru () počítače VAIO, nemusí digitální kompas fungovat správně.

- Přesnost digitálního kompasu může snížit rovněž změna úhlu displeje LCD, v takovém případě se však jedná o běžný jev, nikoli o chybu fungování. Pokud taková situace nastane, je nutné provést kalibraci digitálního kompasu.

  Vzdalte se od materiálů způsobujících magnetické interference, jako jsou kovové předměty a magnety, spusťte aplikaci používající digitální kompas a proveďte následující kroky.

  Před prováděním těchto kroků odložte stylus (u modelů vybavených prvkem Digitizérový stylus) a klávesnici mimo blízkost počítače VAIO a sklopte stojánek na zadní straně počítače.

  - Položte počítač VAIO na rovný povrch, přidržte jej oběma rukama a se zvednutým displejem LCD jej jednou otočte po směru hodinových ručiček o 360°.

  - Položte počítač VAIO na rovný povrch, přidržte jej oběma rukama a jednou jej podélně otočte o 360°.

  - Položte počítač VAIO na rovný povrch, přidržte jej oběma rukama a jednou jej příčně otočte o 360°.

  - Pokud problém přetrvává, používejte počítač VAIO v místech se slabšími magnetickými interferencemi.

Začátek stránky