#

# Személyi számítógép VAIO Tap 11SVT1121

## Hogyan használható?

### Windows 8: Az alapok

#### Felhasználói fiók

- Váltás helyi fiókról Microsoft fiókra
- A felhasználói fiókok típusairól

#### Tápellátás

- VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)
- Indítsa újra a VAIO számítógépet
- Alvó állapot üzemmód megadása, leállítás vagy újraindítás
- Az Alvó állapot üzemmód használata

#### Kijelző

- Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről
- Az Asztal megnyitása

#### Internet

- Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből

#### Jelszó

- Váltás helyi fiókról Microsoft fiókra
- A felhasználói fiókok típusairól

#### Alkalmazások

- Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok
- Váltás az alkalmazások között
- Futó Alkalmazások megtekintése
- Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből
- Az alkalmazás menüjének megnyitása
- Alkalmazások bezárása
- Felhasználói fiókok váltása

#### Windows

- A Windows súgó és támogatás megnyitása

#### Menü

- Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről
- A Vezérlőpult megnyitása
- Az Asztal megnyitása
- A gombsáv megnyitása

#### Windows 8

- VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)
- Indítsa újra a VAIO számítógépet
- Az Alvó állapot üzemmód használata

#### Áruház

- Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből
- Felhasználói fiókok váltása

#### Súgó és támogatás

- A Windows súgó és támogatás megnyitása

### Az eszköz részei

#### VAIO számítógép

- A hátsó részen található elemek és kezelőszervek
- Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek
- Az elülső részen található elemek és kezelőszervek

#### Billentyűzet

- A billentyűzet részei és vezérlői

### Beállítás

#### VAIO számítógép

- Az állvány felnyitása
- Az állvány szögének beállítása
- Az állvány összezárása
- A szállított tartozékok ellenőrzése
- A megfelelő munkakörnyezet megteremtése

#### Tápellátás

- Csatlakoztatás áramforráshoz
- Az akkumulátor feltöltése
- A VAIO számítógép bekapcsolása
- VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)

#### Akkumulátor

- Az akkumulátor feltöltése
- Az akkumulátor használatára vonatkozó megjegyzések

#### Billentyűzet

- A billentyűzet felhasználói környezetéről
- A vezeték nélküli billentyűzet használata
- A billentyűzet töltése

#### Tartozékok

- A szállított tartozékok ellenőrzése

#### Windows 8

- VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)

### Hálózat / internet

#### Internet

- A víruskereső alkalmazás használata a VAIO számítógépen
- Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása
- A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció kikapcsolása
- Megjegyzések a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció használatához
- Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció leállítása
- A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról
- Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből
- A helyi hálózat (LAN) leírása
- Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása
- Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban
- Micro SIM kártya eltávolítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Vezeték nélküli WAN kommunikáció leállítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Vezeték nélküli WAN kommunikáció indítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- A vezeték nélküli WAN használata előtt (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

#### Helyi hálózat (LAN)

- Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása
- A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról
- A helyi hálózat (LAN) leírása
- Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban

#### Wi-Fi

- Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása
- A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció kikapcsolása
- Megjegyzések a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció használatához
- Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció leállítása
- A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról
- Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása
- Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban

#### Alkalmazások

- Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből

#### Áruház

- Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből

#### Vezeték nélküli WAN

- Micro SIM kártya eltávolítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Vezeték nélküli WAN kommunikáció leállítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Vezeték nélküli WAN kommunikáció indítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- A vezeték nélküli WAN használata előtt (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

### Csatlakozási lehetőségek

#### Tápellátás

- Csatlakoztatás áramforráshoz

#### Kijelző

- A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken
- Az LCD-képernyővel kapcsolatos megjegyzések
- A többmonitoros funkció használata
- Megjelenítési mód választása
- HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása

#### HDMI

- A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken
- HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása

#### Csatlakoztatható eszköz

- A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé
- A hangkimeneti eszköz megváltoztatása
- Az LCD-képernyővel kapcsolatos megjegyzések
- A többmonitoros funkció használata
- Megjelenítési mód választása
- HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása

#### CD/DVD/BD

- Külső meghajtó csatlakoztatása

#### Hang

- Külső hangszóró, fejhallgató, headset csatlakoztatása
- A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé
- A hangkimeneti eszköz megváltoztatása

#### Hangszóró

- Külső hangszóró, fejhallgató, headset csatlakoztatása

#### Fejhallgató

- Külső hangszóró, fejhallgató, headset csatlakoztatása

#### Optikai digitális kimenet

- A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé

#### Billentyűzet

- A billentyűzet felhasználói környezetéről

#### Internet

- Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása
- A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció kikapcsolása
- Megjegyzések a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció használatához
- Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció leállítása
- A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról
- A helyi hálózat (LAN) leírása
- Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása
- Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban
- Micro SIM kártya eltávolítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Vezeték nélküli WAN kommunikáció leállítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Vezeték nélküli WAN kommunikáció indítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- A vezeték nélküli WAN használata előtt (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

#### Helyi hálózat (LAN)

- Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása
- A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról
- A helyi hálózat (LAN) leírása
- Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban

#### Wi-Fi

- Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása
- A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció kikapcsolása
- Megjegyzések a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció használatához
- Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció leállítása
- A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról
- Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása
- Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban

#### BLUETOOTH

- A BLUETOOTH(R) funkcióról
- Kommunikáció másik BLUETOOTH(R)-eszközzel, például egérrel
- A BLUETOOTH(R) biztonságról
- A BLUETOOTH(R) funkció használatával kapcsolatos megjegyzések
- A BLUETOOTH(R) kommunikáció leállítása

#### USB

- USB-eszköz töltése
- USB-eszköz csatlakoztatása

#### Helyadatok

- A helyzet információ letöltése (GNSS eszközzel felszerelt modellek)
- A helyzet információ letöltése funkció kikapcsolása (GNSS eszközzel felszerelt modellek)

#### Vezeték nélküli WAN

- Micro SIM kártya eltávolítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Vezeték nélküli WAN kommunikáció leállítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Vezeték nélküli WAN kommunikáció indítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- A vezeték nélküli WAN használata előtt (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)
- Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

### Beállítások

#### Felhasználói fiók

- Váltás helyi fiókról Microsoft fiókra

#### VAIO számítógép

- A Rendszerinformáció megtekintése
- VAIO számítógép indítása külső eszközről
- A VAIO számítógép testreszabása
- A VAIO számítógép frissítése
- A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)
- A VAIO Update használata
- Az ASSIST gomb

#### Tápellátás

- Az Alvó állapot üzemmódra vonatkozó megjegyzések
- Energiaséma kiválasztása
- Az áramforrás használatával kapcsolatos megjegyzések
- Az Alvó állapot üzemmód használata

#### Kijelző

- Az LCD-képernyő fényerejének automatikus beállítása
- Tiszta és élénk képek kijelzése (Telepített X-Reality for mobile motort használó típusoknál)
- Megjegyzések az érintőképernyő használatához (Érintőképernyővel felszerelt típusok)
- A szövegméret (DPI) megnövelése (Érintőképernyővel felszerelt típusok)
- Az érintőképernyő használata (Érintőképernyővel rendelkező típusok)
- Az LCD-képernyő fényerejének módosítása
- A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken
- Az LCD-képernyővel kapcsolatos megjegyzések
- A többmonitoros funkció használata
- Megjelenítési mód választása
- HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása
- A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása
- A beépített érzékelőkről
- A beépített érzékelőkre vonatkozó megjegyzések

#### HDMI

- A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken
- HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása

#### Csatlakoztatható eszköz

- A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé
- A hangkimeneti eszköz megváltoztatása
- Az LCD-képernyővel kapcsolatos megjegyzések
- A többmonitoros funkció használata
- Megjelenítési mód választása
- HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása

#### CD/DVD/BD

- VAIO számítógép indítása külső eszközről

#### Hang

- A hangerő szabályozása a Windows rendszerben
- A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé
- A mikrofon hangerejének beállítása
- A hangszóró hangerejének beállítása
- A hangkimeneti eszköz megváltoztatása
- Optimalizált hang lejátszása VAIO számítógépén a ClearAudio+ mód használatával

#### Hangszóró

- A hangszóró hangerejének beállítása
- Optimalizált hang lejátszása VAIO számítógépén a ClearAudio+ mód használatával

#### Mikrofon

- A mikrofon hangerejének beállítása

#### Optikai digitális kimenet

- A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé

#### Gomb

- Az ASSIST gomb

#### Helyreállítás

- Az ASSIST gomb

#### Érintőpárna

- Az érintőpanel használata

#### Kamera

- A beépített kamera használata

#### Internet

- A víruskereső alkalmazás használata a VAIO számítógépen

#### Jelszó

- Windows-jelszó létrehozása/módosítása/törlése
- A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása
- Váltás helyi fiókról Microsoft fiókra
- A bekapcsolási jelszó törlése

#### Memóriamodul

- A Rendszerinformáció megtekintése

#### BIOS

- VAIO számítógép indítása külső eszközről
- A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása
- Az Intel(R) Anti-Theft Technology használata (Intel(R) Anti-Theft Technology támogatott modellek)
- Az ASSIST gomb
- A bekapcsolási jelszó törlése

#### Technikai támogatás

- A VAIO számítógép frissítése
- A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)
- A VAIO Update használata

#### Érintőpanel

- Megjegyzések az érintőképernyő használatához (Érintőképernyővel felszerelt típusok)
- A szövegméret (DPI) megnövelése (Érintőképernyővel felszerelt típusok)
- Az érintőképernyő használata (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

#### Helyadatok

- A helyzet információ letöltése (GNSS eszközzel felszerelt modellek)
- A helyzet információ letöltése funkció kikapcsolása (GNSS eszközzel felszerelt modellek)

#### Érzékelő

- A beépített érzékelőkről
- A beépített érzékelőkre vonatkozó megjegyzések

#### Biztonság

- A VAIO számítógép frissítése

#### Menü

- A Vezérlőpult megnyitása

#### Windows 8

- Az Alvó állapot üzemmód használata

### Biztonsági mentés / visszaállítás

#### VAIO számítógép

- VAIO számítógép indítása külső eszközről
- A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)
- Az ASSIST gomb

#### CD/DVD/BD

- VAIO számítógép indítása külső eszközről

#### Gomb

- Az ASSIST gomb

#### Helyreállítás

- Helyreállítási tartalom eltávolítása tárolóterület felszabadítása érdekében
- Helyreállítás helyreállítási adathordozóról
- A helyreállítás áttekintése
- Helyreállítási adathordozók létrehozása
- A helyreállítási terület méretének ellenőrzése
- A helyreállítással kapcsolatos megjegyzések
- A VAIO számítógép frissítése
- Helyreállítás a helyreállítási területről
- Az ASSIST gomb

#### BIOS

- VAIO számítógép indítása külső eszközről
- Az ASSIST gomb

#### Biztonsági mentés

- Adatok biztonsági mentése olyan esetben, amikor a Windows nem indítható
- Visszaállítási pont létrehozása
- A biztonsági mentés típusai
- A biztonsági mentés
- Rendszerfájlok visszaállítása a visszaállítási pont segítségével olyan esetben, amikor a Windows nem indítható
- Adatok helyreállítása a VAIO adatvisszaállító eszköz (VAIO Data Restore Tool) segítségével

#### Technikai támogatás

- A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)

#### Beépített tárolóeszköz

- Partíciók létrehozása
- Új meghajtók létrehozása (partíciók módosítása)
- Helyreállítási tartalom eltávolítása tárolóterület felszabadítása érdekében
- A helyreállítási terület méretének ellenőrzése

#### Partíció

- Partíciók létrehozása
- Új meghajtók létrehozása (partíciók módosítása)

#### Frissítés

- A helyreállítás áttekintése
- A VAIO számítógép frissítése

### Biztonság

#### VAIO számítógép

- A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)
- A VAIO Update használata

#### Internet

- A víruskereső alkalmazás használata a VAIO számítógépen

#### Jelszó

- Windows-jelszó létrehozása/módosítása/törlése
- A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása
- A bekapcsolási jelszó törlése

#### BIOS

- A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása
- A bekapcsolási jelszó törlése

#### Technikai támogatás

- A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)
- A VAIO Update használata

### Egyéb műveletek

#### VAIO számítógép

- Az állvány szögének beállítása

#### Tápellátás

- Az akkumulátor feltöltése
- A VAIO számítógép bekapcsolása
- VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)
- Indítsa újra a VAIO számítógépet
- Töltöttségjelzési állapotlista
- Az Alvó állapot üzemmód használata
- A Intel Smart Connect Technology (Alvó állapot üzemmód) beállításainak módosítása
- Az alacsony akkumulátortöltöttség hibernálási beállításainak módosítása
- Az Alvó állapot üzemmódról

#### Akkumulátor

- Az akkumulátor töltési kapacitásának ellenőrzése
- Az akkumulátor feltöltése
- Az akkumulátor üzemidő meghosszabbítása
- Töltöttségjelzési állapotlista
- A Intel Smart Connect Technology (Alvó állapot üzemmód) beállításainak módosítása
- Az alacsony akkumulátortöltöttség hibernálási beállításainak módosítása
- Az Alvó állapot üzemmódról
- Az akkumulátor élettartamának növelése

#### Kijelző

- Megjegyzések az érintőképernyő használatához (Érintőképernyővel felszerelt típusok)
- Az érintőképernyőről (Érintőképernyővel rendelkező típusok)
- Az érintőképernyő használata (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

#### Billentyűzet

- Karakterek beírása érintőképernyős műveletekkel (Érintőképernyővel rendelkező típusok)
- A vezeték nélküli billentyűzet használata
- Az Fn billentyűvel elérhető billentyűkombinációk és funkciók
- A billentyűzet töltése

#### Érintőpárna

- Az érintőpanel használata

#### Kamera

- A beépített kamera használata
- A beépített kamera használata

#### BIOS

- Az Intel(R) Anti-Theft Technology használata (Intel(R) Anti-Theft Technology támogatott modellek)

#### USB

- USB-eszköz töltése
- USB-eszköz csatlakoztatása

#### Memóriakártya

- Az microSD-memóriakártyák használatával kapcsolatos megjegyzések
- microSD-memóriakártyák eltávolítása
- microSD-memóriakártyák behelyezése

#### Beépített tárolóeszköz

- Partíciók létrehozása
- Új meghajtók létrehozása (partíciók módosítása)

#### Érintőpanel

- Karakterek beírása érintőképernyős műveletekkel (Érintőképernyővel rendelkező típusok)
- Megjegyzések az érintőképernyő használatához (Érintőképernyővel felszerelt típusok)
- Az érintőképernyőről (Érintőképernyővel rendelkező típusok)
- Az érintőképernyő használata (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

#### Partíció

- Partíciók létrehozása
- Új meghajtók létrehozása (partíciók módosítása)

#### NFC/Egy érintéses funkciók

- Az NFC/Egy érintéses funkciók kikapcsolása (NFC támogatott modellek)
- Az Egy érintéses funkciók használatáról (NFC támogatott modellek)
- Az NFC/Egy érintéses funkciók használata (NFC támogatott modellek)
- Megjegyzések az NFC/Egy érintéses funkciók (NFC támogatott modellek)
- Az NFC használatáról (NFC támogatott modellek)

#### Windows

- A Windows súgó és támogatás megnyitása

#### Windows 8

- VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)
- Indítsa újra a VAIO számítógépet
- Az Alvó állapot üzemmód használata

#### Súgó és támogatás

- A Windows súgó és támogatás megnyitása

#### toll

- A toll használata (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek)
- A toll akkumulátorának vagy elemének cseréje (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek)
- A tollrögzítő kampó használata (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek)
- A hegy cseréje (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek)

#### Infravörös port

- A VAIO számítógép használata távvezérlőként (VAIO Remote control)

### Értesítések

#### Ezt olvassa el először

- Erről az Útmutatóról

#### VAIO számítógép

- A szállított tartozékok ellenőrzése
- A VAIO számítógép frissítése
- A megfelelő munkakörnyezet megteremtése

#### Karbantartás

- A VAIO számítógép és az LCD-képernyő tisztítása

#### Fontos megjegyzés

- Védjegyek
- A szoftverlicencről
- A nemzetközi ENERGY STAR(R) program bemutatása
- Biztonsági tudnivalók
- A beépített tárolóeszköz kezelése

#### Technikai támogatás

- A VAIO számítógép frissítése
- Az online terméktámogatási webhelyről
- A VAIO számítógéppel kapcsolatos gyakori problémák megoldása

#### Termékregisztráció

- Az online terméktámogatási webhelyről

#### Tartozékok

- A szállított tartozékok ellenőrzése

#### Biztonság

- A VAIO számítógép frissítése

## Hibaelhárítás

### Hardver

#### Tápellátás

- Mi a teendő, ha a VAIO számítógép nem kapcsol be (a zöld tápellátás jelzőfény nem világít)?
- Miért kapcsol ki automatikusan a VAIO számítógép?
- Mi a teendő, ha nem tudom kikapcsolni a VAIO számítógépet?
- Mi okozza, hogy amikor bekapcsolom a VAIO számítógépet, egy üzenet jelenik meg, a Windows pedig nem indul el?
- Mi a teendő, ha a VAIO számítógép nem kapcsol be, vagy a tápellátás gomb nem működik (a töltés jelzőfény gyorsan villog)?
- Mi a teendő, ha a tápellátás gomb megnyomása után a zöld tápellátás jelzőfény világítani kezd, a képernyő viszont üres marad?
- Mi a teendő, ha VAIO számítógépemen nem érhető el a hibernálás mód, vagy a számítógép nem hibernálódik?
- Mi a teendő, ha VAIO számítógépemet nem lehet visszakapcsolni normál módba a billentyűzettel vagy az érintőképernyővel Alvó állapot üzemmódból?
- Mi a teendő, ha a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő jelenik meg, amikor bekapcsolom a VAIO számítógépet?

#### Akkumulátor

- Mi a teendő, ha nincs teljesen feltöltve az akkumulátor?
- Miért lassú a működés, és miért alacsony a processzor órajel-frekvenciája, amikor a VAIO számítógép akkumulátorról üzemel?
- Mi a teendő, ha az akkumulátorcsomag nem működik megfelelően?

#### Kijelző

- Miért változik meg az LCD-képernyő fényereje automatikusan?
- Mi a teendő, ha a videók nem jelennek meg a számítógép képernyőjén?
- Mi a teendő, ha elsötétül a számítógép képernyője?
- Mi a teendő, ha a számítógép képernyője villog vagy kifehéredik? (Intel grafikus gyorsítóval felszerelt modellek)
- Mi a teendő, ha a rögzített kép vibrál?
- Mi a teendő, ha a felvett filmben kihagyott képkockák és hangkimaradások vannak?
- Mi a teendő, ha az érintőképernyő nem működik megfelelően? (Érintőképernyővel felszerelt típusok)
- Miért nem jelenik meg kép a keresőben, illetve miért rossz minőségű a kép?
- Hogyan lehet megváltoztatni az LCD-kijelző fényerejét?
- Mi a teendő, ha nem jelenik meg a kép a külső megjelenítő eszközön vagy a tévékészülék képernyőjén?
- Mi a teendő, ha bizonyos elemek nem férnek el a számítógép képernyőjén?
- Miért fordul elő szaggatott hang és/vagy képkockák kihagyása olyan nagy felbontású videók lejátszása közben, mint például az AVCHD digitális videokamerával készített felvételek?
- Mi a teendő, ha nem jelenik meg a kép a tévékészülék képernyőjén vagy a HDMI-kimeneti csatlakozó külső megjelenítő eszközön?
- Mi a teendő, ha a videók lejátszása nem folyamatos?
- Mi a teendő, ha a színárnyalatok nem jelennek meg megfelelően a számítógép képernyőjén?
- Miért nem fordul el a számítógép képernyőjén a kép?

#### HDMI

- Mi a teendő, ha nem jelenik meg a kép a tévékészülék képernyőjén vagy a HDMI-kimeneti csatlakozó külső megjelenítő eszközön?

#### Hang

- Mi a teendő, ha a lejátszott filmben vagy zenében hangkimaradások vannak?
- Mi a teendő, ha nem szólal meg a digitális kimeneti csatlakozóhoz, például a HDMI-kimeneti csatlakozó kötött digitális hangeszköz?
- Mi a teendő, ha nem működik a mikrofon?
- Mi a teendő, ha nem szól a hangszóró vagy a fejhallgató?
- Mi a teendő, ha a mikrofon visszhangzik a hangszórókból?

#### Mikrofon

- Mi a teendő, ha nem működik a mikrofon?
- Mi a teendő, ha a mikrofon visszhangzik a hangszórókból?

#### Billentyűzet

- Mi a teendő, ha a VAIO számítógép képernyője lefagy?
- Mi a teendő, ha nem mozdul a kurzor?
- Mi a teendő, ha nem megfelelő a billentyűzet konfigurációja?
- Mi a teendő, ha egyes karaktereket nem lehet beírni a billentyűzet használatával?
- Mi a teendő, ha nem működik a billentyűzet?

#### Érintőpárna

- Mi a teendő, ha a VAIO számítógép képernyője lefagy?
- Mi a teendő, ha nem mozdul a kurzor?
- Hogyan lehet letiltani az érintőpanelt?
- Miért nem működik az érintőpanel?

#### Kamera

- Mi a teendő, ha a rögzített kép vibrál?
- Miért rossz minőségűek a felvett képek?
- Mi a teendő, ha a felvett filmben kihagyott képkockák és hangkimaradások vannak?
- Miért nem jelenik meg kép a keresőben, illetve miért rossz minőségű a kép?
- Mi okozza a beépített kamera videobemenetének pillanatnyi leállását?

#### Helyi hálózat (LAN)

- Honnan tudhatom meg VAIO számítógépem beépített vezeték nélküli hálózati adapterének fizikai címét (MAC-címét)?
- Mi a teendő, ha nem lehet lejátszani a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) keresztül fogadott filmeket vagy zeneszámokat, illetve ha megszakad a lejátszás? Miért lassú az adatátvitel?
- Mi a teendő, ha nem tudom a hozzáférési pont SSID azonosítóját vagy biztonsági kulcsát?
- Mi a teendő, ha nem tudom VAIO számítógépemet csatlakoztatni egy hozzáférési ponthoz (vagy az internethez)?
- Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?

#### Wi-Fi

- Honnan tudhatom meg VAIO számítógépem beépített vezeték nélküli hálózati adapterének fizikai címét (MAC-címét)?
- Mi a teendő, ha nem lehet lejátszani a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) keresztül fogadott filmeket vagy zeneszámokat, illetve ha megszakad a lejátszás? Miért lassú az adatátvitel?
- Mi a teendő, ha nem tudom a hozzáférési pont SSID azonosítóját vagy biztonsági kulcsát?
- Mi a teendő, ha nem tudom VAIO számítógépemet csatlakoztatni egy hozzáférési ponthoz (vagy az internethez)?
- Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?

#### BLUETOOTH

- Mi a teendő, ha nem használható a BLUETOOTH(R) funkció?
- Mi a teendő, ha más BLUETOOTH(R)-eszközök nem tudnak csatlakozni VAIO számítógépemhez?
- Miért nem használható a BLUETOOTH(R) funkció a VAIO számítógépen normál felhasználói fiókkal bejelentkezve?
- Miért lassú a BLUETOOTH(R)-kapcsolat?
- Mi a teendő, ha nem található a kommunikációhoz használni kívánt BLUETOOTH(R)-eszköz?
- Mi a teendő, ha az asztal értesítési területén nem látható a BLUETOOTH(R) ikon?
- Miért nem használhatók a BLUETOOTH(R)-eszközök felhasználóváltás után?

#### Jelszó

- Mi a teendő, ha elfelejtettem a Windows-jelszót?
- Mi a teendő, ha megjelenik az „Enter Onetime Password” üzenet, és a Windows nem indul el, miután egymás után háromszor helytelenül adtam meg a bekapcsolási jelszavamat?
- Mi a teendő, ha elfelejtettem a VAIO számítógépem elindításához szükséges bekapcsolási jelszót?

#### BIOS

- Mi a teendő, ha elfelejtettem a VAIO számítógépem elindításához szükséges bekapcsolási jelszót?

#### USB

- Mi a teendő, ha nem sikerül tölteni az USB-töltés támogató USB-port csatlakoztatott eszközt?

#### Szoftver

- Miért fordul elő szaggatott hang és/vagy képkockák kihagyása olyan nagy felbontású videók lejátszása közben, mint például az AVCHD digitális videokamerával készített felvételek?

#### Számítógép

- Miért lassú a működés, és miért alacsony a processzor órajel-frekvenciája, amikor a VAIO számítógép akkumulátorról üzemel?

#### Érintőpanel

- Mi a teendő, ha az érintőképernyő nem működik megfelelően? (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

#### NFC/Egy érintéses funkciók

- Mi a teendő, ha nem tudom használni az NFC/Egy érintéses funkciók?

#### Helyadatok

- Mi a teendő, ha nem tudok helyzet információt letölteni?

#### Érzékelő

- Miért téves a beépített digitális iránytű irányjelzése?
- Miért nem fordul el a számítógép képernyőjén a kép?

#### Vezeték nélküli WAN

- Mi a teendő, ha VAIO számítógépem nem tud vezeték nélküli WAN hálózatra csatlakozni?

### Alkalmazások

#### Kijelző

- Miért fordul elő szaggatott hang és/vagy képkockák kihagyása olyan nagy felbontású videók lejátszása közben, mint például az AVCHD digitális videokamerával készített felvételek?

#### Szoftver

- Miért fordul elő szaggatott hang és/vagy képkockák kihagyása olyan nagy felbontású videók lejátszása közben, mint például az AVCHD digitális videokamerával készített felvételek?
- Mi a teendő, ha egy játékprogram nem működik vagy gyakran összeomlik?

### Hálózat / internet

#### Helyi hálózat (LAN)

- Honnan tudhatom meg VAIO számítógépem beépített vezeték nélküli hálózati adapterének fizikai címét (MAC-címét)?
- Mi a teendő, ha nem lehet lejátszani a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) keresztül fogadott filmeket vagy zeneszámokat, illetve ha megszakad a lejátszás? Miért lassú az adatátvitel?
- Mi a teendő, ha nem tudom a hozzáférési pont SSID azonosítóját vagy biztonsági kulcsát?
- Mi a teendő, ha nem tudom VAIO számítógépemet csatlakoztatni egy hozzáférési ponthoz (vagy az internethez)?
- Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?

#### Wi-Fi

- Honnan tudhatom meg VAIO számítógépem beépített vezeték nélküli hálózati adapterének fizikai címét (MAC-címét)?
- Mi a teendő, ha nem lehet lejátszani a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) keresztül fogadott filmeket vagy zeneszámokat, illetve ha megszakad a lejátszás? Miért lassú az adatátvitel?
- Mi a teendő, ha nem tudom a hozzáférési pont SSID azonosítóját vagy biztonsági kulcsát?
- Mi a teendő, ha nem tudom VAIO számítógépemet csatlakoztatni egy hozzáférési ponthoz (vagy az internethez)?
- Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?

#### BLUETOOTH

- Mi a teendő, ha nem használható a BLUETOOTH(R) funkció?
- Mi a teendő, ha más BLUETOOTH(R)-eszközök nem tudnak csatlakozni VAIO számítógépemhez?
- Miért nem használható a BLUETOOTH(R) funkció a VAIO számítógépen normál felhasználói fiókkal bejelentkezve?
- Miért lassú a BLUETOOTH(R)-kapcsolat?
- Mi a teendő, ha nem található a kommunikációhoz használni kívánt BLUETOOTH(R)-eszköz?
- Mi a teendő, ha az asztal értesítési területén nem látható a BLUETOOTH(R) ikon?
- Miért nem használhatók a BLUETOOTH(R)-eszközök felhasználóváltás után?

#### Vezeték nélküli WAN

- Mi a teendő, ha VAIO számítógépem nem tud vezeték nélküli WAN hálózatra csatlakozni?

### Biztonsági mentés / visszaállítás

#### Helyreállítás

- Mi a teendő, ha nem sikerül helyreállítási adathordozót létrehozni?
- Mi a teendő, ha nem sikerül elindítani/végrehajtani a helyreállítást?
- Mi a teendő, ha a VAIO számítógép instabillá válik (a Windows nem indul el)?
- Mi a teendő, ha a VAIO számítógép instabillá válik (bár a Windows elindul)?
- Mi a teendő, ha nem sikerül helyreállítani a VAIO számítógépet a helyreállítási területről?
- Hogyan lehet helyreállítási adathordozókat létrehozni?
- Hogyan állíthatom vissza VAIO számítógépem gyári alapértelmezett beállításait?
- Hogyan telepíthetők újra az eredeti alkalmazások és illesztőprogramok?

### Biztonság

#### Jelszó

- Mi a teendő, ha elfelejtettem a Windows-jelszót?
- Mi a teendő, ha megjelenik az „Enter Onetime Password” üzenet, és a Windows nem indul el, miután egymás után háromszor helytelenül adtam meg a bekapcsolási jelszavamat?
- Mi a teendő, ha elfelejtettem a VAIO számítógépem elindításához szükséges bekapcsolási jelszót?

#### BIOS

- Mi a teendő, ha elfelejtettem a VAIO számítógépem elindításához szükséges bekapcsolási jelszót?

### Csatlakoztatható eszközök

#### USB

- Mi a teendő, ha a VAIO számítógép nem ismeri fel az USB-eszközt?
- Mi a teendő, ha nem tudok kinyomtatni egy dokumentumot?

#### Nyomtató

- Mi a teendő, ha a VAIO számítógép nem ismeri fel az USB-eszközt?
- Mi a teendő, ha nem tudok kinyomtatni egy dokumentumot?

## Váltás helyi fiókról Microsoft fiókra

A Windows 8 operációs rendszerben a felhasználó válthat helyi fiókja és Microsoft fiókja között.

Ha helyi fiókról Microsoft fiókra vált, alkalmazásokat tölthet le a Windows Áruház áruházból.

Microsoft fiók létrehozásához vagy módosításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Felhasználók lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Válassza a Váltás Microsoft-fiókra lehetőséget.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Helyi fiókra való váltáshoz válassza ki a Váltás helyi fiókra lehetőséget a 4. lépésben a Váltás Microsoft-fiókra helyett.

- Ha elfelejti Microsoft fiókjának jelszavát, lépjen kapcsolatba a Microsoft támogatási központtal.

## A felhasználói fiókok típusairól

Kétféle felhasználói fiók érhető el a Windows 8 operációs rendszerben: egy helyi fiók és egy Microsoft fiók.

#### Helyi fiók

A helyi fiókok egy felhasználónévből és egy jelszóból állnak, amelyeket VAIO számítógépén állíthat be. Mivel a helyi fiókot várhatóan egy felhasználó fogja használni a számítógépen, ez a fiók nem osztható meg több számítógépen.

#### Tipp

- A helyi fiók jelszó beállítása opcionális. Ha elfelejti a helyi fiók jelszavát, állítsa helyre VAIO számítógépét.

#### Microsoft fiókját

A Microsoft fiók egy e-mail címből és egy jelszóból áll, amellyel Microsoft szolgáltatásokat vehet igénybe. Mivel a Microsoft fiók felhasználónként állítható be, ugyanaz a fiók több számítógépen is megosztható. A Windows Áruház áruházból származó alkalmazások letöltéséhez váltania kell a helyi fiókjából Microsoft fiókjába.

#### Tipp

- A Microsoft fiók beállításához jelszó szükséges. Ha elfelejti Microsoft fiókjának jelszavát, lépjen kapcsolatba a Microsoft támogatási központtal.

## VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)

Alapértelmezett módban VAIO számítógépe automatikusan Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha adott ideig tétlen marad.

Alvó állapot üzemmódban a számítógép az aktuális állapotban marad, az aktuális adatokat is megőrzi, míg Ön szünetet tart.

Az Alvó állapot üzemmódról bővebben lásd a Az Alvó állapot üzemmód használata fejezetet.

#### Amikor huzamosabb ideig nem használja VAIO számítógépét

Megakadályozandó a nem mentett adatok elvesztését, kövesse az alábbi lépéseket VAIO számítógépe kikapcsolásakor.

1. Mentse az adatokat, és zárjon be minden futó alkalmazást.
2. Kapcsolja ki a VAIO számítógépéhez csatlakoztatott perifériás eszközöket.
3. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
4. Válassza aFőkapcsoló és Leállítás lehetőséget.

   Rövid idő után VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol. Ha a számítógépen van tápfeszültség kijelző, a zöld jelzőfény kialszik.

#### Megjegyzés

- A helytelenül végrehajtott kikapcsolás a nem mentett adatok elvesztését vagy akár a VAIO számítógép meghibásodását is okozhatja.

- Ha VAIO számítógépét teljes mértékben le kívánja választani a hálózati tápellátásról, kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

#### Tipp

- Ha a Leállítás lehetőséget választja miközben nyomva tartja a Shift gombot a 4. lépésben, VAIO számítógépét a lehető legkisebb fogyasztásra (ACPI S5 mód) állíthatja be. Ebben az esetben a gyors boot funkció ideiglenesen nem érhető el a következő indításig.

## Indítsa újra a VAIO számítógépet

Beállítások megváltoztatása vagy egy alkalmazás telepítése után esetleg újra kell indítania VAIO számítógépét.

1. Mentse az adatokat, és zárjon be minden futó alkalmazást.
2. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
3. Válassza aFőkapcsoló és Újraindítás lehetőséget.
   VAIO számítógépe újraindul.

## Alvó állapot üzemmód megadása, leállítás vagy újraindítás

A VAIO számítógép a következő lépésekkel helyezhető Alvó állapot üzemmódba vagy állítható le/indítható újra.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza aFőkapcsoló és Alvás, Leállítás, vagy Újraindítás lehetőségeket.

## Az Alvó állapot üzemmód használata

Alvó állapot üzemmódban szünetet tarthat munkájában, VAIO számítógépe pedig megtartja azokat az adatokat, amelyekkel éppen dolgozott.

#### Az Alvó állapot üzemmód bekapcsolása

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza aFőkapcsoló gombot, majd az Alvás lehetőséget.

   Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápellátás jelzővel, kikapcsol, amikor belép az Alvó állapot üzemmódban (alapértelmezett beállítás).

#### Visszatérés Normál üzemmódba

1. Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot.

#### Megjegyzés

- Ha megnyomja a(Főkapcsoló) gombot, és 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, a VAIO számítógép automatikusan kikapcsol. Ha így tesz, a nem mentett adatok elvesznek.

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe automatikusan Hibernálás üzemmódra vált, ha az akkumulátor kezd kimerülni. Azonban a használati körülményektől függően elképzelhető, hogy a számítógép nem tud belépni Hibernálás üzemmódra.

  Ha ez előfordul, az akkumulátor lemerült, a számítógép kikapcsol, nem mentett adatai elvesznek.

  Ha a számítógép akkumulátorról működik, gyakran mentse az adatokat.

- VAIO számítógépének áthelyezése előtt győződjön meg arról, hogy tápellátás jelzőfény nem világít, ezzel ugyanis elkerülheti, hogy a még működő merevlemez ütődést vagy rázkódást szenvedjen el. Ha a számítógép fel van szerelve tápfeszültség jelzővel, ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva.

#### Tipp

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha hálózati tápellátásról üzemeltetve adott ideig nem észlel felhasználói műveletet.

- Az alábbi művelet szintén Alvó állapot üzemmódba kapcsolja VAIO számítógépét.

  - Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot (alapértelmezett beállítás esetén).

## Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről

Itt helyezheti el az alkalmazásokhoz, az asztalhoz és a leggyakrabban használt webhelyekhez vezető parancsikonokat.

### Áttekintés

1. Mozaikok

   Az alkalmazás elindításához válasszon ki egy mozaikot, és a Kezdőképernyő képernyőt testre szabhatja mozaikok hozzáadásával, illetve azok átrendezésével.

2. Gombsáv

   Keresse meg a kívánt alkalmazásokat és fájlokat, ossza meg, játssza le vagy nyomtassa ki a tartalmakat más eszközökön, és állítsa be VAIO számítógépet.

### A Kezdőképernyő képernyő megnyitása

#### Érintőképernyős használat (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

Nyissa meg a gombsávot, majd koppintson aKezdőképernyő gombra. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

#### Egér/érintőpanel működése

Nyissa meg a gombsávot, majd kattintson aKezdőképernyő gombra. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

#### A művelet végrehajtása billentyűzettel

Nyomja meg a(Windows) billentyűt.

## Az Asztal megnyitása

Az asztal az alkalmazásokhoz hasonlóan, egy mozaikról is elérhető. Nyissa meg az asztalt az alábbi útmutatás szerint.

1. Nyissa meg a Kezdőképernyő képernyőt, és válassza az Asztal csempét. (Lásd az Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről fejezetet a Kezdőképernyő képernyő megnyitásáról.)

## Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből

Alkalmazásait a Windows Áruház kínálatából telepítheti.

Egyes alkalmazások vagy szolgáltatások használatához Microsoft fiókra lesz szüksége - ilyen például a Windows Áruház is.

A Microsoft fiók létrehozásáról és felhasználási lehetőségeiről lásd: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

1. Csatlakozzon az internetre.

   Az internetre való csatlakozásról bővebben a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása fejezetben tájékozódhat.

2. Nyissa meg a Kezdőképernyő képernyőt, és válassza az Áruház csempét. (Lásd az Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről fejezetet a Kezdőképernyő képernyő megnyitásáról.)

3. Keressen meg egy alkalmazást, és telepítse azt.
4. A képernyőn megjelenő útmutatás szerint telepítse az alkalmazást.

## Váltás helyi fiókról Microsoft fiókra

A Windows 8 operációs rendszerben a felhasználó válthat helyi fiókja és Microsoft fiókja között.

Ha helyi fiókról Microsoft fiókra vált, alkalmazásokat tölthet le a Windows Áruház áruházból.

Microsoft fiók létrehozásához vagy módosításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Felhasználók lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Válassza a Váltás Microsoft-fiókra lehetőséget.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Helyi fiókra való váltáshoz válassza ki a Váltás helyi fiókra lehetőséget a 4. lépésben a Váltás Microsoft-fiókra helyett.

- Ha elfelejti Microsoft fiókjának jelszavát, lépjen kapcsolatba a Microsoft támogatási központtal.

## A felhasználói fiókok típusairól

Kétféle felhasználói fiók érhető el a Windows 8 operációs rendszerben: egy helyi fiók és egy Microsoft fiók.

#### Helyi fiók

A helyi fiókok egy felhasználónévből és egy jelszóból állnak, amelyeket VAIO számítógépén állíthat be. Mivel a helyi fiókot várhatóan egy felhasználó fogja használni a számítógépen, ez a fiók nem osztható meg több számítógépen.

#### Tipp

- A helyi fiók jelszó beállítása opcionális. Ha elfelejti a helyi fiók jelszavát, állítsa helyre VAIO számítógépét.

#### Microsoft fiókját

A Microsoft fiók egy e-mail címből és egy jelszóból áll, amellyel Microsoft szolgáltatásokat vehet igénybe. Mivel a Microsoft fiók felhasználónként állítható be, ugyanaz a fiók több számítógépen is megosztható. A Windows Áruház áruházból származó alkalmazások letöltéséhez váltania kell a helyi fiókjából Microsoft fiókjába.

#### Tipp

- A Microsoft fiók beállításához jelszó szükséges. Ha elfelejti Microsoft fiókjának jelszavát, lépjen kapcsolatba a Microsoft támogatási központtal.

## Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok

A gombsávval megkereshetők és elindíthatók az alkalmazások, fájlok vagy beállítások.

Keresésükhöz és elindításukhoz nyissa meg a gombsávot, válassza aKeresés gombot, majd kövesse ezeket a lépéseket. A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

1. Írjon be egy kulcsszót a () keresőmezőbe.
2. Válassza ki az Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok () lehetőséget és szűkítse a keresés eredményeit.
3. Válassza a kívánt alkalmazást vagy fájlt ().

#### Tipp

- Amikor megnyitja aKeresés gombot és közben több Windows Áruház alkalmazás is fut, kereshet ezek között. Ha nem fut alkalmazás, az Alkalmazások kiválasztásával kereshet az alkalmazások között az alábbi keresőmezőben a 2. lépésben.

## Váltás az alkalmazások között

A jelenleg futó alkalmazások között átválthat egyik alkalmazásról a másikra.

#### Érintőképernyős használat (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

Jelenítse meg a jelenleg futó alkalmazásokat, érintse meg a kívánt alkalmazás ikonját, és simítson a bal képernyőszéltől befelé. Az aktuálisan futó alkalmazások megtekintéséhez, lásd Futó Alkalmazások megtekintése.

#### Egér/érintőpanel működése

Jelenítse meg a jelenleg futó alkalmazásokat, és a kívánt alkalmazás ikonját húzza a bal képernyőszéltől a képernyő közepe felé. Az aktuálisan futó alkalmazások megtekintéséhez, lásd Futó Alkalmazások megtekintése.

## Futó Alkalmazások megtekintése

Az épp futó alkalmazások a Kezdőképernyő képernyő listájának megjelenítésével tekinthetők meg. Bővebben lásd a Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről fejezetet.

#### Érintőképernyős használat (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

Simítson a bal képernyőszéltől befelé, amíg egy kis alkalmazásikon meg nem jelenik, majd húzza az ikont visszafelé, a bal képernyőszél irányába.

#### Egér/érintőpanel működése

Az egér mutatóját vigye a bal felső sarokba (), majd húzza lefelé ().

#### A művelet végrehajtása billentyűzettel

Nyomja le egyszerre a(Windows) és a Tab billentyűt.

## Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből

Alkalmazásait a Windows Áruház kínálatából telepítheti.

Egyes alkalmazások vagy szolgáltatások használatához Microsoft fiókra lesz szüksége - ilyen például a Windows Áruház is.

A Microsoft fiók létrehozásáról és felhasználási lehetőségeiről lásd: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

1. Csatlakozzon az internetre.

   Az internetre való csatlakozásról bővebben a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása fejezetben tájékozódhat.

2. Nyissa meg a Kezdőképernyő képernyőt, és válassza az Áruház csempét. (Lásd az Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről fejezetet a Kezdőképernyő képernyő megnyitásáról.)

3. Keressen meg egy alkalmazást, és telepítse azt.
4. A képernyőn megjelenő útmutatás szerint telepítse az alkalmazást.

## Az alkalmazás menüjének megnyitása

Sok alkalmazás menükkel rendelkezik, amelyekkel az alkalmazás vezérelhető. Az alkalmazásmenü megnyitásához kövesse az alábbi utasításokat.

#### Érintőképernyős használat (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

Simítson az alsó képernyőszéltől felfelé.

#### Egér/érintőpanel működése

Amikor egy alkalmazás nyitva van, bárhol kattinthat a képernyőn az egér jobb gombjával. Érintőképernyőn a jobb alsó sarokba kattintson.

#### A művelet végrehajtása billentyűzettel

Nyomja le egyszerre a(Windows) és a Z billentyűt.

#### Tipp

- Alkalmazásmenü megnyitása, ha egy alkalmazás látható a számítógép képernyőjén.

- Az alkalmazások parancsai a számítógép képernyőjén éppen megjelenített alkalmazástól függően eltérőek.

## Alkalmazások bezárása

A jelenleg futó alkalmazásokat az alábbi utasítások végrehajtásával zárhatja be.

#### Érintőképernyős használat (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

1. Amikor egy alkalmazás nyitva van, az egér mutatóját vigye középre a képernyő tetején.

2. Húzza az alkalmazást a képernyő aljára, amíg az eltűnik a képernyőről.

#### Egér/érintőpanel működése

1. Amikor egy alkalmazás meg van nyitva, ha a kurzort a felső képernyő közepén, amíg a ikon meg nem jelenik.

2. Húzza az alkalmazást a képernyő aljára, amíg az eltűnik a képernyőről.

#### A művelet végrehajtása billentyűzettel

Nyomja le egyszerre az Alt és az F4 billentyűt.

## Felhasználói fiókok váltása

Más felhasználói fiókra a következő lépésekkel lehet átváltani.

1. Nyissa meg a Kezdőképernyő képernyőt és a számítógép képernyőjének jobb felső sarkában válasszon egy fióknevet. (Lásd az Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről fejezetet a Kezdőképernyő képernyő megnyitásáról.)
2. Válassza ki a kívánt fióknevet.

#### Tipp

- Egy új felhasználói fiók létrehozásához rendszergazdaként kell bejelentkeznie. Ezután nyissa meg a gombsávot, majd válassza aBeállítások gombot. A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Felhasználók lehetőséget.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## A Windows súgó és támogatás megnyitása

A Windows súgó és támogatás a következő lépésekkel nyitható meg.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza az Alkalmazások () lehetőséget.
3. Írja be a „Súgó és támogatás” kifejezést a () mezőbe.
4. Válassza az Súgó és támogatás () lehetőséget.

## Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről

Itt helyezheti el az alkalmazásokhoz, az asztalhoz és a leggyakrabban használt webhelyekhez vezető parancsikonokat.

### Áttekintés

1. Mozaikok

   Az alkalmazás elindításához válasszon ki egy mozaikot, és a Kezdőképernyő képernyőt testre szabhatja mozaikok hozzáadásával, illetve azok átrendezésével.

2. Gombsáv

   Keresse meg a kívánt alkalmazásokat és fájlokat, ossza meg, játssza le vagy nyomtassa ki a tartalmakat más eszközökön, és állítsa be VAIO számítógépet.

### A Kezdőképernyő képernyő megnyitása

#### Érintőképernyős használat (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

Nyissa meg a gombsávot, majd koppintson aKezdőképernyő gombra. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

#### Egér/érintőpanel működése

Nyissa meg a gombsávot, majd kattintson aKezdőképernyő gombra. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

#### A művelet végrehajtása billentyűzettel

Nyomja meg a(Windows) billentyűt.

## A Vezérlőpult megnyitása

A Vezérlőpult a következő lépésekkel nyitható meg.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza az Alkalmazások () lehetőséget.
3. Írja be a „Vezérlőpult” kifejezést a () mezőbe.
4. Válassza az Vezérlőpult () lehetőséget.

## Az Asztal megnyitása

Az asztal az alkalmazásokhoz hasonlóan, egy mozaikról is elérhető. Nyissa meg az asztalt az alábbi útmutatás szerint.

1. Nyissa meg a Kezdőképernyő képernyőt, és válassza az Asztal csempét. (Lásd az Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről fejezetet a Kezdőképernyő képernyő megnyitásáról.)

## A gombsáv megnyitása

A gombsáv megnyitása után keresse meg a kívánt alkalmazásokat és fájlokat, ossza meg, játssza le vagy nyomtassa ki a tartalmakat más eszközökön, és állítsa be a VAIO számítógépet.

#### Érintőképernyős használat (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

Simítson a jobb képernyőszéltől befelé.

#### Egér/érintőpanel működése

Az egér mutatóját vigye a jobb felső sarokba (), majd húzza lefelé ().

Az érintőpanellel az ujját húzza el a panel jobb széléről.

#### A művelet végrehajtása billentyűzettel

Nyomja le egyszerre a(Windows) és a C billentyűt.

## VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)

Alapértelmezett módban VAIO számítógépe automatikusan Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha adott ideig tétlen marad.

Alvó állapot üzemmódban a számítógép az aktuális állapotban marad, az aktuális adatokat is megőrzi, míg Ön szünetet tart.

Az Alvó állapot üzemmódról bővebben lásd a Az Alvó állapot üzemmód használata fejezetet.

#### Amikor huzamosabb ideig nem használja VAIO számítógépét

Megakadályozandó a nem mentett adatok elvesztését, kövesse az alábbi lépéseket VAIO számítógépe kikapcsolásakor.

1. Mentse az adatokat, és zárjon be minden futó alkalmazást.
2. Kapcsolja ki a VAIO számítógépéhez csatlakoztatott perifériás eszközöket.
3. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
4. Válassza aFőkapcsoló és Leállítás lehetőséget.

   Rövid idő után VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol. Ha a számítógépen van tápfeszültség kijelző, a zöld jelzőfény kialszik.

#### Megjegyzés

- A helytelenül végrehajtott kikapcsolás a nem mentett adatok elvesztését vagy akár a VAIO számítógép meghibásodását is okozhatja.

- Ha VAIO számítógépét teljes mértékben le kívánja választani a hálózati tápellátásról, kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

#### Tipp

- Ha a Leállítás lehetőséget választja miközben nyomva tartja a Shift gombot a 4. lépésben, VAIO számítógépét a lehető legkisebb fogyasztásra (ACPI S5 mód) állíthatja be. Ebben az esetben a gyors boot funkció ideiglenesen nem érhető el a következő indításig.

## Indítsa újra a VAIO számítógépet

Beállítások megváltoztatása vagy egy alkalmazás telepítése után esetleg újra kell indítania VAIO számítógépét.

1. Mentse az adatokat, és zárjon be minden futó alkalmazást.
2. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
3. Válassza aFőkapcsoló és Újraindítás lehetőséget.
   VAIO számítógépe újraindul.

## Az Alvó állapot üzemmód használata

Alvó állapot üzemmódban szünetet tarthat munkájában, VAIO számítógépe pedig megtartja azokat az adatokat, amelyekkel éppen dolgozott.

#### Az Alvó állapot üzemmód bekapcsolása

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza aFőkapcsoló gombot, majd az Alvás lehetőséget.

   Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápellátás jelzővel, kikapcsol, amikor belép az Alvó állapot üzemmódban (alapértelmezett beállítás).

#### Visszatérés Normál üzemmódba

1. Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot.

#### Megjegyzés

- Ha megnyomja a(Főkapcsoló) gombot, és 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, a VAIO számítógép automatikusan kikapcsol. Ha így tesz, a nem mentett adatok elvesznek.

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe automatikusan Hibernálás üzemmódra vált, ha az akkumulátor kezd kimerülni. Azonban a használati körülményektől függően elképzelhető, hogy a számítógép nem tud belépni Hibernálás üzemmódra.

  Ha ez előfordul, az akkumulátor lemerült, a számítógép kikapcsol, nem mentett adatai elvesznek.

  Ha a számítógép akkumulátorról működik, gyakran mentse az adatokat.

- VAIO számítógépének áthelyezése előtt győződjön meg arról, hogy tápellátás jelzőfény nem világít, ezzel ugyanis elkerülheti, hogy a még működő merevlemez ütődést vagy rázkódást szenvedjen el. Ha a számítógép fel van szerelve tápfeszültség jelzővel, ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva.

#### Tipp

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha hálózati tápellátásról üzemeltetve adott ideig nem észlel felhasználói műveletet.

- Az alábbi művelet szintén Alvó állapot üzemmódba kapcsolja VAIO számítógépét.

  - Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot (alapértelmezett beállítás esetén).

## Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből

Alkalmazásait a Windows Áruház kínálatából telepítheti.

Egyes alkalmazások vagy szolgáltatások használatához Microsoft fiókra lesz szüksége - ilyen például a Windows Áruház is.

A Microsoft fiók létrehozásáról és felhasználási lehetőségeiről lásd: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

1. Csatlakozzon az internetre.

   Az internetre való csatlakozásról bővebben a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása fejezetben tájékozódhat.

2. Nyissa meg a Kezdőképernyő képernyőt, és válassza az Áruház csempét. (Lásd az Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről fejezetet a Kezdőképernyő képernyő megnyitásáról.)

3. Keressen meg egy alkalmazást, és telepítse azt.
4. A képernyőn megjelenő útmutatás szerint telepítse az alkalmazást.

## Felhasználói fiókok váltása

Más felhasználói fiókra a következő lépésekkel lehet átváltani.

1. Nyissa meg a Kezdőképernyő képernyőt és a számítógép képernyőjének jobb felső sarkában válasszon egy fióknevet. (Lásd az Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről fejezetet a Kezdőképernyő képernyő megnyitásáról.)
2. Válassza ki a kívánt fióknevet.

#### Tipp

- Egy új felhasználói fiók létrehozásához rendszergazdaként kell bejelentkeznie. Ezután nyissa meg a gombsávot, majd válassza aBeállítások gombot. A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Felhasználók lehetőséget.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## A Windows súgó és támogatás megnyitása

A Windows súgó és támogatás a következő lépésekkel nyitható meg.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza az Alkalmazások () lehetőséget.
3. Írja be a „Súgó és támogatás” kifejezést a () mezőbe.
4. Válassza az Súgó és támogatás () lehetőséget.

## A hátsó részen található elemek és kezelőszervek

A VAIO számítógép hátoldalán található elemek, például csatlakozók leírása.

#### Vezeték nélküli WAN hálózattal nem felszerelt típusok

#### Vezeték nélküli WAN hálózattal felszerelt típusok

1. ASSIST gomb (Az ASSIST gomb)

2. Érintésjel (Az NFC/Egy érintéses funkciók használata (NFC támogatott modellek))

3. Beépített hátsó kamera (A beépített kamera használata)

4. Szellőzőnyílások

5. Beépített hátsó kamera jelzőfénye (A beépített kamera használata)

6. Lyuk a tollrögzítő kampó számára (A tollrögzítő kampó használata (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek))

7. Beépített sztereó hangszórók

8. Állvány (Az állvány felnyitása, Az állvány összezárása, Az állvány szögének beállítása)

#### Megjegyzés

- Használat közben a szellőzőnyílás környéke a készülék hátsó részén felül felmelegedhet. Ügyeljen testi épségére.

- Ne telepítse olyan környezetbe a VAIO számítógépét, ahol a bemeneti és kimeneti szellőzőnyílások eltömődhetnek.

- Ne mozgassa a VAIO számítógépét az állványnál fogva, az oldalainál fogva tartsa.

## Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek

A VAIO számítógép oldalán található elemek (például csatlakozók) leírása.

1. USB-port (USB-eszköz csatlakoztatása)

2. HDMI -kimeneti csatlakozó (Micro) (HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása)

3. DC IN-port (Csatlakoztatás áramforráshoz)

1. Headsettel kompatibilis fejhallgató-jackcsatlakozó (Külső hangszóró, fejhallgató, headset csatlakoztatása)

2. Tápellátás jelzőfénye (A VAIO számítógép bekapcsolása)

3. Tápellátás gomb (A VAIO számítógép bekapcsolása)

4. VOL (Hangerő) gombok

## Az elülső részen található elemek és kezelőszervek

A VAIO számítógép elülső részén található elemek (gombok és jelzőfények) leírása.

1. Levegőkivezető nyílás

2. Infravörös port (A VAIO számítógép használata távvezérlőként (VAIO Remote control))

3. Beépített kettős mikrofonok (A beépített kamera használata)

4. Az akkumulátor kiadó gombját

5. microSD-memóriakártya foglalata (microSD-memóriakártyák behelyezése)

6. Micro SIM kártya foglalata (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek) (Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek))

7. Töltés jelzőfénye (Töltöttségjelzési állapotlista)

8. A környezeti megvilágítás érzékelője (Az LCD-képernyő fényerejének automatikus beállítása)

9. Beépített elülső kamera jelzőfénye (A beépített kamera használata)

10. Beépített elülső kamera (A beépített kamera használata)

11. Érintőképernyő (Az érintőképernyő használata (Érintőképernyővel rendelkező típusok))

12. Windows gomb (Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről)

13. A billentyűzet töltőportja (A billentyűzet töltése)

#### Megjegyzés

- A ventilátor kimeneti nyílása használat közben forróvá válhat. Ügyeljen testi épségére.

- Amikor VAIO számítógépét használja, párosítsa billentyűzettel, így megelőzheti az érintőképernyő bepiszkolódását vagy sérülését. Lásd a A billentyűzet töltése témakört a VAIO számítógép billentyűzettel való összekapcsolásáról.

#### Az LCD-képernyővel kapcsolatos megjegyzések

Az LCD-képernyő gyártása precíziós technológia alkalmazásával történik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy apró, szüntelenül fekete pontok és/vagy szüntelenül (piros, kék vagy zöld színnel) világító pontok figyelhetők meg az LCD-képernyőn. A hibás képpontok aránya az LCD-képernyő teljes képpontszámához viszonyítva kevesebb mint 0,0006%. A látószögtől függően egyenetlenek lehetnek a színátmenetcsíkok és a fényerősség. Ezek az LCD-képernyő gyártásának természetes velejárói, nem jeleznek hibás működést. Ne feledje, hogy a készülék visszatérítése vagy cseréje ezek miatt nem lehetséges.

## A billentyűzet részei és vezérlői

A billentyűzet funkcióit, például a billentyűket, gombokat, jelzőfényeket ismerteti.

1. Caps Lock gomb

2. Esc gomb

3. Funkciógombok (Az Fn billentyűvel elérhető billentyűkombinációk és funkciók)

4. Caps Lock jelzőfény

5. A billentyűzet töltöttségjelzője (A billentyűzet töltése)

6. A billentyűzet bekapcsológombja és az érintőpárna be-/kikapcsolója (A vezeték nélküli billentyűzet használata)

7. A billentyűzet töltőportja (a billentyűzeten) (A billentyűzet töltése)

8. Delete gomb

9. Backspace gomb

10. Insert gomb

11. Pause / Break gomb

12. Prt Sc gomb

13. Shift gomb

14. Ctrl gomb

15. A billentyűzet töltöttségjelzője (A billentyűzet töltése)

16. Fn gomb (Az Fn billentyűvel elérhető billentyűkombinációk és funkciók)

17. (Windows) gomb (Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről)

18. Alt gomb

19. Érintőpanel (Az érintőpanel használata)

20. Szóköz gomb

21. Alkalmazások gomb

22. Négy irányba mutató nyílgombok

#### Megjegyzés

- A billentyűzet mágnesek segítségével párosítható a VAIO számítógépéhez. Ne tegyen hitelkártyát stb. mágneses tárgyat számítógépe közelébe, különösen a billentyűzet elé vagy mögé. Ez a hardver károsodását okozhatja.

#### Tipp

- Az F és a J gombokon egy-egy kiálló pont található.

- Kis üresjárati idő elteltével a billentyűzet energiatakarékos módba kapcsol, és kialszik aCaps lock jelzőfénye.

- A billentyűzeten elérhető billentyűkombinációkról lásd: A Windows súgó és támogatás megnyitása.

## Az állvány felnyitása

Pozicionálja az állványt a számítógép használata előtt.

1. Tartsa VAIO számítógépét fejjel lefelé, majd nyissa ki az állványt az ábrán látható módon.

#### Megjegyzés

- Ne erőltesse az állvány nyitását, mert károsodhat.

## Az állvány szögének beállítása

Válassza ki a kívánt szöget, ahogy el szeretné helyezni a VAIO számítógépét.

1. Az ábrán látható módon tartsa a képernyőt, majd nyissa ki az állványt.

VAIO számítógépének szöge körülbelül 115 és 130 fok között állítható.

#### Megjegyzés

- Ne erőltesse az állvány nyitását, mert károsodhat.

## Az állvány összezárása

Amikor nem használja az állványt, zárja be.

1. Tartsa VAIO számítógépét fejjel lefelé, majd zárja be az állványt az ábrán látható módon.

## A szállított tartozékok ellenőrzése

Beüzemelés előtt ellenőrizze, hogy minden tétel megtalálható-e a termék csomagolásában.

Vezeték nélküli billentyűzet

Tápegység

Tápkábel

Digitalizáló érintőceruza

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

Tollrögzítő kampó

Vezeték nélküli útválasztó

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

VGA adapter (és Átalakító csatlakozó)

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

#### Tipp

- Nincs mellékelve helyreállítási adathordozó, ugyanis a VAIO számítógépek helyreállítása elvégezhető a merevlemezen, illetve az SSD tárolóeszközön tárolt adatok segítségével. Bővebben lásd az Helyreállítás a helyreállítási területről című szakaszt.

## A megfelelő munkakörnyezet megteremtése

Ez a témakör azt írja le, hová helyezze és hová ne helyezze a VAIO számítógépet, illetve ismerteti az ergonómiai tudnivalókat.

### Hogyan helyezze el a VAIO számítógépet

A VAIO számítógép elhelyezése során biztosítsa a következőket:

- Könnyen hozzáfér egy áramforráshoz és a szükséges portokhoz.

- Elegendő helyet hagy a számítógép körül.

- A számítógép olyan sík felületen van, amely elég széles, és szemből tudja nézni a számítógép képernyőjét használat közben.

- A számítógépet maga elé tudja helyezni, úgy, hogy egyenesen ül előtte, és alkarja párhuzamos a talajjal.

### Hogyan ne helyezze el a VAIO számítógépet

Ha nem megfelelően helyezi el a VAIO számítógépet, az károsodást vagy meghibásodást okozhat. Ne helyezze a számítógépet olyan helyre, ahol a következő hatásoknak lehet kitéve:

- Közvetlen napsütés

- Mágneses tárgyak vagy mágneses mező a közelben

- Hősugárzás, például fűtőtest által

- Igen nagy por

- Magas páratartalom

- Gyenge szellőzés

#### Megjegyzés

- A szellőzőnyílás környéke rendkívüli mértékben felforrósodhat a VAIO számítógép működése közben. Óvatosan érintse meg ezt a területet.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőző elé, amely akadályozhatja a levegő kiáramlását.

#### Tipp

- A VAIO számítógép nagy frekvenciájú rádiójeleket használ, amelyek zavarhatják a rádió- vagy tévékészülék vételét. Ilyen esetben helyezze a számítógépet megfelelő távolságra a rádió- vagy tévékészülék.

### Ergonómiai szempontok

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint vegye figyelembe a következő ergonómiai szempontokat.

#### Bútorok és testhelyzet

Válasszon olyan széket, amely megfelelően megtámasztja a hátát. Úgy állítsa be a szék magasságát, hogy a lábai egyenes helyzetben legyenek a padlón. Lábtámasz használatával még kényelmesebben ülhet.

Laza, egyenes testtartással üljön, és kerülje az előregörnyedést vagy a túlzott hátradőlést.

#### A számítógép kijelzőjének látószöge

A kijelző döntésével keresse meg a legjobb helyzetet. Ügyeljen arra, hogy a képernyő szemmagasságban vagy annál kicsit lejjebb legyen, amikor a VAIO számítógép előtt ül. Megfelelően állítsa be a képernyő fényerejét.

A kijelző megfelelő dőlésszögének és fényerejének beállításával csökkentheti szeme megterhelését és izmai kifáradását.

#### Megvilágítás

Válasszon olyan helyet, ahol az ablakokból és a lámpákból érkező fény nem csillog vagy tükröződik a kijelzőn. Közvetett megvilágítás használatával elkerülheti a fényes foltok megjelenését a kijelzőn. A megfelelő fényerősség javítja a kényelemérzetét, és hatékonyabbá teszi a munkát.

#### Megjegyzés

- A kijelző dőlésszögének beállítása során ne fejtsen ki túlzott erőt a VAIO számítógépre, így kerülje el a mechanikai károsodás kockázatát.

#### Tipp

- Külső kijelző használatára ugyanilyen szabályok vonatkoznak.

### A VAIO számítógép kezelésével kapcsolatos megjegyzések

VAIO számítógépének meghibásodása és károsodása elkerülése érdekében vegye figyelembe a következőket.

- VAIO számítógépét óvatosan helyezze sík felületre, hogy elkerülje a mechanikus ütődést.

- A számítógép áthelyezése előtt kapcsolja ki a VAIO számítógépet. A bekapcsolt számítógép mozgatása a merevlemez meghibásodását okozhatja. A számítógép áthelyezése előtt csatlakoztassa le az összes kábelt.

- Ne ejtse le és ne üsse meg a VAIO számítógépet. Akár egy kisebb ütés vagy vibráció is a merevlemez meghibásodását okozhatja.

- Ne helyezze a VAIO számítógépet instabil helyzetbe.

## Csatlakoztatás áramforráshoz

Csatlakoztassa VAIO számítógépét hálózati áramforráshoz.

Csatlakoztatás előtt figyelmesen olvassa el a Az áramforrás használatával kapcsolatos megjegyzések szakaszt.

1. Csatlakoztassa a tápkábel () egyik végét a tápegységhez ().
2. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét hálózati csatlakozóaljzatba ().
3. Csatlakoztassa a tápegységből () induló kábel másik végét VAIO számítógépének DC IN-port ().

#### Megjegyzés

- Ne csatlakoztasson egynél több eszközt ugyanabba a hálózati aljzatba.

- A tápegység alakja függ attól, hogy melyik modellt vásárolta meg.

- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel stabilan csatlakozik VAIO számítógépéhez.

#### Tipp

- Túlfeszültség elleni védelmet biztosító hálózati elosztó megvásárlásával és alkalmazásával megelőzheti, hogy VAIO számítógépét hirtelen áramlökés károsítsa (például elektromos vihar esetén).

## Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor a VAIO számítógép használata közben is tölthető, ha a számítógép áramforráshoz csatlakozik. A töltés időtartama a működési körülményektől függően változhat.

1. Csatlakoztassa a VAIO számítógépet hálózati aljzathoz. (Lásd Csatlakoztatás áramforráshoz.)

#### Tipp

- A töltési idő a külső hőmérséklet függvényében változhat.

  Ne feledje, hogy alacsony külső hőmérsékleten tovább tart feltölteni az akkumulátort.

- Nyissa meg az asztalt, és válassza az akkumulátort jelző, például a(akkumulátoros tápellátás) vagy a(váltóáramú tápellátás) ikont az asztal értesítési területén, hogy ellenőrizhesse VAIO számítógépe beépített akkumulátorának állapotát. Az Asztal megnyitásáról bővebben lásd Az Asztal megnyitása.

## A VAIO számítógép bekapcsolása

Kapcsolja be VAIO számítógépét a Windows elindításához.

Bekapcsolás előtt figyelmesen olvassa el az Az áramforrás használatával kapcsolatos megjegyzések című szakaszt.

1. Csatlakoztassa a VAIO számítógépet hálózati aljzathoz. (Lásd: Csatlakoztatás áramforráshoz.)
2. Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot.

   Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápfeszültség kijelzővel, az zölden fog világítani.

   A számítógép bekapcsol, és rövid idő múlva elindul a Windows is.

#### Megjegyzés

- Ha a(Főkapcsoló) gombot lenyomás után négy másodpercnél hosszabb ideig nem engedi fel, akkor VAIO számítógépe nem kapcsol be.

- A VAIO számítógép bekapcsolásakor ne érjen az érintőképernyőhöz, mivel ezzel a számítógép hibás működését okozhatja. (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

#### Tipp

- Az alapbeállítások szerint VAIO számítógépe automatikusan Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha hálózati feszültségről üzemel, és bizonyos ideig nem észlel felhasználói műveletet. Bővebben lásd az Az Alvó állapot üzemmód használata című szakaszt.

## VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)

Alapértelmezett módban VAIO számítógépe automatikusan Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha adott ideig tétlen marad.

Alvó állapot üzemmódban a számítógép az aktuális állapotban marad, az aktuális adatokat is megőrzi, míg Ön szünetet tart.

Az Alvó állapot üzemmódról bővebben lásd a Az Alvó állapot üzemmód használata fejezetet.

#### Amikor huzamosabb ideig nem használja VAIO számítógépét

Megakadályozandó a nem mentett adatok elvesztését, kövesse az alábbi lépéseket VAIO számítógépe kikapcsolásakor.

1. Mentse az adatokat, és zárjon be minden futó alkalmazást.
2. Kapcsolja ki a VAIO számítógépéhez csatlakoztatott perifériás eszközöket.
3. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
4. Válassza aFőkapcsoló és Leállítás lehetőséget.

   Rövid idő után VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol. Ha a számítógépen van tápfeszültség kijelző, a zöld jelzőfény kialszik.

#### Megjegyzés

- A helytelenül végrehajtott kikapcsolás a nem mentett adatok elvesztését vagy akár a VAIO számítógép meghibásodását is okozhatja.

- Ha VAIO számítógépét teljes mértékben le kívánja választani a hálózati tápellátásról, kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

#### Tipp

- Ha a Leállítás lehetőséget választja miközben nyomva tartja a Shift gombot a 4. lépésben, VAIO számítógépét a lehető legkisebb fogyasztásra (ACPI S5 mód) állíthatja be. Ebben az esetben a gyors boot funkció ideiglenesen nem érhető el a következő indításig.

## Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor a VAIO számítógép használata közben is tölthető, ha a számítógép áramforráshoz csatlakozik. A töltés időtartama a működési körülményektől függően változhat.

1. Csatlakoztassa a VAIO számítógépet hálózati aljzathoz. (Lásd Csatlakoztatás áramforráshoz.)

#### Tipp

- A töltési idő a külső hőmérséklet függvényében változhat.

  Ne feledje, hogy alacsony külső hőmérsékleten tovább tart feltölteni az akkumulátort.

- Nyissa meg az asztalt, és válassza az akkumulátort jelző, például a(akkumulátoros tápellátás) vagy a(váltóáramú tápellátás) ikont az asztal értesítési területén, hogy ellenőrizhesse VAIO számítógépe beépített akkumulátorának állapotát. Az Asztal megnyitásáról bővebben lásd Az Asztal megnyitása.

## Az akkumulátor használatára vonatkozó megjegyzések

Az akkumulátor használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

### Az akkumulátor leírása

- A VAIO számítógépbe épített akkumulátor nem szerelhető ki.

- Biztonsági okokból az akkumulátor feltöltésének folyamata megszakadhat magasabb, illetve alacsonyabb környezeti hőmérsékleten.

- A számítógéphez kapott akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

- Az akkumulátor használata vagy töltése során hő szabadul fel az akkumulátorban. Ez nem rendellenesség, nem jelez meghibásodást.

### Az akkumulátor kisütése

Az akkumulátor – feltöltését követően – idővel fokozatosan elveszti töltöttségét akkor is, ha használaton kívül van. Hosszasabb használaton kívüli időszak során az akkumulátor teljesen lemerülhet. Használat előtt ajánlott ismét feltölteni az akkumulátort.

### Az akkumulátor által biztosított üzemidő

Az akkumulátor által biztosított üzemidő függ a használat jellegétől és a beállításoktól.

### Az akkumulátor teljesítménycsökkenése és cseréje

- Az akkumulátor fogyóeszköz. A kapacitás fokozatosan csökken az ismételt feltöltésekkel és lemerülésekkel, a külső hőmérséklet, a használat és a tárolás függvényében. Ennek következtében az akkumulátor által biztosított üzemidő teljes feltöltés esetén is csökken, és idővel az akkumulátor eléri hasznos élettartama végét.

- Ha az akkumulátor teljes feltöltés után is hamar lemerül vagy élettartama végére ért, cserélje ki új akkumulátorra.

  Lépjen kapcsolatba egy hivatalos Sony szerviz/támogatási központtal, és cserélje ki az akkumulátort a Sony által ajánlott akkumulátorra.

### Ha az akkumulátor lemerülőben van

Ha az akkumulátor úgy merül le, hogy VAIO számítógépének tápkábelét nem csatlakoztatta fali aljzathoz a nem mentett adatok elvesznek.

Ha a VAIO számítógép akkumulátorról működik, gyakran mentse az adatokat.

## A billentyűzet felhasználói környezetéről

Ez a szakasz ismerteti a billentyűzet használatának módját.

A billentyűzetet ajánlott a VAIO számítógéptől 50 cm távolságon belül használni.

#### Megjegyzés

- A billentyűzet mágnesek segítségével párosítható a VAIO számítógéphez. Ne tegyen hitelkártyát stb. mágneses tárgyat számítógépe közelébe, különösen a billentyűzet elé vagy mögé. Ez a hardver károsodását okozhatja.

- Lehetőleg ne engedje, hogy víz folyjon a billentyűzetre, mert ez hibás működést eredményezhet.

- A felhasználási környezettől függően a billentyűzet és a számítógép közötti kommunikációs távolság kisebb is lehet. Ebben az esetben vigye közelebb a billentyűzetet a számítógéphez.

## A vezeték nélküli billentyűzet használata

Állítsa a billentyűzet bekapcsológombját és az érintőpárna be-/kikapcsolóját be állásba, az érintőpárna funkcióit pedig be vagy ki állásba.

A kapcsoló állapota és funkciói

- OFF

  Vezeték nélküli billentyűzet OFF / érintőpárna-funkció OFF

- #### ON

  Vezeték nélküli billentyűzet ON / érintőpárna-funkció ON

- ####

  Vezeték nélküli billentyűzet ON / érintőpárna-funkció OFF

#### Megjegyzés

- A billentyűzet mágnesek segítségével párosítható a VAIO számítógépéhez. Ne tegyen hitelkártyát stb. mágneses tárgyat számítógépe közelébe, különösen a billentyűzet elé vagy mögé. Ez a hardver károsodását okozhatja.

#### Tipp

- Amikor nem tudja bekapcsolni a vezeték nélküli billentyűzetet a „billentyűzet bekapcsológombja és az érintőpárna be-/kikapcsolója” használatával, kövesse az alábbi lépéseket, és ellenőrizze, hogy a Repülési üzemmód OFF állásban, a Keyboard Receiver pedig ON állásban-e.

  Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.

  Ellenőrizze, hogy a Repülési üzemmód OFF állásban, a Keyboard Receiver pedig ON állásban van-e.

## A billentyűzet töltése

A billentyűzetet a VAIO számítógéphez csatlakoztatva töltheti.

1. Helyezze VAIO számítógépét lapos felületre.
2. Keresse meg a töltőportot () a billentyűzeten, és a töltőportot () VAIO számítógépén, majd illessze a billentyűzet felső élét a számítógép alsó élére.

3. Ellenőrizze a töltőportok helyzetét (), és mozgassa a billentyűzetet a nyíl irányába, hogy a billentyűzetet a VAIO számítógéphez csatlakoztassa.

   A töltés jelzőfénye felvillan a billentyűzet alján, a töltés akkor indul, amikor mindkét töltőportot jól csatlakoztatta. (A töltő jelzőfénye kialszik, amikor a töltés befejeződött.)

#### Megjegyzés

- Hogy elkerülje a VAIO számítógép és a billentyűzet leejtését, két kézzel fogja meg a számítógépet és a billentyűzetet, amikor leválasztja a billentyűzetet a számítógépről.

- Amikor VAIO számítógépe akkumulátortöltöttsége 10% alá csökken, nem tölthető a billentyűzet.

- Hogy megóvja a töltőportot a szennyeződésektől, lehetőleg ne érintse meg a töltőportot a billentyűzeten.

- Ne töltse a billentyűzet, ha az érintőképernyőn képernyővédő van, vagy törlőruhát tett VAIO számítógépe és a billentyűzet közé. Ellenkező esetben nem jön létre kapcsolat a számítógép és a billentyűzet között, utóbbi pedig nem töltődik fel.

#### Tipp

- A töltő jelzőfénye a billentyűzet alján világít, amikor a billentyűzet töltődik. A töltő jelzőfénye kialszik, amikor a töltés befejeződött.

- Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, a töltő jelzőfénye 30 másodpercig villog.

- A billentyűzet akkor is tölthető, amikor VAIO számítógépe nem csatlakozik tápegységhez.

## A szállított tartozékok ellenőrzése

Beüzemelés előtt ellenőrizze, hogy minden tétel megtalálható-e a termék csomagolásában.

Vezeték nélküli billentyűzet

Tápegység

Tápkábel

Digitalizáló érintőceruza

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

Tollrögzítő kampó

Vezeték nélküli útválasztó

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

VGA adapter (és Átalakító csatlakozó)

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

#### Tipp

- Nincs mellékelve helyreállítási adathordozó, ugyanis a VAIO számítógépek helyreállítása elvégezhető a merevlemezen, illetve az SSD tárolóeszközön tárolt adatok segítségével. Bővebben lásd az Helyreállítás a helyreállítási területről című szakaszt.

## VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)

Alapértelmezett módban VAIO számítógépe automatikusan Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha adott ideig tétlen marad.

Alvó állapot üzemmódban a számítógép az aktuális állapotban marad, az aktuális adatokat is megőrzi, míg Ön szünetet tart.

Az Alvó állapot üzemmódról bővebben lásd a Az Alvó állapot üzemmód használata fejezetet.

#### Amikor huzamosabb ideig nem használja VAIO számítógépét

Megakadályozandó a nem mentett adatok elvesztését, kövesse az alábbi lépéseket VAIO számítógépe kikapcsolásakor.

1. Mentse az adatokat, és zárjon be minden futó alkalmazást.
2. Kapcsolja ki a VAIO számítógépéhez csatlakoztatott perifériás eszközöket.
3. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
4. Válassza aFőkapcsoló és Leállítás lehetőséget.

   Rövid idő után VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol. Ha a számítógépen van tápfeszültség kijelző, a zöld jelzőfény kialszik.

#### Megjegyzés

- A helytelenül végrehajtott kikapcsolás a nem mentett adatok elvesztését vagy akár a VAIO számítógép meghibásodását is okozhatja.

- Ha VAIO számítógépét teljes mértékben le kívánja választani a hálózati tápellátásról, kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

#### Tipp

- Ha a Leállítás lehetőséget választja miközben nyomva tartja a Shift gombot a 4. lépésben, VAIO számítógépét a lehető legkisebb fogyasztásra (ACPI S5 mód) állíthatja be. Ebben az esetben a gyors boot funkció ideiglenesen nem érhető el a következő indításig.

## A víruskereső alkalmazás használata a VAIO számítógépen

Védje VAIO számítógépét a vírusfertőzéstől a víruskereső alkalmazás segítségével.

A víruskereső alkalmazást a kiadójának webhelyéről letöltött legújabb frissítések telepítésével mindig naprakészen tarthatja. A frissítéshez az alábbiakban válassza ki a VAIO számítógépére telepített víruskereső alkalmazást, majd kövesse ezeket a lépéseket.

1. Gondoskodjon róla, hogy VAIO számítógépe csatlakozzon az internethez.
2. Az előretelepített vírusvédelmi szoftver beállításainak függvényében végezze el az alábbi lépéseket.

   Trend Micro:

   Indítsa el a Trend Micro Titanium Maximum Security alkalmazást.

   McAfee:

   Indítsa el a McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security vagy a McAfee Total Protection programot.

   Kaspersky Internet Security:

   Indítsa el: Kaspersky Internet Security.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Megjegyzés

- A tényleges eljárás a VAIO számítógépre telepített alkalmazás verziójától függően eltérhet a fent leírtaktól. Ilyen esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- A vírusirtó alkalmazás futtatásáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

- A további tudnivalókat az alkalmazás súgójában olvashatja el.

## Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása

A következő internetkapcsolati szolgáltatások érhetők el.

A szolgáltatások közül saját szempontrendszere szerint választhat (például adatsebesség vagy használati díjszabás alapján). A kapcsolódási szolgáltatások részletes adataiért forduljon az internetszolgáltatókhoz.

- Közvetlen optikai kábel (FTTH)

- Kábelmodem

- Digitális előfizetői vonal (DSL)

- Műholdas internetkapcsolat

- Telefonos internetkapcsolat

## A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció kikapcsolása

A Wi-Fi funkció a következő lépések szerint kapcsolható ki.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

#### Tipp

- A Wi-Fi funkció engedélyezéséhez kapcsolja ki a Repülési üzemmód beállítást és módosítsa a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt a Be értékre.

- Az összes vezeték nélküli funkció kikapcsolásához kapcsolja be a Repülési üzemmód rendszert.

- A bekapcsolt beállítással rendelkező vezeték nélküli funkció(k) be lesz(nek) kapcsolva, amikor kikapcsolja a Repülési üzemmód rendszert.

- További információk: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lásd Repülési üzemmód.

## Megjegyzések a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció használatához

A Wi-Fi funkció használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

- Bizonyos országokban/területeken a Wi-Fi termékek használatát korlátozhatják a helyi szabályozások.

- A Wi-Fi eszközök a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használják az adatforgalomhoz, ezt azonban különféle egyéb eszközök is használják. Bár minimalizálják az azonos frekvenciasávot használó egyéb eszközök által okozott rádiófrekvenciás interferenciát, ez az interferencia mégis a kommunikáció sebességének és hatótávolságának csökkenését, illetve kommunikációs hibák megjelenését okozhatja.

- Ha BLUETOOTH számítógépének VAIO funkciója és 2,4 GHz-es Wi-Fi funkciója is engedélyezve van, interferencia léphet fel, ami csökkent adatátviteli sebességhez és más problémákhoz vezethet.

- Ha utazás közben szeretne Wi-Fi rendszeren keresztül kommunikálni, lehetséges, hogy szerződést kell kötnie egy Wi-Fi szolgáltatóval.

- Ha VAIO számítógépe az IEEE 802.11a/b/g/n szabványnak felel meg, az 5 GHz-es Wi-Fi funkció kültéri használatát a törvény tiltja.

- A kommunikáció sebessége és hatótávolsága a következő körülményektől függően változhat:

  - Az eszközök távolsága

  - Az eszközök között található fizikai akadályok

  - Az eszköz konfigurációja

  - A rádiójel-átviteli körülmények

  - A környezet (például a falak alapanyaga stb.)

  - Használatban levő alkalmazások

    A jelkörnyezet függvényében előfordulhat, hogy a kommunikáció megszakad.

- A műszaki adatokban közölt adatátviteli sebesség az elméleti maximális sebességet jelenti, mely jelentősen különbözhet a pillanatnyi értéktől.

- A tényleges adatátviteli sebesség adott esetben nem olyan gyors, mint a VAIO számítógépen kijelzett sebesség.

- A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávot használó Wi-Fi frekvenciasávok nem tudnak egymással kommunikálni.

- Az IEEE 802.11g és az IEEE 802.11n (2,4 GHz) szabványnak megfelelő hálózatok adatátviteli sebessége interferencia okozta hatásoknak lehet kitéve az IEEE 802.11b szabványnak megfelelő termék használata esetén. Az IEEE 802.11g és az IEEE 802.11n szabványnak megfelelő hálózatok automatikusan csökkentik az átviteli sebességet, hogy megőrizzék kompatibilitásukat az IEEE 802.11b szabványnak megfelelő termékekkel. Az átviteli sebesség visszaállítható a hozzáférési pont csatornabeállításainak megváltoztatásával.

- A Wi-Fi funkció azonnali leállításához kapcsolja ki a VAIO számítógépet és a vezeték nélküli eszközt (ha található ilyen).

- A WLAN szabvány a következő titkosítási módszereket tartalmazza: WEP-titkosítás (Wired Equivalent Privacy, vezetékes hálózatokkal egyenértékű biztonsági protokoll), WPA2-titkosítás (Wi-Fi Protected Access 2) és WPA-titkosítás (Wi-Fi Protected Access). Az IEEE és a Wi-Fi Alliance által közösen javasolt WPA2-titkosítás és WPA-titkosítás olyan együttműködést lehetővé tevő biztonsági fejlesztéseken alapuló szabványok specifikációi, amelyek megnövelik a meglévő Wi-Fi hálózatok adatvédelmi és hozzáférés-szabályozási szintjét. A WPA-titkosítást úgy dolgozták ki, hogy kompatibilis legyen a későbbi IEEE 802.11i specifikációval. A továbbfejlesztett adattitkosítási TKIP protokollt (Temporal Key Integrity Protocol), valamint a 802.1X és az EAP protokollt (Extensible Authentication Protocol) használó felhasználóhitelesítést alkalmazza. Az adattitkosítás védelmet nyújt az ügyfélrendszerek és a hozzáférési pontok közötti, sebezhető vezeték nélküli kapcsolaton keresztül történő átvitelhez. Emellett a helyi hálózatok további szokásos biztonsági mechanizmusai is részei az adatvédelemnek, ilyen például: a jelszavas védelem, a végponttól végpontig történő titkosítás, a virtuális magánhálózatok és a hitelesítés. A WPA2-titkosítás (a WPA második generációja) erősebb adatvédelmet és hálózati hozzáférés-szabályozást valósít meg, és biztosítja a 802.11 szabvány összes verziójának megfelelő eszköz védelmét, beleértve a 802.11b, a 802.11a, a 802.11g, a 802.11n és a 802.11ac (tevezetű) szabványt, többsávos és többmódú változatban. Ezenkívül az elfogadott IEEE 802.11i szabványon alapulva a WPA2-titkosítás kormányzati szintű biztonságot nyújt a National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 szabványának megfelelő AES titkosítási algoritmus és a 802.1X-alapú hitelesítés felhasználásával. A WPA2-titkosítás visszamenőlegesen kompatibilis a WPA-titkosítással.

## Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció leállítása

A Wi-Fi kommunikáció a következő lépésekkel állítható le.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza alehetőséget (a hálózat ikont).
3. Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot, majd a Kapcsolat bontása lehetőséget.

#### Megjegyzés

- A Wi-Fi funkciót távoli dokumentumok, fájlok vagy erőforrások elérése közben ne kapcsolja ki, mert adatvesztés történhet.

## A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról

A Wi-Fi használatával VAIO számítógépe vezeték nélküli kapcsolattal képes egy hálózathoz csatlakozni.

A Wi-Fi technológia az alábbi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabványt használja, mely az alkalmazott technológiát határozza meg. A számítógép konfigurációja a műszaki leírásban található meg.

#### IEEE 802.11a (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvenciasáv: 2,4 GHz)

Az IEEE 802.11g szabvány az IEEE 802.11b szabványnál gyorsabb kommunikációt biztosít.

#### IEEE 802.11n (Frekvenciasáv: 2,4 GHz/5 GHz)

Az IEEE 802.11b/g/n szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén csak a 2,4 GHz-es frekvenciasáv használható.

#### IEEE 802.11ac (tervezet) (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

## Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből

Alkalmazásait a Windows Áruház kínálatából telepítheti.

Egyes alkalmazások vagy szolgáltatások használatához Microsoft fiókra lesz szüksége - ilyen például a Windows Áruház is.

A Microsoft fiók létrehozásáról és felhasználási lehetőségeiről lásd: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

1. Csatlakozzon az internetre.

   Az internetre való csatlakozásról bővebben a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása fejezetben tájékozódhat.

2. Nyissa meg a Kezdőképernyő képernyőt, és válassza az Áruház csempét. (Lásd az Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről fejezetet a Kezdőképernyő képernyő megnyitásáról.)

3. Keressen meg egy alkalmazást, és telepítse azt.
4. A képernyőn megjelenő útmutatás szerint telepítse az alkalmazást.

## A helyi hálózat (LAN) leírása

A helyi hálózat (LAN) lehetővé teszi, hogy VAIO számítógépével csatlakozzon az internetre, és adatforgalmat bonyolítson számítógépekkel és más eszközökkel.

A VAIO számítógépét vezeték nélküli kapcsolat révén is csatlakoztathatja a hálózathoz.

A helyi hálózaton (LAN) alapuló hozzáféréshez szükséges perifériás eszközökkel kapcsolatos részletekért forduljon internetszolgáltatójához (ISP), vagy olvassa el a használt eszköz mellékelt kézikönyvét.

A VAIO számítógép hálózathoz csatlakoztatásakor kövesse az internetszolgáltató (ISP) útmutatását, vagy tájékozódjon a számítógéphez csatolt eszköz mellékelt kézikönyvéből. Ha a munkahelyén érvényes hálózati beállításokkal kapcsolatos információkra van szüksége, forduljon a hálózati rendszergazdához.

## Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása

Wi-Fi kommunikációs csatornát létesíthet VAIO számítógépe és egy hozzáférési pont (nem tartozék) között.

A Wi-Fi használata előtt gondoskodjon róla, hogy egy bekapcsolt és üzemelő Wi-Fi hozzáférési pont a rendelkezésére álljon.

1. Csatlakoztassa a hozzáférési pontot a VAIO számítógéphez.

   További információt a Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben és a hozzáférési ponthoz mellékelt útmutatóban talál.

2. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
3. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
4. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
5. Módosítsa a Repülési üzemmód beállítást Kikapcsolva értékre és a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.
6. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
7. Válassza a(a hálózat ikont).
8. Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot, majd a Csatlakozás lehetőséget.

   Miután létrejött a kapcsolat, a Csatlakoztatva jelenik meg a kiválasztott vezeték nélküli hozzáférési pont mezőjében.

   Ha megjelenik a biztonsági kulcs beírására szolgáló ablak, adja meg a biztonsági kulcsot, majd válassza az OK lehetőséget. Bővebben lásd az Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban című szakaszt.

   Ügyeljen arra, hogy a biztonsági kulcs megadásánál különbséget kell tenni a kis- és nagybetűk között.

#### A Wi-Fi kapcsolat állapotának ellenőrzése

Nyissa meg az asztalt, majd mozgassa az egérmutatót az asztal értesítési területén található(a hálózat ikont) fölé, így ellenőrizheti a Wi-Fi kapcsolat állapotát, például azt, hogy VAIO számítógépéhez jelenleg melyik hozzáférési pont kapcsolódik.

Az Asztal megnyitásáról bővebben lásd Az Asztal megnyitása.

#### Megjegyzés

- Az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) felszerelt típusok megfelelő típusok esetében, ha csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi funkció engedélyezett, a VAIO számítógép nem tud 5 GHz-es Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódni. Továbbá, ha csak az 5 GHz Wi-Fi funkció van engedélyezve, a számítógép nem tud 2,4 GHz sávon működő Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódni.

  Az IEEE 802.11b/g/n szabványt támogató számítógépeken amikor kikapcsolja a 2,4 GHz Wi-Fi funkciót, a számítógép nem tud kapcsolódni hozzáférési ponthoz. A számítógép 5 GHz-es Wi-Fi hozzáférési ponthoz sem tud kapcsolódni.

- Időbe telhet, amíg a számítógép megtalálja a Wi-Fi hozzáférési pontot és csatlakozik hozzá. Csak ezt követően jön létre a kommunikációs kapcsolat a Wi-Fi hálózaton keresztül.

#### Tipp

- További információkért Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lásd Repülési üzemmód.

- VAIO számítógépe eltárolja a hozzáférési pont adatait, amikor a biztonsági kulcs megadásával először csatlakoztatja a számítógépet a hozzáférési ponthoz. A következő alkalmakkor már nem kell megadnia a biztonsági kulcsot az adott hálózathoz való kapcsolódáshoz.

## Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban

A biztonsági kulcs a Wi-Fi hálózatokon használt biztonsági protokoll, amely a Wi-Fi hálózaton keresztül továbbított adatok titkosítását szolgálja. Titkosítási kulcsnak vagy WEP titkosítási (Wired Equivalent Privacy) kulcsnak is hívják.

A biztonsági kulcs lehetővé teszi az azonos kulccsal rendelkező vezeték nélküli eszközök, például egy Wi-Fi hozzáférési pont és egy számítógép számára, hogy kommunikáljanak egymással a Wi-Fi hálózaton keresztül.

A biztonsági kulcs hozzárendelése minden egyes hozzáférési ponthoz az alapértelmezett beállítások szerint történik. (Mindenképpen változtassa meg az alapértelmezett biztonsági kulcsot, így megakadályozhatja az adatok jogosulatlan elérését.) Ha nem tudja az alapértelmezett biztonsági kulcsot, lapozza fel a hozzáférési ponthoz kapott használati útmutatót.

Ha hibásan adta meg a biztonsági kulcsot, az alábbi lépésekkel újra megadhatja azt.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a(a hálózat ikont).
3. Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt hálózatra, majd válassza a Kapcsolat tulajdonságainak megtekintése lehetőséget.
4. Válassza a Biztonság lapot.
5. Írjon be egy biztonsági kulcsot a Hálózat biztonsági kulcsa mezőbe, és válassza a OK lehetőséget.

## Micro SIM kártya eltávolítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Ez a szakasz a micro SIM kártya eltávolításának módját ismerteti.

1. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
2. Nyissa fel a fedelet. (Lásd: Az elülső részen található elemek és kezelőszervek.)
3. Tolja be a micro SIM kártyát, majd gyorsan engedje el.

4. Húzza ki a micro SIM kártyát a foglalatból.

#### Megjegyzés

- A micro SIM kártya nyomtatott áramkörét ne érintse meg.

- A micro SIM kártya eltávolításakor tartsa VAIO számítógépét stabilan.

- Óvja a micro SIM kártya épségét, ne hajlítgassa vagy helyezze erős nyomás alá a kártyát.

## Vezeték nélküli WAN kommunikáció leállítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

A vezeték nélküli WAN (WWAN) kommunikáció a következő lépések végrehajtásával állítható le.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Mobil szélessáv beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

#### Megjegyzés

- Távoli dokumentumokhoz, fájlokhoz vagy más forrásokhoz való kapcsolódás közben a vezeték nélküli WAN funkció leállítása adatvesztést okozhat.

## Vezeték nélküli WAN kommunikáció indítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Vezeték nélküli WAN (WWAN) kommunikáció a OneClick Internet funkcióval létesíthető.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Ellenőrizze, hogy a Repülési üzemmód funkció Kikapcsolva állapotban van-e, majd módosítsa a Mobil szélessáv beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.
5. Indítsa el a OneClick Internet programot és válassza ezt: Csatlakozás. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a OneClick Internet indításáról.)

#### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a micro SIM kártya megfelelően illeszkedik-e VAIO számítógépének micro SIM kártya foglalatába. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy a vezeték nélküli WAN funkció nem fog működni.

  A micro SIM kártya behelyezéséről Bővebben lásd az Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek) című szakaszt.

#### Tipp

- A vezeték nélküli WAN funkció használatáról bővebben szolgáltatója adhat tájékoztatást.

## A vezeték nélküli WAN használata előtt (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

A Wide Area Newtork (WAN) széles körben elterjedt kommunikációs hálózat, amelynek segítségével egymástól távol lévő helyi számítógépes hálózatokat lehet összekapcsolni, a legtöbb telekom szolgáltató kínálatában megtalálható szolgáltatás.

A vezeték nélküli WAN (WWAN) funkcióval VAIO számítógépe vezeték nélküli hálózaton keresztül képes kapcsolódni az Internetre bárhol, ahol van elérhető mobilhálózat.

Az adott ország és modell függvényében elképzelhető, hogy a vezeték nélküli WAN funkció használatához a micro SIM kártya foglalatba kártyát kell behelyezni.

#### Megjegyzés

- A vezeték nélküli WAN szolgáltatás nem minden országban és régióban érhető el.

- Egyes funkciók és alkalmazások használatához vezeték nélküli WAN funkción keresztüli internetkapcsolatra van szükség. Amikor VAIO számítógépe csatlakozik az Internetre, a szolgáltatók adatforgalmazási díjat számíthatnak fel. Bővebb felvilágosításért kérjük, forduljon vezeték nélküli szolgáltatójához.

#### Tipp

- Az adott ország és modell függvényében előfordulhat, hogy Ön ajánlatot kap a VAIO-partner szolgáltatók valamelyikétől. Ilyen esetekben a micro SIM kártya vagy a készülék kartondobozában mellékelt szolgáltatói SIM csomagban, vagy már eleve a számítógép micro SIM kártyatartójában található meg. Ha VAIO számítógépéhez nem kapott micro SIM kártyát, akkor a tetszése szerinti szolgáltatónál szerezhet be egyet.

## Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Ez a szakasz a micro SIM kártya behelyezésének módját ismerteti.

1. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
2. Nyissa fel a fedelet, és keresse meg a micro SIM kártya foglalatát. (Lásd: Az elülső részen található elemek és kezelőszervek.)
3. Nyomja ki a keretéből a micro SIM kártyát.

4. Helyezze be a micro SIM kártyát a foglalatába úgy, hogy a nyomtatott áramköri felület lefelé nézzen.

#### Megjegyzés

- A micro SIM kártya nyomtatott áramkörét ne érintse meg.

- A micro SIM kártya behelyezésekor tartsa VAIO számítógépét stabilan.

- Óvja a micro SIM kártya épségét, ne hajlítgassa vagy helyezze erős nyomás alá a kártyát.

## Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása

A következő internetkapcsolati szolgáltatások érhetők el.

A szolgáltatások közül saját szempontrendszere szerint választhat (például adatsebesség vagy használati díjszabás alapján). A kapcsolódási szolgáltatások részletes adataiért forduljon az internetszolgáltatókhoz.

- Közvetlen optikai kábel (FTTH)

- Kábelmodem

- Digitális előfizetői vonal (DSL)

- Műholdas internetkapcsolat

- Telefonos internetkapcsolat

## A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról

A Wi-Fi használatával VAIO számítógépe vezeték nélküli kapcsolattal képes egy hálózathoz csatlakozni.

A Wi-Fi technológia az alábbi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabványt használja, mely az alkalmazott technológiát határozza meg. A számítógép konfigurációja a műszaki leírásban található meg.

#### IEEE 802.11a (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvenciasáv: 2,4 GHz)

Az IEEE 802.11g szabvány az IEEE 802.11b szabványnál gyorsabb kommunikációt biztosít.

#### IEEE 802.11n (Frekvenciasáv: 2,4 GHz/5 GHz)

Az IEEE 802.11b/g/n szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén csak a 2,4 GHz-es frekvenciasáv használható.

#### IEEE 802.11ac (tervezet) (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

## A helyi hálózat (LAN) leírása

A helyi hálózat (LAN) lehetővé teszi, hogy VAIO számítógépével csatlakozzon az internetre, és adatforgalmat bonyolítson számítógépekkel és más eszközökkel.

A VAIO számítógépét vezeték nélküli kapcsolat révén is csatlakoztathatja a hálózathoz.

A helyi hálózaton (LAN) alapuló hozzáféréshez szükséges perifériás eszközökkel kapcsolatos részletekért forduljon internetszolgáltatójához (ISP), vagy olvassa el a használt eszköz mellékelt kézikönyvét.

A VAIO számítógép hálózathoz csatlakoztatásakor kövesse az internetszolgáltató (ISP) útmutatását, vagy tájékozódjon a számítógéphez csatolt eszköz mellékelt kézikönyvéből. Ha a munkahelyén érvényes hálózati beállításokkal kapcsolatos információkra van szüksége, forduljon a hálózati rendszergazdához.

## Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban

A biztonsági kulcs a Wi-Fi hálózatokon használt biztonsági protokoll, amely a Wi-Fi hálózaton keresztül továbbított adatok titkosítását szolgálja. Titkosítási kulcsnak vagy WEP titkosítási (Wired Equivalent Privacy) kulcsnak is hívják.

A biztonsági kulcs lehetővé teszi az azonos kulccsal rendelkező vezeték nélküli eszközök, például egy Wi-Fi hozzáférési pont és egy számítógép számára, hogy kommunikáljanak egymással a Wi-Fi hálózaton keresztül.

A biztonsági kulcs hozzárendelése minden egyes hozzáférési ponthoz az alapértelmezett beállítások szerint történik. (Mindenképpen változtassa meg az alapértelmezett biztonsági kulcsot, így megakadályozhatja az adatok jogosulatlan elérését.) Ha nem tudja az alapértelmezett biztonsági kulcsot, lapozza fel a hozzáférési ponthoz kapott használati útmutatót.

Ha hibásan adta meg a biztonsági kulcsot, az alábbi lépésekkel újra megadhatja azt.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a(a hálózat ikont).
3. Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt hálózatra, majd válassza a Kapcsolat tulajdonságainak megtekintése lehetőséget.
4. Válassza a Biztonság lapot.
5. Írjon be egy biztonsági kulcsot a Hálózat biztonsági kulcsa mezőbe, és válassza a OK lehetőséget.

## Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása

A következő internetkapcsolati szolgáltatások érhetők el.

A szolgáltatások közül saját szempontrendszere szerint választhat (például adatsebesség vagy használati díjszabás alapján). A kapcsolódási szolgáltatások részletes adataiért forduljon az internetszolgáltatókhoz.

- Közvetlen optikai kábel (FTTH)

- Kábelmodem

- Digitális előfizetői vonal (DSL)

- Műholdas internetkapcsolat

- Telefonos internetkapcsolat

## A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció kikapcsolása

A Wi-Fi funkció a következő lépések szerint kapcsolható ki.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

#### Tipp

- A Wi-Fi funkció engedélyezéséhez kapcsolja ki a Repülési üzemmód beállítást és módosítsa a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt a Be értékre.

- Az összes vezeték nélküli funkció kikapcsolásához kapcsolja be a Repülési üzemmód rendszert.

- A bekapcsolt beállítással rendelkező vezeték nélküli funkció(k) be lesz(nek) kapcsolva, amikor kikapcsolja a Repülési üzemmód rendszert.

- További információk: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lásd Repülési üzemmód.

## Megjegyzések a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció használatához

A Wi-Fi funkció használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

- Bizonyos országokban/területeken a Wi-Fi termékek használatát korlátozhatják a helyi szabályozások.

- A Wi-Fi eszközök a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használják az adatforgalomhoz, ezt azonban különféle egyéb eszközök is használják. Bár minimalizálják az azonos frekvenciasávot használó egyéb eszközök által okozott rádiófrekvenciás interferenciát, ez az interferencia mégis a kommunikáció sebességének és hatótávolságának csökkenését, illetve kommunikációs hibák megjelenését okozhatja.

- Ha BLUETOOTH számítógépének VAIO funkciója és 2,4 GHz-es Wi-Fi funkciója is engedélyezve van, interferencia léphet fel, ami csökkent adatátviteli sebességhez és más problémákhoz vezethet.

- Ha utazás közben szeretne Wi-Fi rendszeren keresztül kommunikálni, lehetséges, hogy szerződést kell kötnie egy Wi-Fi szolgáltatóval.

- Ha VAIO számítógépe az IEEE 802.11a/b/g/n szabványnak felel meg, az 5 GHz-es Wi-Fi funkció kültéri használatát a törvény tiltja.

- A kommunikáció sebessége és hatótávolsága a következő körülményektől függően változhat:

  - Az eszközök távolsága

  - Az eszközök között található fizikai akadályok

  - Az eszköz konfigurációja

  - A rádiójel-átviteli körülmények

  - A környezet (például a falak alapanyaga stb.)

  - Használatban levő alkalmazások

    A jelkörnyezet függvényében előfordulhat, hogy a kommunikáció megszakad.

- A műszaki adatokban közölt adatátviteli sebesség az elméleti maximális sebességet jelenti, mely jelentősen különbözhet a pillanatnyi értéktől.

- A tényleges adatátviteli sebesség adott esetben nem olyan gyors, mint a VAIO számítógépen kijelzett sebesség.

- A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávot használó Wi-Fi frekvenciasávok nem tudnak egymással kommunikálni.

- Az IEEE 802.11g és az IEEE 802.11n (2,4 GHz) szabványnak megfelelő hálózatok adatátviteli sebessége interferencia okozta hatásoknak lehet kitéve az IEEE 802.11b szabványnak megfelelő termék használata esetén. Az IEEE 802.11g és az IEEE 802.11n szabványnak megfelelő hálózatok automatikusan csökkentik az átviteli sebességet, hogy megőrizzék kompatibilitásukat az IEEE 802.11b szabványnak megfelelő termékekkel. Az átviteli sebesség visszaállítható a hozzáférési pont csatornabeállításainak megváltoztatásával.

- A Wi-Fi funkció azonnali leállításához kapcsolja ki a VAIO számítógépet és a vezeték nélküli eszközt (ha található ilyen).

- A WLAN szabvány a következő titkosítási módszereket tartalmazza: WEP-titkosítás (Wired Equivalent Privacy, vezetékes hálózatokkal egyenértékű biztonsági protokoll), WPA2-titkosítás (Wi-Fi Protected Access 2) és WPA-titkosítás (Wi-Fi Protected Access). Az IEEE és a Wi-Fi Alliance által közösen javasolt WPA2-titkosítás és WPA-titkosítás olyan együttműködést lehetővé tevő biztonsági fejlesztéseken alapuló szabványok specifikációi, amelyek megnövelik a meglévő Wi-Fi hálózatok adatvédelmi és hozzáférés-szabályozási szintjét. A WPA-titkosítást úgy dolgozták ki, hogy kompatibilis legyen a későbbi IEEE 802.11i specifikációval. A továbbfejlesztett adattitkosítási TKIP protokollt (Temporal Key Integrity Protocol), valamint a 802.1X és az EAP protokollt (Extensible Authentication Protocol) használó felhasználóhitelesítést alkalmazza. Az adattitkosítás védelmet nyújt az ügyfélrendszerek és a hozzáférési pontok közötti, sebezhető vezeték nélküli kapcsolaton keresztül történő átvitelhez. Emellett a helyi hálózatok további szokásos biztonsági mechanizmusai is részei az adatvédelemnek, ilyen például: a jelszavas védelem, a végponttól végpontig történő titkosítás, a virtuális magánhálózatok és a hitelesítés. A WPA2-titkosítás (a WPA második generációja) erősebb adatvédelmet és hálózati hozzáférés-szabályozást valósít meg, és biztosítja a 802.11 szabvány összes verziójának megfelelő eszköz védelmét, beleértve a 802.11b, a 802.11a, a 802.11g, a 802.11n és a 802.11ac (tevezetű) szabványt, többsávos és többmódú változatban. Ezenkívül az elfogadott IEEE 802.11i szabványon alapulva a WPA2-titkosítás kormányzati szintű biztonságot nyújt a National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 szabványának megfelelő AES titkosítási algoritmus és a 802.1X-alapú hitelesítés felhasználásával. A WPA2-titkosítás visszamenőlegesen kompatibilis a WPA-titkosítással.

## Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció leállítása

A Wi-Fi kommunikáció a következő lépésekkel állítható le.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza alehetőséget (a hálózat ikont).
3. Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot, majd a Kapcsolat bontása lehetőséget.

#### Megjegyzés

- A Wi-Fi funkciót távoli dokumentumok, fájlok vagy erőforrások elérése közben ne kapcsolja ki, mert adatvesztés történhet.

## A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról

A Wi-Fi használatával VAIO számítógépe vezeték nélküli kapcsolattal képes egy hálózathoz csatlakozni.

A Wi-Fi technológia az alábbi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabványt használja, mely az alkalmazott technológiát határozza meg. A számítógép konfigurációja a műszaki leírásban található meg.

#### IEEE 802.11a (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvenciasáv: 2,4 GHz)

Az IEEE 802.11g szabvány az IEEE 802.11b szabványnál gyorsabb kommunikációt biztosít.

#### IEEE 802.11n (Frekvenciasáv: 2,4 GHz/5 GHz)

Az IEEE 802.11b/g/n szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén csak a 2,4 GHz-es frekvenciasáv használható.

#### IEEE 802.11ac (tervezet) (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

## Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása

Wi-Fi kommunikációs csatornát létesíthet VAIO számítógépe és egy hozzáférési pont (nem tartozék) között.

A Wi-Fi használata előtt gondoskodjon róla, hogy egy bekapcsolt és üzemelő Wi-Fi hozzáférési pont a rendelkezésére álljon.

1. Csatlakoztassa a hozzáférési pontot a VAIO számítógéphez.

   További információt a Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben és a hozzáférési ponthoz mellékelt útmutatóban talál.

2. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
3. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
4. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
5. Módosítsa a Repülési üzemmód beállítást Kikapcsolva értékre és a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.
6. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
7. Válassza a(a hálózat ikont).
8. Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot, majd a Csatlakozás lehetőséget.

   Miután létrejött a kapcsolat, a Csatlakoztatva jelenik meg a kiválasztott vezeték nélküli hozzáférési pont mezőjében.

   Ha megjelenik a biztonsági kulcs beírására szolgáló ablak, adja meg a biztonsági kulcsot, majd válassza az OK lehetőséget. Bővebben lásd az Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban című szakaszt.

   Ügyeljen arra, hogy a biztonsági kulcs megadásánál különbséget kell tenni a kis- és nagybetűk között.

#### A Wi-Fi kapcsolat állapotának ellenőrzése

Nyissa meg az asztalt, majd mozgassa az egérmutatót az asztal értesítési területén található(a hálózat ikont) fölé, így ellenőrizheti a Wi-Fi kapcsolat állapotát, például azt, hogy VAIO számítógépéhez jelenleg melyik hozzáférési pont kapcsolódik.

Az Asztal megnyitásáról bővebben lásd Az Asztal megnyitása.

#### Megjegyzés

- Az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) felszerelt típusok megfelelő típusok esetében, ha csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi funkció engedélyezett, a VAIO számítógép nem tud 5 GHz-es Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódni. Továbbá, ha csak az 5 GHz Wi-Fi funkció van engedélyezve, a számítógép nem tud 2,4 GHz sávon működő Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódni.

  Az IEEE 802.11b/g/n szabványt támogató számítógépeken amikor kikapcsolja a 2,4 GHz Wi-Fi funkciót, a számítógép nem tud kapcsolódni hozzáférési ponthoz. A számítógép 5 GHz-es Wi-Fi hozzáférési ponthoz sem tud kapcsolódni.

- Időbe telhet, amíg a számítógép megtalálja a Wi-Fi hozzáférési pontot és csatlakozik hozzá. Csak ezt követően jön létre a kommunikációs kapcsolat a Wi-Fi hálózaton keresztül.

#### Tipp

- További információkért Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lásd Repülési üzemmód.

- VAIO számítógépe eltárolja a hozzáférési pont adatait, amikor a biztonsági kulcs megadásával először csatlakoztatja a számítógépet a hozzáférési ponthoz. A következő alkalmakkor már nem kell megadnia a biztonsági kulcsot az adott hálózathoz való kapcsolódáshoz.

## Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban

A biztonsági kulcs a Wi-Fi hálózatokon használt biztonsági protokoll, amely a Wi-Fi hálózaton keresztül továbbított adatok titkosítását szolgálja. Titkosítási kulcsnak vagy WEP titkosítási (Wired Equivalent Privacy) kulcsnak is hívják.

A biztonsági kulcs lehetővé teszi az azonos kulccsal rendelkező vezeték nélküli eszközök, például egy Wi-Fi hozzáférési pont és egy számítógép számára, hogy kommunikáljanak egymással a Wi-Fi hálózaton keresztül.

A biztonsági kulcs hozzárendelése minden egyes hozzáférési ponthoz az alapértelmezett beállítások szerint történik. (Mindenképpen változtassa meg az alapértelmezett biztonsági kulcsot, így megakadályozhatja az adatok jogosulatlan elérését.) Ha nem tudja az alapértelmezett biztonsági kulcsot, lapozza fel a hozzáférési ponthoz kapott használati útmutatót.

Ha hibásan adta meg a biztonsági kulcsot, az alábbi lépésekkel újra megadhatja azt.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a(a hálózat ikont).
3. Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt hálózatra, majd válassza a Kapcsolat tulajdonságainak megtekintése lehetőséget.
4. Válassza a Biztonság lapot.
5. Írjon be egy biztonsági kulcsot a Hálózat biztonsági kulcsa mezőbe, és válassza a OK lehetőséget.

## Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből

Alkalmazásait a Windows Áruház kínálatából telepítheti.

Egyes alkalmazások vagy szolgáltatások használatához Microsoft fiókra lesz szüksége - ilyen például a Windows Áruház is.

A Microsoft fiók létrehozásáról és felhasználási lehetőségeiről lásd: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

1. Csatlakozzon az internetre.

   Az internetre való csatlakozásról bővebben a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása fejezetben tájékozódhat.

2. Nyissa meg a Kezdőképernyő képernyőt, és válassza az Áruház csempét. (Lásd az Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről fejezetet a Kezdőképernyő képernyő megnyitásáról.)

3. Keressen meg egy alkalmazást, és telepítse azt.
4. A képernyőn megjelenő útmutatás szerint telepítse az alkalmazást.

## Alkalmazások telepítése Windows Áruház rendszerből

Alkalmazásait a Windows Áruház kínálatából telepítheti.

Egyes alkalmazások vagy szolgáltatások használatához Microsoft fiókra lesz szüksége - ilyen például a Windows Áruház is.

A Microsoft fiók létrehozásáról és felhasználási lehetőségeiről lásd: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

1. Csatlakozzon az internetre.

   Az internetre való csatlakozásról bővebben a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása fejezetben tájékozódhat.

2. Nyissa meg a Kezdőképernyő képernyőt, és válassza az Áruház csempét. (Lásd az Információ a Kezdőképernyő képernyőről és menüről fejezetet a Kezdőképernyő képernyő megnyitásáról.)

3. Keressen meg egy alkalmazást, és telepítse azt.
4. A képernyőn megjelenő útmutatás szerint telepítse az alkalmazást.

## Micro SIM kártya eltávolítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Ez a szakasz a micro SIM kártya eltávolításának módját ismerteti.

1. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
2. Nyissa fel a fedelet. (Lásd: Az elülső részen található elemek és kezelőszervek.)
3. Tolja be a micro SIM kártyát, majd gyorsan engedje el.

4. Húzza ki a micro SIM kártyát a foglalatból.

#### Megjegyzés

- A micro SIM kártya nyomtatott áramkörét ne érintse meg.

- A micro SIM kártya eltávolításakor tartsa VAIO számítógépét stabilan.

- Óvja a micro SIM kártya épségét, ne hajlítgassa vagy helyezze erős nyomás alá a kártyát.

## Vezeték nélküli WAN kommunikáció leállítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

A vezeték nélküli WAN (WWAN) kommunikáció a következő lépések végrehajtásával állítható le.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Mobil szélessáv beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

#### Megjegyzés

- Távoli dokumentumokhoz, fájlokhoz vagy más forrásokhoz való kapcsolódás közben a vezeték nélküli WAN funkció leállítása adatvesztést okozhat.

## Vezeték nélküli WAN kommunikáció indítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Vezeték nélküli WAN (WWAN) kommunikáció a OneClick Internet funkcióval létesíthető.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Ellenőrizze, hogy a Repülési üzemmód funkció Kikapcsolva állapotban van-e, majd módosítsa a Mobil szélessáv beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.
5. Indítsa el a OneClick Internet programot és válassza ezt: Csatlakozás. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a OneClick Internet indításáról.)

#### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a micro SIM kártya megfelelően illeszkedik-e VAIO számítógépének micro SIM kártya foglalatába. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy a vezeték nélküli WAN funkció nem fog működni.

  A micro SIM kártya behelyezéséről Bővebben lásd az Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek) című szakaszt.

#### Tipp

- A vezeték nélküli WAN funkció használatáról bővebben szolgáltatója adhat tájékoztatást.

## A vezeték nélküli WAN használata előtt (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

A Wide Area Newtork (WAN) széles körben elterjedt kommunikációs hálózat, amelynek segítségével egymástól távol lévő helyi számítógépes hálózatokat lehet összekapcsolni, a legtöbb telekom szolgáltató kínálatában megtalálható szolgáltatás.

A vezeték nélküli WAN (WWAN) funkcióval VAIO számítógépe vezeték nélküli hálózaton keresztül képes kapcsolódni az Internetre bárhol, ahol van elérhető mobilhálózat.

Az adott ország és modell függvényében elképzelhető, hogy a vezeték nélküli WAN funkció használatához a micro SIM kártya foglalatba kártyát kell behelyezni.

#### Megjegyzés

- A vezeték nélküli WAN szolgáltatás nem minden országban és régióban érhető el.

- Egyes funkciók és alkalmazások használatához vezeték nélküli WAN funkción keresztüli internetkapcsolatra van szükség. Amikor VAIO számítógépe csatlakozik az Internetre, a szolgáltatók adatforgalmazási díjat számíthatnak fel. Bővebb felvilágosításért kérjük, forduljon vezeték nélküli szolgáltatójához.

#### Tipp

- Az adott ország és modell függvényében előfordulhat, hogy Ön ajánlatot kap a VAIO-partner szolgáltatók valamelyikétől. Ilyen esetekben a micro SIM kártya vagy a készülék kartondobozában mellékelt szolgáltatói SIM csomagban, vagy már eleve a számítógép micro SIM kártyatartójában található meg. Ha VAIO számítógépéhez nem kapott micro SIM kártyát, akkor a tetszése szerinti szolgáltatónál szerezhet be egyet.

## Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Ez a szakasz a micro SIM kártya behelyezésének módját ismerteti.

1. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
2. Nyissa fel a fedelet, és keresse meg a micro SIM kártya foglalatát. (Lásd: Az elülső részen található elemek és kezelőszervek.)
3. Nyomja ki a keretéből a micro SIM kártyát.

4. Helyezze be a micro SIM kártyát a foglalatába úgy, hogy a nyomtatott áramköri felület lefelé nézzen.

#### Megjegyzés

- A micro SIM kártya nyomtatott áramkörét ne érintse meg.

- A micro SIM kártya behelyezésekor tartsa VAIO számítógépét stabilan.

- Óvja a micro SIM kártya épségét, ne hajlítgassa vagy helyezze erős nyomás alá a kártyát.

## Csatlakoztatás áramforráshoz

Csatlakoztassa VAIO számítógépét hálózati áramforráshoz.

Csatlakoztatás előtt figyelmesen olvassa el a Az áramforrás használatával kapcsolatos megjegyzések szakaszt.

1. Csatlakoztassa a tápkábel () egyik végét a tápegységhez ().
2. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét hálózati csatlakozóaljzatba ().
3. Csatlakoztassa a tápegységből () induló kábel másik végét VAIO számítógépének DC IN-port ().

#### Megjegyzés

- Ne csatlakoztasson egynél több eszközt ugyanabba a hálózati aljzatba.

- A tápegység alakja függ attól, hogy melyik modellt vásárolta meg.

- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel stabilan csatlakozik VAIO számítógépéhez.

#### Tipp

- Túlfeszültség elleni védelmet biztosító hálózati elosztó megvásárlásával és alkalmazásával megelőzheti, hogy VAIO számítógépét hirtelen áramlökés károsítsa (például elektromos vihar esetén).

## A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken

Ha VAIO számítógépe képernyőjének tartalmát HDMI-kábellel (nem tartozék) csatlakoztatott külső eszközön (pl. tévékészüléken) jeleníti meg, módosíthatja a látható kép felbontását vagy méretét.

1. Csatlakoztassa VAIO számítógépét HDMI-kábel segítségével egy erre alkalmas tévékészülékhez. (Bővebben lásd a HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása fejezetet.)
2. Kapcsolja be a tv-t.
3. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Képminőség (Image Quality). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
4. Válassza ezt: Részletek (Details) itt: Külső képernyő felbontása (External Display Resolution).
5. A Felbontás választása (Select Resolution) lapon válassza ki a kívánt felbontást.

   Néhány másodperc múlva életbe lép a kiválasztott felbontás.

6. Ha a számítógép képernyőtartalma nem fér rá a tévékészüléken megjeleníthető területre, váltson a Felbontás igazítása (Adjust Resolution) lapra a megjelenítési méret módosításához.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az adott típustól vagy a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléktől függően néhány felbontási érték nem választható ki.

- Az is előfordulhat, hogy egyes felbontási értékeknél a Felbontás igazítása funkció nem használható.

## Az LCD-képernyővel kapcsolatos megjegyzések

Az LCD-képernyő megfelelő használata érdekében olvassa el az alábbi tudnivalókat.

- Az LCD-képernyő gyártása precíziós technológia alkalmazásával történik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy apró, szüntelenül fekete pontok és/vagy szüntelenül (piros, kék vagy zöld színnel) világító pontok figyelhetők meg az LCD-képernyőn. Ez a gyártási eljárás normál eredménye, és nem jelez meghibásodást.

- Ne karcolja meg az LCD-képernyő felületét, és ne tegye ki fizikai nyomásnak. Ez ugyanis károsodást okozhat.

- Az LCD-képernyő használat közben felmelegedhet. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást.

- A VAIO számítógép LCD-képernyőjének/érintőképernyőjének mechanikai kialakítása miatt a képernyő felülete felmelegedhet, ha a számítógépet hosszabb időn át használja. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást. (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

- Az LCD-képernyő/érintőképernyő megerősített üvegből készült a nagy tartósság biztosítása érdekében, mindazonáltal vigyázzon a képernyőre, mert nem 100%-osan törhetetlen. Ha a képernyő kis darabokra törne, vigyázzon, nehogy megvágja magát az üvegszilánkokkal. (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

- Ne hagyja az LCD-képernyőt közvetlen napfény felé fordítva. Ez károsíthatja az LCD-képernyőt. Ha VAIO számítógépét ablak közelében használja, óvja a közvetlen napsugárzástól.

- Ne fejtsen ki nyomást az LCD-képernyőre vagy annak éleire. Az LCD-képernyő érzékeny lehet a nyomásra és egyéb fizikai behatásokra, ezért erőhatás következtében megsérülhet, illetve elromolhat.

- Ha alacsony hőmérsékleten használja a VAIO számítógépet, maradványkép (szellemkép) jelenhet meg az LCD-képernyőn. Ez nem jelent hibát. Normál hőmérsékletű környezetbe kerülve a számítógép képernyője ismét a megszokott módon működik majd.

- Maradványkép jelenhet meg az LCD-képernyőn, ha hosszú ideig ugyanaz a kép szerepel a képernyőn. Ez a maradványkép kis idő elteltével eltűnik. Képernyőkímélő használatával megakadályozhatja a maradványképek megjelenését.

## A többmonitoros funkció használata

A többmonitoros funkció lehetővé teszi az asztal tartalmának különálló megjelenítők között felosztott megjelenítését.

Ha például külső megjelenítő eszközt csatlakoztat a monitorcsatlakozóhoz, a számítógép képernyője és a külső megjelenítő eszköz képernyője egyetlen összefüggő asztalként is funkcionálhat.

1. Kattintson az egér jobb gombjával az asztal valamely üres területére, és válassza ki a Képernyőfelbontás elemet. (Lásd a Az Asztal megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza az E képernyők kiterjesztése a Több képernyő melletti legördülő listából, majd kattintson az OK gombra.

   A beállítási lehetőségek köre függ a csatlakoztatott külső megjelenítő eszközök számától.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a külső megjelenítő eszköz nem támogatja a többmonitoros funkciót.

- Egyes alkalmazások nem feltétlenül kompatibilisek a többmonitoros funkció beállításaival.

- Videoszerkesztő/képszerkesztő alkalmazás használata, illetve DVD lejátszása közben ne módosítsa a képernyő felbontását, mert ez meggátolhatja a lejátszást/megjelenítést, vagy instabillá teheti a rendszer működését.

  Változtassa meg a képernyő-beállításokat miután kilépett a videó/kép alkalmazásból.

#### Tipp

- A többmonitoros módban használt képernyők mindegyikénél meg lehet szabni a felbontást.

## Megjelenítési mód választása

Lehetősége van megszabni, hogy a kijelzett tartalom a számítógép képernyőjén vagy a VAIO számítógéphez csatlakoztatott külső megjelenítőn jelenjen meg.

1. Kapcsolja be a külső megjelenítő eszközt.
2. Nyomja meg az Fn+F7 billentyűkombinációt többször a kívánt megjelenítési kimenet kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

#### Megjegyzés

- Ha lehúzza a külső képernyő csatlakoztatására használt kábelt (nem tartozék), és csak a külső képernyőt használta megjelenítésre, nehéz működtetni VAIO számítógépét, mivel a képernyő sötét marad.

  A megjelenítési kimenet visszaállításához nyomja meg az Fn+F7 gombokat kétszer, majd az Enter gombot.

- A megjelenítők közötti váltás lehetősége megszűnhet videolejátszás közben, illetve váltáskor a VAIO számítógép futása instabillá válhat. A megjelenítők közötti váltás előtt lépjen ki a videolejátszó alkalmazásból.

- A külső megjelenítő eszköz, illetve projektor típusától függően előfordulhat, hogy nem érhető el a megjelenítők közötti váltás.

## HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása

VAIO számítógépéhez a HDMI-bemeneten keresztül csatlakoztathat tévékészüléket is HDMI-kábel segítségével (nem tartozék).

A beállítással és a használattal kapcsolatos tudnivalók a tévékészülékhez tartozó útmutatóban olvashatók.

1. Csatlakoztassa a tévékészülék tápkábelét hálózati aljzathoz és kapcsolja be.
2. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét VAIO számítógépének HDMI-kimeneti csatlakozójához (Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek), a másik végét pedig a tévékészülék csatlakozójához.
3. Állítsa a tévé bemeneti beállítását külső bemenetre.

   A VAIO számítógép képernyőjének tartalma ekkor megjelenik a tévékészüléken.

#### Megjegyzés

- A HDMI-kimeneti port alakja függ attól, hogy melyik modellt vásárolta meg. Győződjön meg arról, hogy a HDMI-kimeneti porttal kompatibilis HDMI-kábelt használ a VAIO számítógépén.

- Ha nem a Sony által kínált illesztőprogramot használja, a kép nem jelenik meg, a hang pedig nem szólal meg a készüléken. Mindig a Sony által biztosított, frissített illesztőprogramot használjon.

- A HDMI-kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz csak akkor szólaltatja meg a hangot, ha megváltoztatja a hangkimeneti eszközre vonatkozó beállítást. Részletes útmutatásért lásd: A hangkimeneti eszköz megváltoztatása.

#### Tipp

- A VAIO számítógépen található HDMI-kimeneti csatlakozó megfelel a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) szabvány előírásainak, és képes titkosítani a digitális videojelek adatcsatornáját a szerzői jogok védelme céljából, lehetővé téve a szerzői jogvédelem alatt álló, magas minőségű tartalmak széles körének megtekintését.

## A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken

Ha VAIO számítógépe képernyőjének tartalmát HDMI-kábellel (nem tartozék) csatlakoztatott külső eszközön (pl. tévékészüléken) jeleníti meg, módosíthatja a látható kép felbontását vagy méretét.

1. Csatlakoztassa VAIO számítógépét HDMI-kábel segítségével egy erre alkalmas tévékészülékhez. (Bővebben lásd a HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása fejezetet.)
2. Kapcsolja be a tv-t.
3. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Képminőség (Image Quality). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
4. Válassza ezt: Részletek (Details) itt: Külső képernyő felbontása (External Display Resolution).
5. A Felbontás választása (Select Resolution) lapon válassza ki a kívánt felbontást.

   Néhány másodperc múlva életbe lép a kiválasztott felbontás.

6. Ha a számítógép képernyőtartalma nem fér rá a tévékészüléken megjeleníthető területre, váltson a Felbontás igazítása (Adjust Resolution) lapra a megjelenítési méret módosításához.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az adott típustól vagy a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléktől függően néhány felbontási érték nem választható ki.

- Az is előfordulhat, hogy egyes felbontási értékeknél a Felbontás igazítása funkció nem használható.

## HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása

VAIO számítógépéhez a HDMI-bemeneten keresztül csatlakoztathat tévékészüléket is HDMI-kábel segítségével (nem tartozék).

A beállítással és a használattal kapcsolatos tudnivalók a tévékészülékhez tartozó útmutatóban olvashatók.

1. Csatlakoztassa a tévékészülék tápkábelét hálózati aljzathoz és kapcsolja be.
2. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét VAIO számítógépének HDMI-kimeneti csatlakozójához (Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek), a másik végét pedig a tévékészülék csatlakozójához.
3. Állítsa a tévé bemeneti beállítását külső bemenetre.

   A VAIO számítógép képernyőjének tartalma ekkor megjelenik a tévékészüléken.

#### Megjegyzés

- A HDMI-kimeneti port alakja függ attól, hogy melyik modellt vásárolta meg. Győződjön meg arról, hogy a HDMI-kimeneti porttal kompatibilis HDMI-kábelt használ a VAIO számítógépén.

- Ha nem a Sony által kínált illesztőprogramot használja, a kép nem jelenik meg, a hang pedig nem szólal meg a készüléken. Mindig a Sony által biztosított, frissített illesztőprogramot használjon.

- A HDMI-kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz csak akkor szólaltatja meg a hangot, ha megváltoztatja a hangkimeneti eszközre vonatkozó beállítást. Részletes útmutatásért lásd: A hangkimeneti eszköz megváltoztatása.

#### Tipp

- A VAIO számítógépen található HDMI-kimeneti csatlakozó megfelel a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) szabvány előírásainak, és képes titkosítani a digitális videojelek adatcsatornáját a szerzői jogok védelme céljából, lehetővé téve a szerzői jogvédelem alatt álló, magas minőségű tartalmak széles körének megtekintését.

## A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé

HDMI-kapcsolaton keresztül minőségi házimozirendszer vevőegységet vagy egyéb térhatású hangeszközt is csatlakoztathat a VAIO számítógép és a tévékészülék közé.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a HDMI-kapcsolat működik a televíziót és a házimozirendszer, illetve a térhatású hangeszköz között.
2. Módosítsa a hangkimeneti eszközt a HDMI-kimenetre. (Bővebben lásd a A hangkimeneti eszköz megváltoztatása fejezetet.)
3. Kapcsolja be a televíziót, és a bemenetét állítsa HDMI-bemenetre.
4. Kapcsolja be a házimozirendszer vevőegységét vagy a térhatású hangrendszert, és állítsa a bemenetét HDMI-bemenetre.
5. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét a házimozirendszer vagy a térhatású hangrendszer bemeneti HDMI-csatlakozójához, a másik végét pedig a VAIO számítógép HDMI-kimeneti csatlakozó.

#### Tipp

- A csatlakoztatott tévékészülék képernyő felbontását a VAIO számítógépen módosíthatja. Bővebben lásd a A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken fejezetet.

- HDMI-kapcsolat esetén a hangerőt csak a csatlakoztatott hangeszköz segítségével lehet szabályozni. A VAIO számítógép nem képes vezérelni a csatlakoztatott eszközök kimeneti hangerejét.

## A hangkimeneti eszköz megváltoztatása

Ha a VAIO számítógépéhez csatlakoztatott külső eszköz nem ad ki hangot, a hangkimeneti beállításban módosítania kell az eszközt.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Hardver és hang lehetőséget. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)
2. Válassza a Hang lehetőséget.
3. Válassza a Lejátszás lapot.
4. Ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a hangkimenetként használni kívánt eszköz melletti ikon.

   Ha nincs bejelölve az ikon, jelölj be és állítsa Alapértelmezett lehetőségre.

5. Válassza a OK lehetőséget.

#### A mintavételi frekvencia és a bitmélység módosítása

A digitális hangkimenet jelének mintavételi frekvenciáját és bitmélységét a digitális audioeszköznek megfelelő értékre kell állítani.

Kövesse a fenti 1–3. lépéseket, majd válassza ki a HDMI-eszköz ikonját és a Tulajdonságok lehetőséget. Válassza ki az eszköz által támogatott mintavételi frekvenciát és bitmélységet (például 48 000 Hz, 16 bit – DVD-minőség) a Speciális fülön, majd válassza az OK lehetőséget.

## Az LCD-képernyővel kapcsolatos megjegyzések

Az LCD-képernyő megfelelő használata érdekében olvassa el az alábbi tudnivalókat.

- Az LCD-képernyő gyártása precíziós technológia alkalmazásával történik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy apró, szüntelenül fekete pontok és/vagy szüntelenül (piros, kék vagy zöld színnel) világító pontok figyelhetők meg az LCD-képernyőn. Ez a gyártási eljárás normál eredménye, és nem jelez meghibásodást.

- Ne karcolja meg az LCD-képernyő felületét, és ne tegye ki fizikai nyomásnak. Ez ugyanis károsodást okozhat.

- Az LCD-képernyő használat közben felmelegedhet. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást.

- A VAIO számítógép LCD-képernyőjének/érintőképernyőjének mechanikai kialakítása miatt a képernyő felülete felmelegedhet, ha a számítógépet hosszabb időn át használja. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást. (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

- Az LCD-képernyő/érintőképernyő megerősített üvegből készült a nagy tartósság biztosítása érdekében, mindazonáltal vigyázzon a képernyőre, mert nem 100%-osan törhetetlen. Ha a képernyő kis darabokra törne, vigyázzon, nehogy megvágja magát az üvegszilánkokkal. (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

- Ne hagyja az LCD-képernyőt közvetlen napfény felé fordítva. Ez károsíthatja az LCD-képernyőt. Ha VAIO számítógépét ablak közelében használja, óvja a közvetlen napsugárzástól.

- Ne fejtsen ki nyomást az LCD-képernyőre vagy annak éleire. Az LCD-képernyő érzékeny lehet a nyomásra és egyéb fizikai behatásokra, ezért erőhatás következtében megsérülhet, illetve elromolhat.

- Ha alacsony hőmérsékleten használja a VAIO számítógépet, maradványkép (szellemkép) jelenhet meg az LCD-képernyőn. Ez nem jelent hibát. Normál hőmérsékletű környezetbe kerülve a számítógép képernyője ismét a megszokott módon működik majd.

- Maradványkép jelenhet meg az LCD-képernyőn, ha hosszú ideig ugyanaz a kép szerepel a képernyőn. Ez a maradványkép kis idő elteltével eltűnik. Képernyőkímélő használatával megakadályozhatja a maradványképek megjelenését.

## A többmonitoros funkció használata

A többmonitoros funkció lehetővé teszi az asztal tartalmának különálló megjelenítők között felosztott megjelenítését.

Ha például külső megjelenítő eszközt csatlakoztat a monitorcsatlakozóhoz, a számítógép képernyője és a külső megjelenítő eszköz képernyője egyetlen összefüggő asztalként is funkcionálhat.

1. Kattintson az egér jobb gombjával az asztal valamely üres területére, és válassza ki a Képernyőfelbontás elemet. (Lásd a Az Asztal megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza az E képernyők kiterjesztése a Több képernyő melletti legördülő listából, majd kattintson az OK gombra.

   A beállítási lehetőségek köre függ a csatlakoztatott külső megjelenítő eszközök számától.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a külső megjelenítő eszköz nem támogatja a többmonitoros funkciót.

- Egyes alkalmazások nem feltétlenül kompatibilisek a többmonitoros funkció beállításaival.

- Videoszerkesztő/képszerkesztő alkalmazás használata, illetve DVD lejátszása közben ne módosítsa a képernyő felbontását, mert ez meggátolhatja a lejátszást/megjelenítést, vagy instabillá teheti a rendszer működését.

  Változtassa meg a képernyő-beállításokat miután kilépett a videó/kép alkalmazásból.

#### Tipp

- A többmonitoros módban használt képernyők mindegyikénél meg lehet szabni a felbontást.

## Megjelenítési mód választása

Lehetősége van megszabni, hogy a kijelzett tartalom a számítógép képernyőjén vagy a VAIO számítógéphez csatlakoztatott külső megjelenítőn jelenjen meg.

1. Kapcsolja be a külső megjelenítő eszközt.
2. Nyomja meg az Fn+F7 billentyűkombinációt többször a kívánt megjelenítési kimenet kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

#### Megjegyzés

- Ha lehúzza a külső képernyő csatlakoztatására használt kábelt (nem tartozék), és csak a külső képernyőt használta megjelenítésre, nehéz működtetni VAIO számítógépét, mivel a képernyő sötét marad.

  A megjelenítési kimenet visszaállításához nyomja meg az Fn+F7 gombokat kétszer, majd az Enter gombot.

- A megjelenítők közötti váltás lehetősége megszűnhet videolejátszás közben, illetve váltáskor a VAIO számítógép futása instabillá válhat. A megjelenítők közötti váltás előtt lépjen ki a videolejátszó alkalmazásból.

- A külső megjelenítő eszköz, illetve projektor típusától függően előfordulhat, hogy nem érhető el a megjelenítők közötti váltás.

## HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása

VAIO számítógépéhez a HDMI-bemeneten keresztül csatlakoztathat tévékészüléket is HDMI-kábel segítségével (nem tartozék).

A beállítással és a használattal kapcsolatos tudnivalók a tévékészülékhez tartozó útmutatóban olvashatók.

1. Csatlakoztassa a tévékészülék tápkábelét hálózati aljzathoz és kapcsolja be.
2. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét VAIO számítógépének HDMI-kimeneti csatlakozójához (Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek), a másik végét pedig a tévékészülék csatlakozójához.
3. Állítsa a tévé bemeneti beállítását külső bemenetre.

   A VAIO számítógép képernyőjének tartalma ekkor megjelenik a tévékészüléken.

#### Megjegyzés

- A HDMI-kimeneti port alakja függ attól, hogy melyik modellt vásárolta meg. Győződjön meg arról, hogy a HDMI-kimeneti porttal kompatibilis HDMI-kábelt használ a VAIO számítógépén.

- Ha nem a Sony által kínált illesztőprogramot használja, a kép nem jelenik meg, a hang pedig nem szólal meg a készüléken. Mindig a Sony által biztosított, frissített illesztőprogramot használjon.

- A HDMI-kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz csak akkor szólaltatja meg a hangot, ha megváltoztatja a hangkimeneti eszközre vonatkozó beállítást. Részletes útmutatásért lásd: A hangkimeneti eszköz megváltoztatása.

#### Tipp

- A VAIO számítógépen található HDMI-kimeneti csatlakozó megfelel a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) szabvány előírásainak, és képes titkosítani a digitális videojelek adatcsatornáját a szerzői jogok védelme céljából, lehetővé téve a szerzői jogvédelem alatt álló, magas minőségű tartalmak széles körének megtekintését.

## Külső meghajtó csatlakoztatása

Külső lemezmeghajtót vagy merevlemez-meghajtót is csatlakoztathat VAIO számítógépéhez annak USB-port keresztül.

1. Csatlakoztassa a külső meghajtóegység tápkábelét fali csatlakozóaljzathoz ().
2. Csatlakoztassa az USB-kábel () (nem tartozék) egyik végét az USB-port (), a másik végét pedig a külső meghajtóhoz.

   Az USB csatlakoztatásról bővebben lásd a USB-eszköz csatlakoztatása fejezetet.

#### Megjegyzés

- A külső meghajtót mindenképpen tápegység (hálózati átalakító) segítségével csatlakoztassa tápellátáshoz (ha van ilyen).

#### Tipp

- A használt meghajtó típusától függően elképzelhető, hogy illesztőprogramot is telepítenie kell.

  Az alkalmazott meghajtó típusától függően a csatlakoztatás menete, illetve az eszköz használata eltérő lehet. További információt a külső meghajtóhoz mellékelt útmutatóban olvashat.

## Külső hangszóró, fejhallgató, headset csatlakoztatása

VAIO számítógépéhez külső hangkimeneti eszközöket (például hangszórót, fejhallgatót és headsetet) is csatlakoztathat.

Használjon Sony okostelefonnal kompatibilis headsetet (nem tartozék) internetes hívásokhoz és csevegéshez.

1. A külső hangszórókat vagy fejhallgatót vagy headsetet a headsettel kompatibilis fejhallgató-jackcsatlakozó segítségével(Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek).

#### Megjegyzés

- Bekapcsolása előtt halkítsa le a hangszórót.

- Lehetséges, hogy headsetje nem működik megfelelően VAIO számítógépével.

- Külső mikrofon akkor sem működik, ha a headsettel kompatibilis fejhallgatóaljzathozcsatlakoztatja.

- A headset távvezérlője nem működik együtt a VAIO számítógépével.

#### Tipp

- Olvassa el a hangszóróhoz, a fejhallgatóhoz, illetve a headsethez mellékelt útmutatót.

## A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé

HDMI-kapcsolaton keresztül minőségi házimozirendszer vevőegységet vagy egyéb térhatású hangeszközt is csatlakoztathat a VAIO számítógép és a tévékészülék közé.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a HDMI-kapcsolat működik a televíziót és a házimozirendszer, illetve a térhatású hangeszköz között.
2. Módosítsa a hangkimeneti eszközt a HDMI-kimenetre. (Bővebben lásd a A hangkimeneti eszköz megváltoztatása fejezetet.)
3. Kapcsolja be a televíziót, és a bemenetét állítsa HDMI-bemenetre.
4. Kapcsolja be a házimozirendszer vevőegységét vagy a térhatású hangrendszert, és állítsa a bemenetét HDMI-bemenetre.
5. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét a házimozirendszer vagy a térhatású hangrendszer bemeneti HDMI-csatlakozójához, a másik végét pedig a VAIO számítógép HDMI-kimeneti csatlakozó.

#### Tipp

- A csatlakoztatott tévékészülék képernyő felbontását a VAIO számítógépen módosíthatja. Bővebben lásd a A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken fejezetet.

- HDMI-kapcsolat esetén a hangerőt csak a csatlakoztatott hangeszköz segítségével lehet szabályozni. A VAIO számítógép nem képes vezérelni a csatlakoztatott eszközök kimeneti hangerejét.

## A hangkimeneti eszköz megváltoztatása

Ha a VAIO számítógépéhez csatlakoztatott külső eszköz nem ad ki hangot, a hangkimeneti beállításban módosítania kell az eszközt.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Hardver és hang lehetőséget. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)
2. Válassza a Hang lehetőséget.
3. Válassza a Lejátszás lapot.
4. Ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a hangkimenetként használni kívánt eszköz melletti ikon.

   Ha nincs bejelölve az ikon, jelölj be és állítsa Alapértelmezett lehetőségre.

5. Válassza a OK lehetőséget.

#### A mintavételi frekvencia és a bitmélység módosítása

A digitális hangkimenet jelének mintavételi frekvenciáját és bitmélységét a digitális audioeszköznek megfelelő értékre kell állítani.

Kövesse a fenti 1–3. lépéseket, majd válassza ki a HDMI-eszköz ikonját és a Tulajdonságok lehetőséget. Válassza ki az eszköz által támogatott mintavételi frekvenciát és bitmélységet (például 48 000 Hz, 16 bit – DVD-minőség) a Speciális fülön, majd válassza az OK lehetőséget.

## Külső hangszóró, fejhallgató, headset csatlakoztatása

VAIO számítógépéhez külső hangkimeneti eszközöket (például hangszórót, fejhallgatót és headsetet) is csatlakoztathat.

Használjon Sony okostelefonnal kompatibilis headsetet (nem tartozék) internetes hívásokhoz és csevegéshez.

1. A külső hangszórókat vagy fejhallgatót vagy headsetet a headsettel kompatibilis fejhallgató-jackcsatlakozó segítségével(Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek).

#### Megjegyzés

- Bekapcsolása előtt halkítsa le a hangszórót.

- Lehetséges, hogy headsetje nem működik megfelelően VAIO számítógépével.

- Külső mikrofon akkor sem működik, ha a headsettel kompatibilis fejhallgatóaljzathozcsatlakoztatja.

- A headset távvezérlője nem működik együtt a VAIO számítógépével.

#### Tipp

- Olvassa el a hangszóróhoz, a fejhallgatóhoz, illetve a headsethez mellékelt útmutatót.

## Külső hangszóró, fejhallgató, headset csatlakoztatása

VAIO számítógépéhez külső hangkimeneti eszközöket (például hangszórót, fejhallgatót és headsetet) is csatlakoztathat.

Használjon Sony okostelefonnal kompatibilis headsetet (nem tartozék) internetes hívásokhoz és csevegéshez.

1. A külső hangszórókat vagy fejhallgatót vagy headsetet a headsettel kompatibilis fejhallgató-jackcsatlakozó segítségével(Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek).

#### Megjegyzés

- Bekapcsolása előtt halkítsa le a hangszórót.

- Lehetséges, hogy headsetje nem működik megfelelően VAIO számítógépével.

- Külső mikrofon akkor sem működik, ha a headsettel kompatibilis fejhallgatóaljzathozcsatlakoztatja.

- A headset távvezérlője nem működik együtt a VAIO számítógépével.

#### Tipp

- Olvassa el a hangszóróhoz, a fejhallgatóhoz, illetve a headsethez mellékelt útmutatót.

## A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé

HDMI-kapcsolaton keresztül minőségi házimozirendszer vevőegységet vagy egyéb térhatású hangeszközt is csatlakoztathat a VAIO számítógép és a tévékészülék közé.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a HDMI-kapcsolat működik a televíziót és a házimozirendszer, illetve a térhatású hangeszköz között.
2. Módosítsa a hangkimeneti eszközt a HDMI-kimenetre. (Bővebben lásd a A hangkimeneti eszköz megváltoztatása fejezetet.)
3. Kapcsolja be a televíziót, és a bemenetét állítsa HDMI-bemenetre.
4. Kapcsolja be a házimozirendszer vevőegységét vagy a térhatású hangrendszert, és állítsa a bemenetét HDMI-bemenetre.
5. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét a házimozirendszer vagy a térhatású hangrendszer bemeneti HDMI-csatlakozójához, a másik végét pedig a VAIO számítógép HDMI-kimeneti csatlakozó.

#### Tipp

- A csatlakoztatott tévékészülék képernyő felbontását a VAIO számítógépen módosíthatja. Bővebben lásd a A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken fejezetet.

- HDMI-kapcsolat esetén a hangerőt csak a csatlakoztatott hangeszköz segítségével lehet szabályozni. A VAIO számítógép nem képes vezérelni a csatlakoztatott eszközök kimeneti hangerejét.

## A billentyűzet felhasználói környezetéről

Ez a szakasz ismerteti a billentyűzet használatának módját.

A billentyűzetet ajánlott a VAIO számítógéptől 50 cm távolságon belül használni.

#### Megjegyzés

- A billentyűzet mágnesek segítségével párosítható a VAIO számítógéphez. Ne tegyen hitelkártyát stb. mágneses tárgyat számítógépe közelébe, különösen a billentyűzet elé vagy mögé. Ez a hardver károsodását okozhatja.

- Lehetőleg ne engedje, hogy víz folyjon a billentyűzetre, mert ez hibás működést eredményezhet.

- A felhasználási környezettől függően a billentyűzet és a számítógép közötti kommunikációs távolság kisebb is lehet. Ebben az esetben vigye közelebb a billentyűzetet a számítógéphez.

## Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása

A következő internetkapcsolati szolgáltatások érhetők el.

A szolgáltatások közül saját szempontrendszere szerint választhat (például adatsebesség vagy használati díjszabás alapján). A kapcsolódási szolgáltatások részletes adataiért forduljon az internetszolgáltatókhoz.

- Közvetlen optikai kábel (FTTH)

- Kábelmodem

- Digitális előfizetői vonal (DSL)

- Műholdas internetkapcsolat

- Telefonos internetkapcsolat

## A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció kikapcsolása

A Wi-Fi funkció a következő lépések szerint kapcsolható ki.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

#### Tipp

- A Wi-Fi funkció engedélyezéséhez kapcsolja ki a Repülési üzemmód beállítást és módosítsa a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt a Be értékre.

- Az összes vezeték nélküli funkció kikapcsolásához kapcsolja be a Repülési üzemmód rendszert.

- A bekapcsolt beállítással rendelkező vezeték nélküli funkció(k) be lesz(nek) kapcsolva, amikor kikapcsolja a Repülési üzemmód rendszert.

- További információk: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lásd Repülési üzemmód.

## Megjegyzések a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció használatához

A Wi-Fi funkció használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

- Bizonyos országokban/területeken a Wi-Fi termékek használatát korlátozhatják a helyi szabályozások.

- A Wi-Fi eszközök a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használják az adatforgalomhoz, ezt azonban különféle egyéb eszközök is használják. Bár minimalizálják az azonos frekvenciasávot használó egyéb eszközök által okozott rádiófrekvenciás interferenciát, ez az interferencia mégis a kommunikáció sebességének és hatótávolságának csökkenését, illetve kommunikációs hibák megjelenését okozhatja.

- Ha BLUETOOTH számítógépének VAIO funkciója és 2,4 GHz-es Wi-Fi funkciója is engedélyezve van, interferencia léphet fel, ami csökkent adatátviteli sebességhez és más problémákhoz vezethet.

- Ha utazás közben szeretne Wi-Fi rendszeren keresztül kommunikálni, lehetséges, hogy szerződést kell kötnie egy Wi-Fi szolgáltatóval.

- Ha VAIO számítógépe az IEEE 802.11a/b/g/n szabványnak felel meg, az 5 GHz-es Wi-Fi funkció kültéri használatát a törvény tiltja.

- A kommunikáció sebessége és hatótávolsága a következő körülményektől függően változhat:

  - Az eszközök távolsága

  - Az eszközök között található fizikai akadályok

  - Az eszköz konfigurációja

  - A rádiójel-átviteli körülmények

  - A környezet (például a falak alapanyaga stb.)

  - Használatban levő alkalmazások

    A jelkörnyezet függvényében előfordulhat, hogy a kommunikáció megszakad.

- A műszaki adatokban közölt adatátviteli sebesség az elméleti maximális sebességet jelenti, mely jelentősen különbözhet a pillanatnyi értéktől.

- A tényleges adatátviteli sebesség adott esetben nem olyan gyors, mint a VAIO számítógépen kijelzett sebesség.

- A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávot használó Wi-Fi frekvenciasávok nem tudnak egymással kommunikálni.

- Az IEEE 802.11g és az IEEE 802.11n (2,4 GHz) szabványnak megfelelő hálózatok adatátviteli sebessége interferencia okozta hatásoknak lehet kitéve az IEEE 802.11b szabványnak megfelelő termék használata esetén. Az IEEE 802.11g és az IEEE 802.11n szabványnak megfelelő hálózatok automatikusan csökkentik az átviteli sebességet, hogy megőrizzék kompatibilitásukat az IEEE 802.11b szabványnak megfelelő termékekkel. Az átviteli sebesség visszaállítható a hozzáférési pont csatornabeállításainak megváltoztatásával.

- A Wi-Fi funkció azonnali leállításához kapcsolja ki a VAIO számítógépet és a vezeték nélküli eszközt (ha található ilyen).

- A WLAN szabvány a következő titkosítási módszereket tartalmazza: WEP-titkosítás (Wired Equivalent Privacy, vezetékes hálózatokkal egyenértékű biztonsági protokoll), WPA2-titkosítás (Wi-Fi Protected Access 2) és WPA-titkosítás (Wi-Fi Protected Access). Az IEEE és a Wi-Fi Alliance által közösen javasolt WPA2-titkosítás és WPA-titkosítás olyan együttműködést lehetővé tevő biztonsági fejlesztéseken alapuló szabványok specifikációi, amelyek megnövelik a meglévő Wi-Fi hálózatok adatvédelmi és hozzáférés-szabályozási szintjét. A WPA-titkosítást úgy dolgozták ki, hogy kompatibilis legyen a későbbi IEEE 802.11i specifikációval. A továbbfejlesztett adattitkosítási TKIP protokollt (Temporal Key Integrity Protocol), valamint a 802.1X és az EAP protokollt (Extensible Authentication Protocol) használó felhasználóhitelesítést alkalmazza. Az adattitkosítás védelmet nyújt az ügyfélrendszerek és a hozzáférési pontok közötti, sebezhető vezeték nélküli kapcsolaton keresztül történő átvitelhez. Emellett a helyi hálózatok további szokásos biztonsági mechanizmusai is részei az adatvédelemnek, ilyen például: a jelszavas védelem, a végponttól végpontig történő titkosítás, a virtuális magánhálózatok és a hitelesítés. A WPA2-titkosítás (a WPA második generációja) erősebb adatvédelmet és hálózati hozzáférés-szabályozást valósít meg, és biztosítja a 802.11 szabvány összes verziójának megfelelő eszköz védelmét, beleértve a 802.11b, a 802.11a, a 802.11g, a 802.11n és a 802.11ac (tevezetű) szabványt, többsávos és többmódú változatban. Ezenkívül az elfogadott IEEE 802.11i szabványon alapulva a WPA2-titkosítás kormányzati szintű biztonságot nyújt a National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 szabványának megfelelő AES titkosítási algoritmus és a 802.1X-alapú hitelesítés felhasználásával. A WPA2-titkosítás visszamenőlegesen kompatibilis a WPA-titkosítással.

## Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció leállítása

A Wi-Fi kommunikáció a következő lépésekkel állítható le.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza alehetőséget (a hálózat ikont).
3. Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot, majd a Kapcsolat bontása lehetőséget.

#### Megjegyzés

- A Wi-Fi funkciót távoli dokumentumok, fájlok vagy erőforrások elérése közben ne kapcsolja ki, mert adatvesztés történhet.

## A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról

A Wi-Fi használatával VAIO számítógépe vezeték nélküli kapcsolattal képes egy hálózathoz csatlakozni.

A Wi-Fi technológia az alábbi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabványt használja, mely az alkalmazott technológiát határozza meg. A számítógép konfigurációja a műszaki leírásban található meg.

#### IEEE 802.11a (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvenciasáv: 2,4 GHz)

Az IEEE 802.11g szabvány az IEEE 802.11b szabványnál gyorsabb kommunikációt biztosít.

#### IEEE 802.11n (Frekvenciasáv: 2,4 GHz/5 GHz)

Az IEEE 802.11b/g/n szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén csak a 2,4 GHz-es frekvenciasáv használható.

#### IEEE 802.11ac (tervezet) (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

## A helyi hálózat (LAN) leírása

A helyi hálózat (LAN) lehetővé teszi, hogy VAIO számítógépével csatlakozzon az internetre, és adatforgalmat bonyolítson számítógépekkel és más eszközökkel.

A VAIO számítógépét vezeték nélküli kapcsolat révén is csatlakoztathatja a hálózathoz.

A helyi hálózaton (LAN) alapuló hozzáféréshez szükséges perifériás eszközökkel kapcsolatos részletekért forduljon internetszolgáltatójához (ISP), vagy olvassa el a használt eszköz mellékelt kézikönyvét.

A VAIO számítógép hálózathoz csatlakoztatásakor kövesse az internetszolgáltató (ISP) útmutatását, vagy tájékozódjon a számítógéphez csatolt eszköz mellékelt kézikönyvéből. Ha a munkahelyén érvényes hálózati beállításokkal kapcsolatos információkra van szüksége, forduljon a hálózati rendszergazdához.

## Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása

Wi-Fi kommunikációs csatornát létesíthet VAIO számítógépe és egy hozzáférési pont (nem tartozék) között.

A Wi-Fi használata előtt gondoskodjon róla, hogy egy bekapcsolt és üzemelő Wi-Fi hozzáférési pont a rendelkezésére álljon.

1. Csatlakoztassa a hozzáférési pontot a VAIO számítógéphez.

   További információt a Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben és a hozzáférési ponthoz mellékelt útmutatóban talál.

2. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
3. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
4. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
5. Módosítsa a Repülési üzemmód beállítást Kikapcsolva értékre és a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.
6. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
7. Válassza a(a hálózat ikont).
8. Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot, majd a Csatlakozás lehetőséget.

   Miután létrejött a kapcsolat, a Csatlakoztatva jelenik meg a kiválasztott vezeték nélküli hozzáférési pont mezőjében.

   Ha megjelenik a biztonsági kulcs beírására szolgáló ablak, adja meg a biztonsági kulcsot, majd válassza az OK lehetőséget. Bővebben lásd az Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban című szakaszt.

   Ügyeljen arra, hogy a biztonsági kulcs megadásánál különbséget kell tenni a kis- és nagybetűk között.

#### A Wi-Fi kapcsolat állapotának ellenőrzése

Nyissa meg az asztalt, majd mozgassa az egérmutatót az asztal értesítési területén található(a hálózat ikont) fölé, így ellenőrizheti a Wi-Fi kapcsolat állapotát, például azt, hogy VAIO számítógépéhez jelenleg melyik hozzáférési pont kapcsolódik.

Az Asztal megnyitásáról bővebben lásd Az Asztal megnyitása.

#### Megjegyzés

- Az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) felszerelt típusok megfelelő típusok esetében, ha csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi funkció engedélyezett, a VAIO számítógép nem tud 5 GHz-es Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódni. Továbbá, ha csak az 5 GHz Wi-Fi funkció van engedélyezve, a számítógép nem tud 2,4 GHz sávon működő Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódni.

  Az IEEE 802.11b/g/n szabványt támogató számítógépeken amikor kikapcsolja a 2,4 GHz Wi-Fi funkciót, a számítógép nem tud kapcsolódni hozzáférési ponthoz. A számítógép 5 GHz-es Wi-Fi hozzáférési ponthoz sem tud kapcsolódni.

- Időbe telhet, amíg a számítógép megtalálja a Wi-Fi hozzáférési pontot és csatlakozik hozzá. Csak ezt követően jön létre a kommunikációs kapcsolat a Wi-Fi hálózaton keresztül.

#### Tipp

- További információkért Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lásd Repülési üzemmód.

- VAIO számítógépe eltárolja a hozzáférési pont adatait, amikor a biztonsági kulcs megadásával először csatlakoztatja a számítógépet a hozzáférési ponthoz. A következő alkalmakkor már nem kell megadnia a biztonsági kulcsot az adott hálózathoz való kapcsolódáshoz.

## Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban

A biztonsági kulcs a Wi-Fi hálózatokon használt biztonsági protokoll, amely a Wi-Fi hálózaton keresztül továbbított adatok titkosítását szolgálja. Titkosítási kulcsnak vagy WEP titkosítási (Wired Equivalent Privacy) kulcsnak is hívják.

A biztonsági kulcs lehetővé teszi az azonos kulccsal rendelkező vezeték nélküli eszközök, például egy Wi-Fi hozzáférési pont és egy számítógép számára, hogy kommunikáljanak egymással a Wi-Fi hálózaton keresztül.

A biztonsági kulcs hozzárendelése minden egyes hozzáférési ponthoz az alapértelmezett beállítások szerint történik. (Mindenképpen változtassa meg az alapértelmezett biztonsági kulcsot, így megakadályozhatja az adatok jogosulatlan elérését.) Ha nem tudja az alapértelmezett biztonsági kulcsot, lapozza fel a hozzáférési ponthoz kapott használati útmutatót.

Ha hibásan adta meg a biztonsági kulcsot, az alábbi lépésekkel újra megadhatja azt.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a(a hálózat ikont).
3. Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt hálózatra, majd válassza a Kapcsolat tulajdonságainak megtekintése lehetőséget.
4. Válassza a Biztonság lapot.
5. Írjon be egy biztonsági kulcsot a Hálózat biztonsági kulcsa mezőbe, és válassza a OK lehetőséget.

## Micro SIM kártya eltávolítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Ez a szakasz a micro SIM kártya eltávolításának módját ismerteti.

1. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
2. Nyissa fel a fedelet. (Lásd: Az elülső részen található elemek és kezelőszervek.)
3. Tolja be a micro SIM kártyát, majd gyorsan engedje el.

4. Húzza ki a micro SIM kártyát a foglalatból.

#### Megjegyzés

- A micro SIM kártya nyomtatott áramkörét ne érintse meg.

- A micro SIM kártya eltávolításakor tartsa VAIO számítógépét stabilan.

- Óvja a micro SIM kártya épségét, ne hajlítgassa vagy helyezze erős nyomás alá a kártyát.

## Vezeték nélküli WAN kommunikáció leállítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

A vezeték nélküli WAN (WWAN) kommunikáció a következő lépések végrehajtásával állítható le.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Mobil szélessáv beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

#### Megjegyzés

- Távoli dokumentumokhoz, fájlokhoz vagy más forrásokhoz való kapcsolódás közben a vezeték nélküli WAN funkció leállítása adatvesztést okozhat.

## Vezeték nélküli WAN kommunikáció indítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Vezeték nélküli WAN (WWAN) kommunikáció a OneClick Internet funkcióval létesíthető.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Ellenőrizze, hogy a Repülési üzemmód funkció Kikapcsolva állapotban van-e, majd módosítsa a Mobil szélessáv beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.
5. Indítsa el a OneClick Internet programot és válassza ezt: Csatlakozás. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a OneClick Internet indításáról.)

#### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a micro SIM kártya megfelelően illeszkedik-e VAIO számítógépének micro SIM kártya foglalatába. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy a vezeték nélküli WAN funkció nem fog működni.

  A micro SIM kártya behelyezéséről Bővebben lásd az Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek) című szakaszt.

#### Tipp

- A vezeték nélküli WAN funkció használatáról bővebben szolgáltatója adhat tájékoztatást.

## A vezeték nélküli WAN használata előtt (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

A Wide Area Newtork (WAN) széles körben elterjedt kommunikációs hálózat, amelynek segítségével egymástól távol lévő helyi számítógépes hálózatokat lehet összekapcsolni, a legtöbb telekom szolgáltató kínálatában megtalálható szolgáltatás.

A vezeték nélküli WAN (WWAN) funkcióval VAIO számítógépe vezeték nélküli hálózaton keresztül képes kapcsolódni az Internetre bárhol, ahol van elérhető mobilhálózat.

Az adott ország és modell függvényében elképzelhető, hogy a vezeték nélküli WAN funkció használatához a micro SIM kártya foglalatba kártyát kell behelyezni.

#### Megjegyzés

- A vezeték nélküli WAN szolgáltatás nem minden országban és régióban érhető el.

- Egyes funkciók és alkalmazások használatához vezeték nélküli WAN funkción keresztüli internetkapcsolatra van szükség. Amikor VAIO számítógépe csatlakozik az Internetre, a szolgáltatók adatforgalmazási díjat számíthatnak fel. Bővebb felvilágosításért kérjük, forduljon vezeték nélküli szolgáltatójához.

#### Tipp

- Az adott ország és modell függvényében előfordulhat, hogy Ön ajánlatot kap a VAIO-partner szolgáltatók valamelyikétől. Ilyen esetekben a micro SIM kártya vagy a készülék kartondobozában mellékelt szolgáltatói SIM csomagban, vagy már eleve a számítógép micro SIM kártyatartójában található meg. Ha VAIO számítógépéhez nem kapott micro SIM kártyát, akkor a tetszése szerinti szolgáltatónál szerezhet be egyet.

## Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Ez a szakasz a micro SIM kártya behelyezésének módját ismerteti.

1. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
2. Nyissa fel a fedelet, és keresse meg a micro SIM kártya foglalatát. (Lásd: Az elülső részen található elemek és kezelőszervek.)
3. Nyomja ki a keretéből a micro SIM kártyát.

4. Helyezze be a micro SIM kártyát a foglalatába úgy, hogy a nyomtatott áramköri felület lefelé nézzen.

#### Megjegyzés

- A micro SIM kártya nyomtatott áramkörét ne érintse meg.

- A micro SIM kártya behelyezésekor tartsa VAIO számítógépét stabilan.

- Óvja a micro SIM kártya épségét, ne hajlítgassa vagy helyezze erős nyomás alá a kártyát.

## Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása

A következő internetkapcsolati szolgáltatások érhetők el.

A szolgáltatások közül saját szempontrendszere szerint választhat (például adatsebesség vagy használati díjszabás alapján). A kapcsolódási szolgáltatások részletes adataiért forduljon az internetszolgáltatókhoz.

- Közvetlen optikai kábel (FTTH)

- Kábelmodem

- Digitális előfizetői vonal (DSL)

- Műholdas internetkapcsolat

- Telefonos internetkapcsolat

## A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról

A Wi-Fi használatával VAIO számítógépe vezeték nélküli kapcsolattal képes egy hálózathoz csatlakozni.

A Wi-Fi technológia az alábbi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabványt használja, mely az alkalmazott technológiát határozza meg. A számítógép konfigurációja a műszaki leírásban található meg.

#### IEEE 802.11a (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvenciasáv: 2,4 GHz)

Az IEEE 802.11g szabvány az IEEE 802.11b szabványnál gyorsabb kommunikációt biztosít.

#### IEEE 802.11n (Frekvenciasáv: 2,4 GHz/5 GHz)

Az IEEE 802.11b/g/n szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén csak a 2,4 GHz-es frekvenciasáv használható.

#### IEEE 802.11ac (tervezet) (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

## A helyi hálózat (LAN) leírása

A helyi hálózat (LAN) lehetővé teszi, hogy VAIO számítógépével csatlakozzon az internetre, és adatforgalmat bonyolítson számítógépekkel és más eszközökkel.

A VAIO számítógépét vezeték nélküli kapcsolat révén is csatlakoztathatja a hálózathoz.

A helyi hálózaton (LAN) alapuló hozzáféréshez szükséges perifériás eszközökkel kapcsolatos részletekért forduljon internetszolgáltatójához (ISP), vagy olvassa el a használt eszköz mellékelt kézikönyvét.

A VAIO számítógép hálózathoz csatlakoztatásakor kövesse az internetszolgáltató (ISP) útmutatását, vagy tájékozódjon a számítógéphez csatolt eszköz mellékelt kézikönyvéből. Ha a munkahelyén érvényes hálózati beállításokkal kapcsolatos információkra van szüksége, forduljon a hálózati rendszergazdához.

## Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban

A biztonsági kulcs a Wi-Fi hálózatokon használt biztonsági protokoll, amely a Wi-Fi hálózaton keresztül továbbított adatok titkosítását szolgálja. Titkosítási kulcsnak vagy WEP titkosítási (Wired Equivalent Privacy) kulcsnak is hívják.

A biztonsági kulcs lehetővé teszi az azonos kulccsal rendelkező vezeték nélküli eszközök, például egy Wi-Fi hozzáférési pont és egy számítógép számára, hogy kommunikáljanak egymással a Wi-Fi hálózaton keresztül.

A biztonsági kulcs hozzárendelése minden egyes hozzáférési ponthoz az alapértelmezett beállítások szerint történik. (Mindenképpen változtassa meg az alapértelmezett biztonsági kulcsot, így megakadályozhatja az adatok jogosulatlan elérését.) Ha nem tudja az alapértelmezett biztonsági kulcsot, lapozza fel a hozzáférési ponthoz kapott használati útmutatót.

Ha hibásan adta meg a biztonsági kulcsot, az alábbi lépésekkel újra megadhatja azt.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a(a hálózat ikont).
3. Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt hálózatra, majd válassza a Kapcsolat tulajdonságainak megtekintése lehetőséget.
4. Válassza a Biztonság lapot.
5. Írjon be egy biztonsági kulcsot a Hálózat biztonsági kulcsa mezőbe, és válassza a OK lehetőséget.

## Az internetkapcsolati szolgáltatások leírása

A következő internetkapcsolati szolgáltatások érhetők el.

A szolgáltatások közül saját szempontrendszere szerint választhat (például adatsebesség vagy használati díjszabás alapján). A kapcsolódási szolgáltatások részletes adataiért forduljon az internetszolgáltatókhoz.

- Közvetlen optikai kábel (FTTH)

- Kábelmodem

- Digitális előfizetői vonal (DSL)

- Műholdas internetkapcsolat

- Telefonos internetkapcsolat

## A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció kikapcsolása

A Wi-Fi funkció a következő lépések szerint kapcsolható ki.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

#### Tipp

- A Wi-Fi funkció engedélyezéséhez kapcsolja ki a Repülési üzemmód beállítást és módosítsa a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt a Be értékre.

- Az összes vezeték nélküli funkció kikapcsolásához kapcsolja be a Repülési üzemmód rendszert.

- A bekapcsolt beállítással rendelkező vezeték nélküli funkció(k) be lesz(nek) kapcsolva, amikor kikapcsolja a Repülési üzemmód rendszert.

- További információk: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lásd Repülési üzemmód.

## Megjegyzések a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció használatához

A Wi-Fi funkció használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

- Bizonyos országokban/területeken a Wi-Fi termékek használatát korlátozhatják a helyi szabályozások.

- A Wi-Fi eszközök a 2,4 GHz-es frekvenciasávot használják az adatforgalomhoz, ezt azonban különféle egyéb eszközök is használják. Bár minimalizálják az azonos frekvenciasávot használó egyéb eszközök által okozott rádiófrekvenciás interferenciát, ez az interferencia mégis a kommunikáció sebességének és hatótávolságának csökkenését, illetve kommunikációs hibák megjelenését okozhatja.

- Ha BLUETOOTH számítógépének VAIO funkciója és 2,4 GHz-es Wi-Fi funkciója is engedélyezve van, interferencia léphet fel, ami csökkent adatátviteli sebességhez és más problémákhoz vezethet.

- Ha utazás közben szeretne Wi-Fi rendszeren keresztül kommunikálni, lehetséges, hogy szerződést kell kötnie egy Wi-Fi szolgáltatóval.

- Ha VAIO számítógépe az IEEE 802.11a/b/g/n szabványnak felel meg, az 5 GHz-es Wi-Fi funkció kültéri használatát a törvény tiltja.

- A kommunikáció sebessége és hatótávolsága a következő körülményektől függően változhat:

  - Az eszközök távolsága

  - Az eszközök között található fizikai akadályok

  - Az eszköz konfigurációja

  - A rádiójel-átviteli körülmények

  - A környezet (például a falak alapanyaga stb.)

  - Használatban levő alkalmazások

    A jelkörnyezet függvényében előfordulhat, hogy a kommunikáció megszakad.

- A műszaki adatokban közölt adatátviteli sebesség az elméleti maximális sebességet jelenti, mely jelentősen különbözhet a pillanatnyi értéktől.

- A tényleges adatátviteli sebesség adott esetben nem olyan gyors, mint a VAIO számítógépen kijelzett sebesség.

- A 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es frekvenciasávot használó Wi-Fi frekvenciasávok nem tudnak egymással kommunikálni.

- Az IEEE 802.11g és az IEEE 802.11n (2,4 GHz) szabványnak megfelelő hálózatok adatátviteli sebessége interferencia okozta hatásoknak lehet kitéve az IEEE 802.11b szabványnak megfelelő termék használata esetén. Az IEEE 802.11g és az IEEE 802.11n szabványnak megfelelő hálózatok automatikusan csökkentik az átviteli sebességet, hogy megőrizzék kompatibilitásukat az IEEE 802.11b szabványnak megfelelő termékekkel. Az átviteli sebesség visszaállítható a hozzáférési pont csatornabeállításainak megváltoztatásával.

- A Wi-Fi funkció azonnali leállításához kapcsolja ki a VAIO számítógépet és a vezeték nélküli eszközt (ha található ilyen).

- A WLAN szabvány a következő titkosítási módszereket tartalmazza: WEP-titkosítás (Wired Equivalent Privacy, vezetékes hálózatokkal egyenértékű biztonsági protokoll), WPA2-titkosítás (Wi-Fi Protected Access 2) és WPA-titkosítás (Wi-Fi Protected Access). Az IEEE és a Wi-Fi Alliance által közösen javasolt WPA2-titkosítás és WPA-titkosítás olyan együttműködést lehetővé tevő biztonsági fejlesztéseken alapuló szabványok specifikációi, amelyek megnövelik a meglévő Wi-Fi hálózatok adatvédelmi és hozzáférés-szabályozási szintjét. A WPA-titkosítást úgy dolgozták ki, hogy kompatibilis legyen a későbbi IEEE 802.11i specifikációval. A továbbfejlesztett adattitkosítási TKIP protokollt (Temporal Key Integrity Protocol), valamint a 802.1X és az EAP protokollt (Extensible Authentication Protocol) használó felhasználóhitelesítést alkalmazza. Az adattitkosítás védelmet nyújt az ügyfélrendszerek és a hozzáférési pontok közötti, sebezhető vezeték nélküli kapcsolaton keresztül történő átvitelhez. Emellett a helyi hálózatok további szokásos biztonsági mechanizmusai is részei az adatvédelemnek, ilyen például: a jelszavas védelem, a végponttól végpontig történő titkosítás, a virtuális magánhálózatok és a hitelesítés. A WPA2-titkosítás (a WPA második generációja) erősebb adatvédelmet és hálózati hozzáférés-szabályozást valósít meg, és biztosítja a 802.11 szabvány összes verziójának megfelelő eszköz védelmét, beleértve a 802.11b, a 802.11a, a 802.11g, a 802.11n és a 802.11ac (tevezetű) szabványt, többsávos és többmódú változatban. Ezenkívül az elfogadott IEEE 802.11i szabványon alapulva a WPA2-titkosítás kormányzati szintű biztonságot nyújt a National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 szabványának megfelelő AES titkosítási algoritmus és a 802.1X-alapú hitelesítés felhasználásával. A WPA2-titkosítás visszamenőlegesen kompatibilis a WPA-titkosítással.

## Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció leállítása

A Wi-Fi kommunikáció a következő lépésekkel állítható le.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza alehetőséget (a hálózat ikont).
3. Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot, majd a Kapcsolat bontása lehetőséget.

#### Megjegyzés

- A Wi-Fi funkciót távoli dokumentumok, fájlok vagy erőforrások elérése közben ne kapcsolja ki, mert adatvesztés történhet.

## A Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) szabványokról

A Wi-Fi használatával VAIO számítógépe vezeték nélküli kapcsolattal képes egy hálózathoz csatlakozni.

A Wi-Fi technológia az alábbi IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabványt használja, mely az alkalmazott technológiát határozza meg. A számítógép konfigurációja a műszaki leírásban található meg.

#### IEEE 802.11a (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

#### IEEE 802.11b/g (Frekvenciasáv: 2,4 GHz)

Az IEEE 802.11g szabvány az IEEE 802.11b szabványnál gyorsabb kommunikációt biztosít.

#### IEEE 802.11n (Frekvenciasáv: 2,4 GHz/5 GHz)

Az IEEE 802.11b/g/n szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén csak a 2,4 GHz-es frekvenciasáv használható.

#### IEEE 802.11ac (tervezet) (Frekvenciasáv: 5 GHz)

Csak az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) szabvány előírásainak megfelelő típusok esetén használható.

## Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása

Wi-Fi kommunikációs csatornát létesíthet VAIO számítógépe és egy hozzáférési pont (nem tartozék) között.

A Wi-Fi használata előtt gondoskodjon róla, hogy egy bekapcsolt és üzemelő Wi-Fi hozzáférési pont a rendelkezésére álljon.

1. Csatlakoztassa a hozzáférési pontot a VAIO számítógéphez.

   További információt a Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben és a hozzáférési ponthoz mellékelt útmutatóban talál.

2. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
3. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
4. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
5. Módosítsa a Repülési üzemmód beállítást Kikapcsolva értékre és a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.
6. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
7. Válassza a(a hálózat ikont).
8. Válassza ki a kívánt hozzáférési pontot, majd a Csatlakozás lehetőséget.

   Miután létrejött a kapcsolat, a Csatlakoztatva jelenik meg a kiválasztott vezeték nélküli hozzáférési pont mezőjében.

   Ha megjelenik a biztonsági kulcs beírására szolgáló ablak, adja meg a biztonsági kulcsot, majd válassza az OK lehetőséget. Bővebben lásd az Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban című szakaszt.

   Ügyeljen arra, hogy a biztonsági kulcs megadásánál különbséget kell tenni a kis- és nagybetűk között.

#### A Wi-Fi kapcsolat állapotának ellenőrzése

Nyissa meg az asztalt, majd mozgassa az egérmutatót az asztal értesítési területén található(a hálózat ikont) fölé, így ellenőrizheti a Wi-Fi kapcsolat állapotát, például azt, hogy VAIO számítógépéhez jelenleg melyik hozzáférési pont kapcsolódik.

Az Asztal megnyitásáról bővebben lásd Az Asztal megnyitása.

#### Megjegyzés

- Az IEEE 802.11a/b/g/n/ac (tervezet) felszerelt típusok megfelelő típusok esetében, ha csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi funkció engedélyezett, a VAIO számítógép nem tud 5 GHz-es Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódni. Továbbá, ha csak az 5 GHz Wi-Fi funkció van engedélyezve, a számítógép nem tud 2,4 GHz sávon működő Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódni.

  Az IEEE 802.11b/g/n szabványt támogató számítógépeken amikor kikapcsolja a 2,4 GHz Wi-Fi funkciót, a számítógép nem tud kapcsolódni hozzáférési ponthoz. A számítógép 5 GHz-es Wi-Fi hozzáférési ponthoz sem tud kapcsolódni.

- Időbe telhet, amíg a számítógép megtalálja a Wi-Fi hozzáférési pontot és csatlakozik hozzá. Csak ezt követően jön létre a kommunikációs kapcsolat a Wi-Fi hálózaton keresztül.

#### Tipp

- További információkért Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lásd Repülési üzemmód.

- VAIO számítógépe eltárolja a hozzáférési pont adatait, amikor a biztonsági kulcs megadásával először csatlakoztatja a számítógépet a hozzáférési ponthoz. A következő alkalmakkor már nem kell megadnia a biztonsági kulcsot az adott hálózathoz való kapcsolódáshoz.

## Információ a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) biztonsági kulcsával kapcsolatban

A biztonsági kulcs a Wi-Fi hálózatokon használt biztonsági protokoll, amely a Wi-Fi hálózaton keresztül továbbított adatok titkosítását szolgálja. Titkosítási kulcsnak vagy WEP titkosítási (Wired Equivalent Privacy) kulcsnak is hívják.

A biztonsági kulcs lehetővé teszi az azonos kulccsal rendelkező vezeték nélküli eszközök, például egy Wi-Fi hozzáférési pont és egy számítógép számára, hogy kommunikáljanak egymással a Wi-Fi hálózaton keresztül.

A biztonsági kulcs hozzárendelése minden egyes hozzáférési ponthoz az alapértelmezett beállítások szerint történik. (Mindenképpen változtassa meg az alapértelmezett biztonsági kulcsot, így megakadályozhatja az adatok jogosulatlan elérését.) Ha nem tudja az alapértelmezett biztonsági kulcsot, lapozza fel a hozzáférési ponthoz kapott használati útmutatót.

Ha hibásan adta meg a biztonsági kulcsot, az alábbi lépésekkel újra megadhatja azt.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a(a hálózat ikont).
3. Kattintson a jobb egérgombbal a kívánt hálózatra, majd válassza a Kapcsolat tulajdonságainak megtekintése lehetőséget.
4. Válassza a Biztonság lapot.
5. Írjon be egy biztonsági kulcsot a Hálózat biztonsági kulcsa mezőbe, és válassza a OK lehetőséget.

## A BLUETOOTH(R) funkcióról

Vezeték nélküli kommunikációt létesíthet VAIO számítógépe és BLUETOOTH-eszközök (például másik számítógép, okostelefon, mobiltelefon, mikrofonos fejhallgató vagy egér) között.

Az eszközök között vezeték nélküli adatátvitelt lehet megvalósítani akár 10 méteres távolságra is (ha az eszközök között nincs fizikai akadály).

Egy BLUETOOTH-eszköz legfeljebb hét másik eszközhöz képes kapcsolódni vezeték nélküli hálózaton keresztül adatcsere céljából.

Ha egy eszköznek kapcsolódnia kell egy másik eszközhöz, lekérdezést küld a hatósugáron belüli BLUETOOTH-eszközöknek. Ha bármely eszköz válaszol a lekérdezésre, a két eszköz képessé válik az egymáshoz kapcsolódásra.

## Kommunikáció másik BLUETOOTH(R)-eszközzel, például egérrel

Lehetősége van BLUETOOTH-eszközöket csatlakoztatni VAIO számítógépéhez.

A BLUETOOTH kommunikációról bővebben lásd a A BLUETOOTH(R) funkcióról fejezetet.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Repülési üzemmód beállítást Kikapcsolva értékre és a Bluetooth beállításokat Be értékre.
5. Válassza a Eszközök lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
6. Ha BLUETOOTH-egeret csatlakoztat, kapcsolja be, és a gomb megnyomásával csatlakoztassa az egeret.

   A BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt útmutatóban olvassa el az eszköz csatlakoztathatóságához szükséges lépések leírását.

7. Válassza a Eszköz telepítése lehetőséget.

   VAIO számítógépe eszközkeresést hajt végre, majd eszközlistát jelenít meg.

   Az eszköz regisztrálásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Megjegyzés

- A BLUETOOTH-eszköztől függően időbe telhet, amíg a VAIO számítógép megtalálja az eszközt.

  Ha az eszköz nem szerepel a listában, ismételje meg az eszköz csatlakoztatásra kész állapotba hozásának lépéseit (például nyomja meg a csatlakoztatás gombját).

- A BLUETOOTH-eszköztől függően változhat a kapcsolat létrehozásának a menete. A szükséges eljárás leírását olvassa el az eszközhöz mellékelt útmutatóban.

#### Tipp

- Ha VAIO számítógépe képes a nagy sebességű BLUETOOTH kapcsolatra, és nagy sebességű kommunikációra tervezi használni, módosítsa a Wi-Fi beállítást is a Vezeték nélküli eszközök részben Be beállításra a 4. lépésben.

- Ha egy BLUETOOTH-eszköz hitelesítést igényel a kapcsolat létrehozásához, hozzáférési kulcsot kérő ablak jelenik meg a képernyőn. A BLUETOOTH-eszköz és a VAIO számítógép közötti hozzáférési kulcs megosztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha nem kíván létrehozni kapcsolatot, válassza az ablak Mégse gombját.

  - A hozzáférési kód olyan titkos kód, amelyet a felhasználó ad meg két BLUETOOTH-eszköz közötti kommunikáció engedélyezésének hitelesítési folyamata során. Az egymással végzett kommunikáció engedélyezéséhez ugyanazt az alfanumerikus (kis- és nagybetűt megkülönböztető) kódot kell megadni a két eszközön. A hozzáférési kódot minden egyes hitelesítéskor módosítani lehet. Ennek egyetlen feltétele van: a két eszközön egyforma hozzáférési kódot kell megadni a hitelesítési folyamat során. A BLUETOOTH-eszközök hozzáférési kódjára vonatkozó részletes leírásért olvassa el az eszközhöz mellékelt útmutatót. Ha adott időtartamon belül nincs megadva BLUETOOTH-hozzáférési kód, a kapcsolódási folyamat biztonsági okokból megszakad. Ilyen esetben próbálkozzon újra.

- A műveletek részleteinek megtekintéséhez nyissa meg a Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lehetőséget, majd írja be a „BLUETOOTH” kifejezést a keresőmezőbe.

## A BLUETOOTH(R) biztonságról

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia hitelesítési funkciót is ellát, így lehetővé teszi a más eszközökkel folytatott kommunikáció felügyeletét.

A hitelesítési funkció segít megakadályozni, hogy nemkívánatos névtelen BLUETOOTH-eszközök kapcsolódjanak VAIO számítógépéhez. Amikor két BLUETOOTH-eszköz első alkalommal kommunikál egymással, egy közös hozzáférési kódot (hitelesítési jelszót) kell mindkét eszközön megadni az eszközök regisztrálásához. Az eszköz regisztrálása után nem kell újból megadni a hozzáférési kódot.

A műveletek részleteinek megtekintéséhez nyissa meg a Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lehetőséget, majd írja be a „BLUETOOTH” kifejezést a keresőmezőbe.

## A BLUETOOTH(R) funkció használatával kapcsolatos megjegyzések

A BLUETOOTH funkció használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

- Egyes országokban, illetve régiókban helyi korlátozások vonatkozhatnak a BLUETOOTH funkció használatára.

- Előfordulhat, hogy a BLUETOOTH funkció nem működik bizonyos eszközökkel (a gyártó vagy a gyártó által használt alkalmazásverzió miatt). Vásárlás előtt ellenőrizze a BLUETOOTH-eszköz rendszerkövetelményeit.

  A BLUETOOTH-eszközökről bővebben a VAIO Támogató webhelyén tájékozódhat.

  Egyes BLUETOOTH-eszközök hitelesítést igényelnek (párosítás) mielőtt más eszközhöz csatlakoztatják őket. Az ilyen eszközök csatlakoztatása előtt végezze el a hitelesítési eljárást.

- A BLUETOOTH-eszközök a 2,4 GHz frekvenciasávban működnek, melyet több más eszköz is használ. Bár a BLUETOOTH-eszközökben alkalmazott technológia minimalizálja az azonos frekvenciasávot használó egyéb eszközök által okozott rádiófrekvenciás interferenciát, mégis előfordulhat, hogy ez az interferencia a kommunikáció sebességének és hatótávolságának csökkenését okozza, illetve bizonyos esetekben kommunikációs hibát idézhet elő.

- A kommunikáció sebessége és hatótávolsága a következő körülményektől függően változhat:

  - Az egymással kommunikáló eszközök távolsága

  - Az eszközök között található fizikai akadályok

  - A környezet elemei, például a falak, illetve azok anyaga

  - Az eszköz konfigurációja

  - Használatban levő alkalmazások

  - A rádiójel-átviteli körülmények

    A jelkörnyezet függvényében előfordulhat, hogy a kommunikáció megszakad.

- Ha VAIO számítógépe képes a nagy sebességű BLUETOOTH-kapcsolatra, és nagy sebességű kommunikációra tervezi használni, engedélyezze a vezeték nélküli helyi hálózat és a BLUETOOTH funkciót is a számítógépen.

- Nagyméretű fájlok esetenként megsérülhetnek a hosszú ideig tartó átvitel folyamán a BLUETOOTH-szabvány korlátai és a környezetben keletkező elektromágneses interferencia miatt.

- Ha több BLUETOOTH-eszközt csatlakoztat VAIO számítógépéhez, azok túlzottan igénybe vehetik a kommunikációs csatornát, és ez az eszközök teljesítményének visszaesését okozhatja. Ez gyakori velejárója a BLUETOOTH technológia használatának, nem hibajelenség.

- Előfordulhat, hogy a videó és a hanganyag nem lesz szinkronban, ha a VAIO számítógép olyan videót játszik le, amelynek hangkimenete a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön szólal meg. Ez gyakori velejárója a BLUETOOTH technológia használatának, nem hibajelenség.

- Minden BLUETOOTH-eszköz tanúsítási eljáráson esik át, melyet a Bluetooth SIG technológia szabályoz, biztosítandó, hogy az eszköz megfelel a BLUETOOTH szabvány előírásainak.

  Még abban az esetben is, ha a BLUETOOTH-eszköz megfelel a BLUETOOTH szabványnak, az eszközök egyedi teljesítménye, specifikációja és működése eltérő lehet. Előfordulhat, hogy az adatátvitel nem minden helyzetben lehetséges.

- Nem minden BLUETOOTH-eszköz esetében garantált, hogy az kompatibilis az Ön VAIO számítógépével.

- Ha sürgősen le kell tiltania a BLUETOOTH funkciót, kapcsolja ki VAIO számítógépét.

## A BLUETOOTH(R) kommunikáció leállítása

A BLUETOOTH kommunikáció a következő lépésekkel állítható le.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Bluetooth beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

## USB-eszköz töltése

Az USB-töltés beállításainak engedélyezése esetén akkor is tölthet USB-eszközt, ha VAIO számítógépe ki van kapcsolva, Hibernálás üzemmódban vagy Alvó állapot üzemmódban van.

Akkor módosítsa a beállítást, amikor az USB eszköz nem csatlakozik az USB-töltést támogató USB-port.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Hardver (Hardware). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. Kapcsolja be a USB-töltés (USB Charging) beállítást.
3. Csatlakoztasson egy USB eszközt ahhoz az USB-port, amely mellett ajel látható.

   Ha nem kezdődik el a töltés, amikor csatlakoztat egy USB-eszközt az USB-töltést támogató USB-port, húzza ki és csatlakoztassa újra az eszközt.

#### Megjegyzés

- Az USB-töltés beállításainak engedélyezése esetén a fogyasztás megnövekszik, ha a VAIO számítógép ki van kapcsolva, Hibernálás üzemmódban vagy Alvó állapot üzemmódban van, mert a számítógép biztosítja az USB-port áramellátását még akkor is, ha nincsen csatlakoztatva USB-eszköz.

- Ha engedélyezve vannak az USB-töltés beállításai, nem használható az USB-töltést támogató USB-port csatlakoztatott USB-eszköz távoli ébresztési funkciója.

#### Tipp

- Az USB-töltési beállítások alapértelmezés szerint le vannak tiltva.

## USB-eszköz csatlakoztatása

VAIO számítógépéhez USB-eszközöket (pl. egeret, hajlékonylemez-meghajtót, hangszórót vagy nyomtatót) csatlakoztathat.

A csatlakoztatáskor szükség lehet az USB-eszközhöz mellékelt illesztőprogram telepítésére.

További ismertetést az eszköz útmutatójában talál.

1. Válassza ki a használni kívánt USB-port ().
2. Csatlakoztassa az USB-eszköz kábelét () (nem tartozék) az USB-port.

#### Megjegyzés

- Lehetséges, hogy az USB-eszköz használata előtt telepítenie kell az eszköz illesztőprogramját. További ismertetést az USB-eszköz útmutatójában talál.

- A megfelelő nyomtatás érdekében ügyeljen arra, hogy olyan USB-nyomtatót használjon, amely kompatibilis a számítógépen futó Windows-verzióval.

- Mielőtt leválasztaná az USB-hangszórókat VAIO számítógépéről, állítsa le a DVD-, illetve zenelejátszást, vagy pedig kapcsolja ki számítógépét. Ha lejátszás közben megszünteti az USB hangszórók csatlakozását, hibát okozhat.

  Az USB-eszközök hozzáférési kódjára vonatkozó részletes leírásért olvassa el az eszközhöz mellékelt útmutatót.

- A VAIO számítógép, illetve az USB-eszközök sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen a következőkre:

  - Amikor csatlakoztatott USB-eszközzel együtt mozgatja a VAIO számítógépet, ne tegye ki az USB-portot rázkódásnak vagy ütődésnek.

  - Ne tegye a VAIO számítógépet hordtáskába, amíg USB-eszközök vannak csatlakoztatva hozzá.

#### Tipp

- VAIO számítógépének USB-portjai megfelelnek az USB 2.0 és/vagy az USB 3.0 szabványnak.

  Az USB 3.0 szabványnak megfelelő USB-portokat kék színükről lehet felismerni.

- Az USB 3.0 szabvány a következő adatátviteli módot tartalmazza az USB 2.0 szabványos átviteli módjain kívül:

  - SuperSpeed: 5 Gbit/s átviteli sebesség.

## A helyzet információ letöltése (GNSS eszközzel felszerelt modellek)

Helyzet információkat tölthet le VAIO számítógépére a globális navigációs műholdrendszer (GNSS) szolgáltatással.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Repülési üzemmód beállítást Kikapcsolva értékre és a GNSS beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.

## A helyzet információ letöltése funkció kikapcsolása (GNSS eszközzel felszerelt modellek)

A globális navigációs műholdrendszer (GNSS) szolgáltatás által megállapított helyzet információk letöltésének funkciója kikapcsolható. A beállítás kikapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a GNSS beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

## Micro SIM kártya eltávolítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Ez a szakasz a micro SIM kártya eltávolításának módját ismerteti.

1. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
2. Nyissa fel a fedelet. (Lásd: Az elülső részen található elemek és kezelőszervek.)
3. Tolja be a micro SIM kártyát, majd gyorsan engedje el.

4. Húzza ki a micro SIM kártyát a foglalatból.

#### Megjegyzés

- A micro SIM kártya nyomtatott áramkörét ne érintse meg.

- A micro SIM kártya eltávolításakor tartsa VAIO számítógépét stabilan.

- Óvja a micro SIM kártya épségét, ne hajlítgassa vagy helyezze erős nyomás alá a kártyát.

## Vezeték nélküli WAN kommunikáció leállítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

A vezeték nélküli WAN (WWAN) kommunikáció a következő lépések végrehajtásával állítható le.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Mobil szélessáv beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

#### Megjegyzés

- Távoli dokumentumokhoz, fájlokhoz vagy más forrásokhoz való kapcsolódás közben a vezeték nélküli WAN funkció leállítása adatvesztést okozhat.

## Vezeték nélküli WAN kommunikáció indítása (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Vezeték nélküli WAN (WWAN) kommunikáció a OneClick Internet funkcióval létesíthető.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Ellenőrizze, hogy a Repülési üzemmód funkció Kikapcsolva állapotban van-e, majd módosítsa a Mobil szélessáv beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.
5. Indítsa el a OneClick Internet programot és válassza ezt: Csatlakozás. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a OneClick Internet indításáról.)

#### Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a micro SIM kártya megfelelően illeszkedik-e VAIO számítógépének micro SIM kártya foglalatába. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy a vezeték nélküli WAN funkció nem fog működni.

  A micro SIM kártya behelyezéséről Bővebben lásd az Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek) című szakaszt.

#### Tipp

- A vezeték nélküli WAN funkció használatáról bővebben szolgáltatója adhat tájékoztatást.

## A vezeték nélküli WAN használata előtt (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

A Wide Area Newtork (WAN) széles körben elterjedt kommunikációs hálózat, amelynek segítségével egymástól távol lévő helyi számítógépes hálózatokat lehet összekapcsolni, a legtöbb telekom szolgáltató kínálatában megtalálható szolgáltatás.

A vezeték nélküli WAN (WWAN) funkcióval VAIO számítógépe vezeték nélküli hálózaton keresztül képes kapcsolódni az Internetre bárhol, ahol van elérhető mobilhálózat.

Az adott ország és modell függvényében elképzelhető, hogy a vezeték nélküli WAN funkció használatához a micro SIM kártya foglalatba kártyát kell behelyezni.

#### Megjegyzés

- A vezeték nélküli WAN szolgáltatás nem minden országban és régióban érhető el.

- Egyes funkciók és alkalmazások használatához vezeték nélküli WAN funkción keresztüli internetkapcsolatra van szükség. Amikor VAIO számítógépe csatlakozik az Internetre, a szolgáltatók adatforgalmazási díjat számíthatnak fel. Bővebb felvilágosításért kérjük, forduljon vezeték nélküli szolgáltatójához.

#### Tipp

- Az adott ország és modell függvényében előfordulhat, hogy Ön ajánlatot kap a VAIO-partner szolgáltatók valamelyikétől. Ilyen esetekben a micro SIM kártya vagy a készülék kartondobozában mellékelt szolgáltatói SIM csomagban, vagy már eleve a számítógép micro SIM kártyatartójában található meg. Ha VAIO számítógépéhez nem kapott micro SIM kártyát, akkor a tetszése szerinti szolgáltatónál szerezhet be egyet.

## Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek)

Ez a szakasz a micro SIM kártya behelyezésének módját ismerteti.

1. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
2. Nyissa fel a fedelet, és keresse meg a micro SIM kártya foglalatát. (Lásd: Az elülső részen található elemek és kezelőszervek.)
3. Nyomja ki a keretéből a micro SIM kártyát.

4. Helyezze be a micro SIM kártyát a foglalatába úgy, hogy a nyomtatott áramköri felület lefelé nézzen.

#### Megjegyzés

- A micro SIM kártya nyomtatott áramkörét ne érintse meg.

- A micro SIM kártya behelyezésekor tartsa VAIO számítógépét stabilan.

- Óvja a micro SIM kártya épségét, ne hajlítgassa vagy helyezze erős nyomás alá a kártyát.

## Váltás helyi fiókról Microsoft fiókra

A Windows 8 operációs rendszerben a felhasználó válthat helyi fiókja és Microsoft fiókja között.

Ha helyi fiókról Microsoft fiókra vált, alkalmazásokat tölthet le a Windows Áruház áruházból.

Microsoft fiók létrehozásához vagy módosításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Felhasználók lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Válassza a Váltás Microsoft-fiókra lehetőséget.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Helyi fiókra való váltáshoz válassza ki a Váltás helyi fiókra lehetőséget a 4. lépésben a Váltás Microsoft-fiókra helyett.

- Ha elfelejti Microsoft fiókjának jelszavát, lépjen kapcsolatba a Microsoft támogatási központtal.

## A Rendszerinformáció megtekintése

Megtekintheti VAIO számítógépének rendszeradatait.

1. Indítsa el: VAIO Care (Desktop). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Care (Desktop) indításáról.)
2. Válassza a A VAIO PC bemutatása (About Your VAIO) és Rendszerinformáció (System information) lehetőséget.

   Megjelennek VAIO számítógépének rendszeradatai.

## VAIO számítógép indítása külső eszközről

A BIOS segítségével VAIO számítógépét külső eszközről is elindíthatja, például optikai lemezes meghajtóról, USB hajlékonylemezes meghajtóról vagy USB flash meghajtóról is.

1. Csatlakoztassa a külső eszközt a VAIO számítógéphez.
2. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

3. Válassza a Indítás adathordozóról (USB-eszköz/optikai lemez) (Start from media (USB device/optical disc)) lehetőséget.

   Megkezdődik a külső eszközről történő rendszerindítás.

#### Megjegyzés

- A rendszerindításhoz használni kívánt eszköz kivételével húzzon ki minden csatlakoztatott eszközt a VAIO számítógépből. Egyes eszközök nem alkalmasak a számítógép rendszerének betöltésére, illetve a számítógéppel történő használatra.

- Ha a külső eszközhöz tartozik tápegység, azt előzőleg mindenképpen csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

## A VAIO számítógép testreszabása

A VAIO Control Center segítségével módosíthatja számos funkció, például megjelenítés és hangok beállításait.

1. Indítsa el: VAIO Control Center. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. Válassza ki a kívánt elemet, és módosítsa megfelelően a beállításait.

#### Tipp

- Ha normál felhasználóként (tehát rendszergazdai jogosultság nélkül) jelentkezik be, akkor nem jelenik meg minden elem.

## A VAIO számítógép frissítése

A VAIO számítógép hatékonyságának, biztonságának és funkcióinak javítása érdekében mindenképpen frissítse azt az alábbi alkalmazások használatával.

#### Megjegyzés

- Az alábbi frissítési beállítások elvégzéséhez szükséges, hogy VAIO számítógépe csatlakozzon az internetre.

#### Windows Update

A Windows Update segítségével még stabilabbá teheti VAIO számítógépe működését.

1. Nyissa meg a gombsávot, és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza a Beállítások lehetőséget, majd gépelje be a „Windows Update” kifejezést a keresési mezőbe.

3. A listából válassza a Windows Update lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítések elvégzéséhez.

#### VAIO Update

A VAIO Update program automatikusan értesítést küld az interneten elérhető legújabb frissítésekről, azután letölti és telepíti őket a VAIO számítógépre.

1. Indítsa el a VAIO Update programot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok leírását a VAIO Update indításáról.)

#### A Windows Áruház alkalmazásainak frissítése

Mindig frissítse a Windows Áruház alkalmazást. Ha frissítésre van szükség, egy szám jelenik meg az Áruház csempén a Kezdőképernyő képernyőn.

1. Megnyitáshoz válassza ki az Áruház csempét.

2. Válassza a Frissítések lehetőséget a képernyő jobb felső részén.

   A zárójelekben lévő számok a használható programok számát jelölik.

3. Jelölje be a frissíteni kívánt alkalmazás jelölőnégyzetét, majd válassza ki a Telepítés parancsot.

   Ha az alkalmazásokat később szeretné frissíteni, szüntesse meg a bejelölést.

## A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)

A VAIO Care program használatával a következő műveleteket végezheti el a VAIO számítógép optimális működésének megőrzése érdekében.

- Rendszeres teljesítmény-ellenőrzést és -finombeállítást végezhet.

- Megkeresheti a támogatási információkat (a támogatási webhely URL-címét, a kapcsolatfelvételi információs telefonszámot stb.).

- Ha bármilyen problémája merül fel, indítsa el a VAIO Care alkalmazást úgy, hogy megnyomja az ASSIST gombot, és megkeresi a szükséges műveletet.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép be van kapcsolva.

   A VAIO Care elindul.

   További információk a VAIO Care súgójában érhetők el.

#### Tipp

- Az ASSIST gomb megnyomása a VAIO számítógép kikapcsolt állapotában a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) elindulását eredményezi. A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

- Másik megoldásként nyissa meg a gombsávot, válassza ki aKeresés gombot és az Alkalmazások lehetőséget, majd írja be a „VAIO Care (Desktop)” kifejezést a keresőmezőbe a VAIO Care elindításához.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## A VAIO Update használata

A VAIO Update szolgáltatás értesíti Önt az elérhető újdonságokról – mint a fontos megjegyzések vagy programfrissítések – hogy naprakészen tarthassa VAIO számítógépét.

A VAIO Update az interneten keresztül automatikusan észleli a számítógépe teljesítményének javításához szükséges frissítőprogramokat, illetve az új szoftvereket, és lehetővé teszi ezek egyszerű letöltését és telepítését.

1. Indítsa el a VAIO Update szolgáltatást és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Update indításáról.)

#### Tipp

- A VAIO Update a VAIO Care (Desktop)-ből is elindítható.

## Az ASSIST gomb

Az ASSIST gomb megnyomásával a VAIO számítógép rendszeres karbantartását indíthatja el, illetve a működés közben felmerült problémák megoldásához kaphat segítséget.

A számítógép bekapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care alkalmazás indul el.

A számítógép kikapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő kapcsol be.

A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

#### Megjegyzés

- Ha a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő látható és öt perc eltelik bármilyen művelet nélkül, akkor VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol.

## Az Alvó állapot üzemmódra vonatkozó megjegyzések

Olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket, mielőtt Alvó állapot üzemmódra vált.

- Egyes USB-eszközök nem feltétlenül támogatják az Alvó állapot üzemmódot. A csatlakoztatott USB-eszközök típusának és számának függvényében előfordulhat, hogy az Alvó állapot üzemmódból felébresztve a VAIO számítógép nem ismeri azokat fel.

  Ha nem sikerül Alvó állapot üzemmódba kapcsolni a számítógépet, csatlakoztassa le az összes USB-eszközt, és próbálkozzon újra.

- Attól függően, hogy milyen egeret használ, VAIO számítógépén annak mozgatásával is visszatérhet Normál üzemmódba Alvó állapot üzemmódból.

- Ha VAIO számítógépe Alvó állapot üzemmódra vált, miközben a számítógép futása instabil, előfordulhat, hogy később nem tud visszatérni normál üzemmódba. A következő műveletek végrehajtása ajánlott:

  - Mielőtt VAIO számítógépét Alvó állapot üzemmódba kapcsolja, mentse a fájlokat és zárja be a futó alkalmazásokat.

  - Időnként kapcsolja ki VAIO számítógépét.

- A Windows aktuális állapotától függően elképzelhető, hogy VAIO számítógépével nem tud belépni az Alvó állapot üzemmódba.

- Ha a VAIO számítógép valamilyen művelet (például DVD-írás) közben vált Alvó állapot üzemmódra, a műveletet felfüggesztheti a rendszer.

- Amikor VAIO számítógépe nem csatlakozik az internetre nem kapja meg a legújabb frissítéseket e-mail, SNS (Social Network Services – közösségi hálózati szolgáltatások) üzenetek stb. formátumban.

- Alvó állapot üzemmódban VAIO számítógépe melegedhet.

- Alvó állapot üzemmódban a hűtőventillátor működhet.

## Energiaséma kiválasztása

Az energiagazdálkodás segítséget nyújt olyan energiasémák létrehozásában, amelyek megfelelnek a teljesítményfelvételre vonatkozó igényeinek.

1. Nyissa meg: Vezérlőpult. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása.)
2. Válassza a Hardver és hang és Energiagazdálkodási lehetőségek lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt energiasémát.
4. Ha módosítani kívánja az energiaséma beállításait, az Energiagazdálkodási lehetőségek ablakban kattintson a kívánt séma melletti Séma beállításainak módosítása elemre.

   A Speciális energiaellátási beállítások módosítása választásával módosíthatja a speciális beállításokat.

   A Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben további információt talál az energiasémák beállításairól.

#### Tipp

- A tápellátási állapot ikonja jelzi, hogy VAIO számítógépe éppen milyen energiaforrást használ, az ikonra kattintva pedig meg is jelenítheti a számítógép tápellátási állapotát.

## Az áramforrás használatával kapcsolatos megjegyzések

Olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket a tápforrás használata előtt.

### A tápegységgel kapcsolatos megjegyzések

- A VAIO számítógéphez mellékelt tápegységet vagy eredeti Sony terméket használjon. Ne használjon más tápegységet, mert ez hibát okozhat.

- Ne csatlakoztassa a tápegységet teljesítményátalakító eszközhöz (például utazóknak készült feszültségátalakítóhoz). Ez túlmelegedést vagy hibás működést okozhat.

- Ha a tápegység kábele megsérül vagy elszakad, ne használja többé.

### ﻿A VAIO számítógép bekapcsolásával kapcsolatos megjegyzések

- Mivel VAIO számítógépekben mágneses részegységek is vannak, ezért a mágneses elven működő tárolóeszközöket ne tartsa a számítógép közvetlen közelében, mert sérülhetnek az azokon tárolt adatok.

- Ne helyezzen mágneses eszközt VAIO számítógépe közelébe.

## Az Alvó állapot üzemmód használata

Alvó állapot üzemmódban szünetet tarthat munkájában, VAIO számítógépe pedig megtartja azokat az adatokat, amelyekkel éppen dolgozott.

#### Az Alvó állapot üzemmód bekapcsolása

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza aFőkapcsoló gombot, majd az Alvás lehetőséget.

   Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápellátás jelzővel, kikapcsol, amikor belép az Alvó állapot üzemmódban (alapértelmezett beállítás).

#### Visszatérés Normál üzemmódba

1. Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot.

#### Megjegyzés

- Ha megnyomja a(Főkapcsoló) gombot, és 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, a VAIO számítógép automatikusan kikapcsol. Ha így tesz, a nem mentett adatok elvesznek.

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe automatikusan Hibernálás üzemmódra vált, ha az akkumulátor kezd kimerülni. Azonban a használati körülményektől függően elképzelhető, hogy a számítógép nem tud belépni Hibernálás üzemmódra.

  Ha ez előfordul, az akkumulátor lemerült, a számítógép kikapcsol, nem mentett adatai elvesznek.

  Ha a számítógép akkumulátorról működik, gyakran mentse az adatokat.

- VAIO számítógépének áthelyezése előtt győződjön meg arról, hogy tápellátás jelzőfény nem világít, ezzel ugyanis elkerülheti, hogy a még működő merevlemez ütődést vagy rázkódást szenvedjen el. Ha a számítógép fel van szerelve tápfeszültség jelzővel, ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva.

#### Tipp

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha hálózati tápellátásról üzemeltetve adott ideig nem észlel felhasználói műveletet.

- Az alábbi művelet szintén Alvó állapot üzemmódba kapcsolja VAIO számítógépét.

  - Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot (alapértelmezett beállítás esetén).

## Az LCD-képernyő fényerejének automatikus beállítása

A VAIO számítógép méri a környezeti fényviszonyokat az LCD-képernyő fényerejének automatikus beállításához.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Képminőség (Image Quality). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. Az automatikus beállítás bekapcsolása/kikapcsolása a Kijelző fényereje (Display Brightness) részben lehetséges.

#### Tipp

- A környezeti megvilágítás erősségét a környezeti megvilágítás érzékelője méri. A környezeti megvilágítás érzékelőjének blokkolása csökkentheti az LCD-képernyő fényerejét.

## Tiszta és élénk képek kijelzése (Telepített X-Reality for mobile motort használó típusoknál)

A jó minőségű képtechnológiai motor, az X-Reality for mobile használatával tiszta és élénk képeket jeleníthet meg.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Képminőség (Image Quality). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. Az X-Reality for mobile motort kapcsolja Be.

#### Megjegyzés

- A beállítás nem változik a be és ki lehetőségek között a képek megjelenítése közben.

## Megjegyzések az érintőképernyő használatához (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

Az érintőképernyő használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne nyomogassa durván az érintőképernyőt.

  A finom érintés jobban működik, mivel VAIO számítógépe kapacitív érintőképernyővel van felszerelve.

- Az érintőképernyő bizonyos esetekben nem működik megfelelően, például, ha úgy kapcsolja be VAIO számítógépét, hogy közben fogja az érintőképernyőt, vagy akkor, ha a számítógép bekapcsolásakor elektromágneses hullámok zavarják a készüléket. Ilyen esetben indítsa újra a számítógépet.

- Amikor a VAIO számítógép Alvó állapotú üzemmódból Normál üzemmódba vált, az érintőképernyő néhány másodpercig nem működik. Ebben az esetben a érintőképernyő használata előtt várjon egy kicsit.

- A jó érintésérzékenység érdekében tartsa tisztán az érintőképernyőt. A szennyeződés károsodást vagy hibás működést okozhat.

## A szövegméret (DPI) megnövelése (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

A DPI érték szöveg- és ikonméretet megnövelő módosítása megkönnyíti az érintőképernyő használatát.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Megjelenés és személyes beállítások és A szöveg és más elemek nagyítása vagy kicsinyítése lehetőséget. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)
2. A képernyős lehetőségekből válassza ki a kívánt beállítást, majd válassza a Alkalmaz lehetőséget.
3. Ha egy kijelentkezést javasló üzenet jelenik meg, válassza a Kijelentkezés lehetőséget.
4. Jelentkezzen be ismét.

   A Windows rendszer szövegmérete módosul.

## Az érintőképernyő használata (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

VAIO számítógépe működtetéséhez megkoppinthatja a képernyőt vagy ujjaival egyszerű mozdulatot végezhet.

### Alapvető műveletek

#### Kattintás (koppintás)

Koppintson ujjával egyszer az érintőképernyőre. Koppintással kiválaszthat egy gombot, például a OK és Mégse gombot vagy egy menüelemet.

#### Dupla kattintás (dupla koppintás)

Koppintson ujjával kétszer gyors egymásutánban az érintőképernyőre.

Az ikonra történő dupla koppintással alkalmazásokat, például szövegszerkesztő vagy táblázatkezelő programokat indíthat vagy megnyithat egy fájlt.

#### Elemek húzása

Helyezze ujját az érintőképernyő kívánt pontjára, majd húzza az ujját. Ezzel a mozdulattal fájlt mozgathat vagy átméretezheti az ablakot.

#### Elemek áthelyezése húzással

Érintse meg a kívánt fájl ikonját, húzza másik mappába, ablakba vagy alkalmazásikonra, majd emelje fel az ujját a képernyőről. Ezzel a mozdulattal fájlt mozgathat vagy másolhat.

### Speciális műveletek

VAIO számítógépe működtetéséhez ujjaival egyszerű mozdulatot (kézmozdulatot) végezhet.

A kézmozdulatra adott válasz az alkalmazástól függ.

#### Jobb gombos kattintás (érintés és tartás)

Érintse meg és tartsa megérintve az érintőképernyő kívánt pontját néhány másodpercig, majd emelje fel ujját a képernyőről. A megérintett ponttól függően különféle menük jeleníthetők meg.

#### Görgetés

Érintse meg és húzza az ablak, például az Internet Explorer ablakának görgethető részét. Az ablak görgetéséhez a kijelölt ablak függőleges görgetősávjának csúszkáját is húzhatja.

#### Képek, például fényképek nagyítása vagy kicsinyítése (fókuszálás)

Két ujját húzza egymás felé az érintőképernyőn képek, például fényképek nagyításához a Fényképek képernyőn. Ha távolítja a két ujját, nagyobb lesz a kép, ha közelíti, kisebb.

#### Képek, például fényképek elforgatása (forgatás)

Képek, például fényképek forgatásához tegye két ujját az érintőképernyőre, és húzzon velük köröket. A képek forgathatósága a használt alkalmazásoktól függ.

#### Kijelölés simítással

Húzza ujját rövid távolságra abban az irányban, amerre a képernyő nem görgethető.

Kijelölhet egy elemet, például egy alkalmazás mozaikját vagy egy képet.

## Az LCD-képernyő fényerejének módosítása

Beállíthatja az LCD-képernyő fényerejét.

1. Nyomja meg az Fn+F5 gombokat vagy a Fn+F6 gombokat.

   A fényerő csökkentéséhez tartsa lenyomva az Fn+F5 billentyűket. A fényerő növeléséhez tartsa lenyomva az Fn+F6 billentyűket.

#### Tipp

- Az LCD-képernyő fényerejére vonatkozó beállítás a VAIO számítógép kikapcsolása és újraindítása után is megőrződik.

## A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken

Ha VAIO számítógépe képernyőjének tartalmát HDMI-kábellel (nem tartozék) csatlakoztatott külső eszközön (pl. tévékészüléken) jeleníti meg, módosíthatja a látható kép felbontását vagy méretét.

1. Csatlakoztassa VAIO számítógépét HDMI-kábel segítségével egy erre alkalmas tévékészülékhez. (Bővebben lásd a HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása fejezetet.)
2. Kapcsolja be a tv-t.
3. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Képminőség (Image Quality). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
4. Válassza ezt: Részletek (Details) itt: Külső képernyő felbontása (External Display Resolution).
5. A Felbontás választása (Select Resolution) lapon válassza ki a kívánt felbontást.

   Néhány másodperc múlva életbe lép a kiválasztott felbontás.

6. Ha a számítógép képernyőtartalma nem fér rá a tévékészüléken megjeleníthető területre, váltson a Felbontás igazítása (Adjust Resolution) lapra a megjelenítési méret módosításához.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az adott típustól vagy a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléktől függően néhány felbontási érték nem választható ki.

- Az is előfordulhat, hogy egyes felbontási értékeknél a Felbontás igazítása funkció nem használható.

## Az LCD-képernyővel kapcsolatos megjegyzések

Az LCD-képernyő megfelelő használata érdekében olvassa el az alábbi tudnivalókat.

- Az LCD-képernyő gyártása precíziós technológia alkalmazásával történik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy apró, szüntelenül fekete pontok és/vagy szüntelenül (piros, kék vagy zöld színnel) világító pontok figyelhetők meg az LCD-képernyőn. Ez a gyártási eljárás normál eredménye, és nem jelez meghibásodást.

- Ne karcolja meg az LCD-képernyő felületét, és ne tegye ki fizikai nyomásnak. Ez ugyanis károsodást okozhat.

- Az LCD-képernyő használat közben felmelegedhet. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást.

- A VAIO számítógép LCD-képernyőjének/érintőképernyőjének mechanikai kialakítása miatt a képernyő felülete felmelegedhet, ha a számítógépet hosszabb időn át használja. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást. (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

- Az LCD-képernyő/érintőképernyő megerősített üvegből készült a nagy tartósság biztosítása érdekében, mindazonáltal vigyázzon a képernyőre, mert nem 100%-osan törhetetlen. Ha a képernyő kis darabokra törne, vigyázzon, nehogy megvágja magát az üvegszilánkokkal. (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

- Ne hagyja az LCD-képernyőt közvetlen napfény felé fordítva. Ez károsíthatja az LCD-képernyőt. Ha VAIO számítógépét ablak közelében használja, óvja a közvetlen napsugárzástól.

- Ne fejtsen ki nyomást az LCD-képernyőre vagy annak éleire. Az LCD-képernyő érzékeny lehet a nyomásra és egyéb fizikai behatásokra, ezért erőhatás következtében megsérülhet, illetve elromolhat.

- Ha alacsony hőmérsékleten használja a VAIO számítógépet, maradványkép (szellemkép) jelenhet meg az LCD-képernyőn. Ez nem jelent hibát. Normál hőmérsékletű környezetbe kerülve a számítógép képernyője ismét a megszokott módon működik majd.

- Maradványkép jelenhet meg az LCD-képernyőn, ha hosszú ideig ugyanaz a kép szerepel a képernyőn. Ez a maradványkép kis idő elteltével eltűnik. Képernyőkímélő használatával megakadályozhatja a maradványképek megjelenését.

## A többmonitoros funkció használata

A többmonitoros funkció lehetővé teszi az asztal tartalmának különálló megjelenítők között felosztott megjelenítését.

Ha például külső megjelenítő eszközt csatlakoztat a monitorcsatlakozóhoz, a számítógép képernyője és a külső megjelenítő eszköz képernyője egyetlen összefüggő asztalként is funkcionálhat.

1. Kattintson az egér jobb gombjával az asztal valamely üres területére, és válassza ki a Képernyőfelbontás elemet. (Lásd a Az Asztal megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza az E képernyők kiterjesztése a Több képernyő melletti legördülő listából, majd kattintson az OK gombra.

   A beállítási lehetőségek köre függ a csatlakoztatott külső megjelenítő eszközök számától.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a külső megjelenítő eszköz nem támogatja a többmonitoros funkciót.

- Egyes alkalmazások nem feltétlenül kompatibilisek a többmonitoros funkció beállításaival.

- Videoszerkesztő/képszerkesztő alkalmazás használata, illetve DVD lejátszása közben ne módosítsa a képernyő felbontását, mert ez meggátolhatja a lejátszást/megjelenítést, vagy instabillá teheti a rendszer működését.

  Változtassa meg a képernyő-beállításokat miután kilépett a videó/kép alkalmazásból.

#### Tipp

- A többmonitoros módban használt képernyők mindegyikénél meg lehet szabni a felbontást.

## Megjelenítési mód választása

Lehetősége van megszabni, hogy a kijelzett tartalom a számítógép képernyőjén vagy a VAIO számítógéphez csatlakoztatott külső megjelenítőn jelenjen meg.

1. Kapcsolja be a külső megjelenítő eszközt.
2. Nyomja meg az Fn+F7 billentyűkombinációt többször a kívánt megjelenítési kimenet kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

#### Megjegyzés

- Ha lehúzza a külső képernyő csatlakoztatására használt kábelt (nem tartozék), és csak a külső képernyőt használta megjelenítésre, nehéz működtetni VAIO számítógépét, mivel a képernyő sötét marad.

  A megjelenítési kimenet visszaállításához nyomja meg az Fn+F7 gombokat kétszer, majd az Enter gombot.

- A megjelenítők közötti váltás lehetősége megszűnhet videolejátszás közben, illetve váltáskor a VAIO számítógép futása instabillá válhat. A megjelenítők közötti váltás előtt lépjen ki a videolejátszó alkalmazásból.

- A külső megjelenítő eszköz, illetve projektor típusától függően előfordulhat, hogy nem érhető el a megjelenítők közötti váltás.

## HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása

VAIO számítógépéhez a HDMI-bemeneten keresztül csatlakoztathat tévékészüléket is HDMI-kábel segítségével (nem tartozék).

A beállítással és a használattal kapcsolatos tudnivalók a tévékészülékhez tartozó útmutatóban olvashatók.

1. Csatlakoztassa a tévékészülék tápkábelét hálózati aljzathoz és kapcsolja be.
2. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét VAIO számítógépének HDMI-kimeneti csatlakozójához (Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek), a másik végét pedig a tévékészülék csatlakozójához.
3. Állítsa a tévé bemeneti beállítását külső bemenetre.

   A VAIO számítógép képernyőjének tartalma ekkor megjelenik a tévékészüléken.

#### Megjegyzés

- A HDMI-kimeneti port alakja függ attól, hogy melyik modellt vásárolta meg. Győződjön meg arról, hogy a HDMI-kimeneti porttal kompatibilis HDMI-kábelt használ a VAIO számítógépén.

- Ha nem a Sony által kínált illesztőprogramot használja, a kép nem jelenik meg, a hang pedig nem szólal meg a készüléken. Mindig a Sony által biztosított, frissített illesztőprogramot használjon.

- A HDMI-kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz csak akkor szólaltatja meg a hangot, ha megváltoztatja a hangkimeneti eszközre vonatkozó beállítást. Részletes útmutatásért lásd: A hangkimeneti eszköz megváltoztatása.

#### Tipp

- A VAIO számítógépen található HDMI-kimeneti csatlakozó megfelel a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) szabvány előírásainak, és képes titkosítani a digitális videojelek adatcsatornáját a szerzői jogok védelme céljából, lehetővé téve a szerzői jogvédelem alatt álló, magas minőségű tartalmak széles körének megtekintését.

## A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása

A képernyőfelbontás változtatásával módosíthatja a képernyőn megjelenített szöveg és képek méretét.

További információk: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

1. Kattintson az egér jobb gombjával az asztal valamely üres területére, és válassza ki a Képernyőfelbontás elemet. (Lásd a Az Asztal megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza az aktuálisan használt képernyő-felbontási beállítást a Felbontás területen, és a csúszka mozgatásával módosítsa azt.

#### Megjegyzés

- A VAIO számítógépében rendelkezésre álló videomemória mennyiségétől függően előfordulhat, hogy nem lehet lejátszani nagy felbontású videókat. Ilyen esetben csökkentse a képernyőfelbontást.

- Videoszerkesztő/képszerkesztő alkalmazás használata, illetve DVD lejátszása közben ne módosítsa a képernyő felbontását, mert ez meggátolhatja a lejátszást/megjelenítést, vagy instabillá teheti a rendszer működését.

## A beépített érzékelőkről

A beépített gyorsulásmérővel, digitális iránytűvel (magnetométer) és giroszkóppal az alábbi funkciók használhatók.

### A beépített gyorsulásmérővel elforgatható a képernyő

Amikor elforgatja a VAIO számítógépet, a beépített gyorsulásmérő automatikusan érzékeli a mozgást, és a képernyő tájolását a számítógép fekvő, illetve álló helyzetéhez igazítja.

### A beépített digitális iránytű a tájékozódást könnyíti meg

A beépített digitális iránytű képes felismerni, mely irányba mutat VAIO számítógépe, így a kompatibilis alkalmazásokban navigációs segédeszközként használható.

### A beépített giroszkóppal különféle alkalmazások használhatók

A beépített giroszkóp VAIO számítógépe szögbeli elmozdulását érzékeli, ezzel különböző alkalmazásokban, például játékokban műveletek elvégzését teszi lehetővé.

#### Tipp

- Ha az alkalmazás irányjelzése nem helyes, kalibrálnia kell a beépített digitális iránytűt. Bővebben lásd az A beépített érzékelőkre vonatkozó megjegyzések című szakaszt.

## A beépített érzékelőkre vonatkozó megjegyzések

A beépített érzékelők használatának megkezdése előtt tekintse át az azokra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

### A beépített gyorsulásmérőre vonatkozó megjegyzések

- Olyankor, amikor VAIO számítógépe külső képernyőhöz csatlakozik, a megjelenített kép tájolása nem módosítható. Ha számítógépét álló tájolású képernyővel csatlakoztatja külső képernyőhöz, akkor automatikusan átvált fekvő (vízszintes) tájolásra.

- A számítógép képe torzulhat, ha tájolását aktivált képernyővédő mellett állítja át.

- Egyes alkalmazások nem támogatják az álló tájolást, és nem feltétlenül működnek megfelelően. Ebben az esetben használja VAIO számítógépét fekvő tájolásban.

### A beépített digitális iránytűre vonatkozó megjegyzések

- A beépített digitális iránytű a mágnesesség irányát érzékeli. Ne végezzen helymeghatározást kizárólag a beépített digitális iránytűre támaszkodva.

  A digitális iránytű pontosságát könnyen befolyásolhatja mágneses interferencia, így nem feltétlenül működik megfelelően az alábbi helyeken:

  - Liftben vagy olyan vasat tartalmazó helyiségben, mint például a vaskerettel épített helyiségek vagy vasbeton szerkezetek

  - Vasbeton építmények közelében, például gyaloghídon, repülőtéri vagy pályaudvari váróteremben, előcsarnokban

  - Vonaton vagy autóban, azok közelében

  - Transzformátorállomás mellett vagy nagyfeszültségű vezetékek közelében

  - Fémből készült tárgyak, például fémkeretes asztalok vagy fém bútorok közelében

  - Nagy mágneses interferenciájú tárgyak, például mágnesek, mágneses tartók vagy hangszórók közelében

    A tartozék toll (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek) és a billentyűzet mágneseket tartalmaz. Ha a tollat túl közel viszi VAIO számítógépének magnetométeréhez (), elképzelhető, hogy a digitális iránytű nem fog megfelelően működni.

- Az LCD-képernyő szögének állítása csökkentheti a beépített digitális iránytű pontosságát; a jelenség normális, és nem jelent hibás működést. Ha a digitális iránytű nem működik megfelelően, kalibrálni kell.

  Távolodjon el a mágneses interferenciát okozó tárgyaktól, például fémtárgyaktól és mágnesektől, majd végezze el az alábbi műveleteket egy olyan alkalmazás futtatása közben, amely használja a digitális iránytűt.

  A művelet elvégzése előtt ne vigye a tollat (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek) és a billentyűzetet VAIO számítógépe közelébe, az állványt pedig hajtsa össze a számítógép hátulján.

  - Helyezze VAIO számítógépét lapos felületre, két kézzel fogja meg, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban 360 fokkal, nyitott LCD-képernyővel.

  - Helyezze VAIO számítógépét lapos felületre, két kézzel fogja meg, majd forgassa el hosszirányban egyszer 360 fokkal.

  - Helyezze VAIO számítógépét lapos felületre, két kézzel fogja meg, majd forgassa el keresztirányban egyszer 360 fokkal.

  - Ha a probléma továbbra is fennáll, vigye VAIO számítógépét kevesebb mágneses interferenciát mutató helyre.

## A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken

Ha VAIO számítógépe képernyőjének tartalmát HDMI-kábellel (nem tartozék) csatlakoztatott külső eszközön (pl. tévékészüléken) jeleníti meg, módosíthatja a látható kép felbontását vagy méretét.

1. Csatlakoztassa VAIO számítógépét HDMI-kábel segítségével egy erre alkalmas tévékészülékhez. (Bővebben lásd a HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása fejezetet.)
2. Kapcsolja be a tv-t.
3. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Képminőség (Image Quality). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
4. Válassza ezt: Részletek (Details) itt: Külső képernyő felbontása (External Display Resolution).
5. A Felbontás választása (Select Resolution) lapon válassza ki a kívánt felbontást.

   Néhány másodperc múlva életbe lép a kiválasztott felbontás.

6. Ha a számítógép képernyőtartalma nem fér rá a tévékészüléken megjeleníthető területre, váltson a Felbontás igazítása (Adjust Resolution) lapra a megjelenítési méret módosításához.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy az adott típustól vagy a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléktől függően néhány felbontási érték nem választható ki.

- Az is előfordulhat, hogy egyes felbontási értékeknél a Felbontás igazítása funkció nem használható.

## HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása

VAIO számítógépéhez a HDMI-bemeneten keresztül csatlakoztathat tévékészüléket is HDMI-kábel segítségével (nem tartozék).

A beállítással és a használattal kapcsolatos tudnivalók a tévékészülékhez tartozó útmutatóban olvashatók.

1. Csatlakoztassa a tévékészülék tápkábelét hálózati aljzathoz és kapcsolja be.
2. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét VAIO számítógépének HDMI-kimeneti csatlakozójához (Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek), a másik végét pedig a tévékészülék csatlakozójához.
3. Állítsa a tévé bemeneti beállítását külső bemenetre.

   A VAIO számítógép képernyőjének tartalma ekkor megjelenik a tévékészüléken.

#### Megjegyzés

- A HDMI-kimeneti port alakja függ attól, hogy melyik modellt vásárolta meg. Győződjön meg arról, hogy a HDMI-kimeneti porttal kompatibilis HDMI-kábelt használ a VAIO számítógépén.

- Ha nem a Sony által kínált illesztőprogramot használja, a kép nem jelenik meg, a hang pedig nem szólal meg a készüléken. Mindig a Sony által biztosított, frissített illesztőprogramot használjon.

- A HDMI-kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz csak akkor szólaltatja meg a hangot, ha megváltoztatja a hangkimeneti eszközre vonatkozó beállítást. Részletes útmutatásért lásd: A hangkimeneti eszköz megváltoztatása.

#### Tipp

- A VAIO számítógépen található HDMI-kimeneti csatlakozó megfelel a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) szabvány előírásainak, és képes titkosítani a digitális videojelek adatcsatornáját a szerzői jogok védelme céljából, lehetővé téve a szerzői jogvédelem alatt álló, magas minőségű tartalmak széles körének megtekintését.

## A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé

HDMI-kapcsolaton keresztül minőségi házimozirendszer vevőegységet vagy egyéb térhatású hangeszközt is csatlakoztathat a VAIO számítógép és a tévékészülék közé.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a HDMI-kapcsolat működik a televíziót és a házimozirendszer, illetve a térhatású hangeszköz között.
2. Módosítsa a hangkimeneti eszközt a HDMI-kimenetre. (Bővebben lásd a A hangkimeneti eszköz megváltoztatása fejezetet.)
3. Kapcsolja be a televíziót, és a bemenetét állítsa HDMI-bemenetre.
4. Kapcsolja be a házimozirendszer vevőegységét vagy a térhatású hangrendszert, és állítsa a bemenetét HDMI-bemenetre.
5. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét a házimozirendszer vagy a térhatású hangrendszer bemeneti HDMI-csatlakozójához, a másik végét pedig a VAIO számítógép HDMI-kimeneti csatlakozó.

#### Tipp

- A csatlakoztatott tévékészülék képernyő felbontását a VAIO számítógépen módosíthatja. Bővebben lásd a A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken fejezetet.

- HDMI-kapcsolat esetén a hangerőt csak a csatlakoztatott hangeszköz segítségével lehet szabályozni. A VAIO számítógép nem képes vezérelni a csatlakoztatott eszközök kimeneti hangerejét.

## A hangkimeneti eszköz megváltoztatása

Ha a VAIO számítógépéhez csatlakoztatott külső eszköz nem ad ki hangot, a hangkimeneti beállításban módosítania kell az eszközt.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Hardver és hang lehetőséget. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)
2. Válassza a Hang lehetőséget.
3. Válassza a Lejátszás lapot.
4. Ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a hangkimenetként használni kívánt eszköz melletti ikon.

   Ha nincs bejelölve az ikon, jelölj be és állítsa Alapértelmezett lehetőségre.

5. Válassza a OK lehetőséget.

#### A mintavételi frekvencia és a bitmélység módosítása

A digitális hangkimenet jelének mintavételi frekvenciáját és bitmélységét a digitális audioeszköznek megfelelő értékre kell állítani.

Kövesse a fenti 1–3. lépéseket, majd válassza ki a HDMI-eszköz ikonját és a Tulajdonságok lehetőséget. Válassza ki az eszköz által támogatott mintavételi frekvenciát és bitmélységet (például 48 000 Hz, 16 bit – DVD-minőség) a Speciális fülön, majd válassza az OK lehetőséget.

## Az LCD-képernyővel kapcsolatos megjegyzések

Az LCD-képernyő megfelelő használata érdekében olvassa el az alábbi tudnivalókat.

- Az LCD-képernyő gyártása precíziós technológia alkalmazásával történik. Ennek ellenére előfordulhat, hogy apró, szüntelenül fekete pontok és/vagy szüntelenül (piros, kék vagy zöld színnel) világító pontok figyelhetők meg az LCD-képernyőn. Ez a gyártási eljárás normál eredménye, és nem jelez meghibásodást.

- Ne karcolja meg az LCD-képernyő felületét, és ne tegye ki fizikai nyomásnak. Ez ugyanis károsodást okozhat.

- Az LCD-képernyő használat közben felmelegedhet. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást.

- A VAIO számítógép LCD-képernyőjének/érintőképernyőjének mechanikai kialakítása miatt a képernyő felülete felmelegedhet, ha a számítógépet hosszabb időn át használja. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást. (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

- Az LCD-képernyő/érintőképernyő megerősített üvegből készült a nagy tartósság biztosítása érdekében, mindazonáltal vigyázzon a képernyőre, mert nem 100%-osan törhetetlen. Ha a képernyő kis darabokra törne, vigyázzon, nehogy megvágja magát az üvegszilánkokkal. (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

- Ne hagyja az LCD-képernyőt közvetlen napfény felé fordítva. Ez károsíthatja az LCD-képernyőt. Ha VAIO számítógépét ablak közelében használja, óvja a közvetlen napsugárzástól.

- Ne fejtsen ki nyomást az LCD-képernyőre vagy annak éleire. Az LCD-képernyő érzékeny lehet a nyomásra és egyéb fizikai behatásokra, ezért erőhatás következtében megsérülhet, illetve elromolhat.

- Ha alacsony hőmérsékleten használja a VAIO számítógépet, maradványkép (szellemkép) jelenhet meg az LCD-képernyőn. Ez nem jelent hibát. Normál hőmérsékletű környezetbe kerülve a számítógép képernyője ismét a megszokott módon működik majd.

- Maradványkép jelenhet meg az LCD-képernyőn, ha hosszú ideig ugyanaz a kép szerepel a képernyőn. Ez a maradványkép kis idő elteltével eltűnik. Képernyőkímélő használatával megakadályozhatja a maradványképek megjelenését.

## A többmonitoros funkció használata

A többmonitoros funkció lehetővé teszi az asztal tartalmának különálló megjelenítők között felosztott megjelenítését.

Ha például külső megjelenítő eszközt csatlakoztat a monitorcsatlakozóhoz, a számítógép képernyője és a külső megjelenítő eszköz képernyője egyetlen összefüggő asztalként is funkcionálhat.

1. Kattintson az egér jobb gombjával az asztal valamely üres területére, és válassza ki a Képernyőfelbontás elemet. (Lásd a Az Asztal megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza az E képernyők kiterjesztése a Több képernyő melletti legördülő listából, majd kattintson az OK gombra.

   A beállítási lehetőségek köre függ a csatlakoztatott külső megjelenítő eszközök számától.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a külső megjelenítő eszköz nem támogatja a többmonitoros funkciót.

- Egyes alkalmazások nem feltétlenül kompatibilisek a többmonitoros funkció beállításaival.

- Videoszerkesztő/képszerkesztő alkalmazás használata, illetve DVD lejátszása közben ne módosítsa a képernyő felbontását, mert ez meggátolhatja a lejátszást/megjelenítést, vagy instabillá teheti a rendszer működését.

  Változtassa meg a képernyő-beállításokat miután kilépett a videó/kép alkalmazásból.

#### Tipp

- A többmonitoros módban használt képernyők mindegyikénél meg lehet szabni a felbontást.

## Megjelenítési mód választása

Lehetősége van megszabni, hogy a kijelzett tartalom a számítógép képernyőjén vagy a VAIO számítógéphez csatlakoztatott külső megjelenítőn jelenjen meg.

1. Kapcsolja be a külső megjelenítő eszközt.
2. Nyomja meg az Fn+F7 billentyűkombinációt többször a kívánt megjelenítési kimenet kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

#### Megjegyzés

- Ha lehúzza a külső képernyő csatlakoztatására használt kábelt (nem tartozék), és csak a külső képernyőt használta megjelenítésre, nehéz működtetni VAIO számítógépét, mivel a képernyő sötét marad.

  A megjelenítési kimenet visszaállításához nyomja meg az Fn+F7 gombokat kétszer, majd az Enter gombot.

- A megjelenítők közötti váltás lehetősége megszűnhet videolejátszás közben, illetve váltáskor a VAIO számítógép futása instabillá válhat. A megjelenítők közötti váltás előtt lépjen ki a videolejátszó alkalmazásból.

- A külső megjelenítő eszköz, illetve projektor típusától függően előfordulhat, hogy nem érhető el a megjelenítők közötti váltás.

## HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása

VAIO számítógépéhez a HDMI-bemeneten keresztül csatlakoztathat tévékészüléket is HDMI-kábel segítségével (nem tartozék).

A beállítással és a használattal kapcsolatos tudnivalók a tévékészülékhez tartozó útmutatóban olvashatók.

1. Csatlakoztassa a tévékészülék tápkábelét hálózati aljzathoz és kapcsolja be.
2. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét VAIO számítógépének HDMI-kimeneti csatlakozójához (Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek), a másik végét pedig a tévékészülék csatlakozójához.
3. Állítsa a tévé bemeneti beállítását külső bemenetre.

   A VAIO számítógép képernyőjének tartalma ekkor megjelenik a tévékészüléken.

#### Megjegyzés

- A HDMI-kimeneti port alakja függ attól, hogy melyik modellt vásárolta meg. Győződjön meg arról, hogy a HDMI-kimeneti porttal kompatibilis HDMI-kábelt használ a VAIO számítógépén.

- Ha nem a Sony által kínált illesztőprogramot használja, a kép nem jelenik meg, a hang pedig nem szólal meg a készüléken. Mindig a Sony által biztosított, frissített illesztőprogramot használjon.

- A HDMI-kimeneti csatlakozóhoz csatlakoztatott eszköz csak akkor szólaltatja meg a hangot, ha megváltoztatja a hangkimeneti eszközre vonatkozó beállítást. Részletes útmutatásért lásd: A hangkimeneti eszköz megváltoztatása.

#### Tipp

- A VAIO számítógépen található HDMI-kimeneti csatlakozó megfelel a HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) szabvány előírásainak, és képes titkosítani a digitális videojelek adatcsatornáját a szerzői jogok védelme céljából, lehetővé téve a szerzői jogvédelem alatt álló, magas minőségű tartalmak széles körének megtekintését.

## VAIO számítógép indítása külső eszközről

A BIOS segítségével VAIO számítógépét külső eszközről is elindíthatja, például optikai lemezes meghajtóról, USB hajlékonylemezes meghajtóról vagy USB flash meghajtóról is.

1. Csatlakoztassa a külső eszközt a VAIO számítógéphez.
2. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

3. Válassza a Indítás adathordozóról (USB-eszköz/optikai lemez) (Start from media (USB device/optical disc)) lehetőséget.

   Megkezdődik a külső eszközről történő rendszerindítás.

#### Megjegyzés

- A rendszerindításhoz használni kívánt eszköz kivételével húzzon ki minden csatlakoztatott eszközt a VAIO számítógépből. Egyes eszközök nem alkalmasak a számítógép rendszerének betöltésére, illetve a számítógéppel történő használatra.

- Ha a külső eszközhöz tartozik tápegység, azt előzőleg mindenképpen csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

## A hangerő szabályozása a Windows rendszerben

A Vezérlőpult felületen beállíthatja az egyes eszközök és alkalmazások hangerejét.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Hardver és hang lehetőséget. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)
2. A Hang alatt válassza a Rendszerhangerő beállítása lehetőséget.
3. Mozgassa az Eszköz vagy Alkalmazások alatti csúszkát felfelé vagy lefelé a kívánt hangerő eléréséhez.

   Ha a hangerő ki van kapcsolva (), válassza a(Némítás kikapcsolása) elemet a hangerő bekapcsolásához (). Ha a hangerő alacsony, a csúszka segítségével megnövelheti.

## A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé

HDMI-kapcsolaton keresztül minőségi házimozirendszer vevőegységet vagy egyéb térhatású hangeszközt is csatlakoztathat a VAIO számítógép és a tévékészülék közé.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a HDMI-kapcsolat működik a televíziót és a házimozirendszer, illetve a térhatású hangeszköz között.
2. Módosítsa a hangkimeneti eszközt a HDMI-kimenetre. (Bővebben lásd a A hangkimeneti eszköz megváltoztatása fejezetet.)
3. Kapcsolja be a televíziót, és a bemenetét állítsa HDMI-bemenetre.
4. Kapcsolja be a házimozirendszer vevőegységét vagy a térhatású hangrendszert, és állítsa a bemenetét HDMI-bemenetre.
5. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét a házimozirendszer vagy a térhatású hangrendszer bemeneti HDMI-csatlakozójához, a másik végét pedig a VAIO számítógép HDMI-kimeneti csatlakozó.

#### Tipp

- A csatlakoztatott tévékészülék képernyő felbontását a VAIO számítógépen módosíthatja. Bővebben lásd a A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken fejezetet.

- HDMI-kapcsolat esetén a hangerőt csak a csatlakoztatott hangeszköz segítségével lehet szabályozni. A VAIO számítógép nem képes vezérelni a csatlakoztatott eszközök kimeneti hangerejét.

## A mikrofon hangerejének beállítása

Lehetőség van a mikrofon jelerősségének módosítására.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Hardver és hang lehetőséget. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)
2. Válassza a Hang lehetőséget.
3. Válassza a Írás lapot.
4. Kattintson duplán a mikrofon ikonjára.
5. Válassza a Jelszintek lapot a Mikrofontulajdonságok ablakban.
6. Mozdítsa a Mikrofon alatti csúszkát jobbra vagy a balra a kívánt hangerő eléréséhez.

   Ha a mikrofon a maximális jelszintre állítva sem elég érzékeny, mozdítsa a Mikrofon erősítése csúszkát jobbra vagy balra a jelszint változtatásához.

7. Válassza a OK lehetőséget.

## A hangszóró hangerejének beállítása

Szabályozhatja a hangszórók és a fejhallgató hangerejét.

#### A hangerő beállítása az Fn gomb segítségével

Az Fn gombot lenyomva tartva nyomja meg a F3 gombot a hangerő csökkentéséhez. Az Fn gombot lenyomva tartva nyomja meg a F4 gombot a hangerő növeléséhez.

A hangerő beállításához használhatja a VAIO számítógépén található VOL (Hangerő) (Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek) gombokat is.

#### A hang elnémítása az Fn gomb segítségével

Az Fn gombot lenyomva tartva nyomja meg a F2 gombot a hangszórók és fejhallgatók némításához.

A hang visszakapcsolásához adja ki ismét az Fn+F2 billentyűparancsot.

A hangerő visszakapcsolásához használhatja az Fn+F3 vagy Fn+F4 kombinációkat is.

## A hangkimeneti eszköz megváltoztatása

Ha a VAIO számítógépéhez csatlakoztatott külső eszköz nem ad ki hangot, a hangkimeneti beállításban módosítania kell az eszközt.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Hardver és hang lehetőséget. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)
2. Válassza a Hang lehetőséget.
3. Válassza a Lejátszás lapot.
4. Ellenőrizze, hogy be van-e jelölve a hangkimenetként használni kívánt eszköz melletti ikon.

   Ha nincs bejelölve az ikon, jelölj be és állítsa Alapértelmezett lehetőségre.

5. Válassza a OK lehetőséget.

#### A mintavételi frekvencia és a bitmélység módosítása

A digitális hangkimenet jelének mintavételi frekvenciáját és bitmélységét a digitális audioeszköznek megfelelő értékre kell állítani.

Kövesse a fenti 1–3. lépéseket, majd válassza ki a HDMI-eszköz ikonját és a Tulajdonságok lehetőséget. Válassza ki az eszköz által támogatott mintavételi frekvenciát és bitmélységet (például 48 000 Hz, 16 bit – DVD-minőség) a Speciális fülön, majd válassza az OK lehetőséget.

## Optimalizált hang lejátszása VAIO számítógépén a ClearAudio+ mód használatával

A ClearAudio+ módban a kiváló hangminőséget VAIO számítógépe digitális jelfeldolgozási technológiával optimalizálja. Az eljárást a Sony fejlesztette ki.

Egy egyszerű művelettel gazdag hanghatást élvezhet tiszta magas és telt mély hangokkal.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Hangminőség (Sound Quality). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. Válassza ki az audio módot a Hangeffektusok (Sound Effects) menüben.

   Akkor optimalizálja a hangot a számítógép, ha a ClearAudio+ mód van kiválasztva az adott forráshoz.

#### Tipp

- Személyes ízlésének megfelelő hangeffektusokat a Részletek (Details) lehetőségek között választhat a Hangeffektusok (Sound Effects) menüben.

## A hangszóró hangerejének beállítása

Szabályozhatja a hangszórók és a fejhallgató hangerejét.

#### A hangerő beállítása az Fn gomb segítségével

Az Fn gombot lenyomva tartva nyomja meg a F3 gombot a hangerő csökkentéséhez. Az Fn gombot lenyomva tartva nyomja meg a F4 gombot a hangerő növeléséhez.

A hangerő beállításához használhatja a VAIO számítógépén található VOL (Hangerő) (Az oldalsó részen található elemek és kezelőszervek) gombokat is.

#### A hang elnémítása az Fn gomb segítségével

Az Fn gombot lenyomva tartva nyomja meg a F2 gombot a hangszórók és fejhallgatók némításához.

A hang visszakapcsolásához adja ki ismét az Fn+F2 billentyűparancsot.

A hangerő visszakapcsolásához használhatja az Fn+F3 vagy Fn+F4 kombinációkat is.

## Optimalizált hang lejátszása VAIO számítógépén a ClearAudio+ mód használatával

A ClearAudio+ módban a kiváló hangminőséget VAIO számítógépe digitális jelfeldolgozási technológiával optimalizálja. Az eljárást a Sony fejlesztette ki.

Egy egyszerű művelettel gazdag hanghatást élvezhet tiszta magas és telt mély hangokkal.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Hangminőség (Sound Quality). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. Válassza ki az audio módot a Hangeffektusok (Sound Effects) menüben.

   Akkor optimalizálja a hangot a számítógép, ha a ClearAudio+ mód van kiválasztva az adott forráshoz.

#### Tipp

- Személyes ízlésének megfelelő hangeffektusokat a Részletek (Details) lehetőségek között választhat a Hangeffektusok (Sound Effects) menüben.

## A mikrofon hangerejének beállítása

Lehetőség van a mikrofon jelerősségének módosítására.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Hardver és hang lehetőséget. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)
2. Válassza a Hang lehetőséget.
3. Válassza a Írás lapot.
4. Kattintson duplán a mikrofon ikonjára.
5. Válassza a Jelszintek lapot a Mikrofontulajdonságok ablakban.
6. Mozdítsa a Mikrofon alatti csúszkát jobbra vagy a balra a kívánt hangerő eléréséhez.

   Ha a mikrofon a maximális jelszintre állítva sem elég érzékeny, mozdítsa a Mikrofon erősítése csúszkát jobbra vagy balra a jelszint változtatásához.

7. Válassza a OK lehetőséget.

## A jó minőségű digitális hangkimeneti eszköz csatlakoztatása a VAIO számítógép és a tévékészülék közé

HDMI-kapcsolaton keresztül minőségi házimozirendszer vevőegységet vagy egyéb térhatású hangeszközt is csatlakoztathat a VAIO számítógép és a tévékészülék közé.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a HDMI-kapcsolat működik a televíziót és a házimozirendszer, illetve a térhatású hangeszköz között.
2. Módosítsa a hangkimeneti eszközt a HDMI-kimenetre. (Bővebben lásd a A hangkimeneti eszköz megváltoztatása fejezetet.)
3. Kapcsolja be a televíziót, és a bemenetét állítsa HDMI-bemenetre.
4. Kapcsolja be a házimozirendszer vevőegységét vagy a térhatású hangrendszert, és állítsa a bemenetét HDMI-bemenetre.
5. Csatlakoztassa a HDMI-kábel egyik végét a házimozirendszer vagy a térhatású hangrendszer bemeneti HDMI-csatlakozójához, a másik végét pedig a VAIO számítógép HDMI-kimeneti csatlakozó.

#### Tipp

- A csatlakoztatott tévékészülék képernyő felbontását a VAIO számítógépen módosíthatja. Bővebben lásd a A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása a HDMI-kábellel csatlakoztatott készüléken fejezetet.

- HDMI-kapcsolat esetén a hangerőt csak a csatlakoztatott hangeszköz segítségével lehet szabályozni. A VAIO számítógép nem képes vezérelni a csatlakoztatott eszközök kimeneti hangerejét.

## Az ASSIST gomb

Az ASSIST gomb megnyomásával a VAIO számítógép rendszeres karbantartását indíthatja el, illetve a működés közben felmerült problémák megoldásához kaphat segítséget.

A számítógép bekapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care alkalmazás indul el.

A számítógép kikapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő kapcsol be.

A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

#### Megjegyzés

- Ha a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő látható és öt perc eltelik bármilyen művelet nélkül, akkor VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol.

## Az ASSIST gomb

Az ASSIST gomb megnyomásával a VAIO számítógép rendszeres karbantartását indíthatja el, illetve a működés közben felmerült problémák megoldásához kaphat segítséget.

A számítógép bekapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care alkalmazás indul el.

A számítógép kikapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő kapcsol be.

A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

#### Megjegyzés

- Ha a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő látható és öt perc eltelik bármilyen művelet nélkül, akkor VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol.

## Az érintőpanel használata

Az ujját az érintőpanelen csúsztatva mozgathatja a mutatót a számítógép képernyőjén.

Ha a mutató a kívánt elem vagy objektum fölé kerül, nyomja meg a bal oldali vagy a jobb oldali gombot a különféle parancsok végrehajtásához, illetve a menük megjelenítéséhez.

1. Bal gomb

2. Jobb gomb

#### Kattintás

Ha a mutató a kívánt elem vagy objektum fölött van, nyomja meg egyszer a bal oldali gombot.

Ugyanezt éri el, ha egyszer megérinti az érintőpanelt.

#### Dupla kattintás

Ha a mutató a kívánt elem vagy objektum fölött van, nyomja meg kétszer gyorsan egymás után a bal oldali gombot.

Ugyanezt éri el, ha gyorsan egymás után kétszer megérinti az érintőpanelt.

#### Jobb kattintáshoz

Ha a mutató a kívánt elem vagy objektum fölött van, nyomja meg egyszer a jobb oldali gombot.

Ugyanezt éri el, ha két ujjal megérinti az érintőpanelt.

A mutató pillanatnyi helyétől függően különféle helyi menük jelenhetnek meg.

#### Elemek húzása

Ha a mutató a kívánt elem vagy objektum fölött van, nyomja meg egyszer a bal oldali gombot, és a gombot lenyomva tartva mozgassa az ujját az érintőpárnán.

Másik megoldásként érintse meg gyorsan egymás után kétszer az érintőpanelt, és a második érintésből indítsa el az ujjcsúsztatást.

#### Elemek áthelyezése húzással

Húzással mozgassa a megfelelő ikont (például fájlt) a kívánt helyre, majd emelje fel az ujját a bal oldali gombról.

Ugyanezt érheti el, ha a mutatót az ikon fölött tartva gyorsan egymás után kétszer megérinti az érintőpanelt, majd a második érintésből indulva – az ujját az érintőpanelen húzva – a kívánt helyre mozgatja az ikont, végül leveszi az ujját az érintőpanelről.

#### Görgetés

A képernyőn történő függőleges irányú görgetéséhez csúsztassa két ujját felfelé és lefelé az érintőpanelen.

A képernyőn történő vízszintes irányú görgetéséhez csúsztassa két ujját oldalirányban az érintőpanelen.

#### Az alkalmazás menü megnyitása

Tegye ujját az érintőpanel felső szélére, majd húzza lefelé.

Ha az alkalmazás az alkalmazásmenüt nem támogatja, akkor az nem fog megjelenni.

#### A gombsáv megnyitása

Tegye ujját az érintőpanel jobb szélére, majd húzza balra. Bővebben lásd az A gombsáv megnyitása című szakaszt.

#### Váltás alkalmazások között

Tegye ujját az érintőpanel bal szélére, majd húzza jobbra a futó alkalmazásra történő átváltáshoz. Ha egynél több alkalmazás fut, akkor az alkalmazásoknak a legutóbb használt alkalmazástól számítva csökkenő sorrendben történő váltogatásához ismételje meg ezt a műveletet.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a kézmozdulatos funkció (görgetés, az alkalmazásmenü megnyitása, a gombsáv megnyitása, az alkalmazások közti váltás) a VAIO számítógépének üzemi körülményeitől vagy az érintőpárna beállításaitól függően nem működik.

## A beépített kamera használata

Lehetősége van interneten keresztüli videohívást bonyolítani a beépített kamera és kommunikációs alkalmazások használatával.

A beépített kamera jelzőfénye világít, ha a kamera használatban van.

#### Elöl

1. Beépített elülső kamera jelzőfénye

2. Beépített elülső kamera

3. Beépített kettős mikrofonok

#### Vissza

1. Beépített hátsó kamera

2. Beépített hátsó kamera jelzőfénye

#### Tipp

- A VAIO számítógépére telepített alkalmazások a konfigurációtól függően eltérők lehetnek.

- Elképzelhető, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a beépített kamera összes felbontási beállítását.

- Ha tápellátás jelerőssége más, mint amit a kamera alkalmazásban beállított, elképzelhető, hogy a hátsó beépített kamera autofókusz rendszere nem fog működni.

## A víruskereső alkalmazás használata a VAIO számítógépen

Védje VAIO számítógépét a vírusfertőzéstől a víruskereső alkalmazás segítségével.

A víruskereső alkalmazást a kiadójának webhelyéről letöltött legújabb frissítések telepítésével mindig naprakészen tarthatja. A frissítéshez az alábbiakban válassza ki a VAIO számítógépére telepített víruskereső alkalmazást, majd kövesse ezeket a lépéseket.

1. Gondoskodjon róla, hogy VAIO számítógépe csatlakozzon az internethez.
2. Az előretelepített vírusvédelmi szoftver beállításainak függvényében végezze el az alábbi lépéseket.

   Trend Micro:

   Indítsa el a Trend Micro Titanium Maximum Security alkalmazást.

   McAfee:

   Indítsa el a McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security vagy a McAfee Total Protection programot.

   Kaspersky Internet Security:

   Indítsa el: Kaspersky Internet Security.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Megjegyzés

- A tényleges eljárás a VAIO számítógépre telepített alkalmazás verziójától függően eltérhet a fent leírtaktól. Ilyen esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- A vírusirtó alkalmazás futtatásáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

- A további tudnivalókat az alkalmazás súgójában olvashatja el.

## Windows-jelszó létrehozása/módosítása/törlése

A Windows-jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelen felhasználó hozzáférjen VAIO számítógépéhez, mivel a felhasználónak meg kell adnia a jelszót, amikor a számítógépet bekapcsolja, vagy amikor a számítógép energiatakarékos üzemmódból visszatér normál üzemmódba.

A Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben további információt talál a Windows jelszóról.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Felhasználók lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Válassza a Jelszó létrehozása vagy a A jelszó módosítása lehetőséget.
5. A jelszó beírásához kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

#### Megjegyzés

- Jól jegyezze meg a jelszót. Jegyezze fel a jelszót egy papírra, és tárolja biztonságos helyen.

#### Tipp

- Megadhat egy emlékeztetőt is, amely segít felidézni az elfelejtett jelszavát. Létrehozhat egy olyan lemezt is, amellyel új jelszó állítható be. A Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben további információt talál a Windows jelszóról.

## A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása

A BIOS segítségével megadhat jelszót (bekapcsolási jelszót) a VAIO számítógép rendszerbetöltésére vonatkozóan. A bekapcsolási jelszó megadását a VAIO embléma megjelenése után kéri a számítógép az elinduláshoz.

Kétfajta jelszó létezik. Először a számítógép jelszavát állítsa be.

- Számítógép jelszava (rendszergazdáknak):

  Lehetővé teszi a rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználók számára, hogy a jelszó ismeretében módosítsák a BIOS képernyőjén elérhető összes beállítást, illetve elindítsák a VAIO számítógépet.

- Felhasználói jelszó (rendszergazdai jogosultságokkal nem rendelkező felhasználók számára):

  Ez lehetővé teszi a normál felhasználók számára, hogy a jelszó ismeretében módosítsák a BIOS egyes beállításait, valamint elindítsák a VAIO számítógépet. A felhasználói jelszó beállításához először a számítógépjelszót kell beállítani.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

   Adja meg a jelszót, ha már be van állítva.

   Megjelenik a BIOS-beállítások képernyője.

3. Avagybillentyű segítségével válassza Security lapot, válassza a Set Machine Password vagy Set User Password lehetőséget, majd nyomja meg a Enter gombot.

   Megjelenik a jelszó megadására szolgáló képernyő.

4. Írja be a jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.

   A jelszó megváltoztatásához írja be az aktuális jelszót, majd adja meg az új jelszót. A jelszó legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert tartalmazhat (szóközök is szerepelhetnek benne), és a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

5. A Password when Power On kiválasztásához nyomja meg avagybillentyűt, nyomja meg a Enter billentyűt és válassza a Enabled lehetőséget.
6. Avagybillentyű segítségével válassza ki az Exit lapot, válassza az Exit Setup lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
7. A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenését követően nyomja meg az Enter billentyűt.

#### Megjegyzés

- Mindenképpen írja föl magának a jelszót, hogy ne felejtse el.

- Ha elfelejti a jelszót, a továbbiakban nem tudja elindítani a VAIO számítógépet.

- A felhasználói jelszót a BIOS beállítási képernyőn lehet alaphelyzetbe állítani a számítógépjelszó megadása után.

- Ha elfelejti a számítógépjelszót, azt csak hivatalos Sony szervizben/ügyfélszolgálaton lehet alaphelyzetbe állíttatni. (Az alaphelyzetbe állítás nem díjmentes.)

## Váltás helyi fiókról Microsoft fiókra

A Windows 8 operációs rendszerben a felhasználó válthat helyi fiókja és Microsoft fiókja között.

Ha helyi fiókról Microsoft fiókra vált, alkalmazásokat tölthet le a Windows Áruház áruházból.

Microsoft fiók létrehozásához vagy módosításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Felhasználók lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Válassza a Váltás Microsoft-fiókra lehetőséget.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Helyi fiókra való váltáshoz válassza ki a Váltás helyi fiókra lehetőséget a 4. lépésben a Váltás Microsoft-fiókra helyett.

- Ha elfelejti Microsoft fiókjának jelszavát, lépjen kapcsolatba a Microsoft támogatási központtal.

## A bekapcsolási jelszó törlése

Ha a VAIO számítógép rendszerindításához a továbbiakban nincs szükség bekapcsolási jelszó megadására, a következő lépések végrehajtásával törölje a számítógépjelszót és a felhasználói jelszót.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

   Adja meg a jelszót, ha már be van állítva.

   Megjelenik a BIOS-beállítások képernyője.

3. Avagybillentyű segítségével válassza Security lapot, válassza a Set Machine Password vagy Set User Password lehetőséget, majd nyomja meg a Enter gombot.

   Megjelenik a jelszó megadására szolgáló képernyő.

4. Hagyja a Enter New Password és Confirm New Password mezőt üresen, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
5. Avagybillentyű segítségével válassza ki az Exit lapot, válassza az Exit Setup lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

   A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenését követően nyomja meg az Enter billentyűt.

## A Rendszerinformáció megtekintése

Megtekintheti VAIO számítógépének rendszeradatait.

1. Indítsa el: VAIO Care (Desktop). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Care (Desktop) indításáról.)
2. Válassza a A VAIO PC bemutatása (About Your VAIO) és Rendszerinformáció (System information) lehetőséget.

   Megjelennek VAIO számítógépének rendszeradatai.

## VAIO számítógép indítása külső eszközről

A BIOS segítségével VAIO számítógépét külső eszközről is elindíthatja, például optikai lemezes meghajtóról, USB hajlékonylemezes meghajtóról vagy USB flash meghajtóról is.

1. Csatlakoztassa a külső eszközt a VAIO számítógéphez.
2. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

3. Válassza a Indítás adathordozóról (USB-eszköz/optikai lemez) (Start from media (USB device/optical disc)) lehetőséget.

   Megkezdődik a külső eszközről történő rendszerindítás.

#### Megjegyzés

- A rendszerindításhoz használni kívánt eszköz kivételével húzzon ki minden csatlakoztatott eszközt a VAIO számítógépből. Egyes eszközök nem alkalmasak a számítógép rendszerének betöltésére, illetve a számítógéppel történő használatra.

- Ha a külső eszközhöz tartozik tápegység, azt előzőleg mindenképpen csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

## A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása

A BIOS segítségével megadhat jelszót (bekapcsolási jelszót) a VAIO számítógép rendszerbetöltésére vonatkozóan. A bekapcsolási jelszó megadását a VAIO embléma megjelenése után kéri a számítógép az elinduláshoz.

Kétfajta jelszó létezik. Először a számítógép jelszavát állítsa be.

- Számítógép jelszava (rendszergazdáknak):

  Lehetővé teszi a rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználók számára, hogy a jelszó ismeretében módosítsák a BIOS képernyőjén elérhető összes beállítást, illetve elindítsák a VAIO számítógépet.

- Felhasználói jelszó (rendszergazdai jogosultságokkal nem rendelkező felhasználók számára):

  Ez lehetővé teszi a normál felhasználók számára, hogy a jelszó ismeretében módosítsák a BIOS egyes beállításait, valamint elindítsák a VAIO számítógépet. A felhasználói jelszó beállításához először a számítógépjelszót kell beállítani.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

   Adja meg a jelszót, ha már be van állítva.

   Megjelenik a BIOS-beállítások képernyője.

3. Avagybillentyű segítségével válassza Security lapot, válassza a Set Machine Password vagy Set User Password lehetőséget, majd nyomja meg a Enter gombot.

   Megjelenik a jelszó megadására szolgáló képernyő.

4. Írja be a jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.

   A jelszó megváltoztatásához írja be az aktuális jelszót, majd adja meg az új jelszót. A jelszó legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert tartalmazhat (szóközök is szerepelhetnek benne), és a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

5. A Password when Power On kiválasztásához nyomja meg avagybillentyűt, nyomja meg a Enter billentyűt és válassza a Enabled lehetőséget.
6. Avagybillentyű segítségével válassza ki az Exit lapot, válassza az Exit Setup lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
7. A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenését követően nyomja meg az Enter billentyűt.

#### Megjegyzés

- Mindenképpen írja föl magának a jelszót, hogy ne felejtse el.

- Ha elfelejti a jelszót, a továbbiakban nem tudja elindítani a VAIO számítógépet.

- A felhasználói jelszót a BIOS beállítási képernyőn lehet alaphelyzetbe állítani a számítógépjelszó megadása után.

- Ha elfelejti a számítógépjelszót, azt csak hivatalos Sony szervizben/ügyfélszolgálaton lehet alaphelyzetbe állíttatni. (Az alaphelyzetbe állítás nem díjmentes.)

## Az Intel(R) Anti-Theft Technology használata (Intel(R) Anti-Theft Technology támogatott modellek)

Megváltoztathatja az Intel(R) Anti-Theft Technology beállításait a BIOS beállítási képernyőjén.

Az Intel(R) Anti-Theft Technology engedélyezéséhez kövesse ezeket a lépéseket.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

   Adja meg a jelszót, ha már be van állítva.

   Megjelenik a BIOS-beállítások képernyője.

3. Nyomja meg avagy abillentyűt a Advanced fül kiválasztásához.
4. Válassza az Intel(R) AT Support System opciót, majd nyomja meg az Enter gombot.
5. Az Enabled lehetőség kiválasztásához nyomja meg avagy abillentyűt, majd nyomja meg az Enter gombot.
6. Avagy abillentyű segítségével válassza ki az Exit lapot, válassza az Exit Setup lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

   A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenését követően nyomja meg az Enter billentyűt.

## Az ASSIST gomb

Az ASSIST gomb megnyomásával a VAIO számítógép rendszeres karbantartását indíthatja el, illetve a működés közben felmerült problémák megoldásához kaphat segítséget.

A számítógép bekapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care alkalmazás indul el.

A számítógép kikapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő kapcsol be.

A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

#### Megjegyzés

- Ha a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő látható és öt perc eltelik bármilyen művelet nélkül, akkor VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol.

## A bekapcsolási jelszó törlése

Ha a VAIO számítógép rendszerindításához a továbbiakban nincs szükség bekapcsolási jelszó megadására, a következő lépések végrehajtásával törölje a számítógépjelszót és a felhasználói jelszót.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

   Adja meg a jelszót, ha már be van állítva.

   Megjelenik a BIOS-beállítások képernyője.

3. Avagybillentyű segítségével válassza Security lapot, válassza a Set Machine Password vagy Set User Password lehetőséget, majd nyomja meg a Enter gombot.

   Megjelenik a jelszó megadására szolgáló képernyő.

4. Hagyja a Enter New Password és Confirm New Password mezőt üresen, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
5. Avagybillentyű segítségével válassza ki az Exit lapot, válassza az Exit Setup lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

   A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenését követően nyomja meg az Enter billentyűt.

## A VAIO számítógép frissítése

A VAIO számítógép hatékonyságának, biztonságának és funkcióinak javítása érdekében mindenképpen frissítse azt az alábbi alkalmazások használatával.

#### Megjegyzés

- Az alábbi frissítési beállítások elvégzéséhez szükséges, hogy VAIO számítógépe csatlakozzon az internetre.

#### Windows Update

A Windows Update segítségével még stabilabbá teheti VAIO számítógépe működését.

1. Nyissa meg a gombsávot, és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza a Beállítások lehetőséget, majd gépelje be a „Windows Update” kifejezést a keresési mezőbe.

3. A listából válassza a Windows Update lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítések elvégzéséhez.

#### VAIO Update

A VAIO Update program automatikusan értesítést küld az interneten elérhető legújabb frissítésekről, azután letölti és telepíti őket a VAIO számítógépre.

1. Indítsa el a VAIO Update programot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok leírását a VAIO Update indításáról.)

#### A Windows Áruház alkalmazásainak frissítése

Mindig frissítse a Windows Áruház alkalmazást. Ha frissítésre van szükség, egy szám jelenik meg az Áruház csempén a Kezdőképernyő képernyőn.

1. Megnyitáshoz válassza ki az Áruház csempét.

2. Válassza a Frissítések lehetőséget a képernyő jobb felső részén.

   A zárójelekben lévő számok a használható programok számát jelölik.

3. Jelölje be a frissíteni kívánt alkalmazás jelölőnégyzetét, majd válassza ki a Telepítés parancsot.

   Ha az alkalmazásokat később szeretné frissíteni, szüntesse meg a bejelölést.

## A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)

A VAIO Care program használatával a következő műveleteket végezheti el a VAIO számítógép optimális működésének megőrzése érdekében.

- Rendszeres teljesítmény-ellenőrzést és -finombeállítást végezhet.

- Megkeresheti a támogatási információkat (a támogatási webhely URL-címét, a kapcsolatfelvételi információs telefonszámot stb.).

- Ha bármilyen problémája merül fel, indítsa el a VAIO Care alkalmazást úgy, hogy megnyomja az ASSIST gombot, és megkeresi a szükséges műveletet.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép be van kapcsolva.

   A VAIO Care elindul.

   További információk a VAIO Care súgójában érhetők el.

#### Tipp

- Az ASSIST gomb megnyomása a VAIO számítógép kikapcsolt állapotában a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) elindulását eredményezi. A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

- Másik megoldásként nyissa meg a gombsávot, válassza ki aKeresés gombot és az Alkalmazások lehetőséget, majd írja be a „VAIO Care (Desktop)” kifejezést a keresőmezőbe a VAIO Care elindításához.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## A VAIO Update használata

A VAIO Update szolgáltatás értesíti Önt az elérhető újdonságokról – mint a fontos megjegyzések vagy programfrissítések – hogy naprakészen tarthassa VAIO számítógépét.

A VAIO Update az interneten keresztül automatikusan észleli a számítógépe teljesítményének javításához szükséges frissítőprogramokat, illetve az új szoftvereket, és lehetővé teszi ezek egyszerű letöltését és telepítését.

1. Indítsa el a VAIO Update szolgáltatást és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Update indításáról.)

#### Tipp

- A VAIO Update a VAIO Care (Desktop)-ből is elindítható.

## Megjegyzések az érintőképernyő használatához (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

Az érintőképernyő használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne nyomogassa durván az érintőképernyőt.

  A finom érintés jobban működik, mivel VAIO számítógépe kapacitív érintőképernyővel van felszerelve.

- Az érintőképernyő bizonyos esetekben nem működik megfelelően, például, ha úgy kapcsolja be VAIO számítógépét, hogy közben fogja az érintőképernyőt, vagy akkor, ha a számítógép bekapcsolásakor elektromágneses hullámok zavarják a készüléket. Ilyen esetben indítsa újra a számítógépet.

- Amikor a VAIO számítógép Alvó állapotú üzemmódból Normál üzemmódba vált, az érintőképernyő néhány másodpercig nem működik. Ebben az esetben a érintőképernyő használata előtt várjon egy kicsit.

- A jó érintésérzékenység érdekében tartsa tisztán az érintőképernyőt. A szennyeződés károsodást vagy hibás működést okozhat.

## A szövegméret (DPI) megnövelése (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

A DPI érték szöveg- és ikonméretet megnövelő módosítása megkönnyíti az érintőképernyő használatát.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Megjelenés és személyes beállítások és A szöveg és más elemek nagyítása vagy kicsinyítése lehetőséget. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)
2. A képernyős lehetőségekből válassza ki a kívánt beállítást, majd válassza a Alkalmaz lehetőséget.
3. Ha egy kijelentkezést javasló üzenet jelenik meg, válassza a Kijelentkezés lehetőséget.
4. Jelentkezzen be ismét.

   A Windows rendszer szövegmérete módosul.

## Az érintőképernyő használata (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

VAIO számítógépe működtetéséhez megkoppinthatja a képernyőt vagy ujjaival egyszerű mozdulatot végezhet.

### Alapvető műveletek

#### Kattintás (koppintás)

Koppintson ujjával egyszer az érintőképernyőre. Koppintással kiválaszthat egy gombot, például a OK és Mégse gombot vagy egy menüelemet.

#### Dupla kattintás (dupla koppintás)

Koppintson ujjával kétszer gyors egymásutánban az érintőképernyőre.

Az ikonra történő dupla koppintással alkalmazásokat, például szövegszerkesztő vagy táblázatkezelő programokat indíthat vagy megnyithat egy fájlt.

#### Elemek húzása

Helyezze ujját az érintőképernyő kívánt pontjára, majd húzza az ujját. Ezzel a mozdulattal fájlt mozgathat vagy átméretezheti az ablakot.

#### Elemek áthelyezése húzással

Érintse meg a kívánt fájl ikonját, húzza másik mappába, ablakba vagy alkalmazásikonra, majd emelje fel az ujját a képernyőről. Ezzel a mozdulattal fájlt mozgathat vagy másolhat.

### Speciális műveletek

VAIO számítógépe működtetéséhez ujjaival egyszerű mozdulatot (kézmozdulatot) végezhet.

A kézmozdulatra adott válasz az alkalmazástól függ.

#### Jobb gombos kattintás (érintés és tartás)

Érintse meg és tartsa megérintve az érintőképernyő kívánt pontját néhány másodpercig, majd emelje fel ujját a képernyőről. A megérintett ponttól függően különféle menük jeleníthetők meg.

#### Görgetés

Érintse meg és húzza az ablak, például az Internet Explorer ablakának görgethető részét. Az ablak görgetéséhez a kijelölt ablak függőleges görgetősávjának csúszkáját is húzhatja.

#### Képek, például fényképek nagyítása vagy kicsinyítése (fókuszálás)

Két ujját húzza egymás felé az érintőképernyőn képek, például fényképek nagyításához a Fényképek képernyőn. Ha távolítja a két ujját, nagyobb lesz a kép, ha közelíti, kisebb.

#### Képek, például fényképek elforgatása (forgatás)

Képek, például fényképek forgatásához tegye két ujját az érintőképernyőre, és húzzon velük köröket. A képek forgathatósága a használt alkalmazásoktól függ.

#### Kijelölés simítással

Húzza ujját rövid távolságra abban az irányban, amerre a képernyő nem görgethető.

Kijelölhet egy elemet, például egy alkalmazás mozaikját vagy egy képet.

## A helyzet információ letöltése (GNSS eszközzel felszerelt modellek)

Helyzet információkat tölthet le VAIO számítógépére a globális navigációs műholdrendszer (GNSS) szolgáltatással.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Repülési üzemmód beállítást Kikapcsolva értékre és a GNSS beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.

## A helyzet információ letöltése funkció kikapcsolása (GNSS eszközzel felszerelt modellek)

A globális navigációs műholdrendszer (GNSS) szolgáltatás által megállapított helyzet információk letöltésének funkciója kikapcsolható. A beállítás kikapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a GNSS beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

## A beépített érzékelőkről

A beépített gyorsulásmérővel, digitális iránytűvel (magnetométer) és giroszkóppal az alábbi funkciók használhatók.

### A beépített gyorsulásmérővel elforgatható a képernyő

Amikor elforgatja a VAIO számítógépet, a beépített gyorsulásmérő automatikusan érzékeli a mozgást, és a képernyő tájolását a számítógép fekvő, illetve álló helyzetéhez igazítja.

### A beépített digitális iránytű a tájékozódást könnyíti meg

A beépített digitális iránytű képes felismerni, mely irányba mutat VAIO számítógépe, így a kompatibilis alkalmazásokban navigációs segédeszközként használható.

### A beépített giroszkóppal különféle alkalmazások használhatók

A beépített giroszkóp VAIO számítógépe szögbeli elmozdulását érzékeli, ezzel különböző alkalmazásokban, például játékokban műveletek elvégzését teszi lehetővé.

#### Tipp

- Ha az alkalmazás irányjelzése nem helyes, kalibrálnia kell a beépített digitális iránytűt. Bővebben lásd az A beépített érzékelőkre vonatkozó megjegyzések című szakaszt.

## A beépített érzékelőkre vonatkozó megjegyzések

A beépített érzékelők használatának megkezdése előtt tekintse át az azokra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

### A beépített gyorsulásmérőre vonatkozó megjegyzések

- Olyankor, amikor VAIO számítógépe külső képernyőhöz csatlakozik, a megjelenített kép tájolása nem módosítható. Ha számítógépét álló tájolású képernyővel csatlakoztatja külső képernyőhöz, akkor automatikusan átvált fekvő (vízszintes) tájolásra.

- A számítógép képe torzulhat, ha tájolását aktivált képernyővédő mellett állítja át.

- Egyes alkalmazások nem támogatják az álló tájolást, és nem feltétlenül működnek megfelelően. Ebben az esetben használja VAIO számítógépét fekvő tájolásban.

### A beépített digitális iránytűre vonatkozó megjegyzések

- A beépített digitális iránytű a mágnesesség irányát érzékeli. Ne végezzen helymeghatározást kizárólag a beépített digitális iránytűre támaszkodva.

  A digitális iránytű pontosságát könnyen befolyásolhatja mágneses interferencia, így nem feltétlenül működik megfelelően az alábbi helyeken:

  - Liftben vagy olyan vasat tartalmazó helyiségben, mint például a vaskerettel épített helyiségek vagy vasbeton szerkezetek

  - Vasbeton építmények közelében, például gyaloghídon, repülőtéri vagy pályaudvari váróteremben, előcsarnokban

  - Vonaton vagy autóban, azok közelében

  - Transzformátorállomás mellett vagy nagyfeszültségű vezetékek közelében

  - Fémből készült tárgyak, például fémkeretes asztalok vagy fém bútorok közelében

  - Nagy mágneses interferenciájú tárgyak, például mágnesek, mágneses tartók vagy hangszórók közelében

    A tartozék toll (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek) és a billentyűzet mágneseket tartalmaz. Ha a tollat túl közel viszi VAIO számítógépének magnetométeréhez (), elképzelhető, hogy a digitális iránytű nem fog megfelelően működni.

- Az LCD-képernyő szögének állítása csökkentheti a beépített digitális iránytű pontosságát; a jelenség normális, és nem jelent hibás működést. Ha a digitális iránytű nem működik megfelelően, kalibrálni kell.

  Távolodjon el a mágneses interferenciát okozó tárgyaktól, például fémtárgyaktól és mágnesektől, majd végezze el az alábbi műveleteket egy olyan alkalmazás futtatása közben, amely használja a digitális iránytűt.

  A művelet elvégzése előtt ne vigye a tollat (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek) és a billentyűzetet VAIO számítógépe közelébe, az állványt pedig hajtsa össze a számítógép hátulján.

  - Helyezze VAIO számítógépét lapos felületre, két kézzel fogja meg, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban 360 fokkal, nyitott LCD-képernyővel.

  - Helyezze VAIO számítógépét lapos felületre, két kézzel fogja meg, majd forgassa el hosszirányban egyszer 360 fokkal.

  - Helyezze VAIO számítógépét lapos felületre, két kézzel fogja meg, majd forgassa el keresztirányban egyszer 360 fokkal.

  - Ha a probléma továbbra is fennáll, vigye VAIO számítógépét kevesebb mágneses interferenciát mutató helyre.

## A VAIO számítógép frissítése

A VAIO számítógép hatékonyságának, biztonságának és funkcióinak javítása érdekében mindenképpen frissítse azt az alábbi alkalmazások használatával.

#### Megjegyzés

- Az alábbi frissítési beállítások elvégzéséhez szükséges, hogy VAIO számítógépe csatlakozzon az internetre.

#### Windows Update

A Windows Update segítségével még stabilabbá teheti VAIO számítógépe működését.

1. Nyissa meg a gombsávot, és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza a Beállítások lehetőséget, majd gépelje be a „Windows Update” kifejezést a keresési mezőbe.

3. A listából válassza a Windows Update lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítések elvégzéséhez.

#### VAIO Update

A VAIO Update program automatikusan értesítést küld az interneten elérhető legújabb frissítésekről, azután letölti és telepíti őket a VAIO számítógépre.

1. Indítsa el a VAIO Update programot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok leírását a VAIO Update indításáról.)

#### A Windows Áruház alkalmazásainak frissítése

Mindig frissítse a Windows Áruház alkalmazást. Ha frissítésre van szükség, egy szám jelenik meg az Áruház csempén a Kezdőképernyő képernyőn.

1. Megnyitáshoz válassza ki az Áruház csempét.

2. Válassza a Frissítések lehetőséget a képernyő jobb felső részén.

   A zárójelekben lévő számok a használható programok számát jelölik.

3. Jelölje be a frissíteni kívánt alkalmazás jelölőnégyzetét, majd válassza ki a Telepítés parancsot.

   Ha az alkalmazásokat később szeretné frissíteni, szüntesse meg a bejelölést.

## A Vezérlőpult megnyitása

A Vezérlőpult a következő lépésekkel nyitható meg.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza az Alkalmazások () lehetőséget.
3. Írja be a „Vezérlőpult” kifejezést a () mezőbe.
4. Válassza az Vezérlőpult () lehetőséget.

## Az Alvó állapot üzemmód használata

Alvó állapot üzemmódban szünetet tarthat munkájában, VAIO számítógépe pedig megtartja azokat az adatokat, amelyekkel éppen dolgozott.

#### Az Alvó állapot üzemmód bekapcsolása

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza aFőkapcsoló gombot, majd az Alvás lehetőséget.

   Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápellátás jelzővel, kikapcsol, amikor belép az Alvó állapot üzemmódban (alapértelmezett beállítás).

#### Visszatérés Normál üzemmódba

1. Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot.

#### Megjegyzés

- Ha megnyomja a(Főkapcsoló) gombot, és 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, a VAIO számítógép automatikusan kikapcsol. Ha így tesz, a nem mentett adatok elvesznek.

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe automatikusan Hibernálás üzemmódra vált, ha az akkumulátor kezd kimerülni. Azonban a használati körülményektől függően elképzelhető, hogy a számítógép nem tud belépni Hibernálás üzemmódra.

  Ha ez előfordul, az akkumulátor lemerült, a számítógép kikapcsol, nem mentett adatai elvesznek.

  Ha a számítógép akkumulátorról működik, gyakran mentse az adatokat.

- VAIO számítógépének áthelyezése előtt győződjön meg arról, hogy tápellátás jelzőfény nem világít, ezzel ugyanis elkerülheti, hogy a még működő merevlemez ütődést vagy rázkódást szenvedjen el. Ha a számítógép fel van szerelve tápfeszültség jelzővel, ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva.

#### Tipp

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha hálózati tápellátásról üzemeltetve adott ideig nem észlel felhasználói műveletet.

- Az alábbi művelet szintén Alvó állapot üzemmódba kapcsolja VAIO számítógépét.

  - Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot (alapértelmezett beállítás esetén).

## VAIO számítógép indítása külső eszközről

A BIOS segítségével VAIO számítógépét külső eszközről is elindíthatja, például optikai lemezes meghajtóról, USB hajlékonylemezes meghajtóról vagy USB flash meghajtóról is.

1. Csatlakoztassa a külső eszközt a VAIO számítógéphez.
2. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

3. Válassza a Indítás adathordozóról (USB-eszköz/optikai lemez) (Start from media (USB device/optical disc)) lehetőséget.

   Megkezdődik a külső eszközről történő rendszerindítás.

#### Megjegyzés

- A rendszerindításhoz használni kívánt eszköz kivételével húzzon ki minden csatlakoztatott eszközt a VAIO számítógépből. Egyes eszközök nem alkalmasak a számítógép rendszerének betöltésére, illetve a számítógéppel történő használatra.

- Ha a külső eszközhöz tartozik tápegység, azt előzőleg mindenképpen csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

## A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)

A VAIO Care program használatával a következő műveleteket végezheti el a VAIO számítógép optimális működésének megőrzése érdekében.

- Rendszeres teljesítmény-ellenőrzést és -finombeállítást végezhet.

- Megkeresheti a támogatási információkat (a támogatási webhely URL-címét, a kapcsolatfelvételi információs telefonszámot stb.).

- Ha bármilyen problémája merül fel, indítsa el a VAIO Care alkalmazást úgy, hogy megnyomja az ASSIST gombot, és megkeresi a szükséges műveletet.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép be van kapcsolva.

   A VAIO Care elindul.

   További információk a VAIO Care súgójában érhetők el.

#### Tipp

- Az ASSIST gomb megnyomása a VAIO számítógép kikapcsolt állapotában a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) elindulását eredményezi. A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

- Másik megoldásként nyissa meg a gombsávot, válassza ki aKeresés gombot és az Alkalmazások lehetőséget, majd írja be a „VAIO Care (Desktop)” kifejezést a keresőmezőbe a VAIO Care elindításához.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## Az ASSIST gomb

Az ASSIST gomb megnyomásával a VAIO számítógép rendszeres karbantartását indíthatja el, illetve a működés közben felmerült problémák megoldásához kaphat segítséget.

A számítógép bekapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care alkalmazás indul el.

A számítógép kikapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő kapcsol be.

A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

#### Megjegyzés

- Ha a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő látható és öt perc eltelik bármilyen művelet nélkül, akkor VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol.

## VAIO számítógép indítása külső eszközről

A BIOS segítségével VAIO számítógépét külső eszközről is elindíthatja, például optikai lemezes meghajtóról, USB hajlékonylemezes meghajtóról vagy USB flash meghajtóról is.

1. Csatlakoztassa a külső eszközt a VAIO számítógéphez.
2. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

3. Válassza a Indítás adathordozóról (USB-eszköz/optikai lemez) (Start from media (USB device/optical disc)) lehetőséget.

   Megkezdődik a külső eszközről történő rendszerindítás.

#### Megjegyzés

- A rendszerindításhoz használni kívánt eszköz kivételével húzzon ki minden csatlakoztatott eszközt a VAIO számítógépből. Egyes eszközök nem alkalmasak a számítógép rendszerének betöltésére, illetve a számítógéppel történő használatra.

- Ha a külső eszközhöz tartozik tápegység, azt előzőleg mindenképpen csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

## Az ASSIST gomb

Az ASSIST gomb megnyomásával a VAIO számítógép rendszeres karbantartását indíthatja el, illetve a működés közben felmerült problémák megoldásához kaphat segítséget.

A számítógép bekapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care alkalmazás indul el.

A számítógép kikapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő kapcsol be.

A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

#### Megjegyzés

- Ha a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő látható és öt perc eltelik bármilyen művelet nélkül, akkor VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol.

## Helyreállítási tartalom eltávolítása tárolóterület felszabadítása érdekében

A beépített tárolóeszköz helyreállítási területe tartalmazza a rendszer helyreállításához szükséges adatokat. Ha az adott VAIO számítógép félvezető-alapú (SSD) meghajtót tartalmaz, akkor a helyreállítási adatok eltávolításával csökkenteni lehet a helyreállítási terület méretét és lemezterület szabadítható fel a C: meghajtón (vagy a meghajtólista legutolsó meghajtóján, például a D: meghajtón).

A rendszer helyreállítása érdekében történő adateltávolításhoz vagy a számítógép adateltávolítás utáni helyreállításához helyreállítási adathordozóra lesz szüksége.

Ne feledje, hogy a helyreállítási tartalmak eltávolítása lehetetlenné teszi a frissítés funkció használatát.

Ha VAIO számítógépéhez helyreállító lemezt (optikai lemezt) készítene, és a számítógép nem rendelkezik beépített optikai meghajtóval, csatlakoztasson egy külső optikai meghajtót (nem tartozék) a számítógéphez. Külső optikai lemezmeghajtó csatlakoztatásról bővebben a Külső meghajtó csatlakoztatása fejezetben tájékozódhat.

Ha az eszközhöz tápegység vagy tápkábel tartozik, csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

1. Ha eddig még nem tette meg, hozzon létre helyreállítási adathordozót.

   Helyreállítási adathordozó létrehozásáról bővebben a Helyreállítási adathordozók létrehozása fejezetben tájékozódhat.

2. Helyezze a Helyreállítási adathordozót az optikai meghajtóba, vagy csatlakoztasson egy USB flash meghajtót (nem tartozék) a VAIO számítógép USB-port, miközben a számítógép Normál módban fut.
3. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
4. Nyomja meg az ASSIST gombot a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő megjelenítéséhez, majd válassza a Indítás adathordozóról (USB-eszköz/optikai lemez) (Start from media (USB device/optical disc)) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a Beállítás kiválasztása (Choose an option) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

5. Válassza a Hibaelhárítás (Troubleshoot) és VAIO helyreállítási megoldások (VAIO recovery solutions) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

6. Válassza a Eszközök (Tools) és A helyreállítási partíció eltávolítása (Remove recovery partition) lehetőséget.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Helyreállítás helyreállítási adathordozóról

Ha a helyreállítási területen lévő adatok megsérültek vagy törölték őket, helyreállítási adathordozó segítségével állíthatja helyre VAIO számítógépét.

Mindazonáltal a számítógép helyreállítási adathordozó használatával történő helyreállítása tovább tart, mint a helyreállítási terület használatával történő helyreállítás.

Ha VAIO számítógépéhez helyreállító lemezt (optikai lemezt) készítene, és a számítógép nem rendelkezik beépített optikai meghajtóval, csatlakoztasson egy külső optikai meghajtót (nem tartozék) a számítógéphez. Külső optikai lemezmeghajtó csatlakoztatásról bővebben a Külső meghajtó csatlakoztatása fejezetben tájékozódhat.

Ha az eszközhöz tápegység vagy tápkábel tartozik, csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

1. Helyezze a Helyreállítási adathordozót (optikai lemezeket) az optikai meghajtóba, vagy csatlakoztasson egy USB flash meghajtót a VAIO számítógép USB-port, miközben a számítógép Normál módban fut.
2. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
3. Nyomja meg az ASSIST gombot a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő megjelenítéséhez, majd válassza a Indítás adathordozóról (USB-eszköz/optikai lemez) (Start from media (USB device/optical disc)) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a Beállítás kiválasztása (Choose an option) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

4. Válassza a Hibaelhárítás (Troubleshoot) és VAIO helyreállítási megoldások (VAIO recovery solutions) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

5. Válassza a Helyreállító varázsló indítása (Start recovery wizard) lehetőséget.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Ha megjelenik a nyelv kiválasztására szolgáló ablak, válassza ki a kívánt nyelvet, majd a OK lehetőséget.

- Egyéni helyreállításhoz válassza a Eszközök (Tools), majd a Speciális helyreállítási varázsló indítása (Start advanced recovery wizard) lehetőséget.

- Ha VAIO számítógépét nem tudja helyreállítani az USB flash meghajtóról, csatlakoztassa a meghajtót a számítógép egy másik USB-port, és próbálja meg újra a helyreállítást.

## A helyreállítás áttekintése

A helyreállítás az a folyamat, amellyel vissza lehet állítani a beépített tárolóeszközt az eredeti, gyári állapotba. A frissítés az a folyamat, amellyel helyreállítható az operációs rendszer, a főbb beállítások és a személyes adatok megőrzésével.

Ha a számítógép instabillá válik, először frissítse a VAIO számítógépet. Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsa helyre a számítógépet.

A számítógép helyreállítása kétféleképpen végezhető el:

- Helyreállítási adathordozóról

- A helyreállítási területről

#### Megjegyzés

- A 64 GB-os, vagy a 128 GB-os SSD-vel felszerelt típusok nem támogatják a frissítési funkciót. Ha szeretné ellenőrizni az SSD kapacitását, nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva – így megjeleníti a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyőt – majd válassza az Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

### Mikor kell helyreállítást vagy frissítést végezni?

- Ha VAIO számítógépének működése bizonytalanná válik

- Ha VAIO számítógépét vírus fertőzte meg

- Ha VAIO számítógépének működésében olyan problémák jelentkeznek, amelyeket nem lehet megoldani hibaelhárítási módszerekkel

- Ha tévedésből megformázta a C: meghajtót

### Mely alkalmazások használhatók a VAIO számítógépe helyreállításához vagy frissítéséhez, illetve helyreállítási adathordozó létrehozásához?

Használja az alábbi alkalmazásokat.

#### VAIO Care

- Helyreállítási adathordozók létrehozása

- A számítógép hardvereszközeinek ellenőrzése

#### VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- A VAIO számítógép regisztrálása

- Adatok helyreállítása (biztonsági mentése)

- A beépített tárolóeszközön lévő összes adat törlése

#### Windows helyreállítási környezet (Windows RE)

- Frissítés

#### Tipp

- További információk a VAIO Care és VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) súgójában érhetők el.

- VAIO számítógépet a Windows helyreállítási környezet (Windows RE) program használatával is helyreállíthatja.

### Mi az a helyreállítási terület?

A beépített tárolóeszköz helyreállítási területe olyan adatokat tartalmaz, amelyek a rendszer és az alkalmazások helyreállításához szükségesek. Általában a felhasználó nem tudja módosítani vagy törölni az itt lévő adatokat, de megvásárolhatók olyan alkalmazások, amelyek lehetővé teszik ezt.

### Mikor kell helyreállítási adathordozót létrehozni?

A helyreállítási adathordozók segítségével vissza lehet állítani a VAIO számítógépet az eredeti, gyári állapotba. Ha a Windows nem indul el, és törölte a helyreállítási területet, a Helyreállítási adathordozóval kell elvégezni a helyreállítást.

Helyreállítási adathordozót érdemes rögtön a számítógép beüzemelése után létrehozni.

## Helyreállítási adathordozók létrehozása

Helyreállítási adathordozó létrehozásához kövesse az alábbi utasításokat.

Helyreállítási adathordozóként DVD és Blu-ray Disc, valamint USB flash meghajtót is használhat.

- Beépített optikai lemezmeghajtó nélküli modellen:

  Használjon USB flash meghajtót.

- Beépített optikai lemezmeghajtóval szerelt modellen:

  Javasoljuk, hogy használjon DVD-R lemezt, mert az adatok véletlenül törlődhetnek egy USB flash meghajtóról. Használhat BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL adathordozókat is; mindazonáltal a VAIO számítógépe által támogatott adathordozók típusa és a szükséges lemezmennyiség a megvásárolt típustól függően változik. Az ezekre vonatkozó információkat a létrehozási folyamat során kapja meg.

#### Megjegyzés

- Az USB 3.0 szabványnak megfelelő USB portok az USB 3.0 szabványnak megfelelő USB flash meghajtókkal történő helyreállítást nem támogatják. Az USB portok nélküli, és csak az USB 2.0 szabvánnyal kompatibilis modellek esetén a helyreállító adathordozót olyan USB flash meghajtóval készítse, amely nem az USB 3.0 szabvánnyal kompatibilis.

1. Csatlakoztassa VAIO számítógépét az internetre, majd töltse le és telepítse a legújabb frissítéseket a VAIO Update segítségével.
2. Ha VAIO számítógépéhez helyreállító lemezt (optikai lemezt) készítene, és a számítógép nem rendelkezik beépített optikai meghajtóval, csatlakoztasson egy külső optikai meghajtót (nem tartozék) a számítógéphez. (Külső optikai lemezmeghajtó csatlakoztatásról bővebben a Külső meghajtó csatlakoztatása fejezetben tájékozódhat.)

   Ha az eszközhöz tápegység vagy tápkábel tartozik, csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

3. Nyomja meg a ASSIST gombot a bekapcsolt VAIO számítógépen, a VAIO Care elindításához.

   Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete ablak, válassza a Igen lehetőséget.

   Megjelenik az VAIO Care ablak.

4. Válassza a Speciális eszközök (Advanced Tools), Visszaállítás és helyreállítás (Restore and recovery), vagy a Helyreállítási adathordozó létrehozása (Create Recovery Media) lehetőséget.
5. Gondosan olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, majd válassza a Következő (Next) lehetőséget.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Megjegyzés

- Eltarthat egy kis ideig, amíg megjelenik az eljárás aktuális állapota.

- A helyreállítási adathordozó létrehozása közben ne vegye ki a lemezt, illetve ne válassza le az adathordozót, mert ekkor valószínűleg sikertelen lesz a művelet.

- A helyreállítási adathordozó(ka)t biztonságos helyen kell tárolni.

#### Tipp

- Ha általános jogú felhasználóként van bejelentkezve a VAIO számítógépre, akkor esetleg meg kell adnia egy rendszergazdai felhasználónevet és jelszót.

#### Megjegyzések a helyreállítási adathordozók létrehozására vonatkozóan

- A helyreállítási adathordozó kizárólag azon a VAIO számítógépen használható fel, amelyen létrehozták.

- Helyreállítási adathordozóról nem frissítheti VAIO számítógépét.

- Helyreállítási adathordozót érdemes rögtön a VAIO számítógép beüzemelése (első használatba vétele) után létrehozni. Az alábbi esetekben a számítógépet esetleg nem lehet helyreállítani a helyreállítási terület segítségével, és ilyenkor helyreállítási adathordozóra lesz szükség:

  - A felhasználó az erre tervezett alkalmazásokkal módosította a helyreállítási területen lévő adatokat.

  - A felhasználó a gyárilag telepített operációs rendszertől eltérő operációs rendszert telepített a számítógépre.

  - A felhasználó a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használata nélkül formázta meg a beépített tárolóeszközt.

- Ne érintse meg a lemezek felületét, illetve ne hagyja, hogy piszkosak legyenek. A lemez felületére kerülő ujjlenyomatok és szennyeződések olvasás/írási hibákat okozhatnak.

- Helyreállítási adathordozó(k) létrehozásához a C: meghajtón a használt adathordozó kapacitása kétszeresének megfelelő szabad helyre lehet szüksége. A megvásárolt típustól függően előfordulhat, hogy a túl kevés szabad hely miatt a vásárláskor a helyreállítási adathordozó még akkor sem hozható létre, ha az optikai meghajtó támogatja a Blu-ray Disc vagy a kétrétegű/kétoldalú DVD-adathordozó használatát.

- Mielőtt USB flash meghajtót próbálna meg helyreállítási adathordozóként használni, tájékozódjon a VAIO Care súgójából.

## A helyreállítási terület méretének ellenőrzése

A beépített tárolóeszköz helyreállítási területe tartalmazza a rendszer helyreállításához szükséges adatokat.

A helyreállítási terület méretének ellenőrzéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Alkalmazások lehetőséget, majd gépelje be a „Számítógép” szót a keresési mezőbe.
3. Válassza a Számítógép lehetőséget.
4. Válassza a Számítógép elemet a menüsávon, majd válassza a Kezelés elemet.
5. Válassza a Lemezkezelés lehetőséget a Tárolás alatt a bal oldali panelen.

   A helyreállítási terület és a C: meghajtónak a mérete a Lemez 0 sorban a középső ablaktáblában.

## A helyreállítással kapcsolatos megjegyzések

Mielőtt helyreállítaná VAIO számítógépét, gondosan olvassa el az alábbi megjegyzéseket.

### A helyreállítással kapcsolatos fontos megjegyzések

- A VAIO számítógép helyreállítása a beépített tárolóeszközön lévő összes adatot törli, és minden beállítást visszaállít az eredeti, gyári értékekre. Fontos adatairól feltétlenül készítsen biztonsági másolatot.

  Ha szeretné megtartani a fő beállításokat és személyes adatait, frissítse a számítógépet. Bővebben lásd a A VAIO számítógép frissítése fejezetet.

- Válasszon le minden külső eszközt (perifériát) VAIO számítógépéről, kivéve a tápkábelt, a tápegységet és a helyreállításhoz szükséges eszközöket.

- A helyreállítási folyamat közben tápkábellel vagy váltóáramú tápegységgel kell biztosítani a VAIO számítógép tápellátását.

- A helyreállítási folyamatot a befejeződése előtt nem szabad leállítani.

- Ha elfelejtette a jelszót, és nem tudja elindítani a helyreállítási folyamatot, forduljon egy hivatalos Sony szervizhez vagy ügyfélszolgálathoz a jelszó alaphelyzetbe állítása érdekében. A jelszó alaphelyzetbe állítása díjköteles szolgáltatás.

### Alkalmazásokkal kapcsolatos megjegyzések

- A VAIO számítógép helyreállítása során csak a gyárilag telepített alkalmazások helyreállítására van lehetőség. Az Ön által telepített alkalmazás(ok), illetve a vásárlás óta létrehozott adatok helyreállítására nincs mód. Továbbá nem lehetséges csupán a Windows rendszert visszaállítani.

- Bizonyos gyárilag telepített alkalmazásokban olyan beállítás is van, amely engedélyezi az alkalmazások számára önmaguk telepítését vagy törlését. Ilyen beállítások használata esetén azonban előfordulhat, hogy a VAIO számítógép nem fog helyesen működni.

- Partíciók átméretezésére szolgáló alkalmazás(ok) telepítése esetén előfordulhat, hogy lehetetlenné válik a helyreállítás, illetve a helyreállítási adathordozó létrehozása. Ennek elkerülése érdekében a helyreállítási adathordozókat érdemes rögtön a VAIO számítógép beüzemelése (első használatba vétele) után létrehozni. Bővebben lásd a Helyreállítási adathordozók létrehozása fejezetet.

## A VAIO számítógép frissítése

Ha VAIO számítógépének működése bizonytalanná válik, ajánlott a Windows rendszer frissítés funkciójának használata. A számítógép frissítése ezeknek a lépéseknek az elvégzésével történhet.

#### Megjegyzés

- A 64 GB-os, vagy a 128 GB-os SSD-vel felszerelt típusok nem támogatják a frissítési funkciót. Ha szeretné ellenőrizni az SSD kapacitását, nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva – így megjeleníti a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyőt – majd válassza az Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.
   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.
2. Válassza a Hibaelhárítás indítása (Helyreállítás) (Start troubleshooting (recovery)) lehetőséget.
   Frissítse a szoftvert a Beállítás kiválasztása (Choose an option) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.
3. Válassza a Hibaelhárítás (Troubleshoot) gombot, majd az A Windows felújítása (Refresh your PC) lehetőséget.

A beépített tárolóeszközre mentett felhasználói adatok többsége, bizonyos Windows-beállítások, és a Windows Áruház szolgáltatásról letöltött összes alkalmazás a VAIO számítógép frissítése után is megmarad. Mindazonáltal előfordulhat, hogy egyes alkalmazásbeállítások vagy a speciális mappákban levő fájlok nem őrződnek meg.

A következő részletes listában ellenőrizheti, mely beállítások maradnak meg és mely adatok törlődnek a számítógép frissítése után.

#### A VAIO számítógép frissítése után magmaradó beállítások

A VAIO számítógép frissítése után a következő beállítások maradnak meg.

- Könyvtárak beállításai

- Felhasználói fiókok (helyi, tartományi, Microsoft-fiók) és csoporttagságok

- Tartomány beállításai

- Windows Update beállítások

- A Start képernyő és a zárolási képernyő háttere

- Asztaltémák

- Nemzetközi beállítások

- Vezeték nélküli hálózati profilok

- A Windows üdvözlőprogramjában konfigurált beállítások

#### A VAIO számítógép frissítése után törlődő adatok

A VAIO számítógép frissítése után az alább részletezett mappákban levő adatok törlődnek.

- \Windows

- \Program Files

- \Programfájlok (x86)

- \ProgramData

- \Felhasználók\(Felhasználónév)\AppData

#### Megjegyzés

- A fontos adatokat előzőleg mentse el.

- Szerzői jogi védelem alatt álló adat, például digitális médialejátszó alkalmazások által listába rendezett digitális adás vagy zenefájl nem elérhető, még akkor sem, ha VAIO számítógépe helyreállítása után ugyanazon a helyen tárolja.

  További utasítások az adott alkalmazás súgójában érhetők el.

#### Tipp

- A leszállításkor telepített alkalmazások, valamint a Windows Áruház helyről telepített alkalmazások megőrződnek, viszont a vásárlást követően telepített asztali alkalmazások törlődni fognak.

## Helyreállítás a helyreállítási területről

VAIO számítógépét a beépített tárolóeszköz helyreállítási területéről is helyreállíthatja. Ez a helyreállítási módszer gyorsabb, mint ha helyreállítási adathordozó használatával végezné el a műveletet.

A számítógép helyreállításáról lásd a A helyreállítással kapcsolatos megjegyzések fejezetet.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Hibaelhárítás indítása (Helyreállítás) (Start troubleshooting (recovery)) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a Beállítás kiválasztása (Choose an option) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

3. Válassza a Hibaelhárítás (Troubleshoot) és VAIO helyreállítási megoldások (VAIO recovery solutions) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

4. Válassza a Helyreállító varázsló indítása (Start recovery wizard) lehetőséget.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Ha megjelenik a nyelv kiválasztására szolgáló ablak, válassza ki a kívánt nyelvet, majd a OK lehetőséget.

- Egyéni helyreállításhoz válassza a Eszközök (Tools), majd a Speciális helyreállítási varázsló indítása (Start advanced recovery wizard) lehetőséget.

## Az ASSIST gomb

Az ASSIST gomb megnyomásával a VAIO számítógép rendszeres karbantartását indíthatja el, illetve a működés közben felmerült problémák megoldásához kaphat segítséget.

A számítógép bekapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care alkalmazás indul el.

A számítógép kikapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő kapcsol be.

A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

#### Megjegyzés

- Ha a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő látható és öt perc eltelik bármilyen művelet nélkül, akkor VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol.

## VAIO számítógép indítása külső eszközről

A BIOS segítségével VAIO számítógépét külső eszközről is elindíthatja, például optikai lemezes meghajtóról, USB hajlékonylemezes meghajtóról vagy USB flash meghajtóról is.

1. Csatlakoztassa a külső eszközt a VAIO számítógéphez.
2. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

3. Válassza a Indítás adathordozóról (USB-eszköz/optikai lemez) (Start from media (USB device/optical disc)) lehetőséget.

   Megkezdődik a külső eszközről történő rendszerindítás.

#### Megjegyzés

- A rendszerindításhoz használni kívánt eszköz kivételével húzzon ki minden csatlakoztatott eszközt a VAIO számítógépből. Egyes eszközök nem alkalmasak a számítógép rendszerének betöltésére, illetve a számítógéppel történő használatra.

- Ha a külső eszközhöz tartozik tápegység, azt előzőleg mindenképpen csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

## Az ASSIST gomb

Az ASSIST gomb megnyomásával a VAIO számítógép rendszeres karbantartását indíthatja el, illetve a működés közben felmerült problémák megoldásához kaphat segítséget.

A számítógép bekapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care alkalmazás indul el.

A számítógép kikapcsolt állapotában az ASSIST gomb megnyomásakor a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő kapcsol be.

A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

#### Megjegyzés

- Ha a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő látható és öt perc eltelik bármilyen művelet nélkül, akkor VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol.

## Adatok biztonsági mentése olyan esetben, amikor a Windows nem indítható

Ha nem sikerült elindítani a Windows rendszert, a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) helyreállító rendszer segítségével készíthet biztonsági másolatot az adatairól.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Hibaelhárítás indítása (Helyreállítás) (Start troubleshooting (recovery)) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a Beállítás kiválasztása (Choose an option) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

3. Válassza a Hibaelhárítás (Troubleshoot) és VAIO helyreállítási megoldások (VAIO recovery solutions) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

4. Válassza a Eszközök (Tools) és Adatmentés (Rescue Data) lehetőséget.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Ha megjelenik a nyelv kiválasztására szolgáló ablak a 3. lépésben, válassza ki a kívánt nyelvet, majd a OK lehetőséget.

- Másik megoldásként a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) rendszert a Helyreállítási adathordozóval is elindíthatja. Bővebben lásd a Helyreállítás helyreállítási adathordozóról fejezetet.

- Javasolt egy külső merevlemezt kiválasztani a helyreállított (megmentett) fájlok tárolási céljaként, ha az Egyéni mentés (Custom rescue) lehetőséget választja.

#### Használatával kapcsolatos megjegyzések VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- A helyreállított fájlokat gondosan kell kezelni az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében.

- Kapcsolja ki a Windows merevlemez titkosítást mielőtt a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) alkalmazással megkezdené az adatok biztonsági mentését.

  Azonban a beépített háttértár kódolásának nem megfelelő mentett fájlok könnyen elérhetők a Recovery Media alkalmazáshoz jogosultságokkal nem rendelkező felhasználók számára is. Ezért ennek az alkalmazásnak a használata után mindenképpen állítson be bekapcsolási vagy merevlemez-védelmi jelszót a számítógépen, és engedélyezze a Windows merevlemez-titkosítási funkcióját, továbbá a Helyreállítási adathordozót tartsa biztonságos helyen, hogy illetéktelen felhasználók ne férhessenek hozzá a helyreállított fájlokhoz.

- A szerzői jog által védett adatok (pl. digitális médialejátszó alkalmazás által rendszerezett zenefájlok) visszaállításához azt a biztonsági mentési eszközt kell használni, amelyet az ilyen adatok importálásához használt alkalmazás határoz meg. A Sony nem garantálja, hogy minden eszközön lejátszhatók lesznek azok az adatok, amelyeket nem a megadott biztonsági mentési eszközzel állítottak vissza.

- VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) nem támogatja olyan fájlok biztonsági mentését, amelyek neve az elérési úttal együtt meghaladják a 260 karaktert.

- A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) nem garantálja, hogy minden adatról készül biztonsági mentés a háttértárolón.

  A Sony nem vállal felelősséget a biztonsági mentés során jelentkező esetleges adatvesztésért.

- A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) programnak a használata közben tápkábellel vagy tápegységgel kell biztosítani a VAIO számítógép tápellátását.

- Az Ön VAIO számítógépe 72 órával a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) elindulása után automatikusan újraindul. Ha a biztonsági másolat készítése során 72 órával eltelik, a folyamat leállításra kerül és a számítógép újraindul. A folyamat folytatására nincs lehetőség.

- Előfordulhat, hogy a program a helyreállított fájlokat több fájlra bontja szét, és a megadott helyre vagy esetleg más név alatt menti őket, a kiválasztott célhelytől függően. A helyreállított fájlok visszaállítására szolgál a VAIO adatvisszaállító eszköz (VAIO Data Restore Tool). Bővebben lásd a Adatok helyreállítása a VAIO adatvisszaállító eszköz (VAIO Data Restore Tool) segítségével fejezetet.

- Ha egy külső merevlemez vagy optikai meghajtó nem támogatja az USB-kapcsolatot, akkor telepítenie kell a megfelelő illesztőprogramot.

## Visszaállítási pont létrehozása

A visszaállítási pont segítségével visszaállíthatja a számítógép rendszerfájljait abba a korábbi állapotba, amelyben a visszaállítási pont létrehozásakor voltak.

A rendszer általában automatikusan hozza létre a visszaállítási pontokat, például egy új illesztőprogram telepítése előtt. Ettől függetlenül azt javasoljuk, hogy saját kezűleg is hozzon létre egy-egy visszaállítási pontot, mielőtt bármilyen új alkalmazást vagy illesztőprogramot telepít a VAIO számítógépre.

A helyreállítási pont létrehozásáról a Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben talál információt.

## A biztonsági mentés típusai

A Windows Biztonsági mentés és visszaállítás eszközével is készíthet biztonsági másolatot értékes adatairól.

A különféle igényekhez igazodva többféle biztonsági mentés is lehetséges; ezekről olvashat alább.

### Fájlok biztonsági mentése

Ebben az esetben kijelölheti, hogy a VAIO számítógépen tárolt mely mappákról és fájlokról kíván biztonsági másolatot készíteni DVD-re vagy egy külső merevlemezre.

Az adatok biztonsági mentésének részleteiről itt olvashat: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

### Rendszerképek biztonsági mentése

Létrehozhat egy biztonsági másolatot a VAIO számítógép teljes rendszeréről. Ha a beépített tárolóeszköz vagy a számítógép működésében valamilyen probléma adódik, a rendszerkép segítségével visszaállíthatja a számítógépet a mentéskori állapotba.

Rendszerkép létrehozásához egy másik merevlemez szükséges, amely NTFS szabvány szerint van megformázva. Rendszerképet optikai lemezre (pl. Blu-ray Disc vagy DVD-re) is menthet.

A rendszerkép létrehozásának részleteiről itt olvashat: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

#### Megjegyzés

- Semmilyen esetben sem – tehát a VAIO számítógép meghibásodása esetén sem – állítjuk vissza az elveszett vagy megsérült adatokat, és kártérítést sem nyújtunk ilyen esetben.

- A VAIO számítógép megvásárlását követően érdemes minél hamarabb létrehozni helyreállítási adathordozókat. Abban az esetben, ha nem tud biztonsági másolatot készíteni adatairól a Windows erre szolgáló alkalmazásával a számítógép hibás működése miatt, használja a helyreállítási adathordozót az adatok biztonsági menésére.

  A helyreállítási adathordozó létrehozásáról bővebben a Helyreállítási adathordozók létrehozása fejezetben olvashat.

#### Tipp

- Ha az adott VAIO számítógépben nincs lemezmeghajtó, akkor a biztonsági mentés végrehajtása előtt egy külső eszközt, például külső merevlemezt vagy DVD-meghajtót kell csatlakoztatni a számítógéphez, vagy pedig módosítani kell a C: meghajtó partíciójának méretét, és új partíciót kell létrehozni a biztonsági mentés előtt. Bővebben lásd a Partíciók létrehozása fejezetet.

## A biztonsági mentés

A biztonsági mentési folyamat biztonsági másolatot készít a beépített tárolóeszközön tárolt adatokról, és másik helyre menti a biztonsági másolatot.

Váratlan események vagy számítógépes vírusok miatt előfordulhat, hogy részben vagy teljesen elvesznek a beépített tárolóeszközön lévő adatok. Az elveszett adatok visszaállítására készítsen biztonsági mentést.

Javasoljuk, hogy rendszeresen készítsen biztonsági mentést.

Ha a Windows elindult, akkor az adatokról a Windows funkciókkal készíthet biztonsági mentést, illetve állíthatja vissza azokat.

A funkció használatához nyissa meg a Vezérlőpult alkalmazást, és válassza a Rendszer és biztonság és a Fájlelőzmények lehetőséget.

## Rendszerfájlok visszaállítása a visszaállítási pont segítségével olyan esetben, amikor a Windows nem indítható

Ha nem sikerült elindítani a Windows rendszert, ezekkel a lépésekkel állíthatja vissza a számítógép rendszerfájljait.

Ha számítógépéhez helyreállító lemezt (optikai lemezt) készítene, és a számítógép nem rendelkezik beépített optikai meghajtóval, csatlakoztasson egy külső optikai meghajtót (nem tartozék) a számítógéphez. Külső optikai lemezmeghajtó csatlakoztatásról bővebben a Külső meghajtó csatlakoztatása fejezetben tájékozódhat.

Ha az eszközhöz tápegység vagy tápkábel tartozik, csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

1. Helyezze a Helyreállítási adathordozót (optikai lemezeket) az optikai meghajtóba, vagy csatlakoztasson egy USB flash meghajtót a VAIO számítógép USB-port, miközben a számítógép Normál módban fut.
2. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
3. Nyomja meg az ASSIST gombot a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő megjelenítéséhez, majd válassza a Indítás adathordozóról (USB-eszköz/optikai lemez) (Start from media (USB device/optical disc)) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a Beállítás kiválasztása (Choose an option) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

4. Válassza a Hibaelhárítás (Troubleshoot), Speciális beállítások (Advanced options), vagy a rendszer-visszaállítás (System Restore) lehetőséget.
5. Válassza ki az operációs rendszerét.

   Megjelenik az rendszer-visszaállítás (System Restore) ablak.

6. Válassza a Következő (Next) lehetőséget.
7. Válasszon ki egy visszaállítási pontot, és válassza a Következő (Next) lehetőséget.

   Megjelenik a kiválasztott visszaállítási pont jóváhagyási ablaka.

8. A visszaállítási pont jóváhagyásához válassza a Befejezés (Finish) lehetőséget.

   Az Ön VAIO számítógépe a rendszerfájlok helyreállítása után újraindul.

## Adatok helyreállítása a VAIO adatvisszaállító eszköz (VAIO Data Restore Tool) segítségével

VAIO adatvisszaállító eszköz (VAIO Data Restore Tool) funkcióval a korábban a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) alkalmazással elmentett biztonsági másolatokat is helyreállíthatja.

Az alkalmazás használatával kapcsolatos tájékoztatást az alkalmazás súgójában talál.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Alkalmazások lehetőséget, majd gépelje be a „VAIO adatvisszaállító eszköz (VAIO Data Restore Tool)” szót a keresési mezőbe.
3. Válassza a VAIO adatvisszaállító eszköz (VAIO Data Restore Tool) lehetőséget.

   Megjelenik az VAIO adatvisszaállító eszköz (VAIO Data Restore Tool) ablak.

4. Válassza a Következő (Next) lehetőséget.

   Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete ablak, válassza a Igen lehetőséget.

5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Megjegyzés

- A szerzői jog által védett adatok (pl. digitális médialejátszó alkalmazás által rendszerezett zenefájlok) visszaállításához azt a biztonsági mentési eszközt kell használni, amelyet az ilyen adatok importálásához használt alkalmazás határoz meg. A Sony nem garantálja, hogy minden eszközön lejátszhatók lesznek azok az adatok, amelyeket nem a megadott biztonsági mentési eszközzel állítottak vissza.

#### Tipp

- Ha általános jogú felhasználóként van bejelentkezve a VAIO számítógépre, akkor esetleg meg kell adnia egy rendszergazdai felhasználónevet és jelszót.

- Szükség esetén a visszaállított fájlokat helyezze vissza az eredeti tárolási helyükre.

## A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)

A VAIO Care program használatával a következő műveleteket végezheti el a VAIO számítógép optimális működésének megőrzése érdekében.

- Rendszeres teljesítmény-ellenőrzést és -finombeállítást végezhet.

- Megkeresheti a támogatási információkat (a támogatási webhely URL-címét, a kapcsolatfelvételi információs telefonszámot stb.).

- Ha bármilyen problémája merül fel, indítsa el a VAIO Care alkalmazást úgy, hogy megnyomja az ASSIST gombot, és megkeresi a szükséges műveletet.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép be van kapcsolva.

   A VAIO Care elindul.

   További információk a VAIO Care súgójában érhetők el.

#### Tipp

- Az ASSIST gomb megnyomása a VAIO számítógép kikapcsolt állapotában a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) elindulását eredményezi. A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

- Másik megoldásként nyissa meg a gombsávot, válassza ki aKeresés gombot és az Alkalmazások lehetőséget, majd írja be a „VAIO Care (Desktop)” kifejezést a keresőmezőbe a VAIO Care elindításához.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## Partíciók létrehozása

Ez a fejezet a partíciók létrehozásának módját mutatja be.

#### Megjegyzés

- Ha csökkenti a C: meghajtónak megfelelő partíció méretét, a helyreállítási adathordozó létrehozása vagy a helyreállítás elvégzése meghiúsulhat, ha a beépített tárolóeszközön rendelkezésre álló szabad tárhely nem elegendő.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, válassza ki a Rendszer és biztonság lehetőséget, majd válassza a Partíciók létrehozása és formázása a merevlemezen menüpontot a Felügyeleti eszközök alatt. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)

   Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete ablak, válassza a Igen lehetőséget.

2. Kattintson az egér jobb oldali gombjával a C: meghajtóra, és válassza a Kötet zsugorítása lehetőséget.
3. Írja be a létrehozni kívánt partíció méretét a Adja meg a zsugorítandó lemezterület méretét megabájtban: részbe, majd válassza a Zsugorítás lehetőséget.
4. Jobb gombbal kattintson a Nem lefoglalt lehetőségre és válassza a Új egyszerű kötet lehetőséget.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Ha általános jogú felhasználóként van bejelentkezve a VAIO számítógépre, akkor esetleg meg kell adnia egy rendszergazdai felhasználónevet és jelszót.

## Új meghajtók létrehozása (partíciók módosítása)

A partíciók a beépített tárolóeszközök felosztásával létrehozott területek. A beépített tárolóeszköz egynél több partícióra osztása különféle előnyökkel járhat, például szét lehet választani a rendszerfájlok és az adatfájlok helyét.

VAIO számítógépén a gyári alapbeállítás szerint egyetlen partíció (a C: meghajtó) a gyári alapbeállítások szerint is létezik.

Ha más partíción, például a D: meghajtón szeretne adatot tárolni, módosítsa a partíció méretét, és hozzon létre egy új partíciót.

A partíciók létrehozásával kapcsolatos információk a Partíciók létrehozása című részben találhatók.

#### Tipp

- Egyes típusoknál D: meghajtó a gyári alapbeállítások szerint is létezik.

## Helyreállítási tartalom eltávolítása tárolóterület felszabadítása érdekében

A beépített tárolóeszköz helyreállítási területe tartalmazza a rendszer helyreállításához szükséges adatokat. Ha az adott VAIO számítógép félvezető-alapú (SSD) meghajtót tartalmaz, akkor a helyreállítási adatok eltávolításával csökkenteni lehet a helyreállítási terület méretét és lemezterület szabadítható fel a C: meghajtón (vagy a meghajtólista legutolsó meghajtóján, például a D: meghajtón).

A rendszer helyreállítása érdekében történő adateltávolításhoz vagy a számítógép adateltávolítás utáni helyreállításához helyreállítási adathordozóra lesz szüksége.

Ne feledje, hogy a helyreállítási tartalmak eltávolítása lehetetlenné teszi a frissítés funkció használatát.

Ha VAIO számítógépéhez helyreállító lemezt (optikai lemezt) készítene, és a számítógép nem rendelkezik beépített optikai meghajtóval, csatlakoztasson egy külső optikai meghajtót (nem tartozék) a számítógéphez. Külső optikai lemezmeghajtó csatlakoztatásról bővebben a Külső meghajtó csatlakoztatása fejezetben tájékozódhat.

Ha az eszközhöz tápegység vagy tápkábel tartozik, csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

1. Ha eddig még nem tette meg, hozzon létre helyreállítási adathordozót.

   Helyreállítási adathordozó létrehozásáról bővebben a Helyreállítási adathordozók létrehozása fejezetben tájékozódhat.

2. Helyezze a Helyreállítási adathordozót az optikai meghajtóba, vagy csatlakoztasson egy USB flash meghajtót (nem tartozék) a VAIO számítógép USB-port, miközben a számítógép Normál módban fut.
3. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
4. Nyomja meg az ASSIST gombot a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő megjelenítéséhez, majd válassza a Indítás adathordozóról (USB-eszköz/optikai lemez) (Start from media (USB device/optical disc)) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a Beállítás kiválasztása (Choose an option) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

5. Válassza a Hibaelhárítás (Troubleshoot) és VAIO helyreállítási megoldások (VAIO recovery solutions) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

6. Válassza a Eszközök (Tools) és A helyreállítási partíció eltávolítása (Remove recovery partition) lehetőséget.
7. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## A helyreállítási terület méretének ellenőrzése

A beépített tárolóeszköz helyreállítási területe tartalmazza a rendszer helyreállításához szükséges adatokat.

A helyreállítási terület méretének ellenőrzéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Alkalmazások lehetőséget, majd gépelje be a „Számítógép” szót a keresési mezőbe.
3. Válassza a Számítógép lehetőséget.
4. Válassza a Számítógép elemet a menüsávon, majd válassza a Kezelés elemet.
5. Válassza a Lemezkezelés lehetőséget a Tárolás alatt a bal oldali panelen.

   A helyreállítási terület és a C: meghajtónak a mérete a Lemez 0 sorban a középső ablaktáblában.

## Partíciók létrehozása

Ez a fejezet a partíciók létrehozásának módját mutatja be.

#### Megjegyzés

- Ha csökkenti a C: meghajtónak megfelelő partíció méretét, a helyreállítási adathordozó létrehozása vagy a helyreállítás elvégzése meghiúsulhat, ha a beépített tárolóeszközön rendelkezésre álló szabad tárhely nem elegendő.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, válassza ki a Rendszer és biztonság lehetőséget, majd válassza a Partíciók létrehozása és formázása a merevlemezen menüpontot a Felügyeleti eszközök alatt. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)

   Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete ablak, válassza a Igen lehetőséget.

2. Kattintson az egér jobb oldali gombjával a C: meghajtóra, és válassza a Kötet zsugorítása lehetőséget.
3. Írja be a létrehozni kívánt partíció méretét a Adja meg a zsugorítandó lemezterület méretét megabájtban: részbe, majd válassza a Zsugorítás lehetőséget.
4. Jobb gombbal kattintson a Nem lefoglalt lehetőségre és válassza a Új egyszerű kötet lehetőséget.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Ha általános jogú felhasználóként van bejelentkezve a VAIO számítógépre, akkor esetleg meg kell adnia egy rendszergazdai felhasználónevet és jelszót.

## Új meghajtók létrehozása (partíciók módosítása)

A partíciók a beépített tárolóeszközök felosztásával létrehozott területek. A beépített tárolóeszköz egynél több partícióra osztása különféle előnyökkel járhat, például szét lehet választani a rendszerfájlok és az adatfájlok helyét.

VAIO számítógépén a gyári alapbeállítás szerint egyetlen partíció (a C: meghajtó) a gyári alapbeállítások szerint is létezik.

Ha más partíción, például a D: meghajtón szeretne adatot tárolni, módosítsa a partíció méretét, és hozzon létre egy új partíciót.

A partíciók létrehozásával kapcsolatos információk a Partíciók létrehozása című részben találhatók.

#### Tipp

- Egyes típusoknál D: meghajtó a gyári alapbeállítások szerint is létezik.

## A helyreállítás áttekintése

A helyreállítás az a folyamat, amellyel vissza lehet állítani a beépített tárolóeszközt az eredeti, gyári állapotba. A frissítés az a folyamat, amellyel helyreállítható az operációs rendszer, a főbb beállítások és a személyes adatok megőrzésével.

Ha a számítógép instabillá válik, először frissítse a VAIO számítógépet. Ha a probléma továbbra is fennáll, állítsa helyre a számítógépet.

A számítógép helyreállítása kétféleképpen végezhető el:

- Helyreállítási adathordozóról

- A helyreállítási területről

#### Megjegyzés

- A 64 GB-os, vagy a 128 GB-os SSD-vel felszerelt típusok nem támogatják a frissítési funkciót. Ha szeretné ellenőrizni az SSD kapacitását, nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva – így megjeleníti a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyőt – majd válassza az Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

### Mikor kell helyreállítást vagy frissítést végezni?

- Ha VAIO számítógépének működése bizonytalanná válik

- Ha VAIO számítógépét vírus fertőzte meg

- Ha VAIO számítógépének működésében olyan problémák jelentkeznek, amelyeket nem lehet megoldani hibaelhárítási módszerekkel

- Ha tévedésből megformázta a C: meghajtót

### Mely alkalmazások használhatók a VAIO számítógépe helyreállításához vagy frissítéséhez, illetve helyreállítási adathordozó létrehozásához?

Használja az alábbi alkalmazásokat.

#### VAIO Care

- Helyreállítási adathordozók létrehozása

- A számítógép hardvereszközeinek ellenőrzése

#### VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- A VAIO számítógép regisztrálása

- Adatok helyreállítása (biztonsági mentése)

- A beépített tárolóeszközön lévő összes adat törlése

#### Windows helyreállítási környezet (Windows RE)

- Frissítés

#### Tipp

- További információk a VAIO Care és VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) súgójában érhetők el.

- VAIO számítógépet a Windows helyreállítási környezet (Windows RE) program használatával is helyreállíthatja.

### Mi az a helyreállítási terület?

A beépített tárolóeszköz helyreállítási területe olyan adatokat tartalmaz, amelyek a rendszer és az alkalmazások helyreállításához szükségesek. Általában a felhasználó nem tudja módosítani vagy törölni az itt lévő adatokat, de megvásárolhatók olyan alkalmazások, amelyek lehetővé teszik ezt.

### Mikor kell helyreállítási adathordozót létrehozni?

A helyreállítási adathordozók segítségével vissza lehet állítani a VAIO számítógépet az eredeti, gyári állapotba. Ha a Windows nem indul el, és törölte a helyreállítási területet, a Helyreállítási adathordozóval kell elvégezni a helyreállítást.

Helyreállítási adathordozót érdemes rögtön a számítógép beüzemelése után létrehozni.

## A VAIO számítógép frissítése

Ha VAIO számítógépének működése bizonytalanná válik, ajánlott a Windows rendszer frissítés funkciójának használata. A számítógép frissítése ezeknek a lépéseknek az elvégzésével történhet.

#### Megjegyzés

- A 64 GB-os, vagy a 128 GB-os SSD-vel felszerelt típusok nem támogatják a frissítési funkciót. Ha szeretné ellenőrizni az SSD kapacitását, nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva – így megjeleníti a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyőt – majd válassza az Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.
   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.
2. Válassza a Hibaelhárítás indítása (Helyreállítás) (Start troubleshooting (recovery)) lehetőséget.
   Frissítse a szoftvert a Beállítás kiválasztása (Choose an option) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.
3. Válassza a Hibaelhárítás (Troubleshoot) gombot, majd az A Windows felújítása (Refresh your PC) lehetőséget.

A beépített tárolóeszközre mentett felhasználói adatok többsége, bizonyos Windows-beállítások, és a Windows Áruház szolgáltatásról letöltött összes alkalmazás a VAIO számítógép frissítése után is megmarad. Mindazonáltal előfordulhat, hogy egyes alkalmazásbeállítások vagy a speciális mappákban levő fájlok nem őrződnek meg.

A következő részletes listában ellenőrizheti, mely beállítások maradnak meg és mely adatok törlődnek a számítógép frissítése után.

#### A VAIO számítógép frissítése után magmaradó beállítások

A VAIO számítógép frissítése után a következő beállítások maradnak meg.

- Könyvtárak beállításai

- Felhasználói fiókok (helyi, tartományi, Microsoft-fiók) és csoporttagságok

- Tartomány beállításai

- Windows Update beállítások

- A Start képernyő és a zárolási képernyő háttere

- Asztaltémák

- Nemzetközi beállítások

- Vezeték nélküli hálózati profilok

- A Windows üdvözlőprogramjában konfigurált beállítások

#### A VAIO számítógép frissítése után törlődő adatok

A VAIO számítógép frissítése után az alább részletezett mappákban levő adatok törlődnek.

- \Windows

- \Program Files

- \Programfájlok (x86)

- \ProgramData

- \Felhasználók\(Felhasználónév)\AppData

#### Megjegyzés

- A fontos adatokat előzőleg mentse el.

- Szerzői jogi védelem alatt álló adat, például digitális médialejátszó alkalmazások által listába rendezett digitális adás vagy zenefájl nem elérhető, még akkor sem, ha VAIO számítógépe helyreállítása után ugyanazon a helyen tárolja.

  További utasítások az adott alkalmazás súgójában érhetők el.

#### Tipp

- A leszállításkor telepített alkalmazások, valamint a Windows Áruház helyről telepített alkalmazások megőrződnek, viszont a vásárlást követően telepített asztali alkalmazások törlődni fognak.

## A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)

A VAIO Care program használatával a következő műveleteket végezheti el a VAIO számítógép optimális működésének megőrzése érdekében.

- Rendszeres teljesítmény-ellenőrzést és -finombeállítást végezhet.

- Megkeresheti a támogatási információkat (a támogatási webhely URL-címét, a kapcsolatfelvételi információs telefonszámot stb.).

- Ha bármilyen problémája merül fel, indítsa el a VAIO Care alkalmazást úgy, hogy megnyomja az ASSIST gombot, és megkeresi a szükséges műveletet.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép be van kapcsolva.

   A VAIO Care elindul.

   További információk a VAIO Care súgójában érhetők el.

#### Tipp

- Az ASSIST gomb megnyomása a VAIO számítógép kikapcsolt állapotában a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) elindulását eredményezi. A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

- Másik megoldásként nyissa meg a gombsávot, válassza ki aKeresés gombot és az Alkalmazások lehetőséget, majd írja be a „VAIO Care (Desktop)” kifejezést a keresőmezőbe a VAIO Care elindításához.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## A VAIO Update használata

A VAIO Update szolgáltatás értesíti Önt az elérhető újdonságokról – mint a fontos megjegyzések vagy programfrissítések – hogy naprakészen tarthassa VAIO számítógépét.

A VAIO Update az interneten keresztül automatikusan észleli a számítógépe teljesítményének javításához szükséges frissítőprogramokat, illetve az új szoftvereket, és lehetővé teszi ezek egyszerű letöltését és telepítését.

1. Indítsa el a VAIO Update szolgáltatást és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Update indításáról.)

#### Tipp

- A VAIO Update a VAIO Care (Desktop)-ből is elindítható.

## A víruskereső alkalmazás használata a VAIO számítógépen

Védje VAIO számítógépét a vírusfertőzéstől a víruskereső alkalmazás segítségével.

A víruskereső alkalmazást a kiadójának webhelyéről letöltött legújabb frissítések telepítésével mindig naprakészen tarthatja. A frissítéshez az alábbiakban válassza ki a VAIO számítógépére telepített víruskereső alkalmazást, majd kövesse ezeket a lépéseket.

1. Gondoskodjon róla, hogy VAIO számítógépe csatlakozzon az internethez.
2. Az előretelepített vírusvédelmi szoftver beállításainak függvényében végezze el az alábbi lépéseket.

   Trend Micro:

   Indítsa el a Trend Micro Titanium Maximum Security alkalmazást.

   McAfee:

   Indítsa el a McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security vagy a McAfee Total Protection programot.

   Kaspersky Internet Security:

   Indítsa el: Kaspersky Internet Security.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Megjegyzés

- A tényleges eljárás a VAIO számítógépre telepített alkalmazás verziójától függően eltérhet a fent leírtaktól. Ilyen esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- A vírusirtó alkalmazás futtatásáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

- A további tudnivalókat az alkalmazás súgójában olvashatja el.

## Windows-jelszó létrehozása/módosítása/törlése

A Windows-jelszó beállításával megakadályozhatja, hogy illetéktelen felhasználó hozzáférjen VAIO számítógépéhez, mivel a felhasználónak meg kell adnia a jelszót, amikor a számítógépet bekapcsolja, vagy amikor a számítógép energiatakarékos üzemmódból visszatér normál üzemmódba.

A Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben további információt talál a Windows jelszóról.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Felhasználók lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Válassza a Jelszó létrehozása vagy a A jelszó módosítása lehetőséget.
5. A jelszó beírásához kövesse a képernyőn megjelenő útmutatást.

#### Megjegyzés

- Jól jegyezze meg a jelszót. Jegyezze fel a jelszót egy papírra, és tárolja biztonságos helyen.

#### Tipp

- Megadhat egy emlékeztetőt is, amely segít felidézni az elfelejtett jelszavát. Létrehozhat egy olyan lemezt is, amellyel új jelszó állítható be. A Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben további információt talál a Windows jelszóról.

## A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása

A BIOS segítségével megadhat jelszót (bekapcsolási jelszót) a VAIO számítógép rendszerbetöltésére vonatkozóan. A bekapcsolási jelszó megadását a VAIO embléma megjelenése után kéri a számítógép az elinduláshoz.

Kétfajta jelszó létezik. Először a számítógép jelszavát állítsa be.

- Számítógép jelszava (rendszergazdáknak):

  Lehetővé teszi a rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználók számára, hogy a jelszó ismeretében módosítsák a BIOS képernyőjén elérhető összes beállítást, illetve elindítsák a VAIO számítógépet.

- Felhasználói jelszó (rendszergazdai jogosultságokkal nem rendelkező felhasználók számára):

  Ez lehetővé teszi a normál felhasználók számára, hogy a jelszó ismeretében módosítsák a BIOS egyes beállításait, valamint elindítsák a VAIO számítógépet. A felhasználói jelszó beállításához először a számítógépjelszót kell beállítani.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

   Adja meg a jelszót, ha már be van állítva.

   Megjelenik a BIOS-beállítások képernyője.

3. Avagybillentyű segítségével válassza Security lapot, válassza a Set Machine Password vagy Set User Password lehetőséget, majd nyomja meg a Enter gombot.

   Megjelenik a jelszó megadására szolgáló képernyő.

4. Írja be a jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.

   A jelszó megváltoztatásához írja be az aktuális jelszót, majd adja meg az új jelszót. A jelszó legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert tartalmazhat (szóközök is szerepelhetnek benne), és a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

5. A Password when Power On kiválasztásához nyomja meg avagybillentyűt, nyomja meg a Enter billentyűt és válassza a Enabled lehetőséget.
6. Avagybillentyű segítségével válassza ki az Exit lapot, válassza az Exit Setup lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
7. A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenését követően nyomja meg az Enter billentyűt.

#### Megjegyzés

- Mindenképpen írja föl magának a jelszót, hogy ne felejtse el.

- Ha elfelejti a jelszót, a továbbiakban nem tudja elindítani a VAIO számítógépet.

- A felhasználói jelszót a BIOS beállítási képernyőn lehet alaphelyzetbe állítani a számítógépjelszó megadása után.

- Ha elfelejti a számítógépjelszót, azt csak hivatalos Sony szervizben/ügyfélszolgálaton lehet alaphelyzetbe állíttatni. (Az alaphelyzetbe állítás nem díjmentes.)

## A bekapcsolási jelszó törlése

Ha a VAIO számítógép rendszerindításához a továbbiakban nincs szükség bekapcsolási jelszó megadására, a következő lépések végrehajtásával törölje a számítógépjelszót és a felhasználói jelszót.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

   Adja meg a jelszót, ha már be van állítva.

   Megjelenik a BIOS-beállítások képernyője.

3. Avagybillentyű segítségével válassza Security lapot, válassza a Set Machine Password vagy Set User Password lehetőséget, majd nyomja meg a Enter gombot.

   Megjelenik a jelszó megadására szolgáló képernyő.

4. Hagyja a Enter New Password és Confirm New Password mezőt üresen, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
5. Avagybillentyű segítségével válassza ki az Exit lapot, válassza az Exit Setup lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

   A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenését követően nyomja meg az Enter billentyűt.

## A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása

A BIOS segítségével megadhat jelszót (bekapcsolási jelszót) a VAIO számítógép rendszerbetöltésére vonatkozóan. A bekapcsolási jelszó megadását a VAIO embléma megjelenése után kéri a számítógép az elinduláshoz.

Kétfajta jelszó létezik. Először a számítógép jelszavát állítsa be.

- Számítógép jelszava (rendszergazdáknak):

  Lehetővé teszi a rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználók számára, hogy a jelszó ismeretében módosítsák a BIOS képernyőjén elérhető összes beállítást, illetve elindítsák a VAIO számítógépet.

- Felhasználói jelszó (rendszergazdai jogosultságokkal nem rendelkező felhasználók számára):

  Ez lehetővé teszi a normál felhasználók számára, hogy a jelszó ismeretében módosítsák a BIOS egyes beállításait, valamint elindítsák a VAIO számítógépet. A felhasználói jelszó beállításához először a számítógépjelszót kell beállítani.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

   Adja meg a jelszót, ha már be van állítva.

   Megjelenik a BIOS-beállítások képernyője.

3. Avagybillentyű segítségével válassza Security lapot, válassza a Set Machine Password vagy Set User Password lehetőséget, majd nyomja meg a Enter gombot.

   Megjelenik a jelszó megadására szolgáló képernyő.

4. Írja be a jelszót, és nyomja meg az Enter billentyűt.

   A jelszó megváltoztatásához írja be az aktuális jelszót, majd adja meg az új jelszót. A jelszó legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert tartalmazhat (szóközök is szerepelhetnek benne), és a rendszer megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

5. A Password when Power On kiválasztásához nyomja meg avagybillentyűt, nyomja meg a Enter billentyűt és válassza a Enabled lehetőséget.
6. Avagybillentyű segítségével válassza ki az Exit lapot, válassza az Exit Setup lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
7. A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenését követően nyomja meg az Enter billentyűt.

#### Megjegyzés

- Mindenképpen írja föl magának a jelszót, hogy ne felejtse el.

- Ha elfelejti a jelszót, a továbbiakban nem tudja elindítani a VAIO számítógépet.

- A felhasználói jelszót a BIOS beállítási képernyőn lehet alaphelyzetbe állítani a számítógépjelszó megadása után.

- Ha elfelejti a számítógépjelszót, azt csak hivatalos Sony szervizben/ügyfélszolgálaton lehet alaphelyzetbe állíttatni. (Az alaphelyzetbe állítás nem díjmentes.)

## A bekapcsolási jelszó törlése

Ha a VAIO számítógép rendszerindításához a továbbiakban nincs szükség bekapcsolási jelszó megadására, a következő lépések végrehajtásával törölje a számítógépjelszót és a felhasználói jelszót.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

   Adja meg a jelszót, ha már be van állítva.

   Megjelenik a BIOS-beállítások képernyője.

3. Avagybillentyű segítségével válassza Security lapot, válassza a Set Machine Password vagy Set User Password lehetőséget, majd nyomja meg a Enter gombot.

   Megjelenik a jelszó megadására szolgáló képernyő.

4. Hagyja a Enter New Password és Confirm New Password mezőt üresen, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
5. Avagybillentyű segítségével válassza ki az Exit lapot, válassza az Exit Setup lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

   A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenését követően nyomja meg az Enter billentyűt.

## A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)

A VAIO Care program használatával a következő műveleteket végezheti el a VAIO számítógép optimális működésének megőrzése érdekében.

- Rendszeres teljesítmény-ellenőrzést és -finombeállítást végezhet.

- Megkeresheti a támogatási információkat (a támogatási webhely URL-címét, a kapcsolatfelvételi információs telefonszámot stb.).

- Ha bármilyen problémája merül fel, indítsa el a VAIO Care alkalmazást úgy, hogy megnyomja az ASSIST gombot, és megkeresi a szükséges műveletet.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép be van kapcsolva.

   A VAIO Care elindul.

   További információk a VAIO Care súgójában érhetők el.

#### Tipp

- Az ASSIST gomb megnyomása a VAIO számítógép kikapcsolt állapotában a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) elindulását eredményezi. A VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával számítógépe helyreállítható vészhelyzet esetén, például ha a Windows nem indul el.

- Másik megoldásként nyissa meg a gombsávot, válassza ki aKeresés gombot és az Alkalmazások lehetőséget, majd írja be a „VAIO Care (Desktop)” kifejezést a keresőmezőbe a VAIO Care elindításához.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## A VAIO Update használata

A VAIO Update szolgáltatás értesíti Önt az elérhető újdonságokról – mint a fontos megjegyzések vagy programfrissítések – hogy naprakészen tarthassa VAIO számítógépét.

A VAIO Update az interneten keresztül automatikusan észleli a számítógépe teljesítményének javításához szükséges frissítőprogramokat, illetve az új szoftvereket, és lehetővé teszi ezek egyszerű letöltését és telepítését.

1. Indítsa el a VAIO Update szolgáltatást és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Update indításáról.)

#### Tipp

- A VAIO Update a VAIO Care (Desktop)-ből is elindítható.

## Az állvány szögének beállítása

Válassza ki a kívánt szöget, ahogy el szeretné helyezni a VAIO számítógépét.

1. Az ábrán látható módon tartsa a képernyőt, majd nyissa ki az állványt.

VAIO számítógépének szöge körülbelül 115 és 130 fok között állítható.

#### Megjegyzés

- Ne erőltesse az állvány nyitását, mert károsodhat.

## Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor a VAIO számítógép használata közben is tölthető, ha a számítógép áramforráshoz csatlakozik. A töltés időtartama a működési körülményektől függően változhat.

1. Csatlakoztassa a VAIO számítógépet hálózati aljzathoz. (Lásd Csatlakoztatás áramforráshoz.)

#### Tipp

- A töltési idő a külső hőmérséklet függvényében változhat.

  Ne feledje, hogy alacsony külső hőmérsékleten tovább tart feltölteni az akkumulátort.

- Nyissa meg az asztalt, és válassza az akkumulátort jelző, például a(akkumulátoros tápellátás) vagy a(váltóáramú tápellátás) ikont az asztal értesítési területén, hogy ellenőrizhesse VAIO számítógépe beépített akkumulátorának állapotát. Az Asztal megnyitásáról bővebben lásd Az Asztal megnyitása.

## A VAIO számítógép bekapcsolása

Kapcsolja be VAIO számítógépét a Windows elindításához.

Bekapcsolás előtt figyelmesen olvassa el az Az áramforrás használatával kapcsolatos megjegyzések című szakaszt.

1. Csatlakoztassa a VAIO számítógépet hálózati aljzathoz. (Lásd: Csatlakoztatás áramforráshoz.)
2. Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot.

   Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápfeszültség kijelzővel, az zölden fog világítani.

   A számítógép bekapcsol, és rövid idő múlva elindul a Windows is.

#### Megjegyzés

- Ha a(Főkapcsoló) gombot lenyomás után négy másodpercnél hosszabb ideig nem engedi fel, akkor VAIO számítógépe nem kapcsol be.

- A VAIO számítógép bekapcsolásakor ne érjen az érintőképernyőhöz, mivel ezzel a számítógép hibás működését okozhatja. (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

#### Tipp

- Az alapbeállítások szerint VAIO számítógépe automatikusan Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha hálózati feszültségről üzemel, és bizonyos ideig nem észlel felhasználói műveletet. Bővebben lásd az Az Alvó állapot üzemmód használata című szakaszt.

## VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)

Alapértelmezett módban VAIO számítógépe automatikusan Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha adott ideig tétlen marad.

Alvó állapot üzemmódban a számítógép az aktuális állapotban marad, az aktuális adatokat is megőrzi, míg Ön szünetet tart.

Az Alvó állapot üzemmódról bővebben lásd a Az Alvó állapot üzemmód használata fejezetet.

#### Amikor huzamosabb ideig nem használja VAIO számítógépét

Megakadályozandó a nem mentett adatok elvesztését, kövesse az alábbi lépéseket VAIO számítógépe kikapcsolásakor.

1. Mentse az adatokat, és zárjon be minden futó alkalmazást.
2. Kapcsolja ki a VAIO számítógépéhez csatlakoztatott perifériás eszközöket.
3. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
4. Válassza aFőkapcsoló és Leállítás lehetőséget.

   Rövid idő után VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol. Ha a számítógépen van tápfeszültség kijelző, a zöld jelzőfény kialszik.

#### Megjegyzés

- A helytelenül végrehajtott kikapcsolás a nem mentett adatok elvesztését vagy akár a VAIO számítógép meghibásodását is okozhatja.

- Ha VAIO számítógépét teljes mértékben le kívánja választani a hálózati tápellátásról, kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

#### Tipp

- Ha a Leállítás lehetőséget választja miközben nyomva tartja a Shift gombot a 4. lépésben, VAIO számítógépét a lehető legkisebb fogyasztásra (ACPI S5 mód) állíthatja be. Ebben az esetben a gyors boot funkció ideiglenesen nem érhető el a következő indításig.

## Indítsa újra a VAIO számítógépet

Beállítások megváltoztatása vagy egy alkalmazás telepítése után esetleg újra kell indítania VAIO számítógépét.

1. Mentse az adatokat, és zárjon be minden futó alkalmazást.
2. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
3. Válassza aFőkapcsoló és Újraindítás lehetőséget.
   VAIO számítógépe újraindul.

## Töltöttségjelzési állapotlista

A töltöttségjelzőaz állapotnak megfelelően folyamatosan világít, illetve különböző módokon villog.

#### Narancssárgán világít

Az akkumulátor töltése folyamatban van. (A fény kialszik, ha a töltés befejeződik.)

#### Narancssárgán villog

Az akkumulátor hamarosan lemerül. (normál üzemmód)

Amennyiben VAIO számítógépén van tápfeszültség kijelző, a töltés jelzője is villog.

#### Gyorsan villog narancssárga fénnyel

Hiba történt az akkumulátornál: az akkumulátorcsomag meghibásodott vagy nincs rögzítve (eltávolítható akkumulátorcsomagot tartalmazó modellek esetében) stb.

## Az Alvó állapot üzemmód használata

Alvó állapot üzemmódban szünetet tarthat munkájában, VAIO számítógépe pedig megtartja azokat az adatokat, amelyekkel éppen dolgozott.

#### Az Alvó állapot üzemmód bekapcsolása

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza aFőkapcsoló gombot, majd az Alvás lehetőséget.

   Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápellátás jelzővel, kikapcsol, amikor belép az Alvó állapot üzemmódban (alapértelmezett beállítás).

#### Visszatérés Normál üzemmódba

1. Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot.

#### Megjegyzés

- Ha megnyomja a(Főkapcsoló) gombot, és 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, a VAIO számítógép automatikusan kikapcsol. Ha így tesz, a nem mentett adatok elvesznek.

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe automatikusan Hibernálás üzemmódra vált, ha az akkumulátor kezd kimerülni. Azonban a használati körülményektől függően elképzelhető, hogy a számítógép nem tud belépni Hibernálás üzemmódra.

  Ha ez előfordul, az akkumulátor lemerült, a számítógép kikapcsol, nem mentett adatai elvesznek.

  Ha a számítógép akkumulátorról működik, gyakran mentse az adatokat.

- VAIO számítógépének áthelyezése előtt győződjön meg arról, hogy tápellátás jelzőfény nem világít, ezzel ugyanis elkerülheti, hogy a még működő merevlemez ütődést vagy rázkódást szenvedjen el. Ha a számítógép fel van szerelve tápfeszültség jelzővel, ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva.

#### Tipp

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha hálózati tápellátásról üzemeltetve adott ideig nem észlel felhasználói műveletet.

- Az alábbi művelet szintén Alvó állapot üzemmódba kapcsolja VAIO számítógépét.

  - Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot (alapértelmezett beállítás esetén).

## A Intel Smart Connect Technology (Alvó állapot üzemmód) beállításainak módosítása

Módosíthatja a Intel Smart Connect Technology beállításokat VAIO Control Center számítógépen.

A Intel Smart Connect Technology gyárilag be van kapcsolva. Ezzel a funkcióval VAIO számítógépe csatlakozik az internetre, és a legfrissebb e-mail értesítéseket, SNS (Social Network Services – közösségi hálózati szolgáltatások) üzeneteket, stb. értesítéseket küld, akkor is, ha a számítógép Alvó állapot üzemmódban van.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Áram és akkumulátor (Power and Battery). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. Válassza ezt: Részletek (Details) itt: Intel Smart Connect Technology.
3. Válassza ezt: A beállításokat tartalmazó képernyő megnyitása (Open settings screen) itt: Alapbeállítások (Basic settings).

   Megjelenik az Intel Smart Connect Technology beállítások képernyő.

4. A beállítás bekapcsolása/kikapcsolása a Az adatok naprakészen tartása (Keep Data Fresh) részben.

#### Megjegyzés

- Amennyiben VAIO számítógépe jelszót kér a Windows indítása előtt, a számítógép, típusától függően, energiatakarékossági okokból automatikusan leáll a beállított időtartam letelte után.

  Ahhoz, hogy a VAIO számítógép ne álljon le automatikusan, állítsa az Alvó üzemmód közbeni állapot (State during sleep mode) opciót Alvó állapot (Sleep) lehetőségre az Intel Smart Connect Technology beállítási képernyőn.

  Az akkumulátor üzemideje rövidül, ha az Alvó állapot (Sleep) lehetőséget választja.

#### Tipp

- Amennyiben a VAIO számítógép alkalmazásokat futtat, miközben Alvó állapot üzemmódban, az Alvó üzemmód során futó alkalmazások legújabb frissítéseit is megszerezheti.

## Az alacsony akkumulátortöltöttség hibernálási beállításainak módosítása

Az alacsony akkumulátortöltöttség hibernálási beállításait módosíthatja a következő helyen: VAIO Control Center.

Az alacsony akkumulátortöltöttségi hibernálás alapbeállítás szerint engedélyezett. Ezzel a funkcióval a VAIO számítógép automatikusan Hibernálás üzemmódba kapcsol, az épp használatban lévő adatok pedig a beépített tárhelyre mentődnek, ha az akkumulátor lemerül.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Áram és akkumulátor (Power and Battery). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. A beállítás bekapcsolása/kikapcsolása a Alacsony akkumulátortöltöttségi szint esetén végrehajtandó művelet (Action When Battery Power Low) részben.

#### Megjegyzés

- Ha az alacsony akkumulátortöltöttségi hibernálás nem engedélyezett:

  - Az épp használatban lévő adatok elvesznek, ha a VAIO számítógép kikapcsolódik, például azért, mert lemerül az akkumulátor, vagy leválasztják a számítógépet a hálózati áramforrásról. Az adatvesztés elkerülése érdekében feltétlenül mentse az adatokat, mielőtt a számítógép Alvó állapot üzemmódra vált.

  - Amennyiben VAIO számítógépén van tápfeszültség kijelző, a töltés jelzője narancssárgán villog Alvó állapot módban. Amikor Alvó állapot üzemmódban az akkumulátor lemerül, a töltés jelzőlámpája villog. Amennyiben számítógépén van tápfeszültség kijelző, a töltés jelzőjével együtt villog.

## Az Alvó állapot üzemmódról

Az Alvó állapot üzemmód akkor hasznos, ha rövid szünetet szeretne tartani, de nem szeretné elveszteni aktuális adatait.

Az alapértelmezett Alvó üzemmód beállítással VAIO számítógépe csatlakozik az internetre, így a legújabb frissítéseket megszerezheti e-mail értesítéseken, SNS (Social Network Services – közösségi hálózati szolgáltatások) üzeneteken, stb. értesítéseken keresztül, akkor is, ha a számítógép Alvó állapot üzemmódban van.

## Az akkumulátor töltési kapacitásának ellenőrzése

Az akkumulátor fogyóeszköz. Kapacitása fokozatosan csökken az egymást követő feltöltési-kisülési ciklusok során. Ennek következtében az akkumulátor által biztosított üzemidő teljes feltöltés esetén is csökken, és idővel az akkumulátor eléri hasznos élettartama végét.

Ha az akkumulátor által biztosított üzemidő lerövidül, cserélje le egy, a Sony által meghatározott új akkumulátorra. Az akkumulátor töltési állapotáról és kapacitáscsökkenéséről a súgófájl tartalmaz további tájékoztatást.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Áram és akkumulátor (Power and Battery). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. Válassza ezt: Részletek (Details) itt: Akkumulátor (Battery), vagy itt: Akkumulátor-karbantartási szolgáltatás (Battery Care Function).

   Ekkor részletes információk jelennek meg az akkumulátor kapacitásáról, beleértve a töltési kapacitást is.

#### Tipp

- Maximalizálhatja az akkumulátor élettartamát a Akkumulátor-karbantartási szolgáltatás (battery care function) bekapcsolásával. Ezzel a funkcióval úgy csökkentheti az akkumulátor romlását, hogy mérsékli a töltési kapacitást vagy beállítja a töltési időt.

## Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátor a VAIO számítógép használata közben is tölthető, ha a számítógép áramforráshoz csatlakozik. A töltés időtartama a működési körülményektől függően változhat.

1. Csatlakoztassa a VAIO számítógépet hálózati aljzathoz. (Lásd Csatlakoztatás áramforráshoz.)

#### Tipp

- A töltési idő a külső hőmérséklet függvényében változhat.

  Ne feledje, hogy alacsony külső hőmérsékleten tovább tart feltölteni az akkumulátort.

- Nyissa meg az asztalt, és válassza az akkumulátort jelző, például a(akkumulátoros tápellátás) vagy a(váltóáramú tápellátás) ikont az asztal értesítési területén, hogy ellenőrizhesse VAIO számítógépe beépített akkumulátorának állapotát. Az Asztal megnyitásáról bővebben lásd Az Asztal megnyitása.

## Az akkumulátor üzemidő meghosszabbítása

Ha VAIO számítógépét akkumulátorról üzemelteti, akkor az alábbi módszerek alkalmazásával meghosszabbíthatja az akkumulátoros üzemidőt.

- Használja az Alvó állapot üzemmódot.

  Ha átmenetileg nincs szükség a VAIO számítógép használatára, aktiválhatja az Alvó állapot üzemmódot. Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása érdekében használja gyakran az Alvó állapot üzemmódot. Ha huzamosabb ideig nem kívánja használni a számítógépet, kapcsolja ki.

  Az Alvó állapot üzemmódból való bekapcsolás gyorsabb, mint a számítógép rendszerindítása.

  Bővebben lásd az Az Alvó állapot üzemmód használata című szakaszt.

- Csökkentse a számítógép LCD-képernyőjének fényerejét.

  Bővebben lásd az Az LCD-képernyő fényerejének módosítása című szakaszt.

- Csökkentse a hangszórók és a fejhallgató hangerejét.

  Bővebben lásd az A hangszóró hangerejének beállítása című szakaszt.

- Húzza ki a használaton kívüli perifériás eszközöket.

## Töltöttségjelzési állapotlista

A töltöttségjelzőaz állapotnak megfelelően folyamatosan világít, illetve különböző módokon villog.

#### Narancssárgán világít

Az akkumulátor töltése folyamatban van. (A fény kialszik, ha a töltés befejeződik.)

#### Narancssárgán villog

Az akkumulátor hamarosan lemerül. (normál üzemmód)

Amennyiben VAIO számítógépén van tápfeszültség kijelző, a töltés jelzője is villog.

#### Gyorsan villog narancssárga fénnyel

Hiba történt az akkumulátornál: az akkumulátorcsomag meghibásodott vagy nincs rögzítve (eltávolítható akkumulátorcsomagot tartalmazó modellek esetében) stb.

## A Intel Smart Connect Technology (Alvó állapot üzemmód) beállításainak módosítása

Módosíthatja a Intel Smart Connect Technology beállításokat VAIO Control Center számítógépen.

A Intel Smart Connect Technology gyárilag be van kapcsolva. Ezzel a funkcióval VAIO számítógépe csatlakozik az internetre, és a legfrissebb e-mail értesítéseket, SNS (Social Network Services – közösségi hálózati szolgáltatások) üzeneteket, stb. értesítéseket küld, akkor is, ha a számítógép Alvó állapot üzemmódban van.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Áram és akkumulátor (Power and Battery). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. Válassza ezt: Részletek (Details) itt: Intel Smart Connect Technology.
3. Válassza ezt: A beállításokat tartalmazó képernyő megnyitása (Open settings screen) itt: Alapbeállítások (Basic settings).

   Megjelenik az Intel Smart Connect Technology beállítások képernyő.

4. A beállítás bekapcsolása/kikapcsolása a Az adatok naprakészen tartása (Keep Data Fresh) részben.

#### Megjegyzés

- Amennyiben VAIO számítógépe jelszót kér a Windows indítása előtt, a számítógép, típusától függően, energiatakarékossági okokból automatikusan leáll a beállított időtartam letelte után.

  Ahhoz, hogy a VAIO számítógép ne álljon le automatikusan, állítsa az Alvó üzemmód közbeni állapot (State during sleep mode) opciót Alvó állapot (Sleep) lehetőségre az Intel Smart Connect Technology beállítási képernyőn.

  Az akkumulátor üzemideje rövidül, ha az Alvó állapot (Sleep) lehetőséget választja.

#### Tipp

- Amennyiben a VAIO számítógép alkalmazásokat futtat, miközben Alvó állapot üzemmódban, az Alvó üzemmód során futó alkalmazások legújabb frissítéseit is megszerezheti.

## Az alacsony akkumulátortöltöttség hibernálási beállításainak módosítása

Az alacsony akkumulátortöltöttség hibernálási beállításait módosíthatja a következő helyen: VAIO Control Center.

Az alacsony akkumulátortöltöttségi hibernálás alapbeállítás szerint engedélyezett. Ezzel a funkcióval a VAIO számítógép automatikusan Hibernálás üzemmódba kapcsol, az épp használatban lévő adatok pedig a beépített tárhelyre mentődnek, ha az akkumulátor lemerül.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Áram és akkumulátor (Power and Battery). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. A beállítás bekapcsolása/kikapcsolása a Alacsony akkumulátortöltöttségi szint esetén végrehajtandó művelet (Action When Battery Power Low) részben.

#### Megjegyzés

- Ha az alacsony akkumulátortöltöttségi hibernálás nem engedélyezett:

  - Az épp használatban lévő adatok elvesznek, ha a VAIO számítógép kikapcsolódik, például azért, mert lemerül az akkumulátor, vagy leválasztják a számítógépet a hálózati áramforrásról. Az adatvesztés elkerülése érdekében feltétlenül mentse az adatokat, mielőtt a számítógép Alvó állapot üzemmódra vált.

  - Amennyiben VAIO számítógépén van tápfeszültség kijelző, a töltés jelzője narancssárgán villog Alvó állapot módban. Amikor Alvó állapot üzemmódban az akkumulátor lemerül, a töltés jelzőlámpája villog. Amennyiben számítógépén van tápfeszültség kijelző, a töltés jelzőjével együtt villog.

## Az Alvó állapot üzemmódról

Az Alvó állapot üzemmód akkor hasznos, ha rövid szünetet szeretne tartani, de nem szeretné elveszteni aktuális adatait.

Az alapértelmezett Alvó üzemmód beállítással VAIO számítógépe csatlakozik az internetre, így a legújabb frissítéseket megszerezheti e-mail értesítéseken, SNS (Social Network Services – közösségi hálózati szolgáltatások) üzeneteken, stb. értesítéseken keresztül, akkor is, ha a számítógép Alvó állapot üzemmódban van.

## Az akkumulátor élettartamának növelése

Meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát az Akkumulátor-karbantartási szolgáltatás (battery care function) bekapcsolásával. Ezzel a funkcióval úgy csökkentheti az akkumulátor romlását, hogy mérsékli a töltési kapacitást vagy beállítja a töltési időt.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Áram és akkumulátor (Power and Battery). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. Válassza ezt: Részletek (Details) itt: Akkumulátor-karbantartási szolgáltatás (Battery Care Function).

#### Tipp

- Az üzemeltetési körülményektől függően, az alábbi beállításokkal növelheti hatékonyan az akkumulátor élettartamát.

  - 80%/50%-os töltöttség (80%/50% Charging)

    Ha VAIO számítógépét tápegységhez csatlakoztatva használja, javasoljuk, hogy a 80%/50%-os töltöttség (80%/50% Charging) lehetőséget használja, így a teljes töltési kapacitás 80% vagy 50%-ára korlátozza a töltést.

  - Éjszakai töltés (Overnight Charging)

    Ha VAIO számítógépét inkább kültéren használja, javasoljuk, hogy az Éjszakai töltés (Overnight Charging) üzemmódot válassza, és válasszon ki egy időszakot az akkumulátor töltésére, amikor nem használja a számítógépet, például éjszaka, és állítsa a töltési kapacitást 50%-ra.

    Az Éjszakai töltés (Overnight Charging) üzemmódban, az akkumulátor akkor tölt fel 100%-ra, amikor a beállított időtartam a végéhez közeledik.

## Megjegyzések az érintőképernyő használatához (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

Az érintőképernyő használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne nyomogassa durván az érintőképernyőt.

  A finom érintés jobban működik, mivel VAIO számítógépe kapacitív érintőképernyővel van felszerelve.

- Az érintőképernyő bizonyos esetekben nem működik megfelelően, például, ha úgy kapcsolja be VAIO számítógépét, hogy közben fogja az érintőképernyőt, vagy akkor, ha a számítógép bekapcsolásakor elektromágneses hullámok zavarják a készüléket. Ilyen esetben indítsa újra a számítógépet.

- Amikor a VAIO számítógép Alvó állapotú üzemmódból Normál üzemmódba vált, az érintőképernyő néhány másodpercig nem működik. Ebben az esetben a érintőképernyő használata előtt várjon egy kicsit.

- A jó érintésérzékenység érdekében tartsa tisztán az érintőképernyőt. A szennyeződés károsodást vagy hibás működést okozhat.

## Az érintőképernyőről (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

Az érintőképernyő lehetővé teszi a VAIO számítógép ujj(akk)al történő közvetlen vezérlését. Az érintőképernyőn különféle kézmozdulatok hajthatók végre.

A VAIO számítógép többérintéses bevitelt is támogat.

#### Megjegyzés

- A VAIO számítógép kapacitív érintőképernyővel rendelkezik. Használatakor vegye figyelembe a kapacitív érintőképernyő jellemzőit.

  - Az érintőképernyő körömmel vagy kesztyűs ujjakkal történő érintésre nem reagál.

  - Ha a koppintás nem szándékos műveletet eredményez, ügyeljen arra, hogy más testrésze ne érjen az érintőképernyőhöz.

  - Az érintőképernyő felszíne átforrósodhat. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást.

  - Bár az érintőképernyő felszíne edzett üvegből készült, megsérülhet. Használja kellő óvatossággal. Ha eltörik, apró szemcsék szóródhatnak szét, amelyek sérülést okozhatnak.

    Ne ejtse le az érintőképernyőt, illetve ne tegye ki erős hatásnak. Ne karcolja meg a felületet. Egy felszíni sérülés az üveg töréséhez vezethet.

  - Az LCD-képernyő gyári védőburkolatot kaphat. Használat előtt távolítsa el a védőburkot; ellenkező esetben előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

  - Egyes alkalmazások nem fogadják el a érintőképernyős műveleteket.

## Az érintőképernyő használata (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

VAIO számítógépe működtetéséhez megkoppinthatja a képernyőt vagy ujjaival egyszerű mozdulatot végezhet.

### Alapvető műveletek

#### Kattintás (koppintás)

Koppintson ujjával egyszer az érintőképernyőre. Koppintással kiválaszthat egy gombot, például a OK és Mégse gombot vagy egy menüelemet.

#### Dupla kattintás (dupla koppintás)

Koppintson ujjával kétszer gyors egymásutánban az érintőképernyőre.

Az ikonra történő dupla koppintással alkalmazásokat, például szövegszerkesztő vagy táblázatkezelő programokat indíthat vagy megnyithat egy fájlt.

#### Elemek húzása

Helyezze ujját az érintőképernyő kívánt pontjára, majd húzza az ujját. Ezzel a mozdulattal fájlt mozgathat vagy átméretezheti az ablakot.

#### Elemek áthelyezése húzással

Érintse meg a kívánt fájl ikonját, húzza másik mappába, ablakba vagy alkalmazásikonra, majd emelje fel az ujját a képernyőről. Ezzel a mozdulattal fájlt mozgathat vagy másolhat.

### Speciális műveletek

VAIO számítógépe működtetéséhez ujjaival egyszerű mozdulatot (kézmozdulatot) végezhet.

A kézmozdulatra adott válasz az alkalmazástól függ.

#### Jobb gombos kattintás (érintés és tartás)

Érintse meg és tartsa megérintve az érintőképernyő kívánt pontját néhány másodpercig, majd emelje fel ujját a képernyőről. A megérintett ponttól függően különféle menük jeleníthetők meg.

#### Görgetés

Érintse meg és húzza az ablak, például az Internet Explorer ablakának görgethető részét. Az ablak görgetéséhez a kijelölt ablak függőleges görgetősávjának csúszkáját is húzhatja.

#### Képek, például fényképek nagyítása vagy kicsinyítése (fókuszálás)

Két ujját húzza egymás felé az érintőképernyőn képek, például fényképek nagyításához a Fényképek képernyőn. Ha távolítja a két ujját, nagyobb lesz a kép, ha közelíti, kisebb.

#### Képek, például fényképek elforgatása (forgatás)

Képek, például fényképek forgatásához tegye két ujját az érintőképernyőre, és húzzon velük köröket. A képek forgathatósága a használt alkalmazásoktól függ.

#### Kijelölés simítással

Húzza ujját rövid távolságra abban az irányban, amerre a képernyő nem görgethető.

Kijelölhet egy elemet, például egy alkalmazás mozaikját vagy egy képet.

## Karakterek beírása érintőképernyős műveletekkel (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

A képernyőn megjelenő Érintőbillentyűzet érintőképernyős műveletekkel szövegbevitelre használhatja.

1. Nyissa meg az asztalt, és válassza az(a Érintőbillentyűzet ikont) elemet az asztal értesítési területén. (Lásd a Az Asztal megnyitása gombsáv megnyitása.)

#### Tipp

- Ha megérint egy szövegmezőt, az Érintőbillentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn.

## A vezeték nélküli billentyűzet használata

Állítsa a billentyűzet bekapcsológombját és az érintőpárna be-/kikapcsolóját be állásba, az érintőpárna funkcióit pedig be vagy ki állásba.

A kapcsoló állapota és funkciói

- OFF

  Vezeték nélküli billentyűzet OFF / érintőpárna-funkció OFF

- #### ON

  Vezeték nélküli billentyűzet ON / érintőpárna-funkció ON

- ####

  Vezeték nélküli billentyűzet ON / érintőpárna-funkció OFF

#### Megjegyzés

- A billentyűzet mágnesek segítségével párosítható a VAIO számítógépéhez. Ne tegyen hitelkártyát stb. mágneses tárgyat számítógépe közelébe, különösen a billentyűzet elé vagy mögé. Ez a hardver károsodását okozhatja.

#### Tipp

- Amikor nem tudja bekapcsolni a vezeték nélküli billentyűzetet a „billentyűzet bekapcsológombja és az érintőpárna be-/kikapcsolója” használatával, kövesse az alábbi lépéseket, és ellenőrizze, hogy a Repülési üzemmód OFF állásban, a Keyboard Receiver pedig ON állásban-e.

  Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.

  Ellenőrizze, hogy a Repülési üzemmód OFF állásban, a Keyboard Receiver pedig ON állásban van-e.

## Az Fn billentyűvel elérhető billentyűkombinációk és funkciók

Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn billentyűt, és közben nyomjon meg egy másik billentyűt a kívánt billentyűparancs végrehajtásához.

Például a hang kikapcsolásához: Fn +(F2)Nyomja meg és tartsa lenyomva az Fn gombot, majd nyomja meg az F2 gombot.

Néhány billentyűfunkció csak a Windows működése közben használható.

#### Fn +(F2)

A beépített hangszórók, illetve a fejhallgató be- és kikapcsolása.

#### Fn +/(F3/F4)

A billentyűkombináció többszöri megnyomásával szabályozható a beépített hangszórók, illetve a fejhallgató hangereje. Bővebben lásd az A hangszóró hangerejének beállítása című szakaszt.

A hangerő csökkentéséhez nyomja meg az Fn+F3 billentyűket.

A hangerő növeléséhez nyomja meg az Fn+F4 billentyűket.

#### Fn +/(F5/F6)

A billentyűkombináció többszöri megnyomásával szabályozható a számítógép LCD-képernyőjének fényereje. Bővebben lásd az Az LCD-képernyő fényerejének módosítása című szakaszt.

A fényerő csökkentéséhez nyomja meg az Fn+F5 billentyűket.

A fényerő növeléséhez nyomja meg az Fn+F6 billentyűket.

#### Fn +(F7)

A kijelző kimenetet külső képernyőre váltja.

Nyomja meg az Fn+F7 billentyűkombinációt többször a kívánt megjelenítési kimenet kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter gombot a megerősítéshez. Bővebben lásd az Megjelenítési mód választása című szakaszt.

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Az éppen használt alkalmazástól függően működik. További információk az adott alkalmazás súgójában érhetők el.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Az előző oldalra lép.

#### Fn + End (End)

A sor vagy az oldal végére viszi a kurzort.

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

A következő oldalra lép.

#### Fn + Home (Home)

A sor vagy az oldal elejére viszi a kurzort.

#### Tipp

- A(Windows) stb. billentyűkkel kombinált billentyűparancsok megismeréséhez a Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) nyújthat segítséget.

## A billentyűzet töltése

A billentyűzetet a VAIO számítógéphez csatlakoztatva töltheti.

1. Helyezze VAIO számítógépét lapos felületre.
2. Keresse meg a töltőportot () a billentyűzeten, és a töltőportot () VAIO számítógépén, majd illessze a billentyűzet felső élét a számítógép alsó élére.

3. Ellenőrizze a töltőportok helyzetét (), és mozgassa a billentyűzetet a nyíl irányába, hogy a billentyűzetet a VAIO számítógéphez csatlakoztassa.

   A töltés jelzőfénye felvillan a billentyűzet alján, a töltés akkor indul, amikor mindkét töltőportot jól csatlakoztatta. (A töltő jelzőfénye kialszik, amikor a töltés befejeződött.)

#### Megjegyzés

- Hogy elkerülje a VAIO számítógép és a billentyűzet leejtését, két kézzel fogja meg a számítógépet és a billentyűzetet, amikor leválasztja a billentyűzetet a számítógépről.

- Amikor VAIO számítógépe akkumulátortöltöttsége 10% alá csökken, nem tölthető a billentyűzet.

- Hogy megóvja a töltőportot a szennyeződésektől, lehetőleg ne érintse meg a töltőportot a billentyűzeten.

- Ne töltse a billentyűzet, ha az érintőképernyőn képernyővédő van, vagy törlőruhát tett VAIO számítógépe és a billentyűzet közé. Ellenkező esetben nem jön létre kapcsolat a számítógép és a billentyűzet között, utóbbi pedig nem töltődik fel.

#### Tipp

- A töltő jelzőfénye a billentyűzet alján világít, amikor a billentyűzet töltődik. A töltő jelzőfénye kialszik, amikor a töltés befejeződött.

- Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, a töltő jelzőfénye 30 másodpercig villog.

- A billentyűzet akkor is tölthető, amikor VAIO számítógépe nem csatlakozik tápegységhez.

## Az érintőpanel használata

Az ujját az érintőpanelen csúsztatva mozgathatja a mutatót a számítógép képernyőjén.

Ha a mutató a kívánt elem vagy objektum fölé kerül, nyomja meg a bal oldali vagy a jobb oldali gombot a különféle parancsok végrehajtásához, illetve a menük megjelenítéséhez.

1. Bal gomb

2. Jobb gomb

#### Kattintás

Ha a mutató a kívánt elem vagy objektum fölött van, nyomja meg egyszer a bal oldali gombot.

Ugyanezt éri el, ha egyszer megérinti az érintőpanelt.

#### Dupla kattintás

Ha a mutató a kívánt elem vagy objektum fölött van, nyomja meg kétszer gyorsan egymás után a bal oldali gombot.

Ugyanezt éri el, ha gyorsan egymás után kétszer megérinti az érintőpanelt.

#### Jobb kattintáshoz

Ha a mutató a kívánt elem vagy objektum fölött van, nyomja meg egyszer a jobb oldali gombot.

Ugyanezt éri el, ha két ujjal megérinti az érintőpanelt.

A mutató pillanatnyi helyétől függően különféle helyi menük jelenhetnek meg.

#### Elemek húzása

Ha a mutató a kívánt elem vagy objektum fölött van, nyomja meg egyszer a bal oldali gombot, és a gombot lenyomva tartva mozgassa az ujját az érintőpárnán.

Másik megoldásként érintse meg gyorsan egymás után kétszer az érintőpanelt, és a második érintésből indítsa el az ujjcsúsztatást.

#### Elemek áthelyezése húzással

Húzással mozgassa a megfelelő ikont (például fájlt) a kívánt helyre, majd emelje fel az ujját a bal oldali gombról.

Ugyanezt érheti el, ha a mutatót az ikon fölött tartva gyorsan egymás után kétszer megérinti az érintőpanelt, majd a második érintésből indulva – az ujját az érintőpanelen húzva – a kívánt helyre mozgatja az ikont, végül leveszi az ujját az érintőpanelről.

#### Görgetés

A képernyőn történő függőleges irányú görgetéséhez csúsztassa két ujját felfelé és lefelé az érintőpanelen.

A képernyőn történő vízszintes irányú görgetéséhez csúsztassa két ujját oldalirányban az érintőpanelen.

#### Az alkalmazás menü megnyitása

Tegye ujját az érintőpanel felső szélére, majd húzza lefelé.

Ha az alkalmazás az alkalmazásmenüt nem támogatja, akkor az nem fog megjelenni.

#### A gombsáv megnyitása

Tegye ujját az érintőpanel jobb szélére, majd húzza balra. Bővebben lásd az A gombsáv megnyitása című szakaszt.

#### Váltás alkalmazások között

Tegye ujját az érintőpanel bal szélére, majd húzza jobbra a futó alkalmazásra történő átváltáshoz. Ha egynél több alkalmazás fut, akkor az alkalmazásoknak a legutóbb használt alkalmazástól számítva csökkenő sorrendben történő váltogatásához ismételje meg ezt a műveletet.

#### Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a kézmozdulatos funkció (görgetés, az alkalmazásmenü megnyitása, a gombsáv megnyitása, az alkalmazások közti váltás) a VAIO számítógépének üzemi körülményeitől vagy az érintőpárna beállításaitól függően nem működik.

## A beépített kamera használata

Lehetősége van interneten keresztüli videohívást bonyolítani a beépített kamera és kommunikációs alkalmazások használatával.

A beépített kamera jelzőfénye világít, ha a kamera használatban van.

#### Elöl

1. Beépített elülső kamera jelzőfénye

2. Beépített elülső kamera

3. Beépített kettős mikrofonok

#### Vissza

1. Beépített hátsó kamera

2. Beépített hátsó kamera jelzőfénye

#### Tipp

- A VAIO számítógépére telepített alkalmazások a konfigurációtól függően eltérők lehetnek.

- Elképzelhető, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a beépített kamera összes felbontási beállítását.

- Ha tápellátás jelerőssége más, mint amit a kamera alkalmazásban beállított, elképzelhető, hogy a hátsó beépített kamera autofókusz rendszere nem fog működni.

## A beépített kamera használata

- Ne karcolja meg és ne szennyezze be a beépített kamerát (illetve annak környékét), mert ez ronthatja a képfelvételek minőségét.

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek a beépített kamera objektívjét – függetlenül attól, hogy VAIO számítógépe be van-e kapcsolva – mert ez a kamera hibás működését okozhatja.

### A beépített kamera gondozása és tisztítása

Ha a beépített kamera körüli rész szennyezetté válik, óvatosan törölje le puha textildarab (például lencsetisztító kendő) segítségével.

Ne dörzsölje túl erősen a felületet, mert könnyen karcolódik.

## Az Intel(R) Anti-Theft Technology használata (Intel(R) Anti-Theft Technology támogatott modellek)

Megváltoztathatja az Intel(R) Anti-Theft Technology beállításait a BIOS beállítási képernyőjén.

Az Intel(R) Anti-Theft Technology engedélyezéséhez kövesse ezeket a lépéseket.

1. Nyomja meg az ASSIST gombot, amikor a VAIO számítógép ki van kapcsolva.

   Megjelenik az VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő.

2. Válassza a Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) lehetőséget.

   Adja meg a jelszót, ha már be van állítva.

   Megjelenik a BIOS-beállítások képernyője.

3. Nyomja meg avagy abillentyűt a Advanced fül kiválasztásához.
4. Válassza az Intel(R) AT Support System opciót, majd nyomja meg az Enter gombot.
5. Az Enabled lehetőség kiválasztásához nyomja meg avagy abillentyűt, majd nyomja meg az Enter gombot.
6. Avagy abillentyű segítségével válassza ki az Exit lapot, válassza az Exit Setup lehetőséget, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

   A megerősítést kérő párbeszédpanel megjelenését követően nyomja meg az Enter billentyűt.

## USB-eszköz töltése

Az USB-töltés beállításainak engedélyezése esetén akkor is tölthet USB-eszközt, ha VAIO számítógépe ki van kapcsolva, Hibernálás üzemmódban vagy Alvó állapot üzemmódban van.

Akkor módosítsa a beállítást, amikor az USB eszköz nem csatlakozik az USB-töltést támogató USB-port.

1. Indítsa el a VAIO Control Center programot és válassza ezt: Hardver (Hardware). (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Control Center indításáról.)
2. Kapcsolja be a USB-töltés (USB Charging) beállítást.
3. Csatlakoztasson egy USB eszközt ahhoz az USB-port, amely mellett ajel látható.

   Ha nem kezdődik el a töltés, amikor csatlakoztat egy USB-eszközt az USB-töltést támogató USB-port, húzza ki és csatlakoztassa újra az eszközt.

#### Megjegyzés

- Az USB-töltés beállításainak engedélyezése esetén a fogyasztás megnövekszik, ha a VAIO számítógép ki van kapcsolva, Hibernálás üzemmódban vagy Alvó állapot üzemmódban van, mert a számítógép biztosítja az USB-port áramellátását még akkor is, ha nincsen csatlakoztatva USB-eszköz.

- Ha engedélyezve vannak az USB-töltés beállításai, nem használható az USB-töltést támogató USB-port csatlakoztatott USB-eszköz távoli ébresztési funkciója.

#### Tipp

- Az USB-töltési beállítások alapértelmezés szerint le vannak tiltva.

## USB-eszköz csatlakoztatása

VAIO számítógépéhez USB-eszközöket (pl. egeret, hajlékonylemez-meghajtót, hangszórót vagy nyomtatót) csatlakoztathat.

A csatlakoztatáskor szükség lehet az USB-eszközhöz mellékelt illesztőprogram telepítésére.

További ismertetést az eszköz útmutatójában talál.

1. Válassza ki a használni kívánt USB-port ().
2. Csatlakoztassa az USB-eszköz kábelét () (nem tartozék) az USB-port.

#### Megjegyzés

- Lehetséges, hogy az USB-eszköz használata előtt telepítenie kell az eszköz illesztőprogramját. További ismertetést az USB-eszköz útmutatójában talál.

- A megfelelő nyomtatás érdekében ügyeljen arra, hogy olyan USB-nyomtatót használjon, amely kompatibilis a számítógépen futó Windows-verzióval.

- Mielőtt leválasztaná az USB-hangszórókat VAIO számítógépéről, állítsa le a DVD-, illetve zenelejátszást, vagy pedig kapcsolja ki számítógépét. Ha lejátszás közben megszünteti az USB hangszórók csatlakozását, hibát okozhat.

  Az USB-eszközök hozzáférési kódjára vonatkozó részletes leírásért olvassa el az eszközhöz mellékelt útmutatót.

- A VAIO számítógép, illetve az USB-eszközök sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen a következőkre:

  - Amikor csatlakoztatott USB-eszközzel együtt mozgatja a VAIO számítógépet, ne tegye ki az USB-portot rázkódásnak vagy ütődésnek.

  - Ne tegye a VAIO számítógépet hordtáskába, amíg USB-eszközök vannak csatlakoztatva hozzá.

#### Tipp

- VAIO számítógépének USB-portjai megfelelnek az USB 2.0 és/vagy az USB 3.0 szabványnak.

  Az USB 3.0 szabványnak megfelelő USB-portokat kék színükről lehet felismerni.

- Az USB 3.0 szabvány a következő adatátviteli módot tartalmazza az USB 2.0 szabványos átviteli módjain kívül:

  - SuperSpeed: 5 Gbit/s átviteli sebesség.

## Az microSD-memóriakártyák használatával kapcsolatos megjegyzések

Az microSD-memóriakártyák használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

- Tartsa a microSD-memóriakártyát gyermekektől távol. Könnyen lenyelhetik.

- Ne érjen az microSD-memóriakártya csatlakozójához az ujjaival, sem fémből készült tárggyal.

- A microSD-memóriakártya kifinomult elektronikus részegységeket tartalmaz. Ne tegye ki ütődésnek, ne hajlítsa meg és ne ejtse le.

- A microSD-memóriakártyákat ne szedje szét és ne alakítsa át.

- A microSD-memóriakártyát ne tegye ki nedvességnek.

- Ne használja és ne tárolja olyan helyen az eszközt, ahol a következő hatások érhetik:

  - Rendkívül magas hőmérséklet, például napsütötte autóban

  - Közvetlen napsütés

  - Magas páratartalom vagy korrozív anyagok

  - Igen nagy por

- Ne kíséreljen meg más típusú memóriakártyát vagy memóriakártya-átalakítót helyezni a microSD memóriakártya foglalatába. A nem kompatibilis kártyák használata károsíthatja a VAIO számítógépét.

- Ajánlott biztonsági másolatot készíteni a fontos adatokról.

- A tárolt adatok elveszhetnek, illetve sérülhetnek a következő esetekben:

  - Ha microSD-memóriakártyát távolít el, vagy kikapcsolja VAIO számítógépét miközben adatot olvas be vagy ír az microSD-memóriakártyára.

  - Ha a microSD-memóriakártyát statikus elektromosságnak vagy elektromos zajnak kitett helyen használja.

- Hordozáshoz tegye a védőtokjába a microSD-memóriakártyát, hogy elkerülje annak elektrosztatikus feltöltődését.

- Mielőtt microSD-memóriakártyát használ más eszközön, például mobiltelefonban vagy okostelefonban, formázza (inicializálja) a microSD-memóriakártyát a készülékkel.

  Egyes készülékek nem támogatják a számítógépek fájlformázását, és javasolják az microSD-memóriakártya formázását. Ilyen esetben másolja a memóriakártyán tárolt adatokat VAIO számítógépére, majd az adott eszköz segítségével formázza meg a memóriakártyát. Az microSD-memóriakártyán lévő minden adat el fog veszni, és törlődni fog a formázással.

  További ismertetést az eszköz útmutatójában talál.

- Ne helyezzen más tárgyat az microSD-memóriakártya foglalata.

- Az microSD-memóriakártya foglalatába kizárólag a támogatott memóriakártyák használatára (adatok írására és olvasására) szolgál, másra nem használható.

- Az elvégzett teszteken a 2013 májusáig forgalmazott microSD-memóriakártyák (2 GB kapacitásig), microSDHC-memóriakártyák (32 GB kapacitásig) és microSDXC-memóriakártyák (64 GB kapacitásig) kompatibilisnek bizonyultak VAIO számítógépével. Azonban nem garantálható, hogy számítógépével az összes microSD, microSDHC és microSDXC-memóriakártyák kompatibilis.

- Egyes típusú microSD-memóriakártyák, például az UHS (ultragyors) adatátviteli funkcióval rendelkezők rendkívüli módon felhevülhetnek a memóriakártya folyamatos olvasása miatt. Ilyenkor eltávolítás előtt várja meg, amíg a memóriakártya lehűl.

## microSD-memóriakártyák eltávolítása

Ez a témakör ismerteti a microSD-memóriakártyák eltávolításának módját.

1. Keresse meg az microSD-memóriakártya foglalata.
2. Nyissa meg: Számítógép.

   A Számítógép megnyitásáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

3. Kattintson az egér jobb gombjával az microSD-memóriakártya ikonjára, és válassza a Lemez kiadása lehetőséget.
4. Nyomja befelé az microSD-memóriakártyát a VAIO számítógép felé, majd engedje el.
5. Húzza ki az microSD-memóriakártyát a foglalatból.

## microSD-memóriakártyák behelyezése

VAIO számítógépében microSD-memóriakártya-foglalat is található. A foglalat segítségével adatot továbbíthat mobiltelefonok, okostelefonok és egyéb eszközök között.

A számítógép microSD-memóriakártya foglalata a következő memóriakártya-típusok fogadására alkalmas:

- microSD-memóriakártya

- microSDHC-memóriakártya

- microSDXC-memóriakártya

microSD-memóriakártya behelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. Keresse meg az microSD-memóriakártya foglalata.
2. Tartsa az microSD-memóriakártyát úgy, hogy a nyíl a foglalat felé mutasson, majd óvatosan csúsztassa a nyílásba kattanásig.

Az microSD-memóriakártya ikonja csak a memóriakártya megfelelő foglalatba helyezését követően válik láthatóvá a Számítógép ablakban.

#### Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy a microSD-memóriakártyát mindig a megfelelő oldalával helyezze a foglalatba. Ha fejjel lefelé beleerőlteti a kártyát a foglalatba, a foglalat károsodhat. További információért olvassa el az microSD-memóriakártyához mellékelt útmutatót.

- Az microSD-memóriakártya ikonja csak a memóriakártya megfelelő foglalatba helyezését követően válik láthatóvá a Számítógép ablakban.

#### Tipp

- A Számítógép megnyitásáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

- Az microSD-memóriakártya első behelyezésekor előfordulhat, hogy a számítógép illesztőprogram telepítését kéri. Ebben az esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az illesztőprogram telepítéséhez.

## Partíciók létrehozása

Ez a fejezet a partíciók létrehozásának módját mutatja be.

#### Megjegyzés

- Ha csökkenti a C: meghajtónak megfelelő partíció méretét, a helyreállítási adathordozó létrehozása vagy a helyreállítás elvégzése meghiúsulhat, ha a beépített tárolóeszközön rendelkezésre álló szabad tárhely nem elegendő.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, válassza ki a Rendszer és biztonság lehetőséget, majd válassza a Partíciók létrehozása és formázása a merevlemezen menüpontot a Felügyeleti eszközök alatt. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)

   Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete ablak, válassza a Igen lehetőséget.

2. Kattintson az egér jobb oldali gombjával a C: meghajtóra, és válassza a Kötet zsugorítása lehetőséget.
3. Írja be a létrehozni kívánt partíció méretét a Adja meg a zsugorítandó lemezterület méretét megabájtban: részbe, majd válassza a Zsugorítás lehetőséget.
4. Jobb gombbal kattintson a Nem lefoglalt lehetőségre és válassza a Új egyszerű kötet lehetőséget.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Ha általános jogú felhasználóként van bejelentkezve a VAIO számítógépre, akkor esetleg meg kell adnia egy rendszergazdai felhasználónevet és jelszót.

## Új meghajtók létrehozása (partíciók módosítása)

A partíciók a beépített tárolóeszközök felosztásával létrehozott területek. A beépített tárolóeszköz egynél több partícióra osztása különféle előnyökkel járhat, például szét lehet választani a rendszerfájlok és az adatfájlok helyét.

VAIO számítógépén a gyári alapbeállítás szerint egyetlen partíció (a C: meghajtó) a gyári alapbeállítások szerint is létezik.

Ha más partíción, például a D: meghajtón szeretne adatot tárolni, módosítsa a partíció méretét, és hozzon létre egy új partíciót.

A partíciók létrehozásával kapcsolatos információk a Partíciók létrehozása című részben találhatók.

#### Tipp

- Egyes típusoknál D: meghajtó a gyári alapbeállítások szerint is létezik.

## Karakterek beírása érintőképernyős műveletekkel (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

A képernyőn megjelenő Érintőbillentyűzet érintőképernyős műveletekkel szövegbevitelre használhatja.

1. Nyissa meg az asztalt, és válassza az(a Érintőbillentyűzet ikont) elemet az asztal értesítési területén. (Lásd a Az Asztal megnyitása gombsáv megnyitása.)

#### Tipp

- Ha megérint egy szövegmezőt, az Érintőbillentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn.

## Megjegyzések az érintőképernyő használatához (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

Az érintőképernyő használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne nyomogassa durván az érintőképernyőt.

  A finom érintés jobban működik, mivel VAIO számítógépe kapacitív érintőképernyővel van felszerelve.

- Az érintőképernyő bizonyos esetekben nem működik megfelelően, például, ha úgy kapcsolja be VAIO számítógépét, hogy közben fogja az érintőképernyőt, vagy akkor, ha a számítógép bekapcsolásakor elektromágneses hullámok zavarják a készüléket. Ilyen esetben indítsa újra a számítógépet.

- Amikor a VAIO számítógép Alvó állapotú üzemmódból Normál üzemmódba vált, az érintőképernyő néhány másodpercig nem működik. Ebben az esetben a érintőképernyő használata előtt várjon egy kicsit.

- A jó érintésérzékenység érdekében tartsa tisztán az érintőképernyőt. A szennyeződés károsodást vagy hibás működést okozhat.

## Az érintőképernyőről (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

Az érintőképernyő lehetővé teszi a VAIO számítógép ujj(akk)al történő közvetlen vezérlését. Az érintőképernyőn különféle kézmozdulatok hajthatók végre.

A VAIO számítógép többérintéses bevitelt is támogat.

#### Megjegyzés

- A VAIO számítógép kapacitív érintőképernyővel rendelkezik. Használatakor vegye figyelembe a kapacitív érintőképernyő jellemzőit.

  - Az érintőképernyő körömmel vagy kesztyűs ujjakkal történő érintésre nem reagál.

  - Ha a koppintás nem szándékos műveletet eredményez, ügyeljen arra, hogy más testrésze ne érjen az érintőképernyőhöz.

  - Az érintőképernyő felszíne átforrósodhat. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást.

  - Bár az érintőképernyő felszíne edzett üvegből készült, megsérülhet. Használja kellő óvatossággal. Ha eltörik, apró szemcsék szóródhatnak szét, amelyek sérülést okozhatnak.

    Ne ejtse le az érintőképernyőt, illetve ne tegye ki erős hatásnak. Ne karcolja meg a felületet. Egy felszíni sérülés az üveg töréséhez vezethet.

  - Az LCD-képernyő gyári védőburkolatot kaphat. Használat előtt távolítsa el a védőburkot; ellenkező esetben előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

  - Egyes alkalmazások nem fogadják el a érintőképernyős műveleteket.

## Az érintőképernyő használata (Érintőképernyővel rendelkező típusok)

VAIO számítógépe működtetéséhez megkoppinthatja a képernyőt vagy ujjaival egyszerű mozdulatot végezhet.

### Alapvető műveletek

#### Kattintás (koppintás)

Koppintson ujjával egyszer az érintőképernyőre. Koppintással kiválaszthat egy gombot, például a OK és Mégse gombot vagy egy menüelemet.

#### Dupla kattintás (dupla koppintás)

Koppintson ujjával kétszer gyors egymásutánban az érintőképernyőre.

Az ikonra történő dupla koppintással alkalmazásokat, például szövegszerkesztő vagy táblázatkezelő programokat indíthat vagy megnyithat egy fájlt.

#### Elemek húzása

Helyezze ujját az érintőképernyő kívánt pontjára, majd húzza az ujját. Ezzel a mozdulattal fájlt mozgathat vagy átméretezheti az ablakot.

#### Elemek áthelyezése húzással

Érintse meg a kívánt fájl ikonját, húzza másik mappába, ablakba vagy alkalmazásikonra, majd emelje fel az ujját a képernyőről. Ezzel a mozdulattal fájlt mozgathat vagy másolhat.

### Speciális műveletek

VAIO számítógépe működtetéséhez ujjaival egyszerű mozdulatot (kézmozdulatot) végezhet.

A kézmozdulatra adott válasz az alkalmazástól függ.

#### Jobb gombos kattintás (érintés és tartás)

Érintse meg és tartsa megérintve az érintőképernyő kívánt pontját néhány másodpercig, majd emelje fel ujját a képernyőről. A megérintett ponttól függően különféle menük jeleníthetők meg.

#### Görgetés

Érintse meg és húzza az ablak, például az Internet Explorer ablakának görgethető részét. Az ablak görgetéséhez a kijelölt ablak függőleges görgetősávjának csúszkáját is húzhatja.

#### Képek, például fényképek nagyítása vagy kicsinyítése (fókuszálás)

Két ujját húzza egymás felé az érintőképernyőn képek, például fényképek nagyításához a Fényképek képernyőn. Ha távolítja a két ujját, nagyobb lesz a kép, ha közelíti, kisebb.

#### Képek, például fényképek elforgatása (forgatás)

Képek, például fényképek forgatásához tegye két ujját az érintőképernyőre, és húzzon velük köröket. A képek forgathatósága a használt alkalmazásoktól függ.

#### Kijelölés simítással

Húzza ujját rövid távolságra abban az irányban, amerre a képernyő nem görgethető.

Kijelölhet egy elemet, például egy alkalmazás mozaikját vagy egy képet.

## Partíciók létrehozása

Ez a fejezet a partíciók létrehozásának módját mutatja be.

#### Megjegyzés

- Ha csökkenti a C: meghajtónak megfelelő partíció méretét, a helyreállítási adathordozó létrehozása vagy a helyreállítás elvégzése meghiúsulhat, ha a beépített tárolóeszközön rendelkezésre álló szabad tárhely nem elegendő.

1. Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, válassza ki a Rendszer és biztonság lehetőséget, majd válassza a Partíciók létrehozása és formázása a merevlemezen menüpontot a Felügyeleti eszközök alatt. (Lásd A Vezérlőpult megnyitása a Vezérlőpult megnyitásáról.)

   Ha megjelenik a Felhasználói fiókok felügyelete ablak, válassza a Igen lehetőséget.

2. Kattintson az egér jobb oldali gombjával a C: meghajtóra, és válassza a Kötet zsugorítása lehetőséget.
3. Írja be a létrehozni kívánt partíció méretét a Adja meg a zsugorítandó lemezterület méretét megabájtban: részbe, majd válassza a Zsugorítás lehetőséget.
4. Jobb gombbal kattintson a Nem lefoglalt lehetőségre és válassza a Új egyszerű kötet lehetőséget.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Ha általános jogú felhasználóként van bejelentkezve a VAIO számítógépre, akkor esetleg meg kell adnia egy rendszergazdai felhasználónevet és jelszót.

## Új meghajtók létrehozása (partíciók módosítása)

A partíciók a beépített tárolóeszközök felosztásával létrehozott területek. A beépített tárolóeszköz egynél több partícióra osztása különféle előnyökkel járhat, például szét lehet választani a rendszerfájlok és az adatfájlok helyét.

VAIO számítógépén a gyári alapbeállítás szerint egyetlen partíció (a C: meghajtó) a gyári alapbeállítások szerint is létezik.

Ha más partíción, például a D: meghajtón szeretne adatot tárolni, módosítsa a partíció méretét, és hozzon létre egy új partíciót.

A partíciók létrehozásával kapcsolatos információk a Partíciók létrehozása című részben találhatók.

#### Tipp

- Egyes típusoknál D: meghajtó a gyári alapbeállítások szerint is létezik.

## Az NFC/Egy érintéses funkciók kikapcsolása (NFC támogatott modellek)

Az NFC/Egy érintéses funkciók az alábbi lépésekkel kapcsolható ki.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a NFC beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Kikapcsolva értékre.

#### Tipp

- Az NFC/Egy érintéses funkciók használatához, változtassa meg a Repülési üzemmód beállítást Kikapcsolva beállításra, majd az NFC beállításokat a Vezeték nélküli eszközök menüben Be lehetőségre.

- Amikor a Repülési üzemmód beállítása Kikapcsolva, a vezeték nélküli funkció beállítása engedélyezve van.

- További információkért Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lásd Repülési üzemmód.

## Az Egy érintéses funkciók használatáról (NFC támogatott modellek)

Az Egy érintéses funkciók a Sony által fejlesztett egyedi funkció, mely az NFC technológián alapul.

Egyszerűen érintsen össze két Egy érintéses funkciók technológiát támogató eszközt, és bonyolult beállítások nélkül létesíthet kapcsolatot a két eszköz között.

## Az NFC/Egy érintéses funkciók használata (NFC támogatott modellek)

Könnyedén csatlakozhat NFC/Egy érintéses funkciók támogatással rendelkező eszközöket VAIO számítógépéhez, ha megérinti a számítógépet az eszközzel.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza a Gépház lehetőséget a jobb alsó sarokban.
3. Válassza a Vezeték nélküli lehetőséget a Gépház képernyő bal oldali paneljén.
4. Módosítsa a Repülési üzemmód beállítást Kikapcsolva értékre és a NFC beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt Be értékre.
5. Amikor megérinti VAIO számítógépét (A hátsó részen található elemek és kezelőszervek) egy NFC/Egy érintéses funkciók beállítással rendelkező eszközzel, ellenőrizze, hogy az érintési felületek egymással szemben vannak-e.

   Üzenet jelenik meg, amint az eszközök felismerték egymást.

   Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- További információkért Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) lásd Repülési üzemmód.

- A használt NFC/Egy érintéses funkciók eszköztől függően elképzelhető, hogy módosítania kell a készülék beállításait. Bővebben lásd az eszköz használati utasítását.

## Megjegyzések az NFC/Egy érintéses funkciók (NFC támogatott modellek)

Az NFC/Egy érintéses funkciók funkció használatának megkezdése előtt olvassa el a helyes felhasználásra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

- Egyes országokban, illetve régiókban helyi korlátozások vonatkozhatnak a NFC/Egy érintéses funkciók funkció használatára.

- Ha sürgősen ki kell kapcsolnia a NFC/Egy érintéses funkciók funkciót, kapcsolja ki VAIO számítógépét.

## Az NFC használatáról (NFC támogatott modellek)

A Near Field Communication (NFC) egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia.

Az NFC kommunikáció hatékony távolsága körülbelül 10 cm.

## A Windows súgó és támogatás megnyitása

A Windows súgó és támogatás a következő lépésekkel nyitható meg.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza az Alkalmazások () lehetőséget.
3. Írja be a „Súgó és támogatás” kifejezést a () mezőbe.
4. Válassza az Súgó és támogatás () lehetőséget.

## VAIO számítógépének energiagazdálkodási beállításainak kezelése (Alvó állapot/Leállítás)

Alapértelmezett módban VAIO számítógépe automatikusan Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha adott ideig tétlen marad.

Alvó állapot üzemmódban a számítógép az aktuális állapotban marad, az aktuális adatokat is megőrzi, míg Ön szünetet tart.

Az Alvó állapot üzemmódról bővebben lásd a Az Alvó állapot üzemmód használata fejezetet.

#### Amikor huzamosabb ideig nem használja VAIO számítógépét

Megakadályozandó a nem mentett adatok elvesztését, kövesse az alábbi lépéseket VAIO számítógépe kikapcsolásakor.

1. Mentse az adatokat, és zárjon be minden futó alkalmazást.
2. Kapcsolja ki a VAIO számítógépéhez csatlakoztatott perifériás eszközöket.
3. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
4. Válassza aFőkapcsoló és Leállítás lehetőséget.

   Rövid idő után VAIO számítógépe automatikusan kikapcsol. Ha a számítógépen van tápfeszültség kijelző, a zöld jelzőfény kialszik.

#### Megjegyzés

- A helytelenül végrehajtott kikapcsolás a nem mentett adatok elvesztését vagy akár a VAIO számítógép meghibásodását is okozhatja.

- Ha VAIO számítógépét teljes mértékben le kívánja választani a hálózati tápellátásról, kapcsolja ki a számítógépet, majd húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

#### Tipp

- Ha a Leállítás lehetőséget választja miközben nyomva tartja a Shift gombot a 4. lépésben, VAIO számítógépét a lehető legkisebb fogyasztásra (ACPI S5 mód) állíthatja be. Ebben az esetben a gyors boot funkció ideiglenesen nem érhető el a következő indításig.

## Indítsa újra a VAIO számítógépet

Beállítások megváltoztatása vagy egy alkalmazás telepítése után esetleg újra kell indítania VAIO számítógépét.

1. Mentse az adatokat, és zárjon be minden futó alkalmazást.
2. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
3. Válassza aFőkapcsoló és Újraindítás lehetőséget.
   VAIO számítógépe újraindul.

## Az Alvó állapot üzemmód használata

Alvó állapot üzemmódban szünetet tarthat munkájában, VAIO számítógépe pedig megtartja azokat az adatokat, amelyekkel éppen dolgozott.

#### Az Alvó állapot üzemmód bekapcsolása

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza aFőkapcsoló gombot, majd az Alvás lehetőséget.

   Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápellátás jelzővel, kikapcsol, amikor belép az Alvó állapot üzemmódban (alapértelmezett beállítás).

#### Visszatérés Normál üzemmódba

1. Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot.

#### Megjegyzés

- Ha megnyomja a(Főkapcsoló) gombot, és 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, a VAIO számítógép automatikusan kikapcsol. Ha így tesz, a nem mentett adatok elvesznek.

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe automatikusan Hibernálás üzemmódra vált, ha az akkumulátor kezd kimerülni. Azonban a használati körülményektől függően elképzelhető, hogy a számítógép nem tud belépni Hibernálás üzemmódra.

  Ha ez előfordul, az akkumulátor lemerült, a számítógép kikapcsol, nem mentett adatai elvesznek.

  Ha a számítógép akkumulátorról működik, gyakran mentse az adatokat.

- VAIO számítógépének áthelyezése előtt győződjön meg arról, hogy tápellátás jelzőfény nem világít, ezzel ugyanis elkerülheti, hogy a még működő merevlemez ütődést vagy rázkódást szenvedjen el. Ha a számítógép fel van szerelve tápfeszültség jelzővel, ellenőrizze, hogy teljesen ki van-e kapcsolva.

#### Tipp

- Alapértelmezés szerint VAIO számítógépe Alvó állapot üzemmódba kapcsol, ha hálózati tápellátásról üzemeltetve adott ideig nem észlel felhasználói műveletet.

- Az alábbi művelet szintén Alvó állapot üzemmódba kapcsolja VAIO számítógépét.

  - Nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot (alapértelmezett beállítás esetén).

## A Windows súgó és támogatás megnyitása

A Windows súgó és támogatás a következő lépésekkel nyitható meg.

1. Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)
2. Válassza az Alkalmazások () lehetőséget.
3. Írja be a „Súgó és támogatás” kifejezést a () mezőbe.
4. Válassza az Súgó és támogatás () lehetőséget.

## A toll használata (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek)

A tartozék toll segítségével (Digitalizáló érintőceruza) intuitív módon működtetheti VAIO számítógépét, mivel a képernyőt lágyan megérintve működtethet alkalmazásokat és követhet elemeket.

#### A mutató mozgatása a képernyőn

Tartsa a tollat a képernyőhöz közel, de ne érintse meg a képernyőt. Egy kis mutató jelenik meg a képernyőn. Mozgassa a tollat a kívánt irányba.

#### Kattintás (koppintás)

Koppintson a tollal a képernyő kívánt pontjára.

Ezzel a művelettel választhat ki olyan parancsokat, mint például az OK vagy a Mégse; menüpontokat választhat ki; vagy elvégezhet olyan műveleteket, amelyekhez eddig az egér bal gombját használta.

#### Dupla kattintás (dupla koppintás)

Koppintson a tollal gyors egymásutánban kétszer a képernyő kívánt pontjára.

A megfelelő ikonokra duplán koppintva alkalmazásokat indíthat el és fájlokat nyithat meg.

#### Jobb gombos kattintás (lenyomás és tartás)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a toll gombját, majd koppintson a kívánt pontra a képernyőn. Ha a képernyőnek ahhoz a pontjához, amelyre kattintott, tartozik legördülő menü, akkor az megjelenik.

Ugyanazt a műveletet úgy is elvégezheti, hogy a tollat néhány másodpercen át a kívánt ponton tartja.

#### Húzás (elem mozgatása)

Óvatosan vigye a tollat a mozgatni kívánt elemre, majd a képernyőn keresztülhúzva helyezze azt át.

#### Szöveg törlése

Egyes alkalmazásokban szöveget is törölhet.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a toll felső gombját, majd óvatosan vigye a tollat a törlendő szöveg első elemére, végül vigye a tollat végig a szövegen egészen az utolsó törlendő elemig. Nyomja meg a Delete vagy Backspace gombot a szöveg törléséhez.

#### Megjegyzés

- A tartozék tollat használja.

- A Zárókupak mágnest tartalmaz. A toll közelébe ne vigyen mágneses interferenciára érzékeny tárgyat (például hitelkártyát). Ellenkező esetben a rögzített adatok elveszhetnek.

- Ha digitális iránytűt használó alkalmazást szeretne használni, tartsa távol a tollat VAIO számítógépétől, nehogy a Zárókupak beépített mágnese befolyásolja a számítógép magnetométerét.

- A billentyűzet egy mágnest tartalmaz, az LCD-képernyő pedig fel van szerelve egy mágneses érzékelővel, így VAIO számítógépe képes érzékelni, ha a billentyűzet csatlakoztatva van a számítógéphez. Ha a mágnest tartalmazó Zárókupak egységet közel viszi az LCD-képernyőhöz, a számítógép tévesen azt érzékelheti, hogy a billentyűzet csatlakoztatva van, és Alvó állapot üzemmódban.

- A tollat úgy is használhatja, hogy kezét a képernyőn nyugtatja. Ha a tollat az érintőképernyő felé mozgatja, ujjaival nem vezérelheti a képernyőt.

- Képernyőtől függően elképzelhető, hogy a görgetésére nem használhatja a tollat.

- Ez a toll nem rendelkezik bekapcsológombbal. A tollat az ajánlott akkumulátorral vagy elemmel működtesse.

- Ha a toll nem működik megfelelően, cserélje ki az elemet vagy az akkumulátort. Bővebben lásd az A toll akkumulátorának vagy elemének cseréje (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek) című szakaszt.

- A toll hegyével való írás eltérő érzetet kelt, mint a tartozék heggyel való írás. Az érzet megtapasztalásához cserélje le a hegyet a tartozékra. Bővebben lásd az A hegy cseréje (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek) című szakaszt.

- A balesetek megelőzése érdekében tartsa a gyerekeket távol azoktól az apró alkatrészektől (például tollhegy, Zárókupak, kampó, akkumulátor vagy elem) amelyeket könnyen lenyelhetnek.

#### Tipp

- Egyes alkalmazások érzékelik a toll nyomásának erejét, és a nyomás függvényében változtatják az írás vastagságát.

## A toll akkumulátorának vagy elemének cseréje (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek)

Amikor a toll (Digitalizáló érintőceruza) működése pontatlanná válik, cserélje ki az akkumulátorát vagy elemét.

Napi átlagos 4 órás használattal számolva a csere körülbelül 18 havonta válik esedékessé. Használjon LR61 (LR8D425) alkáli elemet.

1. Húzza le a Zárókupak-ot a tollról, és cserélje ki az elemet.

2. Helyezze be az elemet a tollba, úgy, hogy a + oldala a hegy felé nézzen.

3. Szerelje vissza a Zárókupak-ot.

#### Megjegyzés

- A Zárókupak-ot csak elemcserekor vegye le.

- Ha egy ideig nem szeretné használni a tollat, vegye ki az elemet.

- A toll nem használható kereskedelmi forgalomban kapható újratölthető akkumulátorral. Az újratölthető akkumulátorokon működési hibát okozó szivárgás keletkezhet.

- Amikor az elem töltése alacsonnyá válik, azonnal cserélje le. A lemerült elem a tollban szivárogni kezdhet.

- Ne próbálja meg feltölteni az elemet.

- Kérjük, olvassa el a mellékelt biztonsági útmutatót.

## A tollrögzítő kampó használata (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek)

A tollrögzítő kampó segítségével VAIO számítógépét a rá rögzített tollal (Digitalizáló érintőceruza) együtt mozgathatja.

1. Illessze be a tollrögzítő kampót a () VAIO számítógépe hátulján lévő furatba.

2. Illessze a tollat a tollrögzítő kampóba.

#### Megjegyzés

- A Zárókupak mágnest tartalmaz. A toll közelébe ne vigyen mágneses interferenciára érzékeny tárgyat (például hitelkártyát). Ellenkező esetben a rögzített adatok elveszhetnek.

- A billentyűzet egy mágnest tartalmaz, az LCD-képernyő pedig fel van szerelve egy mágneses érzékelővel, így VAIO számítógépe képes érzékelni, ha a billentyűzet csatlakoztatva van a számítógéphez. Ha a mágnest tartalmazó Zárókupak egységet közel viszi az LCD-képernyőhöz, a számítógép tévesen azt érzékelheti, hogy a billentyűzet csatlakoztatva van, és Alvó állapot üzemmódban.

- Amikor felszereli a tollrögzítő kampót VAIO számítógépére, feltétlenül óvja meg az LCD-képernyő üvegfelületének épségét. Fektesse a számítógépet puha ruhára, elkerülendő az LCD-képernyő károsodását.

- A balesetek megelőzése érdekében tartsa a gyerekeket távol azoktól az apró alkatrészektől (például tollhegy, Zárókupak, kampó, akkumulátor vagy elem) amelyeket könnyen lenyelhetnek.

- Amikor a tollrögzítő kampót eltávolítja a VAIO számítógépről, ügyeljen rá, hogy a kampót a nyíl irányába húzza. Ne nyomja meg nagyon a tollrögzítő kampót, mert az megsérülhet.

## A hegy cseréje (Digitalizáló érintőceruza eszközzel szerelt modellek)

A toll hegyével való írás eltérő érzetet kelt, mint a tartozék heggyel való írás. Az érzet megtapasztalásához cserélje le a hegyet a tartozékra.

1. Fogja meg a toll hegyét, és határozott mozdulattal húzza ki.

2. Ellenőrizze az új hegy irányát, majd helyezze be a toll szárába.

#### Megjegyzés

- Ha a toll hegye megsérül vagy eltörik, lépjen kapcsolatba a legközelebbi hivatalos Sony forgalmazóval/szervizközponttal.

## A VAIO számítógép használata távvezérlőként (VAIO Remote control)

VAIO Remote control számítógépével más eszközöket is vezérelhet, például tévékészüléket, set-top boxot (STB), DVD-lejátszót/-felvevőt, vagy Blu-ray lejátszót/rögzítőt a távolból.

VAIO Remote control számítógépe az infravörös kommunikációs rendszert használja.

1. Indítsa el: VAIO Remote control. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Remote control indításáról.)

#### Tipp

- VAIO számítógépe képes megtanulni az eszköztípusok vagy gyártók listáján nem szereplő eszközök vezérlőjeleit is a VAIO Remote control keretében.

  Új jelek hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Mindig pontosan állítsa be az eszköz távvezérlőjét és a számítógépet, hogy a távvezérlő és a számítógép egy szinten legyen, és vigye közel a távvezérlő infravörös adóját az infravörös porthoz ().

- Ha a tanulás folyamat alatt többször megnyomja a távvezérlő gombját, elképzelhető, hogy VAIO számítógépe hibásan tanulja meg a vezérlőjelet. A folyamat végéig nyomja meg és tartsa lenyomva az adott gombot.

- VAIO Remote control számítógépe nem támogat egyes típusokat, amelyek infravörös jeleket fogadnak. Annak ellenére, hogy VAIO számítógépe képes megtanulni egyes eszközök vezérlőjeleit, ezeket nem lehet teljes mértékben vezérelni a számítógéppel.

## Erről az Útmutatóról

Gratulálunk VAIO(R) számítógépe megvásárlásához!

### A VAIO számítógép konfigurációjának leírása

VAIO számítógépe konfigurációjának megismeréséhez látogasson el a Sony online támogatási webhelyek. Bővebben lásd az Az online terméktámogatási webhelyről című szakaszt.

Előfordulhat, hogy néhány funkció, beállítási lehetőség vagy szállított tartozék nem része az Ön VAIO számítógépének.

#### Jellemzők

Az elérhető funkciók köre a választott típustól, illetve szolgáltatáscsomagtól függően változhat. A választott típustól függően a jelen útmutatóban leírt funkciók némelyike nem érhető el számítógépén.

#### Ábrák

Az útmutatóban szereplő ábrák, fényképek, illetve képernyőfelvételek némileg eltérhetnek az Ön által tapasztalhatótól (a választott típustól, illetve szolgáltatáscsomagtól függően).

#### Alkalmazások

Az előre telepített alkalmazások eltérőek lehetnek a választott típustól, illetve szolgáltatáscsomagtól függően. A jelen útmutatóban említett alkalmazások nem feltétlenül találhatók meg az Ön VAIO számítógépén.

### Mellékelt útmutatók

A következő útmutatók tartoznak a VAIO számítógépéhez.

#### Elektronikus dokumentáció

- Felhasználói útmutató – Bevezető változat (Köszöntő)

  Gyárilag telepített útmutató, amely alapszintű tájékoztatást nyújt VAIO számítógépével kapcsolatban – elsősorban a terméktámogatásra és az internetkapcsolatra vonatkozóan. A frissítés után az Felhasználói útmutató – Bevezető változat helyébe az Felhasználói útmutató teljes változata (ez az útmutató) lép.

- Felhasználói útmutató (ez az útmutató)

  Általános tudnivalókat és használati útmutatást tartalmaz VAIO számítógépére vonatkozóan, többek között terméktámogatási és hibaelhárítási információkat is.

  A bal oldali navigációs panelen válassza ki az ellenőrizni kívánt elemet, majd egy kulcsszót a jobb oldali panelen. A kulcsszóhoz tartozó témakörök listája megjelenik. Ha nem találja a keresett témakört, válassza ki a Témák felsorolása lehetőséget, és jelenítse meg az ebben a Felhasználói útmutató fájlban szereplő minden témakört, vagy gépelje be a kulcsszót a keresőmezőbe az egyes oldalak tetején.

#### Nyomtatott dokumentáció

- Üzembe helyezési útmutató

  Áttekintést nyújt a VAIO számítógép beállításáról és használatának megkezdéséről.

- Visszaállítási, biztonsági mentési és hibaelhárítási útmutató

  Információkat nyújt VAIO számítógépének helyreállításával és a biztonsági másolatok készítésével kapcsolatban, továbbá hibaelhárítási tudnivalókat is tartalmaz.

- Biztonsági előírások és támogatási információk

  Olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót a vezeték nélküli funkciók (például a vezeték nélküli helyi hálózat, illetve a BLUETOOTH technológia) aktiválása előtt.

#### Egyéb tájékoztatók

- Windows súgó és támogatás

  VAIO számítógépe használatának elsajátítását segítő gyakorlati tanácsok, oktatóanyagok és bemutatók átfogó forrása.

  A Windows súgó és támogatás megnyitásáról lásd A Windows súgó és támogatás megnyitása.

- Alkalmazások súgófájljai

  A VAIO számítógépére gyárilag telepített alkalmazások többségéhez saját súgó is tartozik. A súgófájlok általában a Súgó menüből érhetők el.

### Megjegyzés

- Copyright 2013 Sony Corporation. Minden jog fenntartva.

- A jelen útmutató és az abban ismertetett szoftver sem egészében, sem részben nem másolható, nem fordítható le, illetve nem alakítható át semmilyen számítógép által értelmezhető formátumra előzetes írásos engedély nélkül.

- A Sony Corporation nem vállal garanciát a jelen útmutatóra, a szoftverre, illetve az itt ismertetett egyéb információkra vonatkozóan, és ezúton elzárkózik minden vélelmezett garanciavállalástól is a jelen útmutató, a szoftver, illetve az egyéb információk eladhatóságára vagy adott célra való alkalmazhatóságára vonatkozóan. A Sony Corporation nem tehető felelőssé semmilyen véletlenszerű, következményi vagy különleges kárért, akár vétség miatt, akár szerződésszegés miatt vagy más okból következzen az be a jelen útmutatóval, a szoftverrel, illetve az itt ismertetett egyéb információkkal vagy ezek használatával kapcsolatban.

- Az útmutatóban nem szerepel a (TM) és az (R) jelölés.

- A Sony Corporation fenntartja a jogot arra, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül módosítsa a jelen útmutatót és a benne foglalt információkat.

- Az itt ismertetett szoftverre külön végfelhasználói licencszerződés feltételei vonatkoznak.

- A Sony Corporation nem tehető felelőssé és anyagi kártérítést sem vállal a VAIO számítógépen, külső írható adathordozón vagy rögzítőeszközön tárolt adatok elvesztéséből, illetve bármilyen kapcsolódó adatvesztésből származó károkért, beleértve azokat az eseteket is, ahol az adatok rögzítésének elmaradásában szerepet játszik a számítógép meghibásodása, illetve ahol a rögzített tartalom elvész vagy sérül a számítógép meghibásodása következtében vagy a számítógép javítása során. A Sony Corporation semmilyen körülmények között nem állít helyre, állít vissza, vagy állít elő a számítógépen, külső adattárolón vagy háttértárolón előzetesen tárolt adatot.

- A termék funkciói és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

## A szállított tartozékok ellenőrzése

Beüzemelés előtt ellenőrizze, hogy minden tétel megtalálható-e a termék csomagolásában.

Vezeték nélküli billentyűzet

Tápegység

Tápkábel

Digitalizáló érintőceruza

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

Tollrögzítő kampó

Vezeték nélküli útválasztó

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

VGA adapter (és Átalakító csatlakozó)

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

#### Tipp

- Nincs mellékelve helyreállítási adathordozó, ugyanis a VAIO számítógépek helyreállítása elvégezhető a merevlemezen, illetve az SSD tárolóeszközön tárolt adatok segítségével. Bővebben lásd az Helyreállítás a helyreállítási területről című szakaszt.

## A VAIO számítógép frissítése

A VAIO számítógép hatékonyságának, biztonságának és funkcióinak javítása érdekében mindenképpen frissítse azt az alábbi alkalmazások használatával.

#### Megjegyzés

- Az alábbi frissítési beállítások elvégzéséhez szükséges, hogy VAIO számítógépe csatlakozzon az internetre.

#### Windows Update

A Windows Update segítségével még stabilabbá teheti VAIO számítógépe működését.

1. Nyissa meg a gombsávot, és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza a Beállítások lehetőséget, majd gépelje be a „Windows Update” kifejezést a keresési mezőbe.

3. A listából válassza a Windows Update lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítések elvégzéséhez.

#### VAIO Update

A VAIO Update program automatikusan értesítést küld az interneten elérhető legújabb frissítésekről, azután letölti és telepíti őket a VAIO számítógépre.

1. Indítsa el a VAIO Update programot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok leírását a VAIO Update indításáról.)

#### A Windows Áruház alkalmazásainak frissítése

Mindig frissítse a Windows Áruház alkalmazást. Ha frissítésre van szükség, egy szám jelenik meg az Áruház csempén a Kezdőképernyő képernyőn.

1. Megnyitáshoz válassza ki az Áruház csempét.

2. Válassza a Frissítések lehetőséget a képernyő jobb felső részén.

   A zárójelekben lévő számok a használható programok számát jelölik.

3. Jelölje be a frissíteni kívánt alkalmazás jelölőnégyzetét, majd válassza ki a Telepítés parancsot.

   Ha az alkalmazásokat később szeretné frissíteni, szüntesse meg a bejelölést.

## A megfelelő munkakörnyezet megteremtése

Ez a témakör azt írja le, hová helyezze és hová ne helyezze a VAIO számítógépet, illetve ismerteti az ergonómiai tudnivalókat.

### Hogyan helyezze el a VAIO számítógépet

A VAIO számítógép elhelyezése során biztosítsa a következőket:

- Könnyen hozzáfér egy áramforráshoz és a szükséges portokhoz.

- Elegendő helyet hagy a számítógép körül.

- A számítógép olyan sík felületen van, amely elég széles, és szemből tudja nézni a számítógép képernyőjét használat közben.

- A számítógépet maga elé tudja helyezni, úgy, hogy egyenesen ül előtte, és alkarja párhuzamos a talajjal.

### Hogyan ne helyezze el a VAIO számítógépet

Ha nem megfelelően helyezi el a VAIO számítógépet, az károsodást vagy meghibásodást okozhat. Ne helyezze a számítógépet olyan helyre, ahol a következő hatásoknak lehet kitéve:

- Közvetlen napsütés

- Mágneses tárgyak vagy mágneses mező a közelben

- Hősugárzás, például fűtőtest által

- Igen nagy por

- Magas páratartalom

- Gyenge szellőzés

#### Megjegyzés

- A szellőzőnyílás környéke rendkívüli mértékben felforrósodhat a VAIO számítógép működése közben. Óvatosan érintse meg ezt a területet.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőző elé, amely akadályozhatja a levegő kiáramlását.

#### Tipp

- A VAIO számítógép nagy frekvenciájú rádiójeleket használ, amelyek zavarhatják a rádió- vagy tévékészülék vételét. Ilyen esetben helyezze a számítógépet megfelelő távolságra a rádió- vagy tévékészülék.

### Ergonómiai szempontok

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint vegye figyelembe a következő ergonómiai szempontokat.

#### Bútorok és testhelyzet

Válasszon olyan széket, amely megfelelően megtámasztja a hátát. Úgy állítsa be a szék magasságát, hogy a lábai egyenes helyzetben legyenek a padlón. Lábtámasz használatával még kényelmesebben ülhet.

Laza, egyenes testtartással üljön, és kerülje az előregörnyedést vagy a túlzott hátradőlést.

#### A számítógép kijelzőjének látószöge

A kijelző döntésével keresse meg a legjobb helyzetet. Ügyeljen arra, hogy a képernyő szemmagasságban vagy annál kicsit lejjebb legyen, amikor a VAIO számítógép előtt ül. Megfelelően állítsa be a képernyő fényerejét.

A kijelző megfelelő dőlésszögének és fényerejének beállításával csökkentheti szeme megterhelését és izmai kifáradását.

#### Megvilágítás

Válasszon olyan helyet, ahol az ablakokból és a lámpákból érkező fény nem csillog vagy tükröződik a kijelzőn. Közvetett megvilágítás használatával elkerülheti a fényes foltok megjelenését a kijelzőn. A megfelelő fényerősség javítja a kényelemérzetét, és hatékonyabbá teszi a munkát.

#### Megjegyzés

- A kijelző dőlésszögének beállítása során ne fejtsen ki túlzott erőt a VAIO számítógépre, így kerülje el a mechanikai károsodás kockázatát.

#### Tipp

- Külső kijelző használatára ugyanilyen szabályok vonatkoznak.

### A VAIO számítógép kezelésével kapcsolatos megjegyzések

VAIO számítógépének meghibásodása és károsodása elkerülése érdekében vegye figyelembe a következőket.

- VAIO számítógépét óvatosan helyezze sík felületre, hogy elkerülje a mechanikus ütődést.

- A számítógép áthelyezése előtt kapcsolja ki a VAIO számítógépet. A bekapcsolt számítógép mozgatása a merevlemez meghibásodását okozhatja. A számítógép áthelyezése előtt csatlakoztassa le az összes kábelt.

- Ne ejtse le és ne üsse meg a VAIO számítógépet. Akár egy kisebb ütés vagy vibráció is a merevlemez meghibásodását okozhatja.

- Ne helyezze a VAIO számítógépet instabil helyzetbe.

## A VAIO számítógép és az LCD-képernyő tisztítása

VAIO számítógépének tisztítása előtt olvassa el a helyes tisztításra vonatkozó alábbi figyelmeztetéseket.

#### A VAIO számítógép tisztítása

- Kapcsolja ki VAIO számítógépét és húzza ki a tápkábelt a számítógép tisztítása előtt.

- A VAIO számítógép felületéről egy puha, száraz törlőruhával törölje le a szennyeződéseket és a port.

- A VAIO számítógép tisztításához csak puha, száraz törlőruhát használjon. Ha a számítógép erősen szennyezett, leheljen a számítógépre, és úgy törölje le a koszt, vagy először tisztítsa meg a számítógépet egy enyhén nedves törlőruhával, majd törölje le a nedvesség maradékát egy száraz törlőruhával.

- Ne használjon oldószereket (például benzint, acetont, alkoholt, hígítót, illetve az üzletekben kapható tisztítószert), mert ezek károsíthatják a VAIO számítógép felületét vagy bevonatát.

- A billentyűk (billentyűgombok) alól sűrített levegős palack használatával takaríthatja ki a törmeléket és a port. Ne szedje le a gombok burkolatát a billentyűzetről.

  Ne használjon porszívót, mert ez hibát okozhat.

#### Az LCD-képernyő tisztítása

- A VAIO számítógép tisztításához csak puha, száraz törlőruhát használjon. Ha az LCD-képernyő erősen szennyezett, leheljen a képernyőre, és úgy törölje le a koszt, vagy először tisztítsa meg a képernyőt egy enyhén nedves törlőruhával, majd törölje le a nedvesség maradékát egy száraz törlőruhával.

- Ne használjon oldószereket (például benzint, acetont, alkoholt, hígítót, illetve az üzletekben kapható tisztítószert), mert ezek károsíthatják az LCD-képernyő.

## Védjegyek

- A SONY és a SONY embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.

- A VAIO, a VAIO embléma és a többi Sony termék- vagy szolgáltatásnév a Sony Corporation vagy társvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye.

- Az i.LINK az IEEE 1394 szabványt jelöli.

- Az Intel, a Pentium, az Intel SpeedStep és az Atom az Intel Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

- A Windows és a Windows embléma a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

- A Blu-ray Disc™, a Blu-ray™, a Blu-ray 3D™, a Blu-ray Disc embléma és a Blu-ray 3D embléma a Blu-ray Disc Association védjegye.

- A BLUETOOTH márkanév és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation ezen márkaneveket és védjegyeket licenc keretein belül használja. Az egyéb védjegyek és márkanevek megfelelő tulajdonosaik birtokában vannak.

- A Power2Go a CyberLink.Inc. védjegye.

- A PowerDVD a CyberLink.Inc. védjegye.

- Az NVIDIA és a 3D Vision az NVIDIA Corporation bejegyzett védjegye és/vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.

- Az ArcSoft és az ArcSoft embléma az ArcSoft, Inc. bejegyzett védjegye. Az ArcSoft WebCam Companion az ArcSoft, Inc. védjegye.

- Az AMD, az AMD Arrow embléma, az ATI, valamint ezek kombinációi, a Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization és AMD-V az Advanced Micro Devices, Inc. védjegyei.

- SD embléma védjegy.

- SDHC embléma védjegy.

- SDXC embléma védjegy.

- microSD embléma védjegy.

- microSDHC embléma védjegy.

- microSDXC embléma védjegy.

- Az ExpressCard márkanév és emblémák a PCMCIA tulajdonát képezik, és a Sony Corporation ezen márkaneveket és védjegyeket licenc keretein belül használja. Az egyéb védjegyek és márkanevek megfelelő tulajdonosaik birtokában vannak.

- A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI logó a HDMI licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

- A CompactFlash® a SanDisk Corporation védjegye.

- A „PlaceEngine” a Koozyt, Inc. bejegyzett védjegye.

  A „PlaceEngine”-t a Sony Computer Science Laboratories, Inc. fejlesztette ki, a Koozyt, Inc. az engedélyes.

- Az „AVCHD” a Panasonic Corporation és a Sony Corporation védjegye.

- A Dolby Laboratories engedélye alapján gyártva. A Dolby és a dupla-D jelölés a Dolby Laboratories védjegye.

- Az ENERGY STAR és az ENERGY STAR az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyek.

- Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

- A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Az összes egyéb rendszernév, terméknév és szolgáltatásnév a tulajdonosaik védjegye. Az útmutatóban nincs feltüntetve a ™ és az ® jelölés.

A termék funkciói és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Az összes egyéb védjegy tulajdonosaik védjegye.

Előfordulhat, hogy az Ön által vásárolt típus nem tartalmazza az összes, fentiekben felsorolt szoftvert.

## A szoftverlicencről

Ez a termék olyan szoftvereket tartalmaz, amelyek a Sony tulajdonában állnak, és harmadik felek licencelik. Az ilyen szoftverek használatára a termékhez tartozó licencszerződések feltételei vonatkoznak.

## A nemzetközi ENERGY STAR(R) program bemutatása

A következő információk csak az ENERGY STAR minősítésű termékekre érvényesek.

ENERGY STAR partnerként a Sony meg van arról győződve, hogy ez a termék megfelel az ENERGY STAR előírásainak energiahatékonyság tekintetében.

Az irodai berendezésekre vonatkozó nemzetközi ENERGY STAR program olyan nemzetközi program, amely a számítógépek és az irodai berendezések energiatakarékos használatát segíti. A program támogatja az energiafelhasználást hathatósan csökkentő funkciókat nyújtó termékek fejlesztését és terjesztését.

Az ENERGY STAR programról a következő webhelyeken található részletes tájékoztatás:

- http://www.energystar.gov/ (USA)

- http://www.eu-energystar.org/ (Európa)

A számítógép kialakítása megfelel az ENERGY STAR normáinak. Szállításakor a következő energiatakarékossági beállítások vannak érvényben (abban az esetben, ha hálózati tápellátásról fut a számítógép):

- Az LCD háttérvilágítása 15 perces tétlenség után kikapcsol.

- A számítógép 30 perces tétlenség után Alvó állapot üzemmódba vált.

Ha azt szeretné, hogy a számítógép visszatérjen Normál üzemmódba, nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot.

## Biztonsági tudnivalók

Részletes biztonsági információkat a biztonsági útmutatóban talál.

### Számítógép

- Ha valamilyen tárgyat ejt vagy folyadékot önt VAIO számítógépére, kapcsolja ki a számítógépet, húzza ki a tápkábelt, és ha kivehető az akkumulátor, vegye ki. Mielőtt újra működteti, célszerű szakemberrel ellenőriztetnie a számítógépet.

- Csak a megadott perifériás berendezés és interfész kábeleket használja.

- A kis méretű alkatrészeket, például a memóriakártyákat és kártyaadaptereket tartsa távol a gyermekektől. A gyermekek könnyen lenyelhetik az apró tárgyakat.

- A VAIO számítógép felszíne és alsó része, továbbá a tápegység és az akkumulátor felmelegedhet az akkumulátor töltése vagy a processzor terhelése során. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást. A keletkezett hő mennyisége a külső eszközöktől és a használt alkalmazástól függően változik.

- Ha a VAIO számítógép vagy a tápegység túlzottan felforrósodna, kapcsolja ki a számítógépet, válassza le a tápegységet, ha kivehető az akkumulátor, vegye ki, és forduljon egy hivatalos Sony szervizhez vagy ügyfélszolgálathoz.

### Áramforrás

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, ez ugyanis tüzet okozhat.

- Amikor kihúzza az aljzatból a tápkábelt, mindig a csatlakozót fogja meg. Soha ne húzza magát a kábelt.

- Ne használjon bevágott vagy sérült csatlakozó kábeleket.

- Ha hosszabb ideig nem használja a VAIO számítógépet, húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóaljzatból.

### Fejhallgatók

- Ne használjon fejhallgatót autóvezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű kezelése közben. A fejhallgató használata veszélyes közlekedési helyzetet okozhat, és egyes területeken szabályokba is ütközhet. A hangos zenehallgatás gyalogos közlekedés esetén is veszélyes lehet, különösen a gyalogátkelőhelyeken.

- Ne használja nagy hangerővel a fejhallgatót. A szakértők nem javasolják a folyamatos, hangos és hosszú ideig tartó zenehallgatást. Ha csengő hangot hall a fülében, csökkentse a hangerőt, vagy szakítsa meg a zenehallgatást.

## A beépített tárolóeszköz kezelése

A beépített tárolóeszköz (merevlemez vagy félvezető-alapú meghajtó) nagyon sűrűn tárolja az adatokat, ezért gyorsan olvassa be és írja őket. Helytelen használat esetén azonban könnyen megsérülhet.

Ha megsérül a beépített tárolóeszköz, nem lehet visszaállítani az adatokat. Az adatvesztés elkerülése érdekében körültekintően kell eljárni a VAIO számítógép használata közben.

### A beépített tárolóeszköz sérülésének megelőzése érdekében

- Ne tegye ki hirtelen elmozdulásnak a VAIO számítógépet.

- Tartsa távol a VAIO számítógépet a mágnesektől.

- Ne helyezze olyan helyre a VAIO számítógépet, amely instabil, és ahol mechanikus rázkódás keletkezhet.

- Ne kapcsolja ki, és ne indítsa újra a VAIO számítógépet a tárolóeszköz adatainak írása vagy olvasása közben.

- Ne használja a VAIO számítógépet nagy hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyeken.

- Ne szerelje ki a tárolóeszközt a VAIO számítógépből.

## A VAIO számítógép frissítése

A VAIO számítógép hatékonyságának, biztonságának és funkcióinak javítása érdekében mindenképpen frissítse azt az alábbi alkalmazások használatával.

#### Megjegyzés

- Az alábbi frissítési beállítások elvégzéséhez szükséges, hogy VAIO számítógépe csatlakozzon az internetre.

#### Windows Update

A Windows Update segítségével még stabilabbá teheti VAIO számítógépe működését.

1. Nyissa meg a gombsávot, és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza a Beállítások lehetőséget, majd gépelje be a „Windows Update” kifejezést a keresési mezőbe.

3. A listából válassza a Windows Update lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítések elvégzéséhez.

#### VAIO Update

A VAIO Update program automatikusan értesítést küld az interneten elérhető legújabb frissítésekről, azután letölti és telepíti őket a VAIO számítógépre.

1. Indítsa el a VAIO Update programot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok leírását a VAIO Update indításáról.)

#### A Windows Áruház alkalmazásainak frissítése

Mindig frissítse a Windows Áruház alkalmazást. Ha frissítésre van szükség, egy szám jelenik meg az Áruház csempén a Kezdőképernyő képernyőn.

1. Megnyitáshoz válassza ki az Áruház csempét.

2. Válassza a Frissítések lehetőséget a képernyő jobb felső részén.

   A zárójelekben lévő számok a használható programok számát jelölik.

3. Jelölje be a frissíteni kívánt alkalmazás jelölőnégyzetét, majd válassza ki a Telepítés parancsot.

   Ha az alkalmazásokat később szeretné frissíteni, szüntesse meg a bejelölést.

## Az online terméktámogatási webhelyről

Az online támogató weboldal információkkal szolgál a VAIO számítógép csatlakoztatására vonatkozóan, valamint válaszokat ad a gyakran feltett kérdésekre.

### Sony online támogató weboldal

http://www.sony.eu/support/

#### Tipp

- Ha probléma merül fel VAIO számítógépe üzemeltetése közben, indítsa el a VAIO Care programot, amely számos módot kínál a probléma elhárítására. Bővebben lásd a A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care) fejezetet.

- Amikor felveszi a kapcsolatot a VAIO terméktámogatással, lehetséges, hogy meg kell adnia VAIO számítógépe sorozatszámát és típusszámát. A sorozatszám egy 15 számból álló azonosító, amely megtalálható:

  - a VAIO Care ablakban;

  - a számítógép alján, hátlapján, a hátlap belső oldalán vagy az akkumulátortartó rekesz belsejében;

  - az eredeti VAIO dobozon.

  A típusszám a VAIO számítógép kijelzőjének jobb alsó sarkában található.

### Egyéb webhelyek

Hasznos információkat találhat a következő webhelyeken is.

#### Sony termékek

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Az operációs rendszer online terméktámogatási webhelye

A Microsoft Windows operációs rendszer támogatását a Microsoft ügyfélszolgálati webhelyén érheti el.

http://support.microsoft.com/

#### A VAIO weboldal

VAIO termékinformációk, online áruház, fórum és kommentek.

http://www.sony.eu/

Válassza ki saját országát, majd a termékek közül válassza a VAIO-t.

#### A VAIO Fórum

Lépjen kapcsolatba más VAIO felhasználókkal a VAIO online közösség révén.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Áruház, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Tipp

- A VAIO Care programban található hivatkozásra kattintva regisztrálhatja számítógépét az interneten keresztül. A VAIO Care indításáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

## A VAIO számítógéppel kapcsolatos gyakori problémák megoldása

Ha VAIO számítógépének használata közben bármilyen problémába ütközne, próbálkozzon az alábbiakkal, mielőtt közvetlenül felvenné a kapcsolatot egy hivatalos Sony-szervizzel, ügyfélszolgálattal vagy helyi Sony-kereskedővel.

1. További tájékoztatást ebben a képernyőn megjelenő útmutatóban talál.
2. Indítsa el a VAIO Care (Desktop) programot, és hajtsa végre a szükséges lépéseket. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok a VAIO Care (Desktop) indításáról.)
3. Keresse fel a VAIO online terméktámogatási webhelyét, és keresse meg a szükséges információkat.

## Az online terméktámogatási webhelyről

Az online támogató weboldal információkkal szolgál a VAIO számítógép csatlakoztatására vonatkozóan, valamint válaszokat ad a gyakran feltett kérdésekre.

### Sony online támogató weboldal

http://www.sony.eu/support/

#### Tipp

- Ha probléma merül fel VAIO számítógépe üzemeltetése közben, indítsa el a VAIO Care programot, amely számos módot kínál a probléma elhárítására. Bővebben lásd a A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care) fejezetet.

- Amikor felveszi a kapcsolatot a VAIO terméktámogatással, lehetséges, hogy meg kell adnia VAIO számítógépe sorozatszámát és típusszámát. A sorozatszám egy 15 számból álló azonosító, amely megtalálható:

  - a VAIO Care ablakban;

  - a számítógép alján, hátlapján, a hátlap belső oldalán vagy az akkumulátortartó rekesz belsejében;

  - az eredeti VAIO dobozon.

  A típusszám a VAIO számítógép kijelzőjének jobb alsó sarkában található.

### Egyéb webhelyek

Hasznos információkat találhat a következő webhelyeken is.

#### Sony termékek

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Az operációs rendszer online terméktámogatási webhelye

A Microsoft Windows operációs rendszer támogatását a Microsoft ügyfélszolgálati webhelyén érheti el.

http://support.microsoft.com/

#### A VAIO weboldal

VAIO termékinformációk, online áruház, fórum és kommentek.

http://www.sony.eu/

Válassza ki saját országát, majd a termékek közül válassza a VAIO-t.

#### A VAIO Fórum

Lépjen kapcsolatba más VAIO felhasználókkal a VAIO online közösség révén.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony Áruház, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Tipp

- A VAIO Care programban található hivatkozásra kattintva regisztrálhatja számítógépét az interneten keresztül. A VAIO Care indításáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

## A szállított tartozékok ellenőrzése

Beüzemelés előtt ellenőrizze, hogy minden tétel megtalálható-e a termék csomagolásában.

Vezeték nélküli billentyűzet

Tápegység

Tápkábel

Digitalizáló érintőceruza

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

Tollrögzítő kampó

Vezeték nélküli útválasztó

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

VGA adapter (és Átalakító csatlakozó)

(Nincs minden típushoz mellékelve. A számítógép jellemzőitől függően érhető el.)

#### Tipp

- Nincs mellékelve helyreállítási adathordozó, ugyanis a VAIO számítógépek helyreállítása elvégezhető a merevlemezen, illetve az SSD tárolóeszközön tárolt adatok segítségével. Bővebben lásd az Helyreállítás a helyreállítási területről című szakaszt.

## A VAIO számítógép frissítése

A VAIO számítógép hatékonyságának, biztonságának és funkcióinak javítása érdekében mindenképpen frissítse azt az alábbi alkalmazások használatával.

#### Megjegyzés

- Az alábbi frissítési beállítások elvégzéséhez szükséges, hogy VAIO számítógépe csatlakozzon az internetre.

#### Windows Update

A Windows Update segítségével még stabilabbá teheti VAIO számítógépe működését.

1. Nyissa meg a gombsávot, és válassza ki aKeresés gombot. (Lásd a A gombsáv megnyitása gombsáv megnyitása.)

2. Válassza a Beállítások lehetőséget, majd gépelje be a „Windows Update” kifejezést a keresési mezőbe.

3. A listából válassza a Windows Update lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a frissítések elvégzéséhez.

#### VAIO Update

A VAIO Update program automatikusan értesítést küld az interneten elérhető legújabb frissítésekről, azután letölti és telepíti őket a VAIO számítógépre.

1. Indítsa el a VAIO Update programot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. (Lásd a Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok leírását a VAIO Update indításáról.)

#### A Windows Áruház alkalmazásainak frissítése

Mindig frissítse a Windows Áruház alkalmazást. Ha frissítésre van szükség, egy szám jelenik meg az Áruház csempén a Kezdőképernyő képernyőn.

1. Megnyitáshoz válassza ki az Áruház csempét.

2. Válassza a Frissítések lehetőséget a képernyő jobb felső részén.

   A zárójelekben lévő számok a használható programok számát jelölik.

3. Jelölje be a frissíteni kívánt alkalmazás jelölőnégyzetét, majd válassza ki a Telepítés parancsot.

   Ha az alkalmazásokat később szeretné frissíteni, szüntesse meg a bejelölést.

## Mi a teendő, ha a VAIO számítógép nem kapcsol be (a zöld tápellátás jelzőfény nem világít)?

- Ellenőrizze, hogy minden eszköz megfelelően csatlakoztatva van-e (például a VAIO számítógép a tápegységhez, a tápegység a tápkábelhez, valamint a tápkábel a hálózati csatlakozóaljzathoz). Lásd Csatlakoztatás áramforráshoz.

- Ha olyan elosztóhoz csatlakoztatta a VAIO számítógép tápkábelét, amelyen kapcsoló is található, akkor ellenőrizze, hogy a kapcsoló be van-e kapcsolva, és hogy az elosztó csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz.

- Ha nem kapcsolja ki VAIO számítógépét a hagyományos módon, elképzelhető, hogy a tápfeszültség-vezérlő programhiba miatt leáll.

  Húzza ki számítógépe minden kábelét és a csatlakoztatott eszközöket (tápkábel és USB-eszköz), nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátor kiadó gombját három–öt másodpercig egy vékony egyenes tárggyal (például gemkapoccsal).

  Várjon körülbelül öt percet, majd csatlakoztasson ismét minden kábelt és eszközt, és kapcsolja be újra a számítógépet.

- A VAIO számítógép első használata előtt csatlakoztatnia kell a számítógépet az elektromos hálózathoz a tápegység segítségével.

- Mindig Sony tápegységet használjon.

  Saját biztonsága érdekében csak eredeti Sony tápegységet használjon, amelyet a Sony kifejezetten VAIO számítógépekhez ajánl.

- Lehetséges, hogy az akkumulátor hamarosan lemerül.

- Ha megnyomja a(Főkapcsoló) gombot, és 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, a számítógép automatikusan kikapcsol.

- Ha VAIO számítógépét közvetlenül hideg környezetből meleg környezetbe viszi át, illetve magas páratartalmú helyiségben használja, nedvesség csapódhat le a számítógép belsejében.

  Ilyen esetben, a számítógép bekapcsolása előtt várjon legalább egy órát.

  Lehetőleg ne használja a számítógépet magas páratartalmú helyiségben (ahol a relatív páratartalom több, mint 80%), mivel a számítógép meghibásodhat.

## Miért kapcsol ki automatikusan a VAIO számítógép?

- Amikor az akkumulátor lemerül, VAIO számítógépe automatikusan Hibernálás üzemmódba kapcsol, míg végül kikapcsol.

  Csatlakoztassa a tápkábelt és töltse fel az akkumulátort.

## Mi a teendő, ha nem tudom kikapcsolni a VAIO számítógépet?

- Az alább leírt módszerek bármelyikét követve lépjen ki minden futó alkalmazásból, majd próbálja ismét kikapcsolni a VAIO számítógépet.

  - Húzza az alkalmazást a képernyő felső közepétől az alsó közepe felé. Bővebben lásd az Alkalmazások bezárása című szakaszt.

  - Nyomja meg a Alt+F4 gombokat.

    Ha elmentetlen adatai vannak, az erre vonatkozó kérdésnél mentse el azokat.

- Ha nemrégiben valamilyen alkalmazást telepített VAIO számítógépére, ellenőrizze, hogy az megfelelően működik-e, az általa használt adatok rendben vannak-e, és győződjön meg arról is, hogy helyesen használta az alkalmazást.

- Lépjen kapcsolatba az alkalmazás kiadójával, vagy forduljon a megfelelő technikai ügyfélszolgálathoz.

- Ha csatlakoztatott VAIO számítógépéhez valamilyen perifériás eszközt, például nyomtatót vagy egy USB-eszközt, illetve ha a számítógép hálózathoz csatlakozik, akkor válasszon le minden perifériát, bontsa a hálózati kapcsolatot, majd kapcsolja ki a számítógépet.

  Amíg a számítógép valamilyen perifériás eszközzel vagy a hálózattal kommunikál, a Windows nem engedélyezi a számítógép kikapcsolását. Ezenkívül néhány perifériás eszköz illesztőprogramja nem támogatja a számítógép kényszerített leállítását.

- Ha a számítógép képernyője nem változik (lefagyott), nyomja meg egyszerre a Ctrl+Alt+Delete billentyűket, majd válassza a(Leállítás) elemet a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában, majd válassza a Leállítás lehetőséget.

- Ha VAIO számítógépe a beállítások folyamatban levő mentésére vagy a leállításra figyelmeztető üzenetnél fagy le, kövesse sorra az alábbi eljárásokat.

  - Nyomja meg a Enter gombot.

    Várjon egy kicsit.

  - Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja meg a Ctrl+Alt+Delete gombokat.

    Várjon egy kicsit.

- Ha a fenti lépéssorokat követően továbbra sem tudja kikapcsolni VAIO számítógépét, végezze el az alábbi műveleteket.

  Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi műveletek elvégzését követően a nem mentett adatok sérüléséhez vezethetnek. A következő műveletek elvégzése előtt bontsa a számítógép hálózati kapcsolatát.

  - Nyomja meg egyszerre a Ctrl+Alt+Delete gombokat, majd válassza a(Leállítás) elemet a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában, majd válassza a Leállítás lehetőséget.

  - Nyomja meg és tartsa lenyomva 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a(Főkapcsoló) gombot.

  - Húzza ki a tápegységet, nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátor kiadó gombját három–öt másodpercig egy vékony egyenes tárggyal (például gemkapoccsal).

## Mi okozza, hogy amikor bekapcsolom a VAIO számítógépet, egy üzenet jelenik meg, a Windows pedig nem indul el?

- Ha az első üzenetet követően további hibaelhárítási üzenetek is megjelennek a képernyőn, kövesse azokat.

- Elképzelhető, hogy a BIOS rendszerindítási opciók konfigurációja helytelen.

  Nyomja meg az ASSIST gombot VAIO számítógépe kikapcsolt állapotában a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő megjelenítéséhez, majd válassza ki az Indítsa el a BIOS beállítást (Start BIOS setup) parancsot, és módosítsa a Boot Mode beállításokat, végül indítsa újra a számítógépet.

## Mi a teendő, ha a VAIO számítógép nem kapcsol be, vagy a tápellátás gomb nem működik (a töltés jelzőfény gyorsan villog)?

- Elképzelhető, hogy VAIO számítógépe nem ismeri fel az akkumulátort.

  Ebben az esetben nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátor kiadó gombját három–öt másodpercig egy vékony egyenes tárggyal (például gemkapoccsal).

  Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba egy hivatalos Sony szerviz/támogatási központtal, és cserélje ki az akkumulátort a Sony által ajánlott akkumulátorra.

## Mi a teendő, ha a tápellátás gomb megnyomása után a zöld tápellátás jelzőfény világítani kezd, a képernyő viszont üres marad?

- Ellenőrizze, hogy a fényerő és a kontraszt beállítása megfelelő-e.

- A kijelző kimenet külső kijelzőre lett állítva.

  Nyomja meg az Fn+F7 billentyűkombinációt többször a kívánt megjelenítési kimenet kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter billentyűt.

- Ha külső kijelzőt használ, ellenőrizze, hogy az csatlakoztatva van-e a hálózati áramforráshoz, és be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy a fényerő és a kontraszt beállítása megfelelő-e.

  A kijelző kézikönyvében tájékozódjon a beállítások módosításáról.

- Nyomja meg az Alt+F4 kombinációt többször az alkalmazás ablak bezáráshoz.

  Elképzelhető, hogy alkalmazáshiba történt.

- Ha a VAIO számítógép képernyője rövid várakozást követően is sötét marad, indítsa újra VAIO számítógépét az alábbi lépéseket követve. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az alábbi módszerek a nem mentett adatok sérüléséhez vezethetnek.

  - Válassza le az összes perifériás eszközt (például a nyomtatót és az USB-eszközöket), és csatlakoztassa le VAIO számítógépét a hálózatról.

  - Nyomja meg és tartsa lenyomva 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a(Főkapcsoló) gombot, és figyelje, hogy kialszik-e a tápellátás jelzőfénye. Ezután kapcsolja vissza VAIO számítógépét.

- Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki és tegye vissza az akkumulátort.

  Nyomja meg és tartsa lenyomva 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a(Főkapcsoló) gombot, és figyelje, hogy kialszik-e a tápellátás jelzőfénye. Húzza ki VAIO számítógépe minden kábelét, a tápegységét is, nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátor kiadó gombját három–öt másodpercig egy vékony egyenes tárggyal (például gemkapoccsal).

  Várjon körülbelül öt percet, majd csatlakoztasson ismét minden kábelt, és kapcsolja be ismét a számítógépet.

- Ha VAIO számítógépét közvetlenül hideg környezetből meleg környezetbe viszi át, illetve magas páratartalmú helyiségben használja, nedvesség csapódhat le a számítógép belsejében.

  Ilyen esetben, a számítógép bekapcsolása előtt várjon legalább egy órát.

  Lehetőleg ne használja a számítógépet magas páratartalmú helyiségben (ahol a relatív páratartalom több, mint 80%), mivel a számítógép meghibásodhat.

## Mi a teendő, ha VAIO számítógépemen nem érhető el a hibernálás mód, vagy a számítógép nem hibernálódik?

- Válassza a A főkapcsoló funkciójának megadása opciót a Energiagazdálkodási lehetőségek menüben. Válassza a A jelenleg el nem érhető beállítások módosítása lehetőséget, a Hibernálás jelölőnégyzetet, és a Módosítások mentése lehetőséget.

  A Energiagazdálkodási lehetőségek megnyitásáról lásd Energiaséma kiválasztása.

- Lehetséges, hogy VAIO számítógépe nem vált Alvó üzemmódba, ha valamilyen műveletet hajt végre éppen akkor, mielőtt a rendszer teljesen átlépne az Alvó üzemmódba.

## Mi a teendő, ha VAIO számítógépemet nem lehet visszakapcsolni normál módba a billentyűzettel vagy az érintőképernyővel Alvó állapot üzemmódból?

- VAIO számítógépe Alvó állapot üzemmódból normál üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a(Főkapcsoló) gombot.

## Mi a teendő, ha a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő jelenik meg, amikor bekapcsolom a VAIO számítógépet?

- Véletlenül megnyomhatta az ASSIST gombot a(Főkapcsoló) helyett.

  Lépjen ki a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyőről, és keresse meg a(Főkapcsoló) gombot VAIO számítógépen.

## Mi a teendő, ha nincs teljesen feltöltve az akkumulátor?

- Ellenőrizze a Akkumulátor-karbantartási szolgáltatás (battery care function) beállításokat. Indítsa el a VAIO Control Center programot, és ellenőrizze a beállításokat az Áram és akkumulátor (Power and Battery) ablakban. A VAIO Control Center indításáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

- Ha a külső hőmérséklet a megadott tartományon kívül esik, vagy ha a VAIO számítógép fogyasztása magas az akkumulátor töltése közben, akkor csökkenhet a töltőáram.

## Miért lassú a működés, és miért alacsony a processzor órajel-frekvenciája, amikor a VAIO számítógép akkumulátorról üzemel?

- Amíg VAIO számítógépe akkumulátorról üzemel, a processzor órajel-frekvenciája automatikusan lecsökken energiamegtakarítási célból, ami a számítógép lassulását okozza. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást.

## Mi a teendő, ha az akkumulátorcsomag nem működik megfelelően?

- Indítsa el a VAIO Care számítógépét, és ellenőrizze az akkumulátor állapotát. Bővebben lásd az A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care) című szakaszt.

## Miért változik meg az LCD-képernyő fényereje automatikusan?

- Az automatikus fényerő-beállítás funkció engedélyezett. Tiltsa le a funkciót a következő helyen: VAIO Control Center. További információkért lásd a következőt: Az LCD-képernyő fényerejének automatikus beállítása.

## Mi a teendő, ha a videók nem jelennek meg a számítógép képernyőjén?

- Előfordulhat, hogy VAIO számítógépe nem rendelkezik a nagy felbontású videók lejátszásához szükséges méretű videomemóriával. Ilyen esetben csökkentse az LCD-képernyő felbontását. Bővebben lásd az A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása című szakaszt.

- Ha külső képernyőt választott ki az Fn+F7 kombinációval, és a külső képernyőt leválasztotta VAIO számítógépéről, elképzelhető, hogy a képernyő nem tudja lejátszani a videót.

  Ilyenkor állítsa le a videó lejátszását, majd az Fn+F7 gombok többszöri megnyomásával válassza ki a számítógép képernyőjét megjelenítési kimenetként, végül nyomja meg az Enter gombot. Ezt követően indítsa újra a videolejátszást.

## Mi a teendő, ha elsötétül a számítógép képernyője?

- Ellenőrizze, hogy a VAIO számítógép be van-e kapcsolva, és hogy nincs-e energiatakarékos üzemmódban. Bővebben lásd az Az Alvó állapot üzemmód használata című szakaszt.

- Ellenőrizze, hogy VAIO számítógépe tápkábele biztosan csatlakozik-e a fali aljzatba. Ha a számítógép fel van szerelve tápfeszültség jelzővel, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva. Bővebben lásd az Csatlakoztatás áramforráshoz című szakaszt.

- A számítógép kijelzője lehet, hogy ki van kapcsolva.

  Nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.

- A kijelző kimenet külső kijelzőre lett állítva.

  Nyomja meg az Fn+F7 billentyűkombinációt többször a kívánt megjelenítési kimenet kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Bővebben lásd az Megjelenítési mód választása című szakaszt.

- Ha a számítógép képernyője rövid várakozást követően is sötét marad, kövesse az alábbi lépéseket:

  - Nyomja meg és tartsa lenyomva 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a(Főkapcsoló) gombot. Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápfeszültség kijelzővel, ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva, majd kapcsolja be a számítógépet.

  - Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja meg és tartsa lenyomva 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a(Főkapcsoló) gombot. Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápfeszültség kijelzővel, ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva. Válassza le az összes csatlakoztatott kábelt és perifériát (például a tápkábelt, valamint az USB-eszközöket), és várjon kb. öt percet. Ezután mindent csatlakoztasson vissza a helyére, és kapcsolja vissza a számítógépet.

## Mi a teendő, ha a számítógép képernyője villog vagy kifehéredik? (Intel grafikus gyorsítóval felszerelt modellek)

- Attól függően, hogy milyen típust vásárolt, a számítógép képernyője villoghat vagy kifehéredhet, ha az energiatakarékossági funkció engedélyezett, és a számítógép képernyőt vált.

  Ennek elkerülése érdekében a jobb egérgombbal kattintson az asztalra, válassza ki a Grafikus tulajdonságok lehetőséget az Intel grafikus vezérlőpultjának megjelenítéséhez, majd tiltsa le a következőt: Kijelző energiatakarékossági technológia.

  Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor üzemideje rövidül, ha ezt a beállítást választja.

## Mi a teendő, ha a rögzített kép vibrál?

- A probléma akkor jelentkezik, ha a beépített kamera fluoreszkáló fényforrás alatt van, így nincs szinkron a zár és a fénykimenet között.

  A vibrálás csökkentése érdekében módosítsa VAIO számítógépe elhelyezését, így beállíthatja a beépített kamera irányát. Egyes alkalmazások lehetőséget nyújtanak bizonyos paraméterek – például a fényerő – módosítására a vibrálás csökkentése érdekében.

## Mi a teendő, ha a felvett filmben kihagyott képkockák és hangkimaradások vannak?

- A képkockák kihagyását az alkalmazás beállításai okozhatják. További információk az adott alkalmazás súgójában érhetők el.

- Előfordulhat, hogy túlságosan sok program fut a VAIO számítógépen. Lépjen ki az éppen nem használt alkalmazásokból.

- A probléma akkor merülhet fel, ha VAIO számítógépe energiatakarékos séma szerint működik, amely csökkenti a processzor teljesítményét. Ellenőrizze az aktuális Energiaséma kiválasztása üzemmódot és energiasémát.

## Mi a teendő, ha az érintőképernyő nem működik megfelelően? (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

- Kapcsolja ki a VAIO számítógépet, majd ismét kapcsolja be.

- Az elektromágneses hullámok akadályozhatják az érintőképernyő működését. Próbálja ki az alábbiakat.

  - Helyezze távol VAIO számítógépét a fluoreszkáló fényforrástól vagy az elektromágneses hullámokat kibocsátó motortól.

  - A tápegységet közvetlenül fali aljzatba csatlakoztassa, vagy használjon másik elosztót.

  - Ha csatlakoztatott USB-eszközt vagy -kábelt a VAIO számítógéphez, húzza ki azokat.

- Ha a tápegység villája háromágú, ellenőrizze, megfelelően van-e földelve.

## Miért nem jelenik meg kép a keresőben, illetve miért rossz minőségű a kép?

- Egyes kamera alkalmazások megfelelő működését akadályozhatja egy másik kamera alkalmazás futása. Zárja be az aktuális alkalmazást, mielőtt elindít egy másikat.

- Előfordulhat, hogy a kézmozdulatos funkció használata közben a beépített kamerát használó másik kamera alkalmazás nem használható.

- Ha a figyelt tárgy vagy személy gyorsan mozog, a keresőben kissé zajos képet láthat, például vízszintes csíkok futhatnak a képen. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást.

- Ha nem szűnik meg a probléma, indítsa újra a VAIO számítógépet.

## Hogyan lehet megváltoztatni az LCD-kijelző fényerejét?

- A Fn+F5 vagy a Fn+F6 gombokkal állítsa be a VAIO számítógép LCD képernyőjének fényerejét. Bővebben lásd a Az LCD-képernyő fényerejének módosítása fejezetet.

- A számítógéphez csatlakoztatott külső LCD-kijelző fényerejének (számítógép-képernyő vagy tévékészüléken) megváltoztatásához használja a külső képernyőn lévő fényerő-beállítási lehetőségeket.

## Mi a teendő, ha nem jelenik meg a kép a külső megjelenítő eszközön vagy a tévékészülék képernyőjén?

- Nyomja meg az Fn+F7 billentyűkombinációt többször a kívánt megjelenítési kimenet kiválasztásához, majd nyomja meg az Enter billentyűt. Bővebben lásd az Megjelenítési mód választása című szakaszt.

## Mi a teendő, ha bizonyos elemek nem férnek el a számítógép képernyőjén?

- Ellenőrizze, hogy a szövegméret 100%-ra van-e állítva. Ha nem, egyes elemek, például az alkalmazások menüben nem jelennek meg megfelelően.

  A szövegméret beállításáról bővebben lásd a Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) vonatkozó fejezetét.

## Miért fordul elő szaggatott hang és/vagy képkockák kihagyása olyan nagy felbontású videók lejátszása közben, mint például az AVCHD digitális videokamerával készített felvételek?

- A nagy felbontású videók hardverszükséglete, így a VAIO számítógép központi és grafikai processzorára, valamint memóriájára támasztott igénye jelentős. Videolejátszás közben előfordulhat, hogy egyes műveletek és/vagy funkciók el nem érhetőnek bizonyulhatnak, és az adott számítógép konfigurációjától függően akár szaggatott hangot, képkockák kimaradását és lejátszási hibákat is tapasztalhat.

## Mi a teendő, ha nem jelenik meg a kép a tévékészülék képernyőjén vagy a HDMI-kimeneti csatlakozó külső megjelenítő eszközön?

- Csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt (nem tartozék). Bővebben lásd a HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása fejezetet.

- Ellenőrizze, hogy HDCP-kompatibilis kijelzőt használ-e. A szerzői joggal védett tartalom nem jeleníthető meg a nem HDCP-kompatibilis kijelzőkön.

- Módosítsa a csatlakoztatott tévékészülék vagy külső kijelző képernyőfelbontását. Ekkor megjelenhetnek a képek a képernyőn. Bővebben lásd a A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása fejezetet.

## Mi a teendő, ha a videók lejátszása nem folyamatos?

- Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a képernyővédőt.

  Amennyiben a képernyővédő be van kapcsolva, elképzelhető, hogy egy DVD lemez lejátszása során bekapcsol, így a lejátszás sikertelen lesz.

- Ha a számítógép képernyője és egy külső képernyő is be van állítva megjelenítési kimenetként, akkor válassza ki csak az egyiket.

- Bizonyos videók típusuk vagy bitsebességük miatt nem játszhatók le megszakításoktól mentesen. Javíthatja a lejátszás minőségét, ha alacsonyabbra állítja a képernyő felbontását. Bővebben lásd az A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása című szakaszt.

- Ha egy memóriakártya beolvasása folyamatban van, várjon amíg a folyamat be nem fejeződik, majd indítsa újra a lejátszást.

- Ha a memóriakártyán tárolt videót játszik le, másolja át a beépített tárolóeszközre, és a bemásolt videót játssza le.

- Ha a CPU és hűtőventilátor beállításai konfigurálhatók a VAIO Control Center segítségével, a beállítások módosításával javítható a teljesítmény. A VAIO Control Center indításáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

- Az X-Reality for mobile motorral szerelt modelleken kapcsolja ki az X-Reality for mobile beállítást itt: VAIO Control Center. Így javulhat a video lejátszási teljesítménye. Bővebben lásd az Tiszta és élénk képek kijelzése (Telepített X-Reality for mobile motort használó típusoknál) című szakaszt.

## Mi a teendő, ha a színárnyalatok nem jelennek meg megfelelően a számítógép képernyőjén?

- Elképzelhető, hogy az Ön által használt modell képernyője átmenetileg nem tudja megjeleníteni a lágy árnyalatokat, amikor a képernyő energiatakarékos üzemmódban működik.

  Ennek elkerülése érdekében a jobb egérgombbal kattintson az asztalra, válassza ki a Grafikus tulajdonságok lehetőséget az Intel grafikus vezérlőpultjának megjelenítéséhez, majd tiltsa le a következőt: Panel önfrissítés.

  Vegye figyelembe, hogy az akkumulátor üzemideje rövidül, ha ezt a beállítást választja.

## Miért nem fordul el a számítógép képernyőjén a kép?

- Lehet, hogy a képernyőforgatás le van tiltva.

  Nyissa meg az eszköztárat, válassza ki aBeállítások elemet, majd ellenőrizze a képernyő beállításait.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

- Külső képernyőhöz való csatlakoztatáskor VAIO számítógépe kikapcsolja a képernyő-elforgatási funkciót.

  Ha számítógépét álló tájolású képernyővel csatlakoztatja külső képernyőhöz, akkor automatikusan átvált fekvő (vízszintes) tájolásra.

## Mi a teendő, ha nem jelenik meg a kép a tévékészülék képernyőjén vagy a HDMI-kimeneti csatlakozó külső megjelenítő eszközön?

- Csatlakoztassa újra a HDMI-kábelt (nem tartozék). Bővebben lásd a HDMI-bemenettel rendelkező tévékészülék csatlakoztatása fejezetet.

- Ellenőrizze, hogy HDCP-kompatibilis kijelzőt használ-e. A szerzői joggal védett tartalom nem jeleníthető meg a nem HDCP-kompatibilis kijelzőkön.

- Módosítsa a csatlakoztatott tévékészülék vagy külső kijelző képernyőfelbontását. Ekkor megjelenhetnek a képek a képernyőn. Bővebben lásd a A képernyőtartalom felbontásának (méretének) módosítása fejezetet.

## Mi a teendő, ha a lejátszott filmben vagy zenében hangkimaradások vannak?

- Hangkimaradások akkor fordulhatnak elő, ha a processzor terhelése túl nagy. Ebben az esetben a lejátszó alkalmazás kivételével minden más alkalmazásból kilépve vagy a szükségtelen lejátszási hangeffektusokat kikapcsolva csökkentse a processzor terhelését.

## Mi a teendő, ha nem szólal meg a digitális kimeneti csatlakozóhoz, például a HDMI-kimeneti csatlakozó kötött digitális hangeszköz?

- Ha a VAIO számítógép digitális kimeneti csatlakozójára szeretné átadni a kimeneti hangjelet egy csatlakoztatott digitális hangeszköz számára, akkor át kell irányítani a kimenetet a digitális hangeszközre. Bővebben lásd a A hangkimeneti eszköz megváltoztatása fejezetet.

## Mi a teendő, ha nem működik a mikrofon?

- Ellenőrizze, hogy a mikrofon van-e kiválasztva felvételi eszközként.

  Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Hardver és hang lehetőséget. (A Vezérlőpult megnyitásáról lásd: A Vezérlőpult megnyitása.)

  Válassza ki a Hang lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy a kívánt mikrofon be van-e jelölve a Írás fülön.

  Ha nem, válassza ki az ikont és az Alapértelmezett alapértelmezett lehetőséget.

  Ha az ikon nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a mikrofon megfelelően van-e csatlakoztatva VAIO számítógépéhez.

- A 3 pólusú külső mikrofon mini csatlakozója nem kompatibilis a headset számára fenntartott fejhallgató jackkel.

- Elképzelhető, hogy headset mikrofonja nem működik együtt a VAIO számítógépével. Használjon Sony okostelefonnal kompatibilis headsettet.

## Mi a teendő, ha nem szól a hangszóró vagy a fejhallgató?

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró vagy a fejhallgató hangereje nincs-e levéve.

  - Az Fn+F4 billentyűkombináció többszöri megnyomásával növelje a hangerőt, amíg el nem éri a kívánt szintet. Bővebben lásd az Az Fn billentyűvel elérhető billentyűkombinációk és funkciók című szakaszt.

- Ellenőrizze, hogy a Windows ban nincs-e kikapcsolva vagy levéve a hangerő. Bővebben lásd az A hangerő szabályozása a Windows rendszerben című szakaszt.

  Ha a hangerő ki van kapcsolva (), válassza a(Némítás kikapcsolása) elemet a hangerő bekapcsolásához (). Ha a hangerő csak le van véve, akkor hangosítsa fel.

- Ha külső hangszórókat vagy fejhallgatót csatlakoztatott, ellenőrizze a következőket:

  - Ellenőrizze, a külső hangszórók vagy a fejhallgató megfelelően csatlakoznak-e VAIO számítógépéhez. Bővebben lásd az Külső hangszóró, fejhallgató, headset csatlakoztatása című szakaszt.

  - Ha a külső hangszóró külső áramforrásról működik, ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e az áramforráshoz.

  - Ellenőrizze, hogy a külső hangszóró be van-e kapcsolva.

  - Ellenőrizze, hogy a külső hangszóró hangereje nincs-e levéve.

- Ellenőrizze, hogy a hangkimeneti eszköz helyesen van-e kiválasztva. Bővebben lásd az A hangkimeneti eszköz megváltoztatása című szakaszt.

- Ellenőrizze a hangerőt a lejátszó alkalmazásban.

## Mi a teendő, ha a mikrofon visszhangzik a hangszórókból?

- A mikrofonvisszhang olyankor jön létre, amikor a mikrofon észleli a hangkimeneti eszköz, például a hangszóró hangját.

  - Tartsa távol a mikrofont a hangkimeneti eszköztől.

  - Csökkentse a hangszóró és a mikrofon hangerejét.

## Mi a teendő, ha nem működik a mikrofon?

- Ellenőrizze, hogy a mikrofon van-e kiválasztva felvételi eszközként.

  Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Hardver és hang lehetőséget. (A Vezérlőpult megnyitásáról lásd: A Vezérlőpult megnyitása.)

  Válassza ki a Hang lehetőséget, majd ellenőrizze, hogy a kívánt mikrofon be van-e jelölve a Írás fülön.

  Ha nem, válassza ki az ikont és az Alapértelmezett alapértelmezett lehetőséget.

  Ha az ikon nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy a mikrofon megfelelően van-e csatlakoztatva VAIO számítógépéhez.

- A 3 pólusú külső mikrofon mini csatlakozója nem kompatibilis a headset számára fenntartott fejhallgató jackkel.

- Elképzelhető, hogy headset mikrofonja nem működik együtt a VAIO számítógépével. Használjon Sony okostelefonnal kompatibilis headsettet.

## Mi a teendő, ha a mikrofon visszhangzik a hangszórókból?

- A mikrofonvisszhang olyankor jön létre, amikor a mikrofon észleli a hangkimeneti eszköz, például a hangszóró hangját.

  - Tartsa távol a mikrofont a hangkimeneti eszköztől.

  - Csökkentse a hangszóró és a mikrofon hangerejét.

## Mi a teendő, ha a VAIO számítógép képernyője lefagy?

- Indítsa újra a VAIO számítógépet.

  Nyomja meg egyszerre a Ctrl+Alt+Delete gombokat, majd válassza a(Leállítás) elemet a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában, majd válassza a Újraindítás lehetőséget.

  Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja meg és tartsa lenyomva 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a(Főkapcsoló) gombot.

## Mi a teendő, ha nem mozdul a kurzor?

- Ha az ujja eléri az érintőpanel szélét, az egérmutató nem mozog tovább. Fel kell emelnie az ujját, majd vissza kell helyeznie az érintőpanel közepére.

- A VAIO számítógépé állapotától függően a mutató átmenetileg nem mozog az elvártaknak megfelelően.

  Ebben az esetben a mutató mozgatása előtt várjon egy kicsit.

  Ha a mutató még mindig nem mozdul, nyomja meg egyszerre a Ctrl+Alt+Delete gombokat, majd válassza a(Leállítás) lehetőséget a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában, majd válassza a Leállítás lehetőséget.

  Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja meg és tartsa lenyomva 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a(Főkapcsoló) gombot.

  A számítógép a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombináció használatával vagy a(Főkapcsoló) gombbal történő kikapcsolása esetén a nem mentett adatok elveszhetnek.

- Lehet, hogy az érintőpanel le van tiltva. Bővebben lásd az Miért nem működik az érintőpanel? című szakaszt.

## Mi a teendő, ha nem megfelelő a billentyűzet konfigurációja?

- A számítógép billentyűzetének kiosztása fel van tüntetve a csomagolódobozon. Ha a Windows telepítése közben más billentyűzetkiosztást választ, a billentyűzetkiosztás nem fog egyezni a billentyűkön feltüntetett karakterekkel. A billentyűzetkiosztás módosításához a Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása) részben talál információt.

## Mi a teendő, ha egyes karaktereket nem lehet beírni a billentyűzet használatával?

- Bizonyosodjon meg arról, hogy (nem) világít a Caps Lock jelzőfénye.

  Ha a jelzőfény világít, a beírt karakterek nagybetűsen jelennek meg (illetve kisbetűsen, ha egyúttal a Shift gombot is nyomva tartja).

  Nyomja meg a Caps Lock gombot a Caps Lock jelzőfényének be- vagy kikapcsolásához. A billentyűzetkiosztásról bővebben lásd a A billentyűzet részei és vezérlői fejezetet.

## Mi a teendő, ha nem működik a billentyűzet?

- Ellenőrizze, hogy a billentyűzet 50 cm távolságon belül van-e a VAIO számítógéptől. Bővebben lásd az A billentyűzet felhasználói környezetéről című szakaszt.

- A billentyűzet bekapcsológombja és az érintőpárna be-/kikapcsolója lehet, hogy OFF állásban van. Állítsa ON állásba. Bővebben lásd az A vezeték nélküli billentyűzet használata című szakaszt.

- Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.

  Kapcsolja ki a Repülési üzemmód funkciót, és állítsa a Keyboard Receiver beállítást a ON állásra. Ezután állítsa a billentyűzet bekapcsológombját és az érintőpárna be-/kikapcsolóját OFF, majd ON állásba.

- Ha az akkumulátor jelzőfénye a billentyűzeten villog, az akkumulátor lemerülőben van. Töltse fel a billentyűzetet. Bővebben lásd az A billentyűzet töltése című szakaszt.

## Mi a teendő, ha a VAIO számítógép képernyője lefagy?

- Indítsa újra a VAIO számítógépet.

  Nyomja meg egyszerre a Ctrl+Alt+Delete gombokat, majd válassza a(Leállítás) elemet a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában, majd válassza a Újraindítás lehetőséget.

  Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja meg és tartsa lenyomva 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a(Főkapcsoló) gombot.

## Mi a teendő, ha nem mozdul a kurzor?

- Ha az ujja eléri az érintőpanel szélét, az egérmutató nem mozog tovább. Fel kell emelnie az ujját, majd vissza kell helyeznie az érintőpanel közepére.

- A VAIO számítógépé állapotától függően a mutató átmenetileg nem mozog az elvártaknak megfelelően.

  Ebben az esetben a mutató mozgatása előtt várjon egy kicsit.

  Ha a mutató még mindig nem mozdul, nyomja meg egyszerre a Ctrl+Alt+Delete gombokat, majd válassza a(Leállítás) lehetőséget a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában, majd válassza a Leállítás lehetőséget.

  Ha a probléma továbbra is fennáll, nyomja meg és tartsa lenyomva 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a(Főkapcsoló) gombot.

  A számítógép a Ctrl+Alt+Delete billentyűkombináció használatával vagy a(Főkapcsoló) gombbal történő kikapcsolása esetén a nem mentett adatok elveszhetnek.

- Lehet, hogy az érintőpanel le van tiltva. Bővebben lásd az Miért nem működik az érintőpanel? című szakaszt.

## Hogyan lehet letiltani az érintőpanelt?

- Az érintőpanel kikapcsolásához állítsa billentyűzet bekapcsológombját és az érintőpárna be-/kikapcsolóját(érintőpárna ki) állásba. Bővebben lásd az A vezeték nélküli billentyűzet használata című szakaszt.

## Miért nem működik az érintőpanel?

- Az érintőpanel le van tiltva.

  Az érintőpárna engedélyezéséhez állítsa a billentyűzet bekapcsológombját és az érintőpárna be-/kikapcsolóját ON állásba. Bővebben lásd az A vezeték nélküli billentyűzet használata című szakaszt.

- Az érintőpanel használatával kapcsolatosan bővebben lásd a Az érintőpanel használata fejezetet.

- Ellenőrizze a billentyűzet működését. Bővebben lásd az Mi a teendő, ha nem működik a billentyűzet? című szakaszt.

## Mi a teendő, ha a rögzített kép vibrál?

- A probléma akkor jelentkezik, ha a beépített kamera fluoreszkáló fényforrás alatt van, így nincs szinkron a zár és a fénykimenet között.

  A vibrálás csökkentése érdekében módosítsa VAIO számítógépe elhelyezését, így beállíthatja a beépített kamera irányát. Egyes alkalmazások lehetőséget nyújtanak bizonyos paraméterek – például a fényerő – módosítására a vibrálás csökkentése érdekében.

## Miért rossz minőségűek a felvett képek?

- A fénycsöves megvilágítás mellett készített képeken a fény visszaverődése látszódhat.

- A képek sötét részein képzaj jelenhet meg.

- A beépített kamera objektívje vagy annak közvetlen környéke piszkos. Tisztítsa meg a területet. A kamera tisztításáról bővebben a A beépített kamera használata fejezetben tájékozódhat.

## Mi a teendő, ha a felvett filmben kihagyott képkockák és hangkimaradások vannak?

- A képkockák kihagyását az alkalmazás beállításai okozhatják. További információk az adott alkalmazás súgójában érhetők el.

- Előfordulhat, hogy túlságosan sok program fut a VAIO számítógépen. Lépjen ki az éppen nem használt alkalmazásokból.

- A probléma akkor merülhet fel, ha VAIO számítógépe energiatakarékos séma szerint működik, amely csökkenti a processzor teljesítményét. Ellenőrizze az aktuális Energiaséma kiválasztása üzemmódot és energiasémát.

## Miért nem jelenik meg kép a keresőben, illetve miért rossz minőségű a kép?

- Egyes kamera alkalmazások megfelelő működését akadályozhatja egy másik kamera alkalmazás futása. Zárja be az aktuális alkalmazást, mielőtt elindít egy másikat.

- Előfordulhat, hogy a kézmozdulatos funkció használata közben a beépített kamerát használó másik kamera alkalmazás nem használható.

- Ha a figyelt tárgy vagy személy gyorsan mozog, a keresőben kissé zajos képet láthat, például vízszintes csíkok futhatnak a képen. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást.

- Ha nem szűnik meg a probléma, indítsa újra a VAIO számítógépet.

## Mi okozza a beépített kamera videobemenetének pillanatnyi leállását?

- A videobemenet leállhat pár pillanatra az alábbi esetekben:

  - Megnyomja valamelyik billentyűt az Fn billentyűvel együtt.

  - Megnövekszik a processzor terhelése.

## Honnan tudhatom meg VAIO számítógépem beépített vezeték nélküli hálózati adapterének fizikai címét (MAC-címét)?

- Ha a hozzáférési ponton engedélyezve van a MAC-címen alapuló szűrés, akkor regisztrálja VAIO számítógépe MAC-címét a hozzáférési pont beállítási képernyőjén. Ellenkező esetben a számítógép nem tud csatlakozni a hozzáférési ponthoz.

  Nyissa meg a Parancssor menüt, gépelje be az „ipconfig /all” parancsot, majd nyomja meg az Enter gombot. A fizikai cím (MAC-cím) a Fizikai cím mezőben található a Vezeték nélküli Wi-Fi hálózati adapter alatt.

  A Parancssor megnyitásáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

## Mi a teendő, ha nem lehet lejátszani a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) keresztül fogadott filmeket vagy zeneszámokat, illetve ha megszakad a lejátszás? Miért lassú az adatátvitel?

- Vigye távolabb VAIO számítógépét az akadályoktól, vagy a hozzáférési pontokhoz közelebb.

  A csatlakozási képességre hatással lehet a távolság, a fizikai akadályok, az eszköz konfiguráció, a rádióhullámok erőssége/interferenciája, a falak, futó alkalmazások stb.

- Ha hozzáférési ponton keresztül csatlakozik, előfordulhat, hogy az eszköz átmenetileg túlterhelt, attól függően, hogy egyidejűleg hány eszköz kommunikál a hozzáférési ponton keresztül.Várjon egy kicsit, majd próbálja újra.

  Várjon egy kicsit és próbálja ismét.

- Változtassa meg a hozzáférési pont csatornabeállítását. A csatorna váltásával interferencia keletkezhet a vezeték nélküli hálózatban, vagy nőhet az adatátvitel sebessége.

  Ha hozzáférési adat csatorna interferencia történik, az adatátviteli sebesség csökkenhet.

- Ha hozzáférési pontja más hozzáférési pontokkal ütközik, módosítsa a hozzáférési csatornát.

  További információt a hozzáférési pont útmutatójában talál.

- Ellenőrizze, hogy nem üzemel-e mikrohullámú eszköz a Wi-Fi készülékek közelében.

  A Wi-Fi technológia által is használt 2,4 GHz frekvenciasávot több eszköz is használhatja. Ha mikrohullámú sütőt használ a Wi-Fi közelében, az adatátviteli sebesség lelassulhat, csökkenhet a hatótávolság vagy megszakadhat a kapcsolat.

## Mi a teendő, ha nem tudom a hozzáférési pont SSID azonosítóját vagy biztonsági kulcsát?

- A kulcs a hozzáférési pont beállítási képernyőjén megtalálható.

  További információt a hozzáférési pont útmutatójában talál.

## Mi a teendő, ha nem tudom VAIO számítógépemet csatlakoztatni egy hozzáférési ponthoz (vagy az internethez)?

- Lásd Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?.

- Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva.

- Ellenőrizze a hozzáférési pont beállításait.

  Az alábbi beállításokban VAIO számítógépe nem tud csatlakozni hozzáférési ponthoz, vagy a csatlakozás instabil lehet.

  - Ha a hozzáférési pont úgy van beállítva, hogy ne fogadjon el kapcsolódási kérelmet olyan eszköztől, amelynek SSID azonosítója „ANY”, és a VAIO számítógépnek vagy a hozzáférési pontnak „ANY” az SSID azonosítója.

  - A hozzáférési pont rejtett módban van.

    Bővebb információért lásd a hozzáférési pont kézikönyvét, vagy lépjen kapcsolatba a Wi-Fi szolgáltatójával.

- Ellenőrizze, hogy a VAIO számítógép és a hozzáférési pont közötti kapcsolat létrejött-e. Bővebben lásd az Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása című szakaszt.

- A csatlakozási képességre hatással lehet a távolság, a fizikai akadályok, az eszköz konfiguráció, a rádióhullámok erőssége/interferenciája, a falak, futó alkalmazások stb.

  Vigye távolabb VAIO számítógépét az akadályoktól, vagy a hozzáférési pontokhoz közelebb.

- Nyissa meg a gombsávot, válassza ki aBeállítások gombot és(a hálózat ikont).

  Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hozzáférési pont.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?

- Engedélyezze a Wi-Fi funkciót.

  Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.

  Kapcsolja ki a Repülési üzemmód funkciót és a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt módosítsa Be beállításra.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

- VAIO számítógépén a Wi-Fi funkció használatához először be kell állítani a Wi-Fi.

  Ellenőrizze a számítógép vezeték nélküli beállításait. Bővebben lásd az Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása című szakaszt.

- Ha harmadik fél által gyártott vezeték nélküli LAN csatlakozási segédprogramot használ, távolítsa el azt.

  Ha csatlakozási segédprogramot is telepített, elképzelhető, hogy a Windows nem tudja beállítani a Wi-Fi. A segédprogram eltávolítása előtt jegyezze fel beállításait (például a biztonsági kulcsokat).

## Honnan tudhatom meg VAIO számítógépem beépített vezeték nélküli hálózati adapterének fizikai címét (MAC-címét)?

- Ha a hozzáférési ponton engedélyezve van a MAC-címen alapuló szűrés, akkor regisztrálja VAIO számítógépe MAC-címét a hozzáférési pont beállítási képernyőjén. Ellenkező esetben a számítógép nem tud csatlakozni a hozzáférési ponthoz.

  Nyissa meg a Parancssor menüt, gépelje be az „ipconfig /all” parancsot, majd nyomja meg az Enter gombot. A fizikai cím (MAC-cím) a Fizikai cím mezőben található a Vezeték nélküli Wi-Fi hálózati adapter alatt.

  A Parancssor megnyitásáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

## Mi a teendő, ha nem lehet lejátszani a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) keresztül fogadott filmeket vagy zeneszámokat, illetve ha megszakad a lejátszás? Miért lassú az adatátvitel?

- Vigye távolabb VAIO számítógépét az akadályoktól, vagy a hozzáférési pontokhoz közelebb.

  A csatlakozási képességre hatással lehet a távolság, a fizikai akadályok, az eszköz konfiguráció, a rádióhullámok erőssége/interferenciája, a falak, futó alkalmazások stb.

- Ha hozzáférési ponton keresztül csatlakozik, előfordulhat, hogy az eszköz átmenetileg túlterhelt, attól függően, hogy egyidejűleg hány eszköz kommunikál a hozzáférési ponton keresztül.Várjon egy kicsit, majd próbálja újra.

  Várjon egy kicsit és próbálja ismét.

- Változtassa meg a hozzáférési pont csatornabeállítását. A csatorna váltásával interferencia keletkezhet a vezeték nélküli hálózatban, vagy nőhet az adatátvitel sebessége.

  Ha hozzáférési adat csatorna interferencia történik, az adatátviteli sebesség csökkenhet.

- Ha hozzáférési pontja más hozzáférési pontokkal ütközik, módosítsa a hozzáférési csatornát.

  További információt a hozzáférési pont útmutatójában talál.

- Ellenőrizze, hogy nem üzemel-e mikrohullámú eszköz a Wi-Fi készülékek közelében.

  A Wi-Fi technológia által is használt 2,4 GHz frekvenciasávot több eszköz is használhatja. Ha mikrohullámú sütőt használ a Wi-Fi közelében, az adatátviteli sebesség lelassulhat, csökkenhet a hatótávolság vagy megszakadhat a kapcsolat.

## Mi a teendő, ha nem tudom a hozzáférési pont SSID azonosítóját vagy biztonsági kulcsát?

- A kulcs a hozzáférési pont beállítási képernyőjén megtalálható.

  További információt a hozzáférési pont útmutatójában talál.

## Mi a teendő, ha nem tudom VAIO számítógépemet csatlakoztatni egy hozzáférési ponthoz (vagy az internethez)?

- Lásd Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?.

- Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva.

- Ellenőrizze a hozzáférési pont beállításait.

  Az alábbi beállításokban VAIO számítógépe nem tud csatlakozni hozzáférési ponthoz, vagy a csatlakozás instabil lehet.

  - Ha a hozzáférési pont úgy van beállítva, hogy ne fogadjon el kapcsolódási kérelmet olyan eszköztől, amelynek SSID azonosítója „ANY”, és a VAIO számítógépnek vagy a hozzáférési pontnak „ANY” az SSID azonosítója.

  - A hozzáférési pont rejtett módban van.

    Bővebb információért lásd a hozzáférési pont kézikönyvét, vagy lépjen kapcsolatba a Wi-Fi szolgáltatójával.

- Ellenőrizze, hogy a VAIO számítógép és a hozzáférési pont közötti kapcsolat létrejött-e. Bővebben lásd az Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása című szakaszt.

- A csatlakozási képességre hatással lehet a távolság, a fizikai akadályok, az eszköz konfiguráció, a rádióhullámok erőssége/interferenciája, a falak, futó alkalmazások stb.

  Vigye távolabb VAIO számítógépét az akadályoktól, vagy a hozzáférési pontokhoz közelebb.

- Nyissa meg a gombsávot, válassza ki aBeállítások gombot és(a hálózat ikont).

  Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hozzáférési pont.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?

- Engedélyezze a Wi-Fi funkciót.

  Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.

  Kapcsolja ki a Repülési üzemmód funkciót és a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt módosítsa Be beállításra.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

- VAIO számítógépén a Wi-Fi funkció használatához először be kell állítani a Wi-Fi.

  Ellenőrizze a számítógép vezeték nélküli beállításait. Bővebben lásd az Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása című szakaszt.

- Ha harmadik fél által gyártott vezeték nélküli LAN csatlakozási segédprogramot használ, távolítsa el azt.

  Ha csatlakozási segédprogramot is telepített, elképzelhető, hogy a Windows nem tudja beállítani a Wi-Fi. A segédprogram eltávolítása előtt jegyezze fel beállításait (például a biztonsági kulcsokat).

## Mi a teendő, ha nem használható a BLUETOOTH(R) funkció?

- Gondoskodjon arról, hogy a BLUETOOTH funkció engedélyezve legyen.

  Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.

  Kapcsolja ki a Repülési üzemmód funkciót és a Bluetooth beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt módosítsa Be beállításra.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## Mi a teendő, ha más BLUETOOTH(R)-eszközök nem tudnak csatlakozni VAIO számítógépemhez?

- Lásd Mi a teendő, ha nem található a kommunikációhoz használni kívánt BLUETOOTH(R)-eszköz?.

- Ellenőrizze, hogy a hitelesítés (párosítás) az eszköz és VAIO számítógépe között megfelelően megtörtént-e.

  Egyes BLUETOOTH-eszközök hitelesítést igényelnek (párosítás) mielőtt más eszközhöz csatlakoztatják őket. Az ilyen eszközök csatlakoztatása előtt végezze el a hitelesítési eljárást.

- Ellenőrizze, hogy VAIO számítógépe engedélyezi-e BLUETOOTH-eszközöknek a számítógép felismerését.

  Válassza ki a(nyíl) lehetőséget az asztal értesítési területén, kattintson az egér jobb gombjával(a BLUETOOTH ikonra), és válassza ki a Beállítások megnyitása lehetőséget a beállítások megnyitására.

  Válassza ki a Beállítások fület, és ellenőrizze, hogy az A Bluetooth-eszközök láthatják a számítógépet jelölőnégyzet be van-e jelölve.

  Az Asztal megnyitásáról bővebben lásd Az Asztal megnyitása.

## Miért nem használható a BLUETOOTH(R) funkció a VAIO számítógépen normál felhasználói fiókkal bejelentkezve?

- Elképzelhető, hogy a BLUETOOTH funkciót a felhasználó nem tudja használni standard felhasználói fiókkal a VAIO számítógépen.

  Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

## Miért lassú a BLUETOOTH(R)-kapcsolat?

- Az adatátvitel sebessége a két eszköz közötti távolságtól és/vagy tereptárgyaktól, a rádióhullám minőségétől, illetve az eszköz vagy alkalmazás konfigurációjától függ.

  Vigye VAIO számítógépét és a BLUETOOTH-eszközt egymáshoz közelebb.

- Ha a kommunikációhoz használni kívánt BLUETOOTH-eszköz által használt BLUETOOTH szabvány verziója eltér a VAIO számítógépen alkalmazott szabvány verziójától, a kommunikáció sebessége csökken.

- Ha a VAIO számítógép megfelel a nagy sebességű BLUETOOTH szabványnak, és teljesül a következő két feltétel, lehetséges a nagy sebességű kommunikáció. Vannak azonban olyan BLUETOOTH-profilok, amelyek nem támogatják a nagy sebességű kommunikációt.

  - Az a BLUETOOTH-eszköz, amellyel kommunikálni szeretne, támogatja a nagy sebességű BLUETOOTH technológiát.

  - A számítógépen engedélyezve van a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) és a BLUETOOTH funkció is.

## Mi a teendő, ha nem található a kommunikációhoz használni kívánt BLUETOOTH(R)-eszköz?

- Csökkentse a távolságot VAIO számítógépe és a BLUETOOTH-eszköz között 10 méterre.

  Ha a számítógép 10 méternél messzebb van a BLUETOOTH-eszköztől, nem lehetséges a kommunikáció.

  Elképzelhető, hogy a számítógép nem képes kommunikálni a BLUETOOTH-eszközzel még 10 méteres távolságon belül sem, mert nem megfelelő a rádióhullám minősége, vagy a környezet, falak, azok anyaga, vagy akár valamelyik alkalmazás akadályozza a jelek terjedését. Ilyen esetben vigye távolabb a számítógépet az akadálytól, vagy helyezze közelebb az eszközhöz.

- Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a BLUETOOTH funkció az eszközön, amelyikkel kommunikálni szeretne, és hogy az eszköz nincs-e energiatakarékos üzemmódban.

- Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH funkció engedélyezve van-e azon az eszközön, amellyel kommunikálni szeretne.

  További ismertetést az eszköz útmutatójában talál.

- Ha az eszköz, amelyikkel kommunikálni szeretne, már egy másik BLUETOOTH-eszközzel kommunikál, előfordulhat, hogy nem lehet megtalálni, vagy nem tud a VAIO számítógéppel is kommunikálni.

## Mi a teendő, ha az asztal értesítési területén nem látható a BLUETOOTH(R) ikon?

- Gondoskodjon arról, hogy a BLUETOOTH funkció engedélyezve legyen.

  Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.

  Kapcsolja ki a Repülési üzemmód funkciót és a Bluetooth beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt módosítsa Be beállításra.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

- Ellenőrizze a BLUETOOTH beállításokat.

  Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Hardver és hang és Eszközök és nyomtatók lehetőséget.

  Az egér jobb oldali gombjával kattintson a számítógép ikonra, és válassza a Bluetooth-beállítások lehetőséget, illetve jelölje be a A Bluetooth ikon megjelenítése az értesítési területen jelölőnégyzetet.

  A Vezérlőpult megnyitásáról lásd A Vezérlőpult megnyitása.

## Miért nem használhatók a BLUETOOTH(R)-eszközök felhasználóváltás után?

- Ha nem jelentkezik ki a rendszerből felhasználóváltás előtt, a BLUETOOTH-eszközök nem fognak működni.

  Felhasználóváltás előtt mindig jelentkezzen ki.

## Mi a teendő, ha elfelejtettem a Windows-jelszót?

- A Windows-jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Ellenőrizze a jelszót, majd próbálja újra.

- A jelszó visszaállításához jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságú felhasználóként.

  - Ha minden rendszergazdai jelszót elfelejt, nem tudja visszaállítani a Windows-jelszavakat. Ilyen esetben rendszer-helyreállítást kell végrehajtania. Bővebben lásd az A helyreállítás áttekintése című szakaszt.

## Mi a teendő, ha megjelenik az „Enter Onetime Password” üzenet, és a Windows nem indul el, miután egymás után háromszor helytelenül adtam meg a bekapcsolási jelszavamat?

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a(Főkapcsoló) gombot. Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápfeszültség kijelzővel, ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva. Ezután indítsa újra a számítógépet, és adja meg a jelszót.

  A jelszó kisbetű-nagybetű érzékeny, így ellenőrizze, hogy helyesen és pontosan írta-e be a jelszót.

- Ha elfelejti a bekapcsolási jelszót, nem tudja elindítani VAIO számítógépét. Bővebben lásd az Mi a teendő, ha elfelejtettem a VAIO számítógépem elindításához szükséges bekapcsolási jelszót? című szakaszt.

## Mi a teendő, ha elfelejtettem a VAIO számítógépem elindításához szükséges bekapcsolási jelszót?

- Ha elfelejti a jelszót (A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása), a továbbiakban nem tudja elindítani a VAIO számítógépet.

  - Ha elfelejtette jelszavát:

    Adja meg a számítógép jelszavát és állítsa vissza a felhasználói jelszót a BIOS beállítási képernyőn.

  - Ha elfelejtette a számítógép jelszavát:

    A jelszót térítés ellenében vissza kell állítani. A jelszó visszaállításához lépjen kapcsolatba egy hivatalos Sony szervizzel vagy ügyfélszolgálattal.

## Mi a teendő, ha elfelejtettem a VAIO számítógépem elindításához szükséges bekapcsolási jelszót?

- Ha elfelejti a jelszót (A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása), a továbbiakban nem tudja elindítani a VAIO számítógépet.

  - Ha elfelejtette jelszavát:

    Adja meg a számítógép jelszavát és állítsa vissza a felhasználói jelszót a BIOS beállítási képernyőn.

  - Ha elfelejtette a számítógép jelszavát:

    A jelszót térítés ellenében vissza kell állítani. A jelszó visszaállításához lépjen kapcsolatba egy hivatalos Sony szervizzel vagy ügyfélszolgálattal.

## Mi a teendő, ha nem sikerül tölteni az USB-töltés támogató USB-port csatlakoztatott eszközt?

- Gondoskodjon arról, hogy az USB-töltés (USB Charging) funkció engedélyezve legyen. Bővebben lásd az USB-eszköz töltése című szakaszt.

## Miért fordul elő szaggatott hang és/vagy képkockák kihagyása olyan nagy felbontású videók lejátszása közben, mint például az AVCHD digitális videokamerával készített felvételek?

- A nagy felbontású videók hardverszükséglete, így a VAIO számítógép központi és grafikai processzorára, valamint memóriájára támasztott igénye jelentős. Videolejátszás közben előfordulhat, hogy egyes műveletek és/vagy funkciók el nem érhetőnek bizonyulhatnak, és az adott számítógép konfigurációjától függően akár szaggatott hangot, képkockák kimaradását és lejátszási hibákat is tapasztalhat.

## Miért lassú a működés, és miért alacsony a processzor órajel-frekvenciája, amikor a VAIO számítógép akkumulátorról üzemel?

- Amíg VAIO számítógépe akkumulátorról üzemel, a processzor órajel-frekvenciája automatikusan lecsökken energiamegtakarítási célból, ami a számítógép lassulását okozza. Ez a normális működés következménye, nem jelez meghibásodást.

## Mi a teendő, ha az érintőképernyő nem működik megfelelően? (Érintőképernyővel felszerelt típusok)

- Kapcsolja ki a VAIO számítógépet, majd ismét kapcsolja be.

- Az elektromágneses hullámok akadályozhatják az érintőképernyő működését. Próbálja ki az alábbiakat.

  - Helyezze távol VAIO számítógépét a fluoreszkáló fényforrástól vagy az elektromágneses hullámokat kibocsátó motortól.

  - A tápegységet közvetlenül fali aljzatba csatlakoztassa, vagy használjon másik elosztót.

  - Ha csatlakoztatott USB-eszközt vagy -kábelt a VAIO számítógéphez, húzza ki azokat.

- Ha a tápegység villája háromágú, ellenőrizze, megfelelően van-e földelve.

## Mi a teendő, ha nem tudom használni az NFC/Egy érintéses funkciók?

- Hozza közelebb NFC/Egy érintéses funkciók készülékét VAIO számítógépéhez.

  Ha az NFC/Egy érintéses funkciók továbbra sem működik, mozgassa fel/le a készüléket, vagy válassza le az eszközt a számítógépről 10 másodpercre, majd ismét érintse meg a számítógépet az eszközzel.

- Ellenőrizze, hogy az NFC/Egy érintéses funkciók a támogatott eszközön is ellenőrizve van.

  A használt/eszköztől függően elképzelhető, hogy módosítania kell a készülék beállításait. Bővebben lásd az eszköz használati utasítását.

- Az NFC/Egy érintéses funkciók engedélyezése.

  Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget. Kapcsolja ki a Repülési üzemmód funkciót és a NFC beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt módosítsa Be beállításra.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

- Csak NFC/Egy érintéses funkciók támogatással bíró eszközöket tegyen közel VAIO számítógépéhez.

- Ne érintsen VAIO számítógépéhez egynél több NFC/Egy érintéses funkciók eszközt egyszerre.

- Ha az NFC/Egy érintéses funkciók továbbra sem működik, indítsa újra VAIO számítógépét.

## Mi a teendő, ha nem tudok helyzet információt letölteni?

- Ellenőrizze, hogy a globális navigációs műholdrendszer (GNSS) beállítások konfigurálása megfelelő-e.

  Bővebben lásd az A helyzet információ letöltése (GNSS eszközzel felszerelt modellek) című szakaszt.

- Elképzelhető, hogy olyan helyen tartózkodik, ahol a GNSS műholdak jelei nem foghatók.

  A GNSS funkciót ne használja alagútban, pincében, magas épületek, fák, stb. mögött.

## Miért téves a beépített digitális iránytű irányjelzése?

- A beépített digitális iránytű a mágnesesség irányát érzékeli. Ne végezzen helymeghatározást kizárólag a digitális iránytűre támaszkodva.

  Különösen az alábbi helyeken fordulhat elő, hogy a digitális iránytűt mágneses interferencia teszi pontatlanná, így az nem működik helyesen.

  - Liftben vagy olyan vasat tartalmazó helyiségben, mint például a vaskerettel épített helyiségek vagy vasbeton szerkezetek

  - Vasbeton építmények közelében, például gyaloghídon, repülőtéri vagy pályaudvari váróteremben

  - Vonaton vagy autóban, azok közelében

  - Transzformátorállomás mellett vagy nagyfeszültségű vezetékek közelében

  - Fémből készült tárgyak, például fémkeretes asztalok vagy fém bútorok közelében

  - Nagy mágneses interferenciájú tárgyak, például mágnesek, mágneses tartók vagy hangszórók közelében

- A beépített digitális iránytű kalibrálása javíthatja az irányjelzést. Bővebben lásd az A beépített érzékelőkre vonatkozó megjegyzések című szakaszt.

## Miért nem fordul el a számítógép képernyőjén a kép?

- Lehet, hogy a képernyőforgatás le van tiltva.

  Nyissa meg az eszköztárat, válassza ki aBeállítások elemet, majd ellenőrizze a képernyő beállításait.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

- Külső képernyőhöz való csatlakoztatáskor VAIO számítógépe kikapcsolja a képernyő-elforgatási funkciót.

  Ha számítógépét álló tájolású képernyővel csatlakoztatja külső képernyőhöz, akkor automatikusan átvált fekvő (vízszintes) tájolásra.

## Mi a teendő, ha VAIO számítógépem nem tud vezeték nélküli WAN hálózatra csatlakozni?

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.

- Ellenőrizze, hogy a micro SIM kártya támogat-e 3G vagy LTE adatforgalmat, ezeket telekom szolgáltatója aktiválta-e. A micro SIM kártya behelyezését feltétlenül az Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek) címszó alatt leírt lépésekben végezze el.

- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a mobil térerő. Kérjen szolgáltatójától részletes felvilágosítást tartózkodási helyének lefedettségről.

- Ellenőrizze a Gépház képernyőn, hogy Repülési üzemmód funkció Kikapcsolva állapotban van-e.

- Ellenőrizze, hogy a Mobil szélessáv beállítás a Vezeték nélküli eszközök menüben Be állapotban van-e a Gépház képernyőn.

- Ellenőrizze a csatlakozáskezelő alkalmazásban, hogy az APN (Access Point Name) konfigurálása megfelelő-e. Ha nem, lépjen kapcsolatba telekom szolgáltatójával, és kérjen megfelelő APN beállításokat. További információk az adott alkalmazás súgójában érhetők el.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozáskezelő alkalmazás észlelte-e a vezeték nélküli WAN (WWAN) modemet. Az alkalmazásnak rövid ideig eltarthat a vezeték nélküli WAN modem észlelése.

#### Tipp

- A vezeték nélküli WAN funkcióról Bővebben lásd az VAIO támogatási weboldalt.

## Miért fordul elő szaggatott hang és/vagy képkockák kihagyása olyan nagy felbontású videók lejátszása közben, mint például az AVCHD digitális videokamerával készített felvételek?

- A nagy felbontású videók hardverszükséglete, így a VAIO számítógép központi és grafikai processzorára, valamint memóriájára támasztott igénye jelentős. Videolejátszás közben előfordulhat, hogy egyes műveletek és/vagy funkciók el nem érhetőnek bizonyulhatnak, és az adott számítógép konfigurációjától függően akár szaggatott hangot, képkockák kimaradását és lejátszási hibákat is tapasztalhat.

## Miért fordul elő szaggatott hang és/vagy képkockák kihagyása olyan nagy felbontású videók lejátszása közben, mint például az AVCHD digitális videokamerával készített felvételek?

- A nagy felbontású videók hardverszükséglete, így a VAIO számítógép központi és grafikai processzorára, valamint memóriájára támasztott igénye jelentős. Videolejátszás közben előfordulhat, hogy egyes műveletek és/vagy funkciók el nem érhetőnek bizonyulhatnak, és az adott számítógép konfigurációjától függően akár szaggatott hangot, képkockák kimaradását és lejátszási hibákat is tapasztalhat.

## Mi a teendő, ha egy játékprogram nem működik vagy gyakran összeomlik?

- Ellenőrizze a játékprogram webhelyén, hogy letölthető-e valamilyen javítás vagy frissítés a játékhoz.

- Ellenőrizze, hogy a legújabb videokártya-illesztőprogram van-e telepítve számítógépén.

- A VAIO számítógépek néhány típusa a rendszerrel megosztva használja a grafikus memóriát. Ilyen esetben nem garantálható az optimális grafikai teljesítmény.

## Honnan tudhatom meg VAIO számítógépem beépített vezeték nélküli hálózati adapterének fizikai címét (MAC-címét)?

- Ha a hozzáférési ponton engedélyezve van a MAC-címen alapuló szűrés, akkor regisztrálja VAIO számítógépe MAC-címét a hozzáférési pont beállítási képernyőjén. Ellenkező esetben a számítógép nem tud csatlakozni a hozzáférési ponthoz.

  Nyissa meg a Parancssor menüt, gépelje be az „ipconfig /all” parancsot, majd nyomja meg az Enter gombot. A fizikai cím (MAC-cím) a Fizikai cím mezőben található a Vezeték nélküli Wi-Fi hálózati adapter alatt.

  A Parancssor megnyitásáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

## Mi a teendő, ha nem lehet lejátszani a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) keresztül fogadott filmeket vagy zeneszámokat, illetve ha megszakad a lejátszás? Miért lassú az adatátvitel?

- Vigye távolabb VAIO számítógépét az akadályoktól, vagy a hozzáférési pontokhoz közelebb.

  A csatlakozási képességre hatással lehet a távolság, a fizikai akadályok, az eszköz konfiguráció, a rádióhullámok erőssége/interferenciája, a falak, futó alkalmazások stb.

- Ha hozzáférési ponton keresztül csatlakozik, előfordulhat, hogy az eszköz átmenetileg túlterhelt, attól függően, hogy egyidejűleg hány eszköz kommunikál a hozzáférési ponton keresztül.Várjon egy kicsit, majd próbálja újra.

  Várjon egy kicsit és próbálja ismét.

- Változtassa meg a hozzáférési pont csatornabeállítását. A csatorna váltásával interferencia keletkezhet a vezeték nélküli hálózatban, vagy nőhet az adatátvitel sebessége.

  Ha hozzáférési adat csatorna interferencia történik, az adatátviteli sebesség csökkenhet.

- Ha hozzáférési pontja más hozzáférési pontokkal ütközik, módosítsa a hozzáférési csatornát.

  További információt a hozzáférési pont útmutatójában talál.

- Ellenőrizze, hogy nem üzemel-e mikrohullámú eszköz a Wi-Fi készülékek közelében.

  A Wi-Fi technológia által is használt 2,4 GHz frekvenciasávot több eszköz is használhatja. Ha mikrohullámú sütőt használ a Wi-Fi közelében, az adatátviteli sebesség lelassulhat, csökkenhet a hatótávolság vagy megszakadhat a kapcsolat.

## Mi a teendő, ha nem tudom a hozzáférési pont SSID azonosítóját vagy biztonsági kulcsát?

- A kulcs a hozzáférési pont beállítási képernyőjén megtalálható.

  További információt a hozzáférési pont útmutatójában talál.

## Mi a teendő, ha nem tudom VAIO számítógépemet csatlakoztatni egy hozzáférési ponthoz (vagy az internethez)?

- Lásd Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?.

- Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva.

- Ellenőrizze a hozzáférési pont beállításait.

  Az alábbi beállításokban VAIO számítógépe nem tud csatlakozni hozzáférési ponthoz, vagy a csatlakozás instabil lehet.

  - Ha a hozzáférési pont úgy van beállítva, hogy ne fogadjon el kapcsolódási kérelmet olyan eszköztől, amelynek SSID azonosítója „ANY”, és a VAIO számítógépnek vagy a hozzáférési pontnak „ANY” az SSID azonosítója.

  - A hozzáférési pont rejtett módban van.

    Bővebb információért lásd a hozzáférési pont kézikönyvét, vagy lépjen kapcsolatba a Wi-Fi szolgáltatójával.

- Ellenőrizze, hogy a VAIO számítógép és a hozzáférési pont közötti kapcsolat létrejött-e. Bővebben lásd az Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása című szakaszt.

- A csatlakozási képességre hatással lehet a távolság, a fizikai akadályok, az eszköz konfiguráció, a rádióhullámok erőssége/interferenciája, a falak, futó alkalmazások stb.

  Vigye távolabb VAIO számítógépét az akadályoktól, vagy a hozzáférési pontokhoz közelebb.

- Nyissa meg a gombsávot, válassza ki aBeállítások gombot és(a hálózat ikont).

  Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hozzáférési pont.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?

- Engedélyezze a Wi-Fi funkciót.

  Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.

  Kapcsolja ki a Repülési üzemmód funkciót és a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt módosítsa Be beállításra.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

- VAIO számítógépén a Wi-Fi funkció használatához először be kell állítani a Wi-Fi.

  Ellenőrizze a számítógép vezeték nélküli beállításait. Bővebben lásd az Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása című szakaszt.

- Ha harmadik fél által gyártott vezeték nélküli LAN csatlakozási segédprogramot használ, távolítsa el azt.

  Ha csatlakozási segédprogramot is telepített, elképzelhető, hogy a Windows nem tudja beállítani a Wi-Fi. A segédprogram eltávolítása előtt jegyezze fel beállításait (például a biztonsági kulcsokat).

## Honnan tudhatom meg VAIO számítógépem beépített vezeték nélküli hálózati adapterének fizikai címét (MAC-címét)?

- Ha a hozzáférési ponton engedélyezve van a MAC-címen alapuló szűrés, akkor regisztrálja VAIO számítógépe MAC-címét a hozzáférési pont beállítási képernyőjén. Ellenkező esetben a számítógép nem tud csatlakozni a hozzáférési ponthoz.

  Nyissa meg a Parancssor menüt, gépelje be az „ipconfig /all” parancsot, majd nyomja meg az Enter gombot. A fizikai cím (MAC-cím) a Fizikai cím mezőben található a Vezeték nélküli Wi-Fi hálózati adapter alatt.

  A Parancssor megnyitásáról lásd Keresés/Kezdés Alkalmazások, Beállítások, vagy Fájlok.

## Mi a teendő, ha nem lehet lejátszani a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) keresztül fogadott filmeket vagy zeneszámokat, illetve ha megszakad a lejátszás? Miért lassú az adatátvitel?

- Vigye távolabb VAIO számítógépét az akadályoktól, vagy a hozzáférési pontokhoz közelebb.

  A csatlakozási képességre hatással lehet a távolság, a fizikai akadályok, az eszköz konfiguráció, a rádióhullámok erőssége/interferenciája, a falak, futó alkalmazások stb.

- Ha hozzáférési ponton keresztül csatlakozik, előfordulhat, hogy az eszköz átmenetileg túlterhelt, attól függően, hogy egyidejűleg hány eszköz kommunikál a hozzáférési ponton keresztül.Várjon egy kicsit, majd próbálja újra.

  Várjon egy kicsit és próbálja ismét.

- Változtassa meg a hozzáférési pont csatornabeállítását. A csatorna váltásával interferencia keletkezhet a vezeték nélküli hálózatban, vagy nőhet az adatátvitel sebessége.

  Ha hozzáférési adat csatorna interferencia történik, az adatátviteli sebesség csökkenhet.

- Ha hozzáférési pontja más hozzáférési pontokkal ütközik, módosítsa a hozzáférési csatornát.

  További információt a hozzáférési pont útmutatójában talál.

- Ellenőrizze, hogy nem üzemel-e mikrohullámú eszköz a Wi-Fi készülékek közelében.

  A Wi-Fi technológia által is használt 2,4 GHz frekvenciasávot több eszköz is használhatja. Ha mikrohullámú sütőt használ a Wi-Fi közelében, az adatátviteli sebesség lelassulhat, csökkenhet a hatótávolság vagy megszakadhat a kapcsolat.

## Mi a teendő, ha nem tudom a hozzáférési pont SSID azonosítóját vagy biztonsági kulcsát?

- A kulcs a hozzáférési pont beállítási képernyőjén megtalálható.

  További információt a hozzáférési pont útmutatójában talál.

## Mi a teendő, ha nem tudom VAIO számítógépemet csatlakoztatni egy hozzáférési ponthoz (vagy az internethez)?

- Lásd Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?.

- Ellenőrizze, hogy a hozzáférési pont be van-e kapcsolva.

- Ellenőrizze a hozzáférési pont beállításait.

  Az alábbi beállításokban VAIO számítógépe nem tud csatlakozni hozzáférési ponthoz, vagy a csatlakozás instabil lehet.

  - Ha a hozzáférési pont úgy van beállítva, hogy ne fogadjon el kapcsolódási kérelmet olyan eszköztől, amelynek SSID azonosítója „ANY”, és a VAIO számítógépnek vagy a hozzáférési pontnak „ANY” az SSID azonosítója.

  - A hozzáférési pont rejtett módban van.

    Bővebb információért lásd a hozzáférési pont kézikönyvét, vagy lépjen kapcsolatba a Wi-Fi szolgáltatójával.

- Ellenőrizze, hogy a VAIO számítógép és a hozzáférési pont közötti kapcsolat létrejött-e. Bővebben lásd az Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása című szakaszt.

- A csatlakozási képességre hatással lehet a távolság, a fizikai akadályok, az eszköz konfiguráció, a rádióhullámok erőssége/interferenciája, a falak, futó alkalmazások stb.

  Vigye távolabb VAIO számítógépét az akadályoktól, vagy a hozzáférési pontokhoz közelebb.

- Nyissa meg a gombsávot, válassza ki aBeállítások gombot és(a hálózat ikont).

  Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a hozzáférési pont.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## Mi a teendő, ha nem használható a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) funkció?

- Engedélyezze a Wi-Fi funkciót.

  Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.

  Kapcsolja ki a Repülési üzemmód funkciót és a Wi-Fi beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt módosítsa Be beállításra.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

- VAIO számítógépén a Wi-Fi funkció használatához először be kell állítani a Wi-Fi.

  Ellenőrizze a számítógép vezeték nélküli beállításait. Bővebben lásd az Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) kommunikáció indítása című szakaszt.

- Ha harmadik fél által gyártott vezeték nélküli LAN csatlakozási segédprogramot használ, távolítsa el azt.

  Ha csatlakozási segédprogramot is telepített, elképzelhető, hogy a Windows nem tudja beállítani a Wi-Fi. A segédprogram eltávolítása előtt jegyezze fel beállításait (például a biztonsági kulcsokat).

## Mi a teendő, ha nem használható a BLUETOOTH(R) funkció?

- Gondoskodjon arról, hogy a BLUETOOTH funkció engedélyezve legyen.

  Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.

  Kapcsolja ki a Repülési üzemmód funkciót és a Bluetooth beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt módosítsa Be beállításra.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

## Mi a teendő, ha más BLUETOOTH(R)-eszközök nem tudnak csatlakozni VAIO számítógépemhez?

- Lásd Mi a teendő, ha nem található a kommunikációhoz használni kívánt BLUETOOTH(R)-eszköz?.

- Ellenőrizze, hogy a hitelesítés (párosítás) az eszköz és VAIO számítógépe között megfelelően megtörtént-e.

  Egyes BLUETOOTH-eszközök hitelesítést igényelnek (párosítás) mielőtt más eszközhöz csatlakoztatják őket. Az ilyen eszközök csatlakoztatása előtt végezze el a hitelesítési eljárást.

- Ellenőrizze, hogy VAIO számítógépe engedélyezi-e BLUETOOTH-eszközöknek a számítógép felismerését.

  Válassza ki a(nyíl) lehetőséget az asztal értesítési területén, kattintson az egér jobb gombjával(a BLUETOOTH ikonra), és válassza ki a Beállítások megnyitása lehetőséget a beállítások megnyitására.

  Válassza ki a Beállítások fület, és ellenőrizze, hogy az A Bluetooth-eszközök láthatják a számítógépet jelölőnégyzet be van-e jelölve.

  Az Asztal megnyitásáról bővebben lásd Az Asztal megnyitása.

## Miért nem használható a BLUETOOTH(R) funkció a VAIO számítógépen normál felhasználói fiókkal bejelentkezve?

- Elképzelhető, hogy a BLUETOOTH funkciót a felhasználó nem tudja használni standard felhasználói fiókkal a VAIO számítógépen.

  Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.

## Miért lassú a BLUETOOTH(R)-kapcsolat?

- Az adatátvitel sebessége a két eszköz közötti távolságtól és/vagy tereptárgyaktól, a rádióhullám minőségétől, illetve az eszköz vagy alkalmazás konfigurációjától függ.

  Vigye VAIO számítógépét és a BLUETOOTH-eszközt egymáshoz közelebb.

- Ha a kommunikációhoz használni kívánt BLUETOOTH-eszköz által használt BLUETOOTH szabvány verziója eltér a VAIO számítógépen alkalmazott szabvány verziójától, a kommunikáció sebessége csökken.

- Ha a VAIO számítógép megfelel a nagy sebességű BLUETOOTH szabványnak, és teljesül a következő két feltétel, lehetséges a nagy sebességű kommunikáció. Vannak azonban olyan BLUETOOTH-profilok, amelyek nem támogatják a nagy sebességű kommunikációt.

  - Az a BLUETOOTH-eszköz, amellyel kommunikálni szeretne, támogatja a nagy sebességű BLUETOOTH technológiát.

  - A számítógépen engedélyezve van a Wi-Fi(R) (Vezeték nélküli helyi hálózat) és a BLUETOOTH funkció is.

## Mi a teendő, ha nem található a kommunikációhoz használni kívánt BLUETOOTH(R)-eszköz?

- Csökkentse a távolságot VAIO számítógépe és a BLUETOOTH-eszköz között 10 méterre.

  Ha a számítógép 10 méternél messzebb van a BLUETOOTH-eszköztől, nem lehetséges a kommunikáció.

  Elképzelhető, hogy a számítógép nem képes kommunikálni a BLUETOOTH-eszközzel még 10 méteres távolságon belül sem, mert nem megfelelő a rádióhullám minősége, vagy a környezet, falak, azok anyaga, vagy akár valamelyik alkalmazás akadályozza a jelek terjedését. Ilyen esetben vigye távolabb a számítógépet az akadálytól, vagy helyezze közelebb az eszközhöz.

- Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a BLUETOOTH funkció az eszközön, amelyikkel kommunikálni szeretne, és hogy az eszköz nincs-e energiatakarékos üzemmódban.

- Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH funkció engedélyezve van-e azon az eszközön, amellyel kommunikálni szeretne.

  További ismertetést az eszköz útmutatójában talál.

- Ha az eszköz, amelyikkel kommunikálni szeretne, már egy másik BLUETOOTH-eszközzel kommunikál, előfordulhat, hogy nem lehet megtalálni, vagy nem tud a VAIO számítógéppel is kommunikálni.

## Mi a teendő, ha az asztal értesítési területén nem látható a BLUETOOTH(R) ikon?

- Gondoskodjon arról, hogy a BLUETOOTH funkció engedélyezve legyen.

  Nyissa meg a gombsávot és válassza ki aBeállítások gombot.

  A jobb alsó sarokban válassza a Gépház lehetőséget, majd a bal oldali panelen válassza a Vezeték nélküli lehetőséget.

  Kapcsolja ki a Repülési üzemmód funkciót és a Bluetooth beállítást a Vezeték nélküli eszközök alatt módosítsa Be beállításra.

  A gombsáv megnyitásáról bővebben lásd A gombsáv megnyitása.

- Ellenőrizze a BLUETOOTH beállításokat.

  Nyissa meg a Vezérlőpult felületet, és válassza a Hardver és hang és Eszközök és nyomtatók lehetőséget.

  Az egér jobb oldali gombjával kattintson a számítógép ikonra, és válassza a Bluetooth-beállítások lehetőséget, illetve jelölje be a A Bluetooth ikon megjelenítése az értesítési területen jelölőnégyzetet.

  A Vezérlőpult megnyitásáról lásd A Vezérlőpult megnyitása.

## Miért nem használhatók a BLUETOOTH(R)-eszközök felhasználóváltás után?

- Ha nem jelentkezik ki a rendszerből felhasználóváltás előtt, a BLUETOOTH-eszközök nem fognak működni.

  Felhasználóváltás előtt mindig jelentkezzen ki.

## Mi a teendő, ha VAIO számítógépem nem tud vezeték nélküli WAN hálózatra csatlakozni?

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve.

- Ellenőrizze, hogy a micro SIM kártya támogat-e 3G vagy LTE adatforgalmat, ezeket telekom szolgáltatója aktiválta-e. A micro SIM kártya behelyezését feltétlenül az Micro SIM kártya behelyezése (Vezeték nélküli WAN eszközzel felszerelt modellek) címszó alatt leírt lépésekben végezze el.

- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a mobil térerő. Kérjen szolgáltatójától részletes felvilágosítást tartózkodási helyének lefedettségről.

- Ellenőrizze a Gépház képernyőn, hogy Repülési üzemmód funkció Kikapcsolva állapotban van-e.

- Ellenőrizze, hogy a Mobil szélessáv beállítás a Vezeték nélküli eszközök menüben Be állapotban van-e a Gépház képernyőn.

- Ellenőrizze a csatlakozáskezelő alkalmazásban, hogy az APN (Access Point Name) konfigurálása megfelelő-e. Ha nem, lépjen kapcsolatba telekom szolgáltatójával, és kérjen megfelelő APN beállításokat. További információk az adott alkalmazás súgójában érhetők el.

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozáskezelő alkalmazás észlelte-e a vezeték nélküli WAN (WWAN) modemet. Az alkalmazásnak rövid ideig eltarthat a vezeték nélküli WAN modem észlelése.

#### Tipp

- A vezeték nélküli WAN funkcióról Bővebben lásd az VAIO támogatási weboldalt.

## Mi a teendő, ha nem sikerül helyreállítási adathordozót létrehozni?

- Próbálkozzon az alábbiakkal:

  - Töltse le és telepítse a legújabb frissítéseket a VAIO Update használatával. Bővebben lásd a A VAIO Update használata fejezetet.

  - Indítsa újra a VAIO számítógépet. Ismét próbálja meg létrehozni a helyreállítási adathordozót.

  - Ha a külső optikai meghajtóhoz tápegység is van mellékelve, csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.

- Próbálkozzon más, megbízható adathordozóval.

- Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a VAIO online terméktámogatási webhelyét további információért.

## Mi a teendő, ha nem sikerül elindítani/végrehajtani a helyreállítást?

- Válassza le az összes szükségtelen külső eszközt VAIO számítógépéről.

- Próbálkozzon az alábbiakkal:

  - Ellenőrizze a helyreállítási adathordozók állapotát. Ha optikai lemezeket használ, ellenőrizze, hogy van-e por vagy sérülés a felületükön. Ha a lemezek nem tiszták, tisztítsa meg őket, majd próbálja meg ismét helyreállítani VAIO számítógépét.

  - Ha nem tudja helyreállítani VAIO számítógépét a helyreállítási területről, indítsa újra a számítógépet, és állítsa helyre újra a helyreállítási területről, vagy használja a helyreállítási adathordozókat.

  - Ha nem tudja helyreállítani VAIO számítógépét USB optikai meghajtó vagy USB flash meghajtó használatával, akkor a meghajtót csatlakoztassa másik USB-port vagy olyan USB-port (ha van), amelyik megfelel az USB 2.0 szabványnak. Majd kapcsolja ki a számítógépet és ismét próbálja meg helyreállítani. Bővebben lásd a Helyreállítás a helyreállítási területről fejezetet.

- Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a VAIO online terméktámogatási webhelyét további információért.

## Mi a teendő, ha a VAIO számítógép instabillá válik (a Windows nem indul el)?

- Próbálkozzon az alábbiakkal:

  - Állítsa vissza a számítógép rendszerfájljait.

    Használjon olyan visszaállítási pontot, amelyet azelőtt hozott létre, hogy a VAIO számítógép instabillá vált volna. Bővebben lásd a Rendszerfájlok visszaállítása a visszaállítási pont segítségével olyan esetben, amikor a Windows nem indítható fejezetet.

  - Állítsa helyre VAIO számítógépét egy biztonsági mentési rendszerképből, ha készített ilyen biztonsági mentést. További információk: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

    A biztonsági mentési rendszerkép létrehozása után készített vagy módosított fájlok nem állnak helyre.

    Ezeket a fájlokat külön kell mentenie a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) alkalmazással. Bővebben lásd a Adatok biztonsági mentése olyan esetben, amikor a Windows nem indítható fejezetet.

- Használja a VAIO hardverdiagnosztika (VAIO Hardware Diagnostics) programot a VAIO számítógép problémáinak azonosításához.

  - Ezzel a szoftverrel ellenőrizheti, hogy a számítógép hardverei (a processzor, a memória és a beépített tárolóeszköz) cserére szorulnak-e.

    A VAIO hardverdiagnosztika (VAIO Hardware Diagnostics) bekapcsolásához válassza ki az Eszközök (Tools) és VAIO hardverdiagnosztika (VAIO Hardware Diagnostics) lehetőségeket a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) menüben.

- Kövesse az utasításokat a Helyreállítás a helyreállítási területről fejezetben VAIO számítógépe helyreállításához.

  - Ha még nem készített biztonsági mentést az adatairól, akkor mentse értékes adatait a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használatával még a VAIO számítógép helyreállítása előtt. Bővebben lásd a Adatok biztonsági mentése olyan esetben, amikor a Windows nem indítható fejezetet.

    Ha a Windows biztonsági mentési funkciójával készített biztonsági mentést, még mielőtt VAIO számítógépe instabillá vált volna, de ezután még hozott létre új fájlt vagy módosított fájlokat, akkor mentse ezeket a fájlokat a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) segítségével.

  #### Megjegyzés

  - A VAIO számítógép helyreállításakor a beépített tárolóeszközön lévő összes adat törlődik.

## Mi a teendő, ha a VAIO számítógép instabillá válik (bár a Windows elindul)?

- Próbálkozzon az alábbiakkal:

  - Indítsa el a VAIO Care programot, és keressen megoldást. Bővebben lásd a A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care) fejezetet.

  - Állítsa vissza a számítógép rendszerfájljait.

    Használjon olyan visszaállítási pontot, amelyet azelőtt hozott létre, hogy a VAIO számítógép instabillá vált volna. Bővebben lásd a Rendszerfájlok visszaállítása a visszaállítási pont segítségével olyan esetben, amikor a Windows nem indítható fejezetet.

  - Távolítsa el azokat a frissen telepített szoftvereket vagy illesztőprogramokat, amelyek telepítését követően azt észlelte, hogy VAIO számítógépe instabillá vált.

  - Ha azok nem működnek megfelelően, telepítse újra a gyárilag telepített alkalmazásokat vagy illesztőprogramokat VAIO számítógépére. Bővebben lásd a Hogyan telepíthetők újra az eredeti alkalmazások és illesztőprogramok? fejezetet.

  - Állítsa helyre VAIO számítógépét egy biztonsági mentési rendszerképből, ha készített ilyen biztonsági mentést. További információk: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

- Ha a probléma továbbra is fennáll, kövesse a A VAIO számítógép frissítése ablakban megjelenő utasításokat, és telepítse újra az operációs rendszert.

  Ha a probléma azután is fennáll, hogy frissítette VAIO számítógépét, kövesse a Helyreállítás a helyreállítási területről fejezet utasításait, és állítsa helyre a számítógépet.

  A megvásárolt típustól függően előfordulhat, hogy a számítógép nem támogatja a frissítés funkciót.

  - Ha eddig még nem tette meg, hozzon létre helyreállítási adathordozókat. Lásd Helyreállítási adathordozók létrehozása.

  - Fontos adatairól készítsen biztonsági másolatot még VAIO számítógépének helyreállítása előtt. További információk: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

    #### Megjegyzés

    - A VAIO számítógép helyreállításakor a beépített tárolóeszközön lévő összes adat törlődik.

## Mi a teendő, ha nem sikerül helyreállítani a VAIO számítógépet a helyreállítási területről?

- Állítsa helyre VAIO számítógépét a helyreállítási adathordozókról, ha valamilyen alkalmazással módosította a helyreállítási területet, a gyárilag telepítettől eltérő operációs rendszert telepített, vagy formázta a beépített tárolóeszközt a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) használata nélkül.

- Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a VAIO online terméktámogatási webhelyét további információért.

## Hogyan lehet helyreállítási adathordozókat létrehozni?

- Helyreállítási adathordozókat a VAIO Care alkalmazás használatával hozhat létre. Bővebben lásd a Helyreállítási adathordozók létrehozása fejezetet.

## Hogyan állíthatom vissza VAIO számítógépem gyári alapértelmezett beállításait?

- A VAIO számítógépes rendszer visszaállításába kétféleképpen lehet belekezdeni: Helyreállítás helyreállítási adathordozóról és Helyreállítás a helyreállítási területről.

## Hogyan telepíthetők újra az eredeti alkalmazások és illesztőprogramok?

- Az előtelepített alkalmazások és illesztőprogramok a VAIO Care használatával telepíthetők újra. A helyreállításukhoz indítsa el a VAIO Care (A VAIO számítógép optimális állapotban tartása (VAIO Care)) eszközt, majd válassza a Speciális eszközök (Advanced Tools), Visszaállítás és helyreállítás (Restore and recovery) és az Alkalmazások és illesztőprogramok újratelepítése (Reinstall Applications and Drivers) lehetőséget.

  További információk a VAIO Care súgójában érhetők el.

## Mi a teendő, ha elfelejtettem a Windows-jelszót?

- A Windows-jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Ellenőrizze a jelszót, majd próbálja újra.

- A jelszó visszaállításához jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságú felhasználóként.

  - Ha minden rendszergazdai jelszót elfelejt, nem tudja visszaállítani a Windows-jelszavakat. Ilyen esetben rendszer-helyreállítást kell végrehajtania. Bővebben lásd az A helyreállítás áttekintése című szakaszt.

## Mi a teendő, ha megjelenik az „Enter Onetime Password” üzenet, és a Windows nem indul el, miután egymás után háromszor helytelenül adtam meg a bekapcsolási jelszavamat?

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 4 vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig a(Főkapcsoló) gombot. Ha VAIO számítógépe fel van szerelve tápfeszültség kijelzővel, ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva. Ezután indítsa újra a számítógépet, és adja meg a jelszót.

  A jelszó kisbetű-nagybetű érzékeny, így ellenőrizze, hogy helyesen és pontosan írta-e be a jelszót.

- Ha elfelejti a bekapcsolási jelszót, nem tudja elindítani VAIO számítógépét. Bővebben lásd az Mi a teendő, ha elfelejtettem a VAIO számítógépem elindításához szükséges bekapcsolási jelszót? című szakaszt.

## Mi a teendő, ha elfelejtettem a VAIO számítógépem elindításához szükséges bekapcsolási jelszót?

- Ha elfelejti a jelszót (A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása), a továbbiakban nem tudja elindítani a VAIO számítógépet.

  - Ha elfelejtette jelszavát:

    Adja meg a számítógép jelszavát és állítsa vissza a felhasználói jelszót a BIOS beállítási képernyőn.

  - Ha elfelejtette a számítógép jelszavát:

    A jelszót térítés ellenében vissza kell állítani. A jelszó visszaállításához lépjen kapcsolatba egy hivatalos Sony szervizzel vagy ügyfélszolgálattal.

## Mi a teendő, ha elfelejtettem a VAIO számítógépem elindításához szükséges bekapcsolási jelszót?

- Ha elfelejti a jelszót (A bekapcsolási jelszó megadása és megváltoztatása), a továbbiakban nem tudja elindítani a VAIO számítógépet.

  - Ha elfelejtette jelszavát:

    Adja meg a számítógép jelszavát és állítsa vissza a felhasználói jelszót a BIOS beállítási képernyőn.

  - Ha elfelejtette a számítógép jelszavát:

    A jelszót térítés ellenében vissza kell állítani. A jelszó visszaállításához lépjen kapcsolatba egy hivatalos Sony szervizzel vagy ügyfélszolgálattal.

## Mi a teendő, ha a VAIO számítógép nem ismeri fel az USB-eszközt?

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be van-e kapcsolva, és a saját tápellátásáról működik-e.

  - Ha például digitális kamerát használ, ellenőrizze, hogy fel van-e töltve a kamera akkumulátora.

  - Ha nyomtatót használ, ellenőrizze, hogy a tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz.

- Lehetséges, hogy az USB-eszköz használata előtt telepítenie kell az eszköz illesztőprogramját. További ismertetést az USB-eszköz útmutatójában talál.

- Próbálja ki a VAIO számítógép másik USB-port. Előfordulhat, hogy ahhoz a porthoz van telepítve illesztőprogram, amelyhez első alkalommal csatlakoztatta az eszközt.

- Az USB-elosztók (hubok) a tápellátás elosztási problémája miatt megakadályozhatják az eszközök működését. Célszerű közvetlenül, hub használata nélkül csatlakoztatni az eszközt a VAIO számítógéphez.

## Mi a teendő, ha nem tudok kinyomtatni egy dokumentumot?

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató kompatibilis-e a VAIO számítógépén telepített Windows operációs rendszerrel.

- Amikor új nyomtatót csatlakoztat, először mindig be kell állítania a nyomtató illesztőprogramot.

  A nyomtató illesztőprogramjának telepítésével kapcsolatban bővebb információt a nyomtató útmutatójában vagy a gyártó webhelyén talál.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtatóbeállítások helyesek-e.

  A nyomtatóbeállításokról bővebben lásd a nyomtatóhoz kapott kézikönyvet.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

  További ismertetést a nyomtató útmutatójában talál.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató tápegysége csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz, és hogy a tápegység csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató online vagy üzemkész állapotú-e.

  Ezután a nyomtató útmutatója szerint ellenőrizze, hogy a nyomtató helyesen van-e beállítva.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva Beállítás alapértelmezett nyomtatóként.

  További információk: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e a helyi hálózathoz (LAN).

  Ha a nyomtató közvetlenül csatlakozik a helyi hálózathoz (LAN), ellenőrizze, hogy az útválasztó jól működik-e.

  Ha a nyomtató nyomtatószerverhez csatlakozik, ellenőrizze nincs-e hibaüzenet a nyomtató szerveren.

- Ellenőrizze, hogy az alkalmazás megfelelően működik-e.

  Elképzelhető, hogy az alkalmazás nem támogatja a dokumentum formátumát. Ebben az esetben a dokumentum nem nyomtatódik ki megfelelően.

  Lépjen kapcsolatba az alkalmazás kiadójával, vagy forduljon a nyomtató gyártójához.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtatóhoz tartozó printer port van-e kiválasztva.

  A nyomtató port beállításokról bővebben lásd a nyomtató kézikönyvét, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.

## Mi a teendő, ha a VAIO számítógép nem ismeri fel az USB-eszközt?

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz be van-e kapcsolva, és a saját tápellátásáról működik-e.

  - Ha például digitális kamerát használ, ellenőrizze, hogy fel van-e töltve a kamera akkumulátora.

  - Ha nyomtatót használ, ellenőrizze, hogy a tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózati csatlakozóaljzathoz.

- Lehetséges, hogy az USB-eszköz használata előtt telepítenie kell az eszköz illesztőprogramját. További ismertetést az USB-eszköz útmutatójában talál.

- Próbálja ki a VAIO számítógép másik USB-port. Előfordulhat, hogy ahhoz a porthoz van telepítve illesztőprogram, amelyhez első alkalommal csatlakoztatta az eszközt.

- Az USB-elosztók (hubok) a tápellátás elosztási problémája miatt megakadályozhatják az eszközök működését. Célszerű közvetlenül, hub használata nélkül csatlakoztatni az eszközt a VAIO számítógéphez.

## Mi a teendő, ha nem tudok kinyomtatni egy dokumentumot?

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató kompatibilis-e a VAIO számítógépén telepített Windows operációs rendszerrel.

- Amikor új nyomtatót csatlakoztat, először mindig be kell állítania a nyomtató illesztőprogramot.

  A nyomtató illesztőprogramjának telepítésével kapcsolatban bővebb információt a nyomtató útmutatójában vagy a gyártó webhelyén talál.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtatóbeállítások helyesek-e.

  A nyomtatóbeállításokról bővebben lásd a nyomtatóhoz kapott kézikönyvet.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

  További ismertetést a nyomtató útmutatójában talál.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató tápegysége csatlakoztatva van-e a nyomtatóhoz, és hogy a tápegység csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató online vagy üzemkész állapotú-e.

  Ezután a nyomtató útmutatója szerint ellenőrizze, hogy a nyomtató helyesen van-e beállítva.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva Beállítás alapértelmezett nyomtatóként.

  További információk: Windows súgó és támogatás (A Windows súgó és támogatás megnyitása).

- Ellenőrizze, hogy a nyomtató csatlakozik-e a helyi hálózathoz (LAN).

  Ha a nyomtató közvetlenül csatlakozik a helyi hálózathoz (LAN), ellenőrizze, hogy az útválasztó jól működik-e.

  Ha a nyomtató nyomtatószerverhez csatlakozik, ellenőrizze nincs-e hibaüzenet a nyomtató szerveren.

- Ellenőrizze, hogy az alkalmazás megfelelően működik-e.

  Elképzelhető, hogy az alkalmazás nem támogatja a dokumentum formátumát. Ebben az esetben a dokumentum nem nyomtatódik ki megfelelően.

  Lépjen kapcsolatba az alkalmazás kiadójával, vagy forduljon a nyomtató gyártójához.

- Ellenőrizze, hogy a nyomtatóhoz tartozó printer port van-e kiválasztva.

  A nyomtató port beállításokról bővebben lásd a nyomtató kézikönyvét, vagy lépjen kapcsolatba a gyártóval.