# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή VAIO και να διατηρήσετε την κατάσταση του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε.

#### Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Αναστολή λειτουργίας.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, θα σβήσει κατά τη μετάβαση του υπολογιστή σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

#### Για να επιστρέψετε στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια).

#### Σημείωση

- Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής VAIO θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Με αυτήν την ενέργεια διαγράφονται όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα.

- Από προεπιλογή, όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αδρανοποίησης. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ο υπολογιστής ενδεχομένως να μην εισέλθει σε κατάσταση Αδρανοποίησης.

  Αν συμβεί αυτό και εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί, προκαλώντας απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων.

  Όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία, αποθηκεύετε συχνά τα δεδομένα σας.

- Πριν μετακινήσετε τον υπολογιστή VAIO, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, προκειμένου να αποφύγετε προσκρούσεις ή κραδασμούς της μονάδας του σκληρού δίσκου ενώ αυτή λειτουργεί. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβησμένη.

#### Υπόδειξη

- Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας, όταν λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα.

- Μπορείτε επίσης να θέσετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας με τους παρακάτω χειρισμούς.

  - Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια) (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

  - Κλείστε το καπάκι της οθόνης LCD. Ο υπολογιστής θα εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή VAIO από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας, ανοίγοντας το καπάκι της οθόνης LCD. (Για τα μοντέλα SVF14N/SVF15N, ακόμη κι αν ανοίξετε την οθόνη LCD, ο υπολογιστής δεν επιστρέφει στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας 24 ώρες μετά τη μετάβασή του σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.)

  Για να αλλάξετε την ενέργεια που εκτελείται κατά το άνοιγμα του καπακιού της οθόνης LCD, εκκινήστε το VAIO Control Center και αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην ενότητα Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Σημειώσεις για τον χρήση της παροχής ρεύματος
- Σημειώσεις για τον κατάσταση αναστολής λειτουργίας
- Παράταση της διάρκειας ισχύος της μπαταρίας
- Αλλαγή των ρυθμίσεων Intel Smart Connect Technology (Αναστολής λειτουργίας)
- Αλλαγή των ρυθμίσεων αδρανοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας