#

# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Τρόπος χρήσης

### Windows 8: Βασικές πληροφορίες

#### Λογαριασμός χρήστη

- Εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft
- Πληροφορίες για την τύπους λογαριασμού χρηστών

#### Ισχύς

- Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)
- Επανεκκίνηση του υπολογιστή VAIO
- Είσοδος σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, τερματισμός λειτουργίας ή επανεκκίνηση
- Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

#### Οθόνη

- Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη
- Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας

#### Internet

- Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store

#### Κωδικός πρόσβασης

- Εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft
- Πληροφορίες για την τύπους λογαριασμού χρηστών

#### Εφαρμογές

- Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία
- Εναλλαγή εφαρμογών
- Προβολή ανοιχτών εφαρμογών
- Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store
- Άνοιγμα των μενού εφαρμογών
- Κλείσιμο εφαρμογών
- Εναλλαγή λογαριασμών χρηστών

#### Windows

- Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows

#### Μενού

- Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη
- Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου
- Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας
- Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης

#### Windows 8

- Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)
- Επανεκκίνηση του υπολογιστή VAIO
- Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

#### Store

- Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store
- Εναλλαγή λογαριασμών χρηστών

#### Βοήθεια και υποστήριξη των

- Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows

### Περιγραφή μερών

#### Υπολογιστής VAIO

- Μέρη και χειριστήρια στην πίσω όψη
- Μέρη και χειριστήρια στο κάτω μέρος
- Μέρη και χειριστήρια στα πλαϊνά
- Μέρη και χειριστήρια στο μπροστινό μέρος

### Αρχική ρύθμιση

#### Υπολογιστής VAIO

- Πληροφορίες για την περιστροφή της οθόνης LCD
- Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων
- Έλεγχος παρεχόμενων στοιχείων
- Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως tablet
- Διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας

#### Ισχύς

- Σύνδεση με παροχή ρεύματος
- Φόρτιση της μπαταρίας
- Ενεργοποίηση του υπολογιστή VAIO
- Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)

#### Μπαταρία

- Φόρτιση της μπαταρίας
- Σημειώσεις για τη χρήση της μπαταρίας

#### Οθόνη

- Πληροφορίες για την περιστροφή της οθόνης LCD
- Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων
- Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως tablet

#### Παρεχόμενα στοιχεία

- Έλεγχος παρεχόμενων στοιχείων

#### Πίνακας αφής

- Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως tablet

#### Windows 8

- Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)

### Δίκτυο / Internet

#### Internet

- Χρήση της εφαρμογής προστασίας από ιούς για τον υπολογιστή VAIO
- Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)
- Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet
- Πληροφορίες για την δίκτυο (LAN)
- Απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Διακοπή επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store
- Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

#### LAN

- Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)
- Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet
- Πληροφορίες για την δίκτυο (LAN)
- Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

#### Wi-Fi

- Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet
- Απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Διακοπή επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

#### Εφαρμογές

- Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store

#### Store

- Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store

### Συνδέσεις

#### Υπολογιστής VAIO

- Χρήση της θύρα LAN (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

#### Ισχύς

- Σύνδεση με παροχή ρεύματος

#### Οθόνη

- Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI
- Σημειώσεις για τον οθόνη LCD
- Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών
- Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας οθόνης
- Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI

#### HDMI

- Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI
- Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI

#### Περιφερειακή συσκευή

- Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης
- Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου
- Σημειώσεις για τον οθόνη LCD
- Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών
- Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας οθόνης
- Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI

#### CD/DVD/BD

- Σύνδεση εξωτερικής μονάδας δίσκου

#### Ήχος

- Σύνδεση εξωτερικών ηχείων/ακουστικών/σετ ακουστικών-μικροφώνου
- Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης
- Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου

#### Ηχεία

- Σύνδεση εξωτερικών ηχείων/ακουστικών/σετ ακουστικών-μικροφώνου

#### Ακουστικά

- Σύνδεση εξωτερικών ηχείων/ακουστικών/σετ ακουστικών-μικροφώνου

#### Οπτική ψηφιακή έξοδος

- Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης

#### Internet

- Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)
- Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet
- Πληροφορίες για την δίκτυο (LAN)
- Απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Διακοπή επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

#### LAN

- Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)
- Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet
- Πληροφορίες για την δίκτυο (LAN)
- Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Χρήση της θύρα LAN (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

#### Wi-Fi

- Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet
- Απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Διακοπή επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)
- Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

#### BLUETOOTH

- Πληροφορίες για την λειτουργία BLUETOOTH(R)
- Επικοινωνία με άλλη συσκευή BLUETOOTH(R), όπως ένα ποντίκι
- Πληροφορίες για την ασφάλεια BLUETOOTH(R)
- Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH(R)
- Διακοπή επικοινωνίας μέσω BLUETOOTH(R)

#### USB

- Φόρτιση συσκευής USB
- Σύνδεση συσκευής USB

### Ρυθμίσεις

#### Λογαριασμός χρήστη

- Εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft

#### Υπολογιστής VAIO

- Προβολή των πληροφοριών συστήματος
- Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές
- Προσαρμογή του υπολογιστή VAIO
- Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO
- Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)
- Χρήση του VAIO Update
- Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

#### Ισχύς

- Σημειώσεις για τον κατάσταση αναστολής λειτουργίας
- Επιλογή σχεδίου ενέργειας
- Σημειώσεις για τον χρήση της παροχής ρεύματος
- Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

#### Οθόνη

- Εμφάνιση καθαρών και ζωντανών εικόνων (μοντέλα με εγκατεστημένο το X-Reality for mobile)
- Αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης LCD
- Σημειώσεις για τη χρήση της οθόνης αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Αύξηση του μεγέθους του κειμένου (DPI) (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης LCD
- Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI
- Σημειώσεις για τον οθόνη LCD
- Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών
- Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας οθόνης
- Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI
- Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας στην οθόνη
- Πληροφορίες για την ενσωματωμένους αισθητήρες
- Σημειώσεις για τον ενσωματωμένους αισθητήρες

#### HDMI

- Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI
- Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI

#### Περιφερειακή συσκευή

- Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης
- Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου
- Σημειώσεις για τον οθόνη LCD
- Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών
- Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας οθόνης
- Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI

#### CD/DVD/BD

- Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές

#### Ήχος

- Ρύθμιση της έντασης ήχου στα Windows
- Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης
- Ρύθμιση της έντασης ήχου του μικροφώνου
- Ρύθμιση της έντασης ήχου των ηχείων
- Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου
- Αναπαραγωγή βελτιστοποιημένου ήχου για τον υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ClearAudio+

#### Ηχεία

- Ρύθμιση της έντασης ήχου των ηχείων
- Αναπαραγωγή βελτιστοποιημένου ήχου για τον υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ClearAudio+

#### Μικρόφωνο

- Ρύθμιση της έντασης ήχου του μικροφώνου

#### Οπτική ψηφιακή έξοδος

- Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης

#### Κουμπί

- Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

#### Ανάκτηση

- Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

#### Πληκτρολόγιο

- Αλλαγή των ρυθμίσεων οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου (Μοντέλα που διαθέτουν πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό)

#### Επιφάνεια αφής

- Χρήση της Επιφάνειας αφής
- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της επιφάνειας αφής
- Απενεργοποίηση της λειτουργίας αγγίγματος του Επιφάνειας αφής
- Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας με κινήσεις των δακτύλων

#### Κάμερα

- Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας

#### Internet

- Χρήση της εφαρμογής προστασίας από ιούς για τον υπολογιστή VAIO

#### Κωδικός πρόσβασης

- Δημιουργία/Αλλαγή/Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης στα Windows
- Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης
- Εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft
- Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

#### Μονάδα μνήμης

- Προβολή των πληροφοριών συστήματος

#### BIOS

- Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές
- Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης
- Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST
- Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

#### Σέρβις και υποστήριξη

- Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO
- Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)
- Χρήση του VAIO Update

#### Πίνακας αφής

- Σημειώσεις για τη χρήση της οθόνης αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Αύξηση του μεγέθους του κειμένου (DPI) (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

#### Αισθητήρας

- Πληροφορίες για την ενσωματωμένους αισθητήρες
- Σημειώσεις για τον ενσωματωμένους αισθητήρες

#### Ασφάλεια

- Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO

#### Μενού

- Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου

#### Windows 8

- Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

### Αντίγραφα ασφαλείας / Ανάκτηση

#### Υπολογιστής VAIO

- Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές
- Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)
- Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

#### CD/DVD/BD

- Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές

#### Κουμπί

- Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

#### Ανάκτηση

- Απομάκρυνση δεδομένων αποκατάστασης για την απελευθέρωση χώρου στο δίσκο
- Αποκατάσταση από τα Μέσων αποκατάστασης
- Πληροφορίες για την αποκατάσταση
- Δημιουργία Μέσων αποκατάστασης
- Έλεγχος του μεγέθους της περιοχής αποκατάστασης
- Σημειώσεις για την αποκατάσταση
- Ανανέωση του υπολογιστή VAIO
- Αποκατάσταση από την περιοχή αποκατάστασης
- Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

#### BIOS

- Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές
- Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

#### Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

- Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων σας όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows
- Δημιουργία σημείου επαναφοράς
- Πληροφορίες για τους τύπους των αντιγράφων ασφαλείας
- Πληροφορίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
- Επαναφορά αρχείων συστήματος μέσω του σημείου επαναφοράς όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows
- Επαναφορά δεδομένων με το εργαλείο VAIO Data Restore Tool

#### Σέρβις και υποστήριξη

- Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)

#### Ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης

- Δημιουργία διαμερισμάτων
- Δημιουργία άλλων μονάδων (Τροποποίηση διαμερισμάτων)
- Απομάκρυνση δεδομένων αποκατάστασης για την απελευθέρωση χώρου στο δίσκο
- Έλεγχος του μεγέθους της περιοχής αποκατάστασης

#### Διαμέρισμα

- Δημιουργία διαμερισμάτων
- Δημιουργία άλλων μονάδων (Τροποποίηση διαμερισμάτων)

#### Ανανέωση

- Πληροφορίες για την αποκατάσταση
- Ανανέωση του υπολογιστή VAIO

### Ασφάλεια

#### Υπολογιστής VAIO

- Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)
- Χρήση του VAIO Update

#### Internet

- Χρήση της εφαρμογής προστασίας από ιούς για τον υπολογιστή VAIO

#### Κωδικός πρόσβασης

- Δημιουργία/Αλλαγή/Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης στα Windows
- Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης
- Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

#### BIOS

- Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης
- Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

#### Σέρβις και υποστήριξη

- Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)
- Χρήση του VAIO Update

### Άλλες λειτουργίες

#### Υπολογιστής VAIO

- Χρήση της θύρα LAN (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

#### Ισχύς

- Φόρτιση της μπαταρίας
- Ενεργοποίηση του υπολογιστή VAIO
- Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)
- Επανεκκίνηση του υπολογιστή VAIO
- Λίστα καταστάσεων ενδεικτικής λυχνίας φόρτισης
- Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας
- Αλλαγή των ρυθμίσεων Intel Smart Connect Technology (Αναστολής λειτουργίας)
- Αλλαγή των ρυθμίσεων αδρανοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- Πληροφορίες για την κατάσταση αναστολής λειτουργίας

#### Μπαταρία

- Έλεγχος της χωρητικότητας φόρτισης της μπαταρίας
- Φόρτιση της μπαταρίας
- Παράταση της διάρκειας ισχύος της μπαταρίας
- Λίστα καταστάσεων ενδεικτικής λυχνίας φόρτισης
- Αλλαγή των ρυθμίσεων Intel Smart Connect Technology (Αναστολής λειτουργίας)
- Αλλαγή των ρυθμίσεων αδρανοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας
- Πληροφορίες για την κατάσταση αναστολής λειτουργίας
- Παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

#### Οθόνη

- Σημειώσεις για τη χρήση της οθόνης αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Πληροφορίες για την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

#### Πληκτρολόγιο

- Εισαγωγή χαρακτήρων με χειρισμούς από την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Συνδυασμοί και λειτουργίες με το πλήκτρο Fn

#### Επιφάνεια αφής

- Χρήση της Επιφάνειας αφής

#### Κάμερα

- Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας
- Σημειώσεις για την ενσωματωμένη κάμερα

#### LAN

- Χρήση της θύρα LAN (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

#### USB

- Φόρτιση συσκευής USB
- Σύνδεση συσκευής USB

#### Κάρτα μνήμης

- Αφαίρεση καρτών μνήμης SD
- Εισαγωγή καρτών μνήμης SD
- Σημειώσεις για τη χρήση των καρτών μνήμης SD

#### Ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης

- Δημιουργία διαμερισμάτων
- Δημιουργία άλλων μονάδων (Τροποποίηση διαμερισμάτων)

#### Πίνακας αφής

- Εισαγωγή χαρακτήρων με χειρισμούς από την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Σημειώσεις για τη χρήση της οθόνης αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Πληροφορίες για την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

#### Διαμέρισμα

- Δημιουργία διαμερισμάτων
- Δημιουργία άλλων μονάδων (Τροποποίηση διαμερισμάτων)

#### NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα

- Απενεργοποίηση NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC)
- Πληροφορίες για την Λειτουργίες με ένα άγγιγμα (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC)
- Χρήση της τεχνολογίας NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC)
- Σημειώσεις για τον NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC)
- Πληροφορίες για την NFC (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC)

#### Windows

- Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows

#### Windows 8

- Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)
- Επανεκκίνηση του υπολογιστή VAIO
- Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

#### Βοήθεια και υποστήριξη των

- Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows

#### Πένα

- Πώς να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα (Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα)
- Αντικατάσταση της μπαταρίας της γραφίδας (Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα)
- Εκκίνηση της εφαρμογής λήψης σημειώσεων (VAIO Paper)
- Αποκοπή εικόνας που παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή (VAIO Clip)

### Ειδοποιήσεις

#### Διαβάστε πρώτα αυτό

- Πληροφορίες για την αυτό το εγχειρίδιο

#### Υπολογιστής VAIO

- Έλεγχος παρεχόμενων στοιχείων
- Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO
- Διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας

#### Φροντίδα και συντήρηση

- Καθαρισμός του υπολογιστή VAIO/της οθόνης LCD

#### Σημαντική σημείωση

- Εμπορικά σήματα
- Πληροφορίες για την άδεια χρήσης του λογισμικού
- Πληροφορίες για την πρόγραμμα ENERGY STAR(R)
- Πληροφορίες ασφαλείας
- Χειρισμός της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης

#### Σέρβις και υποστήριξη

- Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO
- Πληροφορίες για την ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης
- Επίλυση κοινών προβλημάτων του υπολογιστή VAIO

#### Δήλωση προϊόντος

- Πληροφορίες για την ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης

#### Παρεχόμενα στοιχεία

- Έλεγχος παρεχόμενων στοιχείων

#### Ασφάλεια

- Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Υλικό

#### Ισχύς

- Τι πρέπει να κάνω αν δεν ενεργοποιείται ο υπολογιστής VAIO (η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει με πράσινο χρώμα);
- Γιατί απενεργοποιείται αυτόματα ο υπολογιστής VAIO;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να απενεργοποιήσω τον υπολογιστή VAIO;
- Γιατί εμφανίζεται ένα μήνυμα και δεν πραγματοποιείται εκκίνηση των Windows όταν ενεργοποιώ τον υπολογιστή VAIO;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν ενεργοποιείται ο υπολογιστής VAIO ή αν δεν λειτουργεί το κουμπί λειτουργίας (η ενδεικτική λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει γρήγορα);
- Τι πρέπει να κάνω αν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει με πράσινο χρώμα όταν πατάω το κουμπί λειτουργίας, αλλά η οθόνη παραμένει κενή;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι διαθέσιμη η κατάσταση Αδρανοποίησης ή αν ο υπολογιστής μου VAIO δεν εισέρχεται σε κατάσταση Αδρανοποίησης;
- Τι πρέπει να κάνω αν ο υπολογιστής μου VAIO δεν επανέρχεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας με ενέργειες μέσω του πληκτρολογίου ή της επιφάνειας αφής κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας;
- Τι πρέπει να κάνω αν εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)) όταν ενεργοποιώ τον υπολογιστή VAIO;

#### Μπαταρία

- Τι πρέπει να κάνω αν η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη;
- Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα λειτουργίας του υπολογιστή VAIO και η συχνότητα του ρολογιού της μονάδας CPU όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν λειτουργεί η μπαταρία μου;

#### Οθόνη

- Τι πρέπει να κάνω αν δεν προβάλλονται τα βίντεο στην οθόνη του υπολογιστή;
- Τι πρέπει να κάνω αν η οθόνη του υπολογιστή μου δεν εμφανίζει καμία εικόνα;
- Τι πρέπει να κάνω αν η οθόνη του υπολογιστή μου τρεμοσβήνει ή γίνεται λευκή; (για μοντέλα με επιταχυντή γραφικών Intel)
- Γιατί η φωτεινότητα της οθόνης LCD αλλάζει αυτόματα;
- Τι πρέπει να κάνω αν οι καταγεγραμμένες εικόνες τρεμοπαίζουν;
- Τι πρέπει να κάνω αν οι καταγεγραμμένες εικόνες περιέχουν διακεκομμένα καρέ και διακοπές ήχου;
- Τι πρέπει να κάνω αν η οθόνη αφής δεν λειτουργεί σωστά; (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)
- Γιατί το εικονοσκόπιο δεν εμφανίζει εικόνες ή εμφανίζει εικόνες χαμηλής ποιότητας;
- Πώς μπορώ να αλλάξω τη φωτεινότητα της οθόνης LCD;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται καμία εικόνα στην εξωτερική οθόνη ή στην οθόνη της τηλεόρασης;
- Τι πρέπει να κάνω αν ορισμένα στοιχεία δεν χωρούν στην οθόνη του υπολογιστή;
- Γιατί σημειώνονται διακοπές στον ήχο ή/και προβάλλονται διακεκομμένα καρέ κατά την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, όπως αυτά που έχουν εγγραφεί με την ψηφιακή βιντεοκάμερα AVCHD;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται καμία εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασής μου ή στην εξωτερική οθόνη που είναι συνδεδεμένη στη θύρα εξόδου HDMI;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν πραγματοποιείται ομαλή αναπαραγωγή των βίντεο;
- Τι πρέπει να κάνω αν τα χρωματικά ντεγκραντέ δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη του υπολογιστή;
- Γιατί δεν περιστρέφεται η οθόνη του υπολογιστή;

#### HDMI

- Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται καμία εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασής μου ή στην εξωτερική οθόνη που είναι συνδεδεμένη στη θύρα εξόδου HDMI;

#### Ήχος

- Τι πρέπει να κάνω αν υπάρχουν διακοπές στον ήχο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο ή ήχου;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν ακούγεται ήχος από μια ψηφιακή συσκευή ήχου που είναι συνδεδεμένη στην ψηφιακή θύρα εξόδου, όπως για παράδειγμα στη θύρα εξόδου HDMI;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν λειτουργεί το μικρόφωνό μου;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία ή από τα ακουστικά;
- Τι πρέπει να κάνω αν ακούγεται επιστροφή μικροφώνου από τα ηχεία όταν χρησιμοποιώ το μικρόφωνό μου;

#### Μικρόφωνο

- Τι πρέπει να κάνω αν δεν λειτουργεί το μικρόφωνό μου;
- Τι πρέπει να κάνω αν ακούγεται επιστροφή μικροφώνου από τα ηχεία όταν χρησιμοποιώ το μικρόφωνό μου;

#### Πληκτρολόγιο

- Τι πρέπει να κάνω αν παγώσει η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή VAIO;
- Τι πρέπει να κάνω αν ο δείκτης δεν κινείται;
- Τι πρέπει να κάνω αν η διαμόρφωση του πληκτρολογίου μου είναι εσφαλμένη;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να καταχωρίσω ορισμένους χαρακτήρες με το πληκτρολόγιό μου;

#### Επιφάνεια αφής

- Τι πρέπει να κάνω αν παγώσει η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή VAIO;
- Γιατί δεν είναι δυνατή η χρήση της επιφάνειας αφής;
- Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω το επιφάνειας αφής;
- Πώς μπορώ να αποφύγω τα κλικ που προκαλούνται ακούσια από το ελαφρύ άγγιγμα του επιφάνειας αφής;
- Τι πρέπει να κάνω αν ο δείκτης δεν κινείται;

#### Κάμερα

- Τι πρέπει να κάνω αν οι καταγεγραμμένες εικόνες τρεμοπαίζουν;
- Γιατί είναι χαμηλή η ποιότητα των καταγεγραμμένων εικόνων;
- Τι πρέπει να κάνω αν οι καταγεγραμμένες εικόνες περιέχουν διακεκομμένα καρέ και διακοπές ήχου;
- Γιατί το εικονοσκόπιο δεν εμφανίζει εικόνες ή εμφανίζει εικόνες χαμηλής ποιότητας;
- Γιατί αναστέλλεται στιγμιαία η είσοδος βίντεο από την ενσωματωμένη κάμερα;

#### LAN

- Πώς μπορώ να βρω τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) της ενσωματωμένης διασύνδεσης ασύρματου δικτύου του υπολογιστή μου VAIO;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών ή κομματιών ήχου που λαμβάνονται μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN) ή αν η αναπαραγωγή τους διακόπτεται; Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν γνωρίζω το αναγνωριστικό SSID ή το κλειδί ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να συνδέσω τον υπολογιστή VAIO σε ένα σημείο πρόσβασης (ή στο Internet);
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);

#### Wi-Fi

- Πώς μπορώ να βρω τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) της ενσωματωμένης διασύνδεσης ασύρματου δικτύου του υπολογιστή μου VAIO;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών ή κομματιών ήχου που λαμβάνονται μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN) ή αν η αναπαραγωγή τους διακόπτεται; Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν γνωρίζω το αναγνωριστικό SSID ή το κλειδί ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να συνδέσω τον υπολογιστή VAIO σε ένα σημείο πρόσβασης (ή στο Internet);
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);

#### BLUETOOTH

- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία BLUETOOTH(R);
- Τι πρέπει να κάνω αν άλλες συσκευές BLUETOOTH(R) δεν μπορούν να συνδεθούν με τον υπολογιστή VAIO;
- Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία BLUETOOTH(R) όταν συνδέομαι στον υπολογιστή VAIO με λογαριασμό κοινού χρήστη;
- Γιατί είναι αργή η σύνδεσή μου μέσω BLUETOOTH(R);
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να βρω τη συσκευή BLUETOOTH(R) με την οποία θέλω να επικοινωνήσω;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο BLUETOOTH(R) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας;
- Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις συσκευές BLUETOOTH(R) όταν πραγματοποιώ εναλλαγή χρηστών;

#### Κωδικός πρόσβασης

- Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης στα Windows;
- Τι πρέπει να κάνω αν εμφανιστεί το μήνυμα Enter Onetime Password και τα Windows δεν ξεκινούν αφού εισάγω λάθος κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης τρεις συνεχόμενες φορές;
- Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης για να εκκινήσω τον υπολογιστή VAIO;

#### BIOS

- Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης για να εκκινήσω τον υπολογιστή VAIO;

#### USB

- Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να φορτίσω τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, η οποία υποστηρίζει τη φόρτιση USB;

#### Κάρτα μνήμης

- Γιατί δεν είναι δυνατή η εγγραφή δεδομένων σε μια κάρτα μνήμης;

#### Λογισμικό

- Γιατί σημειώνονται διακοπές στον ήχο ή/και προβάλλονται διακεκομμένα καρέ κατά την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, όπως αυτά που έχουν εγγραφεί με την ψηφιακή βιντεοκάμερα AVCHD;

#### Υπολογιστής

- Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα λειτουργίας του υπολογιστή VAIO και η συχνότητα του ρολογιού της μονάδας CPU όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία;

#### Πίνακας αφής

- Τι πρέπει να κάνω αν η οθόνη αφής δεν λειτουργεί σωστά; (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

#### NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα

- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη τεχνολογία NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα;

#### Αισθητήρας

- Γιατί η ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα δεν δείχνει τη σωστή κατεύθυνση;
- Γιατί δεν περιστρέφεται η οθόνη του υπολογιστή;

### Εφαρμογές

#### Οθόνη

- Γιατί σημειώνονται διακοπές στον ήχο ή/και προβάλλονται διακεκομμένα καρέ κατά την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, όπως αυτά που έχουν εγγραφεί με την ψηφιακή βιντεοκάμερα AVCHD;

#### Λογισμικό

- Γιατί σημειώνονται διακοπές στον ήχο ή/και προβάλλονται διακεκομμένα καρέ κατά την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, όπως αυτά που έχουν εγγραφεί με την ψηφιακή βιντεοκάμερα AVCHD;
- Τι πρέπει να κάνω αν η εφαρμογή παιχνιδιών που διαθέτω δεν λειτουργεί ή παρουσιάζει συνεχώς βλάβη;

### Δίκτυο / Internet

#### LAN

- Πώς μπορώ να βρω τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) της ενσωματωμένης διασύνδεσης ασύρματου δικτύου του υπολογιστή μου VAIO;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών ή κομματιών ήχου που λαμβάνονται μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN) ή αν η αναπαραγωγή τους διακόπτεται; Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν γνωρίζω το αναγνωριστικό SSID ή το κλειδί ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να συνδέσω τον υπολογιστή VAIO σε ένα σημείο πρόσβασης (ή στο Internet);
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);

#### Wi-Fi

- Πώς μπορώ να βρω τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) της ενσωματωμένης διασύνδεσης ασύρματου δικτύου του υπολογιστή μου VAIO;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών ή κομματιών ήχου που λαμβάνονται μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN) ή αν η αναπαραγωγή τους διακόπτεται; Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν γνωρίζω το αναγνωριστικό SSID ή το κλειδί ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να συνδέσω τον υπολογιστή VAIO σε ένα σημείο πρόσβασης (ή στο Internet);
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);

#### BLUETOOTH

- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία BLUETOOTH(R);
- Τι πρέπει να κάνω αν άλλες συσκευές BLUETOOTH(R) δεν μπορούν να συνδεθούν με τον υπολογιστή VAIO;
- Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία BLUETOOTH(R) όταν συνδέομαι στον υπολογιστή VAIO με λογαριασμό κοινού χρήστη;
- Γιατί είναι αργή η σύνδεσή μου μέσω BLUETOOTH(R);
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να βρω τη συσκευή BLUETOOTH(R) με την οποία θέλω να επικοινωνήσω;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο BLUETOOTH(R) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας;
- Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις συσκευές BLUETOOTH(R) όταν πραγματοποιώ εναλλαγή χρηστών;

### Αντίγραφα ασφαλείας / Ανάκτηση

#### Ανάκτηση

- Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι δυνατή η δημιουργία μέσων αποκατάστασης;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να αρχίσω/ολοκληρώσω τη διαδικασία αποκατάστασης;
- Τι πρέπει να κάνω αν η λειτουργία του υπολογιστή VAIO είναι ασταθής (και δεν γίνεται εκκίνηση των Windows);
- Τι πρέπει να κάνω αν η λειτουργία του υπολογιστή VAIO είναι ασταθής (και γίνεται εκκίνηση των Windows);
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να αποκαταστήσω τον υπολογιστή VAIO από την περιοχή αποκατάστασης;
- Πώς μπορώ να δημιουργήσω μέσα αποκατάστασης;
- Πώς μπορώ να επαναφέρω το σύστημα του υπολογιστή VAIO στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις;
- Πώς μπορώ να επανεγκαταστήσω τις αρχικές εφαρμογές και τα αρχικά προγράμματα οδήγησης;

### Ασφάλεια

#### Κωδικός πρόσβασης

- Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης στα Windows;
- Τι πρέπει να κάνω αν εμφανιστεί το μήνυμα Enter Onetime Password και τα Windows δεν ξεκινούν αφού εισάγω λάθος κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης τρεις συνεχόμενες φορές;
- Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης για να εκκινήσω τον υπολογιστή VAIO;

#### BIOS

- Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης για να εκκινήσω τον υπολογιστή VAIO;

### Περιφερειακές συσκευές

#### USB

- Τι πρέπει να κάνω αν ο υπολογιστής VAIO δεν αναγνωρίζει τη συσκευή USB;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να εκτυπώσω ένα έγγραφο;

#### Εκτυπωτής

- Τι πρέπει να κάνω αν ο υπολογιστής VAIO δεν αναγνωρίζει τη συσκευή USB;
- Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να εκτυπώσω ένα έγγραφο;

## Εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft

Στα Windows 8, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τοπικού λογαριασμού και λογαριασμού Microsoft.

Αν κάνετε εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από το Windows Store.

Για δημιουργία ή εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Χρήστες στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε Εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Για εναλλαγή σε τοπικό λογαριασμό, επιλέξτε Εναλλαγή σε τοπικό λογαριασμό στο βήμα 4 αντί για Εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft.

- Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Microsoft, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Microsoft.

## Πληροφορίες για την τύπους λογαριασμού χρηστών

Υπάρχουν δύο τύποι λογαριασμού χρηστών διαθέσιμοι στα Windows 8: ένας τοπικός λογαριασμός και ένας λογαριασμός Microsoft.

#### Τοπικός λογαριασμός

Ένας τοπικός λογαριασμός αποτελείται από ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που ορίζετε στον υπολογιστή VAIO. Καθώς λογικά ένας τοπικός λογαριασμός χρησιμοποιείται για έναν μόνο υπολογιστή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό σε πολλούς υπολογιστές.

#### Υπόδειξη

- Ο ορισμός ενός τοπικού λογαριασμού είναι προαιρετικός. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης του τοπικού λογαριασμού, πραγματοποιήστε ανάκτηση του υπολογιστή VAIO.

#### Microsoft Αριθμός λογαριασμού

Ένας λογαριασμός Microsoft είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένας κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για σύνδεση στις υπηρεσίες της Microsoft. Καθώς ένας λογαριασμός Microsoft μπορεί να οριστεί για κάθε χρήστη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό σε πολλούς υπολογιστές. Για λήψη εφαρμογών από το Windows Store, πρέπει να κάνετε εναλλαγή από τον τοπικό λογαριασμό στον λογαριασμό Microsoft.

#### Υπόδειξη

- Ο ορισμός ενός κωδικού για τον λογαριασμό Microsoft είναι υποχρεωτικός. Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Microsoft, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Microsoft.

## Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)

Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας.

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας ο υπολογιστής θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάστασή του, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε, ενώ εσείς κάνετε ένα διάλειμμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

#### Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO για λίγο

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τερματισμό του υπολογιστή VAIO για να αποφύγετε την απώλεια μη αποθηκευμένων δεδομένων.

1. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Απενεργοποιήστε όσες περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή VAIO.
3. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
4. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Τερματισμός.

   Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας σβήνει.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι σβησμένη πριν κλείσετε το καπάκι της οθόνης LCD.

#### Σημείωση

- Τυχόν εσφαλμένος τερματισμός λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων ή δυσλειτουργία του υπολογιστή VAIO.

- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τον υπολογιστή VAIO από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

#### Υπόδειξη

- Αν επιλέξετε Τερματισμός ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift στο βήμα 4, μπορείτε να βάλετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης ισχύος (κατάσταση ACPI S5). Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία γρήγορης εκκίνησης απενεργοποιείται προσωρινά στην επόμενη εκκίνηση.

## Επανεκκίνηση του υπολογιστή VAIO

Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων ή την εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής στον υπολογιστή VAIO, μπορεί να σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

1. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
3. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Επανεκκίνηση.
   Ο υπολογιστής VAIO πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

## Είσοδος σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, τερματισμός λειτουργίας ή επανεκκίνηση

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας ή να τερματίσετε/επανεκκινήσετε τη λειτουργία του υπολογιστή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Αναστολή λειτουργίας, Τερματισμός ή Επανεκκίνηση.

## Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή VAIO και να διατηρήσετε την κατάσταση του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε.

#### Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Αναστολή λειτουργίας.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, θα σβήσει κατά τη μετάβαση του υπολογιστή σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

#### Για να επιστρέψετε στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια).

#### Σημείωση

- Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής VAIO θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Με αυτήν την ενέργεια διαγράφονται όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα.

- Από προεπιλογή, όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αδρανοποίησης. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ο υπολογιστής ενδεχομένως να μην εισέλθει σε κατάσταση Αδρανοποίησης.

  Αν συμβεί αυτό και εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί, προκαλώντας απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων.

  Όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία, αποθηκεύετε συχνά τα δεδομένα σας.

- Πριν μετακινήσετε τον υπολογιστή VAIO, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, προκειμένου να αποφύγετε προσκρούσεις ή κραδασμούς της μονάδας του σκληρού δίσκου ενώ αυτή λειτουργεί. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβησμένη.

#### Υπόδειξη

- Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας, όταν λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα.

- Μπορείτε επίσης να θέσετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας με τους παρακάτω χειρισμούς.

  - Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια) (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

  - Κλείστε το καπάκι της οθόνης LCD. Ο υπολογιστής θα εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή VAIO από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας, ανοίγοντας το καπάκι της οθόνης LCD. (Για τα μοντέλα SVF14N/SVF15N, ακόμη κι αν ανοίξετε την οθόνη LCD, ο υπολογιστής δεν επιστρέφει στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας 24 ώρες μετά τη μετάβασή του σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.)

  Για να αλλάξετε την ενέργεια που εκτελείται κατά το άνοιγμα του καπακιού της οθόνης LCD, εκκινήστε το VAIO Control Center και αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην ενότητα Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για τις εφαρμογές, την επιφάνεια εργασίας και τις ιστότοπου που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

### Συνοπτική παρουσίαση

1. Πλακίδια

   Επιλέξτε ένα πλακίδιο για να εκκινήσετε μια εφαρμογή και να προσαρμόσετε την οθόνη Έναρξη προσθέτοντας και αναδιατάσσοντας πλακίδια.

2. Συμβολομενού

   Αναζητήστε εφαρμογές και αρχεία, μοιραστείτε περιεχόμενο, πραγματοποιήστε αναπαραγωγή περιεχομένου σε άλλες συσκευές ή εκτυπώστε το και διαμορφώστε τον υπολογιστή VAIO.

### Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη

#### Χειρισμός από την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και, στη συνέχεια, αγγίξτε το σύμβολοΈναρξη. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

#### Χειρισμός μέσω ποντικιού/επιφάνειας αφής

Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύμβολοΈναρξη. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

#### Χειρισμός από το πληκτρολόγιο

Πατήστε το πλήκτρο(Windows).

## Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας

Μπορείτε να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας από ένα πλακίδιο, ακριβώς όπως συμβαίνει με τις εφαρμογές. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανοίξτε την οθόνη Έναρξη και επιλέξτε το πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας. (Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη.)

## Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Windows Store.

Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Microsoft για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Windows Store.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης του λογαριασμού Microsoft, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

1. Συνδεθείτε στο Internet.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο Internet, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN).

2. Ανοίξτε την οθόνη Έναρξη και επιλέξτε το πλακίδιο Store. (Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη.)

3. Βρείτε μία εφαρμογή για να εγκαταστήσετε.
4. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft

Στα Windows 8, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τοπικού λογαριασμού και λογαριασμού Microsoft.

Αν κάνετε εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από το Windows Store.

Για δημιουργία ή εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Χρήστες στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε Εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Για εναλλαγή σε τοπικό λογαριασμό, επιλέξτε Εναλλαγή σε τοπικό λογαριασμό στο βήμα 4 αντί για Εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft.

- Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Microsoft, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Microsoft.

## Πληροφορίες για την τύπους λογαριασμού χρηστών

Υπάρχουν δύο τύποι λογαριασμού χρηστών διαθέσιμοι στα Windows 8: ένας τοπικός λογαριασμός και ένας λογαριασμός Microsoft.

#### Τοπικός λογαριασμός

Ένας τοπικός λογαριασμός αποτελείται από ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης που ορίζετε στον υπολογιστή VAIO. Καθώς λογικά ένας τοπικός λογαριασμός χρησιμοποιείται για έναν μόνο υπολογιστή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό σε πολλούς υπολογιστές.

#### Υπόδειξη

- Ο ορισμός ενός τοπικού λογαριασμού είναι προαιρετικός. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης του τοπικού λογαριασμού, πραγματοποιήστε ανάκτηση του υπολογιστή VAIO.

#### Microsoft Αριθμός λογαριασμού

Ένας λογαριασμός Microsoft είναι μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένας κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για σύνδεση στις υπηρεσίες της Microsoft. Καθώς ένας λογαριασμός Microsoft μπορεί να οριστεί για κάθε χρήστη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό σε πολλούς υπολογιστές. Για λήψη εφαρμογών από το Windows Store, πρέπει να κάνετε εναλλαγή από τον τοπικό λογαριασμό στον λογαριασμό Microsoft.

#### Υπόδειξη

- Ο ορισμός ενός κωδικού για τον λογαριασμό Microsoft είναι υποχρεωτικός. Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Microsoft, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Microsoft.

## Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία

Στο συμβολομενού έναρξης μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές, αρχεία ή ρυθμίσεις κι έπειτα να ανοίξετε τις εφαρμογές, τα αρχεία ή τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Για την αναζήτηση και το άνοιγμα των επιθυμητών στοιχείων, ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης, επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

1. Πληκτρολογήστε μία λέξη-κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης ().
2. Επιλέξτε Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία () για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
3. Επιλέξτε την εφαρμογή ή το αρχείο που επιθυμείτε ().

#### Υπόδειξη

- Όταν ανοίγετε το σύμβολοΑναζήτηση ενώ εκτελούνται ορισμένες εφαρμογές των Windows Store, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση από τις ανοιχτές εφαρμογές. Αν δεν υπάρχουν ανοιχτές εφαρμογές, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζήτηση από τις εφαρμογές επιλέγοντας Εφαρμογές κάτω από το πλαίσιο αναζήτησης στο βήμα 2.

## Εναλλαγή εφαρμογών

Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των εφαρμογών που είναι ήδη ανοιχτές.

#### Χειρισμός από την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Εμφανίστε τις εφαρμογές που είναι ήδη ανοιχτές, αγγίξτε και σύρετε το δάχτυλό σας στο εικονίδιο της εφαρμογής που επιθυμείτε ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά της οθόνης. Για να εμφανίσετε τις εφαρμογές που είναι ήδη ανοιχτές, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή ανοιχτών εφαρμογών.

#### Χειρισμός μέσω ποντικιού/επιφάνειας αφής

Εμφανίστε τις εφαρμογές που είναι ήδη ανοιχτές και σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής που επιθυμείτε από την αριστερή πλευρά της οθόνης προς το κέντρο. Για να εμφανίσετε τις εφαρμογές που είναι ήδη ανοιχτές, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή ανοιχτών εφαρμογών.

## Προβολή ανοιχτών εφαρμογών

Μπορείτε να προβάλλετε τις ανοιχτές εφαρμογές εμφανίζοντας τη σχετική λίστα στην οθόνη Έναρξη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη.

#### Χειρισμός από την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα μέσα, ξεκινώντας από την αριστερή πλευρά της οθόνης, μέχρι να εμφανιστεί ένα μικρό εικονίδιο εφαρμογής. Στη συνέχεια, σύρετε το εικονίδιο προς τα πίσω, προς την αριστερή πλευρά της οθόνης.

#### Χειρισμός μέσω ποντικιού/επιφάνειας αφής

Τοποθετήστε το δείκτη στην άνω αριστερή γωνία (), και στη συνέχεια κινηθείτε προς τα κάτω ().

#### Χειρισμός από το πληκτρολόγιο

Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο(Windows) και το πλήκτρο Tab.

## Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Windows Store.

Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Microsoft για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Windows Store.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης του λογαριασμού Microsoft, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

1. Συνδεθείτε στο Internet.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο Internet, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN).

2. Ανοίξτε την οθόνη Έναρξη και επιλέξτε το πλακίδιο Store. (Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη.)

3. Βρείτε μία εφαρμογή για να εγκαταστήσετε.
4. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Άνοιγμα των μενού εφαρμογών

Πολλές εφαρμογές έχουν μενού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ώστε να τις ελέγχετε. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ανοίξετε το μενού αυτό.

#### Χειρισμός από την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα πάνω, ξεκινώντας από την κάτω πλευρά της οθόνης.

#### Χειρισμός μέσω ποντικιού/επιφάνειας αφής

Όταν είναι ανοιχτή μια εφαρμογή, κάντε διπλό κλικ οπουδήποτε στην οθόνη. Σε επιφάνεια αφής, κάντε κλικ στην κάτω δεξιά γωνία.

#### Χειρισμός από το πληκτρολόγιο

Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο(Windows) και το πλήκτρο Z.

#### Υπόδειξη

- Ανοίξτε το μενού μίας εφαρμογής όταν η εφαρμογή εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

- Οι εντολές διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που εμφανίζεται κάθε φορά στην οθόνη του υπολογιστή.

## Κλείσιμο εφαρμογών

Μπορείτε να κλείσετε τις ανοιχτές εφαρμογές ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

#### Χειρισμός από την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

1. Όταν είναι ανοιχτή μια εφαρμογή, τοποθετήστε τον δείκτη στο πάνω κεντρικό τμήμα της οθόνης.

2. Σύρετε την εφαρμογή προς το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να εξαφανιστεί από την οθόνη.

#### Χειρισμός μέσω ποντικιού/επιφάνειας αφής

1. Όταν είναι ανοιχτή μία εφαρμογή, μετακινήστε τον δρομέα στο πάνω κεντρικό τμήμα της οθόνης μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο του χεριού.

2. Σύρετε την εφαρμογή προς το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να εξαφανιστεί από την οθόνη.

#### Χειρισμός από το πληκτρολόγιο

Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο Alt και το πλήκτρο F4.

## Εναλλαγή λογαριασμών χρηστών

Μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο λογαριασμό χρήστη ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε την οθόνη Έναρξη και επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή. (Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη.)
2. Επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού που επιθυμείτε.

#### Υπόδειξη

- Για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό χρήστη, πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Έπειτα, ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και, έπειτα, επιλέξτε Χρήστες στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows

Μπορείτε να ανοίξετε το Βοήθεια και υποστήριξη των Windows ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Εφαρμογές ().
3. Πληκτρολογήστε "Βοήθεια και υποστήριξη" στο πλαίσιο αναζήτησης ().
4. Επιλέξτε Βοήθεια και υποστήριξη ().

## Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη

Εδώ μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις για τις εφαρμογές, την επιφάνεια εργασίας και τις ιστότοπου που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

### Συνοπτική παρουσίαση

1. Πλακίδια

   Επιλέξτε ένα πλακίδιο για να εκκινήσετε μια εφαρμογή και να προσαρμόσετε την οθόνη Έναρξη προσθέτοντας και αναδιατάσσοντας πλακίδια.

2. Συμβολομενού

   Αναζητήστε εφαρμογές και αρχεία, μοιραστείτε περιεχόμενο, πραγματοποιήστε αναπαραγωγή περιεχομένου σε άλλες συσκευές ή εκτυπώστε το και διαμορφώστε τον υπολογιστή VAIO.

### Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη

#### Χειρισμός από την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και, στη συνέχεια, αγγίξτε το σύμβολοΈναρξη. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

#### Χειρισμός μέσω ποντικιού/επιφάνειας αφής

Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύμβολοΈναρξη. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

#### Χειρισμός από το πληκτρολόγιο

Πατήστε το πλήκτρο(Windows).

## Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου

Μπορείτε να ανοίξετε το Πίνακας Ελέγχου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Εφαρμογές ().
3. Πληκτρολογήστε "Πίνακας Ελέγχου" στο πλαίσιο αναζήτησης ().
4. Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου ().

## Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας

Μπορείτε να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας από ένα πλακίδιο, ακριβώς όπως συμβαίνει με τις εφαρμογές. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

1. Ανοίξτε την οθόνη Έναρξη και επιλέξτε το πλακίδιο Επιφάνεια εργασίας. (Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη.)

## Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης

Μπορείτε να ανοίξετε το συμβολομενού για να αναζητήσετε εφαρμογές και αρχεία, να μοιραστείτε περιεχόμενο, να πραγματοποιήστε αναπαραγωγή περιεχομένου σε άλλες συσκευές ή να το εκτυπώσετε, και για να ρυθμίσετε τον υπολογιστή VAIO.

#### Χειρισμός από την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Σύρετε το δάκτυλό σας προς τα μέσα, ξεκινώντας από τη δεξιά πλευρά της οθόνης.

#### Χειρισμός μέσω ποντικιού/επιφάνειας αφής

Τοποθετήστε τον δείκτη στην άνω δεξιά γωνία (), και στη συνέχεια κινηθείτε προς τα κάτω ().

Στην επιφάνεια αφής μπορείτε επίσης να κάνετε σάρωση από τη δεξιά γωνία.

#### Χειρισμός από το πληκτρολόγιο

Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο(Windows) και το πλήκτρο C.

## Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)

Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας.

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας ο υπολογιστής θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάστασή του, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε, ενώ εσείς κάνετε ένα διάλειμμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

#### Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO για λίγο

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τερματισμό του υπολογιστή VAIO για να αποφύγετε την απώλεια μη αποθηκευμένων δεδομένων.

1. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Απενεργοποιήστε όσες περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή VAIO.
3. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
4. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Τερματισμός.

   Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας σβήνει.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι σβησμένη πριν κλείσετε το καπάκι της οθόνης LCD.

#### Σημείωση

- Τυχόν εσφαλμένος τερματισμός λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων ή δυσλειτουργία του υπολογιστή VAIO.

- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τον υπολογιστή VAIO από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

#### Υπόδειξη

- Αν επιλέξετε Τερματισμός ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift στο βήμα 4, μπορείτε να βάλετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης ισχύος (κατάσταση ACPI S5). Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία γρήγορης εκκίνησης απενεργοποιείται προσωρινά στην επόμενη εκκίνηση.

## Επανεκκίνηση του υπολογιστή VAIO

Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων ή την εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής στον υπολογιστή VAIO, μπορεί να σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

1. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
3. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Επανεκκίνηση.
   Ο υπολογιστής VAIO πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

## Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή VAIO και να διατηρήσετε την κατάσταση του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε.

#### Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Αναστολή λειτουργίας.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, θα σβήσει κατά τη μετάβαση του υπολογιστή σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

#### Για να επιστρέψετε στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια).

#### Σημείωση

- Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής VAIO θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Με αυτήν την ενέργεια διαγράφονται όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα.

- Από προεπιλογή, όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αδρανοποίησης. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ο υπολογιστής ενδεχομένως να μην εισέλθει σε κατάσταση Αδρανοποίησης.

  Αν συμβεί αυτό και εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί, προκαλώντας απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων.

  Όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία, αποθηκεύετε συχνά τα δεδομένα σας.

- Πριν μετακινήσετε τον υπολογιστή VAIO, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, προκειμένου να αποφύγετε προσκρούσεις ή κραδασμούς της μονάδας του σκληρού δίσκου ενώ αυτή λειτουργεί. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβησμένη.

#### Υπόδειξη

- Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας, όταν λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα.

- Μπορείτε επίσης να θέσετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας με τους παρακάτω χειρισμούς.

  - Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια) (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

  - Κλείστε το καπάκι της οθόνης LCD. Ο υπολογιστής θα εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή VAIO από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας, ανοίγοντας το καπάκι της οθόνης LCD. (Για τα μοντέλα SVF14N/SVF15N, ακόμη κι αν ανοίξετε την οθόνη LCD, ο υπολογιστής δεν επιστρέφει στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας 24 ώρες μετά τη μετάβασή του σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.)

  Για να αλλάξετε την ενέργεια που εκτελείται κατά το άνοιγμα του καπακιού της οθόνης LCD, εκκινήστε το VAIO Control Center και αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην ενότητα Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Windows Store.

Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Microsoft για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Windows Store.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης του λογαριασμού Microsoft, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

1. Συνδεθείτε στο Internet.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο Internet, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN).

2. Ανοίξτε την οθόνη Έναρξη και επιλέξτε το πλακίδιο Store. (Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη.)

3. Βρείτε μία εφαρμογή για να εγκαταστήσετε.
4. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Εναλλαγή λογαριασμών χρηστών

Μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο λογαριασμό χρήστη ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε την οθόνη Έναρξη και επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή. (Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη.)
2. Επιλέξτε το όνομα του λογαριασμού που επιθυμείτε.

#### Υπόδειξη

- Για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό χρήστη, πρέπει να συνδεθείτε ως διαχειριστής. Έπειτα, ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και, έπειτα, επιλέξτε Χρήστες στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows

Μπορείτε να ανοίξετε το Βοήθεια και υποστήριξη των Windows ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Εφαρμογές ().
3. Πληκτρολογήστε "Βοήθεια και υποστήριξη" στο πλαίσιο αναζήτησης ().
4. Επιλέξτε Βοήθεια και υποστήριξη ().

## Μέρη και χειριστήρια στην πίσω όψη

Περιγράφει τα χαρακτηριστικά στην πίσω όψη του υπολογιστή VAIO, όπως θύρες σύνδεσης.

1. Κουμπιά VOL (έντασης ήχου)

## Μέρη και χειριστήρια στο κάτω μέρος

Περιγράφει τα χαρακτηριστικά στο κάτω μέρος του υπολογιστή VAIO.

SVF15N

SVF14N

SVF13N

1. Αεραγωγοί εισόδου αέρα

2. Ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένης οπίσθιας κάμερας (Μοντέλα που διαθέτουν ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένης οπίσθιας κάμερας) (Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας)

3. Ενσωματωμένη οπίσθια κάμερα (Μοντέλα που διαθέτουν ενσωματωμένη οπίσθια κάμερας) (Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας)

4. Κουμπί απενεργοποίησης μπαταρίας

5. Σημάδι αφής (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC) (Χρήση της τεχνολογίας NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC))

#### Σημείωση

- Αν πατήσετε το κουμπί απενεργοποίησης της μπαταρίας ενόσω λειτουργεί ο υπολογιστής VAIO μπορεί να χαθούν τα μη αποθηκευμένα δεδομένα. Φροντίστε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα που επεξεργάζεστε και να σβήσετε τον υπολογιστή προτού πατήσετε το κουμπί απενεργοποίησης της μπαταρίας.

## Μέρη και χειριστήρια στα πλαϊνά

Περιγράφει τα χαρακτηριστικά στις πλευρικές όψεις του υπολογιστή VAIO, όπως θύρες σύνδεσης.

A: SVF15N

B: SVF14N

C: SVF13N

1. Θύρα DC IN (Σύνδεση με παροχή ρεύματος)

2. Αεραγωγός εξαγωγής αέρα

3. Θύρα εξόδου HDMI (Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI)

4. Θύρα USB (Σύνδεση συσκευής USB)

   Αυτή η θύρα USB υποστηρίζει φόρτιση USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση συσκευής USB.

5. Θύρα USB (Σύνδεση συσκευής USB)

6. Υποδοχή ακουστικών συμβατή με σετ ακουστικών-μικροφώνου (Σύνδεση εξωτερικών ηχείων/ακουστικών/σετ ακουστικών-μικροφώνου)

7. Ενσωματωμένο ηχείο (στερεοφωνικό)

A: SVF15N / SVF14N

B: SVF13N

1. Ενσωματωμένο ηχείο (στερεοφωνικό)

2. Υποδοχή ακουστικών συμβατή με σετ ακουστικών-μικροφώνου (Σύνδεση εξωτερικών ηχείων/ακουστικών/σετ ακουστικών-μικροφώνου)

3. Υποδοχή της κάρτας μνήμης SD (Εισαγωγή καρτών μνήμης SD)

4. Θύρα USB (Σύνδεση συσκευής USB)

5. Θύρα LAN (Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN))

   Για λεπτομέρειες σχετικά με τη θύρα LAN, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της θύρα LAN (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN).

6. Θύρα USB (Σύνδεση συσκευής USB)

   Αυτή η θύρα USB υποστηρίζει φόρτιση USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση συσκευής USB.

7. Θύρα εξόδου HDMI (Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI)

8. Κουμπί λειτουργίας (Ενεργοποίηση του υπολογιστή VAIO)

## Μέρη και χειριστήρια στο μπροστινό μέρος

Περιγράφει τα χαρακτηριστικά στην μπροστινή όψη του υπολογιστή VAIO, όπως κουμπιά και ενδεικτικές λυχνίες.

1. Ενσωματωμένο διπλό μικρόφωνο (Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας)

2. Ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένης εμπρόσθιας κάμερας (Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας)

3. Ενσωματωμένη εμπρόσθια κάμερα (Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας)

4. Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος (Αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης LCD)

5. Οθόνη αφής (Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής))

6. Κουμπί Windows*

7. Κουμπί ASSIST (Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST)

8. Πληκτρολόγιο

9. Επιφάνεια αφής (Χρήση της Επιφάνειας αφής)

10. Ενδεικτική λυχνία Caps Lock

* Το σχήμα του κουμπί Windows εξαρτάται από το μοντέλο.

#### Σημείωση

- Οι μαγνήτες είναι ενσωματωμένοι γύρω από την οθόνη αφής ή τις περιοχές μπροστά από τις αριστερές και δεξιές γωνίες του πληκτρολογίου ανάλογα με το μοντέλο. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες κ.λπ., οι οποίες επηρεάζονται από τον μαγνητισμό, κοντά στον υπολογιστή VAIO. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί καταστροφή δεδομένων.

###

####

A: SVF15N / SVF14N

B: SVF13N

1. Διακόπτης ασφάλισης οθόνης

2. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης (Λίστα καταστάσεων ενδεικτικής λυχνίας φόρτισης)

3. Ενδεικτική λυχνία μονάδας δίσκου (Μοντέλα που διαθέτουν ενδεικτική λυχνία μονάδας δίσκου)

4. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (Ενεργοποίηση του υπολογιστή VAIO)

## Πληροφορίες για την περιστροφή της οθόνης LCD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες αλλάζοντας τον προσανατολισμό της οθόνης LCD.

### Χρήση ως υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για εισαγωγή χαρακτήρων με το πληκτρολόγιο.

### Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε να βλέπετε μόνο την οθόνη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο έτσι ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο του βίντεο ή να δείξετε την οθόνη σε κάποιο άτομο που είναι μπροστά σας. Για να αλλάξετε το Χρήση ως υπολογιστή σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων.

### Χρήση ως tablet

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO με την οθόνη αφής ως ταμπλέτα. Για να αλλάξετε το Χρήση ως υπολογιστή σε Χρήση ως tablet, ανατρέξτε στην ενότητα Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως tablet.

#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ασφάλισης οθόνης βρίσκεται στη θέση LOCK πριν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως υπολογιστή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής VAIO είναι σε Χρήση ως υπολογιστή και ότι η οθόνη LCD είναι κλειστή κατά τη μεταφορά του υπολογιστή σε θήκη.

- Αν αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης LCD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, ο υπολογιστής VAIO μπορεί να παρουσιάζει αστάθεια. Πριν αλλάξετε τον προσανατολισμό οθόνης, κλείστε την εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο.

- Η οθόνη του VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)) εμφανίζεται ανάποδα όταν ο υπολογιστής VAIO είναι σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων. Βεβαιωθείτε ότι αλλάξατε το Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων σε Χρήση ως υπολογιστή πριν τη χρήση του VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

## Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων όταν θέλετε να βλέπετε μόνο την οθόνη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο έτσι ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο του βίντεο ή να δείξετε την οθόνη σε κάποιο άτομο που είναι μπροστά σας.

1. Ανοίξτε την οθόνη LCD περισσότερο από 90 μοίρες.

2. Θέστε τον διακόπτη ασφάλισης οθόνης στη θέση RELEASE.

3. Κρατήστε την περιοχή μπροστά από το πληκτρολόγιο με το χέρι σας, πιάστε την άνω γωνία της οθόνης LCD με το άλλο χέρι και περιστρέψτε ελαφρά την οθόνη προς την κατεύθυνση του βέλους.

#### Για να αλλάξετε ξανά σε Χρήση ως υπολογιστή

Περιστρέψτε την οθόνη LCD στην μπροστινή πλευρά του υπολογιστή VAIO και θέστη τον διακόπτη ασφάλισης οθόνης στη θέση LOCK.

## Έλεγχος παρεχόμενων στοιχείων

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε όλα τα τεμάχια που περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ψηφιακή γραφίδα

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

Ασύρματος δρομολογητής

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

Προσαρμογέας VGA

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

#### Υπόδειξη

- Δεν περιλαμβάνονται Μέσων αποκατάστασης, αφού μπορείτε να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στη μονάδα σκληρού δίσκου ή SSD. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση από την περιοχή αποκατάστασης.

## Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως tablet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως tablet για να χειριστείτε την οθόνη αφής ως ταμπλέτα.

1. Ανοίξτε την οθόνη LCD περισσότερο από 90 μοίρες.

2. Θέστε τον διακόπτη ασφάλισης οθόνης στη θέση RELEASE.

3. Κρατήστε την περιοχή μπροστά από το πληκτρολόγιο με το χέρι σας, πιάστε την άνω γωνία της οθόνης LCD με το άλλο χέρι και περιστρέψτε ελαφρά την οθόνη προς την πίσω πλευρά του υπολογιστή VAIO.

4. Μετακινήστε την οθόνη LCD προς την κατεύθυνση του βέλους για να κλείσετε την οθόνη.

   Η οθόνη LCD κλείνει εφαπτόμενη στο πληκτρολόγιο.

#### Για να αλλάξετε ξανά σε Χρήση ως υπολογιστή

Πιάστε το κέντρο της οθόνης LCD και ανασηκώστε την οθόνη για αλλαγή από Χρήση ως tablet σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων. Στη συνέχεια περιστρέψτε την οθόνη στην μπροστινή πλευρά του υπολογιστή VAIO και θέστη τον διακόπτη ασφάλισης οθόνης στη θέση LOCK.

## Διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας

Σε αυτό το θέμα περιγράφονται τα σημεία όπου πρέπει και δεν πρέπει να τοποθετείτε τον υπολογιστή σας VAIO και παρέχονται εργονομικές οδηγίες.

### Πού πρέπει να τοποθετείτε τον υπολογιστή VAIO

Κατά την τοποθέτηση του υπολογιστή σας VAIO, βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε εύκολη πρόσβαση σε μια παροχή ρεύματος και στις απαραίτητες θύρες.

- Υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τον υπολογιστή.

- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε μια επίπεδη επιφάνεια με αρκετό πλάτος και μπορείτε να βλέπετε την οθόνη του υπολογιστή ενώ τον χειρίζεστε.

- Μπορείτε να τοποθετήσετε τον υπολογιστή μπροστά σας ενώ κάθεστε με ίσια την πλάτη σας και έχετε τους βραχίονές σας σε παράλληλη θέση με το δάπεδο.

### Πού δεν πρέπει να τοποθετείτε τον υπολογιστή VAIO

Αν τοποθετήσετε τον υπολογιστή σας VAIO σε ακατάλληλη τοποθεσία, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε μέρος όπου είναι εκτεθειμένος σε:

- Απευθείας ηλιακή ακτινοβολία

- Μαγνητικά αντικείμενα ή πηγές μαγνητισμού

- Πηγές θερμότητας, όπως οικιακό εξοπλισμό θέρμανσης

- Υπερβολική σκόνη

- Υψηλά επίπεδα υγρασίας

- Ανεπαρκή εξαερισμό

#### Σημείωση

- Κατά τη λειτουργία του υπολογιστή VAIO, ενδέχεται να αναπτυχθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή γύρω από τον αεραγωγό εξαγωγής αέρα. Προσέχετε προτού αγγίξετε την περιοχή.

- Μην τοποθετείτε κοντά στον αεραγωγό εξαγωγής αέρα αντικείμενα που μπορούν να παρεμποδίσουν τον αεραγωγό.

#### Υπόδειξη

- Ο υπολογιστής VAIO χρησιμοποιεί ραδιοσήματα υψηλής συχνότητας και μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απομακρύνετε αρκετά τον υπολογιστή από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.

### Θέματα εργονομίας

Όταν είναι δυνατό, πρέπει να προσπαθείτε να λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουθα θέματα εργονομίας.

#### Έπιπλα και στάση σώματος

Κάθεστε σε καρέκλα που στηρίζει καλά την πλάτη σας. Ρυθμίζετε το ύψος της καρέκλας, έτσι ώστε τα πόδια σας να πατάνε καλά στο δάπεδο. Ένα υποπόδιο μπορεί να σας προσφέρει περισσότερη άνεση.

Κάθεστε σε χαλαρή, όρθια στάση και αποφεύγετε να καμπουριάζετε προς τα εμπρός ή να γέρνετε υπερβολικά προς τα πίσω.

#### Γωνία προβολής της οθόνης του υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα ανάκλισης της οθόνης για να εντοπίσετε τη βέλτιστη θέση. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη του υπολογιστή βρίσκεται στο ύψος των ματιών σας ή ελαφρώς χαμηλότερα όταν κάθεστε μπροστά από τον υπολογιστή σας VAIO. Ρυθμίζετε επίσης τη στάθμη φωτεινότητας της οθόνης.

Μπορείτε να περιορίσετε την καταπόνηση των ματιών και των μυών σας ρυθμίζοντας την κλίση και τη στάθμη φωτεινότητας της οθόνης καταλλήλως.

#### Φωτισμός

Επιλέγετε μια θέση όπου δεν δημιουργούνται λάμψεις και αντανακλάσεις επάνω στην οθόνη του υπολογιστή από παράθυρα και φώτα. Μη χρησιμοποιείτε άμεσο φωτισμό, προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία φωτεινών σημείων επάνω στην οθόνη του υπολογιστή. Ο σωστός φωτισμός αυξάνει την άνεσή σας και την απόδοση της εργασίας.

#### Σημείωση

- Όταν ρυθμίζετε τη γωνία προβολής, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στον υπολογιστή VAIO προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο μηχανικής ζημιάς.

#### Υπόδειξη

- Τα ίδια θέματα ισχύουν και όταν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική οθόνη.

### Σημειώσεις για το χειρισμό του υπολογιστή VAIO

Για να αποφύγετε δυσλειτουργίες και βλάβες στον υπολογιστή σας VAIO, τηρήστε τα ακόλουθα.

- Τοποθετείτε τον υπολογιστή VAIO απαλά πάνω σε επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε τη μηχανική του καταπόνηση.

- Φροντίζετε να απενεργοποιείτε τον υπολογιστή VAIO πριν τον μετακινήσετε. Η μετακίνηση του υπολογιστή όταν είναι ενεργοποιημένος ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του σκληρού δίσκου. Φροντίζετε να αποσυνδέετε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή, προτού τον μετακινήσετε.

- Μην ρίχνετε κάτω και μην χτυπάτε τον υπολογιστή VAIO. Ακόμα και μια ελαφριά δόνηση ή κραδασμός ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του σκληρού δίσκου.

- Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή VAIO σε ασταθή σημεία.

## Σύνδεση με παροχή ρεύματος

Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε μια παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Πριν από τη σύνδεση, διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στην ενότητα Σημειώσεις για τον χρήση της παροχής ρεύματος.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύµατος () στο προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ().
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύµατος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύµατος ().
3. Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος () στη θύρα DC IN () του υπολογιστή VAIO.

#### Σημείωση

- Μην συνδέετε περισσότερες από μία συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Το σχήμα του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.

- Βεβαιωθείτε ότι το φις ρεύματος είναι σταθερά συνδεδεμένο στον υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να αγοράσετε ένα πολύπριζο με προστασία από υπέρταση για να αποτρέψετε τυχόν βλάβη του υπολογιστή VAIO από απότομες αυξήσεις της τάσης (όπως, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας με ηλεκτρικά φαινόμενα).

## Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ακόμη και κατά τη χρήση του υπολογιστή VAIO, όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με πηγή ισχύος. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.

1. Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με παροχή ρεύματος.)

#### Υπόδειξη

- Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου.

  Έχετε υπόψη ότι, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι χαμηλή, η φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε το εικονίδιο της μπαταρίας, για παράδειγμα το(λειτουργία με ισχύ από τη μπαταρία) ή το(λειτουργία με ισχύ από παροχή ρεύματος), στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας, για να ελέγξετε την κατάσταση της ενσωματωμένης μπαταρίας του υπολογιστή VAIO. Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.

## Ενεργοποίηση του υπολογιστή VAIO

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO για να εκκινήσετε τα Windows.

Πριν από την ενεργοποίηση, διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στην ενότητα Σημειώσεις για τον χρήση της παροχής ρεύματος.

1. Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με παροχή ρεύματος.)
2. Ανασηκώστε το καπάκι της οθόνης LCD.
3. Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια).

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, γίνεται πράσινη.

   Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένο και τα Windows εκκινούνται μετά από λίγο.

#### Σημείωση

- Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής VAIO δεν θα ενεργοποιηθεί.

- Όταν μετακινείτε το καπάκι της οθόνης LCD, μην κρατάτε την ενσωματωμένη κάμερα. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στον υπολογιστή VAIO.

- Αν πατήσετε το κουμπί(Ενέργεια) ενώ το καπάκι της οθόνης LCD είναι κλειστό, ο υπολογιστής VAIO δεν θα ενεργοποιηθεί.

- Μην αγγίζετε την οθόνη αφής κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή VAIO, καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του υπολογιστή. (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

#### Υπόδειξη

- Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από ορισμένη περίοδο αδράνειας, όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας.

## Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)

Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας.

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας ο υπολογιστής θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάστασή του, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε, ενώ εσείς κάνετε ένα διάλειμμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

#### Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO για λίγο

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τερματισμό του υπολογιστή VAIO για να αποφύγετε την απώλεια μη αποθηκευμένων δεδομένων.

1. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Απενεργοποιήστε όσες περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή VAIO.
3. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
4. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Τερματισμός.

   Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας σβήνει.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι σβησμένη πριν κλείσετε το καπάκι της οθόνης LCD.

#### Σημείωση

- Τυχόν εσφαλμένος τερματισμός λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων ή δυσλειτουργία του υπολογιστή VAIO.

- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τον υπολογιστή VAIO από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

#### Υπόδειξη

- Αν επιλέξετε Τερματισμός ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift στο βήμα 4, μπορείτε να βάλετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης ισχύος (κατάσταση ACPI S5). Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία γρήγορης εκκίνησης απενεργοποιείται προσωρινά στην επόμενη εκκίνηση.

## Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ακόμη και κατά τη χρήση του υπολογιστή VAIO, όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με πηγή ισχύος. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.

1. Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με παροχή ρεύματος.)

#### Υπόδειξη

- Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου.

  Έχετε υπόψη ότι, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι χαμηλή, η φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε το εικονίδιο της μπαταρίας, για παράδειγμα το(λειτουργία με ισχύ από τη μπαταρία) ή το(λειτουργία με ισχύ από παροχή ρεύματος), στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας, για να ελέγξετε την κατάσταση της ενσωματωμένης μπαταρίας του υπολογιστή VAIO. Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.

## Σημειώσεις για τη χρήση της μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για τη σωστή χρήση της.

### Πληροφορίες για την μπαταρία

- Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία που είναι ενσωματωμένη στον υπολογιστή VAIO.

- Για λόγους ασφαλείας, η φόρτιση της μπαταρίας ενδέχεται να ανασταλεί σε υψηλότερες ή χαμηλότερες θερμοκρασίες.

- Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη τη στιγμή της παράδοσης.

- Κατά τη χρήση ή τη φόρτιση της μπαταρίας, το εσωτερικό της θερμαίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.

### Πληροφορίες για την αποφόρτιση της μπαταρίας

Μετά τη φόρτιση, η μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται. Αν παραμείνει αχρησιμοποίητη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η ισχύς της μπαταρίας ενδέχεται να εξαντληθεί. Συνιστάται να επαναφορτίζετε την μπαταρία πριν από τη χρήση.

### Πληροφορίες για την διάρκεια ισχύος της μπαταρίας

Η διάρκεια ισχύος της μπαταρίας διαφέρει, ανάλογα με τη χρήση και με τις ρυθμίσεις.

### Πληροφορίες για την υποβάθμιση και την αντικατάσταση της μπαταρίας

- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη. Η χωρητικότητα μειώνεται σταδιακά όσο επαναλαμβάνονται οι κύκλοι επαναφόρτισης και αποφόρτισης και ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης ή της αποθήκευσης. Κατά συνέπεια, η διάρκεια ισχύος της μπαταρίας μικραίνει ακόμα και όταν είναι πλήρως φορτισμένη και κάποια στιγμή η μπαταρία φτάνει στο τέλος της ζωής της.

- Αν η ισχύς της μπαταρίας εξαντλείται γρήγορα μετά την πλήρη φόρτισή της ή αν έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, αντικαταστήστε τη με μια καινούργια.

  Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony και αντικαταστήστε την μπαταρία με μία νέα που καθορίζει η Sony.

### Όταν η ισχύς της μπαταρίας εξαντλείται

Αν εξαντληθεί η μπαταρία και ο υπολογιστής VAIO δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα, θα διακοπεί η παροχή ισχύος και θα χαθούν τα δεδομένα που δεν έχετε αποθηκεύσει.

Όταν ο υπολογιστής VAIO λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία, αποθηκεύετε συχνά τα δεδομένα σας.

## Πληροφορίες για την περιστροφή της οθόνης LCD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες αλλάζοντας τον προσανατολισμό της οθόνης LCD.

### Χρήση ως υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για εισαγωγή χαρακτήρων με το πληκτρολόγιο.

### Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε να βλέπετε μόνο την οθόνη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο έτσι ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο του βίντεο ή να δείξετε την οθόνη σε κάποιο άτομο που είναι μπροστά σας. Για να αλλάξετε το Χρήση ως υπολογιστή σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων.

### Χρήση ως tablet

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO με την οθόνη αφής ως ταμπλέτα. Για να αλλάξετε το Χρήση ως υπολογιστή σε Χρήση ως tablet, ανατρέξτε στην ενότητα Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως tablet.

#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ασφάλισης οθόνης βρίσκεται στη θέση LOCK πριν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως υπολογιστή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής VAIO είναι σε Χρήση ως υπολογιστή και ότι η οθόνη LCD είναι κλειστή κατά τη μεταφορά του υπολογιστή σε θήκη.

- Αν αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης LCD κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, ο υπολογιστής VAIO μπορεί να παρουσιάζει αστάθεια. Πριν αλλάξετε τον προσανατολισμό οθόνης, κλείστε την εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο.

- Η οθόνη του VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)) εμφανίζεται ανάποδα όταν ο υπολογιστής VAIO είναι σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων. Βεβαιωθείτε ότι αλλάξατε το Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων σε Χρήση ως υπολογιστή πριν τη χρήση του VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

## Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων όταν θέλετε να βλέπετε μόνο την οθόνη του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο έτσι ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στο περιεχόμενο του βίντεο ή να δείξετε την οθόνη σε κάποιο άτομο που είναι μπροστά σας.

1. Ανοίξτε την οθόνη LCD περισσότερο από 90 μοίρες.

2. Θέστε τον διακόπτη ασφάλισης οθόνης στη θέση RELEASE.

3. Κρατήστε την περιοχή μπροστά από το πληκτρολόγιο με το χέρι σας, πιάστε την άνω γωνία της οθόνης LCD με το άλλο χέρι και περιστρέψτε ελαφρά την οθόνη προς την κατεύθυνση του βέλους.

#### Για να αλλάξετε ξανά σε Χρήση ως υπολογιστή

Περιστρέψτε την οθόνη LCD στην μπροστινή πλευρά του υπολογιστή VAIO και θέστη τον διακόπτη ασφάλισης οθόνης στη θέση LOCK.

## Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως tablet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως tablet για να χειριστείτε την οθόνη αφής ως ταμπλέτα.

1. Ανοίξτε την οθόνη LCD περισσότερο από 90 μοίρες.

2. Θέστε τον διακόπτη ασφάλισης οθόνης στη θέση RELEASE.

3. Κρατήστε την περιοχή μπροστά από το πληκτρολόγιο με το χέρι σας, πιάστε την άνω γωνία της οθόνης LCD με το άλλο χέρι και περιστρέψτε ελαφρά την οθόνη προς την πίσω πλευρά του υπολογιστή VAIO.

4. Μετακινήστε την οθόνη LCD προς την κατεύθυνση του βέλους για να κλείσετε την οθόνη.

   Η οθόνη LCD κλείνει εφαπτόμενη στο πληκτρολόγιο.

#### Για να αλλάξετε ξανά σε Χρήση ως υπολογιστή

Πιάστε το κέντρο της οθόνης LCD και ανασηκώστε την οθόνη για αλλαγή από Χρήση ως tablet σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων. Στη συνέχεια περιστρέψτε την οθόνη στην μπροστινή πλευρά του υπολογιστή VAIO και θέστη τον διακόπτη ασφάλισης οθόνης στη θέση LOCK.

## Έλεγχος παρεχόμενων στοιχείων

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε όλα τα τεμάχια που περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ψηφιακή γραφίδα

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

Ασύρματος δρομολογητής

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

Προσαρμογέας VGA

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

#### Υπόδειξη

- Δεν περιλαμβάνονται Μέσων αποκατάστασης, αφού μπορείτε να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στη μονάδα σκληρού δίσκου ή SSD. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση από την περιοχή αποκατάστασης.

## Χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως tablet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO σε Χρήση ως tablet για να χειριστείτε την οθόνη αφής ως ταμπλέτα.

1. Ανοίξτε την οθόνη LCD περισσότερο από 90 μοίρες.

2. Θέστε τον διακόπτη ασφάλισης οθόνης στη θέση RELEASE.

3. Κρατήστε την περιοχή μπροστά από το πληκτρολόγιο με το χέρι σας, πιάστε την άνω γωνία της οθόνης LCD με το άλλο χέρι και περιστρέψτε ελαφρά την οθόνη προς την πίσω πλευρά του υπολογιστή VAIO.

4. Μετακινήστε την οθόνη LCD προς την κατεύθυνση του βέλους για να κλείσετε την οθόνη.

   Η οθόνη LCD κλείνει εφαπτόμενη στο πληκτρολόγιο.

#### Για να αλλάξετε ξανά σε Χρήση ως υπολογιστή

Πιάστε το κέντρο της οθόνης LCD και ανασηκώστε την οθόνη για αλλαγή από Χρήση ως tablet σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων. Στη συνέχεια περιστρέψτε την οθόνη στην μπροστινή πλευρά του υπολογιστή VAIO και θέστη τον διακόπτη ασφάλισης οθόνης στη θέση LOCK.

## Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)

Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας.

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας ο υπολογιστής θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάστασή του, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε, ενώ εσείς κάνετε ένα διάλειμμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

#### Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO για λίγο

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τερματισμό του υπολογιστή VAIO για να αποφύγετε την απώλεια μη αποθηκευμένων δεδομένων.

1. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Απενεργοποιήστε όσες περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή VAIO.
3. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
4. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Τερματισμός.

   Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας σβήνει.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι σβησμένη πριν κλείσετε το καπάκι της οθόνης LCD.

#### Σημείωση

- Τυχόν εσφαλμένος τερματισμός λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων ή δυσλειτουργία του υπολογιστή VAIO.

- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τον υπολογιστή VAIO από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

#### Υπόδειξη

- Αν επιλέξετε Τερματισμός ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift στο βήμα 4, μπορείτε να βάλετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης ισχύος (κατάσταση ACPI S5). Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία γρήγορης εκκίνησης απενεργοποιείται προσωρινά στην επόμενη εκκίνηση.

## Χρήση της εφαρμογής προστασίας από ιούς για τον υπολογιστή VAIO

Προστατεύστε τον υπολογιστή VAIO από ιούς χρησιμοποιώντας την εφαρμογή προστασίας από ιούς.

Μπορείτε να διατηρήσετε ενημερωμένη την εφαρμογή προστασίας από ιούς με τις τελευταίες ενημερώσεις, πραγματοποιώντας λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων από τον ιστότοπο του εκδότη της εφαρμογής. Για να ενημερώσετε την εφαρμογή προστασίας από ιούς, διαπιστώστε ποια από τις παρακάτω εφαρμογές προστασίας από ιούς υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή VAIO και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής VAIO είναι συνδεδεμένος στο Internet.
2. Εκτελέστε μία από αυτές τις λειτουργίες, ανάλογα με την προεγκατεστημένη εφαρμογή προστασίας από ιούς.

   Για το Trend Micro:

   Εκκινήστε το Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Για το McAfee:

   Εκκινήστε το McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security, ή το McAfee Total Protection.

   Για το Kaspersky Internet Security:

   Εκκινήστε το Kaspersky Internet Security.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Σημείωση

- Η πραγματική διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή VAIO. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Για να εκκινήσετε την εφαρμογή προστασίας από ιούς, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή σας.

## Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Προτού χρησιμοποιήσετε το Internet, πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής σε έναν Παροχέα Υπηρεσιών Internet (ISP) και να εγκαταστήσετε τις συσκευές που απαιτούνται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας VAIO στο Internet.

Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου LAN (δεν παρέχεται) στη θύρα LAN του υπολογιστή σας VAIO και το άλλο άκρο στο δίκτυο.

#### Σημείωση

- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που απαιτούνται για πρόσβαση στο Internet και πώς να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet, απευθυνθείτε στο πάροχο σας υπηρεσιών Internet.

- Όταν συνδέετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet, φροντίστε να χρησιμοποιείτε καλώδιο με ένδειξη "Network" ή "Ethernet".

- Μη συνδέετε καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN του υπολογιστή VAIO.

  Αν η θύρα LAN συνδεθεί στα δίκτυα ή στις τηλεφωνικές γραμμές που αναφέρονται παρακάτω, η υψηλή ένταση του ρεύματος που φθάνει στη θύρα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

  - Οποιοδήποτε δίκτυο, εκτός από δίκτυα τύπου 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Συνδρομητική γραμμή δημόσιου τηλεφώνου

  - Ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX)

  - Τηλεφωνικές γραμμές οικιακής (ενδοεπικοινωνία) ή επιχειρησιακής χρήσης (εταιρικό τηλέφωνο πολλαπλών γραμμών)

#### Υπόδειξη

- Για να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet μέσω της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN), πρέπει να διαμορφώσετε το Wi-Fi. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

## Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet

Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι υπηρεσιών σύνδεσης στο Internet.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας, για παράδειγμα, την ταχύτητα επικοινωνίας ή τη χρέωση χρήσης. Για αναλυτικές πληροφορίες για μια σειρά υπηρεσιών σύνδεσης, επικοινωνήστε με τους Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).

- FTTH (Fiber to the Home - Δίκτυο οπτικών ινών μέχρι τον τελικό χρήστη)

- Καλωδιακό μόντεμ

- DSL (Digital Subscriber Line - Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή)

- Δορυφορική σύνδεση

- Σύνδεση μέσω τηλεφώνου

## Πληροφορίες για την δίκτυο (LAN)

Το δίκτυο (LAN) σας επιτρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας VAIO με το Internet και να μεταφέρετε δεδομένα από τον υπολογιστή προς άλλες συσκευές και το αντίστροφο.

Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας VAIO σε δίκτυα τύπου 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T με ένα καλώδιο LAN (δεν παρέχεται). Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου LAN στη θύρα LAN του υπολογιστή και το άλλο άκρο στο δίκτυό σας. (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO σε δίκτυο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

Για πληροφορίες σχετικά με τις περιφερειακές συσκευές που απαιτούνται για πρόσβαση σε δίκτυα LAN, συμβουλευτείτε τον δικό σας Παροχέα Υπηρεσιών Internet (ISP) ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του μόντεμ σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του υπολογιστή σας VAIO στο δίκτυο, ανατρέξτε στις οδηγίες του δικού σας Παροχέα Υπηρεσιών Internet ή στο εγχειρίδιο του μόντεμ σας και των υπόλοιπων περιφερειακών συσκευών. Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του δικτύου στο χώρο εργασίας σας, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου.

## Απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε Ανενεργό.

#### Υπόδειξη

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

- Για να απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες λειτουργίες, ενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης.

- Οι ασύρματες λειτουργίες, που έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι ενεργές, θα ενεργοποιηθούν μόλις απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία πτήσης.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

## Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις που αφορούν τη σωστή χρήση της.

- Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, η χρήση των προϊόντων Wi-Fi ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω των τοπικών κανονισμών.

- Οι συσκευές Wi-Fi λειτουργούν στη ζώνη 2,4 GHz, η οποία χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη. Ωστόσο, οι παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων μπορεί, παρ' όλα αυτά, να επιβραδύνουν την ταχύτητα επικοινωνίας, να περιορίσουν την εμβέλεια επικοινωνίας ή να προκαλέσουν σφάλματα επικοινωνίας.

- Αν έχετε ενεργοποιήσει και τη λειτουργία BLUETOOTH και τη λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz του υπολογιστή VAIO, ενδέχεται να σημειωθούν παρεμβολές και να επιβραδυνθεί η ταχύτητα επικοινωνίας ή να παρουσιαστούν άλλα προβλήματα.

- Για να επικοινωνείτε μέσω Wi-Fi ενώ βρίσκεστε καθ' οδόν, ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία παροχής ασύρματου Internet.

- Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n, η χρήση της λειτουργίας Wi-Fi 5 GHz σε εξωτερικό χώρο απαγορεύεται από το νόμο.

- Η ταχύτητα και η εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις ακόλουθες συνθήκες:

  - Απόσταση μεταξύ συσκευών

  - Ύπαρξη εμποδίων ανάμεσα στις συσκευές

  - Διαμόρφωση συσκευών

  - Συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας

  - Περιβάλλων χώρος (συμπεριλαμβανομένων των υλικών των τοίχων κ.λπ.)

  - Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται

    Η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί, ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας.

- Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων που προσδιορίζεται στις προδιαγραφές είναι ο θεωρητικός μέγιστος και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει τον πραγματικό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων.

- Η πραγματική ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να μην είναι τόσο γρήγορη όσο αυτή που προβάλλεται στον υπολογιστή VAIO.

- Δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των ζωνών συχνοτήτων Wi-Fi 2,4 GHz και 5 GHz.

- Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων των προτύπων IEEE 802.11g και IEEE 802.11n (2,4 GHz) ενδέχεται να επηρεάζεται από παρεμβολές όταν χρησιμοποιείται σε ένα προϊόν IEEE 802.11b. Επίσης, τα IEEE 802.11g και IEEE 802.11n μειώνουν αυτόματα το ρυθμό μεταφοράς για να διατηρούν τη συμβατότητα με τα προϊόντα IEEE 802.11b. Ο ρυθμός μεταφοράς μπορεί να ανακτηθεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων καναλιού του δικού σας σημείου πρόσβασης.

- Για να διακόψετε απότομα τη λειτουργία Wi-Fi, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO και την ασύρματη συσκευή (αν υπάρχει).

- Το πρότυπο WLAN περιλαμβάνει τις παρακάτω μεθόδους κρυπτογράφησης: Wired Equivalent Privacy (WEP), που αποτελεί πρωτόκολλο ασφαλείας, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) και Wi-Fi Protected Access (WPA). Τόσο το WPA2 όσο και το WPA, που προτείνονται από κοινού από τις IEEE και Wi-Fi Alliance, είναι προδιαγραφές προτύπων που βασίζονται σε διαλειτουργικές βελτιώσεις ασφαλείας οι οποίες αυξάνουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων και τον έλεγχο πρόσβασης για τα υπάρχοντα δίκτυα Wi-Fi. Το WPA έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με την προδιαγραφή IEEE 802.11i. Χρησιμοποιεί τη βελτιωμένη κρυπτογράφηση δεδομένων TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - Πρωτόκολλο ακεραιότητας προσωρινού κλειδιού) σε συνδυασμό με την πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη 802.1X και το EAP (Extensible Authentication Protocol - Πρωτόκολλο εκτεταμένης πιστοποίησης ταυτότητας). Η κρυπτογράφηση των δεδομένων προστατεύει την ευάλωτη ασύρματη σύνδεση μεταξύ των πελατών και των σημείων πρόσβασης. Επιπλέον, υπάρχουν άλλοι τυπικοί μηχανισμοί ασφαλείας δικτύων LAN για την εξασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως: προστασία κωδικού πρόσβασης, διατερματική κρυπτογράφηση, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα και πιστοποίηση ταυτότητας. Η WPA2, η δεύτερη γενιά της WPA, παρέχει μεγαλύτερη προστασία δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης στο δίκτυο και έχει επίσης σχεδιαστεί για να παρέχει ασφάλεια σε όλες τις εκδόσεις συσκευών 802.11, συμπεριλαμβανομένων των 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n και 802.11ac (πρόχειρο), πολλαπλών ζωνών και πολλαπλών λειτουργιών. Επιπλέον, βάσει του εγκεκριμένου προτύπου IEEE 802.11i, το WPA2 παρέχει ασφάλεια όμοια με αυτή που απαιτείται σε κυβερνητικό επίπεδο εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης AES, που είναι συμβατός με FIPS 140-2 και τη μέθοδο πιστοποίησης ταυτότητας που βασίζεται στο 802.1X του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (National Institute of Standards and Technology/NIST). Το WPA2 είναι συμβατό με το WPA.

## Διακοπή επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να διακόψετε την επικοινωνία μέσω Wi-Fi ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
3. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και, έπειτα, επιλέξτε Αποσύνδεση.

#### Σημείωση

- Μην απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi κατά την πρόσβαση σε απομακρυσμένα έγγραφα, αρχεία ή πόρους, καθώς ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

## Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το Wi-Fi επιτρέπει στον υπολογιστή VAIO να συνδέεται σε δίκτυα μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Το Wi-Fi χρησιμοποιεί το παρακάτω πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όπου προδιαγράφεται ο τύπος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή, ανατρέξτε στις προδιαγραφές.

#### IEEE 802.11a (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

#### IEEE 802.11b/g (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz)

Το πρότυπο IEEE 802.11g προσφέρει επικοινωνία υψηλότερης ταχύτητας από αυτήν του προτύπου IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz/5 GHz)

Για μοντέλα συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η συχνότητα 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (πρόχειρο) (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

## Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Windows Store.

Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Microsoft για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Windows Store.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης του λογαριασμού Microsoft, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

1. Συνδεθείτε στο Internet.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο Internet, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN).

2. Ανοίξτε την οθόνη Έναρξη και επιλέξτε το πλακίδιο Store. (Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη.)

3. Βρείτε μία εφαρμογή για να εγκαταστήσετε.
4. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση μέσω Wi-Fi μεταξύ του υπολογιστή VAIO και ενός σημείου πρόσβασης (δεν παρέχεται).

Πριν χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασύρματο σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργοποιημένο και σε λειτουργία.

1. Συνδέστε ένα σημείο πρόσβασης στον υπολογιστή VAIO.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows) καθώς και στο εγχειρίδιο που συνόδευε το σημείο πρόσβασης.

2. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
3. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
4. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
5. Αλλάξτε τη ρύθμιση Λειτουργία πτήσης σε Ανενεργό και τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.
6. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
7. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
8. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και, έπειτα, επιλέξτε Σύνδεση.

   Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, στο πεδίο του επιλεγμένου ασύρματου σημείου πρόσβασης εμφανίζεται η ένδειξη Έγινε σύνδεση.

   Αν εμφανιστεί παράθυρο καταχώρισης κλειδιού ασφαλείας, εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας και επιλέξτε OK. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

   Πρέπει να σημειωθεί ότι στα κλειδιά ασφαλείας γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

#### Για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi

Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο(το εικονίδιο δικτύου) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi, όπως π.χ. το σημείο πρόσβασης που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή VAIO.

Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.

#### Σημείωση

- Στα μοντέλα που διαθέτουν το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής VAIO δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 5 GHz. Επίσης, όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 5 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 2,4 GHz.

  Στα μοντέλα που διαθέτουν IEEE 802.11b/g/n, όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης. Επίσης, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο σημείο πρόσβασης 5 GHz.

- Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για τον εντοπισμό και τη σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi, πριν ξεκινήσει η επικοινωνία μέσω Wi-Fi.

#### Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

- Μόλις συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο σημείο πρόσβασης πληκτρολογώντας το κλειδί ασφαλείας, το σημείο πρόσβασης θα καταχωριστεί στον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας τις επόμενες φορές που θα συνδεθείτε.

## Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το κλειδί ασφαλείας είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας για το Wi-Fi, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του Wi-Fi. Αναφέρεται επίσης ως κλειδί κρυπτογράφησης ή ως κλειδί WEP (Wired Equivalent Privacy).

Το κλειδί ασφαλείας επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές που έχουν το ίδιο κλειδί, όπως ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης και ένας υπολογιστής, να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Wi-Fi.

Το κλειδί ασφαλείας εκχωρείται σε κάθε σημείο πρόσβασης εξ ορισμού. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας για να προστατεύσετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.) Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασής σας.

Αν εισαγάγετε εσφαλμένο κλειδί ασφαλείας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εισαγάγετε εκ νέου.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
3. Κάντε δεξί κλικ στο δίκτυο που επιθυμείτε και επιλέξτε Προβολή ιδιοτήτων σύνδεσης.
4. Επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια.
5. Εισαγάγετε ένα κλειδί ασφαλείας στο πεδίο Κλειδί ασφαλείας δικτύου και επιλέξτε OK.

## Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Προτού χρησιμοποιήσετε το Internet, πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής σε έναν Παροχέα Υπηρεσιών Internet (ISP) και να εγκαταστήσετε τις συσκευές που απαιτούνται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας VAIO στο Internet.

Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου LAN (δεν παρέχεται) στη θύρα LAN του υπολογιστή σας VAIO και το άλλο άκρο στο δίκτυο.

#### Σημείωση

- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που απαιτούνται για πρόσβαση στο Internet και πώς να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet, απευθυνθείτε στο πάροχο σας υπηρεσιών Internet.

- Όταν συνδέετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet, φροντίστε να χρησιμοποιείτε καλώδιο με ένδειξη "Network" ή "Ethernet".

- Μη συνδέετε καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN του υπολογιστή VAIO.

  Αν η θύρα LAN συνδεθεί στα δίκτυα ή στις τηλεφωνικές γραμμές που αναφέρονται παρακάτω, η υψηλή ένταση του ρεύματος που φθάνει στη θύρα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

  - Οποιοδήποτε δίκτυο, εκτός από δίκτυα τύπου 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Συνδρομητική γραμμή δημόσιου τηλεφώνου

  - Ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX)

  - Τηλεφωνικές γραμμές οικιακής (ενδοεπικοινωνία) ή επιχειρησιακής χρήσης (εταιρικό τηλέφωνο πολλαπλών γραμμών)

#### Υπόδειξη

- Για να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet μέσω της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN), πρέπει να διαμορφώσετε το Wi-Fi. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

## Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet

Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι υπηρεσιών σύνδεσης στο Internet.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας, για παράδειγμα, την ταχύτητα επικοινωνίας ή τη χρέωση χρήσης. Για αναλυτικές πληροφορίες για μια σειρά υπηρεσιών σύνδεσης, επικοινωνήστε με τους Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).

- FTTH (Fiber to the Home - Δίκτυο οπτικών ινών μέχρι τον τελικό χρήστη)

- Καλωδιακό μόντεμ

- DSL (Digital Subscriber Line - Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή)

- Δορυφορική σύνδεση

- Σύνδεση μέσω τηλεφώνου

## Πληροφορίες για την δίκτυο (LAN)

Το δίκτυο (LAN) σας επιτρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας VAIO με το Internet και να μεταφέρετε δεδομένα από τον υπολογιστή προς άλλες συσκευές και το αντίστροφο.

Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας VAIO σε δίκτυα τύπου 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T με ένα καλώδιο LAN (δεν παρέχεται). Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου LAN στη θύρα LAN του υπολογιστή και το άλλο άκρο στο δίκτυό σας. (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO σε δίκτυο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

Για πληροφορίες σχετικά με τις περιφερειακές συσκευές που απαιτούνται για πρόσβαση σε δίκτυα LAN, συμβουλευτείτε τον δικό σας Παροχέα Υπηρεσιών Internet (ISP) ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του μόντεμ σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του υπολογιστή σας VAIO στο δίκτυο, ανατρέξτε στις οδηγίες του δικού σας Παροχέα Υπηρεσιών Internet ή στο εγχειρίδιο του μόντεμ σας και των υπόλοιπων περιφερειακών συσκευών. Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του δικτύου στο χώρο εργασίας σας, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου.

## Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το Wi-Fi επιτρέπει στον υπολογιστή VAIO να συνδέεται σε δίκτυα μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Το Wi-Fi χρησιμοποιεί το παρακάτω πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όπου προδιαγράφεται ο τύπος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή, ανατρέξτε στις προδιαγραφές.

#### IEEE 802.11a (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

#### IEEE 802.11b/g (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz)

Το πρότυπο IEEE 802.11g προσφέρει επικοινωνία υψηλότερης ταχύτητας από αυτήν του προτύπου IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz/5 GHz)

Για μοντέλα συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η συχνότητα 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (πρόχειρο) (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

## Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το κλειδί ασφαλείας είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας για το Wi-Fi, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του Wi-Fi. Αναφέρεται επίσης ως κλειδί κρυπτογράφησης ή ως κλειδί WEP (Wired Equivalent Privacy).

Το κλειδί ασφαλείας επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές που έχουν το ίδιο κλειδί, όπως ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης και ένας υπολογιστής, να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Wi-Fi.

Το κλειδί ασφαλείας εκχωρείται σε κάθε σημείο πρόσβασης εξ ορισμού. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας για να προστατεύσετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.) Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασής σας.

Αν εισαγάγετε εσφαλμένο κλειδί ασφαλείας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εισαγάγετε εκ νέου.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
3. Κάντε δεξί κλικ στο δίκτυο που επιθυμείτε και επιλέξτε Προβολή ιδιοτήτων σύνδεσης.
4. Επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια.
5. Εισαγάγετε ένα κλειδί ασφαλείας στο πεδίο Κλειδί ασφαλείας δικτύου και επιλέξτε OK.

## Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet

Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι υπηρεσιών σύνδεσης στο Internet.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας, για παράδειγμα, την ταχύτητα επικοινωνίας ή τη χρέωση χρήσης. Για αναλυτικές πληροφορίες για μια σειρά υπηρεσιών σύνδεσης, επικοινωνήστε με τους Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).

- FTTH (Fiber to the Home - Δίκτυο οπτικών ινών μέχρι τον τελικό χρήστη)

- Καλωδιακό μόντεμ

- DSL (Digital Subscriber Line - Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή)

- Δορυφορική σύνδεση

- Σύνδεση μέσω τηλεφώνου

## Απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε Ανενεργό.

#### Υπόδειξη

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

- Για να απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες λειτουργίες, ενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης.

- Οι ασύρματες λειτουργίες, που έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι ενεργές, θα ενεργοποιηθούν μόλις απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία πτήσης.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

## Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις που αφορούν τη σωστή χρήση της.

- Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, η χρήση των προϊόντων Wi-Fi ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω των τοπικών κανονισμών.

- Οι συσκευές Wi-Fi λειτουργούν στη ζώνη 2,4 GHz, η οποία χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη. Ωστόσο, οι παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων μπορεί, παρ' όλα αυτά, να επιβραδύνουν την ταχύτητα επικοινωνίας, να περιορίσουν την εμβέλεια επικοινωνίας ή να προκαλέσουν σφάλματα επικοινωνίας.

- Αν έχετε ενεργοποιήσει και τη λειτουργία BLUETOOTH και τη λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz του υπολογιστή VAIO, ενδέχεται να σημειωθούν παρεμβολές και να επιβραδυνθεί η ταχύτητα επικοινωνίας ή να παρουσιαστούν άλλα προβλήματα.

- Για να επικοινωνείτε μέσω Wi-Fi ενώ βρίσκεστε καθ' οδόν, ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία παροχής ασύρματου Internet.

- Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n, η χρήση της λειτουργίας Wi-Fi 5 GHz σε εξωτερικό χώρο απαγορεύεται από το νόμο.

- Η ταχύτητα και η εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις ακόλουθες συνθήκες:

  - Απόσταση μεταξύ συσκευών

  - Ύπαρξη εμποδίων ανάμεσα στις συσκευές

  - Διαμόρφωση συσκευών

  - Συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας

  - Περιβάλλων χώρος (συμπεριλαμβανομένων των υλικών των τοίχων κ.λπ.)

  - Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται

    Η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί, ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας.

- Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων που προσδιορίζεται στις προδιαγραφές είναι ο θεωρητικός μέγιστος και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει τον πραγματικό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων.

- Η πραγματική ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να μην είναι τόσο γρήγορη όσο αυτή που προβάλλεται στον υπολογιστή VAIO.

- Δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των ζωνών συχνοτήτων Wi-Fi 2,4 GHz και 5 GHz.

- Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων των προτύπων IEEE 802.11g και IEEE 802.11n (2,4 GHz) ενδέχεται να επηρεάζεται από παρεμβολές όταν χρησιμοποιείται σε ένα προϊόν IEEE 802.11b. Επίσης, τα IEEE 802.11g και IEEE 802.11n μειώνουν αυτόματα το ρυθμό μεταφοράς για να διατηρούν τη συμβατότητα με τα προϊόντα IEEE 802.11b. Ο ρυθμός μεταφοράς μπορεί να ανακτηθεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων καναλιού του δικού σας σημείου πρόσβασης.

- Για να διακόψετε απότομα τη λειτουργία Wi-Fi, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO και την ασύρματη συσκευή (αν υπάρχει).

- Το πρότυπο WLAN περιλαμβάνει τις παρακάτω μεθόδους κρυπτογράφησης: Wired Equivalent Privacy (WEP), που αποτελεί πρωτόκολλο ασφαλείας, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) και Wi-Fi Protected Access (WPA). Τόσο το WPA2 όσο και το WPA, που προτείνονται από κοινού από τις IEEE και Wi-Fi Alliance, είναι προδιαγραφές προτύπων που βασίζονται σε διαλειτουργικές βελτιώσεις ασφαλείας οι οποίες αυξάνουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων και τον έλεγχο πρόσβασης για τα υπάρχοντα δίκτυα Wi-Fi. Το WPA έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με την προδιαγραφή IEEE 802.11i. Χρησιμοποιεί τη βελτιωμένη κρυπτογράφηση δεδομένων TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - Πρωτόκολλο ακεραιότητας προσωρινού κλειδιού) σε συνδυασμό με την πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη 802.1X και το EAP (Extensible Authentication Protocol - Πρωτόκολλο εκτεταμένης πιστοποίησης ταυτότητας). Η κρυπτογράφηση των δεδομένων προστατεύει την ευάλωτη ασύρματη σύνδεση μεταξύ των πελατών και των σημείων πρόσβασης. Επιπλέον, υπάρχουν άλλοι τυπικοί μηχανισμοί ασφαλείας δικτύων LAN για την εξασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως: προστασία κωδικού πρόσβασης, διατερματική κρυπτογράφηση, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα και πιστοποίηση ταυτότητας. Η WPA2, η δεύτερη γενιά της WPA, παρέχει μεγαλύτερη προστασία δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης στο δίκτυο και έχει επίσης σχεδιαστεί για να παρέχει ασφάλεια σε όλες τις εκδόσεις συσκευών 802.11, συμπεριλαμβανομένων των 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n και 802.11ac (πρόχειρο), πολλαπλών ζωνών και πολλαπλών λειτουργιών. Επιπλέον, βάσει του εγκεκριμένου προτύπου IEEE 802.11i, το WPA2 παρέχει ασφάλεια όμοια με αυτή που απαιτείται σε κυβερνητικό επίπεδο εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης AES, που είναι συμβατός με FIPS 140-2 και τη μέθοδο πιστοποίησης ταυτότητας που βασίζεται στο 802.1X του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (National Institute of Standards and Technology/NIST). Το WPA2 είναι συμβατό με το WPA.

## Διακοπή επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να διακόψετε την επικοινωνία μέσω Wi-Fi ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
3. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και, έπειτα, επιλέξτε Αποσύνδεση.

#### Σημείωση

- Μην απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi κατά την πρόσβαση σε απομακρυσμένα έγγραφα, αρχεία ή πόρους, καθώς ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

## Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το Wi-Fi επιτρέπει στον υπολογιστή VAIO να συνδέεται σε δίκτυα μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Το Wi-Fi χρησιμοποιεί το παρακάτω πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όπου προδιαγράφεται ο τύπος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή, ανατρέξτε στις προδιαγραφές.

#### IEEE 802.11a (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

#### IEEE 802.11b/g (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz)

Το πρότυπο IEEE 802.11g προσφέρει επικοινωνία υψηλότερης ταχύτητας από αυτήν του προτύπου IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz/5 GHz)

Για μοντέλα συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η συχνότητα 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (πρόχειρο) (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

## Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση μέσω Wi-Fi μεταξύ του υπολογιστή VAIO και ενός σημείου πρόσβασης (δεν παρέχεται).

Πριν χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασύρματο σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργοποιημένο και σε λειτουργία.

1. Συνδέστε ένα σημείο πρόσβασης στον υπολογιστή VAIO.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows) καθώς και στο εγχειρίδιο που συνόδευε το σημείο πρόσβασης.

2. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
3. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
4. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
5. Αλλάξτε τη ρύθμιση Λειτουργία πτήσης σε Ανενεργό και τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.
6. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
7. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
8. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και, έπειτα, επιλέξτε Σύνδεση.

   Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, στο πεδίο του επιλεγμένου ασύρματου σημείου πρόσβασης εμφανίζεται η ένδειξη Έγινε σύνδεση.

   Αν εμφανιστεί παράθυρο καταχώρισης κλειδιού ασφαλείας, εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας και επιλέξτε OK. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

   Πρέπει να σημειωθεί ότι στα κλειδιά ασφαλείας γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

#### Για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi

Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο(το εικονίδιο δικτύου) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi, όπως π.χ. το σημείο πρόσβασης που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή VAIO.

Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.

#### Σημείωση

- Στα μοντέλα που διαθέτουν το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής VAIO δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 5 GHz. Επίσης, όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 5 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 2,4 GHz.

  Στα μοντέλα που διαθέτουν IEEE 802.11b/g/n, όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης. Επίσης, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο σημείο πρόσβασης 5 GHz.

- Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για τον εντοπισμό και τη σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi, πριν ξεκινήσει η επικοινωνία μέσω Wi-Fi.

#### Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

- Μόλις συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο σημείο πρόσβασης πληκτρολογώντας το κλειδί ασφαλείας, το σημείο πρόσβασης θα καταχωριστεί στον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας τις επόμενες φορές που θα συνδεθείτε.

## Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το κλειδί ασφαλείας είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας για το Wi-Fi, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του Wi-Fi. Αναφέρεται επίσης ως κλειδί κρυπτογράφησης ή ως κλειδί WEP (Wired Equivalent Privacy).

Το κλειδί ασφαλείας επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές που έχουν το ίδιο κλειδί, όπως ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης και ένας υπολογιστής, να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Wi-Fi.

Το κλειδί ασφαλείας εκχωρείται σε κάθε σημείο πρόσβασης εξ ορισμού. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας για να προστατεύσετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.) Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασής σας.

Αν εισαγάγετε εσφαλμένο κλειδί ασφαλείας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εισαγάγετε εκ νέου.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
3. Κάντε δεξί κλικ στο δίκτυο που επιθυμείτε και επιλέξτε Προβολή ιδιοτήτων σύνδεσης.
4. Επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια.
5. Εισαγάγετε ένα κλειδί ασφαλείας στο πεδίο Κλειδί ασφαλείας δικτύου και επιλέξτε OK.

## Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Windows Store.

Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Microsoft για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Windows Store.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης του λογαριασμού Microsoft, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

1. Συνδεθείτε στο Internet.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο Internet, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN).

2. Ανοίξτε την οθόνη Έναρξη και επιλέξτε το πλακίδιο Store. (Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη.)

3. Βρείτε μία εφαρμογή για να εγκαταστήσετε.
4. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Εγκατάσταση εφαρμογών από το Windows Store

Μπορείτε να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Windows Store.

Θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό Microsoft για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Windows Store.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και χρήσης του λογαριασμού Microsoft, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

1. Συνδεθείτε στο Internet.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης στο Internet, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN).

2. Ανοίξτε την οθόνη Έναρξη και επιλέξτε το πλακίδιο Store. (Για να ανοίξετε την οθόνη Έναρξη, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την οθόνη και το μενού Έναρξη.)

3. Βρείτε μία εφαρμογή για να εγκαταστήσετε.
4. Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Χρήση της θύρα LAN (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Προτού συνδέσετε καλώδιο LAN στη θύρα LAN, τραβήξτε προς τα κάτω το κάλυμμα της θύρας όπως απεικονίζεται παρακάτω.

## Σύνδεση με παροχή ρεύματος

Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε μια παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Πριν από τη σύνδεση, διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στην ενότητα Σημειώσεις για τον χρήση της παροχής ρεύματος.

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ρεύµατος () στο προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ().
2. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύµατος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύµατος ().
3. Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος () στη θύρα DC IN () του υπολογιστή VAIO.

#### Σημείωση

- Μην συνδέετε περισσότερες από μία συσκευές στην ίδια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Το σχήμα του προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.

- Βεβαιωθείτε ότι το φις ρεύματος είναι σταθερά συνδεδεμένο στον υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να αγοράσετε ένα πολύπριζο με προστασία από υπέρταση για να αποτρέψετε τυχόν βλάβη του υπολογιστή VAIO από απότομες αυξήσεις της τάσης (όπως, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας με ηλεκτρικά φαινόμενα).

## Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI

Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση οθόνης ή το μέγεθος της εικόνας οθόνης του υπολογιστή VAIO που προβάλλεται σε μια εξωτερική οθόνη, για παράδειγμα σε μια τηλεόραση, η οποία είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

1. Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε τηλεόραση με υποδοχή HDMI μέσω καλωδίου HDMI. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI.)
2. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
3. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ποιότητα εικόνας (Image Quality). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
4. Επιλέξτε Λεπτομέρειες (Details) στην ενότητα Ανάλυση εξωτερικής οθόνης (External Display Resolution).
5. Στην καρτέλα Επιλογή ανάλυσης (Select Resolution), επιλέξτε την ανάλυση που προτιμάτε.

   Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, εφαρμόζεται η επιλεγμένη ανάλυση.

6. Αν η εικόνα του υπολογιστή δεν χωράει στην περιοχή προβολής της τηλεόρασης, επιλέξτε την καρτέλα Προσαρμογή ανάλυσης (Adjust Resolution), για να προσαρμόσετε το μέγεθος προβολής.

#### Σημείωση

- Ορισμένες επιλογές ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής με σύνδεση HDMI.

- Η λειτουργία προσαρμογής της ανάλυσης οθόνης ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη, ανάλογα με την επιλεγμένη ανάλυση.

## Σημειώσεις για τον οθόνη LCD

Για τη σωστή χρήση της οθόνης LCD, διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

- Η οθόνη LCD κατασκευάζεται με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Ενδέχεται, ωστόσο, να βλέπετε μικροσκοπικά μαύρα στίγματα και/ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, μπλε ή πράσινα) να εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη LCD. Αυτό αποτελεί φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Μην χαράσσετε την επιφάνεια της οθόνης LCD και μην ασκείτε πίεση σε αυτήν. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη.

- Μην ασκείτε πίεση στο καπάκι της οθόνης LCD όταν είναι κλειστό, καθώς ενδέχεται να χαραχθεί ή να λερωθεί η οθόνη LCD.

- Η οθόνη LCD μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Λόγω του μηχανικού σχεδιασμού της οθόνης LCD/οθόνης αφής του υπολογιστή VAIO, η επιφάνεια της οθόνης μπορεί να θερμανθεί αν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

- Η οθόνη LCD/οθόνη αφής κατασκευάζεται από ενισχυμένο γυαλί ώστε να έχει υψηλή ανθεκτικότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να χειρίζεστε την οθόνη με προσοχή καθώς δεν είναι εντελώς άθραυστη. Στην περίπτωση που η οθόνη σπάσει σε μικρά κομμάτια, προσέξτε να μην κοπείτε. (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

- Μην αφήνετε την οθόνη LCD στραμμένη προς τον ήλιο. Μπορεί να υποστεί φθορά. Όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας VAIO κοντά σε παράθυρο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

- Μη ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD ή τα άκρα της. Η οθόνη LCD ενδέχεται να είναι ευαίσθητη στην πίεση και στην αυξανόμενη έντασή της και η άσκηση πίεσης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία της οθόνης.

- Αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, μπορεί να εμφανιστεί μια υπολειμματική εικόνα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Όταν ο υπολογιστής επανέλθει σε φυσιολογική θερμοκρασία, η οθόνη επανέρχεται στη φυσιολογική της κατάσταση.

- Όταν προβάλλεται η ίδια εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα ίχνος της εικόνας αυτής μπορεί να απομείνει στην οθόνη LCD. Η υπολειμματική εικόνα εξαφανίζεται μετά από λίγο. Για να αποφύγετε την εμφάνιση υπολειμματικών εικόνων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα προστασίας οθόνης.

## Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών

Η λειτουργία Πολλαπλές οθόνες σάς επιτρέπει να διανέμετε τμήματα της επιφάνειας εργασίας σας σε άλλες οθόνες.

Για παράδειγμα, αν έχετε μια εξωτερική οθόνη συνδεδεμένη στη θύρα οθόνης, η οθόνη του υπολογιστή και η εξωτερική οθόνη μπορούν να λειτουργούν ως μία επιφάνεια εργασίας.

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ανάλυση οθόνης. (Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.)
2. Επιλέξτε Επέκταση αυτών των οθονών από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στη ρύθμιση Πολλές οθόνες και έπειτα επιλέξτε OK.

   Οι επιλογές ρύθμισης διαφέρουν, ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων εξωτερικών οθονών.

#### Σημείωση

- Η εξωτερική σας οθόνη ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη λειτουργία πολλαπλών οθονών.

- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας πολλαπλών οθονών.

- Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις της οθόνης κατά τη χρήση εφαρμογών βίντεο/εικόνας ή κατά την αναπαραγωγή DVD, καθώς ενδέχεται να μην είναι επιτυχής η αναπαραγωγή/προβολή ή να προκληθεί αστάθεια στη λειτουργία του συστήματος.

  Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης αφού κλείσετε την εφαρμογή βίντεο/εικόνας.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ορίσετε την ανάλυση οθόνης για κάθε οθόνη που χρησιμοποιείται στη λειτουργία πολλαπλών οθονών.

## Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας οθόνης

Μπορείτε να εναλλάξετε την έξοδο οθόνης μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και μιας εξωτερικής οθόνης συνδεδεμένης στον υπολογιστή σας VAIO.

1. Ενεργοποιήστε μια εξωτερική οθόνη.
2. Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F7 αρκετές φορές για να επιλέξετε την έξοδο οθόνης που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

#### Σημείωση

- Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο οθόνης (δεν παρέχεται) ενώ είναι επιλεγμένη ως έξοδος οθόνης μόνο μία εξωτερική οθόνη, θα είναι δύσκολο να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO επειδή δεν θα εμφανίζονται εικόνες στην οθόνη του.

  Για να εναλλάξετε την έξοδο οθόνης στην οθόνη του υπολογιστή, πατήστε δύο φορές τα πλήκτρα Fn+F7 και, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

- Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η λειτουργία εναλλαγής οθόνης ή να είναι ασταθής η λειτουργία του υπολογιστή VAIO. Πριν αλλάξετε την έξοδο οθόνης, κλείστε την εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο.

- Η λειτουργία εναλλαγής οθόνης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής οθόνης ή της συσκευής προβολής.

## Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI

Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση με θύρα εισόδου HDMI στον υπολογιστή VAIO με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασής σας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και θέστε την σε λειτουργία.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εξόδου HDMI (Μέρη και χειριστήρια στα πλαϊνά) του υπολογιστή VAIO και το άλλο άκρο στην τηλεόραση.
3. Ορίστε ως είσοδο της τηλεόρασης την εξωτερική είσοδο.

   Η εικόνα της οθόνης του υπολογιστή VAIO προβάλλεται στην τηλεόραση.

#### Σημείωση

- Το σχήμα της θύρας εξόδου HDMI διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI το οποίο είναι συμβατό με τη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

- Αν χρησιμοποιείται πρόγραμμα οδήγησης συσκευής διαφορετικό από αυτό που παρέχει η Sony, δεν θα προβληθεί η εικόνα και δεν θα ακουστεί ο ήχος. Χρησιμοποιείτε πάντα το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που παρέχει η Sony για ενημερώσεις.

- Για να ακούσετε ήχο από μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα εξόδου HDMI, πρέπει να αλλάξετε τη συσκευή εξόδου ήχου. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.

#### Υπόδειξη

- Η θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO είναι συμβατή με το πρότυπο HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης) και διαθέτει δυνατότητα κρυπτογράφησης του καναλιού μετάδοσης ψηφιακών σημάτων βίντεο για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, γεγονός που σας επιτρέπει να προβάλετε πληθώρα περιεχομένων υψηλής ποιότητας με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

## Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI

Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση οθόνης ή το μέγεθος της εικόνας οθόνης του υπολογιστή VAIO που προβάλλεται σε μια εξωτερική οθόνη, για παράδειγμα σε μια τηλεόραση, η οποία είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

1. Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε τηλεόραση με υποδοχή HDMI μέσω καλωδίου HDMI. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI.)
2. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
3. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ποιότητα εικόνας (Image Quality). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
4. Επιλέξτε Λεπτομέρειες (Details) στην ενότητα Ανάλυση εξωτερικής οθόνης (External Display Resolution).
5. Στην καρτέλα Επιλογή ανάλυσης (Select Resolution), επιλέξτε την ανάλυση που προτιμάτε.

   Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, εφαρμόζεται η επιλεγμένη ανάλυση.

6. Αν η εικόνα του υπολογιστή δεν χωράει στην περιοχή προβολής της τηλεόρασης, επιλέξτε την καρτέλα Προσαρμογή ανάλυσης (Adjust Resolution), για να προσαρμόσετε το μέγεθος προβολής.

#### Σημείωση

- Ορισμένες επιλογές ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής με σύνδεση HDMI.

- Η λειτουργία προσαρμογής της ανάλυσης οθόνης ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη, ανάλογα με την επιλεγμένη ανάλυση.

## Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI

Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση με θύρα εισόδου HDMI στον υπολογιστή VAIO με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασής σας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και θέστε την σε λειτουργία.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εξόδου HDMI (Μέρη και χειριστήρια στα πλαϊνά) του υπολογιστή VAIO και το άλλο άκρο στην τηλεόραση.
3. Ορίστε ως είσοδο της τηλεόρασης την εξωτερική είσοδο.

   Η εικόνα της οθόνης του υπολογιστή VAIO προβάλλεται στην τηλεόραση.

#### Σημείωση

- Το σχήμα της θύρας εξόδου HDMI διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI το οποίο είναι συμβατό με τη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

- Αν χρησιμοποιείται πρόγραμμα οδήγησης συσκευής διαφορετικό από αυτό που παρέχει η Sony, δεν θα προβληθεί η εικόνα και δεν θα ακουστεί ο ήχος. Χρησιμοποιείτε πάντα το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που παρέχει η Sony για ενημερώσεις.

- Για να ακούσετε ήχο από μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα εξόδου HDMI, πρέπει να αλλάξετε τη συσκευή εξόδου ήχου. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.

#### Υπόδειξη

- Η θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO είναι συμβατή με το πρότυπο HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης) και διαθέτει δυνατότητα κρυπτογράφησης του καναλιού μετάδοσης ψηφιακών σημάτων βίντεο για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, γεγονός που σας επιτρέπει να προβάλετε πληθώρα περιεχομένων υψηλής ποιότητας με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

## Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης

Μπορείτε να συνδέσετε ένα δέκτη συστήματος οικιακού κινηματογράφου υψηλής ποιότητας ή άλλες συσκευές αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου ανάμεσα στον υπολογιστή VAIO και την τηλεόραση, μέσω σύνδεσης HDMI.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η σύνδεση HDMI ανάμεσα στην τηλεόραση και τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου.
2. Ορίστε ως συσκευή εξόδου ήχου την έξοδο HDMI. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.)
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ορίστε ως είσοδό της την είσοδο HDMI.
4. Ενεργοποιήστε τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και ορίστε ως είσοδό τους την είσοδο HDMI.
5. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εισόδου HDMI του δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή της συσκευής αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και το άλλο άκρο στη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI.

- Με τη σύνδεση HDMI, η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου. Από τον υπολογιστή VAIO δεν μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου εξόδου για καμία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

## Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου

Αν δεν ακούγεται ήχος από την εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή VAIO, θα πρέπει να αλλάξετε τη συσκευή για την έξοδο του ήχου.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Υλικό και Ήχος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)
2. Επιλέξτε Ήχος.
3. Επιλέξτε την καρτέλα Αναπαραγωγή.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχει επισημανθεί το πλαίσιο δίπλα στο εικονίδιο της συσκευής που θέλετε να ορίσετε ως έξοδο ήχου του υπολογιστή.

   Αν δεν έχει επισημανθεί το πλαίσιο δίπλα στο εικονίδιο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προεπιλογή.

5. Επιλέξτε OK.

#### Για να αλλάξετε τον ρυθμό ήχου και το βάθος bit

Οι ρυθμίσεις του ρυθμού ήχου και του βάθους bit του ψηφιακού σήματος εξόδου ήχου πρέπει να αντιστοιχούν στη δική σας ψηφιακή συσκευή ήχου.

Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3, και μετά επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής HDMI και το Ιδιότητες. Στην καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το ρυθμό δειγματοληψίας και το βάθος bit (για παράδειγμα 16 bit, 48.000 Hz (ποιότητα DVD)) που υποστηρίζει η συσκευή και στη συνέχεια OK.

## Σημειώσεις για τον οθόνη LCD

Για τη σωστή χρήση της οθόνης LCD, διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

- Η οθόνη LCD κατασκευάζεται με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Ενδέχεται, ωστόσο, να βλέπετε μικροσκοπικά μαύρα στίγματα και/ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, μπλε ή πράσινα) να εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη LCD. Αυτό αποτελεί φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Μην χαράσσετε την επιφάνεια της οθόνης LCD και μην ασκείτε πίεση σε αυτήν. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη.

- Μην ασκείτε πίεση στο καπάκι της οθόνης LCD όταν είναι κλειστό, καθώς ενδέχεται να χαραχθεί ή να λερωθεί η οθόνη LCD.

- Η οθόνη LCD μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Λόγω του μηχανικού σχεδιασμού της οθόνης LCD/οθόνης αφής του υπολογιστή VAIO, η επιφάνεια της οθόνης μπορεί να θερμανθεί αν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

- Η οθόνη LCD/οθόνη αφής κατασκευάζεται από ενισχυμένο γυαλί ώστε να έχει υψηλή ανθεκτικότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να χειρίζεστε την οθόνη με προσοχή καθώς δεν είναι εντελώς άθραυστη. Στην περίπτωση που η οθόνη σπάσει σε μικρά κομμάτια, προσέξτε να μην κοπείτε. (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

- Μην αφήνετε την οθόνη LCD στραμμένη προς τον ήλιο. Μπορεί να υποστεί φθορά. Όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας VAIO κοντά σε παράθυρο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

- Μη ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD ή τα άκρα της. Η οθόνη LCD ενδέχεται να είναι ευαίσθητη στην πίεση και στην αυξανόμενη έντασή της και η άσκηση πίεσης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία της οθόνης.

- Αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, μπορεί να εμφανιστεί μια υπολειμματική εικόνα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Όταν ο υπολογιστής επανέλθει σε φυσιολογική θερμοκρασία, η οθόνη επανέρχεται στη φυσιολογική της κατάσταση.

- Όταν προβάλλεται η ίδια εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα ίχνος της εικόνας αυτής μπορεί να απομείνει στην οθόνη LCD. Η υπολειμματική εικόνα εξαφανίζεται μετά από λίγο. Για να αποφύγετε την εμφάνιση υπολειμματικών εικόνων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα προστασίας οθόνης.

## Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών

Η λειτουργία Πολλαπλές οθόνες σάς επιτρέπει να διανέμετε τμήματα της επιφάνειας εργασίας σας σε άλλες οθόνες.

Για παράδειγμα, αν έχετε μια εξωτερική οθόνη συνδεδεμένη στη θύρα οθόνης, η οθόνη του υπολογιστή και η εξωτερική οθόνη μπορούν να λειτουργούν ως μία επιφάνεια εργασίας.

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ανάλυση οθόνης. (Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.)
2. Επιλέξτε Επέκταση αυτών των οθονών από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στη ρύθμιση Πολλές οθόνες και έπειτα επιλέξτε OK.

   Οι επιλογές ρύθμισης διαφέρουν, ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων εξωτερικών οθονών.

#### Σημείωση

- Η εξωτερική σας οθόνη ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη λειτουργία πολλαπλών οθονών.

- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας πολλαπλών οθονών.

- Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις της οθόνης κατά τη χρήση εφαρμογών βίντεο/εικόνας ή κατά την αναπαραγωγή DVD, καθώς ενδέχεται να μην είναι επιτυχής η αναπαραγωγή/προβολή ή να προκληθεί αστάθεια στη λειτουργία του συστήματος.

  Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης αφού κλείσετε την εφαρμογή βίντεο/εικόνας.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ορίσετε την ανάλυση οθόνης για κάθε οθόνη που χρησιμοποιείται στη λειτουργία πολλαπλών οθονών.

## Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας οθόνης

Μπορείτε να εναλλάξετε την έξοδο οθόνης μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και μιας εξωτερικής οθόνης συνδεδεμένης στον υπολογιστή σας VAIO.

1. Ενεργοποιήστε μια εξωτερική οθόνη.
2. Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F7 αρκετές φορές για να επιλέξετε την έξοδο οθόνης που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

#### Σημείωση

- Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο οθόνης (δεν παρέχεται) ενώ είναι επιλεγμένη ως έξοδος οθόνης μόνο μία εξωτερική οθόνη, θα είναι δύσκολο να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO επειδή δεν θα εμφανίζονται εικόνες στην οθόνη του.

  Για να εναλλάξετε την έξοδο οθόνης στην οθόνη του υπολογιστή, πατήστε δύο φορές τα πλήκτρα Fn+F7 και, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

- Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η λειτουργία εναλλαγής οθόνης ή να είναι ασταθής η λειτουργία του υπολογιστή VAIO. Πριν αλλάξετε την έξοδο οθόνης, κλείστε την εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο.

- Η λειτουργία εναλλαγής οθόνης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής οθόνης ή της συσκευής προβολής.

## Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI

Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση με θύρα εισόδου HDMI στον υπολογιστή VAIO με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασής σας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και θέστε την σε λειτουργία.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εξόδου HDMI (Μέρη και χειριστήρια στα πλαϊνά) του υπολογιστή VAIO και το άλλο άκρο στην τηλεόραση.
3. Ορίστε ως είσοδο της τηλεόρασης την εξωτερική είσοδο.

   Η εικόνα της οθόνης του υπολογιστή VAIO προβάλλεται στην τηλεόραση.

#### Σημείωση

- Το σχήμα της θύρας εξόδου HDMI διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI το οποίο είναι συμβατό με τη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

- Αν χρησιμοποιείται πρόγραμμα οδήγησης συσκευής διαφορετικό από αυτό που παρέχει η Sony, δεν θα προβληθεί η εικόνα και δεν θα ακουστεί ο ήχος. Χρησιμοποιείτε πάντα το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που παρέχει η Sony για ενημερώσεις.

- Για να ακούσετε ήχο από μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα εξόδου HDMI, πρέπει να αλλάξετε τη συσκευή εξόδου ήχου. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.

#### Υπόδειξη

- Η θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO είναι συμβατή με το πρότυπο HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης) και διαθέτει δυνατότητα κρυπτογράφησης του καναλιού μετάδοσης ψηφιακών σημάτων βίντεο για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, γεγονός που σας επιτρέπει να προβάλετε πληθώρα περιεχομένων υψηλής ποιότητας με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

## Σύνδεση εξωτερικής μονάδας δίσκου

Συνδέστε εξωτερική μονάδα δίσκου ή μονάδα εξωτερικού δίσκου σε θύρα USB του υπολογιστή VAIO.

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της εξωτερικής μονάδας δίσκου σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος ().
2. Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου USB () (δεν παρέχεται) στη θύρα USB () και το άλλο άκρο στην εξωτερική μονάδα δίσκου.

   Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μέσω USB, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση συσκευής USB.

#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει την εξωτερική μονάδα δίσκου σε μια παροχή ρεύματος με προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (αν παρέχεται).

#### Υπόδειξη

- Ανάλογα με την εξωτερική μονάδα δίσκου που χρησιμοποιείτε, μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε πρόγραμμα οδήγησης.

  Επίσης, ανάλογα με τη μονάδα δίσκου που χρησιμοποιείτε, διαφέρουν και οι διαδικασίες για τη σύνδεση και τη χρήση της εξωτερικής μονάδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της εξωτερικής σας μονάδας.

## Σύνδεση εξωτερικών ηχείων/ακουστικών/σετ ακουστικών-μικροφώνου

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές εξόδου ήχου (όπως π.χ. ηχεία, ακουστικά ή σετ ακουστικών-μικροφώνου) στον υπολογιστή VAIO.

Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε συμβατό σετ ακουστικών-μικροφώνου έξυπνου τηλεφώνου Sony (δεν παρέχεται) για να πραγματοποιήσετε μια διαδικτυακή κλήση και φωνητική συνομιλία.

1. Συνδέστε εξωτερικά ηχεία, ακουστικά ή ένα συμβατό σετ ακουστικών-μικροφώνου στην υποδοχή ακουστικών(Μέρη και χειριστήρια στα πλαϊνά).

#### Σημείωση

- Μειώστε την ένταση ήχου των ηχείων προτού τα θέσετε σε λειτουργία.

- Το σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με τον υπολογιστή VAIO.

- Το εξωτερικό μικρόφωνο δεν λειτουργεί αν το συνδέσετε σε υποδοχή ακουστικών που είναι συμβατή με σετ ακουστικών-μικροφώνου.

- Το τηλεχειριστήριο του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να μη λειτουργεί με τον υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των ηχείων, των ακουστικών ή του σετ ακουστικών-μικροφώνου.

## Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης

Μπορείτε να συνδέσετε ένα δέκτη συστήματος οικιακού κινηματογράφου υψηλής ποιότητας ή άλλες συσκευές αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου ανάμεσα στον υπολογιστή VAIO και την τηλεόραση, μέσω σύνδεσης HDMI.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η σύνδεση HDMI ανάμεσα στην τηλεόραση και τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου.
2. Ορίστε ως συσκευή εξόδου ήχου την έξοδο HDMI. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.)
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ορίστε ως είσοδό της την είσοδο HDMI.
4. Ενεργοποιήστε τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και ορίστε ως είσοδό τους την είσοδο HDMI.
5. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εισόδου HDMI του δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή της συσκευής αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και το άλλο άκρο στη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI.

- Με τη σύνδεση HDMI, η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου. Από τον υπολογιστή VAIO δεν μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου εξόδου για καμία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

## Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου

Αν δεν ακούγεται ήχος από την εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή VAIO, θα πρέπει να αλλάξετε τη συσκευή για την έξοδο του ήχου.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Υλικό και Ήχος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)
2. Επιλέξτε Ήχος.
3. Επιλέξτε την καρτέλα Αναπαραγωγή.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχει επισημανθεί το πλαίσιο δίπλα στο εικονίδιο της συσκευής που θέλετε να ορίσετε ως έξοδο ήχου του υπολογιστή.

   Αν δεν έχει επισημανθεί το πλαίσιο δίπλα στο εικονίδιο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προεπιλογή.

5. Επιλέξτε OK.

#### Για να αλλάξετε τον ρυθμό ήχου και το βάθος bit

Οι ρυθμίσεις του ρυθμού ήχου και του βάθους bit του ψηφιακού σήματος εξόδου ήχου πρέπει να αντιστοιχούν στη δική σας ψηφιακή συσκευή ήχου.

Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3, και μετά επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής HDMI και το Ιδιότητες. Στην καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το ρυθμό δειγματοληψίας και το βάθος bit (για παράδειγμα 16 bit, 48.000 Hz (ποιότητα DVD)) που υποστηρίζει η συσκευή και στη συνέχεια OK.

## Σύνδεση εξωτερικών ηχείων/ακουστικών/σετ ακουστικών-μικροφώνου

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές εξόδου ήχου (όπως π.χ. ηχεία, ακουστικά ή σετ ακουστικών-μικροφώνου) στον υπολογιστή VAIO.

Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε συμβατό σετ ακουστικών-μικροφώνου έξυπνου τηλεφώνου Sony (δεν παρέχεται) για να πραγματοποιήσετε μια διαδικτυακή κλήση και φωνητική συνομιλία.

1. Συνδέστε εξωτερικά ηχεία, ακουστικά ή ένα συμβατό σετ ακουστικών-μικροφώνου στην υποδοχή ακουστικών(Μέρη και χειριστήρια στα πλαϊνά).

#### Σημείωση

- Μειώστε την ένταση ήχου των ηχείων προτού τα θέσετε σε λειτουργία.

- Το σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με τον υπολογιστή VAIO.

- Το εξωτερικό μικρόφωνο δεν λειτουργεί αν το συνδέσετε σε υποδοχή ακουστικών που είναι συμβατή με σετ ακουστικών-μικροφώνου.

- Το τηλεχειριστήριο του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να μη λειτουργεί με τον υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των ηχείων, των ακουστικών ή του σετ ακουστικών-μικροφώνου.

## Σύνδεση εξωτερικών ηχείων/ακουστικών/σετ ακουστικών-μικροφώνου

Μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές εξόδου ήχου (όπως π.χ. ηχεία, ακουστικά ή σετ ακουστικών-μικροφώνου) στον υπολογιστή VAIO.

Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε συμβατό σετ ακουστικών-μικροφώνου έξυπνου τηλεφώνου Sony (δεν παρέχεται) για να πραγματοποιήσετε μια διαδικτυακή κλήση και φωνητική συνομιλία.

1. Συνδέστε εξωτερικά ηχεία, ακουστικά ή ένα συμβατό σετ ακουστικών-μικροφώνου στην υποδοχή ακουστικών(Μέρη και χειριστήρια στα πλαϊνά).

#### Σημείωση

- Μειώστε την ένταση ήχου των ηχείων προτού τα θέσετε σε λειτουργία.

- Το σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με τον υπολογιστή VAIO.

- Το εξωτερικό μικρόφωνο δεν λειτουργεί αν το συνδέσετε σε υποδοχή ακουστικών που είναι συμβατή με σετ ακουστικών-μικροφώνου.

- Το τηλεχειριστήριο του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να μη λειτουργεί με τον υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των ηχείων, των ακουστικών ή του σετ ακουστικών-μικροφώνου.

## Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης

Μπορείτε να συνδέσετε ένα δέκτη συστήματος οικιακού κινηματογράφου υψηλής ποιότητας ή άλλες συσκευές αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου ανάμεσα στον υπολογιστή VAIO και την τηλεόραση, μέσω σύνδεσης HDMI.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η σύνδεση HDMI ανάμεσα στην τηλεόραση και τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου.
2. Ορίστε ως συσκευή εξόδου ήχου την έξοδο HDMI. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.)
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ορίστε ως είσοδό της την είσοδο HDMI.
4. Ενεργοποιήστε τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και ορίστε ως είσοδό τους την είσοδο HDMI.
5. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εισόδου HDMI του δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή της συσκευής αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και το άλλο άκρο στη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI.

- Με τη σύνδεση HDMI, η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου. Από τον υπολογιστή VAIO δεν μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου εξόδου για καμία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

## Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Προτού χρησιμοποιήσετε το Internet, πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής σε έναν Παροχέα Υπηρεσιών Internet (ISP) και να εγκαταστήσετε τις συσκευές που απαιτούνται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας VAIO στο Internet.

Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου LAN (δεν παρέχεται) στη θύρα LAN του υπολογιστή σας VAIO και το άλλο άκρο στο δίκτυο.

#### Σημείωση

- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που απαιτούνται για πρόσβαση στο Internet και πώς να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet, απευθυνθείτε στο πάροχο σας υπηρεσιών Internet.

- Όταν συνδέετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet, φροντίστε να χρησιμοποιείτε καλώδιο με ένδειξη "Network" ή "Ethernet".

- Μη συνδέετε καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN του υπολογιστή VAIO.

  Αν η θύρα LAN συνδεθεί στα δίκτυα ή στις τηλεφωνικές γραμμές που αναφέρονται παρακάτω, η υψηλή ένταση του ρεύματος που φθάνει στη θύρα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

  - Οποιοδήποτε δίκτυο, εκτός από δίκτυα τύπου 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Συνδρομητική γραμμή δημόσιου τηλεφώνου

  - Ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX)

  - Τηλεφωνικές γραμμές οικιακής (ενδοεπικοινωνία) ή επιχειρησιακής χρήσης (εταιρικό τηλέφωνο πολλαπλών γραμμών)

#### Υπόδειξη

- Για να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet μέσω της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN), πρέπει να διαμορφώσετε το Wi-Fi. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

## Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet

Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι υπηρεσιών σύνδεσης στο Internet.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας, για παράδειγμα, την ταχύτητα επικοινωνίας ή τη χρέωση χρήσης. Για αναλυτικές πληροφορίες για μια σειρά υπηρεσιών σύνδεσης, επικοινωνήστε με τους Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).

- FTTH (Fiber to the Home - Δίκτυο οπτικών ινών μέχρι τον τελικό χρήστη)

- Καλωδιακό μόντεμ

- DSL (Digital Subscriber Line - Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή)

- Δορυφορική σύνδεση

- Σύνδεση μέσω τηλεφώνου

## Πληροφορίες για την δίκτυο (LAN)

Το δίκτυο (LAN) σας επιτρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας VAIO με το Internet και να μεταφέρετε δεδομένα από τον υπολογιστή προς άλλες συσκευές και το αντίστροφο.

Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας VAIO σε δίκτυα τύπου 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T με ένα καλώδιο LAN (δεν παρέχεται). Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου LAN στη θύρα LAN του υπολογιστή και το άλλο άκρο στο δίκτυό σας. (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO σε δίκτυο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

Για πληροφορίες σχετικά με τις περιφερειακές συσκευές που απαιτούνται για πρόσβαση σε δίκτυα LAN, συμβουλευτείτε τον δικό σας Παροχέα Υπηρεσιών Internet (ISP) ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του μόντεμ σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του υπολογιστή σας VAIO στο δίκτυο, ανατρέξτε στις οδηγίες του δικού σας Παροχέα Υπηρεσιών Internet ή στο εγχειρίδιο του μόντεμ σας και των υπόλοιπων περιφερειακών συσκευών. Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του δικτύου στο χώρο εργασίας σας, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου.

## Απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε Ανενεργό.

#### Υπόδειξη

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

- Για να απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες λειτουργίες, ενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης.

- Οι ασύρματες λειτουργίες, που έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι ενεργές, θα ενεργοποιηθούν μόλις απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία πτήσης.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

## Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις που αφορούν τη σωστή χρήση της.

- Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, η χρήση των προϊόντων Wi-Fi ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω των τοπικών κανονισμών.

- Οι συσκευές Wi-Fi λειτουργούν στη ζώνη 2,4 GHz, η οποία χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη. Ωστόσο, οι παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων μπορεί, παρ' όλα αυτά, να επιβραδύνουν την ταχύτητα επικοινωνίας, να περιορίσουν την εμβέλεια επικοινωνίας ή να προκαλέσουν σφάλματα επικοινωνίας.

- Αν έχετε ενεργοποιήσει και τη λειτουργία BLUETOOTH και τη λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz του υπολογιστή VAIO, ενδέχεται να σημειωθούν παρεμβολές και να επιβραδυνθεί η ταχύτητα επικοινωνίας ή να παρουσιαστούν άλλα προβλήματα.

- Για να επικοινωνείτε μέσω Wi-Fi ενώ βρίσκεστε καθ' οδόν, ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία παροχής ασύρματου Internet.

- Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n, η χρήση της λειτουργίας Wi-Fi 5 GHz σε εξωτερικό χώρο απαγορεύεται από το νόμο.

- Η ταχύτητα και η εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις ακόλουθες συνθήκες:

  - Απόσταση μεταξύ συσκευών

  - Ύπαρξη εμποδίων ανάμεσα στις συσκευές

  - Διαμόρφωση συσκευών

  - Συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας

  - Περιβάλλων χώρος (συμπεριλαμβανομένων των υλικών των τοίχων κ.λπ.)

  - Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται

    Η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί, ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας.

- Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων που προσδιορίζεται στις προδιαγραφές είναι ο θεωρητικός μέγιστος και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει τον πραγματικό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων.

- Η πραγματική ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να μην είναι τόσο γρήγορη όσο αυτή που προβάλλεται στον υπολογιστή VAIO.

- Δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των ζωνών συχνοτήτων Wi-Fi 2,4 GHz και 5 GHz.

- Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων των προτύπων IEEE 802.11g και IEEE 802.11n (2,4 GHz) ενδέχεται να επηρεάζεται από παρεμβολές όταν χρησιμοποιείται σε ένα προϊόν IEEE 802.11b. Επίσης, τα IEEE 802.11g και IEEE 802.11n μειώνουν αυτόματα το ρυθμό μεταφοράς για να διατηρούν τη συμβατότητα με τα προϊόντα IEEE 802.11b. Ο ρυθμός μεταφοράς μπορεί να ανακτηθεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων καναλιού του δικού σας σημείου πρόσβασης.

- Για να διακόψετε απότομα τη λειτουργία Wi-Fi, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO και την ασύρματη συσκευή (αν υπάρχει).

- Το πρότυπο WLAN περιλαμβάνει τις παρακάτω μεθόδους κρυπτογράφησης: Wired Equivalent Privacy (WEP), που αποτελεί πρωτόκολλο ασφαλείας, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) και Wi-Fi Protected Access (WPA). Τόσο το WPA2 όσο και το WPA, που προτείνονται από κοινού από τις IEEE και Wi-Fi Alliance, είναι προδιαγραφές προτύπων που βασίζονται σε διαλειτουργικές βελτιώσεις ασφαλείας οι οποίες αυξάνουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων και τον έλεγχο πρόσβασης για τα υπάρχοντα δίκτυα Wi-Fi. Το WPA έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με την προδιαγραφή IEEE 802.11i. Χρησιμοποιεί τη βελτιωμένη κρυπτογράφηση δεδομένων TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - Πρωτόκολλο ακεραιότητας προσωρινού κλειδιού) σε συνδυασμό με την πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη 802.1X και το EAP (Extensible Authentication Protocol - Πρωτόκολλο εκτεταμένης πιστοποίησης ταυτότητας). Η κρυπτογράφηση των δεδομένων προστατεύει την ευάλωτη ασύρματη σύνδεση μεταξύ των πελατών και των σημείων πρόσβασης. Επιπλέον, υπάρχουν άλλοι τυπικοί μηχανισμοί ασφαλείας δικτύων LAN για την εξασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως: προστασία κωδικού πρόσβασης, διατερματική κρυπτογράφηση, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα και πιστοποίηση ταυτότητας. Η WPA2, η δεύτερη γενιά της WPA, παρέχει μεγαλύτερη προστασία δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης στο δίκτυο και έχει επίσης σχεδιαστεί για να παρέχει ασφάλεια σε όλες τις εκδόσεις συσκευών 802.11, συμπεριλαμβανομένων των 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n και 802.11ac (πρόχειρο), πολλαπλών ζωνών και πολλαπλών λειτουργιών. Επιπλέον, βάσει του εγκεκριμένου προτύπου IEEE 802.11i, το WPA2 παρέχει ασφάλεια όμοια με αυτή που απαιτείται σε κυβερνητικό επίπεδο εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης AES, που είναι συμβατός με FIPS 140-2 και τη μέθοδο πιστοποίησης ταυτότητας που βασίζεται στο 802.1X του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (National Institute of Standards and Technology/NIST). Το WPA2 είναι συμβατό με το WPA.

## Διακοπή επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να διακόψετε την επικοινωνία μέσω Wi-Fi ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
3. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και, έπειτα, επιλέξτε Αποσύνδεση.

#### Σημείωση

- Μην απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi κατά την πρόσβαση σε απομακρυσμένα έγγραφα, αρχεία ή πόρους, καθώς ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

## Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το Wi-Fi επιτρέπει στον υπολογιστή VAIO να συνδέεται σε δίκτυα μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Το Wi-Fi χρησιμοποιεί το παρακάτω πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όπου προδιαγράφεται ο τύπος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή, ανατρέξτε στις προδιαγραφές.

#### IEEE 802.11a (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

#### IEEE 802.11b/g (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz)

Το πρότυπο IEEE 802.11g προσφέρει επικοινωνία υψηλότερης ταχύτητας από αυτήν του προτύπου IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz/5 GHz)

Για μοντέλα συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η συχνότητα 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (πρόχειρο) (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

## Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση μέσω Wi-Fi μεταξύ του υπολογιστή VAIO και ενός σημείου πρόσβασης (δεν παρέχεται).

Πριν χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασύρματο σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργοποιημένο και σε λειτουργία.

1. Συνδέστε ένα σημείο πρόσβασης στον υπολογιστή VAIO.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows) καθώς και στο εγχειρίδιο που συνόδευε το σημείο πρόσβασης.

2. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
3. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
4. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
5. Αλλάξτε τη ρύθμιση Λειτουργία πτήσης σε Ανενεργό και τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.
6. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
7. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
8. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και, έπειτα, επιλέξτε Σύνδεση.

   Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, στο πεδίο του επιλεγμένου ασύρματου σημείου πρόσβασης εμφανίζεται η ένδειξη Έγινε σύνδεση.

   Αν εμφανιστεί παράθυρο καταχώρισης κλειδιού ασφαλείας, εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας και επιλέξτε OK. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

   Πρέπει να σημειωθεί ότι στα κλειδιά ασφαλείας γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

#### Για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi

Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο(το εικονίδιο δικτύου) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi, όπως π.χ. το σημείο πρόσβασης που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή VAIO.

Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.

#### Σημείωση

- Στα μοντέλα που διαθέτουν το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής VAIO δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 5 GHz. Επίσης, όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 5 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 2,4 GHz.

  Στα μοντέλα που διαθέτουν IEEE 802.11b/g/n, όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης. Επίσης, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο σημείο πρόσβασης 5 GHz.

- Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για τον εντοπισμό και τη σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi, πριν ξεκινήσει η επικοινωνία μέσω Wi-Fi.

#### Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

- Μόλις συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο σημείο πρόσβασης πληκτρολογώντας το κλειδί ασφαλείας, το σημείο πρόσβασης θα καταχωριστεί στον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας τις επόμενες φορές που θα συνδεθείτε.

## Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το κλειδί ασφαλείας είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας για το Wi-Fi, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του Wi-Fi. Αναφέρεται επίσης ως κλειδί κρυπτογράφησης ή ως κλειδί WEP (Wired Equivalent Privacy).

Το κλειδί ασφαλείας επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές που έχουν το ίδιο κλειδί, όπως ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης και ένας υπολογιστής, να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Wi-Fi.

Το κλειδί ασφαλείας εκχωρείται σε κάθε σημείο πρόσβασης εξ ορισμού. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας για να προστατεύσετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.) Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασής σας.

Αν εισαγάγετε εσφαλμένο κλειδί ασφαλείας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εισαγάγετε εκ νέου.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
3. Κάντε δεξί κλικ στο δίκτυο που επιθυμείτε και επιλέξτε Προβολή ιδιοτήτων σύνδεσης.
4. Επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια.
5. Εισαγάγετε ένα κλειδί ασφαλείας στο πεδίο Κλειδί ασφαλείας δικτύου και επιλέξτε OK.

## Σύνδεση στο Internet με ενσύρματη σύνδεση (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Προτού χρησιμοποιήσετε το Internet, πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής σε έναν Παροχέα Υπηρεσιών Internet (ISP) και να εγκαταστήσετε τις συσκευές που απαιτούνται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας VAIO στο Internet.

Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου LAN (δεν παρέχεται) στη θύρα LAN του υπολογιστή σας VAIO και το άλλο άκρο στο δίκτυο.

#### Σημείωση

- Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που απαιτούνται για πρόσβαση στο Internet και πώς να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet, απευθυνθείτε στο πάροχο σας υπηρεσιών Internet.

- Όταν συνδέετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet, φροντίστε να χρησιμοποιείτε καλώδιο με ένδειξη "Network" ή "Ethernet".

- Μη συνδέετε καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN του υπολογιστή VAIO.

  Αν η θύρα LAN συνδεθεί στα δίκτυα ή στις τηλεφωνικές γραμμές που αναφέρονται παρακάτω, η υψηλή ένταση του ρεύματος που φθάνει στη θύρα ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη, υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.

  - Οποιοδήποτε δίκτυο, εκτός από δίκτυα τύπου 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Συνδρομητική γραμμή δημόσιου τηλεφώνου

  - Ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (PBX)

  - Τηλεφωνικές γραμμές οικιακής (ενδοεπικοινωνία) ή επιχειρησιακής χρήσης (εταιρικό τηλέφωνο πολλαπλών γραμμών)

#### Υπόδειξη

- Για να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο Internet μέσω της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN), πρέπει να διαμορφώσετε το Wi-Fi. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

## Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet

Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι υπηρεσιών σύνδεσης στο Internet.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας, για παράδειγμα, την ταχύτητα επικοινωνίας ή τη χρέωση χρήσης. Για αναλυτικές πληροφορίες για μια σειρά υπηρεσιών σύνδεσης, επικοινωνήστε με τους Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).

- FTTH (Fiber to the Home - Δίκτυο οπτικών ινών μέχρι τον τελικό χρήστη)

- Καλωδιακό μόντεμ

- DSL (Digital Subscriber Line - Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή)

- Δορυφορική σύνδεση

- Σύνδεση μέσω τηλεφώνου

## Πληροφορίες για την δίκτυο (LAN)

Το δίκτυο (LAN) σας επιτρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας VAIO με το Internet και να μεταφέρετε δεδομένα από τον υπολογιστή προς άλλες συσκευές και το αντίστροφο.

Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας VAIO σε δίκτυα τύπου 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T με ένα καλώδιο LAN (δεν παρέχεται). Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου LAN στη θύρα LAN του υπολογιστή και το άλλο άκρο στο δίκτυό σας. (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO σε δίκτυο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

Για πληροφορίες σχετικά με τις περιφερειακές συσκευές που απαιτούνται για πρόσβαση σε δίκτυα LAN, συμβουλευτείτε τον δικό σας Παροχέα Υπηρεσιών Internet (ISP) ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του μόντεμ σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του υπολογιστή σας VAIO στο δίκτυο, ανατρέξτε στις οδηγίες του δικού σας Παροχέα Υπηρεσιών Internet ή στο εγχειρίδιο του μόντεμ σας και των υπόλοιπων περιφερειακών συσκευών. Αν χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του δικτύου στο χώρο εργασίας σας, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του δικτύου.

## Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το Wi-Fi επιτρέπει στον υπολογιστή VAIO να συνδέεται σε δίκτυα μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Το Wi-Fi χρησιμοποιεί το παρακάτω πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όπου προδιαγράφεται ο τύπος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή, ανατρέξτε στις προδιαγραφές.

#### IEEE 802.11a (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

#### IEEE 802.11b/g (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz)

Το πρότυπο IEEE 802.11g προσφέρει επικοινωνία υψηλότερης ταχύτητας από αυτήν του προτύπου IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz/5 GHz)

Για μοντέλα συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η συχνότητα 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (πρόχειρο) (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

## Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το κλειδί ασφαλείας είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας για το Wi-Fi, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του Wi-Fi. Αναφέρεται επίσης ως κλειδί κρυπτογράφησης ή ως κλειδί WEP (Wired Equivalent Privacy).

Το κλειδί ασφαλείας επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές που έχουν το ίδιο κλειδί, όπως ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης και ένας υπολογιστής, να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Wi-Fi.

Το κλειδί ασφαλείας εκχωρείται σε κάθε σημείο πρόσβασης εξ ορισμού. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας για να προστατεύσετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.) Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασής σας.

Αν εισαγάγετε εσφαλμένο κλειδί ασφαλείας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εισαγάγετε εκ νέου.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
3. Κάντε δεξί κλικ στο δίκτυο που επιθυμείτε και επιλέξτε Προβολή ιδιοτήτων σύνδεσης.
4. Επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια.
5. Εισαγάγετε ένα κλειδί ασφαλείας στο πεδίο Κλειδί ασφαλείας δικτύου και επιλέξτε OK.

## Χρήση της θύρα LAN (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Προτού συνδέσετε καλώδιο LAN στη θύρα LAN, τραβήξτε προς τα κάτω το κάλυμμα της θύρας όπως απεικονίζεται παρακάτω.

## Πληροφορίες για τις υπηρεσίες σύνδεσης στο Internet

Διατίθενται οι ακόλουθοι τύποι υπηρεσιών σύνδεσης στο Internet.

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις υπηρεσίες με βάση τις προτιμήσεις σας, για παράδειγμα, την ταχύτητα επικοινωνίας ή τη χρέωση χρήσης. Για αναλυτικές πληροφορίες για μια σειρά υπηρεσιών σύνδεσης, επικοινωνήστε με τους Παροχείς Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).

- FTTH (Fiber to the Home - Δίκτυο οπτικών ινών μέχρι τον τελικό χρήστη)

- Καλωδιακό μόντεμ

- DSL (Digital Subscriber Line - Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή)

- Δορυφορική σύνδεση

- Σύνδεση μέσω τηλεφώνου

## Απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε Ανενεργό.

#### Υπόδειξη

- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

- Για να απενεργοποιήσετε όλες τις ασύρματες λειτουργίες, ενεργοποιήστε τη Λειτουργία πτήσης.

- Οι ασύρματες λειτουργίες, που έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι ενεργές, θα ενεργοποιηθούν μόλις απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία πτήσης.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

## Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις που αφορούν τη σωστή χρήση της.

- Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, η χρήση των προϊόντων Wi-Fi ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω των τοπικών κανονισμών.

- Οι συσκευές Wi-Fi λειτουργούν στη ζώνη 2,4 GHz, η οποία χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη. Ωστόσο, οι παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων μπορεί, παρ' όλα αυτά, να επιβραδύνουν την ταχύτητα επικοινωνίας, να περιορίσουν την εμβέλεια επικοινωνίας ή να προκαλέσουν σφάλματα επικοινωνίας.

- Αν έχετε ενεργοποιήσει και τη λειτουργία BLUETOOTH και τη λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz του υπολογιστή VAIO, ενδέχεται να σημειωθούν παρεμβολές και να επιβραδυνθεί η ταχύτητα επικοινωνίας ή να παρουσιαστούν άλλα προβλήματα.

- Για να επικοινωνείτε μέσω Wi-Fi ενώ βρίσκεστε καθ' οδόν, ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία παροχής ασύρματου Internet.

- Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n, η χρήση της λειτουργίας Wi-Fi 5 GHz σε εξωτερικό χώρο απαγορεύεται από το νόμο.

- Η ταχύτητα και η εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις ακόλουθες συνθήκες:

  - Απόσταση μεταξύ συσκευών

  - Ύπαρξη εμποδίων ανάμεσα στις συσκευές

  - Διαμόρφωση συσκευών

  - Συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας

  - Περιβάλλων χώρος (συμπεριλαμβανομένων των υλικών των τοίχων κ.λπ.)

  - Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται

    Η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί, ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας.

- Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων που προσδιορίζεται στις προδιαγραφές είναι ο θεωρητικός μέγιστος και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει τον πραγματικό ρυθμό μεταφοράς δεδομένων.

- Η πραγματική ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να μην είναι τόσο γρήγορη όσο αυτή που προβάλλεται στον υπολογιστή VAIO.

- Δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των ζωνών συχνοτήτων Wi-Fi 2,4 GHz και 5 GHz.

- Ο ρυθμός μεταφοράς δεδομένων των προτύπων IEEE 802.11g και IEEE 802.11n (2,4 GHz) ενδέχεται να επηρεάζεται από παρεμβολές όταν χρησιμοποιείται σε ένα προϊόν IEEE 802.11b. Επίσης, τα IEEE 802.11g και IEEE 802.11n μειώνουν αυτόματα το ρυθμό μεταφοράς για να διατηρούν τη συμβατότητα με τα προϊόντα IEEE 802.11b. Ο ρυθμός μεταφοράς μπορεί να ανακτηθεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων καναλιού του δικού σας σημείου πρόσβασης.

- Για να διακόψετε απότομα τη λειτουργία Wi-Fi, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO και την ασύρματη συσκευή (αν υπάρχει).

- Το πρότυπο WLAN περιλαμβάνει τις παρακάτω μεθόδους κρυπτογράφησης: Wired Equivalent Privacy (WEP), που αποτελεί πρωτόκολλο ασφαλείας, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) και Wi-Fi Protected Access (WPA). Τόσο το WPA2 όσο και το WPA, που προτείνονται από κοινού από τις IEEE και Wi-Fi Alliance, είναι προδιαγραφές προτύπων που βασίζονται σε διαλειτουργικές βελτιώσεις ασφαλείας οι οποίες αυξάνουν το επίπεδο προστασίας των δεδομένων και τον έλεγχο πρόσβασης για τα υπάρχοντα δίκτυα Wi-Fi. Το WPA έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι συμβατό με την προδιαγραφή IEEE 802.11i. Χρησιμοποιεί τη βελτιωμένη κρυπτογράφηση δεδομένων TKIP (Temporal Key Integrity Protocol - Πρωτόκολλο ακεραιότητας προσωρινού κλειδιού) σε συνδυασμό με την πιστοποίηση ταυτότητας χρήστη 802.1X και το EAP (Extensible Authentication Protocol - Πρωτόκολλο εκτεταμένης πιστοποίησης ταυτότητας). Η κρυπτογράφηση των δεδομένων προστατεύει την ευάλωτη ασύρματη σύνδεση μεταξύ των πελατών και των σημείων πρόσβασης. Επιπλέον, υπάρχουν άλλοι τυπικοί μηχανισμοί ασφαλείας δικτύων LAN για την εξασφάλιση της προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως: προστασία κωδικού πρόσβασης, διατερματική κρυπτογράφηση, εικονικά ιδιωτικά δίκτυα και πιστοποίηση ταυτότητας. Η WPA2, η δεύτερη γενιά της WPA, παρέχει μεγαλύτερη προστασία δεδομένων και έλεγχο πρόσβασης στο δίκτυο και έχει επίσης σχεδιαστεί για να παρέχει ασφάλεια σε όλες τις εκδόσεις συσκευών 802.11, συμπεριλαμβανομένων των 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n και 802.11ac (πρόχειρο), πολλαπλών ζωνών και πολλαπλών λειτουργιών. Επιπλέον, βάσει του εγκεκριμένου προτύπου IEEE 802.11i, το WPA2 παρέχει ασφάλεια όμοια με αυτή που απαιτείται σε κυβερνητικό επίπεδο εφαρμόζοντας τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης AES, που είναι συμβατός με FIPS 140-2 και τη μέθοδο πιστοποίησης ταυτότητας που βασίζεται στο 802.1X του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (National Institute of Standards and Technology/NIST). Το WPA2 είναι συμβατό με το WPA.

## Διακοπή επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να διακόψετε την επικοινωνία μέσω Wi-Fi ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
3. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και, έπειτα, επιλέξτε Αποσύνδεση.

#### Σημείωση

- Μην απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi κατά την πρόσβαση σε απομακρυσμένα έγγραφα, αρχεία ή πόρους, καθώς ενδέχεται να προκληθεί απώλεια δεδομένων.

## Πληροφορίες για τα πρότυπα Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το Wi-Fi επιτρέπει στον υπολογιστή VAIO να συνδέεται σε δίκτυα μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Το Wi-Fi χρησιμοποιεί το παρακάτω πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όπου προδιαγράφεται ο τύπος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή, ανατρέξτε στις προδιαγραφές.

#### IEEE 802.11a (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

#### IEEE 802.11b/g (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz)

Το πρότυπο IEEE 802.11g προσφέρει επικοινωνία υψηλότερης ταχύτητας από αυτήν του προτύπου IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Ζώνη συχνότητας: 2,4 GHz/5 GHz)

Για μοντέλα συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11b/g/n, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η συχνότητα 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (πρόχειρο) (Ζώνη συχνότητας: 5 GHz)

Διατίθεται αποκλειστικά σε μοντέλα που είναι συμβατά με το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο).

## Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση μέσω Wi-Fi μεταξύ του υπολογιστή VAIO και ενός σημείου πρόσβασης (δεν παρέχεται).

Πριν χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασύρματο σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργοποιημένο και σε λειτουργία.

1. Συνδέστε ένα σημείο πρόσβασης στον υπολογιστή VAIO.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows) καθώς και στο εγχειρίδιο που συνόδευε το σημείο πρόσβασης.

2. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
3. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
4. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
5. Αλλάξτε τη ρύθμιση Λειτουργία πτήσης σε Ανενεργό και τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.
6. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
7. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
8. Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που επιθυμείτε και, έπειτα, επιλέξτε Σύνδεση.

   Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, στο πεδίο του επιλεγμένου ασύρματου σημείου πρόσβασης εμφανίζεται η ένδειξη Έγινε σύνδεση.

   Αν εμφανιστεί παράθυρο καταχώρισης κλειδιού ασφαλείας, εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας και επιλέξτε OK. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

   Πρέπει να σημειωθεί ότι στα κλειδιά ασφαλείας γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

#### Για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi

Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο(το εικονίδιο δικτύου) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας για να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης μέσω Wi-Fi, όπως π.χ. το σημείο πρόσβασης που είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή VAIO.

Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.

#### Σημείωση

- Στα μοντέλα που διαθέτουν το πρότυπο IEEE 802.11a/b/g/n/ac (πρόχειρο), όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής VAIO δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 5 GHz. Επίσης, όταν είναι ενεργοποιημένη μόνο η λειτουργία Wi-Fi 5 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης Wi-Fi 2,4 GHz.

  Στα μοντέλα που διαθέτουν IEEE 802.11b/g/n, όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Wi-Fi 2,4 GHz, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε σημείο πρόσβασης. Επίσης, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί σε ασύρματο σημείο πρόσβασης 5 GHz.

- Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για τον εντοπισμό και τη σύνδεση σε ένα σημείο πρόσβασης Wi-Fi, πριν ξεκινήσει η επικοινωνία μέσω Wi-Fi.

#### Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

- Μόλις συνδέσετε τον υπολογιστή VAIO στο σημείο πρόσβασης πληκτρολογώντας το κλειδί ασφαλείας, το σημείο πρόσβασης θα καταχωριστεί στον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας τις επόμενες φορές που θα συνδεθείτε.

## Πληροφορίες για την κλειδί ασφαλείας του Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN)

Το κλειδί ασφαλείας είναι ένα πρωτόκολλο ασφαλείας για το Wi-Fi, το οποίο κρυπτογραφεί τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του Wi-Fi. Αναφέρεται επίσης ως κλειδί κρυπτογράφησης ή ως κλειδί WEP (Wired Equivalent Privacy).

Το κλειδί ασφαλείας επιτρέπει σε ασύρματες συσκευές που έχουν το ίδιο κλειδί, όπως ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης και ένας υπολογιστής, να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Wi-Fi.

Το κλειδί ασφαλείας εκχωρείται σε κάθε σημείο πρόσβασης εξ ορισμού. (Βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας για να προστατεύσετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.) Αν δεν μπορείτε να εντοπίσετε το προεπιλεγμένο κλειδί ασφαλείας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασής σας.

Αν εισαγάγετε εσφαλμένο κλειδί ασφαλείας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εισαγάγετε εκ νέου.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε(το εικονίδιο δικτύου).
3. Κάντε δεξί κλικ στο δίκτυο που επιθυμείτε και επιλέξτε Προβολή ιδιοτήτων σύνδεσης.
4. Επιλέξτε την καρτέλα Ασφάλεια.
5. Εισαγάγετε ένα κλειδί ασφαλείας στο πεδίο Κλειδί ασφαλείας δικτύου και επιλέξτε OK.

## Πληροφορίες για την λειτουργία BLUETOOTH(R)

Μπορείτε να επιτύχετε ασύρματη επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή VAIO και σε άλλες συσκευές BLUETOOTH, όπως έναν άλλον υπολογιστή, ένα smartphone, ένα κινητό τηλέφωνο, ακουστικά ή ένα ποντίκι.

Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ αυτών των συσκευών χωρίς καλώδια, σε απόσταση έως 10 μέτρων σε ανοιχτό χώρο.

Μία συσκευή BLUETOOTH μπορεί να συνδεθεί με έως επτά συσκευές μέσω ασύρματου δικτύου για την ανταλλαγή δεδομένων.

Όταν μια συσκευή χρειάζεται να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή, αποστέλλει ένα σήμα διερεύνησης για συσκευές BLUETOOTH σε κοντινή απόσταση. Αν κάποια συσκευή απαντήσει στο σήμα, οι δύο συσκευές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους.

## Επικοινωνία με άλλη συσκευή BLUETOOTH(R), όπως ένα ποντίκι

Μπορείτε να συνδέσετε συσκευές BLUETOOTH στον υπολογιστή VAIO.

Για λεπτομέρειες σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την λειτουργία BLUETOOTH(R).

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Αλλάξτε τη ρύθμιση Λειτουργία πτήσης σε Ανενεργό και τις ρυθμίσεις Bluetooth σε ενεργό.
5. Επιλέξτε Συσκευές στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
6. Όταν συνδέετε ένα ποντίκι BLUETOOTH, ενεργοποιήστε το και πατήστε το κουμπί για να συνδεθεί το ποντίκι.

   Για τη διαδικασία προετοιμασίας της συσκευής για σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής BLUETOOTH.

7. Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής.

   Ο υπολογιστής VAIO πραγματοποιεί αναζήτηση για συσκευές και εμφανίζει μια λίστα συσκευών.

   Για να καταχωρίσετε τη συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Σημείωση

- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου την εντοπίσει ο υπολογιστής VAIO.

  Αν η συσκευή σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, επαναλάβετε τη διαδικασία προετοιμασίας της συσκευής για σύνδεση (για παράδειγμα, πατήστε το κουμπί σύνδεσης).

- Ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH, η διαδικασία πραγματοποίησης σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει. Για τη διαδικασία, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής.

#### Υπόδειξη

- Εάν ο υπολογιστής VAIO είναι συμβατός με τεχνολογία BLUETOOTH υψηλής ταχύτητας και σκοπεύετε να τον χρησιμοποιήσετε για επικοινωνία υψηλής ταχύτητας, αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό στο βήμα 4.

- Στην περίπτωση που μια συσκευή BLUETOOTH ζητά πιστοποίηση ταυτότητας για την πραγματοποίηση σύνδεσης, εμφανίζεται ένα παράθυρο για την εισαγωγή κωδικού. Για κοινή χρήση του κωδικού μεταξύ της συσκευής BLUETOOTH και του υπολογιστή VAIO, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Αν δεν επιθυμείτε την πραγματοποίηση σύνδεσης, επιλέξτε το πλήκτρο Άκυρο στο παράθυρο.

  - Ο κωδικός είναι ένας μυστικός αριθμός που εισάγεται από το χρήστη και χρησιμοποιείται στη διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας, προκειμένου να επικοινωνούν μεταξύ τους δύο συσκευές BLUETOOTH. Εισαγάγετε το ίδιο αλφαριθμητικό κείμενο (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) και για τις δύο συσκευές προκειμένου να επιτραπεί η επικοινωνία μεταξύ τους. Μπορείτε να αλλάζετε τον κωδικό κάθε φορά που διεξάγετε πιστοποίηση ταυτότητας, εφόσον εισάγετε τον ίδιο κωδικό και για τις δύο συσκευές κατά τη διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον κωδικό μιας συσκευής BLUETOOTH, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής. Αν δεν εισαχθεί κωδικός BLUETOOTH για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η διαδικασία σύνδεσης τερματίζεται για λόγους ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, δοκιμάστε ξανά.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τους χειρισμούς, ανοίξτε τη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows) και πληκτρολογήστε "BLUETOOTH" στο πλαίσιο αναζήτησης.

## Πληροφορίες για την ασφάλεια BLUETOOTH(R)

Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH διαθέτει μια λειτουργία πιστοποίησης ταυτότητας, η οποία σάς επιτρέπει να ελέγχετε την επικοινωνία με άλλες συσκευές.

Η λειτουργία πιστοποίησης ταυτότητας σας βοηθάει να αποτρέπετε την πρόσβαση ανεπιθύμητων, ανώνυμων συσκευών BLUETOOTH στον υπολογιστή σας VAIO. Την πρώτη φορά που επικοινωνούν δύο συσκευές BLUETOOTH πρέπει να καθοριστεί ένας κοινός κωδικός (κωδικός που απαιτείται για την πιστοποίηση ταυτότητας) για την καταχώριση και των δύο συσκευών. Εφόσον καταχωρηθεί μια συσκευή, δεν απαιτείται εκ νέου εισαγωγή του κωδικού.

Για λεπτομέρειες, ανοίξτε τη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows) και πληκτρολογήστε "BLUETOOTH" στο πλαίσιο αναζήτησης.

## Σημειώσεις για τη χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH(R)

Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για τη σωστή χρήση της.

- Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές, η χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς λόγω των τοπικών κανονισμών.

- Η λειτουργία BLUETOOTH ενδέχεται να μη λειτουργεί με κάποιες συσκευές, ανάλογα με τον κατασκευαστή ή με την έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής. Ελέγξτε τις απαιτήσεις συστήματος της συσκευής BLUETOOTH πριν την αγοράσετε.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές BLUETOOTH, επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης VAIO στο web.

  Για ορισμένες συσκευές BLUETOOTH, απαιτείται πιστοποίηση ταυτότητας (ζεύξη) πριν τη σύνδεση με άλλη συσκευή. Πριν από τη σύνδεση με αυτές τις συσκευές, διεξάγετε τη διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας.

- Οι συσκευές BLUETOOTH λειτουργούν στη ζώνη 2,4 GHz, η οποία χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Οι συσκευές BLUETOOTH χρησιμοποιούν τεχνολογία για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη. Ωστόσο, οι παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων μπορεί, παρ' όλα αυτά, να επιβραδύνουν την ταχύτητα επικοινωνίας, να περιορίσουν την εμβέλεια επικοινωνίας ή, σε μερικές περιπτώσεις, να προκαλέσουν σφάλματα στην επικοινωνία.

- Η ταχύτητα και η εμβέλεια της επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τις ακόλουθες συνθήκες:

  - Απόσταση μεταξύ των συσκευών επικοινωνίας

  - Ύπαρξη εμποδίων ανάμεσα στις συσκευές

  - Περιβάλλων χώρος με τοίχους και υλικά αυτών των τοίχων

  - Διαμόρφωση συσκευών

  - Εφαρμογές που χρησιμοποιούνται

  - Συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας

    Η επικοινωνία ενδέχεται να διακοπεί, ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοεπικοινωνίας.

- Αν ο υπολογιστής VAIO είναι συμβατός με την τεχνολογία BLUETOOTH υψηλής ταχύτητας και σκοπεύετε να τον χρησιμοποιήσετε για επικοινωνία υψηλής ταχύτητας, ενεργοποιήστε αμφότερες τις λειτουργίες ασύρματου LAN και BLUETOOTH στον υπολογιστή.

- Λόγω των περιορισμών του προτύπου BLUETOOTH και των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών στο περιβάλλον, τα μεγάλα αρχεία ενδέχεται να καταστραφούν κατά τη διάρκεια της συνεχούς μεταφοράς.

- Η σύνδεση πολλών συσκευών BLUETOOTH στον υπολογιστή VAIO ενδέχεται να προκαλέσει συμφόρηση των καναλιών, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή απόδοση των συσκευών. Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο της τεχνολογίας BLUETOOTH και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Κατά την αναπαραγωγή βίντεο στον υπολογιστή VAIO με έξοδο ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH, ενδέχεται να μη συγχρονίζεται ο ήχος με την εικόνα. Πρόκειται για συχνά εμφανιζόμενο φαινόμενο της τεχνολογίας BLUETOOTH και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Όλες οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να πιστοποιούνται μέσω της διαδικασίας που ορίζεται από την Bluetooth SIG προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με το πρότυπο BLUETOOTH.

  Ακόμα και όταν οι συσκευές BLUETOOTH συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH, η απόδοση, οι προδιαγραφές και οι διαδικασίες λειτουργίας κάθε συσκευής ενδέχεται να διαφέρουν. Η ανταλλαγή δεδομένων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις.

- Δεν παρέχεται εγγύηση για τη συμβατότητα όλων των συσκευών BLUETOOTH με τον υπολογιστή VAIO.

- Αν χρειαστεί να διακόψετε επειγόντως τη λειτουργία BLUETOOTH, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO.

## Διακοπή επικοινωνίας μέσω BLUETOOTH(R)

Μπορείτε να διακόψετε την επικοινωνία μέσω BLUETOOTH ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Αλλάξτε τη ρύθμιση Bluetooth στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε Ανενεργό.

## Φόρτιση συσκευής USB

Μπορείτε να φορτίσετε μία συσκευή USB ακόμα και όταν ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε κατάσταση Αδρανοποίησης ή Αναστολής λειτουργίας, ενεργοποιώντας τις ρυθμίσεις φόρτιση USB.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB στη θύρα USB που υποστηρίζει τη φόρτιση USB.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Υλικό (Hardware). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Φόρτιση USB (USB Charging).
3. Συνδέστε μία συσκευή USB στη θύρα USB που φέρει τη σήμανση.

   Αν δεν ξεκινά η φόρτιση ακόμα και όταν έχετε συνδέσει τη συσκευή USB στη θύρα USB που υποστηρίζει τη φόρτιση USB, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή.

#### Σημείωση

- Αφού ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις φόρτιση USB, αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος όταν ο υπολογιστής VAIO βρίσκεται σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, κατάσταση Αδρανοποίησης ή Αναστολής λειτουργίας, επειδή ο υπολογιστής τροφοδοτεί τη θύρα USB ακόμα και όταν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB στη θύρα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις φόρτιση USB, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης στη συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB που υποστηρίζει τη φόρτιση USB.

#### Υπόδειξη

- Οι ρυθμίσεις φόρτιση USB είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένες.

## Σύνδεση συσκευής USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή Ενιαίου Σειριακού Διαύλου (USB) στον υπολογιστή VAIO, όπως ένα ποντίκι, μια μονάδα δισκέτας, ένα ηχείο ή έναν εκτυπωτή.

Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να χρειαστεί εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης που συνοδεύει τη συσκευή USB.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής.

1. Επιλέξτε τη θύρα USB () που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.
2. Συνδέστε το καλώδιο της συσκευής USB () (δεν παρέχεται) στη θύρα USB.

#### Σημείωση

- Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής USB πριν τη χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής USB.

- Για να εκτυπώσετε έγγραφα, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής USB είναι συμβατός με την έκδοση του λειτουργικό συστήματος Windows που χρησιμοποιείτε.

- Πριν αποσυνδέσετε τα ηχεία USB από τον υπολογιστή VAIO, διακόψτε την αναπαραγωγή δίσκου DVD ή μουσικής ή απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αν αποσυνδέσετε τα ηχεία USB ενώ πραγματοποιείται αναπαραγωγή, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης μιας συσκευής USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής.

- Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή VAIO και/ή τις συσκευές USB από βλάβες, τηρήστε τα εξής:

  - Όταν μετακινείτε τον υπολογιστή VAIO ενώ υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές USB, αποφεύγετε τυχόν κραδασμούς ή προσκρούσεις στις θύρες USB.

  - Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή VAIO σε τσάντα ή θήκη μεταφοράς ενώ υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές USB.

#### Υπόδειξη

- Οι θύρες USB του υπολογιστή VAIO είναι συμβατές με τα πρότυπα USB 2.0 και/ή USB 3.0.

  Οι θύρες USB που είναι συμβατές με το πρότυπο USB 3.0 ξεχωρίζουν από το μπλε χρώμα τους.

- Εκτός από τις λειτουργίες μεταφοράς του προτύπου USB 2.0, το πρότυπο USB 3.0 καθορίζει και την ακόλουθη λειτουργία μεταφοράς:

  - SuperSpeed: Ρυθμός μεταφοράς 5 Gbps.

## Εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft

Στα Windows 8, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τοπικού λογαριασμού και λογαριασμού Microsoft.

Αν κάνετε εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από το Windows Store.

Για δημιουργία ή εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Χρήστες στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε Εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Για εναλλαγή σε τοπικό λογαριασμό, επιλέξτε Εναλλαγή σε τοπικό λογαριασμό στο βήμα 4 αντί για Εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft.

- Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Microsoft, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Microsoft.

## Προβολή των πληροφοριών συστήματος

Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες συστήματος του υπολογιστή VAIO.

1. Εκκινήστε το VAIO Care (Desktop). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Care (Desktop).)
2. Επιλέξτε Πληροφορίες για τον VAIO (About Your VAIO) και Πληροφορίες συστήματος (System information).

   Εμφανίζονται οι πληροφορίες συστήματος του υπολογιστή VAIO.

## Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές

Μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές, όπως μια μονάδα οπτικού δίσκου ή μια μονάδα USB flash ή ένα δισκέτας USB, μέσω της λειτουργίας BIOS.

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον υπολογιστή VAIO.
2. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Επιλέξτε Έναρξη από μέσα (συσκευή USB / μονάδα οπτικού δίσκου) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Ξεκινάει η διαδικασία εκκίνησης από την εξωτερική συσκευή.

#### Σημείωση

- Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τον υπολογιστή VAIO, εκτός από την εξωτερική συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί η εκκίνηση. Ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση του υπολογιστή ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον υπολογιστή.

- Αν μαζί με την εξωτερική συσκευή παρέχεται και προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε συνδέσει εκ των προτέρων σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.

## Προσαρμογή του υπολογιστή VAIO

Με το VAIO Control Center, μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις διάφορων ειδών λειτουργιών όπως η οθόνη και οι ήχοι.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Επιλέξτε το στοιχείο που επιθυμείτε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

#### Υπόδειξη

- Ορισμένα στοιχεία δεν θα είναι ορατά αν συνδεθείτε ως χρήστης χωρίς δικαιώματα διαχειριστή.

## Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO

Φροντίστε να ενημερώνετε τον υπολογιστή VAIO εγκαθιστώντας τις παρακάτω εφαρμογές προκειμένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του υπολογιστή.

#### Σημείωση

- Για να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ενημέρωσης, ο υπολογιστής VAIO πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet.

#### Windows Update

Το Windows Update σάς επιτρέπει να καταστήσετε τον υπολογιστή VAIO πιο σταθερό.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και πληκτρολογήστε "Windows Update" στο πλαίσιο αναζήτησης.

3. Επιλέξτε Windows Update από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

#### VAIO Update

Το VAIO Update σάς ειδοποιεί αυτόματα για νέες διαθέσιμες ενημερώσεις στο Internet και πραγματοποιεί λήψη και εγκατάστασή τους στον υπολογιστή VAIO.

1. Εκκινήστε το VAIO Update και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Update.)

#### Για να ενημερώσετε εφαρμογές Windows Store apps

Φροντίζετε να ενημερώνετε την εφαρμογή Windows Store. Αν απαιτείται μία ενημέρωση, θα εμφανιστεί ένας αριθμός στο πλακίδιο Store της οθόνης Έναρξη.

1. Επιλέξτε το πλακίδιο Store για να το ανοίξετε.

2. Επιλέξτε Ενημερώσεις στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης.

   Ο αριθμός στην παρένθεση είναι ο αριθμός των προγραμμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

3. Επισημάνετε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση.

   Για να ενημερώσετε τις εφαρμογές αργότερα, αφαιρέστε το σημάδι ελέγχου.

## Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)

Με το VAIO Care μπορείτε να εκτελείτε τους ακόλουθους χειρισμούς, για να διατηρείτε τη λειτουργία του υπολογιστή VAIO σε βέλτιστο επίπεδο.

- Διεξάγετε τακτικούς ελέγχους απόδοσης και μικρορυθμίσεις.

- Εντοπίστε πληροφορίες υποστήριξης (τη διεύθυνση URL του ιστότοπου υποστήριξης και τα στοιχεία επικοινωνίας).

- Εκκινήστε το VAIO Care πατώντας απλώς το κουμπί ASSIST και αναζητήστε τα κατάλληλα μέτρα, εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST, ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι ενεργοποιημένος.

   Πραγματοποιείται εκκίνηση του VAIO Care.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στο VAIO Care.

#### Υπόδειξη

- Αν πατήσετε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος, θα εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)). Το στοιχείο VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows.

- Εναλλακτικά, ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης, επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση και Εφαρμογές και πληκτρολογήστε "VAIO Care (Desktop)" στο πλαίσιο αναζήτησης για να εκκινήσετε το VAIO Care.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Χρήση του VAIO Update

Το VAIO Update παρέχει μια υπηρεσία που σας πληροφορεί για διαθέσιμα στοιχεία ενημέρωσης, όπως σημαντικές ειδοποιήσεις ή προγράμματα ενημέρωσης, προκειμένου να διατηρείτε ενημερωμένο τον υπολογιστή σας VAIO.

Μέσω του Internet, το VAIO Update ανιχνεύει αυτόματα τα προγράμματα ενημέρωσης που απαιτούνται για την ενίσχυση της απόδοσης του υπολογιστή σας ή τις νέες εφαρμογές που διατίθενται και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη και εγκατάσταση με απλά βήματα.

1. Εκκινήστε το VAIO Update και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Update.)

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε το VAIO Update από το VAIO Care (Desktop).

## Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

Πατήστε το κουμπί ASSIST για να διεξάγετε τακτική συντήρηση του υπολογιστή VAIO ή για να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του υπολογιστή.

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εκκινεί το VAIO Care.

Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εμφανίζει την οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

Το VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν εκκινούν τα Windows.

#### Σημείωση

- Αν, ενώ εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), περάσουν πέντε λεπτά χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα.

## Σημειώσεις για τον κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Προτού χρησιμοποιήσετε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Όταν επανέλθει από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ο υπολογιστής VAIO ενδέχεται να μην αναγνωρίσει αυτές τις συσκευές USB, ανάλογα με τον τύπο και τον αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών USB.

  Αν δεν μπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, αποσυνδέστε όλες τις συσκευές USB και προσπαθήστε ξανά.

- Ο υπολογιστής VAIO μπορεί να επιστρέψει σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας από κατάσταση αναστολής λειτουργίας ανάλογα με το ποντίκι που χρησιμοποιείτε.

- Αν ο υπολογιστής VAIO εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν ο υπολογιστής παρουσιάζει αστάθεια λειτουργίας, ενδέχεται να μην επανέλθει από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Συνιστώνται οι ακόλουθοι χειρισμοί:

  - Πριν θέσετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, αποθηκεύστε τα αρχεία σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.

  - Τερματίζετε τη λειτουργία του υπολογιστή VAIO κατά περιόδους.

- Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση των Windows, ο υπολογιστής VAIO ο ενδέχεται να μην μπορεί να εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

- Αν ο υπολογιστής VAIO εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ εκτελείται μία εργασία, όπως η εγγραφή ενός DVD, η εργασία ενδέχεται να ανασταλεί.

- Όταν ο υπολογιστής VAIO δεν είναι συνδεδεμένος στο Internet, δεν μπορείτε να λάβετε τις τελευταίες ενημερώσεις για email, τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ.

- Ο υπολογιστής VAIO μπορεί να σημειώσει αύξηση θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της κατάστασης αναστολής λειτουργίας.

- Ο ανεμιστήρας ενδέχεται να λειτουργεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

## Επιλογή σχεδίου ενέργειας

Η διαχείριση ενέργειας σάς βοηθάει να διαμορφώνετε σχέδια ενέργειας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας για την κατανάλωση ενέργειας.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου.)
2. Επιλέξτε Υλικό και Ήχος και Επιλογές ενέργειας.
3. Επιλέξτε το σχέδιο ενέργειας που επιθυμείτε.
4. Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σχεδίου ενέργειας, επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων σχεδίου στα δεξιά του επιθυμητού σχεδίου ενέργειας, στο παράθυρο Επιλογές ενέργειας.

   Επιλέγοντας Αλλαγή ρυθμίσεων παροχής ενέργειας για προχωρημένους, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του σχεδίου ενέργειας, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

#### Υπόδειξη

- Το εικονίδιο κατάστασης ενέργειας υποδεικνύει το είδος παροχής ενέργειας που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής VAIO ανά πάσα στιγμή και, επιλέγοντάς το, μπορείτε να δείτε την κατάσταση ενέργειας του υπολογιστή.

## Σημειώσεις για τον χρήση της παροχής ρεύματος

Προτού χρησιμοποιήσετε την πηγή ισχύος, διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

### Σημειώσεις για τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος

- Χρησιμοποιείτε τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος που συνοδεύει τον υπολογιστή VAIO ή γνήσια προϊόντα της Sony. Μην χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε άλλο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

- Μην συνδέετε τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος σε συσκευή μετατροπής ρεύματος, για παράδειγμα σε μετασχηματιστή ταξιδίου. Ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή δυσλειτουργία.

- Αν το καλώδιο του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος φθαρεί ή κοπεί, μην τον χρησιμοποιήσετε.

### Σημειώσεις για τον ενεργοποίηση του υπολογιστή VAIO

- Επειδή ο υπολογιστής VAIO περιέχει μαγνητικά εξαρτήματα, φυλάσσετε τα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης μακριά από τον υπολογιστή. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταστραφούν τα δεδομένα τους.

- Φυλάσσετε τις μαγνητικές συσκευές μακριά από τον υπολογιστή VAIO.

## Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή VAIO και να διατηρήσετε την κατάσταση του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε.

#### Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Αναστολή λειτουργίας.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, θα σβήσει κατά τη μετάβαση του υπολογιστή σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

#### Για να επιστρέψετε στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια).

#### Σημείωση

- Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής VAIO θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Με αυτήν την ενέργεια διαγράφονται όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα.

- Από προεπιλογή, όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αδρανοποίησης. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ο υπολογιστής ενδεχομένως να μην εισέλθει σε κατάσταση Αδρανοποίησης.

  Αν συμβεί αυτό και εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί, προκαλώντας απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων.

  Όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία, αποθηκεύετε συχνά τα δεδομένα σας.

- Πριν μετακινήσετε τον υπολογιστή VAIO, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, προκειμένου να αποφύγετε προσκρούσεις ή κραδασμούς της μονάδας του σκληρού δίσκου ενώ αυτή λειτουργεί. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβησμένη.

#### Υπόδειξη

- Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας, όταν λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα.

- Μπορείτε επίσης να θέσετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας με τους παρακάτω χειρισμούς.

  - Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια) (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

  - Κλείστε το καπάκι της οθόνης LCD. Ο υπολογιστής θα εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή VAIO από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας, ανοίγοντας το καπάκι της οθόνης LCD. (Για τα μοντέλα SVF14N/SVF15N, ακόμη κι αν ανοίξετε την οθόνη LCD, ο υπολογιστής δεν επιστρέφει στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας 24 ώρες μετά τη μετάβασή του σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.)

  Για να αλλάξετε την ενέργεια που εκτελείται κατά το άνοιγμα του καπακιού της οθόνης LCD, εκκινήστε το VAIO Control Center και αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην ενότητα Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Εμφάνιση καθαρών και ζωντανών εικόνων (μοντέλα με εγκατεστημένο το X-Reality for mobile)

Μπορείτε να εμφανίζετε καθαρές και ζωντανές εικόνες χρησιμοποιώντας τη μηχανή X-Reality for mobile, μια μηχανή που παρέχει τεχνολογία απεικόνισης υψηλής ποιότητας.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ποιότητα εικόνας (Image Quality). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Αλλάξτε τη ρύθμιση X-Reality for mobile σε ενεργό.

#### Σημείωση

- Η ρύθμιση δεν αλλάζει μεταξύ ενεργοποιημένου και απενεργοποιημένου ενόσω εμφανίζονται εικόνες.

## Αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης LCD

Ο υπολογιστής σας VAIO μετράει την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος για να ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Γενικά στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Αλλάξτε τη ρύθμιση Αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας οθόνης στην ενότητα Οθόνη σε ενεργό.

#### Υπόδειξη

- Η ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος μετριέται από τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος. Αν παρεμποδιστεί η λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος ενδέχεται να μειωθεί η φωτεινότητα της οθόνης LCD.

## Σημειώσεις για τη χρήση της οθόνης αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για τη σωστή χρήση της.

- Μην πιέζετε την οθόνη αφής δυνατά.

  Τα απαλά αγγίγματα λειτουργούν πάντα καθώς ο υπολογιστής VAIO διαθέτει χωρητική οθόνη αφής.

- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO ενώ αγγίζετε την οθόνη ή αν ο υπολογιστής επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικά κύματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης. Στην περίπτωση αυτή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί για αρκετά δευτερόλεπτα μετά από την επιστροφή του υπολογιστή VAIO σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας από κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, περιμένετε λίγο προτού χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής.

- Διατηρείτε την οθόνη αφής καθαρή για να έχει ικανοποιητική ευαισθησία στο άγγιγμα. Η βρωμιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή κακή λειτουργία.

## Αύξηση του μεγέθους του κειμένου (DPI) (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Αλλάζοντας το DPI ώστε να μεγεθυνθεί το κείμενο και τα εικονίδια, μπορείτε να χειριστείτε ευκολότερα την οθόνη αφής.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Εμφάνιση και Εξατομίκευση και Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κειμένου και άλλων στοιχείων. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)
2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε από τις επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη και, έπειτα, επιλέξτε Εφαρμογή.
3. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα προτείνοντας αποσύνδεση, επιλέξτε Έξοδος τώρα.
4. Συνδεθείτε ξανά.

   Το μέγεθος της γραμματοσειράς κειμένου για τα Windows αλλάζει.

## Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Μπορείτε να πατήσετε την οθόνη αφής ή να κάνετε μία απλή κίνηση με τα δάκτυλά σας για να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO.

### Βασικοί χειρισμοί

#### Για κλικ (πάτημα)

Πατήστε την οθόνη αφής μία φορά, με ένα δάκτυλο. Μπορείτε να πατήσετε κάποιο πλήκτρο, όπως το OK και το Άκυρο, ή κάποιο στοιχείο σε μενού, για να το επιλέξετε.

#### Για διπλό κλικ (διπλό πάτημα)

Πατήστε την οθόνη αφής δύο φορές γρήγορα, με ένα δάκτυλο.

Μπορείτε να ανοίξετε μία εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή φύλλων υπολογισμού, ή να ανοίξετε ένα αρχείο πατώντας δύο φορές το αντίστοιχο εικονίδιο.

#### Για μεταφορά

Τοποθετήστε ένα δάκτυλο στο σημείο της οθόνης αφής που θέλετε και σύρετε το δάκτυλό σας. Με αυτή την κίνηση, μπορείτε να μετακινήσετε ένα αρχείο ή να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.

#### Για μεταφορά και απόθεση

Αγγίξτε το εικονίδιο του αρχείου που θέλετε, σύρετέ το προς το εικονίδιο άλλου φακέλου, παραθύρου ή εφαρμογής και, έπειτα, ανασηκώστε το δάκτυλό σας από την οθόνη. Με αυτή την κίνηση, μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε ένα αρχείο.

### Προχωρημένοι χειρισμοί

Μπορείτε να κάνετε μια απλή κίνηση (χειρονομία) με τα δάχτυλά σας πάνω στην οθόνη αφής για να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO.

Η απόκριση στην κίνηση των δακτύλων εξαρτάται από την εφαρμογή.

#### Για δεξί κλικ (άγγιγμα και κράτημα)

Αγγίξτε και κρατήστε το επιθυμητό σημείο της οθόνης αφής για μερικά δευτερόλεπτα και, έπειτα, ανασηκώστε το δάκτυλό σας από την οθόνη. Ανάλογα με το σημείο που θα αγγίξετε, μπορείτε να εμφανίσετε διάφορα μενού.

#### Για κύλιση

Αγγίξτε και σύρετε μια περιοχή παραθύρου με δυνατότητα κύλισης, π.χ. ένα παράθυρο του Internet Explorer. Επίσης, μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό της κατακόρυφης γραμμής κύλισης του επιλεγμένου παραθύρου για να επιτύχετε κύλιση των περιεχομένων του παραθύρου πάνω-κάτω.

#### Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνας, όπως μία φωτογραφία (ζουμ)

Φέρτε κοντά δύο δάχτυλά σας για οθόνη αφής ζουμ σε μια εικόνα, π.χ. μια φωτογραφία στο Φωτογραφίες. Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή φέρτε τα κοντά για σμίκρυνση.

#### Για περιστροφή εικόνας, όπως μία φωτογραφία (περιστροφή)

Τοποθετήστε δύο δάκτυλα πάνω στην οθόνη αφής και σύρετέ τα κυκλικά για να περιστρέψετε μία εικόνα, όπως μία φωτογραφία. Ενδεχομένως, οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε να μην επιτρέπουν την περιστροφή των εικόνων.

#### Για επιλογή με σάρωση

Σύρετε το δάκτυλό σας σε μικρή απόσταση προς την κατεύθυνση όπου δεν κυλίεται η οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο στοιχείο, όπως το πλακίδιο μίας εφαρμογής ή μία εικόνα.

## Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης LCD

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση φωτεινότητας της οθόνης LCD.

1. Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F5 ή τα πλήκτρα Fn+F6.

   Για να μειώσετε την ένταση φωτισμού, συνεχίστε να κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα Fn+F5. Για να αυξήσετε την ένταση φωτισμού, συνεχίστε να κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα Fn+F6.

#### Υπόδειξη

- Η ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης LCD διατηρείται ακόμα και μετά την απενεργοποίηση και την επανεκκίνηση του υπολογιστή VAIO.

## Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI

Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση οθόνης ή το μέγεθος της εικόνας οθόνης του υπολογιστή VAIO που προβάλλεται σε μια εξωτερική οθόνη, για παράδειγμα σε μια τηλεόραση, η οποία είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

1. Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε τηλεόραση με υποδοχή HDMI μέσω καλωδίου HDMI. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI.)
2. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
3. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ποιότητα εικόνας (Image Quality). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
4. Επιλέξτε Λεπτομέρειες (Details) στην ενότητα Ανάλυση εξωτερικής οθόνης (External Display Resolution).
5. Στην καρτέλα Επιλογή ανάλυσης (Select Resolution), επιλέξτε την ανάλυση που προτιμάτε.

   Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, εφαρμόζεται η επιλεγμένη ανάλυση.

6. Αν η εικόνα του υπολογιστή δεν χωράει στην περιοχή προβολής της τηλεόρασης, επιλέξτε την καρτέλα Προσαρμογή ανάλυσης (Adjust Resolution), για να προσαρμόσετε το μέγεθος προβολής.

#### Σημείωση

- Ορισμένες επιλογές ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής με σύνδεση HDMI.

- Η λειτουργία προσαρμογής της ανάλυσης οθόνης ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη, ανάλογα με την επιλεγμένη ανάλυση.

## Σημειώσεις για τον οθόνη LCD

Για τη σωστή χρήση της οθόνης LCD, διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

- Η οθόνη LCD κατασκευάζεται με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Ενδέχεται, ωστόσο, να βλέπετε μικροσκοπικά μαύρα στίγματα και/ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, μπλε ή πράσινα) να εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη LCD. Αυτό αποτελεί φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Μην χαράσσετε την επιφάνεια της οθόνης LCD και μην ασκείτε πίεση σε αυτήν. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη.

- Μην ασκείτε πίεση στο καπάκι της οθόνης LCD όταν είναι κλειστό, καθώς ενδέχεται να χαραχθεί ή να λερωθεί η οθόνη LCD.

- Η οθόνη LCD μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Λόγω του μηχανικού σχεδιασμού της οθόνης LCD/οθόνης αφής του υπολογιστή VAIO, η επιφάνεια της οθόνης μπορεί να θερμανθεί αν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

- Η οθόνη LCD/οθόνη αφής κατασκευάζεται από ενισχυμένο γυαλί ώστε να έχει υψηλή ανθεκτικότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να χειρίζεστε την οθόνη με προσοχή καθώς δεν είναι εντελώς άθραυστη. Στην περίπτωση που η οθόνη σπάσει σε μικρά κομμάτια, προσέξτε να μην κοπείτε. (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

- Μην αφήνετε την οθόνη LCD στραμμένη προς τον ήλιο. Μπορεί να υποστεί φθορά. Όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας VAIO κοντά σε παράθυρο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

- Μη ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD ή τα άκρα της. Η οθόνη LCD ενδέχεται να είναι ευαίσθητη στην πίεση και στην αυξανόμενη έντασή της και η άσκηση πίεσης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία της οθόνης.

- Αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, μπορεί να εμφανιστεί μια υπολειμματική εικόνα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Όταν ο υπολογιστής επανέλθει σε φυσιολογική θερμοκρασία, η οθόνη επανέρχεται στη φυσιολογική της κατάσταση.

- Όταν προβάλλεται η ίδια εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα ίχνος της εικόνας αυτής μπορεί να απομείνει στην οθόνη LCD. Η υπολειμματική εικόνα εξαφανίζεται μετά από λίγο. Για να αποφύγετε την εμφάνιση υπολειμματικών εικόνων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα προστασίας οθόνης.

## Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών

Η λειτουργία Πολλαπλές οθόνες σάς επιτρέπει να διανέμετε τμήματα της επιφάνειας εργασίας σας σε άλλες οθόνες.

Για παράδειγμα, αν έχετε μια εξωτερική οθόνη συνδεδεμένη στη θύρα οθόνης, η οθόνη του υπολογιστή και η εξωτερική οθόνη μπορούν να λειτουργούν ως μία επιφάνεια εργασίας.

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ανάλυση οθόνης. (Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.)
2. Επιλέξτε Επέκταση αυτών των οθονών από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στη ρύθμιση Πολλές οθόνες και έπειτα επιλέξτε OK.

   Οι επιλογές ρύθμισης διαφέρουν, ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων εξωτερικών οθονών.

#### Σημείωση

- Η εξωτερική σας οθόνη ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη λειτουργία πολλαπλών οθονών.

- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας πολλαπλών οθονών.

- Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις της οθόνης κατά τη χρήση εφαρμογών βίντεο/εικόνας ή κατά την αναπαραγωγή DVD, καθώς ενδέχεται να μην είναι επιτυχής η αναπαραγωγή/προβολή ή να προκληθεί αστάθεια στη λειτουργία του συστήματος.

  Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης αφού κλείσετε την εφαρμογή βίντεο/εικόνας.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ορίσετε την ανάλυση οθόνης για κάθε οθόνη που χρησιμοποιείται στη λειτουργία πολλαπλών οθονών.

## Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας οθόνης

Μπορείτε να εναλλάξετε την έξοδο οθόνης μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και μιας εξωτερικής οθόνης συνδεδεμένης στον υπολογιστή σας VAIO.

1. Ενεργοποιήστε μια εξωτερική οθόνη.
2. Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F7 αρκετές φορές για να επιλέξετε την έξοδο οθόνης που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

#### Σημείωση

- Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο οθόνης (δεν παρέχεται) ενώ είναι επιλεγμένη ως έξοδος οθόνης μόνο μία εξωτερική οθόνη, θα είναι δύσκολο να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO επειδή δεν θα εμφανίζονται εικόνες στην οθόνη του.

  Για να εναλλάξετε την έξοδο οθόνης στην οθόνη του υπολογιστή, πατήστε δύο φορές τα πλήκτρα Fn+F7 και, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

- Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η λειτουργία εναλλαγής οθόνης ή να είναι ασταθής η λειτουργία του υπολογιστή VAIO. Πριν αλλάξετε την έξοδο οθόνης, κλείστε την εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο.

- Η λειτουργία εναλλαγής οθόνης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής οθόνης ή της συσκευής προβολής.

## Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI

Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση με θύρα εισόδου HDMI στον υπολογιστή VAIO με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασής σας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και θέστε την σε λειτουργία.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εξόδου HDMI (Μέρη και χειριστήρια στα πλαϊνά) του υπολογιστή VAIO και το άλλο άκρο στην τηλεόραση.
3. Ορίστε ως είσοδο της τηλεόρασης την εξωτερική είσοδο.

   Η εικόνα της οθόνης του υπολογιστή VAIO προβάλλεται στην τηλεόραση.

#### Σημείωση

- Το σχήμα της θύρας εξόδου HDMI διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI το οποίο είναι συμβατό με τη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

- Αν χρησιμοποιείται πρόγραμμα οδήγησης συσκευής διαφορετικό από αυτό που παρέχει η Sony, δεν θα προβληθεί η εικόνα και δεν θα ακουστεί ο ήχος. Χρησιμοποιείτε πάντα το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που παρέχει η Sony για ενημερώσεις.

- Για να ακούσετε ήχο από μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα εξόδου HDMI, πρέπει να αλλάξετε τη συσκευή εξόδου ήχου. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.

#### Υπόδειξη

- Η θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO είναι συμβατή με το πρότυπο HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης) και διαθέτει δυνατότητα κρυπτογράφησης του καναλιού μετάδοσης ψηφιακών σημάτων βίντεο για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, γεγονός που σας επιτρέπει να προβάλετε πληθώρα περιεχομένων υψηλής ποιότητας με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

## Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας στην οθόνη

Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση οθόνης για να ρυθμίσετε το μέγεθος των χαρακτήρων και των εικόνων που προβάλλονται στην οθόνη του υπολογιστή.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ανάλυση οθόνης. (Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.)
2. Επιλέξτε την τρέχουσα ανάλυση οθόνης δίπλα στη ρύθμιση Ανάλυση και μετακινήστε το ρυθμιστικό για να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης.

#### Σημείωση

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ανάλυσης, ανάλογα με το μέγεθος της μνήμης βίντεο του υπολογιστή VAIO. Στην περίπτωση αυτή, μειώστε την ανάλυση της οθόνης.

- Μην αλλάζετε την ανάλυση της οθόνης κατά τη χρήση εφαρμογών βίντεο/εικόνας ή κατά την αναπαραγωγή DVD, καθώς ενδέχεται να μην είναι επιτυχής η αναπαραγωγή/προβολή ή να προκληθεί αστάθεια στη λειτουργία του συστήματος.

## Πληροφορίες για την ενσωματωμένους αισθητήρες

Ένα επιταχυνσιόμετρο, μια ψηφιακή πυξίδα (magnetometer) και ένας γυροσκοπικός αισθητήρας που είναι ενσωματωμένα στον υπολογιστή σάς δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που ακολουθούν.

### Αλλαγή προσανατολισμού της οθόνης με χρήση του ενσωματωμένου επιταχυνσιόμετρου

Όταν περιστρέφετε τον υπολογιστή σας VAIO, το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο κατά τη Χρήση ως tablet αυτόματα ανιχνεύει την κίνηση και περιστρέφει την οθόνη του υπολογιστή σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό ανάλογα με τον προσανατολισμό του υπολογιστή.

### Βοήθεια στην πλοήγηση με χρήση της ενσωματωμένης ψηφιακής πυξίδας

Όταν ο υπολογιστής VAIO είναι σε Χρήση ως tablet, η ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα παρέχει βοήθεια στην πλοήγηση σε συμβατές εφαρμογές ανιχνεύοντας την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένος ο υπολογιστής.

### Λειτουργία εφαρμογής με χρήση του ενσωματωμένου γυροσκοπικού αισθητήρα

Ο ενσωματωμένος γυροσκοπικός αισθητήρας ανιχνεύει γωνιακή μετακίνηση του υπολογιστή σας VAIO, πράγμα που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε ενέργειες με εφαρμογές, π.χ. με μια εφαρμογή παιχνιδιού.

#### Υπόδειξη

- Χρειάζεται να βαθμονομήσετε την ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα όταν η εφαρμογή δεν δείχνει σωστά την κατεύθυνση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σημειώσεις για τον ενσωματωμένους αισθητήρες.

## Σημειώσεις για τον ενσωματωμένους αισθητήρες

Προτού χρησιμοποιήσετε τους ενσωματωμένους αισθητήρες, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για τη σωστή χρήση τους.

### Σημειώσεις για τη χρήση του ενσωματωμένου αισθητήρα επιτάχυνσης

- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης του υπολογιστή ενόσω ο υπολογιστής σας VAIO είναι συνδεδεμένος με εξωτερική οθόνη. Αν συνδέσετε τον υπολογιστή με εξωτερική οθόνη ενόσω χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή με κατακόρυφο προσανατολισμό, η οθόνη του υπολογιστή θα αλλάξει αυτόματα και θα περάσει σε οριζόντιο προσανατολισμό.

- Η οθόνη του υπολογιστή ενδέχεται να παραμορφωθεί αν αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης του υπολογιστή ενώ είναι ενεργοποιημένη η προφύλαξη οθόνης.

- Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν κατακόρυφο προσανατολισμό και ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας VAIO με οριζόντιο προσανατολισμό.

### Σημειώσεις για τη χρήση της ενσωματωμένης ψηφιακής πυξίδας

- Η ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα λειτουργεί ανιχνεύοντας μια μαγνητική κατεύθυνση. Μη στηρίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες τοποθεσίας που παρέχει η ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα.

  Ειδικά στις ακόλουθες τοποθεσίες, η ακρίβεια της ψηφιακής πυξίδας μπορεί εύκολα να επηρεαστεί από μαγνητικές παρεμβολές και να μη λειτουργεί σωστά:

  - Μέσα σε ανελκυστήρα ή χώρο χτισμένο με σιδερένια υλικά, όπως σιδερένια πλαίσια ή ενισχυμένο σκυρόδεμα

  - Κοντά σε κατασκευές από ενισχυμένο σκυρόδεμα, όπως γέφυρες πεζών ή κεντρικές αίθουσες αεροδρομίων ή σιδηροδρομικών σταθμών

  - Κοντά ή μέσα σε τρένα ή αυτοκίνητα

  - Κοντά σε μετασχηματιστή στο έδαφος ή σε γραμμές τροφοδοσίας υψηλής τάσης

  - Κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα, όπως γραφεία με μεταλλικό πλαίσιο ή μεταλλικά έπιπλα

  - Κοντά σε υλικά με υψηλή στάθμη μαγνητικών παρεμβολών, όπως μαγνήτες, μαγνητικές βάσεις ή ηχεία

    Η παρεχόμενη γραφίδα (Ψηφιακή γραφίδα) περιέχει έναν μαγνήτη. Αν πλησιάσετε τη γραφίδα στο μαγνητόμετρο () στον υπολογιστή VAIO ή την τοποθετήσετε στον πληκτρολόγιο κοντά στο μαγνητόμετρο, η ψηφιακή πυξίδα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. (Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα)

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Όταν ο μαγνητισμός γύρω από τον υπολογιστή VAIO είναι ασταθής, μπορεί να μειωθεί η ακρίβεια της ενσωματωμένης ψηφιακής πυξίδας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται να βαθμονομήσετε την ψηφιακή πυξίδα.

  Απομακρυνθείτε από υλικά που προκαλούν μαγνητικές παρεμβολές, π.χ. μεταλλικά προϊόντα ή μαγνήτες, και πραγματοποιήστε τις ενέργειες που ακολουθούν κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής που χρησιμοποιεί την ψηφιακή πυξίδα.

  Σε μοντέλα που διαθέτουν γραφίδα, πραγαμτοποιήστε τις ενέργειες ενώ κρατάτε τη γραφίδα μακριά από τον υπολογιστή VAIO.

  - Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας VAIO σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε τον και με τα δύο χέρια και ύστερα περιστρέψτε τον μία φορά προς τα δεξιά κατά 360 μοίρες με την οθόνη LCD σηκωμένη.

  - Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας VAIO σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε τον και με τα δύο χέρια και στη συνέχεια περιστρέψτε τον μία φορά 360 μοίρες κατά μήκος.

  - Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας VAIO σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε τον και με τα δύο χέρια και στη συνέχεια περιστρέψτε τον μία φορά 360 μοίρες σταυροειδώς.

  - Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας VAIO σε τοποθεσία με λιγότερες μαγνητικές παρεμβολές.

## Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI

Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση οθόνης ή το μέγεθος της εικόνας οθόνης του υπολογιστή VAIO που προβάλλεται σε μια εξωτερική οθόνη, για παράδειγμα σε μια τηλεόραση, η οποία είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

1. Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε τηλεόραση με υποδοχή HDMI μέσω καλωδίου HDMI. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI.)
2. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
3. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ποιότητα εικόνας (Image Quality). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
4. Επιλέξτε Λεπτομέρειες (Details) στην ενότητα Ανάλυση εξωτερικής οθόνης (External Display Resolution).
5. Στην καρτέλα Επιλογή ανάλυσης (Select Resolution), επιλέξτε την ανάλυση που προτιμάτε.

   Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, εφαρμόζεται η επιλεγμένη ανάλυση.

6. Αν η εικόνα του υπολογιστή δεν χωράει στην περιοχή προβολής της τηλεόρασης, επιλέξτε την καρτέλα Προσαρμογή ανάλυσης (Adjust Resolution), για να προσαρμόσετε το μέγεθος προβολής.

#### Σημείωση

- Ορισμένες επιλογές ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής με σύνδεση HDMI.

- Η λειτουργία προσαρμογής της ανάλυσης οθόνης ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη, ανάλογα με την επιλεγμένη ανάλυση.

## Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI

Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση με θύρα εισόδου HDMI στον υπολογιστή VAIO με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασής σας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και θέστε την σε λειτουργία.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εξόδου HDMI (Μέρη και χειριστήρια στα πλαϊνά) του υπολογιστή VAIO και το άλλο άκρο στην τηλεόραση.
3. Ορίστε ως είσοδο της τηλεόρασης την εξωτερική είσοδο.

   Η εικόνα της οθόνης του υπολογιστή VAIO προβάλλεται στην τηλεόραση.

#### Σημείωση

- Το σχήμα της θύρας εξόδου HDMI διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI το οποίο είναι συμβατό με τη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

- Αν χρησιμοποιείται πρόγραμμα οδήγησης συσκευής διαφορετικό από αυτό που παρέχει η Sony, δεν θα προβληθεί η εικόνα και δεν θα ακουστεί ο ήχος. Χρησιμοποιείτε πάντα το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που παρέχει η Sony για ενημερώσεις.

- Για να ακούσετε ήχο από μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα εξόδου HDMI, πρέπει να αλλάξετε τη συσκευή εξόδου ήχου. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.

#### Υπόδειξη

- Η θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO είναι συμβατή με το πρότυπο HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης) και διαθέτει δυνατότητα κρυπτογράφησης του καναλιού μετάδοσης ψηφιακών σημάτων βίντεο για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, γεγονός που σας επιτρέπει να προβάλετε πληθώρα περιεχομένων υψηλής ποιότητας με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

## Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης

Μπορείτε να συνδέσετε ένα δέκτη συστήματος οικιακού κινηματογράφου υψηλής ποιότητας ή άλλες συσκευές αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου ανάμεσα στον υπολογιστή VAIO και την τηλεόραση, μέσω σύνδεσης HDMI.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η σύνδεση HDMI ανάμεσα στην τηλεόραση και τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου.
2. Ορίστε ως συσκευή εξόδου ήχου την έξοδο HDMI. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.)
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ορίστε ως είσοδό της την είσοδο HDMI.
4. Ενεργοποιήστε τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και ορίστε ως είσοδό τους την είσοδο HDMI.
5. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εισόδου HDMI του δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή της συσκευής αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και το άλλο άκρο στη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI.

- Με τη σύνδεση HDMI, η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου. Από τον υπολογιστή VAIO δεν μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου εξόδου για καμία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

## Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου

Αν δεν ακούγεται ήχος από την εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή VAIO, θα πρέπει να αλλάξετε τη συσκευή για την έξοδο του ήχου.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Υλικό και Ήχος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)
2. Επιλέξτε Ήχος.
3. Επιλέξτε την καρτέλα Αναπαραγωγή.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχει επισημανθεί το πλαίσιο δίπλα στο εικονίδιο της συσκευής που θέλετε να ορίσετε ως έξοδο ήχου του υπολογιστή.

   Αν δεν έχει επισημανθεί το πλαίσιο δίπλα στο εικονίδιο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προεπιλογή.

5. Επιλέξτε OK.

#### Για να αλλάξετε τον ρυθμό ήχου και το βάθος bit

Οι ρυθμίσεις του ρυθμού ήχου και του βάθους bit του ψηφιακού σήματος εξόδου ήχου πρέπει να αντιστοιχούν στη δική σας ψηφιακή συσκευή ήχου.

Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3, και μετά επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής HDMI και το Ιδιότητες. Στην καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το ρυθμό δειγματοληψίας και το βάθος bit (για παράδειγμα 16 bit, 48.000 Hz (ποιότητα DVD)) που υποστηρίζει η συσκευή και στη συνέχεια OK.

## Σημειώσεις για τον οθόνη LCD

Για τη σωστή χρήση της οθόνης LCD, διαβάστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.

- Η οθόνη LCD κατασκευάζεται με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Ενδέχεται, ωστόσο, να βλέπετε μικροσκοπικά μαύρα στίγματα και/ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, μπλε ή πράσινα) να εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη LCD. Αυτό αποτελεί φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Μην χαράσσετε την επιφάνεια της οθόνης LCD και μην ασκείτε πίεση σε αυτήν. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη.

- Μην ασκείτε πίεση στο καπάκι της οθόνης LCD όταν είναι κλειστό, καθώς ενδέχεται να χαραχθεί ή να λερωθεί η οθόνη LCD.

- Η οθόνη LCD μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Λόγω του μηχανικού σχεδιασμού της οθόνης LCD/οθόνης αφής του υπολογιστή VAIO, η επιφάνεια της οθόνης μπορεί να θερμανθεί αν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

- Η οθόνη LCD/οθόνη αφής κατασκευάζεται από ενισχυμένο γυαλί ώστε να έχει υψηλή ανθεκτικότητα. Ωστόσο, θα πρέπει να χειρίζεστε την οθόνη με προσοχή καθώς δεν είναι εντελώς άθραυστη. Στην περίπτωση που η οθόνη σπάσει σε μικρά κομμάτια, προσέξτε να μην κοπείτε. (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

- Μην αφήνετε την οθόνη LCD στραμμένη προς τον ήλιο. Μπορεί να υποστεί φθορά. Όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας VAIO κοντά σε παράθυρο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.

- Μη ασκείτε πίεση στην οθόνη LCD ή τα άκρα της. Η οθόνη LCD ενδέχεται να είναι ευαίσθητη στην πίεση και στην αυξανόμενη έντασή της και η άσκηση πίεσης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία της οθόνης.

- Αν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας, μπορεί να εμφανιστεί μια υπολειμματική εικόνα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Όταν ο υπολογιστής επανέλθει σε φυσιολογική θερμοκρασία, η οθόνη επανέρχεται στη φυσιολογική της κατάσταση.

- Όταν προβάλλεται η ίδια εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα ίχνος της εικόνας αυτής μπορεί να απομείνει στην οθόνη LCD. Η υπολειμματική εικόνα εξαφανίζεται μετά από λίγο. Για να αποφύγετε την εμφάνιση υπολειμματικών εικόνων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα προστασίας οθόνης.

## Χρήση της λειτουργίας πολλαπλών οθονών

Η λειτουργία Πολλαπλές οθόνες σάς επιτρέπει να διανέμετε τμήματα της επιφάνειας εργασίας σας σε άλλες οθόνες.

Για παράδειγμα, αν έχετε μια εξωτερική οθόνη συνδεδεμένη στη θύρα οθόνης, η οθόνη του υπολογιστή και η εξωτερική οθόνη μπορούν να λειτουργούν ως μία επιφάνεια εργασίας.

1. Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ανάλυση οθόνης. (Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.)
2. Επιλέξτε Επέκταση αυτών των οθονών από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στη ρύθμιση Πολλές οθόνες και έπειτα επιλέξτε OK.

   Οι επιλογές ρύθμισης διαφέρουν, ανάλογα με τον αριθμό των συνδεδεμένων εξωτερικών οθονών.

#### Σημείωση

- Η εξωτερική σας οθόνη ενδέχεται να μην υποστηρίζει τη λειτουργία πολλαπλών οθονών.

- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας πολλαπλών οθονών.

- Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις της οθόνης κατά τη χρήση εφαρμογών βίντεο/εικόνας ή κατά την αναπαραγωγή DVD, καθώς ενδέχεται να μην είναι επιτυχής η αναπαραγωγή/προβολή ή να προκληθεί αστάθεια στη λειτουργία του συστήματος.

  Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης αφού κλείσετε την εφαρμογή βίντεο/εικόνας.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ορίσετε την ανάλυση οθόνης για κάθε οθόνη που χρησιμοποιείται στη λειτουργία πολλαπλών οθονών.

## Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας οθόνης

Μπορείτε να εναλλάξετε την έξοδο οθόνης μεταξύ της οθόνης του υπολογιστή και μιας εξωτερικής οθόνης συνδεδεμένης στον υπολογιστή σας VAIO.

1. Ενεργοποιήστε μια εξωτερική οθόνη.
2. Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F7 αρκετές φορές για να επιλέξετε την έξοδο οθόνης που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

#### Σημείωση

- Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο οθόνης (δεν παρέχεται) ενώ είναι επιλεγμένη ως έξοδος οθόνης μόνο μία εξωτερική οθόνη, θα είναι δύσκολο να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO επειδή δεν θα εμφανίζονται εικόνες στην οθόνη του.

  Για να εναλλάξετε την έξοδο οθόνης στην οθόνη του υπολογιστή, πατήστε δύο φορές τα πλήκτρα Fn+F7 και, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο Enter.

- Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η λειτουργία εναλλαγής οθόνης ή να είναι ασταθής η λειτουργία του υπολογιστή VAIO. Πριν αλλάξετε την έξοδο οθόνης, κλείστε την εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο.

- Η λειτουργία εναλλαγής οθόνης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον τύπο της εξωτερικής οθόνης ή της συσκευής προβολής.

## Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI

Μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση με θύρα εισόδου HDMI στον υπολογιστή VAIO με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασής σας σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και θέστε την σε λειτουργία.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εξόδου HDMI (Μέρη και χειριστήρια στα πλαϊνά) του υπολογιστή VAIO και το άλλο άκρο στην τηλεόραση.
3. Ορίστε ως είσοδο της τηλεόρασης την εξωτερική είσοδο.

   Η εικόνα της οθόνης του υπολογιστή VAIO προβάλλεται στην τηλεόραση.

#### Σημείωση

- Το σχήμα της θύρας εξόδου HDMI διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI το οποίο είναι συμβατό με τη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

- Αν χρησιμοποιείται πρόγραμμα οδήγησης συσκευής διαφορετικό από αυτό που παρέχει η Sony, δεν θα προβληθεί η εικόνα και δεν θα ακουστεί ο ήχος. Χρησιμοποιείτε πάντα το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που παρέχει η Sony για ενημερώσεις.

- Για να ακούσετε ήχο από μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα εξόδου HDMI, πρέπει να αλλάξετε τη συσκευή εξόδου ήχου. Για αναλυτικές οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.

#### Υπόδειξη

- Η θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO είναι συμβατή με το πρότυπο HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης) και διαθέτει δυνατότητα κρυπτογράφησης του καναλιού μετάδοσης ψηφιακών σημάτων βίντεο για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, γεγονός που σας επιτρέπει να προβάλετε πληθώρα περιεχομένων υψηλής ποιότητας με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.

## Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές

Μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές, όπως μια μονάδα οπτικού δίσκου ή μια μονάδα USB flash ή ένα δισκέτας USB, μέσω της λειτουργίας BIOS.

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον υπολογιστή VAIO.
2. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Επιλέξτε Έναρξη από μέσα (συσκευή USB / μονάδα οπτικού δίσκου) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Ξεκινάει η διαδικασία εκκίνησης από την εξωτερική συσκευή.

#### Σημείωση

- Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τον υπολογιστή VAIO, εκτός από την εξωτερική συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί η εκκίνηση. Ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση του υπολογιστή ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον υπολογιστή.

- Αν μαζί με την εξωτερική συσκευή παρέχεται και προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε συνδέσει εκ των προτέρων σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.

## Ρύθμιση της έντασης ήχου στα Windows

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου για κάθε συσκευή και εφαρμογή από το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Υλικό και Ήχος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)
2. Επιλέξτε Ρύθμιση έντασης συστήματος στην ενότητα Ήχος.
3. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στην ενότητα Συσκευή ή Εφαρμογές πάνω ή κάτω, στην ένταση του ήχου που προτιμάτε.

   Όταν έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος (), επιλέξτε(Απενεργοποίηση σίγασης) για να ενεργοποιήσετε τον ήχο (). Όταν η ένταση του ήχου είναι χαμηλά, αυξήστε την με το ρυθμιστικό.

## Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης

Μπορείτε να συνδέσετε ένα δέκτη συστήματος οικιακού κινηματογράφου υψηλής ποιότητας ή άλλες συσκευές αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου ανάμεσα στον υπολογιστή VAIO και την τηλεόραση, μέσω σύνδεσης HDMI.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η σύνδεση HDMI ανάμεσα στην τηλεόραση και τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου.
2. Ορίστε ως συσκευή εξόδου ήχου την έξοδο HDMI. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.)
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ορίστε ως είσοδό της την είσοδο HDMI.
4. Ενεργοποιήστε τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και ορίστε ως είσοδό τους την είσοδο HDMI.
5. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εισόδου HDMI του δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή της συσκευής αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και το άλλο άκρο στη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI.

- Με τη σύνδεση HDMI, η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου. Από τον υπολογιστή VAIO δεν μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου εξόδου για καμία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

## Ρύθμιση της έντασης ήχου του μικροφώνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη έντασης ήχου του μικροφώνου.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Υλικό και Ήχος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)
2. Επιλέξτε Ήχος.
3. Επιλέξτε την καρτέλα Εγγραφή.
4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του μικροφώνου.
5. Επιλέξτε την καρτέλα Επίπεδα στο παράθυρο Ιδιότητες μικροφώνου.
6. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στην ενότητα Μικρόφωνο δεξιά και αριστερά, στην ένταση του ήχου που προτιμάτε.

   Αν η ένταση ήχου του μικροφώνου εξακολουθεί να είναι χαμηλή, ακόμα και στη μέγιστη στάθμη της, μετακινήστε το ρυθμιστικό στο Ενίσχυση μικροφώνου δεξιά και αριστερά, για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

7. Επιλέξτε OK.

## Ρύθμιση της έντασης ήχου των ηχείων

Μπορείτε να αλλάξετε τη στάθμη έντασης ήχου των ηχείων και των ακουστικών.

#### Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου μέσω του πλήκτρου Fn

Πατήστε το πλήκτρο F3 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn για να μειώσετε την ένταση. Πατήστε το πλήκτρο F4 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn για να αυξήσετε την ένταση.

Εναλλακτικά, πατήστε τα κουμπιά VOL (έντασης ήχου) (Μέρη και χειριστήρια στην πίσω όψη) στον υπολογιστή VAIO για ρύθμιση της έντασης.

#### Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο μέσω του πλήκτρου Fn

Πατήστε το πλήκτρο F2 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn για να απενεργοποιήσετε τον ήχο σε ηχεία και ακουστικά.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο, ξαναπατήστε τα πλήκτρα Fn+F2.

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα Fn+F3 ή Fn+F4.

## Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου

Αν δεν ακούγεται ήχος από την εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή VAIO, θα πρέπει να αλλάξετε τη συσκευή για την έξοδο του ήχου.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Υλικό και Ήχος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)
2. Επιλέξτε Ήχος.
3. Επιλέξτε την καρτέλα Αναπαραγωγή.
4. Βεβαιωθείτε ότι έχει επισημανθεί το πλαίσιο δίπλα στο εικονίδιο της συσκευής που θέλετε να ορίσετε ως έξοδο ήχου του υπολογιστή.

   Αν δεν έχει επισημανθεί το πλαίσιο δίπλα στο εικονίδιο, επιλέξτε το και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προεπιλογή.

5. Επιλέξτε OK.

#### Για να αλλάξετε τον ρυθμό ήχου και το βάθος bit

Οι ρυθμίσεις του ρυθμού ήχου και του βάθους bit του ψηφιακού σήματος εξόδου ήχου πρέπει να αντιστοιχούν στη δική σας ψηφιακή συσκευή ήχου.

Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3, και μετά επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής HDMI και το Ιδιότητες. Στην καρτέλα Για προχωρημένους επιλέξτε το ρυθμό δειγματοληψίας και το βάθος bit (για παράδειγμα 16 bit, 48.000 Hz (ποιότητα DVD)) που υποστηρίζει η συσκευή και στη συνέχεια OK.

## Αναπαραγωγή βελτιστοποιημένου ήχου για τον υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ClearAudio+

Η λειτουργία ClearAudio+ καθιστά δυνατό τον ήχο υψηλής ποιότητας ο οποίος είναι βελτιστοποιημένος για τον υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ψηφιακής επεξεργασίας σήματος οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τη Sony.

Με μια απλή κίνηση, μπορείτε να απολαύσετε πλούσιο ήχο με καθαρά πρίμα και βαθιά μπάσα.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ποιότητα ήχου (Sound Quality). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου από το Ποιότητα ήχου (Sound Effects).

   Αναπαραγωγή του βελτιστοποιημένου ήχου γίνεται όταν επιλέξετε τη λειτουργία ClearAudio+ που ταιριάζει με την πηγή του ήχου σας.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα εφέ ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας στο Λεπτομέρειες (Details) κάτω από το Ποιότητα ήχου (Sound Effects).

## Ρύθμιση της έντασης ήχου των ηχείων

Μπορείτε να αλλάξετε τη στάθμη έντασης ήχου των ηχείων και των ακουστικών.

#### Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου μέσω του πλήκτρου Fn

Πατήστε το πλήκτρο F3 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn για να μειώσετε την ένταση. Πατήστε το πλήκτρο F4 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn για να αυξήσετε την ένταση.

Εναλλακτικά, πατήστε τα κουμπιά VOL (έντασης ήχου) (Μέρη και χειριστήρια στην πίσω όψη) στον υπολογιστή VAIO για ρύθμιση της έντασης.

#### Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο μέσω του πλήκτρου Fn

Πατήστε το πλήκτρο F2 ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Fn για να απενεργοποιήσετε τον ήχο σε ηχεία και ακουστικά.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο, ξαναπατήστε τα πλήκτρα Fn+F2.

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, μπορείτε επίσης να πατήσετε τα πλήκτρα Fn+F3 ή Fn+F4.

## Αναπαραγωγή βελτιστοποιημένου ήχου για τον υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ClearAudio+

Η λειτουργία ClearAudio+ καθιστά δυνατό τον ήχο υψηλής ποιότητας ο οποίος είναι βελτιστοποιημένος για τον υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ψηφιακής επεξεργασίας σήματος οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τη Sony.

Με μια απλή κίνηση, μπορείτε να απολαύσετε πλούσιο ήχο με καθαρά πρίμα και βαθιά μπάσα.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ποιότητα ήχου (Sound Quality). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου από το Ποιότητα ήχου (Sound Effects).

   Αναπαραγωγή του βελτιστοποιημένου ήχου γίνεται όταν επιλέξετε τη λειτουργία ClearAudio+ που ταιριάζει με την πηγή του ήχου σας.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα εφέ ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας στο Λεπτομέρειες (Details) κάτω από το Ποιότητα ήχου (Sound Effects).

## Ρύθμιση της έντασης ήχου του μικροφώνου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη έντασης ήχου του μικροφώνου.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Υλικό και Ήχος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)
2. Επιλέξτε Ήχος.
3. Επιλέξτε την καρτέλα Εγγραφή.
4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του μικροφώνου.
5. Επιλέξτε την καρτέλα Επίπεδα στο παράθυρο Ιδιότητες μικροφώνου.
6. Μετακινήστε το ρυθμιστικό στην ενότητα Μικρόφωνο δεξιά και αριστερά, στην ένταση του ήχου που προτιμάτε.

   Αν η ένταση ήχου του μικροφώνου εξακολουθεί να είναι χαμηλή, ακόμα και στη μέγιστη στάθμη της, μετακινήστε το ρυθμιστικό στο Ενίσχυση μικροφώνου δεξιά και αριστερά, για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

7. Επιλέξτε OK.

## Σύνδεση ψηφιακής συσκευής εξόδου ήχου υψηλής ποιότητας μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της τηλεόρασης

Μπορείτε να συνδέσετε ένα δέκτη συστήματος οικιακού κινηματογράφου υψηλής ποιότητας ή άλλες συσκευές αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου ανάμεσα στον υπολογιστή VAIO και την τηλεόραση, μέσω σύνδεσης HDMI.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η σύνδεση HDMI ανάμεσα στην τηλεόραση και τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου.
2. Ορίστε ως συσκευή εξόδου ήχου την έξοδο HDMI. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.)
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και ορίστε ως είσοδό της την είσοδο HDMI.
4. Ενεργοποιήστε τον δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή τη συσκευή αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και ορίστε ως είσοδό τους την είσοδο HDMI.
5. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα εισόδου HDMI του δέκτη οικιακού κινηματογράφου ή της συσκευής αποκωδικοποίησης περιφερειακού ήχου και το άλλο άκρο στη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή VAIO.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας οθόνης σε μια συσκευή με σύνδεση HDMI.

- Με τη σύνδεση HDMI, η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου. Από τον υπολογιστή VAIO δεν μπορείτε να ελέγξετε την ένταση ήχου εξόδου για καμία από τις συνδεδεμένες συσκευές.

## Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

Πατήστε το κουμπί ASSIST για να διεξάγετε τακτική συντήρηση του υπολογιστή VAIO ή για να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του υπολογιστή.

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εκκινεί το VAIO Care.

Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εμφανίζει την οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

Το VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν εκκινούν τα Windows.

#### Σημείωση

- Αν, ενώ εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), περάσουν πέντε λεπτά χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα.

## Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

Πατήστε το κουμπί ASSIST για να διεξάγετε τακτική συντήρηση του υπολογιστή VAIO ή για να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του υπολογιστή.

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εκκινεί το VAIO Care.

Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εμφανίζει την οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

Το VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν εκκινούν τα Windows.

#### Σημείωση

- Αν, ενώ εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), περάσουν πέντε λεπτά χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου (Μοντέλα που διαθέτουν πληκτρολόγιο με οπίσθιο φωτισμό)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό του πληκτρολογίου αλλάζοντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Συσκευή εισόδου (Input Device). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου στην ενότητα Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου (Keyboard Backlight).

   Εμφανίζεται το παράθυρο ρυθμίσεων. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τον οπίσθιο φωτισμό πληκτρολογίου ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με την ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος.

  Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία, μπορείτε επίσης να ορίσετε μία χρονική περίοδο για την απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου μετά από αδράνεια των χειρισμών πληκτρολογίου.

- Η ένταση του φωτισμού περιβάλλοντος μετριέται από τον αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος. Αν παρεμποδιστεί η λειτουργία του αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος ενδέχεται να ενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου.

## Χρήση της Επιφάνειας αφής

Σύροντας το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής, μπορείτε να μετακινήσετε τον δείκτη στην οθόνη του υπολογιστή.

Με το δείκτη επάνω στο στοιχείο ή στο αντικείμενο που επιθυμείτε, πατήστε τη ζώνη του αριστερού ή του δεξιού κουμπιού για να εκτελέσετε διάφορες εντολές ή να εμφανίσετε μενού.

1. Ζώνη αριστερού κουμπιού

2. Ζώνη δεξιού κουμπιού

#### Για κλικ

Με το δείκτη επάνω στο στοιχείο ή στο αντικείμενο που επιθυμείτε, πατήστε μία φορά τη ζώνη αριστερού κουμπιού.

Εναλλακτικά, αγγίξτε μία φορά την επιφάνεια αφής.

#### Για διπλό κλικ

Με το δείκτη επάνω στο στοιχείο ή στο αντικείμενο που επιθυμείτε, πατήστε γρήγορα δύο φορές τη ζώνη αριστερού κουμπιού.

Εναλλακτικά, αγγίξτε γρήγορα δύο φορές την επιφάνεια αφής.

#### Για δεξί κλικ

Με το δείκτη επάνω στο στοιχείο ή στο αντικείμενο που επιθυμείτε, πατήστε μία φορά τη ζώνη δεξιού κουμπιού.

Εναλλακτικά, πατήστε την επιφάνεια αφής με δύο δάκτυλα.

Ανάλογα με τη θέση του δείκτη, μπορείτε να εμφανίσετε διάφορα μενού συντομεύσεων.

#### Για μεταφορά

Με το δείκτη επάνω στο στοιχείο ή στο αντικείμενο που επιθυμείτε, πατήστε μία φορά τη ζώνη αριστερού κουμπιού και, κρατώντας την πατημένη, σύρετε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής.

Εναλλακτικά, αγγίξτε γρήγορα δύο φορές την επιφάνεια αφής και, στο δεύτερο άγγιγμα, σύρετε το δάχτυλό σας.

#### Για μεταφορά και απόθεση

Σύρετε ένα εικονίδιο, όπως για παράδειγμα ένα αρχείο, στη θέση που επιθυμείτε και ανασηκώστε το δάκτυλό σας από τη ζώνη του αριστερού κουμπιού.

Εναλλακτικά, αγγίξτε γρήγορα δύο φορές το εικονίδιο και, στο δεύτερο άγγιγμα, σύρετε το δάχτυλό σας στη θέση που επιθυμείτε και ανασηκώστε το δάχτυλό σας από την επιφάνεια αφής.

#### Για κύλιση

Για κάθετη κύλιση των περιεχομένων της οθόνης, σύρετε δύο δάκτυλα πάνω-κάτω στην επιφάνεια αφής.

Για οριζόντια κύλιση των περιεχομένων της οθόνης, σύρετε δύο δάκτυλα από τη μία πλευρά της επιφάνειας αφής προς την άλλη.

#### Για μετάβαση πίσω ή εμπρός χωρίς μετακίνηση του δείκτη

Κατά την προβολή ιστοσελίδων, εικόνων κ.λπ., τοποθετήστε τρία δάκτυλα στην επιφάνεια αφής και σύρετέ τα από τη μία πλευρά προς την άλλη για να εκτελέσετε τη λειτουργία μετάβασης πίσω/εμπρός χωρίς να μετακινήσετε το δείκτη.

#### Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Κατά την προβολή ιστοσελίδων, εικόνων κ.λπ., τσιμπήστε την επιφάνεια αφής με δύο δάκτυλα για μεγέθυνση. Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή φέρτε τα κοντά για σμίκρυνση.

#### Για να ανοίξετε το μενού εφαρμογής

Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην πάνω πλευρά της επιφάνειας αφής και σύρετε το δάκτυλό σας προς τα κάτω.

Το μενού εφαρμογών δεν εμφανίζεται αν κάποια εφαρμογή δεν το υποστηρίζει.

#### Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης

Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στη δεξιά πλευρά της επιφάνειας αφής και σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

#### Για να αλλάξετε εφαρμογή

Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην αριστερή πλευρά της επιφάνειας αφής και σύρετε το δάκτυλό σας προς τα δεξιά για να αλλάξετε στην ανοιχτή εφαρμογή. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία εφαρμογές ανοιχτές, επαναλάβετε αυτή την ενέργεια για να αλλάξετε εφαρμογή, κατά φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία.

#### Σημείωση

- Η λειτουργία με κινήσεις των δακτύλων (κύλιση, μετάβαση πίσω/εμπρός, μεγέθυνση/σμίκρυνση, άνοιγμα του μενού εφαρμογής, άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης, εναλλαγή εφαρμογών) μπορεί να μην εκτελεστεί ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του υπολογιστή VAIO ή τις ρυθμίσεις της επιφάνειας αφής.

#### Υπόδειξη

- Το σχήμα της επιφάνειας αφής διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.

- Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της επιφάνειας αφής, ανοίξτε το VAIO Control Center, κάντε κλικ στο Συσκευή εισόδου (Input Device) και ακολουθήστε τις οδηγίες των βίντεο. Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της επιφάνειας αφής

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επιφάνεια αφής του υπολογιστή VAIO.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Fn και συγχρόνως πατήστε το πλήκτρο F1.

   Κάθε φορά που πατάτε τα πλήκτρα, η επιφάνεια αφής ενεργοποιείται/απενεργοποιείται.

#### Υπόδειξη

- Προτού απενεργοποιήσετε την επιφάνεια αφής, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα ποντίκι. Αν απενεργοποιήσετε την επιφάνεια αφής προτού συνδέσετε ένα ποντίκι, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο το πληκτρολόγιο για τις λειτουργίες του δείκτη. (Μοντέλα που δεν διαθέτουν οθόνη αφής)

## Απενεργοποίηση της λειτουργίας αγγίγματος του Επιφάνειας αφής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πατήματος για να αποφύγετε ακούσιες επιλογές λόγω ελαφρών αγγιγμάτων της επιφάνειας αφής κατά το χειρισμό του πληκτρολογίου.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Συσκευή εισόδου (Input Device). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Επιλέξτε Λεπτομέρειες (Details) στην ενότητα Λειτουργίες του touchpad (Touchpad Operations).
3. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση λειτουργιών πατήματος (Enable tap functions).
4. Επιλέξτε OK.

## Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας με κινήσεις των δακτύλων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία με κινήσεις των δακτύλων στην επιφάνεια αφής του υπολογιστή VAIO.

Με τη λειτουργία κινήσεων των δακτύλων, μπορείτε να εκτελέσετε τους ακόλουθους χειρισμούς.

- Κύλιση

- Μετάβαση πίσω/εμπρός

- Μεγέθυνση/σμίκρυνση

- Άνοιγμα του μενού εφαρμογής

- Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης

- Εναλλαγή εφαρμογών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία με κινήσεις των δακτύλων.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Συσκευή εισόδου (Input Device). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Επιλέξτε Λεπτομέρειες (Details) στην ενότητα Λειτουργίες του touchpad (Touchpad Operations).
3. Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση λειτουργιών πολλαπλής αφής (Enable multi-touch functions).

   Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ή αποεπιλέξτε το για να την απενεργοποιήσετε.

## Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο, μέσω του Internet, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα και εφαρμογές επικοινωνίας.

Κατά τη χρήση της ενσωματωμένης κάμερας, η ενδεικτική λυχνία της ενσωματωμένης κάμερας είναι αναμμένη.

#### Εμπρός

1. Ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένης εμπρόσθιας κάμερας

2. Ενσωματωμένη εμπρόσθια κάμερα

#### Κάτω

1. Ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένης οπίσθιας κάμερας (Μοντέλα που διαθέτουν ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένης οπίσθιας κάμερας)

2. Ενσωματωμένη οπίσθια κάμερα (Μοντέλα που διαθέτουν ενσωματωμένη οπίσθια κάμερας)

3. Ενσωματωμένο διπλό μικρόφωνο

#### Υπόδειξη

- Οι εφαρμογές που υπάρχουν εγκατεστημένες στον υπολογιστή VAIO διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή.

- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν όλες τις ρυθμίσεις ανάλυσης της ενσωματωμένης κάμερας.

- Αν η βιομηχανική συχνότητα της περιοχής σας είναι διαφορετική από αυτή που έχετε ορίσει στην εφαρμογή της κάμερας, το σύστημα αυτόματης εστίασης της ενσωματωμένης οπίσθιας κάμερας ενδέχεται να μη λειτουργεί.

- Η ενσωματωμένη εμπρόσθια κάμερα γυρνάει ανάποδα όταν ο υπολογιστής VAIO είναι σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων. Η κάμερα μπορεί να εμφανίσει ανάποδες εικόνες ανάλογα με τις εφαρμογές κάμερας.

  Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε το Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων σε άλλη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την περιστροφή της οθόνης LCD για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή λειτουργίας.

## Χρήση της εφαρμογής προστασίας από ιούς για τον υπολογιστή VAIO

Προστατεύστε τον υπολογιστή VAIO από ιούς χρησιμοποιώντας την εφαρμογή προστασίας από ιούς.

Μπορείτε να διατηρήσετε ενημερωμένη την εφαρμογή προστασίας από ιούς με τις τελευταίες ενημερώσεις, πραγματοποιώντας λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων από τον ιστότοπο του εκδότη της εφαρμογής. Για να ενημερώσετε την εφαρμογή προστασίας από ιούς, διαπιστώστε ποια από τις παρακάτω εφαρμογές προστασίας από ιούς υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή VAIO και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής VAIO είναι συνδεδεμένος στο Internet.
2. Εκτελέστε μία από αυτές τις λειτουργίες, ανάλογα με την προεγκατεστημένη εφαρμογή προστασίας από ιούς.

   Για το Trend Micro:

   Εκκινήστε το Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Για το McAfee:

   Εκκινήστε το McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security, ή το McAfee Total Protection.

   Για το Kaspersky Internet Security:

   Εκκινήστε το Kaspersky Internet Security.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Σημείωση

- Η πραγματική διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή VAIO. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Για να εκκινήσετε την εφαρμογή προστασίας από ιούς, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή σας.

## Δημιουργία/Αλλαγή/Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης στα Windows

Με τον ορισμό κωδικού πρόσβασης στα Windows, μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή VAIO από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιβάλλοντας στο χρήστη να καταχωρεί τον κωδικό πρόσβασης κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή ή κατά την επαναφορά του από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας στην κανονική κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης στα Windows, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Χρήστες στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε Δημιουργία κωδικού πρόσβασης ή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

#### Σημείωση

- Μην ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Σημειώστε κάπου τον κωδικό πρόσβασης και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να καταχωρίσετε μια υπόδειξη, προκειμένου να ανακαλέσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εάν τον ξεχάσετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα δίσκο εκ νέου ορισμού κωδικού πρόσβασης, τον οποίον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία ενός νέου κωδικού πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης στα Windows, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

## Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης) για την εκκίνηση του υπολογιστή VAIO, μέσω της λειτουργίας BIOS. Η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης θα σας ζητηθεί αφού εμφανιστεί το λογότυπο VAIO για την εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Υπάρχουν δύο είδη κωδικών πρόσβασης. Ορίστε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

- Κωδικός πρόσβασης μηχανήματος (για διαχειριστές):

  Επιτρέπει στους χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή να αλλάζουν όλες τις επιλογές διαμόρφωσης στην οθόνη ρύθμισης BIOS, καθώς και να πραγματοποιούν εκκίνηση του υπολογιστή VAIO.

- Κωδικός πρόσβασης χρήστη (για χρήστες χωρίς δικαιώματα διαχειριστή):

  Επιτρέπει στους κοινούς χρήστες να αλλάζουν κάποιες από τις επιλογές ρύθμισης BIOS καθώς και να πραγματοποιούν εκκίνηση του υπολογιστή VAIO. Για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη, πρέπει πρώτα να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

   Αν έχει ήδη οριστεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετέ τον.

   Εμφανίζεται η οθόνη διαμόρφωσης του BIOS.

3. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Security, επιλέξτε Set Machine Password ή Set User Password και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

4. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό και έναν καινούριο. Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης με μήκος έως 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων) και με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

5. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε Password when Power On, πατήστε το πλήκτρο Enter και επιλέξτε Enabled.
6. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Exit, επιλέξτε Exit Setup και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.
7. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τον κωδικό πρόσβασης, ώστε να μην τον ξεχάσετε.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO.

- Μπορείτε να ορίσετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης χρήστη στην οθόνη ρύθμισης BIOS, εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος, αυτός θα πρέπει να οριστεί εκ νέου από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony. (Για τον εκ νέου ορισμό, θα επιβαρυνθείτε με χρέωση.)

## Εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft

Στα Windows 8, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τοπικού λογαριασμού και λογαριασμού Microsoft.

Αν κάνετε εναλλαγή από τοπικό λογαριασμό σε λογαριασμό Microsoft, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από το Windows Store.

Για δημιουργία ή εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Χρήστες στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε Εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Για εναλλαγή σε τοπικό λογαριασμό, επιλέξτε Εναλλαγή σε τοπικό λογαριασμό στο βήμα 4 αντί για Εναλλαγή σε λογαριασμό Microsoft.

- Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας Microsoft, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης της Microsoft.

## Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

Αν δεν είναι πλέον απαραίτητη η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης για την εκκίνηση του υπολογιστή VAIO, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος και τον κωδικό πρόσβασης χρήστη.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

   Αν έχει ήδη οριστεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετέ τον.

   Εμφανίζεται η οθόνη διαμόρφωσης του BIOS.

3. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Security, επιλέξτε Set Machine Password ή Set User Password και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

4. Αφήστε κενά τα πεδία Enter New Password και Confirm New Password και πατήστε το πλήκτρο Enter.
5. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Exit, επιλέξτε Exit Setup και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

## Προβολή των πληροφοριών συστήματος

Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες συστήματος του υπολογιστή VAIO.

1. Εκκινήστε το VAIO Care (Desktop). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Care (Desktop).)
2. Επιλέξτε Πληροφορίες για τον VAIO (About Your VAIO) και Πληροφορίες συστήματος (System information).

   Εμφανίζονται οι πληροφορίες συστήματος του υπολογιστή VAIO.

## Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές

Μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές, όπως μια μονάδα οπτικού δίσκου ή μια μονάδα USB flash ή ένα δισκέτας USB, μέσω της λειτουργίας BIOS.

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον υπολογιστή VAIO.
2. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Επιλέξτε Έναρξη από μέσα (συσκευή USB / μονάδα οπτικού δίσκου) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Ξεκινάει η διαδικασία εκκίνησης από την εξωτερική συσκευή.

#### Σημείωση

- Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τον υπολογιστή VAIO, εκτός από την εξωτερική συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί η εκκίνηση. Ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση του υπολογιστή ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον υπολογιστή.

- Αν μαζί με την εξωτερική συσκευή παρέχεται και προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε συνδέσει εκ των προτέρων σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.

## Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης) για την εκκίνηση του υπολογιστή VAIO, μέσω της λειτουργίας BIOS. Η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης θα σας ζητηθεί αφού εμφανιστεί το λογότυπο VAIO για την εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Υπάρχουν δύο είδη κωδικών πρόσβασης. Ορίστε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

- Κωδικός πρόσβασης μηχανήματος (για διαχειριστές):

  Επιτρέπει στους χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή να αλλάζουν όλες τις επιλογές διαμόρφωσης στην οθόνη ρύθμισης BIOS, καθώς και να πραγματοποιούν εκκίνηση του υπολογιστή VAIO.

- Κωδικός πρόσβασης χρήστη (για χρήστες χωρίς δικαιώματα διαχειριστή):

  Επιτρέπει στους κοινούς χρήστες να αλλάζουν κάποιες από τις επιλογές ρύθμισης BIOS καθώς και να πραγματοποιούν εκκίνηση του υπολογιστή VAIO. Για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη, πρέπει πρώτα να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

   Αν έχει ήδη οριστεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετέ τον.

   Εμφανίζεται η οθόνη διαμόρφωσης του BIOS.

3. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Security, επιλέξτε Set Machine Password ή Set User Password και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

4. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό και έναν καινούριο. Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης με μήκος έως 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων) και με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

5. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε Password when Power On, πατήστε το πλήκτρο Enter και επιλέξτε Enabled.
6. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Exit, επιλέξτε Exit Setup και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.
7. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τον κωδικό πρόσβασης, ώστε να μην τον ξεχάσετε.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO.

- Μπορείτε να ορίσετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης χρήστη στην οθόνη ρύθμισης BIOS, εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος, αυτός θα πρέπει να οριστεί εκ νέου από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony. (Για τον εκ νέου ορισμό, θα επιβαρυνθείτε με χρέωση.)

## Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

Πατήστε το κουμπί ASSIST για να διεξάγετε τακτική συντήρηση του υπολογιστή VAIO ή για να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του υπολογιστή.

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εκκινεί το VAIO Care.

Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εμφανίζει την οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

Το VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν εκκινούν τα Windows.

#### Σημείωση

- Αν, ενώ εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), περάσουν πέντε λεπτά χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα.

## Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

Αν δεν είναι πλέον απαραίτητη η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης για την εκκίνηση του υπολογιστή VAIO, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος και τον κωδικό πρόσβασης χρήστη.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

   Αν έχει ήδη οριστεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετέ τον.

   Εμφανίζεται η οθόνη διαμόρφωσης του BIOS.

3. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Security, επιλέξτε Set Machine Password ή Set User Password και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

4. Αφήστε κενά τα πεδία Enter New Password και Confirm New Password και πατήστε το πλήκτρο Enter.
5. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Exit, επιλέξτε Exit Setup και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

## Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO

Φροντίστε να ενημερώνετε τον υπολογιστή VAIO εγκαθιστώντας τις παρακάτω εφαρμογές προκειμένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του υπολογιστή.

#### Σημείωση

- Για να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ενημέρωσης, ο υπολογιστής VAIO πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet.

#### Windows Update

Το Windows Update σάς επιτρέπει να καταστήσετε τον υπολογιστή VAIO πιο σταθερό.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και πληκτρολογήστε "Windows Update" στο πλαίσιο αναζήτησης.

3. Επιλέξτε Windows Update από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

#### VAIO Update

Το VAIO Update σάς ειδοποιεί αυτόματα για νέες διαθέσιμες ενημερώσεις στο Internet και πραγματοποιεί λήψη και εγκατάστασή τους στον υπολογιστή VAIO.

1. Εκκινήστε το VAIO Update και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Update.)

#### Για να ενημερώσετε εφαρμογές Windows Store apps

Φροντίζετε να ενημερώνετε την εφαρμογή Windows Store. Αν απαιτείται μία ενημέρωση, θα εμφανιστεί ένας αριθμός στο πλακίδιο Store της οθόνης Έναρξη.

1. Επιλέξτε το πλακίδιο Store για να το ανοίξετε.

2. Επιλέξτε Ενημερώσεις στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης.

   Ο αριθμός στην παρένθεση είναι ο αριθμός των προγραμμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

3. Επισημάνετε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση.

   Για να ενημερώσετε τις εφαρμογές αργότερα, αφαιρέστε το σημάδι ελέγχου.

## Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)

Με το VAIO Care μπορείτε να εκτελείτε τους ακόλουθους χειρισμούς, για να διατηρείτε τη λειτουργία του υπολογιστή VAIO σε βέλτιστο επίπεδο.

- Διεξάγετε τακτικούς ελέγχους απόδοσης και μικρορυθμίσεις.

- Εντοπίστε πληροφορίες υποστήριξης (τη διεύθυνση URL του ιστότοπου υποστήριξης και τα στοιχεία επικοινωνίας).

- Εκκινήστε το VAIO Care πατώντας απλώς το κουμπί ASSIST και αναζητήστε τα κατάλληλα μέτρα, εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST, ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι ενεργοποιημένος.

   Πραγματοποιείται εκκίνηση του VAIO Care.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στο VAIO Care.

#### Υπόδειξη

- Αν πατήσετε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος, θα εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)). Το στοιχείο VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows.

- Εναλλακτικά, ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης, επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση και Εφαρμογές και πληκτρολογήστε "VAIO Care (Desktop)" στο πλαίσιο αναζήτησης για να εκκινήσετε το VAIO Care.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Χρήση του VAIO Update

Το VAIO Update παρέχει μια υπηρεσία που σας πληροφορεί για διαθέσιμα στοιχεία ενημέρωσης, όπως σημαντικές ειδοποιήσεις ή προγράμματα ενημέρωσης, προκειμένου να διατηρείτε ενημερωμένο τον υπολογιστή σας VAIO.

Μέσω του Internet, το VAIO Update ανιχνεύει αυτόματα τα προγράμματα ενημέρωσης που απαιτούνται για την ενίσχυση της απόδοσης του υπολογιστή σας ή τις νέες εφαρμογές που διατίθενται και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη και εγκατάσταση με απλά βήματα.

1. Εκκινήστε το VAIO Update και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Update.)

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε το VAIO Update από το VAIO Care (Desktop).

## Σημειώσεις για τη χρήση της οθόνης αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για τη σωστή χρήση της.

- Μην πιέζετε την οθόνη αφής δυνατά.

  Τα απαλά αγγίγματα λειτουργούν πάντα καθώς ο υπολογιστής VAIO διαθέτει χωρητική οθόνη αφής.

- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO ενώ αγγίζετε την οθόνη ή αν ο υπολογιστής επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικά κύματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης. Στην περίπτωση αυτή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί για αρκετά δευτερόλεπτα μετά από την επιστροφή του υπολογιστή VAIO σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας από κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, περιμένετε λίγο προτού χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής.

- Διατηρείτε την οθόνη αφής καθαρή για να έχει ικανοποιητική ευαισθησία στο άγγιγμα. Η βρωμιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή κακή λειτουργία.

## Αύξηση του μεγέθους του κειμένου (DPI) (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Αλλάζοντας το DPI ώστε να μεγεθυνθεί το κείμενο και τα εικονίδια, μπορείτε να χειριστείτε ευκολότερα την οθόνη αφής.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Εμφάνιση και Εξατομίκευση και Μεγέθυνση ή σμίκρυνση κειμένου και άλλων στοιχείων. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)
2. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε από τις επιλογές που εμφανίζονται στην οθόνη και, έπειτα, επιλέξτε Εφαρμογή.
3. Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα προτείνοντας αποσύνδεση, επιλέξτε Έξοδος τώρα.
4. Συνδεθείτε ξανά.

   Το μέγεθος της γραμματοσειράς κειμένου για τα Windows αλλάζει.

## Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Μπορείτε να πατήσετε την οθόνη αφής ή να κάνετε μία απλή κίνηση με τα δάκτυλά σας για να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO.

### Βασικοί χειρισμοί

#### Για κλικ (πάτημα)

Πατήστε την οθόνη αφής μία φορά, με ένα δάκτυλο. Μπορείτε να πατήσετε κάποιο πλήκτρο, όπως το OK και το Άκυρο, ή κάποιο στοιχείο σε μενού, για να το επιλέξετε.

#### Για διπλό κλικ (διπλό πάτημα)

Πατήστε την οθόνη αφής δύο φορές γρήγορα, με ένα δάκτυλο.

Μπορείτε να ανοίξετε μία εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή φύλλων υπολογισμού, ή να ανοίξετε ένα αρχείο πατώντας δύο φορές το αντίστοιχο εικονίδιο.

#### Για μεταφορά

Τοποθετήστε ένα δάκτυλο στο σημείο της οθόνης αφής που θέλετε και σύρετε το δάκτυλό σας. Με αυτή την κίνηση, μπορείτε να μετακινήσετε ένα αρχείο ή να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.

#### Για μεταφορά και απόθεση

Αγγίξτε το εικονίδιο του αρχείου που θέλετε, σύρετέ το προς το εικονίδιο άλλου φακέλου, παραθύρου ή εφαρμογής και, έπειτα, ανασηκώστε το δάκτυλό σας από την οθόνη. Με αυτή την κίνηση, μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε ένα αρχείο.

### Προχωρημένοι χειρισμοί

Μπορείτε να κάνετε μια απλή κίνηση (χειρονομία) με τα δάχτυλά σας πάνω στην οθόνη αφής για να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO.

Η απόκριση στην κίνηση των δακτύλων εξαρτάται από την εφαρμογή.

#### Για δεξί κλικ (άγγιγμα και κράτημα)

Αγγίξτε και κρατήστε το επιθυμητό σημείο της οθόνης αφής για μερικά δευτερόλεπτα και, έπειτα, ανασηκώστε το δάκτυλό σας από την οθόνη. Ανάλογα με το σημείο που θα αγγίξετε, μπορείτε να εμφανίσετε διάφορα μενού.

#### Για κύλιση

Αγγίξτε και σύρετε μια περιοχή παραθύρου με δυνατότητα κύλισης, π.χ. ένα παράθυρο του Internet Explorer. Επίσης, μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό της κατακόρυφης γραμμής κύλισης του επιλεγμένου παραθύρου για να επιτύχετε κύλιση των περιεχομένων του παραθύρου πάνω-κάτω.

#### Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνας, όπως μία φωτογραφία (ζουμ)

Φέρτε κοντά δύο δάχτυλά σας για οθόνη αφής ζουμ σε μια εικόνα, π.χ. μια φωτογραφία στο Φωτογραφίες. Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή φέρτε τα κοντά για σμίκρυνση.

#### Για περιστροφή εικόνας, όπως μία φωτογραφία (περιστροφή)

Τοποθετήστε δύο δάκτυλα πάνω στην οθόνη αφής και σύρετέ τα κυκλικά για να περιστρέψετε μία εικόνα, όπως μία φωτογραφία. Ενδεχομένως, οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε να μην επιτρέπουν την περιστροφή των εικόνων.

#### Για επιλογή με σάρωση

Σύρετε το δάκτυλό σας σε μικρή απόσταση προς την κατεύθυνση όπου δεν κυλίεται η οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο στοιχείο, όπως το πλακίδιο μίας εφαρμογής ή μία εικόνα.

## Πληροφορίες για την ενσωματωμένους αισθητήρες

Ένα επιταχυνσιόμετρο, μια ψηφιακή πυξίδα (magnetometer) και ένας γυροσκοπικός αισθητήρας που είναι ενσωματωμένα στον υπολογιστή σάς δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες που ακολουθούν.

### Αλλαγή προσανατολισμού της οθόνης με χρήση του ενσωματωμένου επιταχυνσιόμετρου

Όταν περιστρέφετε τον υπολογιστή σας VAIO, το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο κατά τη Χρήση ως tablet αυτόματα ανιχνεύει την κίνηση και περιστρέφει την οθόνη του υπολογιστή σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό ανάλογα με τον προσανατολισμό του υπολογιστή.

### Βοήθεια στην πλοήγηση με χρήση της ενσωματωμένης ψηφιακής πυξίδας

Όταν ο υπολογιστής VAIO είναι σε Χρήση ως tablet, η ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα παρέχει βοήθεια στην πλοήγηση σε συμβατές εφαρμογές ανιχνεύοντας την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένος ο υπολογιστής.

### Λειτουργία εφαρμογής με χρήση του ενσωματωμένου γυροσκοπικού αισθητήρα

Ο ενσωματωμένος γυροσκοπικός αισθητήρας ανιχνεύει γωνιακή μετακίνηση του υπολογιστή σας VAIO, πράγμα που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτελέσετε ενέργειες με εφαρμογές, π.χ. με μια εφαρμογή παιχνιδιού.

#### Υπόδειξη

- Χρειάζεται να βαθμονομήσετε την ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα όταν η εφαρμογή δεν δείχνει σωστά την κατεύθυνση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σημειώσεις για τον ενσωματωμένους αισθητήρες.

## Σημειώσεις για τον ενσωματωμένους αισθητήρες

Προτού χρησιμοποιήσετε τους ενσωματωμένους αισθητήρες, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για τη σωστή χρήση τους.

### Σημειώσεις για τη χρήση του ενσωματωμένου αισθητήρα επιτάχυνσης

- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης του υπολογιστή ενόσω ο υπολογιστής σας VAIO είναι συνδεδεμένος με εξωτερική οθόνη. Αν συνδέσετε τον υπολογιστή με εξωτερική οθόνη ενόσω χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή με κατακόρυφο προσανατολισμό, η οθόνη του υπολογιστή θα αλλάξει αυτόματα και θα περάσει σε οριζόντιο προσανατολισμό.

- Η οθόνη του υπολογιστή ενδέχεται να παραμορφωθεί αν αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης του υπολογιστή ενώ είναι ενεργοποιημένη η προφύλαξη οθόνης.

- Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν κατακόρυφο προσανατολισμό και ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας VAIO με οριζόντιο προσανατολισμό.

### Σημειώσεις για τη χρήση της ενσωματωμένης ψηφιακής πυξίδας

- Η ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα λειτουργεί ανιχνεύοντας μια μαγνητική κατεύθυνση. Μη στηρίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες τοποθεσίας που παρέχει η ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα.

  Ειδικά στις ακόλουθες τοποθεσίες, η ακρίβεια της ψηφιακής πυξίδας μπορεί εύκολα να επηρεαστεί από μαγνητικές παρεμβολές και να μη λειτουργεί σωστά:

  - Μέσα σε ανελκυστήρα ή χώρο χτισμένο με σιδερένια υλικά, όπως σιδερένια πλαίσια ή ενισχυμένο σκυρόδεμα

  - Κοντά σε κατασκευές από ενισχυμένο σκυρόδεμα, όπως γέφυρες πεζών ή κεντρικές αίθουσες αεροδρομίων ή σιδηροδρομικών σταθμών

  - Κοντά ή μέσα σε τρένα ή αυτοκίνητα

  - Κοντά σε μετασχηματιστή στο έδαφος ή σε γραμμές τροφοδοσίας υψηλής τάσης

  - Κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα, όπως γραφεία με μεταλλικό πλαίσιο ή μεταλλικά έπιπλα

  - Κοντά σε υλικά με υψηλή στάθμη μαγνητικών παρεμβολών, όπως μαγνήτες, μαγνητικές βάσεις ή ηχεία

    Η παρεχόμενη γραφίδα (Ψηφιακή γραφίδα) περιέχει έναν μαγνήτη. Αν πλησιάσετε τη γραφίδα στο μαγνητόμετρο () στον υπολογιστή VAIO ή την τοποθετήσετε στον πληκτρολόγιο κοντά στο μαγνητόμετρο, η ψηφιακή πυξίδα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. (Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα)

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Όταν ο μαγνητισμός γύρω από τον υπολογιστή VAIO είναι ασταθής, μπορεί να μειωθεί η ακρίβεια της ενσωματωμένης ψηφιακής πυξίδας. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται να βαθμονομήσετε την ψηφιακή πυξίδα.

  Απομακρυνθείτε από υλικά που προκαλούν μαγνητικές παρεμβολές, π.χ. μεταλλικά προϊόντα ή μαγνήτες, και πραγματοποιήστε τις ενέργειες που ακολουθούν κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής που χρησιμοποιεί την ψηφιακή πυξίδα.

  Σε μοντέλα που διαθέτουν γραφίδα, πραγαμτοποιήστε τις ενέργειες ενώ κρατάτε τη γραφίδα μακριά από τον υπολογιστή VAIO.

  - Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας VAIO σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε τον και με τα δύο χέρια και ύστερα περιστρέψτε τον μία φορά προς τα δεξιά κατά 360 μοίρες με την οθόνη LCD σηκωμένη.

  - Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας VAIO σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε τον και με τα δύο χέρια και στη συνέχεια περιστρέψτε τον μία φορά 360 μοίρες κατά μήκος.

  - Τοποθετήστε τον υπολογιστή σας VAIO σε επίπεδη επιφάνεια, κρατήστε τον και με τα δύο χέρια και στη συνέχεια περιστρέψτε τον μία φορά 360 μοίρες σταυροειδώς.

  - Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας VAIO σε τοποθεσία με λιγότερες μαγνητικές παρεμβολές.

## Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO

Φροντίστε να ενημερώνετε τον υπολογιστή VAIO εγκαθιστώντας τις παρακάτω εφαρμογές προκειμένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του υπολογιστή.

#### Σημείωση

- Για να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ενημέρωσης, ο υπολογιστής VAIO πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet.

#### Windows Update

Το Windows Update σάς επιτρέπει να καταστήσετε τον υπολογιστή VAIO πιο σταθερό.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και πληκτρολογήστε "Windows Update" στο πλαίσιο αναζήτησης.

3. Επιλέξτε Windows Update από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

#### VAIO Update

Το VAIO Update σάς ειδοποιεί αυτόματα για νέες διαθέσιμες ενημερώσεις στο Internet και πραγματοποιεί λήψη και εγκατάστασή τους στον υπολογιστή VAIO.

1. Εκκινήστε το VAIO Update και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Update.)

#### Για να ενημερώσετε εφαρμογές Windows Store apps

Φροντίζετε να ενημερώνετε την εφαρμογή Windows Store. Αν απαιτείται μία ενημέρωση, θα εμφανιστεί ένας αριθμός στο πλακίδιο Store της οθόνης Έναρξη.

1. Επιλέξτε το πλακίδιο Store για να το ανοίξετε.

2. Επιλέξτε Ενημερώσεις στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης.

   Ο αριθμός στην παρένθεση είναι ο αριθμός των προγραμμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

3. Επισημάνετε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση.

   Για να ενημερώσετε τις εφαρμογές αργότερα, αφαιρέστε το σημάδι ελέγχου.

## Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου

Μπορείτε να ανοίξετε το Πίνακας Ελέγχου ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Εφαρμογές ().
3. Πληκτρολογήστε "Πίνακας Ελέγχου" στο πλαίσιο αναζήτησης ().
4. Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου ().

## Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή VAIO και να διατηρήσετε την κατάσταση του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε.

#### Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Αναστολή λειτουργίας.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, θα σβήσει κατά τη μετάβαση του υπολογιστή σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

#### Για να επιστρέψετε στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια).

#### Σημείωση

- Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής VAIO θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Με αυτήν την ενέργεια διαγράφονται όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα.

- Από προεπιλογή, όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αδρανοποίησης. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ο υπολογιστής ενδεχομένως να μην εισέλθει σε κατάσταση Αδρανοποίησης.

  Αν συμβεί αυτό και εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί, προκαλώντας απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων.

  Όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία, αποθηκεύετε συχνά τα δεδομένα σας.

- Πριν μετακινήσετε τον υπολογιστή VAIO, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, προκειμένου να αποφύγετε προσκρούσεις ή κραδασμούς της μονάδας του σκληρού δίσκου ενώ αυτή λειτουργεί. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβησμένη.

#### Υπόδειξη

- Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας, όταν λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα.

- Μπορείτε επίσης να θέσετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας με τους παρακάτω χειρισμούς.

  - Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια) (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

  - Κλείστε το καπάκι της οθόνης LCD. Ο υπολογιστής θα εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή VAIO από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας, ανοίγοντας το καπάκι της οθόνης LCD. (Για τα μοντέλα SVF14N/SVF15N, ακόμη κι αν ανοίξετε την οθόνη LCD, ο υπολογιστής δεν επιστρέφει στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας 24 ώρες μετά τη μετάβασή του σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.)

  Για να αλλάξετε την ενέργεια που εκτελείται κατά το άνοιγμα του καπακιού της οθόνης LCD, εκκινήστε το VAIO Control Center και αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην ενότητα Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές

Μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές, όπως μια μονάδα οπτικού δίσκου ή μια μονάδα USB flash ή ένα δισκέτας USB, μέσω της λειτουργίας BIOS.

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον υπολογιστή VAIO.
2. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Επιλέξτε Έναρξη από μέσα (συσκευή USB / μονάδα οπτικού δίσκου) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Ξεκινάει η διαδικασία εκκίνησης από την εξωτερική συσκευή.

#### Σημείωση

- Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τον υπολογιστή VAIO, εκτός από την εξωτερική συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί η εκκίνηση. Ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση του υπολογιστή ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον υπολογιστή.

- Αν μαζί με την εξωτερική συσκευή παρέχεται και προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε συνδέσει εκ των προτέρων σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.

## Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)

Με το VAIO Care μπορείτε να εκτελείτε τους ακόλουθους χειρισμούς, για να διατηρείτε τη λειτουργία του υπολογιστή VAIO σε βέλτιστο επίπεδο.

- Διεξάγετε τακτικούς ελέγχους απόδοσης και μικρορυθμίσεις.

- Εντοπίστε πληροφορίες υποστήριξης (τη διεύθυνση URL του ιστότοπου υποστήριξης και τα στοιχεία επικοινωνίας).

- Εκκινήστε το VAIO Care πατώντας απλώς το κουμπί ASSIST και αναζητήστε τα κατάλληλα μέτρα, εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST, ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι ενεργοποιημένος.

   Πραγματοποιείται εκκίνηση του VAIO Care.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στο VAIO Care.

#### Υπόδειξη

- Αν πατήσετε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος, θα εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)). Το στοιχείο VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows.

- Εναλλακτικά, ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης, επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση και Εφαρμογές και πληκτρολογήστε "VAIO Care (Desktop)" στο πλαίσιο αναζήτησης για να εκκινήσετε το VAIO Care.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

Πατήστε το κουμπί ASSIST για να διεξάγετε τακτική συντήρηση του υπολογιστή VAIO ή για να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του υπολογιστή.

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εκκινεί το VAIO Care.

Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εμφανίζει την οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

Το VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν εκκινούν τα Windows.

#### Σημείωση

- Αν, ενώ εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), περάσουν πέντε λεπτά χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα.

## Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές

Μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές, όπως μια μονάδα οπτικού δίσκου ή μια μονάδα USB flash ή ένα δισκέτας USB, μέσω της λειτουργίας BIOS.

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον υπολογιστή VAIO.
2. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Επιλέξτε Έναρξη από μέσα (συσκευή USB / μονάδα οπτικού δίσκου) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Ξεκινάει η διαδικασία εκκίνησης από την εξωτερική συσκευή.

#### Σημείωση

- Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τον υπολογιστή VAIO, εκτός από την εξωτερική συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί η εκκίνηση. Ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση του υπολογιστή ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον υπολογιστή.

- Αν μαζί με την εξωτερική συσκευή παρέχεται και προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε συνδέσει εκ των προτέρων σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.

## Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

Πατήστε το κουμπί ASSIST για να διεξάγετε τακτική συντήρηση του υπολογιστή VAIO ή για να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του υπολογιστή.

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εκκινεί το VAIO Care.

Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εμφανίζει την οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

Το VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν εκκινούν τα Windows.

#### Σημείωση

- Αν, ενώ εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), περάσουν πέντε λεπτά χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα.

## Απομάκρυνση δεδομένων αποκατάστασης για την απελευθέρωση χώρου στο δίσκο

Η ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης περιλαμβάνει την περιοχή επαναφοράς, όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα για την ανάκτηση. Αν ο υπολογιστής VAIO περιλαμβάνει μονάδα σταθερής κατάστασης (SSD), ίσως θελήσετε να ελαχιστοποιήσετε το μέγεθος της περιοχής επαναφοράς, αφαιρώντας αυτά τα δεδομένα για να ελευθερώσετε χώρο στη μονάδα C: (ή την τελευταία μονάδα στη λίστα των μονάδων σας, για παράδειγμα τη μονάδα D:).

Χρειάζεστε Μέσων αποκατάστασης για να απομακρύνετε τα δεδομένα από την περιοχή επαναφοράς συστήματος ή για να επαναφέρετε τον υπολογιστή μετά την απομάκρυνση των δεδομένων.

Έχετε υπόψη ότι, μετά την απομάκρυνση των δεδομένων επαναφοράς, δεν είναι πλέον δυνατή η χρήση της λειτουργίας ανανέωσης.

Αν χρησιμοποιείτε Μέσων αποκατάστασης (οπτικούς δίσκους) στο μοντέλο χωρίς ενσωματωμένη μονάδα οπτικού δίσκου, συνδέστε στον υπολογιστή μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου (δεν παρέχεται). Ανατρέξτε στο Σύνδεση εξωτερικής μονάδας δίσκου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να συνδέσετε μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου.

Αν παρέχεται προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ή καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε το σε πηγή ισχύος.

1. Δημιουργήστε Μέσων αποκατάστασης αν δεν τα έχετε ακόμα δημιουργήσει.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία Μέσων αποκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία Μέσων αποκατάστασης.

2. Εισαγάγετε τα Μέσων αποκατάστασης στη μονάδα οπτικού δίσκου ή συνδέστε μια μονάδα USB flash (δεν παρέχεται) στη θύρα USB του υπολογιστή VAIO, ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε κανονική κατάσταση.
3. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO.
4. Πατήστε το κουμπί ASSIST για να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)) και επιλέξτε Έναρξη από μέσα (συσκευή USB / μονάδα οπτικού δίσκου) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω (Choose an option).

5. Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot) και Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO recovery solutions).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

6. Επιλέξτε Εργαλεία (Tools) και Αφαίρεση διαμερίσματος αποκατάστασης (Remove recovery partition).
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Αποκατάσταση από τα Μέσων αποκατάστασης

Αν τα δεδομένα της περιοχής επαναφοράς έχουν καταστραφεί ή διαγραφεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Μέσων αποκατάστασης για την ανάκτηση του υπολογιστή VAIO.

Ωστόσο, για την ανάκτηση του υπολογιστή μέσω των Μέσων αποκατάστασης χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ό, τι μέσω της περιοχής επαναφοράς.

Αν χρησιμοποιείτε Μέσων αποκατάστασης (οπτικούς δίσκους) στο μοντέλο χωρίς ενσωματωμένη μονάδα οπτικού δίσκου, συνδέστε στον υπολογιστή μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου (δεν παρέχεται). Ανατρέξτε στο Σύνδεση εξωτερικής μονάδας δίσκου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να συνδέσετε μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου.

Αν παρέχεται μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος ή καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε το σε πηγή ισχύος.

1. Εισαγάγετε τα Μέσων αποκατάστασης (οπτικούς δίσκους) στη μονάδα οπτικού δίσκου ή συνδέστε μια μονάδα USB flash στη θύρα USB του υπολογιστή VAIO ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε κανονική λειτουργία.
2. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO.
3. Πατήστε το κουμπί ASSIST για να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)) και επιλέξτε Έναρξη από μέσα (συσκευή USB / μονάδα οπτικού δίσκου) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω (Choose an option).

4. Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot) και Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO recovery solutions).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

5. Επιλέξτε Έναρξη οδηγού αποκατάστασης (Start recovery wizard).
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Αν εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής γλώσσας οθόνης, επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

- Για να εκτελέσετε προσαρμοσμένη αποκατάσταση, επιλέξτε Εργαλεία (Tools) και Έναρξη οδηγού αποκατάστασης για προχωρημένους (Start advanced recovery wizard).

- Αν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO μέσω της μονάδα USB flash, συνδέστε τη μονάδα σε μια άλλη θύρα USB του υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά να αποκαταστήσετε το σύστημα του υπολογιστή.

## Πληροφορίες για την αποκατάσταση

Ανάκτηση είναι η διαδικασία επαναφοράς της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης στην αρχική της εργοστασιακή κατάσταση. Ανανέωση είναι η διαδικασία επανεγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος με διατήρηση των βασικών ρυθμίσεων και των προσωπικών δεδομένων.

Κάντε πρώτα ανανέωση στον υπολογιστή VAIO αν ο υπολογιστής παρουσιάσει αστάθεια. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί, εκτελέστε τη διαδικασία επαναφοράς του υπολογιστή.

Υπάρχουν δύο τρόποι επαναφοράς του υπολογιστή:

- Από Μέσων αποκατάστασης

- Από την περιοχή αποκατάστασης

#### Σημείωση

- Τα μοντέλα που διαθέτουν SSD 64 GB ή 128 GB δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία ανανέωσης. Αν θέλετε να ελέγξετε τη χωρητικότητα της μονάδας σταθερής κατάστασης, πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστή σας VAIO είναι απενεργοποιημένος, για να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), και επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

### Πότε πρέπει να εκτελέσω τη διαδικασία αποκατάστασης ή ανανέωσης;

- Αν η λειτουργία του υπολογιστή VAIO δεν είναι σταθερή

- Αν ο υπολογιστής VAIO έχει προσβληθεί από ιό υπολογιστών

- Αν ο υπολογιστής VAIO παρουσιάζει προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω των διαδικασιών αντιμετώπισης προβλημάτων

- Αν έχετε διαμορφώσει κατά λάθος τη μονάδα C:

### Ποιες εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιήσω για την αποκατάσταση ή την ανανέωση του υπολογιστή VAIO ή για τη δημιουργία Μέσων αποκατάστασης;

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εφαρμογές.

#### VAIO Care

- Δημιουργία Μέσων αποκατάστασης

- Έλεγχος του υλικού του υπολογιστή σας

#### VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- Αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO

- Διάσωση (δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) των δεδομένων σας

- Διαγραφή όλων των δεδομένων από την ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης

#### Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows (Windows RE)

- Ανανέωση

#### Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στις εφαρμογές VAIO Care και VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Μπορείτε να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή VAIO και από το Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows (Windows RE).

### Τι είναι η περιοχή αποκατάστασης;

Η περιοχή επαναφοράς στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης περιέχει δεδομένα για την ανάκτηση του συστήματος και των εφαρμογών. Τυπικά, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή η διαγραφή δεδομένων σε αυτήν την περιοχή. Ωστόσο, υπάρχουν εφαρμογές που διατίθενται στο εμπόριο σχεδιασμένες γι' αυτόν το σκοπό.

### Γιατί πρέπει να δημιουργώ Μέσων αποκατάστασης;

Οι Μέσων αποκατάστασης χρησιμοποιούνται για την επαναφορά του υπολογιστή VAIO στην αρχική του εργοστασιακή κατάσταση. Αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows και έχετε διαγράψει την περιοχή αποκατάστασης, θα χρειαστείτε τα Μέσων αποκατάστασης για αυτήν την διαδικασία.

Δημιουργήστε τα Μέσων αποκατάστασης αμέσως μόλις ο υπολογιστής είναι έτοιμος προς χρήση.

## Δημιουργία Μέσων αποκατάστασης

Για να δημιουργήσετε Μέσων αποκατάστασης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε DVD, Blu-ray Disc ή μια μονάδα USB flash ως Μέσων αποκατάστασης.

- Στο μοντέλο χωρίς ενσωματωμένη μονάδα οπτικού δίσκου:

  Χρησιμοποιήστε έναν μονάδα USB flash.

- Στο μοντέλο με ενσωματωμένη μονάδα οπτικού δίσκου:

  Προτείνεται η χρήση εγγράψιμων DVD-R, καθώς τα δεδομένα της μονάδα USB flash μπορεί να διαγραφούν κατά λάθος. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε δίσκους BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL. Ωστόσο, οι τύποι δίσκων που υποστηρίζει ο υπολογιστής VAIO καθώς και ο αριθμός των δίσκων που θα χρειαστείτε εξαρτάται από το μοντέλο υπολογιστή που έχετε αγοράσει. Οι πληροφορίες αυτές θα σας δοθούν κατά τη διαδικασία δημιουργίας των δίσκων.

#### Σημείωση

- Οι θύρες USB που είναι συμβατές με το πρότυπο USB 3.0 δεν υποστηρίζουν τη διαδικασία επαναφοράς με μονάδα USB flash που είναι συμβατή με το πρότυπο USB 3.0. Σε μοντέλα χωρίς τις θύρες USB που είναι συμβατές μόνο με το πρότυπο USB 2.0, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε Μέσων αποκατάστασης χρησιμοποιώντας τη μονάδα USB flash που δεν είναι συμβατή με το πρότυπο USB 3.0.

1. Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO στο Internet και πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση των τελευταίων ενημερώσεων μέσω του VAIO Update.
2. Αν δημιουργείτε Μέσων αποκατάστασης (οπτικούς δίσκους) στο μοντέλο χωρίς ενσωματωμένη μονάδα οπτικού δίσκου, συνδέστε στον υπολογιστή VAIO μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου (δεν παρέχεται). (Ανατρέξτε στο Σύνδεση εξωτερικής μονάδας δίσκου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να συνδέσετε μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου.)

   Αν παρέχεται μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος ή καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε το σε πηγή ισχύος.

3. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι ενεργοποιημένος, για να εκκινήσετε το VAIO Care.

   Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη επιλέξτε Ναι.

   Εμφανίζεται το παράθυρο VAIO Care.

4. Επιλέξτε Εργαλεία για προχωρημένους (Advanced Tools), Επαναφορά και αποκατάσταση (Restore and recovery) και Δημιουργία δίσκων επαναφοράς (Create Recovery Media).
5. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο (Next).
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Σημείωση

- Για να εμφανιστεί η τρέχουσα κατάσταση της διαδικασίας, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος.

- Όταν δημιουργείτε Μέσων αποκατάστασης, μην εξάγετε ή αποσυνδέετε τα μέσα, καθώς αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σφάλμα.

- Φυλάσσετε τα Μέσων αποκατάστασης σε ασφαλές σημείο.

#### Υπόδειξη

- Αν έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή VAIO ως κοινός χρήστης, ίσως σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

#### Σημειώσεις για τον δημιουργία Μέσων αποκατάστασης

- Τα Μέσων αποκατάστασης προορίζονται συγκεκριμένα για τον υπολογιστή VAIO όπου δημιουργήθηκαν.

- Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανανέωση του υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας τα Μέσων αποκατάστασης.

- Δημιουργήστε Μέσων αποκατάστασης αμέσως μόλις ο υπολογιστής VAIO είναι έτοιμος προς χρήση. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή από την περιοχή επαναφοράς και να είναι απαραίτητοι οι Μέσων αποκατάστασης:

  - Έχετε τροποποιήσει την περιοχή αποκατάστασης με εφαρμογές που έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση δεδομένων.

  - Έχετε εγκαταστήσει ένα λειτουργικό σύστημα διαφορετικό από αυτό που ήταν προεγκατεστημένο στον υπολογιστή.

  - Έχετε διαμορφώσει την ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Μην αγγίζετε την επιφάνεια των δίσκων και διατηρήστε την καθαρή. Οι δαχτυλιές ή η σκόνη στην επιφάνεια ενδέχεται να προκαλέσουν σφάλματα ανάγνωσης/εγγραφής.

- Για τη δημιουργία Μέσων αποκατάστασης, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον ελεύθερο χώρο της μονάδας δίσκου C: που πρέπει ο οποίος να είναι περισσότερο από δύο φορές μεγαλύτερος από τη χωρητικότητα των μέσων που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε Μέσων αποκατάστασης αμέσως μετά την αγορά λόγω της έλλειψης ελεύθερου χώρου, ακόμα κι αν η μονάδα οπτικού δίσκου υποστηρίζει Blu-ray Disc ή DVD δύο στρώσεων/διπλής στρώσης.

- Πριν χρησιμοποιήσετε μια μονάδα USB flash ως Μέσων αποκατάστασης, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στο VAIO Care.

## Έλεγχος του μεγέθους της περιοχής αποκατάστασης

Η ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης περιέχει την περιοχή επαναφοράς, όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα για την ανάκτηση του συστήματος.

Για να ελέγξετε το μέγεθος της περιοχής επαναφοράς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Εφαρμογές και πληκτρολογήστε "Υπολογιστής" στο πλαίσιο αναζήτησης.
3. Επιλέξτε Υπολογιστής.
4. Επιλέξτε Υπολογιστής στη γραμμή μενού κι έπειτα Διαχείριση.
5. Επιλέξτε Διαχείριση δίσκων κάτω από το Αποθήκευση στο αριστερό παράθυρο της οθόνης.

   Το μέγεθος της περιοχής αποκατάστασης και το συνολικό μέγεθος της μονάδας δίσκου C: εμφανίζονται στη σειρά εμφανίζονται στη σειρά Δίσκος 0 στο κεντρικό πλαίσιο.

## Σημειώσεις για την αποκατάσταση

Πριν την αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες σημειώσεις.

### Σημαντικές σημειώσεις για την αποκατάσταση

- Με την αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO διαγράφονται όλα τα δεδομένα από την ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις αρχικές εργοστασιακές τους τιμές. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων σας.

  Αν θέλετε να διατηρηθούν οι βασικές ρυθμίσεις και τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτελέστε διαδικασία ανανέωσης του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ανανέωση του υπολογιστή VAIO.

- Πριν την αποκατάσταση του υπολογιστή, αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές από τον υπολογιστή VAIO εκτός από το καλώδιο τροφοδοσίας, τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ή τις συσκευές που απαιτούνται για την αποκατάσταση.

- Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος από τον υπολογιστή VAIO κατά τη διαδικασία της αποκατάστασης.

- Μην διακόψετε τη διαδικασία αποκατάστασης έως ότου ολοκληρωθεί.

- Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης και δεν μπορείτε να εκκινήσετε τη διαδικασία αποκατάστασης, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony για να τον ορίσετε εκ νέου. Θα επιβαρυνθείτε με χρέωση για τον εκ νέου ορισμό.

### Σημειώσεις για τις εφαρμογές

- Με την αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO μπορείτε να επαναφέρετε μόνο τις προεγκατεστημένες εφαρμογές. Δεν είναι δυνατή η επαναφορά των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει μόνοι σας ή των δεδομένων που έχετε δημιουργήσει μετά την αγορά. Επίσης, δεν μπορείτε να επαναφέρετε μόνο τα Windows.

- Ορισμένες προεγκατεστημένες εφαρμογές περιλαμβάνουν επιλογές που επιτρέπουν στις εφαρμογές να εγκαθίστανται ή να απεγκαθίστανται από μόνες τους. Ωστόσο, αν χρησιμοποιηθούν αυτές οι επιλογές, ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά οι εφαρμογές στον υπολογιστή VAIO.

- Με την εγκατάσταση εφαρμογών για την τροποποίηση του μεγέθους των διαμερισμάτων ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η αποκατάσταση ή η δημιουργία μέσων αποκατάστασης. Για να το αποφύγετε αυτό, δημιουργήστε τα μέσα αποκατάστασης αμέσως μόλις ο υπολογιστής VAIO είναι έτοιμος προς χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία Μέσων αποκατάστασης.

## Ανανέωση του υπολογιστή VAIO

Αν η λειτουργία του υπολογιστή VAIO δεν είναι πλέον σταθερή, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανανέωσης των Windows. Εκτελέστε τη διαδικασία ανανέωσης του υπολογιστή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

#### Σημείωση

- Τα μοντέλα που διαθέτουν SSD 64 GB ή 128 GB δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία ανανέωσης. Αν θέλετε να ελέγξετε τη χωρητικότητα της μονάδας SSD, πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστή σας VAIO είναι απενεργοποιημένος, για να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), και επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.
   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).
2. Επιλέξτε Έναρξη της αντιμετώπισης προβλημάτων (Αποκατάσταση) (Start troubleshooting (recovery)).
   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω (Choose an option).
3. Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot) και Ανανέωση (Refresh your PC).

Τα περισσότερα δεδομένα χρήστη που έχουν αποθηκευτεί στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης, ορισμένες ρυθμίσεις των Windows και όλες οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί από το Windows Store θα διατηρηθούν μετά την ανανέωση του υπολογιστή VAIO. Ωστόσο, ενδεχομένως να μη διατηρηθούν ορισμένες ρυθμίσεις εφαρμογών ή ορισμένα αρχεία στους αντίστοιχους φακέλους.

Επιβεβαιώστε την ακόλουθη λίστα όπου αναφέρονται οι ρυθμίσεις που θα διατηρηθούν και τα δεδομένα που θα διαγραφούν μετά την ανανέωση του υπολογιστή σας.

#### Ρυθμίσεις που θα διατηρηθούν μετά την ανανέωση του υπολογιστή VAIO

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν μετά την εκτέλεση της λειτουργίας VAIO.

- Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης

- Λογαριασμοί χρηστών (τοπικοί, τομέα, λογαριασμός Microsoft) και ιδιότητες μέλους σε ομάδες

- Ρυθμίσεις τομέα

- Ρυθμίσεις Windows Update

- Φόντο οθόνης έναρξης και οθόνης κλειδώματος

- Θέματα επιφάνειας εργασίας

- Διεθνείς ρυθμίσεις

- Προφίλ ασύρματου δικτύου

- Ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί στην υποδοχή των Windows

#### Δεδομένα που θα διαγραφούν μετά την ανανέωση του υπολογιστή VAIO

Τα δεδομένα που βρίσκονται στους φακέλους που ορίζονται παρακάτω θα διαγραφούν μετά την ανανέωση του υπολογιστή VAIO.

- \Windows

- \Αρχεία Εφαρμογών

- \Αρχεία εφαρμογών (x86)

- \ProgramData

- \Χρήστες\(Όνομα χρήστη)\AppData

#### Σημείωση

- Αποθηκεύστε εκ των προτέρων τα σημαντικά δεδομένα.

- Τα δεδομένα με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, όπως τα δεδομένα ψηφιακών εκπομπών ή τα αρχεία μουσικής που οργανώνονται από εφαρμογές αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα ακόμα κι αν τα δεδομένα διατηρηθούν στην ίδια θέση μετά την ανανέωση του υπολογιστή VAIO.

  Για σχετικές οδηγίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

#### Υπόδειξη

- Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές και οι εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί από το Windows Store διατηρούνται, ενώ όλες οι εφαρμογές στην επιφάνεια εργασίας που έχετε εγκαταστήσει μετά την αγορά διαγράφονται.

## Αποκατάσταση από την περιοχή αποκατάστασης

Μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή VAIO από την περιοχή επαναφοράς που βρίσκεται στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης. Αυτός ο τρόπος επαναφοράς είναι ταχύτερος από τη χρήση Μέσων αποκατάστασης.

Πριν από την αποκατάσταση του υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα Σημειώσεις για την αποκατάσταση.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Επιλέξτε Έναρξη της αντιμετώπισης προβλημάτων (Αποκατάσταση) (Start troubleshooting (recovery)).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω (Choose an option).

3. Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot) και Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO recovery solutions).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

4. Επιλέξτε Έναρξη οδηγού αποκατάστασης (Start recovery wizard).
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Αν εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής γλώσσας οθόνης, επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

- Για να εκτελέσετε προσαρμοσμένη αποκατάσταση, επιλέξτε Εργαλεία (Tools) και Έναρξη οδηγού αποκατάστασης για προχωρημένους (Start advanced recovery wizard).

## Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

Πατήστε το κουμπί ASSIST για να διεξάγετε τακτική συντήρηση του υπολογιστή VAIO ή για να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του υπολογιστή.

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εκκινεί το VAIO Care.

Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εμφανίζει την οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

Το VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν εκκινούν τα Windows.

#### Σημείωση

- Αν, ενώ εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), περάσουν πέντε λεπτά χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα.

## Εκκίνηση του υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές

Μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO από εξωτερικές συσκευές, όπως μια μονάδα οπτικού δίσκου ή μια μονάδα USB flash ή ένα δισκέτας USB, μέσω της λειτουργίας BIOS.

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στον υπολογιστή VAIO.
2. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

3. Επιλέξτε Έναρξη από μέσα (συσκευή USB / μονάδα οπτικού δίσκου) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Ξεκινάει η διαδικασία εκκίνησης από την εξωτερική συσκευή.

#### Σημείωση

- Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τον υπολογιστή VAIO, εκτός από την εξωτερική συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιηθεί η εκκίνηση. Ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκκίνηση του υπολογιστή ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον υπολογιστή.

- Αν μαζί με την εξωτερική συσκευή παρέχεται και προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε συνδέσει εκ των προτέρων σε παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος.

## Πληροφορίες για την κουμπί ASSIST

Πατήστε το κουμπί ASSIST για να διεξάγετε τακτική συντήρηση του υπολογιστή VAIO ή για να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του υπολογιστή.

Όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εκκινεί το VAIO Care.

Όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, το κουμπί ASSIST εμφανίζει την οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

Το VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν εκκινούν τα Windows.

#### Σημείωση

- Αν, ενώ εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), περάσουν πέντε λεπτά χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα.

## Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων σας όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows

Αν δεν μπορείτε να εκκινήσετε τα Windows, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας μέσω της λειτουργίας VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Επιλέξτε Έναρξη της αντιμετώπισης προβλημάτων (Αποκατάσταση) (Start troubleshooting (recovery)).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω (Choose an option).

3. Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot) και Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO recovery solutions).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

4. Επιλέξτε Εργαλεία (Tools) και Διάσωση δεδομένων (Rescue Data).
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Αν εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής γλώσσας οθόνης στο βήμα 3, επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

- Εναλλακτικά, μπορείτε να εκκινήσετε τη λειτουργία VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) με Μέσων αποκατάστασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση από τα Μέσων αποκατάστασης.

- Προτείνεται η επιλογή εξωτερικής μονάδας σκληρού δίσκου ως τοποθεσία αποθήκευσης των διασωσμένων αρχείων αν επιλέξετε Προσαρμοσμένη διάσωση (Custom rescue).

#### Σημειώσεις για τον χρήση του VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- Χειριστείτε τα διασωσμένα αρχεία με προσοχή για να τα προστατεύσετε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

- Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα κρυπτογράφησης της μονάδας σκληρού δίσκου των Windows πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τα δεδομένα σας.

  Ωστόσο, μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στα διασωσμένα αρχεία που δεν είναι κρυπτογραφημένα στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης, μέσω των Μέσων αποκατάστασης και αυτής της εφαρμογής. Επομένως, μετά τη χρήση της εφαρμογής, φροντίζετε να ορίζετε τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης ή τον κωδικό πρόσβασης στο σκληρό δίσκο, να ενεργοποιείτε τη δυνατότητα κρυπτογράφησης της μονάδας σκληρού δίσκου των Windows και να φυλάσσετε τους Μέσων αποκατάστασης σε ασφαλές μέρος προκειμένου να προστατεύσετε τα διασωσμένα αρχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

- Για να επαναφέρετε δεδομένα με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, όπως μουσικά αρχεία οργανωμένα από εφαρμογές αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που προσδιορίζεται από την εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή αυτών των δεδομένων. Η Sony δεν εγγυάται τη συμβατότητα αναπαραγωγής των δεδομένων που δεν επαναφέρονται με το προβλεπόμενο εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

- Το VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) δεν υποστηρίζει τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ενός αρχείου του οποίου το όνομα, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής, είναι μεγαλύτερο από 260 χαρακτήρες.

- Με τη χρήση της λειτουργίας VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) δεν εξασφαλίζεται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων που βρίσκονται στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης.

  Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ως αποτέλεσμα της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος για την τροφοδοσία του υπολογιστή VAIO κατά τη χρήση της λειτουργίας VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επανεκκίνηση του υπολογιστή VAIO 72 ώρες μετά την έναρξη της λειτουργίας VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions). Αν περάσουν 72 ώρες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, η διαδικασία διακόπτεται και γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή. Δεν υπάρχει τρόπος να συνεχιστεί η διαδικασία.

- Τα διασωσμένα αρχεία ενδέχεται να διαχωριστούν σε δύο ή περισσότερα αρχεία και να αποθηκευθούν σε μια προσδιορισμένη τοποθεσία ή να μετονομαστούν, ανάλογα με την τοποθεσία που θα επιλέξετε. Για την επαναφορά των διασωσμένων αρχείων, χρησιμοποιήστε το εργαλείο VAIO Data Restore Tool. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά δεδομένων με το εργαλείο VAIO Data Restore Tool.

- Αν μία εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου ή μονάδα οπτικού δίσκου δεν υποστηρίζει τη σύνδεση USB, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης.

## Δημιουργία σημείου επαναφοράς

Ένα σημείο επαναφοράς σάς επιτρέπει να επαναφέρετε τα αρχεία συστήματος του υπολογιστή σας σε μια προηγούμενη κατάσταση, ανάλογα με το πότε δημιουργήθηκε το σημείο επαναφοράς.

Τυπικά, τα σημεία επαναφοράς δημιουργούνται αυτόματα, για παράδειγμα κατά την εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης. Ωστόσο, συνιστούμε να δημιουργείτε ένα νέο σημείο επαναφοράς με μη αυτόματο τρόπο πριν εγκαταστήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης στον υπολογιστή VAIO.

Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία σημείων επαναφοράς, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

## Πληροφορίες για τους τύπους των αντιγράφων ασφαλείας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά των Windows για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων σας.

Υπάρχουν αρκετοί τύποι αντιγράφων ασφαλείας που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας, όπως περιγράφονται παρακάτω.

### Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων

Μπορείτε να επιλέξετε και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας φακέλων και αρχείων που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας VAIO σε μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

### Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας εικόνων συστήματος

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας ολόκληρου του συστήματος του υπολογιστή σας VAIO. Αν η ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης ή ο υπολογιστής σταματήσει ποτέ να λειτουργεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εικόνα του συστήματος για να επαναφέρετε τον υπολογιστή στην κατάσταση που ήταν όταν δημιουργήθηκε το αντίγραφο ασφαλείας.

Για να δημιουργήσετε ένα είδωλο του συστήματος, χρειάζεστε μια προαιρετική μονάδα σκληρού δίσκου διαμορφωμένη στη μορφή NTFS. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας μιας εικόνας συστήματος σε οπτικούς δίσκους όπως σε δίσκους Blu-ray Disc ή DVD.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας εικόνας συστήματος, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

#### Σημείωση

- Σε καμία περίπτωση δεν θα προβούμε σε επαναφορά τυχόν χαμένων ή κατεστραμμένων δεδομένων ή σε αποζημίωσή σας για αυτά, ακόμα κι αν η απώλεια ή καταστροφή οφείλεται σε βλάβη του υπολογιστή VAIO.

- Δημιουργήστε Μέσων αποκατάστασης σύντομα μετά την αγορά του υπολογιστή VAIO. Στην περίπτωση που δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας με τη λειτουργία των Windows λόγω δυσλειτουργίας του υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που περιλαμβάνεται στα Μέσων αποκατάστασης για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

  Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία Μέσων αποκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία Μέσων αποκατάστασης.

#### Υπόδειξη

- Αν ο υπολογιστής VAIO δεν διαθέτει μονάδα δίσκου, θα χρειαστεί να συνδέσετε στον υπολογιστή μια εξωτερική συσκευή, όπως μία εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου ή μονάδα DVD, πριν τη δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας. Διαφορετικά, θα πρέπει να αλλάξετε το μέγεθος της μονάδας δίσκου C: και να δημιουργήσετε άλλο ένα διαμέρισμα πριν από τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία διαμερισμάτων.

## Πληροφορίες για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Με τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, δημιουργείται ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης και αποθηκεύεται σε μια άλλη τοποθεσία.

Εξαιτίας απρόσμενων συμβάντων ή ιών υπολογιστών, ενδέχεται να χάσετε διάφορα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης. Για την επαναφορά των χαμένων δεδομένων, χρειάζεται το αντίγραφο ασφαλείας τους.

Συνιστάται θερμά να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Αν μπορείτε να εκκινήσετε τα Windows, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και επαναφέρετέ τα με τη λειτουργία των Windows.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Σύστημα και Ασφάλεια και Ιστορικό αρχείων.

## Επαναφορά αρχείων συστήματος μέσω του σημείου επαναφοράς όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows

Όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows, για να επαναφέρετε τα αρχεία συστήματος του υπολογιστή ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Αν χρησιμοποιείτε Μέσων αποκατάστασης (οπτικούς δίσκους) στο μοντέλο χωρίς ενσωματωμένη μονάδα οπτικού δίσκου, συνδέστε στον υπολογιστή VAIO μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου (δεν παρέχεται). Ανατρέξτε στο Σύνδεση εξωτερικής μονάδας δίσκου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να συνδέσετε μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου.

Αν παρέχεται μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος ή καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε το σε πηγή ισχύος.

1. Εισαγάγετε τα Μέσων αποκατάστασης (οπτικούς δίσκους) στη μονάδα οπτικού δίσκου ή συνδέστε μια μονάδα USB flash στη θύρα USB του υπολογιστή VAIO ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε κανονική λειτουργία.
2. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO.
3. Πατήστε το κουμπί ASSIST για να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)) και επιλέξτε Έναρξη από μέσα (συσκευή USB / μονάδα οπτικού δίσκου) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω (Choose an option).

4. Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot), Επιλογές για προχωρημένους (Advanced options) και Επαναφορά Συστήματος (System Restore).
5. Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

   Εμφανίζεται το παράθυρο Επαναφορά Συστήματος (System Restore).

6. Επιλέξτε Επόμενο (Next).
7. Επιλέξτε ένα σημείο επαναφοράς και Επόμενο (Next).

   Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης του επιλεγμένου σημείου επαναφοράς.

8. Για να επιβεβαιώσετε το σημείο επαναφοράς, επιλέξτε Τέλος (Finish).

   Μετά την επαναφορά των αρχείων του συστήματος θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή VAIO.

## Επαναφορά δεδομένων με το εργαλείο VAIO Data Restore Tool

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο VAIO Data Restore Tool για την επαναφορά αρχείων για τα οποία έχετε δημιουργήσει προηγουμένως αντίγραφα ασφαλείας με τη λειτουργία VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Εφαρμογές και πληκτρολογήστε "VAIO Data Restore Tool" στο πλαίσιο αναζήτησης.
3. Επιλέξτε VAIO Data Restore Tool.

   Εμφανίζεται το παράθυρο VAIO Data Restore Tool.

4. Επιλέξτε Επόμενο (Next).

   Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη επιλέξτε Ναι.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Σημείωση

- Για να επαναφέρετε δεδομένα με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, όπως μουσικά αρχεία οργανωμένα από εφαρμογές αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων, χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που προσδιορίζεται από την εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε για την εισαγωγή αυτών των δεδομένων. Η Sony δεν εγγυάται τη συμβατότητα αναπαραγωγής των δεδομένων που δεν επαναφέρονται με το προβλεπόμενο εργαλείο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

#### Υπόδειξη

- Αν έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή VAIO ως κοινός χρήστης, ίσως σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

- Αν χρειαστεί, μετακινήστε τα ανακτημένα αρχεία στην αρχική τοποθεσία.

## Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)

Με το VAIO Care μπορείτε να εκτελείτε τους ακόλουθους χειρισμούς, για να διατηρείτε τη λειτουργία του υπολογιστή VAIO σε βέλτιστο επίπεδο.

- Διεξάγετε τακτικούς ελέγχους απόδοσης και μικρορυθμίσεις.

- Εντοπίστε πληροφορίες υποστήριξης (τη διεύθυνση URL του ιστότοπου υποστήριξης και τα στοιχεία επικοινωνίας).

- Εκκινήστε το VAIO Care πατώντας απλώς το κουμπί ASSIST και αναζητήστε τα κατάλληλα μέτρα, εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST, ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι ενεργοποιημένος.

   Πραγματοποιείται εκκίνηση του VAIO Care.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στο VAIO Care.

#### Υπόδειξη

- Αν πατήσετε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος, θα εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)). Το στοιχείο VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows.

- Εναλλακτικά, ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης, επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση και Εφαρμογές και πληκτρολογήστε "VAIO Care (Desktop)" στο πλαίσιο αναζήτησης για να εκκινήσετε το VAIO Care.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Δημιουργία διαμερισμάτων

Σε αυτό το θέμα περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας διαμερισμάτων.

#### Σημείωση

- Αν μειώσετε το μέγεθος της μονάδας δίσκου C:, δεν είναι δυνατή η δημιουργία Μέσων αποκατάστασης ή η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναφοράς επειδή δεν επαρκεί ο ελεύθερος χώρος της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε Σύστημα και Ασφάλεια και επιλέξτε Δημιουργία και διαμόρφωση διαμερισμάτων σκληρού δίσκου στην ενότητα Εργαλεία Διαχείρισης. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)

   Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη επιλέξτε Ναι.

2. Κάντε δεξί κλικ στη μονάδας δίσκου C: και επιλέξτε Συρρίκνωση τόμου.
3. Εισάγετε το μέγεθος του διαμερίσματος που θέλετε να δημιουργηθεί στην ενότητα Μέγεθος χώρου σε MB προς συρρίκνωση: και επιλέξτε Συρρίκνωση.
4. Κάντε δεξί κλικ στο Δεν έχει εκχωρηθεί και επιλέξτε Νέος απλός τόμος.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Αν έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή VAIO ως κοινός χρήστης, ίσως σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

## Δημιουργία άλλων μονάδων (Τροποποίηση διαμερισμάτων)

Τα διαμερίσματα είναι διαχωρισμένες περιοχές στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης. Ο διαχωρισμός της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης σε περισσότερα από ένα διαμερίσματα μπορεί να έχει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως τη διάκριση των αρχείων συστήματος από τα αρχεία δεδομένων σας.

Ο υπολογιστής VAIO έχει μόνο ένα διαμέρισμα (μονάδα C:) ως εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε δεδομένα σε κάποιο άλλο διαμέρισμα, όπως τη μονάδα D: αλλάξτε το μέγεθος του διαμερίσματος και δημιουργήστε ένα νέο διαμέρισμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία διαμερισμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία διαμερισμάτων.

#### Υπόδειξη

- Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν ορισμένη τη μονάδα D: ως εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

## Απομάκρυνση δεδομένων αποκατάστασης για την απελευθέρωση χώρου στο δίσκο

Η ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης περιλαμβάνει την περιοχή επαναφοράς, όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα για την ανάκτηση. Αν ο υπολογιστής VAIO περιλαμβάνει μονάδα σταθερής κατάστασης (SSD), ίσως θελήσετε να ελαχιστοποιήσετε το μέγεθος της περιοχής επαναφοράς, αφαιρώντας αυτά τα δεδομένα για να ελευθερώσετε χώρο στη μονάδα C: (ή την τελευταία μονάδα στη λίστα των μονάδων σας, για παράδειγμα τη μονάδα D:).

Χρειάζεστε Μέσων αποκατάστασης για να απομακρύνετε τα δεδομένα από την περιοχή επαναφοράς συστήματος ή για να επαναφέρετε τον υπολογιστή μετά την απομάκρυνση των δεδομένων.

Έχετε υπόψη ότι, μετά την απομάκρυνση των δεδομένων επαναφοράς, δεν είναι πλέον δυνατή η χρήση της λειτουργίας ανανέωσης.

Αν χρησιμοποιείτε Μέσων αποκατάστασης (οπτικούς δίσκους) στο μοντέλο χωρίς ενσωματωμένη μονάδα οπτικού δίσκου, συνδέστε στον υπολογιστή μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου (δεν παρέχεται). Ανατρέξτε στο Σύνδεση εξωτερικής μονάδας δίσκου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να συνδέσετε μια εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου.

Αν παρέχεται προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος ή καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε το σε πηγή ισχύος.

1. Δημιουργήστε Μέσων αποκατάστασης αν δεν τα έχετε ακόμα δημιουργήσει.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία Μέσων αποκατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία Μέσων αποκατάστασης.

2. Εισαγάγετε τα Μέσων αποκατάστασης στη μονάδα οπτικού δίσκου ή συνδέστε μια μονάδα USB flash (δεν παρέχεται) στη θύρα USB του υπολογιστή VAIO, ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε κανονική κατάσταση.
3. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO.
4. Πατήστε το κουμπί ASSIST για να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)) και επιλέξτε Έναρξη από μέσα (συσκευή USB / μονάδα οπτικού δίσκου) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω (Choose an option).

5. Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot) και Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO recovery solutions).

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

6. Επιλέξτε Εργαλεία (Tools) και Αφαίρεση διαμερίσματος αποκατάστασης (Remove recovery partition).
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

## Έλεγχος του μεγέθους της περιοχής αποκατάστασης

Η ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης περιέχει την περιοχή επαναφοράς, όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα για την ανάκτηση του συστήματος.

Για να ελέγξετε το μέγεθος της περιοχής επαναφοράς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Εφαρμογές και πληκτρολογήστε "Υπολογιστής" στο πλαίσιο αναζήτησης.
3. Επιλέξτε Υπολογιστής.
4. Επιλέξτε Υπολογιστής στη γραμμή μενού κι έπειτα Διαχείριση.
5. Επιλέξτε Διαχείριση δίσκων κάτω από το Αποθήκευση στο αριστερό παράθυρο της οθόνης.

   Το μέγεθος της περιοχής αποκατάστασης και το συνολικό μέγεθος της μονάδας δίσκου C: εμφανίζονται στη σειρά εμφανίζονται στη σειρά Δίσκος 0 στο κεντρικό πλαίσιο.

## Δημιουργία διαμερισμάτων

Σε αυτό το θέμα περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας διαμερισμάτων.

#### Σημείωση

- Αν μειώσετε το μέγεθος της μονάδας δίσκου C:, δεν είναι δυνατή η δημιουργία Μέσων αποκατάστασης ή η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναφοράς επειδή δεν επαρκεί ο ελεύθερος χώρος της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε Σύστημα και Ασφάλεια και επιλέξτε Δημιουργία και διαμόρφωση διαμερισμάτων σκληρού δίσκου στην ενότητα Εργαλεία Διαχείρισης. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)

   Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη επιλέξτε Ναι.

2. Κάντε δεξί κλικ στη μονάδας δίσκου C: και επιλέξτε Συρρίκνωση τόμου.
3. Εισάγετε το μέγεθος του διαμερίσματος που θέλετε να δημιουργηθεί στην ενότητα Μέγεθος χώρου σε MB προς συρρίκνωση: και επιλέξτε Συρρίκνωση.
4. Κάντε δεξί κλικ στο Δεν έχει εκχωρηθεί και επιλέξτε Νέος απλός τόμος.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Αν έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή VAIO ως κοινός χρήστης, ίσως σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

## Δημιουργία άλλων μονάδων (Τροποποίηση διαμερισμάτων)

Τα διαμερίσματα είναι διαχωρισμένες περιοχές στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης. Ο διαχωρισμός της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης σε περισσότερα από ένα διαμερίσματα μπορεί να έχει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως τη διάκριση των αρχείων συστήματος από τα αρχεία δεδομένων σας.

Ο υπολογιστής VAIO έχει μόνο ένα διαμέρισμα (μονάδα C:) ως εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε δεδομένα σε κάποιο άλλο διαμέρισμα, όπως τη μονάδα D: αλλάξτε το μέγεθος του διαμερίσματος και δημιουργήστε ένα νέο διαμέρισμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία διαμερισμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία διαμερισμάτων.

#### Υπόδειξη

- Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν ορισμένη τη μονάδα D: ως εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

## Πληροφορίες για την αποκατάσταση

Ανάκτηση είναι η διαδικασία επαναφοράς της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης στην αρχική της εργοστασιακή κατάσταση. Ανανέωση είναι η διαδικασία επανεγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος με διατήρηση των βασικών ρυθμίσεων και των προσωπικών δεδομένων.

Κάντε πρώτα ανανέωση στον υπολογιστή VAIO αν ο υπολογιστής παρουσιάσει αστάθεια. Αν το πρόβλημα εξακολουθεί, εκτελέστε τη διαδικασία επαναφοράς του υπολογιστή.

Υπάρχουν δύο τρόποι επαναφοράς του υπολογιστή:

- Από Μέσων αποκατάστασης

- Από την περιοχή αποκατάστασης

#### Σημείωση

- Τα μοντέλα που διαθέτουν SSD 64 GB ή 128 GB δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία ανανέωσης. Αν θέλετε να ελέγξετε τη χωρητικότητα της μονάδας σταθερής κατάστασης, πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστή σας VAIO είναι απενεργοποιημένος, για να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), και επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

### Πότε πρέπει να εκτελέσω τη διαδικασία αποκατάστασης ή ανανέωσης;

- Αν η λειτουργία του υπολογιστή VAIO δεν είναι σταθερή

- Αν ο υπολογιστής VAIO έχει προσβληθεί από ιό υπολογιστών

- Αν ο υπολογιστής VAIO παρουσιάζει προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω των διαδικασιών αντιμετώπισης προβλημάτων

- Αν έχετε διαμορφώσει κατά λάθος τη μονάδα C:

### Ποιες εφαρμογές θα πρέπει να χρησιμοποιήσω για την αποκατάσταση ή την ανανέωση του υπολογιστή VAIO ή για τη δημιουργία Μέσων αποκατάστασης;

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εφαρμογές.

#### VAIO Care

- Δημιουργία Μέσων αποκατάστασης

- Έλεγχος του υλικού του υπολογιστή σας

#### VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- Αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO

- Διάσωση (δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) των δεδομένων σας

- Διαγραφή όλων των δεδομένων από την ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης

#### Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows (Windows RE)

- Ανανέωση

#### Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στις εφαρμογές VAIO Care και VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Μπορείτε να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή VAIO και από το Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows (Windows RE).

### Τι είναι η περιοχή αποκατάστασης;

Η περιοχή επαναφοράς στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης περιέχει δεδομένα για την ανάκτηση του συστήματος και των εφαρμογών. Τυπικά, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή η διαγραφή δεδομένων σε αυτήν την περιοχή. Ωστόσο, υπάρχουν εφαρμογές που διατίθενται στο εμπόριο σχεδιασμένες γι' αυτόν το σκοπό.

### Γιατί πρέπει να δημιουργώ Μέσων αποκατάστασης;

Οι Μέσων αποκατάστασης χρησιμοποιούνται για την επαναφορά του υπολογιστή VAIO στην αρχική του εργοστασιακή κατάσταση. Αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows και έχετε διαγράψει την περιοχή αποκατάστασης, θα χρειαστείτε τα Μέσων αποκατάστασης για αυτήν την διαδικασία.

Δημιουργήστε τα Μέσων αποκατάστασης αμέσως μόλις ο υπολογιστής είναι έτοιμος προς χρήση.

## Ανανέωση του υπολογιστή VAIO

Αν η λειτουργία του υπολογιστή VAIO δεν είναι πλέον σταθερή, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανανέωσης των Windows. Εκτελέστε τη διαδικασία ανανέωσης του υπολογιστή ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

#### Σημείωση

- Τα μοντέλα που διαθέτουν SSD 64 GB ή 128 GB δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία ανανέωσης. Αν θέλετε να ελέγξετε τη χωρητικότητα της μονάδας SSD, πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστή σας VAIO είναι απενεργοποιημένος, για να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)), και επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.
   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).
2. Επιλέξτε Έναρξη της αντιμετώπισης προβλημάτων (Αποκατάσταση) (Start troubleshooting (recovery)).
   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω (Choose an option).
3. Επιλέξτε Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot) και Ανανέωση (Refresh your PC).

Τα περισσότερα δεδομένα χρήστη που έχουν αποθηκευτεί στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης, ορισμένες ρυθμίσεις των Windows και όλες οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί από το Windows Store θα διατηρηθούν μετά την ανανέωση του υπολογιστή VAIO. Ωστόσο, ενδεχομένως να μη διατηρηθούν ορισμένες ρυθμίσεις εφαρμογών ή ορισμένα αρχεία στους αντίστοιχους φακέλους.

Επιβεβαιώστε την ακόλουθη λίστα όπου αναφέρονται οι ρυθμίσεις που θα διατηρηθούν και τα δεδομένα που θα διαγραφούν μετά την ανανέωση του υπολογιστή σας.

#### Ρυθμίσεις που θα διατηρηθούν μετά την ανανέωση του υπολογιστή VAIO

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν μετά την εκτέλεση της λειτουργίας VAIO.

- Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης

- Λογαριασμοί χρηστών (τοπικοί, τομέα, λογαριασμός Microsoft) και ιδιότητες μέλους σε ομάδες

- Ρυθμίσεις τομέα

- Ρυθμίσεις Windows Update

- Φόντο οθόνης έναρξης και οθόνης κλειδώματος

- Θέματα επιφάνειας εργασίας

- Διεθνείς ρυθμίσεις

- Προφίλ ασύρματου δικτύου

- Ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί στην υποδοχή των Windows

#### Δεδομένα που θα διαγραφούν μετά την ανανέωση του υπολογιστή VAIO

Τα δεδομένα που βρίσκονται στους φακέλους που ορίζονται παρακάτω θα διαγραφούν μετά την ανανέωση του υπολογιστή VAIO.

- \Windows

- \Αρχεία Εφαρμογών

- \Αρχεία εφαρμογών (x86)

- \ProgramData

- \Χρήστες\(Όνομα χρήστη)\AppData

#### Σημείωση

- Αποθηκεύστε εκ των προτέρων τα σημαντικά δεδομένα.

- Τα δεδομένα με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, όπως τα δεδομένα ψηφιακών εκπομπών ή τα αρχεία μουσικής που οργανώνονται από εφαρμογές αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα ακόμα κι αν τα δεδομένα διατηρηθούν στην ίδια θέση μετά την ανανέωση του υπολογιστή VAIO.

  Για σχετικές οδηγίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

#### Υπόδειξη

- Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές και οι εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί από το Windows Store διατηρούνται, ενώ όλες οι εφαρμογές στην επιφάνεια εργασίας που έχετε εγκαταστήσει μετά την αγορά διαγράφονται.

## Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)

Με το VAIO Care μπορείτε να εκτελείτε τους ακόλουθους χειρισμούς, για να διατηρείτε τη λειτουργία του υπολογιστή VAIO σε βέλτιστο επίπεδο.

- Διεξάγετε τακτικούς ελέγχους απόδοσης και μικρορυθμίσεις.

- Εντοπίστε πληροφορίες υποστήριξης (τη διεύθυνση URL του ιστότοπου υποστήριξης και τα στοιχεία επικοινωνίας).

- Εκκινήστε το VAIO Care πατώντας απλώς το κουμπί ASSIST και αναζητήστε τα κατάλληλα μέτρα, εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST, ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι ενεργοποιημένος.

   Πραγματοποιείται εκκίνηση του VAIO Care.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στο VAIO Care.

#### Υπόδειξη

- Αν πατήσετε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος, θα εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)). Το στοιχείο VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows.

- Εναλλακτικά, ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης, επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση και Εφαρμογές και πληκτρολογήστε "VAIO Care (Desktop)" στο πλαίσιο αναζήτησης για να εκκινήσετε το VAIO Care.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Χρήση του VAIO Update

Το VAIO Update παρέχει μια υπηρεσία που σας πληροφορεί για διαθέσιμα στοιχεία ενημέρωσης, όπως σημαντικές ειδοποιήσεις ή προγράμματα ενημέρωσης, προκειμένου να διατηρείτε ενημερωμένο τον υπολογιστή σας VAIO.

Μέσω του Internet, το VAIO Update ανιχνεύει αυτόματα τα προγράμματα ενημέρωσης που απαιτούνται για την ενίσχυση της απόδοσης του υπολογιστή σας ή τις νέες εφαρμογές που διατίθενται και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη και εγκατάσταση με απλά βήματα.

1. Εκκινήστε το VAIO Update και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Update.)

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε το VAIO Update από το VAIO Care (Desktop).

## Χρήση της εφαρμογής προστασίας από ιούς για τον υπολογιστή VAIO

Προστατεύστε τον υπολογιστή VAIO από ιούς χρησιμοποιώντας την εφαρμογή προστασίας από ιούς.

Μπορείτε να διατηρήσετε ενημερωμένη την εφαρμογή προστασίας από ιούς με τις τελευταίες ενημερώσεις, πραγματοποιώντας λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων από τον ιστότοπο του εκδότη της εφαρμογής. Για να ενημερώσετε την εφαρμογή προστασίας από ιούς, διαπιστώστε ποια από τις παρακάτω εφαρμογές προστασίας από ιούς υπάρχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή VAIO και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής VAIO είναι συνδεδεμένος στο Internet.
2. Εκτελέστε μία από αυτές τις λειτουργίες, ανάλογα με την προεγκατεστημένη εφαρμογή προστασίας από ιούς.

   Για το Trend Micro:

   Εκκινήστε το Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Για το McAfee:

   Εκκινήστε το McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security, ή το McAfee Total Protection.

   Για το Kaspersky Internet Security:

   Εκκινήστε το Kaspersky Internet Security.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Σημείωση

- Η πραγματική διαδικασία ενδέχεται να διαφέρει από την παραπάνω, ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή VAIO. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Για να εκκινήσετε την εφαρμογή προστασίας από ιούς, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή σας.

## Δημιουργία/Αλλαγή/Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης στα Windows

Με τον ορισμό κωδικού πρόσβασης στα Windows, μπορείτε να προστατεύσετε τον υπολογιστή VAIO από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, επιβάλλοντας στο χρήστη να καταχωρεί τον κωδικό πρόσβασης κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή ή κατά την επαναφορά του από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας στην κανονική κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης στα Windows, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Χρήστες στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Επιλέξτε Δημιουργία κωδικού πρόσβασης ή Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

#### Σημείωση

- Μην ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Σημειώστε κάπου τον κωδικό πρόσβασης και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος.

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να καταχωρίσετε μια υπόδειξη, προκειμένου να ανακαλέσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εάν τον ξεχάσετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα δίσκο εκ νέου ορισμού κωδικού πρόσβασης, τον οποίον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία ενός νέου κωδικού πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό πρόσβασης στα Windows, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

## Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης) για την εκκίνηση του υπολογιστή VAIO, μέσω της λειτουργίας BIOS. Η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης θα σας ζητηθεί αφού εμφανιστεί το λογότυπο VAIO για την εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Υπάρχουν δύο είδη κωδικών πρόσβασης. Ορίστε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

- Κωδικός πρόσβασης μηχανήματος (για διαχειριστές):

  Επιτρέπει στους χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή να αλλάζουν όλες τις επιλογές διαμόρφωσης στην οθόνη ρύθμισης BIOS, καθώς και να πραγματοποιούν εκκίνηση του υπολογιστή VAIO.

- Κωδικός πρόσβασης χρήστη (για χρήστες χωρίς δικαιώματα διαχειριστή):

  Επιτρέπει στους κοινούς χρήστες να αλλάζουν κάποιες από τις επιλογές ρύθμισης BIOS καθώς και να πραγματοποιούν εκκίνηση του υπολογιστή VAIO. Για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη, πρέπει πρώτα να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

   Αν έχει ήδη οριστεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετέ τον.

   Εμφανίζεται η οθόνη διαμόρφωσης του BIOS.

3. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Security, επιλέξτε Set Machine Password ή Set User Password και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

4. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό και έναν καινούριο. Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης με μήκος έως 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων) και με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

5. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε Password when Power On, πατήστε το πλήκτρο Enter και επιλέξτε Enabled.
6. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Exit, επιλέξτε Exit Setup και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.
7. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τον κωδικό πρόσβασης, ώστε να μην τον ξεχάσετε.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO.

- Μπορείτε να ορίσετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης χρήστη στην οθόνη ρύθμισης BIOS, εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος, αυτός θα πρέπει να οριστεί εκ νέου από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony. (Για τον εκ νέου ορισμό, θα επιβαρυνθείτε με χρέωση.)

## Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

Αν δεν είναι πλέον απαραίτητη η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης για την εκκίνηση του υπολογιστή VAIO, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος και τον κωδικό πρόσβασης χρήστη.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

   Αν έχει ήδη οριστεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετέ τον.

   Εμφανίζεται η οθόνη διαμόρφωσης του BIOS.

3. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Security, επιλέξτε Set Machine Password ή Set User Password και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

4. Αφήστε κενά τα πεδία Enter New Password και Confirm New Password και πατήστε το πλήκτρο Enter.
5. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Exit, επιλέξτε Exit Setup και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

## Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης) για την εκκίνηση του υπολογιστή VAIO, μέσω της λειτουργίας BIOS. Η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης θα σας ζητηθεί αφού εμφανιστεί το λογότυπο VAIO για την εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Υπάρχουν δύο είδη κωδικών πρόσβασης. Ορίστε πρώτα τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

- Κωδικός πρόσβασης μηχανήματος (για διαχειριστές):

  Επιτρέπει στους χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή να αλλάζουν όλες τις επιλογές διαμόρφωσης στην οθόνη ρύθμισης BIOS, καθώς και να πραγματοποιούν εκκίνηση του υπολογιστή VAIO.

- Κωδικός πρόσβασης χρήστη (για χρήστες χωρίς δικαιώματα διαχειριστή):

  Επιτρέπει στους κοινούς χρήστες να αλλάζουν κάποιες από τις επιλογές ρύθμισης BIOS καθώς και να πραγματοποιούν εκκίνηση του υπολογιστή VAIO. Για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη, πρέπει πρώτα να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

   Αν έχει ήδη οριστεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετέ τον.

   Εμφανίζεται η οθόνη διαμόρφωσης του BIOS.

3. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Security, επιλέξτε Set Machine Password ή Set User Password και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

4. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό και έναν καινούριο. Μπορείτε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης με μήκος έως 32 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων) και με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

5. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε Password when Power On, πατήστε το πλήκτρο Enter και επιλέξτε Enabled.
6. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Exit, επιλέξτε Exit Setup και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.
7. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

#### Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τον κωδικό πρόσβασης, ώστε να μην τον ξεχάσετε.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO.

- Μπορείτε να ορίσετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης χρήστη στην οθόνη ρύθμισης BIOS, εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος, αυτός θα πρέπει να οριστεί εκ νέου από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony. (Για τον εκ νέου ορισμό, θα επιβαρυνθείτε με χρέωση.)

## Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης

Αν δεν είναι πλέον απαραίτητη η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης για την εκκίνηση του υπολογιστή VAIO, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος και τον κωδικό πρόσβασης χρήστη.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος.

   Εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)).

2. Επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup).

   Αν έχει ήδη οριστεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετέ τον.

   Εμφανίζεται η οθόνη διαμόρφωσης του BIOS.

3. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Security, επιλέξτε Set Machine Password ή Set User Password και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.

4. Αφήστε κενά τα πεδία Enter New Password και Confirm New Password και πατήστε το πλήκτρο Enter.
5. Πατήστε το πλήκτροήγια να επιλέξετε την καρτέλα Exit, επιλέξτε Exit Setup και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

   Όταν εμφανιστεί το μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το πλήκτρο Enter.

## Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)

Με το VAIO Care μπορείτε να εκτελείτε τους ακόλουθους χειρισμούς, για να διατηρείτε τη λειτουργία του υπολογιστή VAIO σε βέλτιστο επίπεδο.

- Διεξάγετε τακτικούς ελέγχους απόδοσης και μικρορυθμίσεις.

- Εντοπίστε πληροφορίες υποστήριξης (τη διεύθυνση URL του ιστότοπου υποστήριξης και τα στοιχεία επικοινωνίας).

- Εκκινήστε το VAIO Care πατώντας απλώς το κουμπί ASSIST και αναζητήστε τα κατάλληλα μέτρα, εάν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα.

1. Πατήστε το κουμπί ASSIST, ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι ενεργοποιημένος.

   Πραγματοποιείται εκκίνηση του VAIO Care.

   Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στο VAIO Care.

#### Υπόδειξη

- Αν πατήσετε το κουμπί ASSIST ενώ ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος, θα εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)). Το στοιχείο VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του υπολογιστή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης όπως, για παράδειγμα, όταν δεν γίνεται εκκίνηση των Windows.

- Εναλλακτικά, ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης, επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση και Εφαρμογές και πληκτρολογήστε "VAIO Care (Desktop)" στο πλαίσιο αναζήτησης για να εκκινήσετε το VAIO Care.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Χρήση του VAIO Update

Το VAIO Update παρέχει μια υπηρεσία που σας πληροφορεί για διαθέσιμα στοιχεία ενημέρωσης, όπως σημαντικές ειδοποιήσεις ή προγράμματα ενημέρωσης, προκειμένου να διατηρείτε ενημερωμένο τον υπολογιστή σας VAIO.

Μέσω του Internet, το VAIO Update ανιχνεύει αυτόματα τα προγράμματα ενημέρωσης που απαιτούνται για την ενίσχυση της απόδοσης του υπολογιστή σας ή τις νέες εφαρμογές που διατίθενται και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψη και εγκατάσταση με απλά βήματα.

1. Εκκινήστε το VAIO Update και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Update.)

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε το VAIO Update από το VAIO Care (Desktop).

## Χρήση της θύρα LAN (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Προτού συνδέσετε καλώδιο LAN στη θύρα LAN, τραβήξτε προς τα κάτω το κάλυμμα της θύρας όπως απεικονίζεται παρακάτω.

## Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ακόμη και κατά τη χρήση του υπολογιστή VAIO, όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με πηγή ισχύος. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.

1. Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με παροχή ρεύματος.)

#### Υπόδειξη

- Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου.

  Έχετε υπόψη ότι, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι χαμηλή, η φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε το εικονίδιο της μπαταρίας, για παράδειγμα το(λειτουργία με ισχύ από τη μπαταρία) ή το(λειτουργία με ισχύ από παροχή ρεύματος), στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας, για να ελέγξετε την κατάσταση της ενσωματωμένης μπαταρίας του υπολογιστή VAIO. Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.

## Ενεργοποίηση του υπολογιστή VAIO

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO για να εκκινήσετε τα Windows.

Πριν από την ενεργοποίηση, διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στην ενότητα Σημειώσεις για τον χρήση της παροχής ρεύματος.

1. Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με παροχή ρεύματος.)
2. Ανασηκώστε το καπάκι της οθόνης LCD.
3. Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια).

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, γίνεται πράσινη.

   Ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένο και τα Windows εκκινούνται μετά από λίγο.

#### Σημείωση

- Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής VAIO δεν θα ενεργοποιηθεί.

- Όταν μετακινείτε το καπάκι της οθόνης LCD, μην κρατάτε την ενσωματωμένη κάμερα. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στον υπολογιστή VAIO.

- Αν πατήσετε το κουμπί(Ενέργεια) ενώ το καπάκι της οθόνης LCD είναι κλειστό, ο υπολογιστής VAIO δεν θα ενεργοποιηθεί.

- Μην αγγίζετε την οθόνη αφής κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή VAIO, καθώς μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία του υπολογιστή. (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

#### Υπόδειξη

- Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από ορισμένη περίοδο αδράνειας, όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας.

## Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)

Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας.

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας ο υπολογιστής θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάστασή του, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε, ενώ εσείς κάνετε ένα διάλειμμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

#### Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO για λίγο

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τερματισμό του υπολογιστή VAIO για να αποφύγετε την απώλεια μη αποθηκευμένων δεδομένων.

1. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Απενεργοποιήστε όσες περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή VAIO.
3. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
4. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Τερματισμός.

   Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας σβήνει.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι σβησμένη πριν κλείσετε το καπάκι της οθόνης LCD.

#### Σημείωση

- Τυχόν εσφαλμένος τερματισμός λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων ή δυσλειτουργία του υπολογιστή VAIO.

- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τον υπολογιστή VAIO από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

#### Υπόδειξη

- Αν επιλέξετε Τερματισμός ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift στο βήμα 4, μπορείτε να βάλετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης ισχύος (κατάσταση ACPI S5). Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία γρήγορης εκκίνησης απενεργοποιείται προσωρινά στην επόμενη εκκίνηση.

## Επανεκκίνηση του υπολογιστή VAIO

Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων ή την εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής στον υπολογιστή VAIO, μπορεί να σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

1. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
3. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Επανεκκίνηση.
   Ο υπολογιστής VAIO πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

## Λίστα καταστάσεων ενδεικτικής λυχνίας φόρτισης

Η ενδεικτική λυχνία φόρτισηςανάβει ή αναβοσβήνει διαφορετικά, ανάλογα με τις συνθήκες.

#### Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα

Η μπαταρία φορτίζεται. (Σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.)

#### Αναβοσβήνει σε πορτοκαλί

Η ισχύς της μπαταρίας εξαντλείται. (Κανονική κατάσταση)

Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

#### Αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα

Παρουσιάστηκε σφάλμα μπαταρίας λόγω βλάβης στη μπαταρία, επειδή η μπαταρία έχει απασφαλιστεί (Μοντέλα που διαθέτουν αφαιρέσιμη μπαταρία) κ.λπ.

## Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή VAIO και να διατηρήσετε την κατάσταση του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε.

#### Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Αναστολή λειτουργίας.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, θα σβήσει κατά τη μετάβαση του υπολογιστή σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

#### Για να επιστρέψετε στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια).

#### Σημείωση

- Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής VAIO θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Με αυτήν την ενέργεια διαγράφονται όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα.

- Από προεπιλογή, όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αδρανοποίησης. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ο υπολογιστής ενδεχομένως να μην εισέλθει σε κατάσταση Αδρανοποίησης.

  Αν συμβεί αυτό και εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί, προκαλώντας απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων.

  Όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία, αποθηκεύετε συχνά τα δεδομένα σας.

- Πριν μετακινήσετε τον υπολογιστή VAIO, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, προκειμένου να αποφύγετε προσκρούσεις ή κραδασμούς της μονάδας του σκληρού δίσκου ενώ αυτή λειτουργεί. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβησμένη.

#### Υπόδειξη

- Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας, όταν λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα.

- Μπορείτε επίσης να θέσετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας με τους παρακάτω χειρισμούς.

  - Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια) (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

  - Κλείστε το καπάκι της οθόνης LCD. Ο υπολογιστής θα εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή VAIO από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας, ανοίγοντας το καπάκι της οθόνης LCD. (Για τα μοντέλα SVF14N/SVF15N, ακόμη κι αν ανοίξετε την οθόνη LCD, ο υπολογιστής δεν επιστρέφει στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας 24 ώρες μετά τη μετάβασή του σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.)

  Για να αλλάξετε την ενέργεια που εκτελείται κατά το άνοιγμα του καπακιού της οθόνης LCD, εκκινήστε το VAIO Control Center και αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην ενότητα Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων Intel Smart Connect Technology (Αναστολής λειτουργίας)

Για το SVF13N, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Intel Smart Connect Technology από το VAIO Control Center.

Με αυτήν τη λειτουργία, ο υπολογιστής VAIO συνδέεται τακτικά στο Internet και σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με το email, τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ. ακόμη και όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Επιλέξτε Λεπτομέρειες (Details) στην ενότητα Intel Smart Connect Technology.
3. Επιλέξτε Οθόνη ανοίγματος ρυθμίσεων (Open settings screen) στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις (Basic settings).

   Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων Intel Smart Connect Technology.

4. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη ρύθμιση στην ενότητα Ενημέρωση δεδομένων (Keep Data Fresh).

#### Σημείωση

- Για το SVF13N:

  - Αν ο υπολογιστής VAIO απαιτεί εισαγωγή κωδικού πρόσβασης πριν την εκκίνηση των Windows, ο υπολογιστής θα τερματιστεί αυτόματα εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου για εξοικονόμηση ενέργειας.

    Για να μη γίνει αυτόματος τερματισμός του υπολογιστή VAIO, ρυθμίστε την Κατάσταση κατά την κατάσταση αναμονής (State during sleep mode) σε Αναμονή (Sleep) στην οθόνη ρυθμίσεων Intel Smart Connect Technology.

    Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί αν επιλέξετε Αναμονή (Sleep).

#### Υπόδειξη

- Αν εκτελούνται εφαρμογές κατά τη μετάβαση του υπολογιστή VAIO σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να λάβετε τις τελευταίες ενημερώσεις για τις εφαρμογές που βρίσκονται σε εκτέλεση κατά τη διάρκεια της κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων αδρανοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αδρανοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας από το VAIO Control Center.

Η αδρανοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Με αυτή τη λειτουργία, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αδρανοποίησης και τα δεδομένα που επεξεργάζεστε αποθηκεύονται στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης όταν εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη ρύθμιση στην ενότητα Ενέργεια σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας (Action When Battery Power Low).

#### Σημείωση

- Με την αδρανοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας απενεργοποιημένη:

  - Τα δεδομένα με τα οποία εργάζεστε θα χαθούν αν ο υπολογιστής VAIO σβήσει επειδή, για παράδειγμα, έχει εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας ή ο υπολογιστής έχει αποσυνδεθεί από μία παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος. Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα δεδομένα προτού ο υπολογιστής εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

  - Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει αργά σε πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας. Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

## Πληροφορίες για την κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ένα διάλειμμα και να διατηρήσετε την κατάσταση του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε.

Όταν είναι ενεργοποιημένες οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κατάστασης αναστoλής λειτoυργίας, ο υπολογιστής σας VAIO συνδέεται στο Internet τακτικά και σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με το email, τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ. ακόμη και όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναστoλής λειτoυργίας.

## Έλεγχος της χωρητικότητας φόρτισης της μπαταρίας

Η μπαταρία είναι αναλώσιμη. Η χωρητικότητα μειώνεται σταδιακά όσο επαναλαμβάνονται οι κύκλοι επαναφόρτισης και αποφόρτισης. Κατά συνέπεια, η διάρκεια ισχύος της μπαταρίας μικραίνει ακόμα και όταν είναι πλήρως φορτισμένη και κάποια στιγμή η μπαταρία φτάνει στο τέλος της ζωής της.

Αν η διάρκεια ισχύος της μπαταρίας έχει μειωθεί, αντικαταστήστε τη με μια καινούργια με τις προδιαγραφές της Sony. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση φόρτισης και τη μείωση χωρητικότητας της μπαταρίας, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Επιλέξτε Λεπτομέρειες (Details) στην ενότητα Μπαταρία (Battery) ή στην ενότητα Λειτουργία φροντίδας μπαταρίας (Battery Care Function).

   Εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες για την μπαταρία, όπως η χωρητικότητα φόρτισής της.

#### Υπόδειξη

- Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία φροντίδας μπαταρίας (battery care function) για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να μειώσετε την υποβάθμιση της μπαταρίας περιορίζοντας τη χωρητικότητα φόρτισης ή ρυθμίζοντας τον χρόνο φόρτισης.

## Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί ακόμη και κατά τη χρήση του υπολογιστή VAIO, όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με πηγή ισχύος. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.

1. Συνδέστε τον υπολογιστή VAIO σε μία πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με παροχή ρεύματος.)

#### Υπόδειξη

- Ο χρόνος φόρτισης διαφέρει, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου.

  Έχετε υπόψη ότι, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι χαμηλή, η φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε το εικονίδιο της μπαταρίας, για παράδειγμα το(λειτουργία με ισχύ από τη μπαταρία) ή το(λειτουργία με ισχύ από παροχή ρεύματος), στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας, για να ελέγξετε την κατάσταση της ενσωματωμένης μπαταρίας του υπολογιστή VAIO. Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.

## Παράταση της διάρκειας ισχύος της μπαταρίας

Όταν ο υπολογιστής VAIO λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία, μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος της μπαταρίας με τις παρακάτω μεθόδους.

- Χρησιμοποιήστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.

  Όταν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO προσωρινά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Για να παρατείνετε τη διάρκεια ισχύος της μπαταρίας, χρησιμοποιείτε συχνά την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τον.

  Η επαναφορά του υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας είναι ταχύτερη από την εκκίνησή του.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας.

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD του υπολογιστή.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης LCD.

- Μειώστε την ένταση ήχου των ηχείων και των ακουστικών.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της έντασης ήχου των ηχείων.

- Αποσυνδέστε τις περιφερειακές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται.

## Λίστα καταστάσεων ενδεικτικής λυχνίας φόρτισης

Η ενδεικτική λυχνία φόρτισηςανάβει ή αναβοσβήνει διαφορετικά, ανάλογα με τις συνθήκες.

#### Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα

Η μπαταρία φορτίζεται. (Σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.)

#### Αναβοσβήνει σε πορτοκαλί

Η ισχύς της μπαταρίας εξαντλείται. (Κανονική κατάσταση)

Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

#### Αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα

Παρουσιάστηκε σφάλμα μπαταρίας λόγω βλάβης στη μπαταρία, επειδή η μπαταρία έχει απασφαλιστεί (Μοντέλα που διαθέτουν αφαιρέσιμη μπαταρία) κ.λπ.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων Intel Smart Connect Technology (Αναστολής λειτουργίας)

Για το SVF13N, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Intel Smart Connect Technology από το VAIO Control Center.

Με αυτήν τη λειτουργία, ο υπολογιστής VAIO συνδέεται τακτικά στο Internet και σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με το email, τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ. ακόμη και όταν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Επιλέξτε Λεπτομέρειες (Details) στην ενότητα Intel Smart Connect Technology.
3. Επιλέξτε Οθόνη ανοίγματος ρυθμίσεων (Open settings screen) στην ενότητα Βασικές ρυθμίσεις (Basic settings).

   Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων Intel Smart Connect Technology.

4. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη ρύθμιση στην ενότητα Ενημέρωση δεδομένων (Keep Data Fresh).

#### Σημείωση

- Για το SVF13N:

  - Αν ο υπολογιστής VAIO απαιτεί εισαγωγή κωδικού πρόσβασης πριν την εκκίνηση των Windows, ο υπολογιστής θα τερματιστεί αυτόματα εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου για εξοικονόμηση ενέργειας.

    Για να μη γίνει αυτόματος τερματισμός του υπολογιστή VAIO, ρυθμίστε την Κατάσταση κατά την κατάσταση αναμονής (State during sleep mode) σε Αναμονή (Sleep) στην οθόνη ρυθμίσεων Intel Smart Connect Technology.

    Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί αν επιλέξετε Αναμονή (Sleep).

#### Υπόδειξη

- Αν εκτελούνται εφαρμογές κατά τη μετάβαση του υπολογιστή VAIO σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να λάβετε τις τελευταίες ενημερώσεις για τις εφαρμογές που βρίσκονται σε εκτέλεση κατά τη διάρκεια της κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων αδρανοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αδρανοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας από το VAIO Control Center.

Η αδρανοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Με αυτή τη λειτουργία, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αδρανοποίησης και τα δεδομένα που επεξεργάζεστε αποθηκεύονται στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης όταν εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη ρύθμιση στην ενότητα Ενέργεια σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας (Action When Battery Power Low).

#### Σημείωση

- Με την αδρανοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας απενεργοποιημένη:

  - Τα δεδομένα με τα οποία εργάζεστε θα χαθούν αν ο υπολογιστής VAIO σβήσει επειδή, για παράδειγμα, έχει εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας ή ο υπολογιστής έχει αποσυνδεθεί από μία παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος. Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα δεδομένα προτού ο υπολογιστής εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

  - Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει αργά σε πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας. Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

## Πληροφορίες για την κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ένα διάλειμμα και να διατηρήσετε την κατάσταση του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε.

Όταν είναι ενεργοποιημένες οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κατάστασης αναστoλής λειτoυργίας, ο υπολογιστής σας VAIO συνδέεται στο Internet τακτικά και σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με το email, τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, κ.λπ. ακόμη και όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναστoλής λειτoυργίας.

## Παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Ενεργοποιήστε τη Λειτουργία φροντίδας μπαταρίας (battery care function) για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να μειώσετε την υποβάθμιση της μπαταρίας περιορίζοντας τη χωρητικότητα φόρτισης ή ρυθμίζοντας τον χρόνο φόρτισης.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Επιλέξτε Λεπτομέρειες (Details) στην ενότητα Λειτουργία φροντίδας μπαταρίας (Battery Care Function).

#### Υπόδειξη

- Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να παρατείνετε αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

  - Φόρτιση 80%/50% (80%/50% Charging)

    Αν τείνετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO ενώ είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, συνιστάται να επιλέξετε Φόρτιση 80%/50% (80%/50% Charging) για περιορισμό της χωρητικότητας φόρτισης στο 80% ή το 50% της συνολικής χωρητικότητας.

  - Φόρτιση τη νύχτα (Overnight Charging)

    Αν τείνετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται να επιλέξετε Φόρτιση τη νύχτα (Overnight Charging) και να ορίσετε τη χρονική περίοδο φόρτισης του υπολογιστή σε διάστημα που δεν σκοπεύετε να τον χρησιμοποιήσετε, όπως τη νύχτα, για να περιορίσετε την χωρητικότητα φόρτισης στο 50% της συνολικής χωρητικότητας.

    Με τη ρύθμιση Φόρτιση τη νύχτα (Overnight Charging), η μπαταρία φορτίζεται στο 100% όταν η χρονική περίοδος που έχετε ορίσει κοντεύει στο τέλος της.

## Σημειώσεις για τη χρήση της οθόνης αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για τη σωστή χρήση της.

- Μην πιέζετε την οθόνη αφής δυνατά.

  Τα απαλά αγγίγματα λειτουργούν πάντα καθώς ο υπολογιστής VAIO διαθέτει χωρητική οθόνη αφής.

- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO ενώ αγγίζετε την οθόνη ή αν ο υπολογιστής επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικά κύματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης. Στην περίπτωση αυτή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί για αρκετά δευτερόλεπτα μετά από την επιστροφή του υπολογιστή VAIO σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας από κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, περιμένετε λίγο προτού χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής.

- Διατηρείτε την οθόνη αφής καθαρή για να έχει ικανοποιητική ευαισθησία στο άγγιγμα. Η βρωμιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή κακή λειτουργία.

## Πληροφορίες για την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Η οθόνη αφής επιτρέπει την άμεση αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή VAIO μέσω των δακτύλων σας. Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες κινήσεις των δακτύλων πάνω στην οθόνη αφής.

Ο υπολογιστής VAIO υποστηρίζει εντολές μέσω πολλών σημείων επαφής.

#### Σημείωση

- Ο υπολογιστής VAIO διαθέτει χωρητική οθόνη αφής. Όταν τη χρησιμοποιείτε, έχετε υπόψη τα παρακάτω χαρακτηριστικά των χωρητικών οθονών αφής.

  - Η οθόνη αφής δεν λειτουργεί αν την αγγίζετε με τα νύχια σας ή φορώντας γάντια.

  - Αν με το πάτημα των δακτύλων πάνω στην οθόνη ενεργοποιούνται λειτουργίες που δεν επιθυμείτε, βεβαιωθείτε ότι δεν ακουμπά άλλο μέρος του σώματός σας στην οθόνη αφής.

  - Η επιφάνεια της οθόνης αφής μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

  - Παρόλο που η επιφάνεια της οθόνης αφής είναι από σκληρυμένο γυαλί, μπορεί να πάθει ζημιά. Να τη χειρίζεστε με προσοχή. Αν σπάσει, μπορεί να διασκορπιστούν μικρά στρογγυλά θραύσματα, προκαλώντας τραυματισμούς.

    Προφυλάξτε την οθόνη αφής από πτώσεις ή δυνατές προσκρούσεις. Μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια. Ενδεχομένως να σπάσει το γυαλί λόγω κάποιου επιφανειακού ελαττώματος.

  - Ενδέχεται να υπάρχει τοποθετημένο ένα προστατευτικό φύλλο πάνω στην οθόνη LCD από το εργοστάσιο. Βγάλτε το φύλλο αυτό πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη. Διαφορετικά, μπορεί να μη λειτουργεί σωστά η οθόνη αφής.

  - Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν χειρισμούς από οθόνη αφής.

## Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Μπορείτε να πατήσετε την οθόνη αφής ή να κάνετε μία απλή κίνηση με τα δάκτυλά σας για να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO.

### Βασικοί χειρισμοί

#### Για κλικ (πάτημα)

Πατήστε την οθόνη αφής μία φορά, με ένα δάκτυλο. Μπορείτε να πατήσετε κάποιο πλήκτρο, όπως το OK και το Άκυρο, ή κάποιο στοιχείο σε μενού, για να το επιλέξετε.

#### Για διπλό κλικ (διπλό πάτημα)

Πατήστε την οθόνη αφής δύο φορές γρήγορα, με ένα δάκτυλο.

Μπορείτε να ανοίξετε μία εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή φύλλων υπολογισμού, ή να ανοίξετε ένα αρχείο πατώντας δύο φορές το αντίστοιχο εικονίδιο.

#### Για μεταφορά

Τοποθετήστε ένα δάκτυλο στο σημείο της οθόνης αφής που θέλετε και σύρετε το δάκτυλό σας. Με αυτή την κίνηση, μπορείτε να μετακινήσετε ένα αρχείο ή να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.

#### Για μεταφορά και απόθεση

Αγγίξτε το εικονίδιο του αρχείου που θέλετε, σύρετέ το προς το εικονίδιο άλλου φακέλου, παραθύρου ή εφαρμογής και, έπειτα, ανασηκώστε το δάκτυλό σας από την οθόνη. Με αυτή την κίνηση, μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε ένα αρχείο.

### Προχωρημένοι χειρισμοί

Μπορείτε να κάνετε μια απλή κίνηση (χειρονομία) με τα δάχτυλά σας πάνω στην οθόνη αφής για να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO.

Η απόκριση στην κίνηση των δακτύλων εξαρτάται από την εφαρμογή.

#### Για δεξί κλικ (άγγιγμα και κράτημα)

Αγγίξτε και κρατήστε το επιθυμητό σημείο της οθόνης αφής για μερικά δευτερόλεπτα και, έπειτα, ανασηκώστε το δάκτυλό σας από την οθόνη. Ανάλογα με το σημείο που θα αγγίξετε, μπορείτε να εμφανίσετε διάφορα μενού.

#### Για κύλιση

Αγγίξτε και σύρετε μια περιοχή παραθύρου με δυνατότητα κύλισης, π.χ. ένα παράθυρο του Internet Explorer. Επίσης, μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό της κατακόρυφης γραμμής κύλισης του επιλεγμένου παραθύρου για να επιτύχετε κύλιση των περιεχομένων του παραθύρου πάνω-κάτω.

#### Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνας, όπως μία φωτογραφία (ζουμ)

Φέρτε κοντά δύο δάχτυλά σας για οθόνη αφής ζουμ σε μια εικόνα, π.χ. μια φωτογραφία στο Φωτογραφίες. Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή φέρτε τα κοντά για σμίκρυνση.

#### Για περιστροφή εικόνας, όπως μία φωτογραφία (περιστροφή)

Τοποθετήστε δύο δάκτυλα πάνω στην οθόνη αφής και σύρετέ τα κυκλικά για να περιστρέψετε μία εικόνα, όπως μία φωτογραφία. Ενδεχομένως, οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε να μην επιτρέπουν την περιστροφή των εικόνων.

#### Για επιλογή με σάρωση

Σύρετε το δάκτυλό σας σε μικρή απόσταση προς την κατεύθυνση όπου δεν κυλίεται η οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο στοιχείο, όπως το πλακίδιο μίας εφαρμογής ή μία εικόνα.

## Εισαγωγή χαρακτήρων με χειρισμούς από την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πληκτρολόγιο αφής που εμφανίζεται στην οθόνη, για την εισαγωγή κειμένου με χειρισμούς από την οθόνη αφής.

1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε(το εικονίδιο για το Πληκτρολόγιο αφής) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας. (Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.)

#### Υπόδειξη

- Το Πληκτρολόγιο αφής εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη μόλις αγγίξετε ένα πεδίο κειμένου.

## Συνδυασμοί και λειτουργίες με το πλήκτρο Fn

Για να εκτελέσετε μια ενέργεια με συντόμευση από το πληκτρολόγιο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Fn και πατήστε ένα άλλο πλήκτρο.

Για παράδειγμα, για να απενεργοποιήσετε τον ήχο: Fn +(F2)Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Fn και συγχρόνως πατήστε το πλήκτρο F2.

Ορισμένες λειτουργίες πληκτρολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν εκτελούνται τα Windows.

#### Fn +(F1)

Απενεργοποιεί και ενεργοποιεί την επιφάνεια αφής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της επιφάνειας αφής.

#### Fn +(F2)

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ενσωματωμένα ηχεία ή τα ακουστικά.

#### Fn +/(F3/F4)

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τη στάθμη έντασης ήχου των ενσωματωμένων ηχείων και των ακουστικών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της έντασης ήχου των ηχείων.

Για να μειώσετε την ένταση ήχου, πατήστε τα πλήκτρα Fn+F3.

Για να αυξήσετε την ένταση ήχου, πατήστε τα πλήκτρα Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης LCD.

Για να μειώσετε την ένταση φωτισμού, πατήστε τα πλήκτρα Fn+F5.

Για να αυξήσετε την ένταση φωτισμού, πατήστε τα πλήκτρα Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Αλλάζει την έξοδο οθόνης σε μια εξωτερική οθόνη.

Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F7 αρκετές φορές για να επιλέξετε τον προορισμό εξόδου οθόνης που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για επιβεβαίωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας οθόνης.

#### Fn + 1

Αρχίζει το VAIO Clip. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποκοπή εικόνας που παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή (VAIO Clip).

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Έχει διαφορετική λειτουργία ανάλογα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Μετάβαση στην προηγούμενη σελίδα.

#### Fn + End (End)

Μεταφέρει τον δρομέα στο τέλος μίας σειράς ή μίας σελίδας.

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.

#### Fn + Home (Home)

Μεταφέρει τον δρομέα στην αρχή μίας σειράς ή μίας σελίδας.

#### Υπόδειξη

- Για πληροφορίες σχετικά με τα πλήκτρα συντόμευσης που συνδυάζονται με το πλήκτρο(Windows) κ.λπ., ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

## Χρήση της Επιφάνειας αφής

Σύροντας το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής, μπορείτε να μετακινήσετε τον δείκτη στην οθόνη του υπολογιστή.

Με το δείκτη επάνω στο στοιχείο ή στο αντικείμενο που επιθυμείτε, πατήστε τη ζώνη του αριστερού ή του δεξιού κουμπιού για να εκτελέσετε διάφορες εντολές ή να εμφανίσετε μενού.

1. Ζώνη αριστερού κουμπιού

2. Ζώνη δεξιού κουμπιού

#### Για κλικ

Με το δείκτη επάνω στο στοιχείο ή στο αντικείμενο που επιθυμείτε, πατήστε μία φορά τη ζώνη αριστερού κουμπιού.

Εναλλακτικά, αγγίξτε μία φορά την επιφάνεια αφής.

#### Για διπλό κλικ

Με το δείκτη επάνω στο στοιχείο ή στο αντικείμενο που επιθυμείτε, πατήστε γρήγορα δύο φορές τη ζώνη αριστερού κουμπιού.

Εναλλακτικά, αγγίξτε γρήγορα δύο φορές την επιφάνεια αφής.

#### Για δεξί κλικ

Με το δείκτη επάνω στο στοιχείο ή στο αντικείμενο που επιθυμείτε, πατήστε μία φορά τη ζώνη δεξιού κουμπιού.

Εναλλακτικά, πατήστε την επιφάνεια αφής με δύο δάκτυλα.

Ανάλογα με τη θέση του δείκτη, μπορείτε να εμφανίσετε διάφορα μενού συντομεύσεων.

#### Για μεταφορά

Με το δείκτη επάνω στο στοιχείο ή στο αντικείμενο που επιθυμείτε, πατήστε μία φορά τη ζώνη αριστερού κουμπιού και, κρατώντας την πατημένη, σύρετε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής.

Εναλλακτικά, αγγίξτε γρήγορα δύο φορές την επιφάνεια αφής και, στο δεύτερο άγγιγμα, σύρετε το δάχτυλό σας.

#### Για μεταφορά και απόθεση

Σύρετε ένα εικονίδιο, όπως για παράδειγμα ένα αρχείο, στη θέση που επιθυμείτε και ανασηκώστε το δάκτυλό σας από τη ζώνη του αριστερού κουμπιού.

Εναλλακτικά, αγγίξτε γρήγορα δύο φορές το εικονίδιο και, στο δεύτερο άγγιγμα, σύρετε το δάχτυλό σας στη θέση που επιθυμείτε και ανασηκώστε το δάχτυλό σας από την επιφάνεια αφής.

#### Για κύλιση

Για κάθετη κύλιση των περιεχομένων της οθόνης, σύρετε δύο δάκτυλα πάνω-κάτω στην επιφάνεια αφής.

Για οριζόντια κύλιση των περιεχομένων της οθόνης, σύρετε δύο δάκτυλα από τη μία πλευρά της επιφάνειας αφής προς την άλλη.

#### Για μετάβαση πίσω ή εμπρός χωρίς μετακίνηση του δείκτη

Κατά την προβολή ιστοσελίδων, εικόνων κ.λπ., τοποθετήστε τρία δάκτυλα στην επιφάνεια αφής και σύρετέ τα από τη μία πλευρά προς την άλλη για να εκτελέσετε τη λειτουργία μετάβασης πίσω/εμπρός χωρίς να μετακινήσετε το δείκτη.

#### Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση

Κατά την προβολή ιστοσελίδων, εικόνων κ.λπ., τσιμπήστε την επιφάνεια αφής με δύο δάκτυλα για μεγέθυνση. Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή φέρτε τα κοντά για σμίκρυνση.

#### Για να ανοίξετε το μενού εφαρμογής

Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην πάνω πλευρά της επιφάνειας αφής και σύρετε το δάκτυλό σας προς τα κάτω.

Το μενού εφαρμογών δεν εμφανίζεται αν κάποια εφαρμογή δεν το υποστηρίζει.

#### Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης

Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στη δεξιά πλευρά της επιφάνειας αφής και σύρετε το δάκτυλό σας προς τα αριστερά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

#### Για να αλλάξετε εφαρμογή

Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην αριστερή πλευρά της επιφάνειας αφής και σύρετε το δάκτυλό σας προς τα δεξιά για να αλλάξετε στην ανοιχτή εφαρμογή. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία εφαρμογές ανοιχτές, επαναλάβετε αυτή την ενέργεια για να αλλάξετε εφαρμογή, κατά φθίνουσα σειρά, ξεκινώντας από την εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε τελευταία.

#### Σημείωση

- Η λειτουργία με κινήσεις των δακτύλων (κύλιση, μετάβαση πίσω/εμπρός, μεγέθυνση/σμίκρυνση, άνοιγμα του μενού εφαρμογής, άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης, εναλλαγή εφαρμογών) μπορεί να μην εκτελεστεί ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας του υπολογιστή VAIO ή τις ρυθμίσεις της επιφάνειας αφής.

#### Υπόδειξη

- Το σχήμα της επιφάνειας αφής διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που έχετε αγοράσει.

- Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της επιφάνειας αφής, ανοίξτε το VAIO Control Center, κάντε κλικ στο Συσκευή εισόδου (Input Device) και ακολουθήστε τις οδηγίες των βίντεο. Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Χρήση της ενσωματωμένης κάμερας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση βίντεο, μέσω του Internet, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα και εφαρμογές επικοινωνίας.

Κατά τη χρήση της ενσωματωμένης κάμερας, η ενδεικτική λυχνία της ενσωματωμένης κάμερας είναι αναμμένη.

#### Εμπρός

1. Ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένης εμπρόσθιας κάμερας

2. Ενσωματωμένη εμπρόσθια κάμερα

#### Κάτω

1. Ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένης οπίσθιας κάμερας (Μοντέλα που διαθέτουν ενδεικτική λυχνία ενσωματωμένης οπίσθιας κάμερας)

2. Ενσωματωμένη οπίσθια κάμερα (Μοντέλα που διαθέτουν ενσωματωμένη οπίσθια κάμερας)

3. Ενσωματωμένο διπλό μικρόφωνο

#### Υπόδειξη

- Οι εφαρμογές που υπάρχουν εγκατεστημένες στον υπολογιστή VAIO διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή.

- Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν όλες τις ρυθμίσεις ανάλυσης της ενσωματωμένης κάμερας.

- Αν η βιομηχανική συχνότητα της περιοχής σας είναι διαφορετική από αυτή που έχετε ορίσει στην εφαρμογή της κάμερας, το σύστημα αυτόματης εστίασης της ενσωματωμένης οπίσθιας κάμερας ενδέχεται να μη λειτουργεί.

- Η ενσωματωμένη εμπρόσθια κάμερα γυρνάει ανάποδα όταν ο υπολογιστής VAIO είναι σε Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων. Η κάμερα μπορεί να εμφανίσει ανάποδες εικόνες ανάλογα με τις εφαρμογές κάμερας.

  Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε το Χρήση ως οθόνη παρουσιάσεων σε άλλη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την περιστροφή της οθόνης LCD για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή λειτουργίας.

## Σημειώσεις για την ενσωματωμένη κάμερα

- Μην χαράσσετε και μην λερώνετε την ενσωματωμένη κάμερα και την περιοχή γύρω από αυτήν, καθώς μπορεί να υποβαθμιστεί η ποιότητα των εικόνων.

- Μην αφήνετε το φακό της ενσωματωμένης κάμερας εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από την κατάσταση λειτουργίας του υπολογιστή VAIO, γιατί μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της κάμερας.

### Περιποίηση και καθαρισμός της ενσωματωμένης κάμερας

Αν η ενσωματωμένη κάμερα και η περιοχή γύρω από αυτήν λερωθεί, σκουπίστε την απαλά με ένα μαλακό πανί, για παράδειγμα με ένα πανί καθαρισμού φακών.

Μην τρίβετε με δύναμη την περιοχή, καθώς μπορούν πολύ εύκολα να δημιουργηθούν γρατζουνιές.

## Χρήση της θύρα LAN (Μοντέλα που διαθέτουν θύρα LAN)

Προτού συνδέσετε καλώδιο LAN στη θύρα LAN, τραβήξτε προς τα κάτω το κάλυμμα της θύρας όπως απεικονίζεται παρακάτω.

## Φόρτιση συσκευής USB

Μπορείτε να φορτίσετε μία συσκευή USB ακόμα και όταν ο υπολογιστής VAIO είναι απενεργοποιημένος ή βρίσκεται σε κατάσταση Αδρανοποίησης ή Αναστολής λειτουργίας, ενεργοποιώντας τις ρυθμίσεις φόρτιση USB.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB στη θύρα USB που υποστηρίζει τη φόρτιση USB.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Υλικό (Hardware). (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Φόρτιση USB (USB Charging).
3. Συνδέστε μία συσκευή USB στη θύρα USB που φέρει τη σήμανση.

   Αν δεν ξεκινά η φόρτιση ακόμα και όταν έχετε συνδέσει τη συσκευή USB στη θύρα USB που υποστηρίζει τη φόρτιση USB, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή.

#### Σημείωση

- Αφού ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις φόρτιση USB, αυξάνεται η κατανάλωση ρεύματος όταν ο υπολογιστής VAIO βρίσκεται σε κατάσταση εκτός λειτουργίας, κατάσταση Αδρανοποίησης ή Αναστολής λειτουργίας, επειδή ο υπολογιστής τροφοδοτεί τη θύρα USB ακόμα και όταν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB στη θύρα.

- Όταν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις φόρτιση USB, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης στη συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB που υποστηρίζει τη φόρτιση USB.

#### Υπόδειξη

- Οι ρυθμίσεις φόρτιση USB είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένες.

## Σύνδεση συσκευής USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή Ενιαίου Σειριακού Διαύλου (USB) στον υπολογιστή VAIO, όπως ένα ποντίκι, μια μονάδα δισκέτας, ένα ηχείο ή έναν εκτυπωτή.

Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να χρειαστεί εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης που συνοδεύει τη συσκευή USB.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής.

1. Επιλέξτε τη θύρα USB () που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε.
2. Συνδέστε το καλώδιο της συσκευής USB () (δεν παρέχεται) στη θύρα USB.

#### Σημείωση

- Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής USB πριν τη χρησιμοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής USB.

- Για να εκτυπώσετε έγγραφα, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής USB είναι συμβατός με την έκδοση του λειτουργικό συστήματος Windows που χρησιμοποιείτε.

- Πριν αποσυνδέσετε τα ηχεία USB από τον υπολογιστή VAIO, διακόψτε την αναπαραγωγή δίσκου DVD ή μουσικής ή απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Αν αποσυνδέσετε τα ηχεία USB ενώ πραγματοποιείται αναπαραγωγή, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αφαίρεσης μιας συσκευής USB, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής.

- Για να προστατεύσετε τον υπολογιστή VAIO και/ή τις συσκευές USB από βλάβες, τηρήστε τα εξής:

  - Όταν μετακινείτε τον υπολογιστή VAIO ενώ υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές USB, αποφεύγετε τυχόν κραδασμούς ή προσκρούσεις στις θύρες USB.

  - Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή VAIO σε τσάντα ή θήκη μεταφοράς ενώ υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές USB.

#### Υπόδειξη

- Οι θύρες USB του υπολογιστή VAIO είναι συμβατές με τα πρότυπα USB 2.0 και/ή USB 3.0.

  Οι θύρες USB που είναι συμβατές με το πρότυπο USB 3.0 ξεχωρίζουν από το μπλε χρώμα τους.

- Εκτός από τις λειτουργίες μεταφοράς του προτύπου USB 2.0, το πρότυπο USB 3.0 καθορίζει και την ακόλουθη λειτουργία μεταφοράς:

  - SuperSpeed: Ρυθμός μεταφοράς 5 Gbps.

## Αφαίρεση καρτών μνήμης SD

Στο παρόν θέμα αναλύεται ο τρόπος αφαίρεσης μιας κάρτα μνήμης SD.

1. Εντοπίστε την υποδοχή για κάρτα μνήμης SD.
2. Ανοίξτε το στοιχείο Υπολογιστής.

   Για να ανοίξετε το στοιχείο Υπολογιστής, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

3. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο κάρτας μνήμης SD και επιλέξτε Εξαγωγή.
4. Ωθήστε την κάρτα μνήμης SD προς τον υπολογιστή VAIO και αφήστε τη.
5. Τραβήξτε την κάρτα μνήμης SD για να τη βγάλετε από την υποδοχή.

## Εισαγωγή καρτών μνήμης SD

Ο υπολογιστής VAIO διαθέτει υποδοχή για κάρτα μνήμης SD. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν την υποδοχή για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα σε ψηφιακές κάμερες, βιντεοκάμερες, συσκευές αναπαραγωγής μουσικής και άλλες συσκευές ήχου/εικόνας.

Η υποδοχή του υπολογιστή για κάρτα μνήμης SD είναι συμβατή με τις ακόλουθες κάρτες μνήμης:

- Κάρτα μνήμης SD

- Κάρτα μνήμης SDHC

- Κάρτα μνήμης SDXC

Για να τοποθετήσετε/αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης SD, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Εντοπίστε την υποδοχή για κάρτα μνήμης SD.
2. Κρατήστε την κάρτα μνήμης SD με το βέλος να δείχνει προς την υποδοχή και σύρετέ την προσεκτικά μέσα στην υποδοχή, έως ότου κουμπώσει στη θέση της.

Το εικονίδιο της κάρτας μνήμης SD θα εμφανιστεί στο παράθυρο Υπολογιστής μετά από την εισαγωγή της κάρτας στην υποδοχή.

#### Σημείωση

- Προσέχετε να μην εισαγάγετε την κάρτα μνήμης SD με εσφαλμένο προσανατολισμό. Αν πιέσετε μια κάρτα μνήμης SD να εισέλθει στην υποδοχή ανάποδα, ενδέχεται η υποδοχή να υποστεί βλάβη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτα μνήμης SD.

- Το εικονίδιο της κάρτας μνήμης SD δεν θα εμφανιστεί στο παράθυρο Υπολογιστής μέχρι να εισαγάγετε την κάρτα στην υποδοχή.

#### Υπόδειξη

- Για να ανοίξετε το παράθυρο Υπολογιστής, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

- Κατά την εισαγωγή της κάρτας μνήμης SD στην υποδοχή για πρώτη φορά, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης. Αν σας ζητηθεί κάτι τέτοιο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης.

## Σημειώσεις για τη χρήση των καρτών μνήμης SD

Προτού χρησιμοποιήσετε κάρτες μνήμης SD, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για τη σωστή χρήση τους.

- Η κάρτα μνήμης SD πρέπει να φυλάσσεται σε σημεία όπου δεν φτάνουν παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσής της.

- Μην αγγίζετε την υποδοχή σύνδεσης της κάρτας μνήμης SD με τα δάκτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

- Η κάρτα μνήμης SD περιέχει ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μην τη χτυπάτε, μην τη λυγίζετε και μην τη ρίχνετε κάτω.

- Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε την κάρτα μνήμης SD.

- Μη βρέχετε την κάρτα μνήμης SD.

- Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρος όπου μπορεί να εκτεθεί σε:

  - Υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που είναι εκτεθειμένο στον ήλιο

  - Απευθείας ηλιακή ακτινοβολία

  - Υψηλή υγρασία ή διαβρωτικές ουσίες

  - Υπερβολική σκόνη

- Μην προσπαθείτε να εισαγάγετε διαφορετική κάρτα μνήμης ή διαφορετικό προσαρμογέα κάρτας μνήμης στην υποδοχή της κάρτας μνήμης SD. Οι κάρτες και οι προσαρμογείς που δεν είναι συμβατοί ενδέχεται να παραμείνουν μέσα στην υποδοχή, προκαλώντας βλάβη στον υπολογιστή VAIO.

- Δεν είναι δυνατή η εγγραφή δεδομένων σε κάρτα μνήμης SD με προστασία εγγραφής.

- Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.

- Τα αποθηκευμένα δεδομένα ενδέχεται να χαθούν ή να καταστραφούν αν:

  - Αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης SD ή απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO ενώ γίνεται ανάγνωση ή εγγραφή των δεδομένων του υπολογιστή στην κάρτα μνήμης SD.

  - Χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης SD σε μέρος όπου ενδέχεται να προκληθούν διαταραχές στη λειτουργία της κάρτας, λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή ηλεκτρικού θορύβου.

- Κατά τη μεταφορά της κάρτας μνήμης SD, να την τοποθετείτε στη θήκη της προκειμένου να αποφύγετε τη συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού.

- Πριν χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης SD σε άλλη συσκευή, εκτός από υπολογιστή, π.χ. σε μία ψηφιακή κάμερα ή μία φορητή συσκευή ήχου, διαμορφώστε (αρχικοποιήστε) την κάρτα μνήμης SD μέσω της συσκευής.

  Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη μορφή αρχείων για υπολογιστές και να σας εμφανίζουν ένα μήνυμα που σας συνιστά να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης SD. Σε αυτήν την περίπτωση, αντιγράψτε τα δεδομένα από την κάρτα στον υπολογιστή VAIO και διαμορφώστε την κάρτα μέσω της συσκευής. Όλα τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης SD θα διαγραφούν κατά τη διαμόρφωση.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής.

- Μην εισαγάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στην υποδοχή της κάρτας μνήμης SD.

- Η υποδοχή της κάρτας μνήμης SD μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για ανάγνωση/εγγραφή δεδομένων από/σε κάρτες μνήμης που υποστηρίζονται και για κανέναν άλλο σκοπό.

- Οι κάρτες μνήμης SD (έως και 2 GB), οι κάρτες μνήμης SDHC (έως και 32 GB) και οι κάρτες μνήμης SDXC (έως και 128 GB) που ήταν διαθέσιμες στο εμπόριο ως τον Μάιο του 2013 υποβλήθηκαν σε δοκιμές και εξακριβώθηκε ότι ήταν συμβατές με τον υπολογιστή σας VAIO. Ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα όλων των κάρτες μνήμης SD, των κάρτες μνήμης SDHC ή των κάρτες μνήμης SDXC με τον υπολογιστή.

- Ορισμένοι τύποι καρτών μνήμης SD, για παράδειγμα όσες διαθέτουν δυνατότητα UHS (δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα), μπορεί να αναπτύξουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, λόγω της συνεχούς πρόσβασης στις κάρτες μνήμης. Σε αυτή την περίπτωση, προτού αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης περιμένετε για λίγο, μέχρι να επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία.

## Δημιουργία διαμερισμάτων

Σε αυτό το θέμα περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας διαμερισμάτων.

#### Σημείωση

- Αν μειώσετε το μέγεθος της μονάδας δίσκου C:, δεν είναι δυνατή η δημιουργία Μέσων αποκατάστασης ή η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναφοράς επειδή δεν επαρκεί ο ελεύθερος χώρος της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε Σύστημα και Ασφάλεια και επιλέξτε Δημιουργία και διαμόρφωση διαμερισμάτων σκληρού δίσκου στην ενότητα Εργαλεία Διαχείρισης. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)

   Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη επιλέξτε Ναι.

2. Κάντε δεξί κλικ στη μονάδας δίσκου C: και επιλέξτε Συρρίκνωση τόμου.
3. Εισάγετε το μέγεθος του διαμερίσματος που θέλετε να δημιουργηθεί στην ενότητα Μέγεθος χώρου σε MB προς συρρίκνωση: και επιλέξτε Συρρίκνωση.
4. Κάντε δεξί κλικ στο Δεν έχει εκχωρηθεί και επιλέξτε Νέος απλός τόμος.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Αν έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή VAIO ως κοινός χρήστης, ίσως σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

## Δημιουργία άλλων μονάδων (Τροποποίηση διαμερισμάτων)

Τα διαμερίσματα είναι διαχωρισμένες περιοχές στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης. Ο διαχωρισμός της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης σε περισσότερα από ένα διαμερίσματα μπορεί να έχει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως τη διάκριση των αρχείων συστήματος από τα αρχεία δεδομένων σας.

Ο υπολογιστής VAIO έχει μόνο ένα διαμέρισμα (μονάδα C:) ως εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε δεδομένα σε κάποιο άλλο διαμέρισμα, όπως τη μονάδα D: αλλάξτε το μέγεθος του διαμερίσματος και δημιουργήστε ένα νέο διαμέρισμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία διαμερισμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία διαμερισμάτων.

#### Υπόδειξη

- Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν ορισμένη τη μονάδα D: ως εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

## Εισαγωγή χαρακτήρων με χειρισμούς από την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Πληκτρολόγιο αφής που εμφανίζεται στην οθόνη, για την εισαγωγή κειμένου με χειρισμούς από την οθόνη αφής.

1. Ανοίξτε την επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε(το εικονίδιο για το Πληκτρολόγιο αφής) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας. (Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.)

#### Υπόδειξη

- Το Πληκτρολόγιο αφής εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη μόλις αγγίξετε ένα πεδίο κειμένου.

## Σημειώσεις για τη χρήση της οθόνης αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για τη σωστή χρήση της.

- Μην πιέζετε την οθόνη αφής δυνατά.

  Τα απαλά αγγίγματα λειτουργούν πάντα καθώς ο υπολογιστής VAIO διαθέτει χωρητική οθόνη αφής.

- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά αν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO ενώ αγγίζετε την οθόνη ή αν ο υπολογιστής επηρεαστεί από ηλεκτρομαγνητικά κύματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης. Στην περίπτωση αυτή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

- Η οθόνη αφής ενδέχεται να μη λειτουργεί για αρκετά δευτερόλεπτα μετά από την επιστροφή του υπολογιστή VAIO σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας από κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή, περιμένετε λίγο προτού χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής.

- Διατηρείτε την οθόνη αφής καθαρή για να έχει ικανοποιητική ευαισθησία στο άγγιγμα. Η βρωμιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή κακή λειτουργία.

## Πληροφορίες για την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Η οθόνη αφής επιτρέπει την άμεση αλληλεπίδραση με τον υπολογιστή VAIO μέσω των δακτύλων σας. Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες κινήσεις των δακτύλων πάνω στην οθόνη αφής.

Ο υπολογιστής VAIO υποστηρίζει εντολές μέσω πολλών σημείων επαφής.

#### Σημείωση

- Ο υπολογιστής VAIO διαθέτει χωρητική οθόνη αφής. Όταν τη χρησιμοποιείτε, έχετε υπόψη τα παρακάτω χαρακτηριστικά των χωρητικών οθονών αφής.

  - Η οθόνη αφής δεν λειτουργεί αν την αγγίζετε με τα νύχια σας ή φορώντας γάντια.

  - Αν με το πάτημα των δακτύλων πάνω στην οθόνη ενεργοποιούνται λειτουργίες που δεν επιθυμείτε, βεβαιωθείτε ότι δεν ακουμπά άλλο μέρος του σώματός σας στην οθόνη αφής.

  - Η επιφάνεια της οθόνης αφής μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

  - Παρόλο που η επιφάνεια της οθόνης αφής είναι από σκληρυμένο γυαλί, μπορεί να πάθει ζημιά. Να τη χειρίζεστε με προσοχή. Αν σπάσει, μπορεί να διασκορπιστούν μικρά στρογγυλά θραύσματα, προκαλώντας τραυματισμούς.

    Προφυλάξτε την οθόνη αφής από πτώσεις ή δυνατές προσκρούσεις. Μη γρατσουνίσετε την επιφάνεια. Ενδεχομένως να σπάσει το γυαλί λόγω κάποιου επιφανειακού ελαττώματος.

  - Ενδέχεται να υπάρχει τοποθετημένο ένα προστατευτικό φύλλο πάνω στην οθόνη LCD από το εργοστάσιο. Βγάλτε το φύλλο αυτό πριν χρησιμοποιήσετε την οθόνη. Διαφορετικά, μπορεί να μη λειτουργεί σωστά η οθόνη αφής.

  - Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζουν χειρισμούς από οθόνη αφής.

## Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

Μπορείτε να πατήσετε την οθόνη αφής ή να κάνετε μία απλή κίνηση με τα δάκτυλά σας για να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO.

### Βασικοί χειρισμοί

#### Για κλικ (πάτημα)

Πατήστε την οθόνη αφής μία φορά, με ένα δάκτυλο. Μπορείτε να πατήσετε κάποιο πλήκτρο, όπως το OK και το Άκυρο, ή κάποιο στοιχείο σε μενού, για να το επιλέξετε.

#### Για διπλό κλικ (διπλό πάτημα)

Πατήστε την οθόνη αφής δύο φορές γρήγορα, με ένα δάκτυλο.

Μπορείτε να ανοίξετε μία εφαρμογή, όπως ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου ή φύλλων υπολογισμού, ή να ανοίξετε ένα αρχείο πατώντας δύο φορές το αντίστοιχο εικονίδιο.

#### Για μεταφορά

Τοποθετήστε ένα δάκτυλο στο σημείο της οθόνης αφής που θέλετε και σύρετε το δάκτυλό σας. Με αυτή την κίνηση, μπορείτε να μετακινήσετε ένα αρχείο ή να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου.

#### Για μεταφορά και απόθεση

Αγγίξτε το εικονίδιο του αρχείου που θέλετε, σύρετέ το προς το εικονίδιο άλλου φακέλου, παραθύρου ή εφαρμογής και, έπειτα, ανασηκώστε το δάκτυλό σας από την οθόνη. Με αυτή την κίνηση, μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε ένα αρχείο.

### Προχωρημένοι χειρισμοί

Μπορείτε να κάνετε μια απλή κίνηση (χειρονομία) με τα δάχτυλά σας πάνω στην οθόνη αφής για να χειριστείτε τον υπολογιστή VAIO.

Η απόκριση στην κίνηση των δακτύλων εξαρτάται από την εφαρμογή.

#### Για δεξί κλικ (άγγιγμα και κράτημα)

Αγγίξτε και κρατήστε το επιθυμητό σημείο της οθόνης αφής για μερικά δευτερόλεπτα και, έπειτα, ανασηκώστε το δάκτυλό σας από την οθόνη. Ανάλογα με το σημείο που θα αγγίξετε, μπορείτε να εμφανίσετε διάφορα μενού.

#### Για κύλιση

Αγγίξτε και σύρετε μια περιοχή παραθύρου με δυνατότητα κύλισης, π.χ. ένα παράθυρο του Internet Explorer. Επίσης, μπορείτε να σύρετε το ρυθμιστικό της κατακόρυφης γραμμής κύλισης του επιλεγμένου παραθύρου για να επιτύχετε κύλιση των περιεχομένων του παραθύρου πάνω-κάτω.

#### Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνας, όπως μία φωτογραφία (ζουμ)

Φέρτε κοντά δύο δάχτυλά σας για οθόνη αφής ζουμ σε μια εικόνα, π.χ. μια φωτογραφία στο Φωτογραφίες. Απομακρύνετε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση ή φέρτε τα κοντά για σμίκρυνση.

#### Για περιστροφή εικόνας, όπως μία φωτογραφία (περιστροφή)

Τοποθετήστε δύο δάκτυλα πάνω στην οθόνη αφής και σύρετέ τα κυκλικά για να περιστρέψετε μία εικόνα, όπως μία φωτογραφία. Ενδεχομένως, οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε να μην επιτρέπουν την περιστροφή των εικόνων.

#### Για επιλογή με σάρωση

Σύρετε το δάκτυλό σας σε μικρή απόσταση προς την κατεύθυνση όπου δεν κυλίεται η οθόνη.

Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο στοιχείο, όπως το πλακίδιο μίας εφαρμογής ή μία εικόνα.

## Δημιουργία διαμερισμάτων

Σε αυτό το θέμα περιγράφεται ο τρόπος δημιουργίας διαμερισμάτων.

#### Σημείωση

- Αν μειώσετε το μέγεθος της μονάδας δίσκου C:, δεν είναι δυνατή η δημιουργία Μέσων αποκατάστασης ή η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναφοράς επειδή δεν επαρκεί ο ελεύθερος χώρος της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης.

1. Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε Σύστημα και Ασφάλεια και επιλέξτε Δημιουργία και διαμόρφωση διαμερισμάτων σκληρού δίσκου στην ενότητα Εργαλεία Διαχείρισης. (Ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου.)

   Αν εμφανιστεί το παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη επιλέξτε Ναι.

2. Κάντε δεξί κλικ στη μονάδας δίσκου C: και επιλέξτε Συρρίκνωση τόμου.
3. Εισάγετε το μέγεθος του διαμερίσματος που θέλετε να δημιουργηθεί στην ενότητα Μέγεθος χώρου σε MB προς συρρίκνωση: και επιλέξτε Συρρίκνωση.
4. Κάντε δεξί κλικ στο Δεν έχει εκχωρηθεί και επιλέξτε Νέος απλός τόμος.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Αν έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή VAIO ως κοινός χρήστης, ίσως σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα όνομα και έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

## Δημιουργία άλλων μονάδων (Τροποποίηση διαμερισμάτων)

Τα διαμερίσματα είναι διαχωρισμένες περιοχές στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης. Ο διαχωρισμός της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης σε περισσότερα από ένα διαμερίσματα μπορεί να έχει διάφορα πλεονεκτήματα, όπως τη διάκριση των αρχείων συστήματος από τα αρχεία δεδομένων σας.

Ο υπολογιστής VAIO έχει μόνο ένα διαμέρισμα (μονάδα C:) ως εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε δεδομένα σε κάποιο άλλο διαμέρισμα, όπως τη μονάδα D: αλλάξτε το μέγεθος του διαμερίσματος και δημιουργήστε ένα νέο διαμέρισμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία διαμερισμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία διαμερισμάτων.

#### Υπόδειξη

- Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να έχουν ορισμένη τη μονάδα D: ως εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση.

## Απενεργοποίηση NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Αλλάξτε τη ρύθμιση NFC στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε Ανενεργό.

#### Υπόδειξη

- Για να χρησιμοποιήσετε το NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα, αλλάξτε τη ρύθμιση Λειτουργία πτήσης σε Ανενεργό και τη ρύθμιση NFC κάτω από το Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

- Όταν η Λειτουργία πτήσης είναι Ανενεργό, ενεργοποιείται η ασύρματη λειτουργία.

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

## Πληροφορίες για την Λειτουργίες με ένα άγγιγμα (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC)

Οι Λειτουργίες με ένα άγγιγμα είναι λειτουργίες της Sony που χρησιμοποιούν τεχνολογία NFC.

Απλά αγγίξτε μεταξύ τους δύο συσκευές που υποστηρίζουν τεχνολογία Λειτουργίες με ένα άγγιγμα για εύκολη επικοινωνία χωρίς περίπλοκες ρυθμίσεις.

## Χρήση της τεχνολογίας NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC)

Συνδέστε εύκολα μια συσκευή που υποστηρίζει την τεχνολογία NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα στον υπολογιστή VAIO απλά με το να αγγίξετε τον υπολογιστή με τη συσκευή.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία.
3. Επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο της οθόνης Ρυθμίσεις.
4. Αλλάξτε τη ρύθμιση Λειτουργία πτήσης σε Ανενεργό και τη ρύθμιση NFC στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.
5. Όταν αγγίζετε τον υπολογιστή VAIO (Μέρη και χειριστήρια στο κάτω μέρος) με μια συσκευή που υποστηρίζει NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα, βεβαιωθείτε ότι τα σημάδια αφής σε κάθε συσκευή κοιτούν το ένα προς το άλλο.

   Τη στιγμή που θα αναγνωριστεί η συσκευή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα.

   Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

#### Υπόδειξη

- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Λειτουργία πτήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

- Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή που υποστηρίζεται από NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας.

## Σημειώσεις για τον NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC)

Προτού χρησιμοποιήσετε το NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για τη σωστή χρήση του.

- Σε ορισμένες χώρες ή περιοχές οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να απαγορεύουν να χρησιμοποιήσετε NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα.

- Αν χρειαστεί να πάψετε επειγόντως να απενεργοποιήσετε το NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO.

## Πληροφορίες για την NFC (μοντέλα που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC)

Η επικοινωνία κοντινού πεδίου (Near Field Communication (NFC)) είναι τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας.

Η απόσταση επικοινωνίας του NFC είναι περίπου 10 cm.

## Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows

Μπορείτε να ανοίξετε το Βοήθεια και υποστήριξη των Windows ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Εφαρμογές ().
3. Πληκτρολογήστε "Βοήθεια και υποστήριξη" στο πλαίσιο αναζήτησης ().
4. Επιλέξτε Βοήθεια και υποστήριξη ().

## Έλεγχος της κατάστασης ισχύος του υπολογιστή VAIO (κατάσταση Αναστολής λειτουργίας/Τερματισμός λειτουργίας)

Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας.

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας ο υπολογιστής θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάστασή του, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε, ενώ εσείς κάνετε ένα διάλειμμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

#### Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO για λίγο

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για τερματισμό του υπολογιστή VAIO για να αποφύγετε την απώλεια μη αποθηκευμένων δεδομένων.

1. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Απενεργοποιήστε όσες περιφερειακές συσκευές είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή VAIO.
3. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
4. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Τερματισμός.

   Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, ο υπολογιστής VAIO απενεργοποιείται αυτόματα. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, η πράσινη ενδεικτική λυχνία λειτουργίας σβήνει.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι σβησμένη πριν κλείσετε το καπάκι της οθόνης LCD.

#### Σημείωση

- Τυχόν εσφαλμένος τερματισμός λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων ή δυσλειτουργία του υπολογιστή VAIO.

- Για να αποσυνδέσετε πλήρως τον υπολογιστή VAIO από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

#### Υπόδειξη

- Αν επιλέξετε Τερματισμός ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Shift στο βήμα 4, μπορείτε να βάλετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση ελάχιστης κατανάλωσης ισχύος (κατάσταση ACPI S5). Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία γρήγορης εκκίνησης απενεργοποιείται προσωρινά στην επόμενη εκκίνηση.

## Επανεκκίνηση του υπολογιστή VAIO

Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων ή την εγκατάσταση κάποιας εφαρμογής στον υπολογιστή VAIO, μπορεί να σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

1. Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας και κλείστε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές.
2. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
3. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Επανεκκίνηση.
   Ο υπολογιστής VAIO πραγματοποιεί επανεκκίνηση.

## Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας

Σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή VAIO και να διατηρήσετε την κατάσταση του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που επεξεργάζεστε.

#### Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. ΕπιλέξτεΕνέργεια και Αναστολή λειτουργίας.

   Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, θα σβήσει κατά τη μετάβαση του υπολογιστή σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

#### Για να επιστρέψετε στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας

1. Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια).

#### Σημείωση

- Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής VAIO θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Με αυτήν την ενέργεια διαγράφονται όλα τα μη αποθηκευμένα δεδομένα.

- Από προεπιλογή, όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αδρανοποίησης. Ωστόσο, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, ο υπολογιστής ενδεχομένως να μην εισέλθει σε κατάσταση Αδρανοποίησης.

  Αν συμβεί αυτό και εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας, ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί, προκαλώντας απώλεια των μη αποθηκευμένων δεδομένων.

  Όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία, αποθηκεύετε συχνά τα δεδομένα σας.

- Πριν μετακινήσετε τον υπολογιστή VAIO, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι απενεργοποιημένος, προκειμένου να αποφύγετε προσκρούσεις ή κραδασμούς της μονάδας του σκληρού δίσκου ενώ αυτή λειτουργεί. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς σβησμένη.

#### Υπόδειξη

- Από προεπιλογή, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αδράνειας, όταν λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα.

- Μπορείτε επίσης να θέσετε τον υπολογιστή VAIO σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας με τους παρακάτω χειρισμούς.

  - Πατήστε το κουμπί(Ενέργεια) (με την προεπιλεγμένη ρύθμιση).

  - Κλείστε το καπάκι της οθόνης LCD. Ο υπολογιστής θα εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

- Μπορείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή VAIO από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας, ανοίγοντας το καπάκι της οθόνης LCD. (Για τα μοντέλα SVF14N/SVF15N, ακόμη κι αν ανοίξετε την οθόνη LCD, ο υπολογιστής δεν επιστρέφει στην κατάσταση Κανονικής λειτουργίας 24 ώρες μετά τη μετάβασή του σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.)

  Για να αλλάξετε την ενέργεια που εκτελείται κατά το άνοιγμα του καπακιού της οθόνης LCD, εκκινήστε το VAIO Control Center και αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην ενότητα Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows

Μπορείτε να ανοίξετε το Βοήθεια και υποστήριξη των Windows ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)
2. Επιλέξτε Εφαρμογές ().
3. Πληκτρολογήστε "Βοήθεια και υποστήριξη" στο πλαίσιο αναζήτησης ().
4. Επιλέξτε Βοήθεια και υποστήριξη ().

## Πώς να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα (Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα)

Χρήση της παρεχόμενη γραφίδα (Ψηφιακή γραφίδα) βοηθά στην εύχρηστη λειτουργία του υπολογιστή VAIO, αφού μπορείτε να αγγίξετε απαλά την οθόνη ή να ανιχνεύσετε κάτι στην οθόνη.

#### Για να μετακινήσετε τον δείκτη πάνω στην οθόνη

Κρατήστε τη γραφίδα κοντά στην οθόνη χωρίς να ακουμπάτε την οθόνη. Ένας μικρός δείκτης θα εμφανιστεί στην οθόνη. Μετακινήστε τη γραφίδα στη θέση που θέλετε.

#### Για κλικ (πάτημα)

Πατήστε το επιθυμητό σημείο πάνω στην οθόνη με τη γραφίδα.

Χρησιμοποιήστε αυτή την ενέργεια για ενεργοποίηση μιας επιλογής, όπως OK ή Άκυρο, για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού ή άλλες ενέργειες, όπως θα κάνατε κανονικά με το αριστερό κουμπί του ποντικιού.

#### Για διπλό κλικ (διπλό πάτημα)

Πατήστε το επιθυμητό σημείο πάνω στην οθόνη με τη γραφίδα δύο φορές τη μία αμέσως μετά την άλλη.

Μπορείτε να εκκινήσετε μια εφαρμογή ή να ανοίξετε ένα αρχείο με διπλό πάτημα στο εικονίδιό του.

#### Για δεξί κλικ (πάτημα και κράτημα)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κάτω κουμπί της γραφίας και ύστερα πατήστε στο επιθυμητό σημείο στην οθόνη μία φορά. Ανάλογα με το σημείο στο οποίο πατήσατε στην οθόνη, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα πτυσσόμενου μενού.

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε την ίδια ενέργεια κρατώντας τη γραφίδα στο επιθυμητό σημείο για λίγα δευτερόλεπτα.

#### Για να σύρετε (μετακινήσετε ένα στοιχείο)

Τοποθετήστε απαλά τη γραφίδα πάνω στο στοιχείο που θέλετε να μετακινήσετε και ύστερα σύρετέ το στην οθόνη για να το μετακινήσετε.

#### Για να σβήσετε κείμενο

Ανάλογα με την εφαρμογή, μπορείτε να σβήσετε κείμενο.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πάνω κουμπί της γραφίδας, τοποθετήστε απαλά τη γραφίδα πάνω στο πρώτο στοιχείο του κειμένου που θέλετε να σβήσετε και ύστερα περάστε τη γραφίδα πάνω από το κείμενο για να εντοπίσετε το τελευταίο στοιχείο του κειμένου που θέλετε να σβήσετε. Πατήστε Delete ή Backspace για σβήσιμο του κειμένου.

#### Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη γραφίδα.

- Το Πίσω καπάκι περιέχει έναν μαγνήτη. Μη φέρνετε αντικείμενα που επηρεάζονται εύκολα από μαγνητικές παρεμβολές (όπως π.χ. μια πιστωτική κάρτα) πλησίον της γραφίδας. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια καταγεγραμμένων δεδομένων.

- Αν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την ψηφιακή πυξίδα, φροντίστε έτσι ώστε η γραφίδα να είναι μακριά από τον υπολογιστή VAIO έτσι ώστε να μην επηρεάσει ο ενσωματωμένος μαγνήτης που βρίσκεται στο Πίσω καπάκι το μαγνητόμετρο του υπολογιστή.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα με το χέρι σας ακουμπισμένο πάνω στην οθόνη. Αν μετακινήσετε τη γραφίδα προς την οθόνη αφής, δεν θα μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη αφής με τα δάχτυλα.

- Ανάλογα με την οθόνη, ίσως να μην είναι δυνατή η χρήση της γραφίδας για κύλιση της οθόνης.

- Η συγκεκριμένη γραφίδα δεν διαθέτει διακόπτη παροχής ισχύος. Για να λειτουργήσει η γραφίδα, τοποθετήστε την απαραίτητη μπαταρία.

- Αν η γραφίδα δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την μπαταρία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση της μπαταρίας της γραφίδας (Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα).

- Για αποφυγή κατάποσης, διατηρείτε τα μικρά εξαρτήματα (όπως π.χ. τη μύτη, Πίσω καπάκι, άγκιστρο γραφίδας και μπαταρία) μακριά από τα παιδιά.

#### Υπόδειξη

- Ορισμένες εφαρμογές ανιχνεύουν την πίεση της γραφίδας και αλλάζουν το πάχος της γραμμής ανάλογα.

- Για εκκίνηση μιας εφαρμογής, ωθήστε το κουμπί της πένας κοντά στην οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποκοπή εικόνας που παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή (VAIO Clip) και Εκκίνηση της εφαρμογής λήψης σημειώσεων (VAIO Paper) για περισσότερες πληροφορίες.

## Αντικατάσταση της μπαταρίας της γραφίδας (Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα)

Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν η γραφίδα (Ψηφιακή γραφίδα) αρχίσει να μη λειτουργεί σωστά.

Βάσει χρήσης για περίπου 4 ώρες την ημέρα, προβλέπεται αντικατάσταση της μπαταρίας κάθε 18 μήνες. Χρησιμοποιήστε αλκαλική μπαταρία LR61 (LR8D425).

1. Αφαιρέστε το Πίσω καπάκι από τη γραφίδα και στη συνέχεια αφαιρέστε την μπαταρία.

2. Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στη γραφίδα με τον πόλο + προς την πλευρά της μύτης.

3. Επανατοποθετήστε το Πίσω καπάκι.

#### Σημείωση

- Μην αφαιρείτε το Πίσω καπάκι παρά μόνο για την αντικατάσταση της μπαταρίας.

- Αν δεν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε τη γραφίδα για κάποιο διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.

- Η γραφίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί με επαναφορτίσιμη μπαταρία από αυτές που διατίθενται στο εμπόριο. Με τη χρήση επαναφορτίσιμης μπαταρίας μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών της μπαταρίας και δυσλειτουργία.

- Όταν ελαττωθεί η ισχύς της μπαταρίας, αντικαταστήστε την έγκαιρα με μια καινούρια. Αν κρατήσετε μια μπαταρία μειωμένης ισχύος μέσα στη γραφίδα, μπορεί να προκληθεί διαρροή υγρών της μπαταρίας.

- Μην επιχειρήσετε να επαναφορτίσετε μια μπαταρία.

- Ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο για θέματα ασφάλειας.

## Εκκίνηση της εφαρμογής λήψης σημειώσεων (VAIO Paper)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το VAIO Paper αντί για πραγματικά σημειωματάρια. Με το VAIO Paper, μπορείτε να παίρνετε σημειώσεις εύκολα στον υπολογιστή VAIO και να τις μοιράζεστε με άλλους.

1. Εκκινήστε το VAIO Paper. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Paper.)

#### Υπόδειξη

- Εναλλακτικά, τοποθετήστε την παρεχόμενη γραφίδα (Ψηφιακή γραφίδα) κοντά στην οθόνη LCD και πιέστε το πάνω κουμπί της γραφίδας για απευθείας άνοιγμα της οθόνης λήψης σημειώσεων του VAIO Paper. Μπορείτε να παίρνετε σημειώσεις εύκολα και βολικά, έτσι ώστε να μη χάνετε καμία ευκαιρία. (Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα)

## Αποκοπή εικόνας που παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή (VAIO Clip)

Το VAIO Clip σας διευκολύνει στην αποκοπή μιας εικόνας που παρουσιάζεται στην οθόνη του υπολογιστή.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την αποκομμένη εικόνα και να τη χρησιμοποιήσετε σε έγγραφο που επεξεργάζεστε με μια άλλη εφαρμογή όπως το VAIO Paper.

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Fn και συγχρόνως πατήστε το πλήκτρο 1.

#### Υπόδειξη

- Εναλλακτικά, τοποθετήστε την παρεχόμενη γραφίδα (Ψηφιακή γραφίδα) κοντά στην οθόνη LCD και πιέστε το κάτω κουμπί της γραφίδας για εκκίνηση του VAIO Clip. (Μοντέλα που διαθέτουν Ψηφιακή γραφίδα)

- Όταν εκκινείτε το VAIO Clip από τη λίστα εφαρμογών ή το πλακίδιο της οθόνης Έναρξη, εμφανίζεται η λίστα με τις αποκομμένες εικόνες. Μπορείτε να επιλέξτε την εικόνα που προτιμάτε από τη λίστα και να την επεξεργαστείτε. Για να εκκινήσετε το VAIO Clip από τη λίστα εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Πληροφορίες για την αυτό το εγχειρίδιο

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του υπολογιστή VAIO(R).

### Πληροφορίες για τη διαμόρφωση του υπολογιστή VAIO

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας VAIO, επισκεφθείτε τον ιστότοπο ηλεκτρονικής υποστήριξης της Sony. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης.

Ορισμένες δυνατότητες, επιλογές και παρεχόμενα στοιχεία μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή σας VAIO.

#### Δυνατότητες

Οι διαθέσιμες δυνατότητες διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο ή με τις επιλογές που έχετε ορίσει. Ανάλογα με το μοντέλο σας, δεν διατίθενται όλες οι δυνατότητες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.

#### Εικόνες

Οι εικόνες, οι φωτογραφίες ή τα στιγμιότυπα οθόνης στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς, ανάλογα με το μοντέλο ή τις επιλογές που έχετε ορίσει.

#### Εφαρμογές

Ανάλογα με το μοντέλο ή τις επιλογές που έχετε ορίσει, ενδέχεται να διαφέρουν οι προεγκατεστημένες εφαρμογές. Οι εφαρμογές που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να μην είναι προεγκατεστημένες στον δικό σας υπολογιστή VAIO.

### Παρεχόμενα εγχειρίδια

Μαζί με τον υπολογιστή σας VAIO παρέχονται τα εγχειρίδια που ακολουθούν.

#### Τεκμηρίωση στην οθόνη

- Εγχειρίδιο χρήσης - Συνοπτική έκδοση (Καλώς ήρθατε)

  Ένα προεγκατεστημένο εγχειρίδιο με περιορισμένες πληροφορίες για τον υπολογιστή σας VAIO, το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη και στη σύνδεση στο Internet. Το Εγχειρίδιο χρήσης - Συνοπτική έκδοση αντικαθίσταται με μια πλήρη έκδοση του Εγχειρίδιο χρήσης (το παρόν εγχειρίδιο), μετά από ενημέρωση.

- Εγχειρίδιο χρήσης (το παρόν εγχειρίδιο)

  Γενικές πληροφορίες και οδηγίες λειτουργίας για τον υπολογιστή σας VAIO, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για την υποστήριξη και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

  Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ελέγξετε από το παράθυρο περιήγησης στα αριστερά, και στη συνέχεια τη λέξη-κλειδί από το δεξί τμήμα του παραθύρου. Θα εμφανιστεί μια λίστα θεμάτων που σχετίζονται με αυτή τη λέξη κλειδί. Αν δεν μπορείτε να βρείτε το θέμα που αναζητάτε, επιλέξτε Λίστα θεμάτων για εμφάνιση όλων των θεμάτων σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης ή εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης στην κορυφή κάθε σελίδας.

#### Έντυπη τεκμηρίωση

- Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

  Μια επισκόπηση των πρώτων βημάτων όσον αφορά τη χρήση του υπολογιστή VAIO.

- Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

  Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης και δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή σας VAIO, καθώς και πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

- Κανονισμοί Ασφάλειας και Πληροφορίες υποστήριξης

  Διαβάστε προσεκτικά αυτή την ενότητα προτού ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ασύρματης επικοινωνίας, όπως το Ασύρματου LAN και την τεχνολογία BLUETOOTH.

#### Άλλα στοιχεία αναφοράς

- Βοήθεια και υποστήριξη των Windows

  Πηγή πρακτικών συμβουλών, προγραμμάτων εκμάθησης και επιδείξεων που θα σας βοηθήσουν να μάθετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO.

  Για να ανοίξετε το στοιχείο Βοήθεια και υποστήριξη των Windows, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows.

- Αρχεία βοήθειας εφαρμογών

  Τα αρχεία βοήθειας των εφαρμογών μπορεί να περιλαμβάνονται στις προεγκατεστημένες εφαρμογές του υπολογιστή VAIO. Ενδεχομένως, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία βοήθειας από το μενού βοήθειας.

### Δήλωση

- Copyright 2013 Sony Corporation. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

- Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάφραση ή η μετατροπή σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ολόκληρου ή μέρους του παρόντος εγχειριδίου, καθώς και του λογισμικού που περιγράφεται σε αυτό, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση.

- Η εταιρεία Sony Corporation ουδεμία εγγύηση παρέχει όσον αφορά το παρόν εγχειρίδιο, το λογισμικό ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που περιέχεται σε αυτό και διά του παρόντος αποποιείται ρητώς κάθε έμμεση εγγύηση ή ευθύνη σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό σε ό, τι αφορά στο παρόν εγχειρίδιο, το λογισμικό ή άλλες σχετικές πληροφορίες. Η εταιρεία Sony Corporation ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε θετική, αποθετική ή ειδική ζημία, είτε λόγω αδικοπραξίας είτε βάσει σύμβασης, η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με το παρόν εγχειρίδιο, το λογισμικό ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ή από τη χρήση του παρόντος.

- Στο παρόν εγχειρίδιο, δεν εμφανίζονται τα σύμβολα (TM) ή (R).

- Η εταιρεία Sony Corporation διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το παρόν εγχειρίδιο ή τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

- Το λογισμικό που περιγράφεται στο παρόν διέπεται από τους όρους ξεχωριστής συμφωνίας άδειας χρήσης.

- Η Sony Corporation ουδεμία ευθύνη φέρει και δεν θα σας αποζημιώσει για οποιαδήποτε χαμένη εγγραφή που πραγματοποιήθηκε στον υπολογιστή σας VAIO, σε εξωτερικό μέσο εγγραφής ή σε συσκευές εγγραφής ή για άλλες σχετικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένων και των εγγραφών που δεν πραγματοποιήθηκαν για λόγους όπως η βλάβη του υπολογιστή, ή όταν το περιεχόμενο της εγγραφής χαθεί ή καταστραφεί ως αποτέλεσμα βλάβης του υπολογιστή ή επισκευής στην οποία υποβλήθηκε. Η Sony Corporation δεν θα επαναφέρει, δεν θα ανακτήσει ούτε θα αναπαραγάγει περιεχόμενα που έχουν εγγραφεί στον υπολογιστή, σε μέσα εξωτερικής εγγραφής ή σε συσκευές εγγραφής κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

- Οι δυνατότητες και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

## Έλεγχος παρεχόμενων στοιχείων

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε όλα τα τεμάχια που περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ψηφιακή γραφίδα

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

Ασύρματος δρομολογητής

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

Προσαρμογέας VGA

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

#### Υπόδειξη

- Δεν περιλαμβάνονται Μέσων αποκατάστασης, αφού μπορείτε να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στη μονάδα σκληρού δίσκου ή SSD. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση από την περιοχή αποκατάστασης.

## Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO

Φροντίστε να ενημερώνετε τον υπολογιστή VAIO εγκαθιστώντας τις παρακάτω εφαρμογές προκειμένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του υπολογιστή.

#### Σημείωση

- Για να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ενημέρωσης, ο υπολογιστής VAIO πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet.

#### Windows Update

Το Windows Update σάς επιτρέπει να καταστήσετε τον υπολογιστή VAIO πιο σταθερό.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και πληκτρολογήστε "Windows Update" στο πλαίσιο αναζήτησης.

3. Επιλέξτε Windows Update από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

#### VAIO Update

Το VAIO Update σάς ειδοποιεί αυτόματα για νέες διαθέσιμες ενημερώσεις στο Internet και πραγματοποιεί λήψη και εγκατάστασή τους στον υπολογιστή VAIO.

1. Εκκινήστε το VAIO Update και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Update.)

#### Για να ενημερώσετε εφαρμογές Windows Store apps

Φροντίζετε να ενημερώνετε την εφαρμογή Windows Store. Αν απαιτείται μία ενημέρωση, θα εμφανιστεί ένας αριθμός στο πλακίδιο Store της οθόνης Έναρξη.

1. Επιλέξτε το πλακίδιο Store για να το ανοίξετε.

2. Επιλέξτε Ενημερώσεις στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης.

   Ο αριθμός στην παρένθεση είναι ο αριθμός των προγραμμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

3. Επισημάνετε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση.

   Για να ενημερώσετε τις εφαρμογές αργότερα, αφαιρέστε το σημάδι ελέγχου.

## Διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας

Σε αυτό το θέμα περιγράφονται τα σημεία όπου πρέπει και δεν πρέπει να τοποθετείτε τον υπολογιστή σας VAIO και παρέχονται εργονομικές οδηγίες.

### Πού πρέπει να τοποθετείτε τον υπολογιστή VAIO

Κατά την τοποθέτηση του υπολογιστή σας VAIO, βεβαιωθείτε ότι:

- Έχετε εύκολη πρόσβαση σε μια παροχή ρεύματος και στις απαραίτητες θύρες.

- Υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τον υπολογιστή.

- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε μια επίπεδη επιφάνεια με αρκετό πλάτος και μπορείτε να βλέπετε την οθόνη του υπολογιστή ενώ τον χειρίζεστε.

- Μπορείτε να τοποθετήσετε τον υπολογιστή μπροστά σας ενώ κάθεστε με ίσια την πλάτη σας και έχετε τους βραχίονές σας σε παράλληλη θέση με το δάπεδο.

### Πού δεν πρέπει να τοποθετείτε τον υπολογιστή VAIO

Αν τοποθετήσετε τον υπολογιστή σας VAIO σε ακατάλληλη τοποθεσία, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη ή δυσλειτουργία. Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε μέρος όπου είναι εκτεθειμένος σε:

- Απευθείας ηλιακή ακτινοβολία

- Μαγνητικά αντικείμενα ή πηγές μαγνητισμού

- Πηγές θερμότητας, όπως οικιακό εξοπλισμό θέρμανσης

- Υπερβολική σκόνη

- Υψηλά επίπεδα υγρασίας

- Ανεπαρκή εξαερισμό

#### Σημείωση

- Κατά τη λειτουργία του υπολογιστή VAIO, ενδέχεται να αναπτυχθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην περιοχή γύρω από τον αεραγωγό εξαγωγής αέρα. Προσέχετε προτού αγγίξετε την περιοχή.

- Μην τοποθετείτε κοντά στον αεραγωγό εξαγωγής αέρα αντικείμενα που μπορούν να παρεμποδίσουν τον αεραγωγό.

#### Υπόδειξη

- Ο υπολογιστής VAIO χρησιμοποιεί ραδιοσήματα υψηλής συχνότητας και μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απομακρύνετε αρκετά τον υπολογιστή από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.

### Θέματα εργονομίας

Όταν είναι δυνατό, πρέπει να προσπαθείτε να λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουθα θέματα εργονομίας.

#### Έπιπλα και στάση σώματος

Κάθεστε σε καρέκλα που στηρίζει καλά την πλάτη σας. Ρυθμίζετε το ύψος της καρέκλας, έτσι ώστε τα πόδια σας να πατάνε καλά στο δάπεδο. Ένα υποπόδιο μπορεί να σας προσφέρει περισσότερη άνεση.

Κάθεστε σε χαλαρή, όρθια στάση και αποφεύγετε να καμπουριάζετε προς τα εμπρός ή να γέρνετε υπερβολικά προς τα πίσω.

#### Γωνία προβολής της οθόνης του υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα ανάκλισης της οθόνης για να εντοπίσετε τη βέλτιστη θέση. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη του υπολογιστή βρίσκεται στο ύψος των ματιών σας ή ελαφρώς χαμηλότερα όταν κάθεστε μπροστά από τον υπολογιστή σας VAIO. Ρυθμίζετε επίσης τη στάθμη φωτεινότητας της οθόνης.

Μπορείτε να περιορίσετε την καταπόνηση των ματιών και των μυών σας ρυθμίζοντας την κλίση και τη στάθμη φωτεινότητας της οθόνης καταλλήλως.

#### Φωτισμός

Επιλέγετε μια θέση όπου δεν δημιουργούνται λάμψεις και αντανακλάσεις επάνω στην οθόνη του υπολογιστή από παράθυρα και φώτα. Μη χρησιμοποιείτε άμεσο φωτισμό, προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία φωτεινών σημείων επάνω στην οθόνη του υπολογιστή. Ο σωστός φωτισμός αυξάνει την άνεσή σας και την απόδοση της εργασίας.

#### Σημείωση

- Όταν ρυθμίζετε τη γωνία προβολής, μην ασκείτε υπερβολική πίεση στον υπολογιστή VAIO προκειμένου να αποφύγετε τον κίνδυνο μηχανικής ζημιάς.

#### Υπόδειξη

- Τα ίδια θέματα ισχύουν και όταν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική οθόνη.

### Σημειώσεις για το χειρισμό του υπολογιστή VAIO

Για να αποφύγετε δυσλειτουργίες και βλάβες στον υπολογιστή σας VAIO, τηρήστε τα ακόλουθα.

- Τοποθετείτε τον υπολογιστή VAIO απαλά πάνω σε επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε τη μηχανική του καταπόνηση.

- Φροντίζετε να απενεργοποιείτε τον υπολογιστή VAIO πριν τον μετακινήσετε. Η μετακίνηση του υπολογιστή όταν είναι ενεργοποιημένος ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του σκληρού δίσκου. Φροντίζετε να αποσυνδέετε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή, προτού τον μετακινήσετε.

- Μην ρίχνετε κάτω και μην χτυπάτε τον υπολογιστή VAIO. Ακόμα και μια ελαφριά δόνηση ή κραδασμός ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του σκληρού δίσκου.

- Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή VAIO σε ασταθή σημεία.

## Καθαρισμός του υπολογιστή VAIO/της οθόνης LCD

Πριν από τον καθαρισμό του υπολογιστή VAIO, διαβάστε τις παρακάτω προφυλάξεις για τη σωστή διαδικασία καθαρισμού.

#### Κατά τον καθαρισμό του υπολογιστή VAIO

- Αποσυνδέστε τον υπολογιστή VAIO και τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος πριν τον καθαρισμό του υπολογιστή.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να απομακρύνετε τη βρομιά και τη σκόνη από τον υπολογιστή VAIO.

- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό πανί κατά τον καθαρισμό του υπολογιστή VAIO. Αν ο υπολογιστής είναι πολύ βρόμικος, υγράνετε την επιφάνεια του υπολογιστή σας με τα χνώτα σας και σκουπίστε τη βρομιά ή καθαρίστε την με ένα νωπό πανί και, στη συνέχεια, απομακρύνετε την υγρασία που απομένει με ένα στεγνό πανί.

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, ακετόνη, αλκοόλη, διαλυτικό ή καθαριστικά του εμπορίου, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια ή στην επικάλυψη του υπολογιστή VAIO.

- Χρησιμοποιήστε μια συσκευή ψεκασμού αέρα προκειμένου να απομακρύνετε υπολείμματα και σκόνη κάτω από τα πλήκτρα (καλύμματα των πλήκτρων). Μην αφαιρείτε τα καλύμματα των πλήκτρων από το πληκτρολόγιο.

  Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

#### Κατά τον καθαρισμό της οθόνης LCD

- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό, στεγνό πανί κατά τον καθαρισμό του υπολογιστή VAIO. Αν η οθόνη LCD είναι πολύ βρόμικη, υγράνετε την επιφάνεια της οθόνης LCD με τα χνώτα σας και σκουπίστε τη βρομιά ή καθαρίστε την με ένα νωπό πανί και, στη συνέχεια, απομακρύνετε την υγρασία που απομένει με ένα στεγνό πανί.

- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, ακετόνη, αλκοόλη, διαλυτικό ή καθαριστικά του εμπορίου, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στην οθόνη LCD.

## Εμπορικά σήματα

- SONY και το λογότυπο SONY αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.

- Η επωνυμία VAIO, το λογότυπο VAIO και άλλες ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών Sony είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation ή των θυγατρικών της.

- Η ονομασία i.LINK δηλώνει τη διασύνδεση IEEE 1394.

- Οι επωνυμίες Intel, Pentium, Intel SpeedStep, και Atom αποτελούν σήματα κατατεθέντα του ομίλου εταιρειών Intel Corporation.

- Η επωνυμία Windows και το λογότυπο Windows αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

- Οι επωνυμίες Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, το λογότυπο Blu-ray Disc και το λογότυπο Blu-ray 3D είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.

- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών από τη Sony Corporation πραγματοποιείται βάσει άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

- Η ονομασία Power2Go είναι εμπορικό σήμα της CyberLink.Inc.

- Η ονομασία PowerDVD είναι εμπορικό σήμα της CyberLink.Inc.

- Οι ονομασίες NVIDIA και 3D Vision είναι σήματα κατατεθέντα και/ή εμπορικά σήματα της NVIDIA Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

- Η επωνυμία ArcSoft και το λογότυπο ArcSoft αποτελούν σήματα κατατεθέντα της ArcSoft, Inc. Η επωνυμία ArcSoft WebCam Companion αποτελεί εμπορικό σήμα της ArcSoft, Inc.

- Η επωνυμία AMD, το λογότυπο AMD Arrow, το ATI και όλοι οι συνδυασμοί τους, καθώς και τα Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V είναι εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc.

- Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα.

- Το λογότυπο SDHC είναι εμπορικό σήμα.

- Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα.

- Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.

- Το λογότυπο microSDHC είναι εμπορικό σήμα.

- Το λογότυπο microSDXC είναι εμπορικό σήμα.

- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα ExpressCard ανήκουν στην PCMCIA και οποιαδήποτε χρήση αυτών από τη Sony Corporation πραγματοποιείται βάσει άδειας. Τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

- Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

- Η επωνυμία CompactFlash® είναι εμπορικό σήμα της SanDisk Corporation.

- Η ονομασία "PlaceEngine" είναι σήμα κατατεθέν της Koozyt, Inc.

  Η ονομασία "PlaceEngine" αναπτύχθηκε από τη Sony Computer Science Laboratories, Inc. και εκχωρείται με άδεια χρήσης από την Koozyt, Inc.

- Το "AVCHD" είναι εμπορικό σήμα της Panasonic Corporation και της Sony Corporation.

- Κατασκευάστηκε βάσει άδειας από την Dolby Laboratories. Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο με το διπλό D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

- Η επωνυμία ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR αποτελούν σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α.

- Το N Mark είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

- Το Wi-Fi είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance.

Όλες οι υπόλοιπες ονομασίες συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Στο εγχειρίδιο δεν προσδιορίζονται τα σύμβολα ™ ή ®.

Οι δυνατότητες και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ενδεχομένως να μην διατίθενται με το μοντέλο σας όλα τα λογισμικά που αναφέρονται παραπάνω.

## Πληροφορίες για την άδεια χρήσης του λογισμικού

Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό ιδιοκτησίας της Sony με εκχώρηση άδειας χρήσης από τρίτα μέρη. Η χρήση αυτού του λογισμικού υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις των συμφωνιών άδειας χρήσης που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος.

## Πληροφορίες για την πρόγραμμα ENERGY STAR(R)

Οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα προϊόντα με πιστοποίηση ENERGY STAR.

Ως συνεργάτης της ENERGY STAR, η Sony επιβεβαίωσε ότι το παρόν προϊόν πληροί τα πρότυπα ενεργειακής αποδοτικότητας της ENERGY STAR.

Το Διεθνές πρόγραμμα γραφειακού εξοπλισμού ENERGY STAR είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της χρήσης υπολογιστών και εξοπλισμού γραφείου. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διάδοση προϊόντων με λειτουργίες που μειώνουν αποτελεσματικά την κατανάλωση ενέργειας.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ENERGY STAR, επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστότοπους:

- http://www.energystar.gov/ (ΗΠΑ)

- http://www.eu-energystar.org/ (Ευρώπη)

Αυτός ο υπολογιστής σχεδιάστηκε σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ENERGY STAR και παραδόθηκε με τις ακόλουθες ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας, που εφαρμόζονται σε υπολογιστές που λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα:

- Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης LCD απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 15 λεπτά αδράνειας, κατ' ανώτατο όριο.

- Ο υπολογιστής εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας μετά από 30 λεπτά αδράνειας, κατ' ανώτατο όριο.

Πατήστε το πλήκτρο(Ενέργεια) για να επαναφέρετε τον υπολογιστή σας σε κατάσταση Κανονικής λειτουργίας.

## Πληροφορίες ασφαλείας

Για αναλυτικές πληροφορίες ασφαλείας, ανατρέξτε στο παρεχόμενο εγχειρίδιο ασφαλείας.

### Υπολογιστής

- Αν σας πέσει στερεό αντικείμενο ή υγρό πάνω στον υπολογιστή VAIO, τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή, αποσυνδέστε τον από την πρίζα και αφαιρέστε τη μπαταρία, εφόσον είναι αφαιρούμενη. Ενδέχεται να χρειαστεί να ελεγχθεί ο υπολογιστής από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό προτού τον λειτουργήσετε ξανά.

- Χρησιμοποιείτε μόνο ενδεδειγμένο περιφερειακό εξοπλισμό και καλώδια διασύνδεσης.

- Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα όπως τις κάρτες μνήμης και τους προσαρμογείς καρτών μνήμης μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσής τους.

- H θερμοκρασία της επιφάνειας και του κάτω μέρους του υπολογιστή VAIO, του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος και της μπαταρίας ενδέχεται να αυξηθεί εξαιτίας του φορτίου της μονάδας CPU ή του ηλεκτρικού ρεύματος που δημιουργείται κατά τη φόρτιση της μπαταρίας. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. Η ποσότητα της παραγόμενης θερμότητας εξαρτάται από τις εξωτερικές συσκευές ή τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.

- Αν η θερμοκρασία του υπολογιστή VAIO ή του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος αυξηθεί υπερβολικά, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή, αποσυνδέστε τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, αφαιρέστε την μπαταρία εφόσον είναι αφαιρούμενη και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony.

### Παροχή ρεύματος

- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

- Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τραβήξτε το πιάνοντάς το από το βύσμα. Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο.

- Μη χρησιμοποιείτε κομμένα ή φθαρμένα καλώδια σύνδεσης.

- Αποσυνδέστε τον υπολογιστή VAIO από την πρίζα αν δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

### Ακουστικά

- Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν οδηγείτε, κάνετε ποδήλατο ή χειρίζεστε αυτοκινούμενο όχημα. Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και σε μερικές περιοχές η χρήση τους είναι παράνομη. Επίσης, ενδέχεται να είναι επικίνδυνο να ακούτε δυνατά μουσική ενώ περπατάτε, ειδικά στις διαβάσεις πεζών.

- Αποφεύγετε τη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου. Οι ειδικοί για τα θέματα ακοής συνιστούν να μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για μεγάλα χρονικά διαστήματα και με αυξημένη ένταση του ήχου. Αν παρουσιαστεί ένα κουδούνισμα στα αυτιά σας, μειώστε την ένταση του ήχου ή διακόψτε τη χρήση τους.

## Χειρισμός της ενσωματωμένης συσκευής αποθήκευσης

Η ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης (μονάδα σκληρού δίσκου ή μονάδα σταθερής κατάστασης) διαθέτει υψηλή πυκνότητα αποθήκευσης, χαρακτηριστικό που ευνοεί τη γρήγορη ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων. Ωστόσο, μπορεί εύκολα να υποστεί βλάβη εάν χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο.

Εάν η ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης έχει υποστεί βλάβη, τα δεδομένα δεν μπορούν να ανακτηθούν. Για να αποτρέψετε την ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων, πρέπει να χειρίζεστε τον υπολογιστή VAIO με προσοχή.

### Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης

- Μην υποβάλετε τον υπολογιστή VAIO σε απότομες μετακινήσεις.

- Διατηρείτε τον υπολογιστή VAIO μακριά από μαγνήτες.

- Μην τοποθετείτε τον υπολογιστή VAIO σε μέρη όπου υπάρχουν μηχανικές δονήσεις ή σε μη σταθερά σημεία.

- Μην αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος και μην επανεκκινείτε τον υπολογιστή VAIO κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης.

- Μη χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή VAIO σε μέρη όπου σημειώνονται ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας.

- Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης από τον υπολογιστή VAIO.

## Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO

Φροντίστε να ενημερώνετε τον υπολογιστή VAIO εγκαθιστώντας τις παρακάτω εφαρμογές προκειμένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του υπολογιστή.

#### Σημείωση

- Για να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ενημέρωσης, ο υπολογιστής VAIO πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet.

#### Windows Update

Το Windows Update σάς επιτρέπει να καταστήσετε τον υπολογιστή VAIO πιο σταθερό.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και πληκτρολογήστε "Windows Update" στο πλαίσιο αναζήτησης.

3. Επιλέξτε Windows Update από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

#### VAIO Update

Το VAIO Update σάς ειδοποιεί αυτόματα για νέες διαθέσιμες ενημερώσεις στο Internet και πραγματοποιεί λήψη και εγκατάστασή τους στον υπολογιστή VAIO.

1. Εκκινήστε το VAIO Update και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Update.)

#### Για να ενημερώσετε εφαρμογές Windows Store apps

Φροντίζετε να ενημερώνετε την εφαρμογή Windows Store. Αν απαιτείται μία ενημέρωση, θα εμφανιστεί ένας αριθμός στο πλακίδιο Store της οθόνης Έναρξη.

1. Επιλέξτε το πλακίδιο Store για να το ανοίξετε.

2. Επιλέξτε Ενημερώσεις στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης.

   Ο αριθμός στην παρένθεση είναι ο αριθμός των προγραμμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

3. Επισημάνετε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση.

   Για να ενημερώσετε τις εφαρμογές αργότερα, αφαιρέστε το σημάδι ελέγχου.

## Πληροφορίες για την ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης

Ο ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO, καθώς και μια επιλογή συχνών ερωτήσεων.

### Sony Ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης

http://www.sony.eu/support/

#### Υπόδειξη

- Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε κάποια τεχνική ερώτηση για τον υπολογιστή VAIO, εκκινήστε πρώτα το VAIO Care, το οποίο σας προσφέρει διάφορες επιλογές για την επίλυση του προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care).

- Όταν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη VAIO, μπορεί να σας ζητηθεί ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου του υπολογιστή VAIO. Ο σειριακός αριθμός είναι ένας 15 ψήφιος αριθμός που μπορείτε να τον εντοπίσετε:

  - στο παράθυρο VAIO Care,

  - στο κάτω μέρος, στο πίσω πλαίσιο του υπολογιστή, στο εσωτερικό του πίσω πλαισίου ή της θήκης της μπαταρίας,

  - στην αρχική συσκευασία VAIO.

  Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή VAIO.

### Άλλες ιστότοπους

Μπορείτε επίσης να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στις ακόλουθες διευθύνσεις στο ιστότοπου.

#### Sony προϊόντα

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης για το λειτουργικό σύστημα

Για υποστήριξη σχετικά με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης πελατών της Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Ο ιστότοπος VAIO

Πληροφορίες για τα προϊόντα VAIO, ηλεκτρονικό κατάστημα, φόρουμ και συζητήσεις.

http://www.sony.eu/

Επιλέξτε τη χώρα σας και έπειτα επιλέξτε VAIO από τα προϊόντα.

#### Το φόρουμ του VAIO

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες του VAIO στην κοινότητα VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Ηλεκτρονικό κατάστημα της Sony

https://shop.sony-europe.com/

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο για την ηλεκτρονική καταχώριση του υπολογιστή στο VAIO Care. Για να εκκινήσετε το VAIO Care, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Επίλυση κοινών προβλημάτων του υπολογιστή VAIO

Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη λειτουργία του υπολογιστή VAIO, δοκιμάστε αυτές τις προτεινόμενες ενέργειες προτού επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony ή απευθείας με τον αντιπρόσωπο Sony της περιοχής σας.

1. Ανατρέξτε σε άλλες ενότητες του παρόντος ηλεκτρονικού εγχειριδίου.
2. Εκκινήστε το VAIO Care (Desktop) και εκτελέστε τους απαραίτητους χειρισμούς. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Care (Desktop).)
3. Επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης VAIO στο ιστότοπου και εντοπίστε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

## Πληροφορίες για την ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης

Ο ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO, καθώς και μια επιλογή συχνών ερωτήσεων.

### Sony Ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης

http://www.sony.eu/support/

#### Υπόδειξη

- Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε κάποια τεχνική ερώτηση για τον υπολογιστή VAIO, εκκινήστε πρώτα το VAIO Care, το οποίο σας προσφέρει διάφορες επιλογές για την επίλυση του προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care).

- Όταν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη VAIO, μπορεί να σας ζητηθεί ο σειριακός αριθμός και ο αριθμός μοντέλου του υπολογιστή VAIO. Ο σειριακός αριθμός είναι ένας 15 ψήφιος αριθμός που μπορείτε να τον εντοπίσετε:

  - στο παράθυρο VAIO Care,

  - στο κάτω μέρος, στο πίσω πλαίσιο του υπολογιστή, στο εσωτερικό του πίσω πλαισίου ή της θήκης της μπαταρίας,

  - στην αρχική συσκευασία VAIO.

  Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή VAIO.

### Άλλες ιστότοπους

Μπορείτε επίσης να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στις ακόλουθες διευθύνσεις στο ιστότοπου.

#### Sony προϊόντα

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης για το λειτουργικό σύστημα

Για υποστήριξη σχετικά με το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης πελατών της Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Ο ιστότοπος VAIO

Πληροφορίες για τα προϊόντα VAIO, ηλεκτρονικό κατάστημα, φόρουμ και συζητήσεις.

http://www.sony.eu/

Επιλέξτε τη χώρα σας και έπειτα επιλέξτε VAIO από τα προϊόντα.

#### Το φόρουμ του VAIO

Επικοινωνήστε με άλλους χρήστες του VAIO στην κοινότητα VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Ηλεκτρονικό κατάστημα της Sony

https://shop.sony-europe.com/

#### Υπόδειξη

- Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο για την ηλεκτρονική καταχώριση του υπολογιστή στο VAIO Care. Για να εκκινήσετε το VAIO Care, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Έλεγχος παρεχόμενων στοιχείων

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε όλα τα τεμάχια που περιέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ψηφιακή γραφίδα

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

Ασύρματος δρομολογητής

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

Προσαρμογέας VGA

(Δεν παρέχεται με όλα τα μοντέλα. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τις προδιαγραφές του υπολογιστή σας.)

#### Υπόδειξη

- Δεν περιλαμβάνονται Μέσων αποκατάστασης, αφού μπορείτε να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στη μονάδα σκληρού δίσκου ή SSD. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση από την περιοχή αποκατάστασης.

## Ενημέρωση του υπολογιστή VAIO

Φροντίστε να ενημερώνετε τον υπολογιστή VAIO εγκαθιστώντας τις παρακάτω εφαρμογές προκειμένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα του υπολογιστή.

#### Σημείωση

- Για να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις ενημέρωσης, ο υπολογιστής VAIO πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet.

#### Windows Update

Το Windows Update σάς επιτρέπει να καταστήσετε τον υπολογιστή VAIO πιο σταθερό.

1. Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΑναζήτηση. (Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.)

2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και πληκτρολογήστε "Windows Update" στο πλαίσιο αναζήτησης.

3. Επιλέξτε Windows Update από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

#### VAIO Update

Το VAIO Update σάς ειδοποιεί αυτόματα για νέες διαθέσιμες ενημερώσεις στο Internet και πραγματοποιεί λήψη και εγκατάστασή τους στον υπολογιστή VAIO.

1. Εκκινήστε το VAIO Update και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία για να εκκινήσετε το VAIO Update.)

#### Για να ενημερώσετε εφαρμογές Windows Store apps

Φροντίζετε να ενημερώνετε την εφαρμογή Windows Store. Αν απαιτείται μία ενημέρωση, θα εμφανιστεί ένας αριθμός στο πλακίδιο Store της οθόνης Έναρξη.

1. Επιλέξτε το πλακίδιο Store για να το ανοίξετε.

2. Επιλέξτε Ενημερώσεις στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης.

   Ο αριθμός στην παρένθεση είναι ο αριθμός των προγραμμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

3. Επισημάνετε τις εφαρμογές που επιθυμείτε να ενημερώσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εγκατάσταση.

   Για να ενημερώσετε τις εφαρμογές αργότερα, αφαιρέστε το σημάδι ελέγχου.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν ενεργοποιείται ο υπολογιστής VAIO (η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει με πράσινο χρώμα);

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σταθερά συνδεδεμένα στις συσκευές. Ελέγξτε, π.χ. τη σύνδεση του υπολογιστή VAIO με τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος με το καλώδιο τροφοδοσίας και του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με παροχή ρεύματος.

- Αν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή VAIO σε πολύπριζο με διακόπτη, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε θέση ενεργοποίησης και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του πολύπριζου είναι καλά συνδεδεμένο σε μια πρίζα.

- Αν δεν απενεργοποιείτε τον υπολογιστή VAIO μέσω της κανονικής διαδικασίας, ενδέχεται να έχει ανασταλεί η λειτουργία του ελεγκτή παροχής ενέργειας λόγω σφάλματος προγράμματος.

  Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και τις περιφερειακές συσκευές, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας και τη συσκευή USB, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης της μπαταρίας για τρία έως πέντε δευτερόλεπτα με ένα λεπτό ίσιο αντικείμενο (όπως π.χ. συνδετήρα χαρτιού).

  Περιμένετε περίπου πέντε λεπτά και στη συνέχεια ξανασυνδέστε όλα τα καλώδια και τις συσκευές και ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO για πρώτη φορά, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σε μια παροχή ρεύματος μέσω του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της Sony.

  Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της Sony, που παρέχεται από τη Sony για τον υπολογιστή VAIO που διαθέτετε.

- Η ισχύς της μπαταρίας ενδέχεται να έχει εξαντληθεί.

- Έχετε υπόψη ότι, αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί.

- Αν μεταφέρετε τον υπολογιστή VAIO απευθείας από μια ψυχρή σε μια θερμή τοποθεσία ή αν τον χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία με υψηλά επίπεδα υγρασίας, ενδέχεται να συγκεντρωθεί υγρασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

  Σε αυτήν την περίπτωση, περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα προτού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.

  Μη χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σε τοποθεσίες με υψηλά επίπεδα υγρασίας (σχετική υγρασία υψηλότερη του 80%), καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

## Γιατί απενεργοποιείται αυτόματα ο υπολογιστής VAIO;

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας εξαντλείται, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αδρανοποίησης και κάποια στιγμή απενεργοποιείται.

  Συνδέστε τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος στον υπολογιστή ή φορτίστε την μπαταρία.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να απενεργοποιήσω τον υπολογιστή VAIO;

- Ακολουθήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω διαδικασίες για να κλείσετε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO.

  - Σύρετε την εφαρμογή από το κέντρο του πάνω μέρους της οθόνης προς το κέντρο του κάτω μέρους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κλείσιμο εφαρμογών.

  - Πατήστε τα πλήκτρα Alt+F4.

    Αν υπάρχουν δεδομένα που δεν έχουν αποθηκευθεί, αποθηκεύστε τα όταν εμφανιστεί το παράθυρο επιβεβαίωσης.

- Αν έχετε εγκαταστήσει μία νέα εφαρμογή στον υπολογιστή VAIO, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή λειτουργεί σωστά, ότι τα δεδομένα είναι φυσιολογικά και ότι τη χειρίζεστε σωστά.

- Επικοινωνήστε με τον εκδότη της εφαρμογής ή με τον καθορισμένο πάροχο για τεχνική υποστήριξη.

- Αν έχετε συνδέσει περιφερειακές συσκευές, όπως έναν εκτυπωτή ή μια συσκευή USB, στον υπολογιστή VAIO ή αν έχετε συνδέσει τον υπολογιστή στο δίκτυο, αποσυνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές ή τη δικτυακή σύνδεση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

  Όσο ο υπολογιστής επικοινωνεί με μια περιφερειακή συσκευή ή το δίκτυο, τα Windows δεν σας επιτρέπουν να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή. Επιπλέον, ορισμένα προγράμματα οδήγησης περιφερειακών συσκευών δεν υποστηρίζουν τη δυνατότητα εξαναγκασμένου τερματισμού λειτουργίας του υπολογιστή.

- Αν η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή παγώσει, πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Alt+Delete, επιλέξτε(Τερματισμός) στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τερματισμός.

- Αν ο υπολογιστής VAIO κολλήσει ενώ εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις ή ότι τερματίζεται η λειτουργία του υπολογιστή, ακολουθήστε με τη σειρά τις παρακάτω διαδικασίες.

  - Πατήστε το πλήκτρο Enter.

    Περιμένετε για λίγο.

  - Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Alt+Delete.

    Περιμένετε για λίγο.

- Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO παρόλο που έχετε ακολουθήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω, προβείτε στους ακόλουθους χειρισμούς.

  Έχετε υπόψη ότι η εκτέλεση αυτών των χειρισμών ενδέχεται να προκαλέσει την καταστροφή των δεδομένων που επεξεργάζεστε. Προτού εκτελέσετε τους ακόλουθους χειρισμούς, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τον υπολογιστή από το δίκτυο.

  - Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Alt+Delete, επιλέξτε(Τερματισμός) στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τερματισμός.

  - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα.

  - Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος και πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης της μπαταρίας για τρία έως πέντε δευτερόλεπτα με ένα λεπτό ίσιο αντικείμενο (όπως π.χ. συνδετήρα χαρτιού).

## Γιατί εμφανίζεται ένα μήνυμα και δεν πραγματοποιείται εκκίνηση των Windows όταν ενεργοποιώ τον υπολογιστή VAIO;

- Αν μετά το πρώτο μήνυμα εμφανιστεί ένα άλλο μήνυμα σχετικά με την επίλυση του προβλήματος, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

- Ενδεχομένως να έχουν ρυθμιστεί λάθος οι επιλογές εκκίνησης στο BIOS.

  Πατήστε το κουμπί ASSIST ενώ είναι απενεργοποιημένος ο υπολογιστής VAIO για να εμφανιστεί η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)) επιλέξτε Έναρξη ρύθμισης BIOS (Start BIOS setup), και αλλάξτε τη ρύθμιση Boot Mode. Έπειτα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν ενεργοποιείται ο υπολογιστής VAIO ή αν δεν λειτουργεί το κουμπί λειτουργίας (η ενδεικτική λυχνία φόρτισης αναβοσβήνει γρήγορα);

- Ο υπολογιστής VAIO ενδέχεται να μην αναγνωρίζει την μπαταρία.

  Σε αυτήν την περίπτωση, και πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης της μπαταρίας για τρία έως πέντε δευτερόλεπτα με ένα λεπτό ίσιο αντικείμενο (όπως π.χ. συνδετήρα χαρτιού).

  Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις/υποστήριξης της Sony και αντικαταστήστε την μπαταρία με μία νέα που καθορίζει η Sony.

## Τι πρέπει να κάνω αν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει με πράσινο χρώμα όταν πατάω το κουμπί λειτουργίας, αλλά η οθόνη παραμένει κενή;

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη φωτεινότητα και την αντίθεση.

- Ως έξοδος οθόνης μπορεί να έχει οριστεί μια εξωτερική οθόνη.

  Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F7 αρκετές φορές για να επιλέξετε την έξοδο οθόνης που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

- Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική οθόνη, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και ενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη φωτεινότητα και την αντίθεση.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της οθόνης σας.

- Πατήστε τα πλήκτρα Alt+F4 αρκετές φορές για να κλείσετε το παράθυρο της εφαρμογής.

  Ενδέχεται να έχει προκύψει σφάλμα εφαρμογής.

- Αν περιμένετε για λίγο και η οθόνη του υπολογιστή παραμένει κενή, επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες με τη σειρά. Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά από αυτές τις διαδικασίες ενδέχεται να καταστραφούν τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεστε.

  - Αποσυνδέστε τυχόν περιφερειακές συσκευές, όπως έναν εκτυπωτή ή μία συσκευή USB και τον υπολογιστή VAIO από το δίκτυο, εφόσον είναι συνδεδεμένος.

  - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα και βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Ύστερα θέστε και πάλι τον υπολογιστή VAIO σε λειτουργία.

- Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, κάντε επαναφορά της μπαταρίας.

  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα και βεβαιωθείτε ότι έχει σβήσει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή VAIO, όπως αυτό του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης της μπαταρίας για τρία έως πέντε δευτερόλεπτα με ένα λεπτό ίσιο αντικείμενο (όπως π.χ. συνδετήρα χαρτιού).

  Περιμένετε περίπου πέντε λεπτά και στη συνέχεια ξανασυνδέστε όλα τα καλώδια και ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή.

- Αν μεταφέρετε τον υπολογιστή VAIO απευθείας από μια ψυχρή σε μια θερμή τοποθεσία ή αν τον χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία με υψηλά επίπεδα υγρασίας, ενδέχεται να συγκεντρωθεί υγρασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

  Σε αυτήν την περίπτωση, περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα προτού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.

  Μη χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σε τοποθεσίες με υψηλά επίπεδα υγρασίας (σχετική υγρασία υψηλότερη του 80%), καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι διαθέσιμη η κατάσταση Αδρανοποίησης ή αν ο υπολογιστής μου VAIO δεν εισέρχεται σε κατάσταση Αδρανοποίησης;

- Επιλέξτε Επιλογή ενέργειας κουμπιού τροφοδοσίας στο παράθυρο Επιλογές ενέργειας. Επιλέξτε Αλλαγή των ρυθμίσεων που δεν είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή, το πλαίσιο ελέγχου Αδρανοποίηση και Αποθήκευση αλλαγών.

  Για να ανοίξετε το παράθυρο Επιλογές ενέργειας, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή σχεδίου ενέργειας.

- Αν εκτελείτε μια εργασία στον υπολογιστή VAIO προτού εισέλθει πλήρως σε κατάσταση Αδρανοποίησης, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην εισέρχεται σε κατάσταση Αδρανοποίησης.

## Τι πρέπει να κάνω αν ο υπολογιστής μου VAIO δεν επανέρχεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας με ενέργειες μέσω του πληκτρολογίου ή της επιφάνειας αφής κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας;

- Για να επαναφέρετε τον υπολογιστή VAIO κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, πατήστε το κουμπί(Ενέργεια).

## Τι πρέπει να κάνω αν εμφανίζεται η οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)) όταν ενεργοποιώ τον υπολογιστή VAIO;

- Μπορεί να έχετε πατήσει κατά λάθος το κουμπί ASSIST αντί για το κουμπί(Ενέργεια).

  Κλείστε την οθόνη VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος) (VAIO Care (Rescue Mode)) και εντοπίστε το κουμπί(Ενέργεια) στον υπολογιστή VAIO.

## Τι πρέπει να κάνω αν η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη;

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Λειτουργία φροντίδας μπαταρίας (battery care function). Εκκινήστε το VAIO Control Center και ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο παράθυρο Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

- Αν, όταν φορτίζετε την μπαταρία, η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εκτός του προβλεπόμενου εύρους ή αν η κατανάλωση ενέργειας του υπολογιστή VAIO είναι υψηλή, μπορεί να μειωθεί η ένταση του ρεύματος φόρτισης.

## Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα λειτουργίας του υπολογιστή VAIO και η συχνότητα του ρολογιού της μονάδας CPU όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία;

- Όταν ο υπολογιστής VAIO λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία, η συχνότητα ρολογιού της μονάδας CPU μειώνεται για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, γεγονός που προκαλεί την αργή λειτουργία του υπολογιστή. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν λειτουργεί η μπαταρία μου;

- Εκκινήστε το VAIO Care για να ελέγξετε τη κατάσταση της μπαταρίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care).

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν προβάλλονται τα βίντεο στην οθόνη του υπολογιστή;

- Ενδεχομένως, να μην επαρκεί η μνήμη βίντεο του υπολογιστή VAIO για την προβολή βίντεο υψηλής ανάλυσης. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε την ανάλυση της οθόνης LCD. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας στην οθόνη.

- Αν έχετε επιλέξει να χρησιμοποιείτε εξωτερική οθόνη με τα πλήκτρα Fn+F7 και η εξωτερική οθόνη έχει αποσυνδεθεί από τον υπολογιστή VAIO, μπορεί να μην είναι δυνατή η προβολή του βίντεο στην οθόνη του υπολογιστή.

  Σε αυτή την περίπτωση, σταματήστε την αναπαραγωγή του βίντεο, πατήστε αρκετές φορές τα πλήκτρα Fn+F7 για να επιλέξετε την οθόνη υπολογιστή ως έξοδο οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μετά, επανεκκινήστε την αναπαραγωγή βίντεο.

## Τι πρέπει να κάνω αν η οθόνη του υπολογιστή μου δεν εμφανίζει καμία εικόνα;

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής VAIO είναι ενεργοποιημένος και δεν βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής VAIO είναι σωστά συνδεδεμένος σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι αναμμένη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με παροχή ρεύματος.

- Η οθόνη του υπολογιστή ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένη.

  Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο.

- Ως έξοδος οθόνης μπορεί να έχει οριστεί μια εξωτερική οθόνη.

  Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F7 αρκετές φορές για να επιλέξετε την έξοδο οθόνης που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας οθόνης.

- Αν περιμένετε για λίγο και η οθόνη του υπολογιστή παραμένει κενή, ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες:

  - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα. Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι σβησμένη, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.

  - Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα. Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι σβησμένη. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και τις περιφερειακές συσκευές, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας και τη συσκευή USB και περιμένετε για περίπου πέντε λεπτά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα πάλι στη θέση τους και ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή.

## Τι πρέπει να κάνω αν η οθόνη του υπολογιστή μου τρεμοσβήνει ή γίνεται λευκή; (για μοντέλα με επιταχυντή γραφικών Intel)

- Ανάλογα με το μοντέλα που αγοράσατε, η οθόνη του υπολογιστή μπορεί να τρεμοσβήνει ή να γίνεται λευκή όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη και ανάβει η οθόνη του υπολογιστή.

  Για να το αποφύγετε, κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ιδιότητες γραφικών για να εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου γραφικών Intel και στη συνέχεια απενεργοποιήστε την Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας οθόνης.

  Σημειώστε ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται αν απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση.

## Γιατί η φωτεινότητα της οθόνης LCD αλλάζει αυτόματα;

- Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας είναι ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης LCD.

## Τι πρέπει να κάνω αν οι καταγεγραμμένες εικόνες τρεμοπαίζουν;

- Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη κάμερα κάτω από φωτισμό φθορισμού και οφείλεται στην ασυμφωνία μεταξύ της συχνότητας εξόδου φωτισμού και της ταχύτητας του κλείστρου.

  Για να μειώσετε το θόρυβο τρεμοπαίγματος, αλλάξτε την κατεύθυνση του υπολογιστή VAIO προκειμένου να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ενσωματωμένης κάμερας. Ορισμένες εφαρμογές προσφέρουν παραμέτρους με δυνατότητα ρύθμισης, όπως η φωτεινότητα ή η συχνότητα, για την εξάλειψη του θορύβου τρεμοπαίγματος.

## Τι πρέπει να κάνω αν οι καταγεγραμμένες εικόνες περιέχουν διακεκομμένα καρέ και διακοπές ήχου;

- Οι ρυθμίσεις εφέ της εφαρμογής σας ενδέχεται να προκαλούν την εμφάνιση διακεκομμένων καρέ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή.

- Ενδέχεται να εκτελούνται περισσότερες εφαρμογές από όσες μπορεί να χειριστεί ο υπολογιστής VAIO. Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε.

- Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει όταν ο υπολογιστής VAIO λειτουργεί στο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας, οπότε μειώνονται οι επιδόσεις της μονάδας CPU. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή σχεδίου ενέργειας για να ελέγξετε το τρέχον σχέδιο ενέργειας.

## Τι πρέπει να κάνω αν η οθόνη αφής δεν λειτουργεί σωστά; (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

- Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO και ενεργοποιήστε τον ξανά.

- Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μη λειτουργεί σωστά η οθόνη. Δοκιμάστε τις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες.

  - Μετακινήστε τον υπολογιστή VAIO μακριά από φθορίζοντα φωτισμό ή μοτέρ που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

  - Συνδέστε τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος απευθείας στην πρίζα ή χρησιμοποιήστε άλλες πρίζες αν χρησιμοποιείτε το ίδιο πολύπριζο.

  - Αφαιρέστε οποιαδήποτε συσκευή ή καλώδιο USB είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή VAIO, αν υπάρχουν.

- Αν ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος έχει πρίζα τριών ακίδων, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά γειωμένη.

## Γιατί το εικονοσκόπιο δεν εμφανίζει εικόνες ή εμφανίζει εικόνες χαμηλής ποιότητας;

- Ορισμένες εφαρμογές για κάμερα μπορεί να μη λειτουργούν σωστά όταν υπάρχει άλλη εφαρμογή για κάμερα ανοιχτή. Κλείστε την ήδη ανοιχτή εφαρμογή πριν εκκινήσετε μια άλλη.

- Ενδεχομένως να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη κάμερα ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία με κινήσεις των δακτύλων.

- Το εικονοσκόπιο ενδέχεται να εμφανίζει κάποιο θόρυβο, για παράδειγμα οριζόντιες γραμμές, όταν προβάλλετε ένα αντικείμενο που κινείται γρήγορα. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Αν το πρόβλημα εξακολουθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO.

## Πώς μπορώ να αλλάξω τη φωτεινότητα της οθόνης LCD;

- Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F5 ή Fn+F6 για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD του υπολογιστή VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης LCD.

- Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της συνδεδεμένης εξωτερικής οθόνης LCD, για παράδειγμα της οθόνης ενός υπολογιστή ή μίας τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε το χειριστήριο φωτεινότητας της εξωτερικής οθόνης.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται καμία εικόνα στην εξωτερική οθόνη ή στην οθόνη της τηλεόρασης;

- Πατήστε τα πλήκτρα Fn+F7 αρκετές φορές για να επιλέξετε την έξοδο οθόνης που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή καταστάσεων λειτουργίας οθόνης.

## Τι πρέπει να κάνω αν ορισμένα στοιχεία δεν χωρούν στην οθόνη του υπολογιστή;

- Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος κειμένου έχει οριστεί ως 100%. Διαφορετικά, ορισμένα στοιχεία, για παράδειγμα το μενού μιας εφαρμογής, μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά, ανάλογα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του μεγέθους κειμένου, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

## Γιατί σημειώνονται διακοπές στον ήχο ή/και προβάλλονται διακεκομμένα καρέ κατά την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, όπως αυτά που έχουν εγγραφεί με την ψηφιακή βιντεοκάμερα AVCHD;

- Για την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται υψηλή απόδοση των πόρων υλικού, όπως CPU, GPU ή της μνήμη συστήματος του υπολογιστή VAIO. Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, ορισμένοι χειρισμοί ή/και λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι και μπορεί να σημειωθούν διακοπές στον ήχο, να προβληθούν διακεκομμένα καρέ και να προκληθεί σφάλμα αναπαραγωγής, ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται καμία εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασής μου ή στην εξωτερική οθόνη που είναι συνδεδεμένη στη θύρα εξόδου HDMI;

- Επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια οθόνη συμβατή με το πρότυπο HDCP. Τα περιεχόμενα με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν προβάλλονται σε οθόνες μη συμβατές με το πρότυπο HDCP.

- Αλλάξτε την ανάλυση οθόνης της συνδεδεμένης τηλεόρασης ή της εξωτερικής οθόνης. Ενδέχεται να εμφανιστούν εικόνες στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας στην οθόνη.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν πραγματοποιείται ομαλή αναπαραγωγή των βίντεο;

- Συνιστάται να απενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης.

  Αν είναι ενεργοποιημένη η προστασία οθόνης, ενδέχεται να ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής DVD και να αποτρέψει την επιτυχή εκτέλεση της αναπαραγωγής.

- Αν έχετε ορίσει ως έξοδο οθόνης τόσο την οθόνη του υπολογιστή όσο και μια εξωτερική οθόνη, αλλάξτε την ορίζοντας μία από τις δύο επιλογές.

- Ορισμένα βίντεο ενδέχεται να μην προβάλλονται ομαλά, ανάλογα με τον τύπο ή τον ρυθμό bit των βίντεο. Με τη μείωση της ανάλυσης οθόνης ενδέχεται να βελτιωθεί η απόδοση της αναπαραγωγής βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας στην οθόνη.

- Αν βρίσκεται σε εξέλιξη πρόσβαση δεδομένων σε μία κάρτα μνήμης, περιμένετε μέχρι να σταματήσει η πρόσβαση δεδομένων και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε την αναπαραγωγή.

- Αν αναπαραγάγετε ένα βίντεο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης, αντιγράψτε το στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης και, στη συνέχεια, αναπαραγάγετε το αντιγραμμένο βίντεο.

- Αν οι ρυθμίσεις επεξεργαστή και ανεμιστήρα είναι παραμετροποιήσιμες με το VAIO Control Center, η αλλαγή αυτών των ρυθμίσεων μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις. Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

- Σε μοντέλα με τη μηχανή X-Reality for mobile, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση X-Reality for mobile στο VAIO Control Center. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα βελτίωση της απόδοσης στην αναπαραγωγή βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση καθαρών και ζωντανών εικόνων (μοντέλα με εγκατεστημένο το X-Reality for mobile).

## Τι πρέπει να κάνω αν τα χρωματικά ντεγκραντέ δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη του υπολογιστή;

- Ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε, η οθόνη του υπολογιστή μπορεί προσωρινά να μην εμφανίζει ομαλά ντεγκραντέ κατά την παύση της εικόνας της οθόνης συνεπεία της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.

  Για να το αποφύγετε, κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Ιδιότητες γραφικών για να εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου γραφικών Intel και στη συνέχεια απενεργοποιήστε την Αυτοανανέωση πλαισίου.

  Σημειώστε ότι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται αν απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση.

## Γιατί δεν περιστρέφεται η οθόνη του υπολογιστή;

- Η αλλαγή προσανατολισμού της οθόνης ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις, και στη συνέχεια ελέξτε τις ρυθμίσεις οθόνης.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

- Η αλλαγή προσανατολισμού της οθόνης του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένη ενόσω ο υπολογιστής VAIO είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική οθόνη.

  Αν συνδέσετε τον υπολογιστή σε εξωτερική οθόνη ενώ έχει κατακόρυφο προσανατολισμό, η οθόνη του υπολογιστή θα αλλάξει αυτόματα σε οριζόντιο προσανατολισμό.

- Όταν η οθόνη LCD είναι σηκωμένη και το πληκτρολόγιο διαθέσιμο, δεν είναι διαθέσιμη η αλλαγή προσανατολισμού.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται καμία εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασής μου ή στην εξωτερική οθόνη που είναι συνδεδεμένη στη θύρα εξόδου HDMI;

- Επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση τηλεόρασης με θύρα εισόδου HDMI.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια οθόνη συμβατή με το πρότυπο HDCP. Τα περιεχόμενα με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων δεν προβάλλονται σε οθόνες μη συμβατές με το πρότυπο HDCP.

- Αλλάξτε την ανάλυση οθόνης της συνδεδεμένης τηλεόρασης ή της εξωτερικής οθόνης. Ενδέχεται να εμφανιστούν εικόνες στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της ανάλυσης (του μεγέθους) της εικόνας στην οθόνη.

## Τι πρέπει να κάνω αν υπάρχουν διακοπές στον ήχο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο ή ήχου;

- Οι διακοπές στον ήχο ενδέχεται να προκαλούνται από την υπερφόρτωση της μονάδας CPU. Σε αυτήν την περίπτωση, μειώστε το φορτίο της μονάδας CPU κλείνοντας όλες τις ανοιχτές εφαρμογές, εκτός από την εφαρμογή αναπαραγωγής, ή απενεργοποιώντας τα περιττά εφέ ήχου που εφαρμόζονται στην αναπαραγωγή.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν ακούγεται ήχος από μια ψηφιακή συσκευή ήχου που είναι συνδεδεμένη στην ψηφιακή θύρα εξόδου, όπως για παράδειγμα στη θύρα εξόδου HDMI;

- Για να εξαχθεί ήχος από μια ψηφιακή συσκευή ήχου που είναι συνδεδεμένη στην ψηφιακή θύρα εξόδου του υπολογιστή VAIO, πρέπει να ορίσετε ως έξοδο ήχου την ψηφιακή συσκευή ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν λειτουργεί το μικρόφωνό μου;

- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνό σας είναι επιλεγμένο ως συσκευή εγγραφής.

  Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Υλικό και Ήχος. (Για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου.)

  Επιλέξτε Ήχος και δείτε αν είναι επιλεγμένο το εικονίδιο του μικροφώνου που θέλετε στην καρτέλα Εγγραφή.

  Αν δεν είναι επιλεγμένο, επιλέξτε το εικονίδιο και Προεπιλογή.

  Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο, ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το μικρόφωνο στον υπολογιστή VAIO.

- Ένα εξωτερικό μικρόφωνο με τριπολικό μίνι βύσμα δεν λειτουργεί με την υποδοχή ακουστικών συμβατή με σετ ακουστικών-μικροφώνου.

- Το μικρόφωνο του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να μη λειτουργεί με τον υπολογιστή VAIO. Χρησιμοποιήστε ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου που να είναι συμβατό με έξυπνο τηλέφωνο της Sony.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία ή από τα ακουστικά;

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ελαχιστοποιηθεί η ένταση ήχου από τα ηχεία ή τα ακουστικά.

  - Για να αυξήσετε την ένταση ήχου αρκετά ώστε να ακούγεται ήχος, πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα Fn+F4. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδυασμοί και λειτουργίες με το πλήκτρο Fn.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί ή ελαχιστοποιηθεί η ένταση του ήχου στα Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της έντασης ήχου στα Windows.

  Όταν έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος (), επιλέξτε(Απενεργοποίηση σίγασης) για να ενεργοποιήσετε τον ήχο (). Όταν η ένταση ήχου είναι ελαχιστοποιημένη, αυξήστε την.

- Όταν συνδέετε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά, ελέγχετε τα ακόλουθα:

  - Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά στον υπολογιστή VAIO τα εξωτερικά ηχεία ή τα ακουστικά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση εξωτερικών ηχείων/ακουστικών/σετ ακουστικών-μικροφώνου.

  - Αν τα εξωτερικά ηχεία απαιτούν εξωτερική ισχύ, βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σταθερά συνδεδεμένα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

  - Βεβαιωθείτε ότι τα εξωτερικά ηχεία είναι ενεργοποιημένα.

  - Βεβαιωθείτε ότι η ένταση ήχου από τα εξωτερικά ηχεία δεν έχει ελαχιστοποιηθεί.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί σωστά η συσκευή εξόδου ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή της συσκευής εξόδου ήχου.

- Ελέγξτε την ένταση του ήχου στην εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε.

## Τι πρέπει να κάνω αν ακούγεται επιστροφή μικροφώνου από τα ηχεία όταν χρησιμοποιώ το μικρόφωνό μου;

- Η επιστροφή μικροφώνου μπορεί να παρουσιαστεί όταν το μικρόφωνό σας λαμβάνει τον ήχο από μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως τα ηχεία.

  - Κρατήστε το μικρόφωνο μακριά από τη συσκευή εξόδου ήχου.

  - Μειώστε την ένταση ήχου των ηχείων και του μικροφώνου.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν λειτουργεί το μικρόφωνό μου;

- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνό σας είναι επιλεγμένο ως συσκευή εγγραφής.

  Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Υλικό και Ήχος. (Για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου.)

  Επιλέξτε Ήχος και δείτε αν είναι επιλεγμένο το εικονίδιο του μικροφώνου που θέλετε στην καρτέλα Εγγραφή.

  Αν δεν είναι επιλεγμένο, επιλέξτε το εικονίδιο και Προεπιλογή.

  Αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο, ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το μικρόφωνο στον υπολογιστή VAIO.

- Ένα εξωτερικό μικρόφωνο με τριπολικό μίνι βύσμα δεν λειτουργεί με την υποδοχή ακουστικών συμβατή με σετ ακουστικών-μικροφώνου.

- Το μικρόφωνο του σετ ακουστικών-μικροφώνου ενδέχεται να μη λειτουργεί με τον υπολογιστή VAIO. Χρησιμοποιήστε ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου που να είναι συμβατό με έξυπνο τηλέφωνο της Sony.

## Τι πρέπει να κάνω αν ακούγεται επιστροφή μικροφώνου από τα ηχεία όταν χρησιμοποιώ το μικρόφωνό μου;

- Η επιστροφή μικροφώνου μπορεί να παρουσιαστεί όταν το μικρόφωνό σας λαμβάνει τον ήχο από μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως τα ηχεία.

  - Κρατήστε το μικρόφωνο μακριά από τη συσκευή εξόδου ήχου.

  - Μειώστε την ένταση ήχου των ηχείων και του μικροφώνου.

## Τι πρέπει να κάνω αν παγώσει η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή VAIO;

- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO.

  Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Alt+Delete, επιλέξτε(Τερματισμός) στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επανεκκίνηση.

  Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα.

## Τι πρέπει να κάνω αν ο δείκτης δεν κινείται;

- Αν το δάκτυλό σας φθάσει στην άκρη της επιφάνειας αφής, ο δείκτης δεν θα μετακινείται. Θα πρέπει να ανασηκώσετε το δάκτυλό σας και να το τοποθετήσετε ξανά στο κέντρο της επιφάνειας αφής.

- Ο δείκτης μπορεί να μην κινείται όπως θα περιμένατε ανάλογα με την κατάσταση του υπολογιστή VAIO.

  Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε λίγο πριν μετακινήσετε ξανά τον δείκτη.

  Αν ο δείκτης εξακολουθεί να μην κινείται, πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Alt+Delete, επιλέξτε(Τερματισμός) στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τερματισμός.

  Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα.

  Αν απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή με τα πλήκτρα Ctrl+Alt+Delete ή το κουμπί(Ενέργεια) μπορεί να χαθούν δεδομένα που δεν έχετε αποθηκεύσει.

- Η επιφάνεια αφής ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Γιατί δεν είναι δυνατή η χρήση της επιφάνειας αφής;.

## Τι πρέπει να κάνω αν η διαμόρφωση του πληκτρολογίου μου είναι εσφαλμένη;

- Η διάταξη γλώσσας του πληκτρολογίου σας αναγράφεται επάνω στο κουτί συσκευασίας. Αν επιλέξετε ένα διαφορετικό τοπικό πληκτρολόγιο όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση των Windows, δεν θα υπάρχει αντιστοιχία στη διαμόρφωση των πλήκτρων. Για να αλλάξετε τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να καταχωρίσω ορισμένους χαρακτήρες με το πληκτρολόγιό μου;

- Ελέγξτε αν η ενδεικτική λυχνία Caps Lock στο πλήκτρο Caps Lock είναι αναμμένη ή σβηστή.

  Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε θα εμφανίζονται με κεφαλαία (ή με πεζά εάν κρατάτε επίσης πατημένο το πλήκτρο Shift).

  Για να ανάψετε ή για να σβήσετε την ενδεικτική λυχνία Caps Lock, πατήστε το πλήκτρο Caps Lock.

## Τι πρέπει να κάνω αν παγώσει η εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή VAIO;

- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO.

  Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Alt+Delete, επιλέξτε(Τερματισμός) στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επανεκκίνηση.

  Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα.

## Γιατί δεν είναι δυνατή η χρήση της επιφάνειας αφής;

- Η επιφάνεια αφής έχει απενεργοποιηθεί.

  - Για να ενεργοποιήσετε η επιφάνεια αφής, πατήστε τα πλήκτρα Fn+F1. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της επιφάνειας αφής.

    Εναλλακτικά, εκκινήστε το VAIO Control Center και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιφάνεια αφής. Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

  - Αν υπάρχει ποντίκι συνδεδεμένο στον υπολογιστή VAIO, αποσυνδέστε το.

- Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της επιφάνειας αφής ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της Επιφάνειας αφής.

## Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω το επιφάνειας αφής;

- Για να απενεργοποιήσετε το επιφάνειας αφής, πατήστε τα πλήκτρα Fn+F1. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της επιφάνειας αφής.

  Εναλλακτικά, εκκινήστε το VAIO Control Center και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το επιφάνειας αφής. Για να εκκινήσετε το VAIO Control Center, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Πώς μπορώ να αποφύγω τα κλικ που προκαλούνται ακούσια από το ελαφρύ άγγιγμα του επιφάνειας αφής;

- Για να αποφύγετε ακούσιους χειρισμούς, απενεργοποιήστε τη λειτουργία πατήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα Απενεργοποίηση της λειτουργίας αγγίγματος του Επιφάνειας αφής.

## Τι πρέπει να κάνω αν ο δείκτης δεν κινείται;

- Αν το δάκτυλό σας φθάσει στην άκρη της επιφάνειας αφής, ο δείκτης δεν θα μετακινείται. Θα πρέπει να ανασηκώσετε το δάκτυλό σας και να το τοποθετήσετε ξανά στο κέντρο της επιφάνειας αφής.

- Ο δείκτης μπορεί να μην κινείται όπως θα περιμένατε ανάλογα με την κατάσταση του υπολογιστή VAIO.

  Σε αυτή την περίπτωση, περιμένετε λίγο πριν μετακινήσετε ξανά τον δείκτη.

  Αν ο δείκτης εξακολουθεί να μην κινείται, πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+Alt+Delete, επιλέξτε(Τερματισμός) στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του υπολογιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τερματισμός.

  Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα.

  Αν απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή με τα πλήκτρα Ctrl+Alt+Delete ή το κουμπί(Ενέργεια) μπορεί να χαθούν δεδομένα που δεν έχετε αποθηκεύσει.

- Η επιφάνεια αφής ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Γιατί δεν είναι δυνατή η χρήση της επιφάνειας αφής;.

## Τι πρέπει να κάνω αν οι καταγεγραμμένες εικόνες τρεμοπαίζουν;

- Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη κάμερα κάτω από φωτισμό φθορισμού και οφείλεται στην ασυμφωνία μεταξύ της συχνότητας εξόδου φωτισμού και της ταχύτητας του κλείστρου.

  Για να μειώσετε το θόρυβο τρεμοπαίγματος, αλλάξτε την κατεύθυνση του υπολογιστή VAIO προκειμένου να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ενσωματωμένης κάμερας. Ορισμένες εφαρμογές προσφέρουν παραμέτρους με δυνατότητα ρύθμισης, όπως η φωτεινότητα ή η συχνότητα, για την εξάλειψη του θορύβου τρεμοπαίγματος.

## Γιατί είναι χαμηλή η ποιότητα των καταγεγραμμένων εικόνων;

- Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί κάτω από φωτισμό φθορίου ενδέχεται να περιέχουν αντανακλάσεις φωτός.

- Ένα σκοτεινό τμήμα των καταγεγραμμένων εικόνων ενδέχεται να περιέχει θόρυβο.

- Η περιοχή της ενσωματωμένης κάμερας ή γύρω από αυτήν είναι βρόμικη. Καθαρίστε την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθαρισμού της κάμερας, ανατρέξτε στην ενότητα Σημειώσεις για την ενσωματωμένη κάμερα.

## Τι πρέπει να κάνω αν οι καταγεγραμμένες εικόνες περιέχουν διακεκομμένα καρέ και διακοπές ήχου;

- Οι ρυθμίσεις εφέ της εφαρμογής σας ενδέχεται να προκαλούν την εμφάνιση διακεκομμένων καρέ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή.

- Ενδέχεται να εκτελούνται περισσότερες εφαρμογές από όσες μπορεί να χειριστεί ο υπολογιστής VAIO. Κλείστε τις εφαρμογές που δεν χρειάζεστε.

- Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει όταν ο υπολογιστής VAIO λειτουργεί στο σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας, οπότε μειώνονται οι επιδόσεις της μονάδας CPU. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή σχεδίου ενέργειας για να ελέγξετε το τρέχον σχέδιο ενέργειας.

## Γιατί το εικονοσκόπιο δεν εμφανίζει εικόνες ή εμφανίζει εικόνες χαμηλής ποιότητας;

- Ορισμένες εφαρμογές για κάμερα μπορεί να μη λειτουργούν σωστά όταν υπάρχει άλλη εφαρμογή για κάμερα ανοιχτή. Κλείστε την ήδη ανοιχτή εφαρμογή πριν εκκινήσετε μια άλλη.

- Ενδεχομένως να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλη εφαρμογή που χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη κάμερα ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία με κινήσεις των δακτύλων.

- Το εικονοσκόπιο ενδέχεται να εμφανίζει κάποιο θόρυβο, για παράδειγμα οριζόντιες γραμμές, όταν προβάλλετε ένα αντικείμενο που κινείται γρήγορα. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

- Αν το πρόβλημα εξακολουθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO.

## Γιατί αναστέλλεται στιγμιαία η είσοδος βίντεο από την ενσωματωμένη κάμερα;

- Η είσοδος βίντεο ενδέχεται να ανασταλεί στιγμιαία αν:

  - Χρησιμοποιηθεί ένα πλήκτρο συντόμευσης μαζί με το πλήκτρο Fn.

  - Αυξάνεται το φορτίο της μονάδας CPU.

## Πώς μπορώ να βρω τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) της ενσωματωμένης διασύνδεσης ασύρματου δικτύου του υπολογιστή μου VAIO;

- Αν είναι ενεργοποιημένο το φιλτράρισμα της διεύθυνσης MAC στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε, καταχωρίστε τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή VAIO στην οθόνη ρύθμισης του σημείου πρόσβασης. Διαφορετικά, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί στο σημείο πρόσβασης.

  Ανοίξτε τη Γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε "ipconfig /all" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να βρείτε τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) στο πεδίο Φυσική διεύθυνση κάτω από το Wi-Fi προσαρμογέας ασύρματου LAN.

  Για να ανοίξετε το στοιχείο Γραμμή εντολών, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών ή κομματιών ήχου που λαμβάνονται μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN) ή αν η αναπαραγωγή τους διακόπτεται; Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων;

- Απομακρύνετε τον υπολογιστή VAIO από τα εμπόδια ή μετακινήστε τον πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

  Η δυνατότητα σύνδεσης επηρεάζεται από την απόσταση, τα εμπόδια, τη διαμόρφωση των συσκευών, την ένταση/τις παρεμβολές των ραδιοκυμάτων, τα υλικά των τοίχων, τις ανοιχτές εφαρμογές κ.λπ.

- Αν χρησιμοποιείτε ένα σημείο πρόσβασης, η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάζει υπερφόρτωση προσωρινά, ανάλογα με το πόσες συσκευές επικοινωνούν μέσω του σημείου πρόσβασης.

  Περιμένετε για λίγο και ξαναδοκιμάστε.

- Αλλάξτε τη ρύθμιση καναλιού του σημείου πρόσβασής σας. Αλλάζοντας το κανάλι, οι παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυό σας ενδέχεται να περιοριστούν και να βελτιωθεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

  Αν παρουσιαστούν παρεμβολές στο κανάλι του σημείου πρόσβασης, η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ενδέχεται να μειωθεί.

- Αν το σημείο πρόσβασής σας δημιουργεί παρεμβολές σε άλλα σημεία πρόσβασης, αλλάξτε το κανάλι του σημείου πρόσβασης.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί κάποιος φούρνος μικροκυμάτων κοντά στις συσκευές Wi-Fi.

  Η ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, στην οποία λειτουργεί το δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Αν χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων κατά την επικοινωνία μέσω Wi-Fi, ενδεχομένως να επιβραδυνθεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, να περιοριστεί η εμβέλεια επικοινωνίας ή να διακόπτεται η επικοινωνία.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν γνωρίζω το αναγνωριστικό SSID ή το κλειδί ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης;

- Μπορείτε να εντοπίσετε το κλειδί στην οθόνη ρύθμισης του σημείου πρόσβασής σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να συνδέσω τον υπολογιστή VAIO σε ένα σημείο πρόσβασης (ή στο Internet);

- Ανατρέξτε στην ενότητα Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το σημείο πρόσβασης.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.

  Στις ακόλουθες ρυθμίσεις, ενδέχεται ο υπολογιστής VAIO να μην μπορεί να συνδεθεί σε κάποιο σημείο πρόσβασης ή να μην είναι σταθερή η σύνδεση.

  - Όταν το σημείο πρόσβασης είναι ρυθμισμένο να αρνείται την επικοινωνία με μια συσκευή της οποίας το αναγνωριστικό SSID έχει οριστεί ως "ANY" και το αναγνωριστικό SSID του υπολογιστή VAIO ή του σημείου πρόσβασης έχει οριστεί ως "ANY".

  - Όταν το σημείο πρόσβασης βρίσκεται σε αόρατη λειτουργία.

    Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης ή απευθυνθείτε στην υπηρεσία παροχής Wi-Fi δικτύου όπου είστε συνδρομητής.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή VAIO και του σημείου πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

- Η δυνατότητα σύνδεσης επηρεάζεται από την απόσταση, τα εμπόδια, τη διαμόρφωση των συσκευών, την ένταση/τις παρεμβολές των ραδιοκυμάτων, τα υλικά των τοίχων, τις ανοιχτές εφαρμογές κ.λπ.

  Απομακρύνετε τον υπολογιστή VAIO από τα εμπόδια ή μετακινήστε τον πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

- Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις και(το εικονίδιο δικτύου).

  Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις.

  Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και, έπειτα, επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

  Απενεργοποιήστε την επιλογή Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi στον υπολογιστή VAIO, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi.

  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

- Αν έχετε εγκαταστήσει βοηθητική εφαρμογή σύνδεσης που παρέχεται με προϊόν Wi-Fi τρίτου κατασκευαστή, απεγκαταστήστε την.

  Αν υπάρχει εγκατεστημένη βοηθητική εφαρμογή σύνδεσης, μπορεί να μην είναι δυνατή η διαμόρφωση των ρυθμίσεων Wi-Fi στα Windows. Πριν από την απεγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τις ρυθμίσεις σας (όπως π.χ. κλειδιά ασφαλείας).

## Πώς μπορώ να βρω τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) της ενσωματωμένης διασύνδεσης ασύρματου δικτύου του υπολογιστή μου VAIO;

- Αν είναι ενεργοποιημένο το φιλτράρισμα της διεύθυνσης MAC στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε, καταχωρίστε τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή VAIO στην οθόνη ρύθμισης του σημείου πρόσβασης. Διαφορετικά, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί στο σημείο πρόσβασης.

  Ανοίξτε τη Γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε "ipconfig /all" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να βρείτε τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) στο πεδίο Φυσική διεύθυνση κάτω από το Wi-Fi προσαρμογέας ασύρματου LAN.

  Για να ανοίξετε το στοιχείο Γραμμή εντολών, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών ή κομματιών ήχου που λαμβάνονται μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN) ή αν η αναπαραγωγή τους διακόπτεται; Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων;

- Απομακρύνετε τον υπολογιστή VAIO από τα εμπόδια ή μετακινήστε τον πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

  Η δυνατότητα σύνδεσης επηρεάζεται από την απόσταση, τα εμπόδια, τη διαμόρφωση των συσκευών, την ένταση/τις παρεμβολές των ραδιοκυμάτων, τα υλικά των τοίχων, τις ανοιχτές εφαρμογές κ.λπ.

- Αν χρησιμοποιείτε ένα σημείο πρόσβασης, η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάζει υπερφόρτωση προσωρινά, ανάλογα με το πόσες συσκευές επικοινωνούν μέσω του σημείου πρόσβασης.

  Περιμένετε για λίγο και ξαναδοκιμάστε.

- Αλλάξτε τη ρύθμιση καναλιού του σημείου πρόσβασής σας. Αλλάζοντας το κανάλι, οι παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυό σας ενδέχεται να περιοριστούν και να βελτιωθεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

  Αν παρουσιαστούν παρεμβολές στο κανάλι του σημείου πρόσβασης, η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ενδέχεται να μειωθεί.

- Αν το σημείο πρόσβασής σας δημιουργεί παρεμβολές σε άλλα σημεία πρόσβασης, αλλάξτε το κανάλι του σημείου πρόσβασης.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί κάποιος φούρνος μικροκυμάτων κοντά στις συσκευές Wi-Fi.

  Η ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, στην οποία λειτουργεί το δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Αν χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων κατά την επικοινωνία μέσω Wi-Fi, ενδεχομένως να επιβραδυνθεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, να περιοριστεί η εμβέλεια επικοινωνίας ή να διακόπτεται η επικοινωνία.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν γνωρίζω το αναγνωριστικό SSID ή το κλειδί ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης;

- Μπορείτε να εντοπίσετε το κλειδί στην οθόνη ρύθμισης του σημείου πρόσβασής σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να συνδέσω τον υπολογιστή VAIO σε ένα σημείο πρόσβασης (ή στο Internet);

- Ανατρέξτε στην ενότητα Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το σημείο πρόσβασης.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.

  Στις ακόλουθες ρυθμίσεις, ενδέχεται ο υπολογιστής VAIO να μην μπορεί να συνδεθεί σε κάποιο σημείο πρόσβασης ή να μην είναι σταθερή η σύνδεση.

  - Όταν το σημείο πρόσβασης είναι ρυθμισμένο να αρνείται την επικοινωνία με μια συσκευή της οποίας το αναγνωριστικό SSID έχει οριστεί ως "ANY" και το αναγνωριστικό SSID του υπολογιστή VAIO ή του σημείου πρόσβασης έχει οριστεί ως "ANY".

  - Όταν το σημείο πρόσβασης βρίσκεται σε αόρατη λειτουργία.

    Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης ή απευθυνθείτε στην υπηρεσία παροχής Wi-Fi δικτύου όπου είστε συνδρομητής.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή VAIO και του σημείου πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

- Η δυνατότητα σύνδεσης επηρεάζεται από την απόσταση, τα εμπόδια, τη διαμόρφωση των συσκευών, την ένταση/τις παρεμβολές των ραδιοκυμάτων, τα υλικά των τοίχων, τις ανοιχτές εφαρμογές κ.λπ.

  Απομακρύνετε τον υπολογιστή VAIO από τα εμπόδια ή μετακινήστε τον πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

- Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις και(το εικονίδιο δικτύου).

  Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις.

  Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και, έπειτα, επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

  Απενεργοποιήστε την επιλογή Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi στον υπολογιστή VAIO, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi.

  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

- Αν έχετε εγκαταστήσει βοηθητική εφαρμογή σύνδεσης που παρέχεται με προϊόν Wi-Fi τρίτου κατασκευαστή, απεγκαταστήστε την.

  Αν υπάρχει εγκατεστημένη βοηθητική εφαρμογή σύνδεσης, μπορεί να μην είναι δυνατή η διαμόρφωση των ρυθμίσεων Wi-Fi στα Windows. Πριν από την απεγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τις ρυθμίσεις σας (όπως π.χ. κλειδιά ασφαλείας).

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία BLUETOOTH(R);

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία BLUETOOTH.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις.

  Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο.

  Απενεργοποιήστε την επιλογή Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Bluetooth στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Τι πρέπει να κάνω αν άλλες συσκευές BLUETOOTH(R) δεν μπορούν να συνδεθούν με τον υπολογιστή VAIO;

- Ανατρέξτε στην ενότητα Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να βρω τη συσκευή BLUETOOTH(R) με την οποία θέλω να επικοινωνήσω;.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει εκτελεστεί σωστά η διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας (ζεύξης) ανάμεσα στη συσκευή και στον υπολογιστή VAIO.

  Για ορισμένες συσκευές BLUETOOTH, απαιτείται πιστοποίηση ταυτότητας (ζεύξης) πριν τη σύνδεση με άλλη συσκευή. Πριν από τη σύνδεση με αυτές τις συσκευές, διεξάγετε τη διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής VAIO επιτρέπει στις συσκευές BLUETOOTH να τον εντοπίζουν.

  Επιλέξτε(βέλος) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας, κάντε δεξί κλικ στο(το εικονίδιο BLUETOOTH) και επιλέξτε Άνοιγμα ρυθμίσεων για να ανοίξει το παράθυρο ρυθμίσεων.

  Επιλέξτε την καρτέλα Επιλογές και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Να επιτρέπεται σε συσκευές Bluetooth να εντοπίσουν αυτόν τον υπολογιστή.

  Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.

## Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία BLUETOOTH(R) όταν συνδέομαι στον υπολογιστή VAIO με λογαριασμό κοινού χρήστη;

- Η λειτουργία BLUETOOTH μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για χρήστες με λογαριασμό κοινού χρήστη στον υπολογιστή VAIO.

  Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.

## Γιατί είναι αργή η σύνδεσή μου μέσω BLUETOOTH(R);

- Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων εξαρτάται από τα εμπόδια ή/και την απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών, από την ποιότητα των ραδιοκυμάτων και από τη διαμόρφωση της συσκευής ή τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται.

  Μετακινήστε τον υπολογιστή VAIO και τη συσκευή BLUETOOTH ώστε να βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.

- Αν στη συσκευή BLUETOOTH με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιείται έκδοση του προτύπου BLUETOOTH διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιείται στον υπολογιστή VAIO, η ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να είναι μειωμένη.

- Αν ο υπολογιστής VAIO είναι συμβατός με την τεχνολογία BLUETOOTH υψηλής ταχύτητας και ισχύουν οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με υψηλή ταχύτητα. Ωστόσο, ορισμένα προφίλ BLUETOOTH δεν υποστηρίζουν επικοινωνία υψηλής ταχύτητας.

  - Η συσκευή BLUETOOTH με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε υποστηρίζει τεχνολογία BLUETOOTH υψηλής ταχύτητας.

  - Έχουν ενεργοποιηθεί αμφότερες οι λειτουργίες Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN) και BLUETOOTH στον υπολογιστή.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να βρω τη συσκευή BLUETOOTH(R) με την οποία θέλω να επικοινωνήσω;

- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της συσκευής BLUETOOTH σε λιγότερο από 10 μέτρα.

  Αν ο υπολογιστής απέχει περισσότερο από 10 μέτρα από τη συσκευή BLUETOOTH, δεν θα είναι δυνατή η επικοινωνία.

  Ο υπολογιστής ενδέχεται να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τη συσκευή BLUETOOTH ακόμα και αν απέχει από αυτήν λιγότερο από 10 μέτρα λόγω της ύπαρξης εμποδίων μεταξύ των συσκευών, της ποιότητας των ραδιοκυμάτων, του περιβάλλοντος χώρου όπου υπάρχουν τοίχοι και των υλικών αυτών των τοίχων ή των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται. Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε τον υπολογιστή από τα εμπόδια ή μετακινήστε τον πιο κοντά στη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε και ότι η συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε είναι ενεργή.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής.

- Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με άλλη συσκευή BLUETOOTH, ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός της ή η επικοινωνία της με τον υπολογιστή VAIO.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο BLUETOOTH(R) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας;

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία BLUETOOTH.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις.

  Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο.

  Απενεργοποιήστε την επιλογή Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Bluetooth στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις BLUETOOTH.

  Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Υλικό και Ήχος και Συσκευές και εκτυπωτές.

  Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του υπολογιστή και επιλέξτε Ρυθμίσεις Bluetooth και το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση του εικονιδίου Bluetooth στη περιοχή ειδοποιήσεων.

  Για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου.

## Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις συσκευές BLUETOOTH(R) όταν πραγματοποιώ εναλλαγή χρηστών;

- Αν πραγματοποιήσετε εναλλαγή χρηστών χωρίς να αποσυνδεθείτε από το σύστημά σας, οι συσκευές BLUETOOTH δεν θα λειτουργούν.

  Φροντίστε να αποσυνδεθείτε πριν την εναλλαγή χρηστών.

## Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης στα Windows;

- Για τον κωδικό πρόσβασης στα Windows ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων χαρακτήρων. Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασής σας και εισαγάγετέ τον ξανά.

- Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή συστήματος για να ορίσετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης.

  - Αν ξεχάσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης για τους λογαριασμούς των διαχειριστών συστήματος, δεν μπορείτε να ορίσετε εκ νέου κανέναν κωδικό πρόσβασης στα Windows. Θα πρέπει να διεξαγάγετε ανάκτηση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την αποκατάσταση.

## Τι πρέπει να κάνω αν εμφανιστεί το μήνυμα Enter Onetime Password και τα Windows δεν ξεκινούν αφού εισάγω λάθος κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης τρεις συνεχόμενες φορές;

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα. Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι σβησμένη. Έπειτα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

  Για τον κωδικό πρόσβασης ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων χαρακτήρων, γι' αυτό ελέγχετε την κατάσταση των γραμμάτων πριν πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης, δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης για να εκκινήσω τον υπολογιστή VAIO;.

## Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης για να εκκινήσω τον υπολογιστή VAIO;

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης (Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης), δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO.

  - Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη:

    Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος για να ορίσετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης χρήστη στην οθόνη ρύθμισης BIOS.

  - Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος:

    Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να οριστεί εκ νέου και θα επιβαρυνθείτε με χρέωση. Για τον εκ νέου ορισμό του κωδικού πρόσβασης, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony.

## Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης για να εκκινήσω τον υπολογιστή VAIO;

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης (Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης), δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO.

  - Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη:

    Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος για να ορίσετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης χρήστη στην οθόνη ρύθμισης BIOS.

  - Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος:

    Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να οριστεί εκ νέου και θα επιβαρυνθείτε με χρέωση. Για τον εκ νέου ορισμό του κωδικού πρόσβασης, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony.

## Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να φορτίσω τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB, η οποία υποστηρίζει τη φόρτιση USB;

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση Φόρτιση USB (USB Charging). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση συσκευής USB.

## Γιατί δεν είναι δυνατή η εγγραφή δεδομένων σε μια κάρτα μνήμης;

- Ορισμένοι τύποι καρτών μνήμης διαθέτουν έναν διακόπτη αποτροπής της διαγραφής για την προστασία των δεδομένων από ακούσια διαγραφή ή αντικατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος ο διακόπτης αποτροπής της διαγραφής.

## Γιατί σημειώνονται διακοπές στον ήχο ή/και προβάλλονται διακεκομμένα καρέ κατά την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, όπως αυτά που έχουν εγγραφεί με την ψηφιακή βιντεοκάμερα AVCHD;

- Για την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται υψηλή απόδοση των πόρων υλικού, όπως CPU, GPU ή της μνήμη συστήματος του υπολογιστή VAIO. Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, ορισμένοι χειρισμοί ή/και λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι και μπορεί να σημειωθούν διακοπές στον ήχο, να προβληθούν διακεκομμένα καρέ και να προκληθεί σφάλμα αναπαραγωγής, ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας.

## Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα λειτουργίας του υπολογιστή VAIO και η συχνότητα του ρολογιού της μονάδας CPU όταν ο υπολογιστής λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία;

- Όταν ο υπολογιστής VAIO λειτουργεί με ισχύ από την μπαταρία, η συχνότητα ρολογιού της μονάδας CPU μειώνεται για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, γεγονός που προκαλεί την αργή λειτουργία του υπολογιστή. Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

## Τι πρέπει να κάνω αν η οθόνη αφής δεν λειτουργεί σωστά; (Μοντέλα που διαθέτουν οθόνη αφής)

- Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή VAIO και ενεργοποιήστε τον ξανά.

- Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα να μη λειτουργεί σωστά η οθόνη. Δοκιμάστε τις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες.

  - Μετακινήστε τον υπολογιστή VAIO μακριά από φθορίζοντα φωτισμό ή μοτέρ που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

  - Συνδέστε τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος απευθείας στην πρίζα ή χρησιμοποιήστε άλλες πρίζες αν χρησιμοποιείτε το ίδιο πολύπριζο.

  - Αφαιρέστε οποιαδήποτε συσκευή ή καλώδιο USB είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή VAIO, αν υπάρχουν.

- Αν ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος έχει πρίζα τριών ακίδων, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά γειωμένη.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη τεχνολογία NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα;

- Φροντίστε έτσι ώστε η συσκευή που υποστηρίζει NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στον υπολογιστή VAIO.

  Αν οι NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα συνεχίζουν να μη λειτουργούν, μετακινήστε ελαφρά τη συσκευή προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή απομακρύνετε τη συσκευή από τον υπολογιστή για περίπου 10 δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια αγγίξτε ξανά τη συσκευή στον υπολογιστή.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η τεχνολογία NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα στην υποστηριζόμενη συσκευή.

  Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής ανάλογα με την υποστηριζόμενη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που παραλάβατε μαζί με τη συσκευή σας.

- Ενεργοποίηση NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις.

  Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό τμήμα του παραθύρου. Απενεργοποιήστε την επιλογή Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση NFC στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

- Μη φέρνετε μεταλλικά αντικείμενα εκτός από τις υποστηριζόμενες συσκευές τεχνολογίας NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα κοντά στον υπολογιστή VAIO.

- Μην αγγίζετε τον υπολογιστή VAIO με παραπάνω από μία συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα ταυτόχρονα.

- Αν η τεχνολογία NFC/Λειτουργίες με ένα άγγιγμα συνεχίζει να μη λειτουργεί αφού εκτελέσετε τις προαναφερόμενες ενέργειες, επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO.

## Γιατί η ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα δεν δείχνει τη σωστή κατεύθυνση;

- Η ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα λειτουργεί ανιχνεύοντας μια μαγνητική κατεύθυνση. Μη στηρίζεστε αποκλειστικά στις πληροφορίες τοποθεσίας που παρέχει η ενσωματωμένη ψηφιακή πυξίδα.

  Ειδικά στις ακόλουθες τοποθεσίες, η ακρίβεια της ψηφιακής πυξίδας μπορεί εύκολα να επηρεαστεί από μαγνητικές παρεμβολές και να μη λειτουργεί σωστά.

  - Μέσα σε ανελκυστήρα ή χώρο χτισμένο με σιδερένια υλικά, όπως σιδερένια πλαίσια ή ενισχυμένο σκυρόδεμα

  - Κοντά σε κατασκευές από ενισχυμένο σκυρόδεμα, όπως γέφυρες πεζών ή κεντρικές αίθουσες αεροδρομίων ή σιδηροδρομικών σταθμών

  - Κοντά ή μέσα σε τρένα ή αυτοκίνητα

  - Κοντά σε μετασχηματιστή στο έδαφος ή σε γραμμές τροφοδοσίας υψηλής τάσης

  - Κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα, όπως γραφεία με μεταλλικό πλαίσιο ή μεταλλικά έπιπλα

  - Κοντά σε υλικά με υψηλή στάθμη μαγνητικών παρεμβολών, όπως μαγνήτες, μαγνητικές βάσεις ή ηχεία

- Με τη βαθμονόμηση της ενσωματωμένης ψηφιακής πυξίδας μπορεί να διορθωθεί η κατεύθυνση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σημειώσεις για τον ενσωματωμένους αισθητήρες.

## Γιατί δεν περιστρέφεται η οθόνη του υπολογιστή;

- Η αλλαγή προσανατολισμού της οθόνης ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις, και στη συνέχεια ελέξτε τις ρυθμίσεις οθόνης.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

- Η αλλαγή προσανατολισμού της οθόνης του υπολογιστή είναι απενεργοποιημένη ενόσω ο υπολογιστής VAIO είναι συνδεδεμένος σε εξωτερική οθόνη.

  Αν συνδέσετε τον υπολογιστή σε εξωτερική οθόνη ενώ έχει κατακόρυφο προσανατολισμό, η οθόνη του υπολογιστή θα αλλάξει αυτόματα σε οριζόντιο προσανατολισμό.

- Όταν η οθόνη LCD είναι σηκωμένη και το πληκτρολόγιο διαθέσιμο, δεν είναι διαθέσιμη η αλλαγή προσανατολισμού.

## Γιατί σημειώνονται διακοπές στον ήχο ή/και προβάλλονται διακεκομμένα καρέ κατά την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, όπως αυτά που έχουν εγγραφεί με την ψηφιακή βιντεοκάμερα AVCHD;

- Για την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται υψηλή απόδοση των πόρων υλικού, όπως CPU, GPU ή της μνήμη συστήματος του υπολογιστή VAIO. Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, ορισμένοι χειρισμοί ή/και λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι και μπορεί να σημειωθούν διακοπές στον ήχο, να προβληθούν διακεκομμένα καρέ και να προκληθεί σφάλμα αναπαραγωγής, ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας.

## Γιατί σημειώνονται διακοπές στον ήχο ή/και προβάλλονται διακεκομμένα καρέ κατά την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, όπως αυτά που έχουν εγγραφεί με την ψηφιακή βιντεοκάμερα AVCHD;

- Για την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας, απαιτείται υψηλή απόδοση των πόρων υλικού, όπως CPU, GPU ή της μνήμη συστήματος του υπολογιστή VAIO. Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, ορισμένοι χειρισμοί ή/και λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι και μπορεί να σημειωθούν διακοπές στον ήχο, να προβληθούν διακεκομμένα καρέ και να προκληθεί σφάλμα αναπαραγωγής, ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας.

## Τι πρέπει να κάνω αν η εφαρμογή παιχνιδιών που διαθέτω δεν λειτουργεί ή παρουσιάζει συνεχώς βλάβη;

- Μεταβείτε στην τοποθεσία web του παιχνιδιού για να βρείτε τυχόν επιδιορθώσεις ή ενημερώσεις προς λήψη.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης βίντεο.

- Σε ορισμένα μοντέλα υπολογιστών VAIO, η μνήμη γραφικών χρησιμοποιείται από κοινού με το σύστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι εγγυημένη η βέλτιστη απόδοση των γραφικών.

## Πώς μπορώ να βρω τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) της ενσωματωμένης διασύνδεσης ασύρματου δικτύου του υπολογιστή μου VAIO;

- Αν είναι ενεργοποιημένο το φιλτράρισμα της διεύθυνσης MAC στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε, καταχωρίστε τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή VAIO στην οθόνη ρύθμισης του σημείου πρόσβασης. Διαφορετικά, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί στο σημείο πρόσβασης.

  Ανοίξτε τη Γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε "ipconfig /all" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να βρείτε τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) στο πεδίο Φυσική διεύθυνση κάτω από το Wi-Fi προσαρμογέας ασύρματου LAN.

  Για να ανοίξετε το στοιχείο Γραμμή εντολών, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών ή κομματιών ήχου που λαμβάνονται μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN) ή αν η αναπαραγωγή τους διακόπτεται; Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων;

- Απομακρύνετε τον υπολογιστή VAIO από τα εμπόδια ή μετακινήστε τον πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

  Η δυνατότητα σύνδεσης επηρεάζεται από την απόσταση, τα εμπόδια, τη διαμόρφωση των συσκευών, την ένταση/τις παρεμβολές των ραδιοκυμάτων, τα υλικά των τοίχων, τις ανοιχτές εφαρμογές κ.λπ.

- Αν χρησιμοποιείτε ένα σημείο πρόσβασης, η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάζει υπερφόρτωση προσωρινά, ανάλογα με το πόσες συσκευές επικοινωνούν μέσω του σημείου πρόσβασης.

  Περιμένετε για λίγο και ξαναδοκιμάστε.

- Αλλάξτε τη ρύθμιση καναλιού του σημείου πρόσβασής σας. Αλλάζοντας το κανάλι, οι παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυό σας ενδέχεται να περιοριστούν και να βελτιωθεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

  Αν παρουσιαστούν παρεμβολές στο κανάλι του σημείου πρόσβασης, η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ενδέχεται να μειωθεί.

- Αν το σημείο πρόσβασής σας δημιουργεί παρεμβολές σε άλλα σημεία πρόσβασης, αλλάξτε το κανάλι του σημείου πρόσβασης.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί κάποιος φούρνος μικροκυμάτων κοντά στις συσκευές Wi-Fi.

  Η ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, στην οποία λειτουργεί το δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Αν χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων κατά την επικοινωνία μέσω Wi-Fi, ενδεχομένως να επιβραδυνθεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, να περιοριστεί η εμβέλεια επικοινωνίας ή να διακόπτεται η επικοινωνία.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν γνωρίζω το αναγνωριστικό SSID ή το κλειδί ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης;

- Μπορείτε να εντοπίσετε το κλειδί στην οθόνη ρύθμισης του σημείου πρόσβασής σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να συνδέσω τον υπολογιστή VAIO σε ένα σημείο πρόσβασης (ή στο Internet);

- Ανατρέξτε στην ενότητα Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το σημείο πρόσβασης.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.

  Στις ακόλουθες ρυθμίσεις, ενδέχεται ο υπολογιστής VAIO να μην μπορεί να συνδεθεί σε κάποιο σημείο πρόσβασης ή να μην είναι σταθερή η σύνδεση.

  - Όταν το σημείο πρόσβασης είναι ρυθμισμένο να αρνείται την επικοινωνία με μια συσκευή της οποίας το αναγνωριστικό SSID έχει οριστεί ως "ANY" και το αναγνωριστικό SSID του υπολογιστή VAIO ή του σημείου πρόσβασης έχει οριστεί ως "ANY".

  - Όταν το σημείο πρόσβασης βρίσκεται σε αόρατη λειτουργία.

    Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης ή απευθυνθείτε στην υπηρεσία παροχής Wi-Fi δικτύου όπου είστε συνδρομητής.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή VAIO και του σημείου πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

- Η δυνατότητα σύνδεσης επηρεάζεται από την απόσταση, τα εμπόδια, τη διαμόρφωση των συσκευών, την ένταση/τις παρεμβολές των ραδιοκυμάτων, τα υλικά των τοίχων, τις ανοιχτές εφαρμογές κ.λπ.

  Απομακρύνετε τον υπολογιστή VAIO από τα εμπόδια ή μετακινήστε τον πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

- Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις και(το εικονίδιο δικτύου).

  Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις.

  Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και, έπειτα, επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

  Απενεργοποιήστε την επιλογή Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi στον υπολογιστή VAIO, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi.

  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

- Αν έχετε εγκαταστήσει βοηθητική εφαρμογή σύνδεσης που παρέχεται με προϊόν Wi-Fi τρίτου κατασκευαστή, απεγκαταστήστε την.

  Αν υπάρχει εγκατεστημένη βοηθητική εφαρμογή σύνδεσης, μπορεί να μην είναι δυνατή η διαμόρφωση των ρυθμίσεων Wi-Fi στα Windows. Πριν από την απεγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τις ρυθμίσεις σας (όπως π.χ. κλειδιά ασφαλείας).

## Πώς μπορώ να βρω τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) της ενσωματωμένης διασύνδεσης ασύρματου δικτύου του υπολογιστή μου VAIO;

- Αν είναι ενεργοποιημένο το φιλτράρισμα της διεύθυνσης MAC στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε, καταχωρίστε τη διεύθυνση MAC του υπολογιστή VAIO στην οθόνη ρύθμισης του σημείου πρόσβασης. Διαφορετικά, ο υπολογιστής δεν μπορεί να συνδεθεί στο σημείο πρόσβασης.

  Ανοίξτε τη Γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε "ipconfig /all" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter. Μπορείτε να βρείτε τη φυσική διεύθυνση (διεύθυνση MAC) στο πεδίο Φυσική διεύθυνση κάτω από το Wi-Fi προσαρμογέας ασύρματου LAN.

  Για να ανοίξετε το στοιχείο Γραμμή εντολών, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση/Άνοιγμα των στοιχείων Εφαρμογές, Ρυθμίσεις ή Αρχεία.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών ή κομματιών ήχου που λαμβάνονται μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN) ή αν η αναπαραγωγή τους διακόπτεται; Γιατί είναι χαμηλή η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων;

- Απομακρύνετε τον υπολογιστή VAIO από τα εμπόδια ή μετακινήστε τον πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

  Η δυνατότητα σύνδεσης επηρεάζεται από την απόσταση, τα εμπόδια, τη διαμόρφωση των συσκευών, την ένταση/τις παρεμβολές των ραδιοκυμάτων, τα υλικά των τοίχων, τις ανοιχτές εφαρμογές κ.λπ.

- Αν χρησιμοποιείτε ένα σημείο πρόσβασης, η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάζει υπερφόρτωση προσωρινά, ανάλογα με το πόσες συσκευές επικοινωνούν μέσω του σημείου πρόσβασης.

  Περιμένετε για λίγο και ξαναδοκιμάστε.

- Αλλάξτε τη ρύθμιση καναλιού του σημείου πρόσβασής σας. Αλλάζοντας το κανάλι, οι παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυό σας ενδέχεται να περιοριστούν και να βελτιωθεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων.

  Αν παρουσιαστούν παρεμβολές στο κανάλι του σημείου πρόσβασης, η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων ενδέχεται να μειωθεί.

- Αν το σημείο πρόσβασής σας δημιουργεί παρεμβολές σε άλλα σημεία πρόσβασης, αλλάξτε το κανάλι του σημείου πρόσβασης.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί κάποιος φούρνος μικροκυμάτων κοντά στις συσκευές Wi-Fi.

  Η ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, στην οποία λειτουργεί το δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιείται από διάφορες συσκευές. Αν χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων κατά την επικοινωνία μέσω Wi-Fi, ενδεχομένως να επιβραδυνθεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, να περιοριστεί η εμβέλεια επικοινωνίας ή να διακόπτεται η επικοινωνία.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν γνωρίζω το αναγνωριστικό SSID ή το κλειδί ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης;

- Μπορείτε να εντοπίσετε το κλειδί στην οθόνη ρύθμισης του σημείου πρόσβασής σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να συνδέσω τον υπολογιστή VAIO σε ένα σημείο πρόσβασης (ή στο Internet);

- Ανατρέξτε στην ενότητα Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το σημείο πρόσβασης.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.

  Στις ακόλουθες ρυθμίσεις, ενδέχεται ο υπολογιστής VAIO να μην μπορεί να συνδεθεί σε κάποιο σημείο πρόσβασης ή να μην είναι σταθερή η σύνδεση.

  - Όταν το σημείο πρόσβασης είναι ρυθμισμένο να αρνείται την επικοινωνία με μια συσκευή της οποίας το αναγνωριστικό SSID έχει οριστεί ως "ANY" και το αναγνωριστικό SSID του υπολογιστή VAIO ή του σημείου πρόσβασης έχει οριστεί ως "ANY".

  - Όταν το σημείο πρόσβασης βρίσκεται σε αόρατη λειτουργία.

    Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης ή απευθυνθείτε στην υπηρεσία παροχής Wi-Fi δικτύου όπου είστε συνδρομητής.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή VAIO και του σημείου πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

- Η δυνατότητα σύνδεσης επηρεάζεται από την απόσταση, τα εμπόδια, τη διαμόρφωση των συσκευών, την ένταση/τις παρεμβολές των ραδιοκυμάτων, τα υλικά των τοίχων, τις ανοιχτές εφαρμογές κ.λπ.

  Απομακρύνετε τον υπολογιστή VAIO από τα εμπόδια ή μετακινήστε τον πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

- Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις και(το εικονίδιο δικτύου).

  Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείτε.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN);

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις.

  Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και, έπειτα, επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

  Απενεργοποιήστε την επιλογή Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Wi-Fi στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi στον υπολογιστή VAIO, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi.

  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις Wi-Fi του υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έναρξη επικοινωνίας μέσω Wi-Fi(R) (Ασύρματου LAN).

- Αν έχετε εγκαταστήσει βοηθητική εφαρμογή σύνδεσης που παρέχεται με προϊόν Wi-Fi τρίτου κατασκευαστή, απεγκαταστήστε την.

  Αν υπάρχει εγκατεστημένη βοηθητική εφαρμογή σύνδεσης, μπορεί να μην είναι δυνατή η διαμόρφωση των ρυθμίσεων Wi-Fi στα Windows. Πριν από την απεγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τις ρυθμίσεις σας (όπως π.χ. κλειδιά ασφαλείας).

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία BLUETOOTH(R);

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία BLUETOOTH.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις.

  Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο.

  Απενεργοποιήστε την επιλογή Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Bluetooth στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

## Τι πρέπει να κάνω αν άλλες συσκευές BLUETOOTH(R) δεν μπορούν να συνδεθούν με τον υπολογιστή VAIO;

- Ανατρέξτε στην ενότητα Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να βρω τη συσκευή BLUETOOTH(R) με την οποία θέλω να επικοινωνήσω;.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει εκτελεστεί σωστά η διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας (ζεύξης) ανάμεσα στη συσκευή και στον υπολογιστή VAIO.

  Για ορισμένες συσκευές BLUETOOTH, απαιτείται πιστοποίηση ταυτότητας (ζεύξης) πριν τη σύνδεση με άλλη συσκευή. Πριν από τη σύνδεση με αυτές τις συσκευές, διεξάγετε τη διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας.

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής VAIO επιτρέπει στις συσκευές BLUETOOTH να τον εντοπίζουν.

  Επιλέξτε(βέλος) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας, κάντε δεξί κλικ στο(το εικονίδιο BLUETOOTH) και επιλέξτε Άνοιγμα ρυθμίσεων για να ανοίξει το παράθυρο ρυθμίσεων.

  Επιλέξτε την καρτέλα Επιλογές και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Να επιτρέπεται σε συσκευές Bluetooth να εντοπίσουν αυτόν τον υπολογιστή.

  Για να ανοίξετε την επιφάνεια εργασίας, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Επιφάνεια εργασίας.

## Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λειτουργία BLUETOOTH(R) όταν συνδέομαι στον υπολογιστή VAIO με λογαριασμό κοινού χρήστη;

- Η λειτουργία BLUETOOTH μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για χρήστες με λογαριασμό κοινού χρήστη στον υπολογιστή VAIO.

  Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.

## Γιατί είναι αργή η σύνδεσή μου μέσω BLUETOOTH(R);

- Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων εξαρτάται από τα εμπόδια ή/και την απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών, από την ποιότητα των ραδιοκυμάτων και από τη διαμόρφωση της συσκευής ή τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται.

  Μετακινήστε τον υπολογιστή VAIO και τη συσκευή BLUETOOTH ώστε να βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.

- Αν στη συσκευή BLUETOOTH με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε χρησιμοποιείται έκδοση του προτύπου BLUETOOTH διαφορετική από αυτήν που χρησιμοποιείται στον υπολογιστή VAIO, η ταχύτητα επικοινωνίας ενδέχεται να είναι μειωμένη.

- Αν ο υπολογιστής VAIO είναι συμβατός με την τεχνολογία BLUETOOTH υψηλής ταχύτητας και ισχύουν οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις, υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με υψηλή ταχύτητα. Ωστόσο, ορισμένα προφίλ BLUETOOTH δεν υποστηρίζουν επικοινωνία υψηλής ταχύτητας.

  - Η συσκευή BLUETOOTH με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε υποστηρίζει τεχνολογία BLUETOOTH υψηλής ταχύτητας.

  - Έχουν ενεργοποιηθεί αμφότερες οι λειτουργίες Wi-Fi(R) (Ασύρματο LAN) και BLUETOOTH στον υπολογιστή.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να βρω τη συσκευή BLUETOOTH(R) με την οποία θέλω να επικοινωνήσω;

- Μειώστε την απόσταση μεταξύ του υπολογιστή VAIO και της συσκευής BLUETOOTH σε λιγότερο από 10 μέτρα.

  Αν ο υπολογιστής απέχει περισσότερο από 10 μέτρα από τη συσκευή BLUETOOTH, δεν θα είναι δυνατή η επικοινωνία.

  Ο υπολογιστής ενδέχεται να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τη συσκευή BLUETOOTH ακόμα και αν απέχει από αυτήν λιγότερο από 10 μέτρα λόγω της ύπαρξης εμποδίων μεταξύ των συσκευών, της ποιότητας των ραδιοκυμάτων, του περιβάλλοντος χώρου όπου υπάρχουν τοίχοι και των υλικών αυτών των τοίχων ή των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται. Σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνετε τον υπολογιστή από τα εμπόδια ή μετακινήστε τον πιο κοντά στη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε και ότι η συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε είναι ενεργή.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής.

- Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με άλλη συσκευή BLUETOOTH, ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο εντοπισμός της ή η επικοινωνία της με τον υπολογιστή VAIO.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο BLUETOOTH(R) στην περιοχή ειδοποιήσεων της επιφάνειας εργασίας;

- Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία BLUETOOTH.

  Ανοίξτε το συμβολομενού έναρξης και επιλέξτε το σύμβολοΡυθμίσεις.

  Επιλέξτε Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή στην κάτω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ασύρματο στο αριστερό παράθυρο.

  Απενεργοποιήστε την επιλογή Λειτουργία πτήσης και αλλάξτε τη ρύθμιση Bluetooth στην ενότητα Ασύρματες συσκευές σε ενεργό.

  Για να ανοίξετε το συμβολομενού έναρξης, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του συμβολομενού έναρξης.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις BLUETOOTH.

  Ανοίξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε Υλικό και Ήχος και Συσκευές και εκτυπωτές.

  Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του υπολογιστή και επιλέξτε Ρυθμίσεις Bluetooth και το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση του εικονιδίου Bluetooth στη περιοχή ειδοποιήσεων.

  Για να ανοίξετε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου, ανατρέξτε στην ενότητα Άνοιγμα του στοιχείου Πίνακας Ελέγχου.

## Γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις συσκευές BLUETOOTH(R) όταν πραγματοποιώ εναλλαγή χρηστών;

- Αν πραγματοποιήσετε εναλλαγή χρηστών χωρίς να αποσυνδεθείτε από το σύστημά σας, οι συσκευές BLUETOOTH δεν θα λειτουργούν.

  Φροντίστε να αποσυνδεθείτε πριν την εναλλαγή χρηστών.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν είναι δυνατή η δημιουργία μέσων αποκατάστασης;

- Δοκιμάστε τις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες:

  - Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση των τελευταίων ενημερώσεων μέσω του VAIO Update. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του VAIO Update.

  - Επανεκκινήστε τον υπολογιστή VAIO. Στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης.

  - Εάν παρέχεται ένας προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος με μία εξωτερική μονάδα οπτικού δίσκου, συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος σε μία παροχή ρεύματος.

- Δοκιμάστε άλλα αξιόπιστα μέσα.

- Αν το πρόβλημα εξακολουθεί, επισκεφθείτε για περαιτέρω βοήθεια την τοποθεσία ηλεκτρονικής υποστήριξης VAIO στο web.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να αρχίσω/ολοκληρώσω τη διαδικασία αποκατάστασης;

- Αποσυνδέστε όλες τις περιττές εξωτερικές συσκευές από τον υπολογιστή VAIO.

- Δοκιμάστε τις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες:

  - Ελέγξτε την κατάσταση των μέσων αποκατάστασης. Αν χρησιμοποιείτε οπτικούς δίσκους, ελέγξτε αν οι δίσκοι είναι βρόμικοι ή φθαρμένοι. Αν οι δίσκοι δεν είναι καθαροί, καθαρίστε τους και δοκιμάστε ξανά να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή VAIO.

  - Αν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO από την περιοχή αποκατάστασης, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά αποκατάσταση από την περιοχή αποκατάστασης ή χρησιμοποιήστε τα μέσα αποκατάστασης.

  - Αν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO μέσω μιας οπτικής μονάδας USB ή μίας μονάδας USB flash, συνδέστε τη μονάδα σε άλλη θύρα USB ή στη θύρα USB που είναι συμβατή με το πρότυπο USB 2.0 (εφόσον υπάρχει). Έπειτα, απενεργοποιήστε τον υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά να τον αποκαταστήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αποκατάσταση από την περιοχή αποκατάστασης.

- Αν το πρόβλημα εξακολουθεί, επισκεφθείτε για περαιτέρω βοήθεια την τοποθεσία ηλεκτρονικής υποστήριξης VAIO στο web.

## Τι πρέπει να κάνω αν η λειτουργία του υπολογιστή VAIO είναι ασταθής (και δεν γίνεται εκκίνηση των Windows);

- Δοκιμάστε τις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες:

  - Επαναφέρετε τα αρχεία συστήματος του υπολογιστή.

    Χρησιμοποιήστε το σημείο επαναφοράς που δημιουργήσατε πριν αρχίσει η λειτουργία του υπολογιστή VAIO να παρουσιάζει αστάθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά αρχείων συστήματος μέσω του σημείου επαναφοράς όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows.

  - Επαναφέρετε το σύστημα του υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας ένα αντίγραφο ασφαλείας εικόνας συστήματος, εφόσον έχετε δημιουργήσει ένα τέτοιο αντίγραφο ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

    Όλα τα αρχεία που δημιουργήσατε ή τροποποιήσατε μετά τη δημιουργία του αντιγράφου ασφαλείας εικόνας συστήματος δεν θα επαναφερθούν.

    Πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας αυτών των αρχείων με την εφαρμογή VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων σας όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows.

- Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαγνωστικός έλεγχος υλικού VAIO (VAIO Hardware Diagnostics) για να εντοπίσετε προβλήματα στον υπολογιστή VAIO.

  - Με την εφαρμογή, μπορείτε να ελέγξετε αν το υλικό του υπολογιστή (μια μονάδα CPU, μια μονάδα μνήμης και μια ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης) χρειάζεται αντικατάσταση.

    Για να εκκινήσετε το στοιχείο Διαγνωστικός έλεγχος υλικού VAIO (VAIO Hardware Diagnostics), επιλέξτε Εργαλεία (Tools) και Διαγνωστικός έλεγχος υλικού VAIO (VAIO Hardware Diagnostics) στην ενότητα VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Αποκατάσταση από την περιοχή αποκατάστασης για να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή VAIO.

  - Αν δεν έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων σας μέσω της εφαρμογής VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) πριν την αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων σας όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows.

    Αν έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας με τη δυνατότητα δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας των Windows πριν αρχίσει να παρουσιάζει αστάθεια ο υπολογιστής VAIO, αλλά έχετε δημιουργήσει ή αλλάξει κάποιο αρχείο μετά από αυτήν την ενέργεια, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας αυτού του αρχείου με την εφαρμογή VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

  #### Σημείωση

  - Με την αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO διαγράφονται όλα τα δεδομένα που βρίσκονται στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης.

## Τι πρέπει να κάνω αν η λειτουργία του υπολογιστή VAIO είναι ασταθής (και γίνεται εκκίνηση των Windows);

- Δοκιμάστε τις παρακάτω προτεινόμενες ενέργειες:

  - Εκκινήστε το VAIO Care για να αναζητήσετε μια λύση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care).

  - Επαναφέρετε τα αρχεία συστήματος του υπολογιστή.

    Χρησιμοποιήστε το σημείο επαναφοράς που δημιουργήσατε πριν αρχίσει η λειτουργία του υπολογιστή VAIO να παρουσιάζει αστάθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Επαναφορά αρχείων συστήματος μέσω του σημείου επαναφοράς όταν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows.

  - Αν ο υπολογιστής VAIO άρχισε να παρουσιάζει αστάθεια μετά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής ή ενός προγράμματος οδήγησης, απεγκαταστήστε την εφαρμογή ή το πρόγραμμα οδήγησης.

  - Αν οι εφαρμογές και τα προγράμματα οδήγησης που υπήρχαν προεγκατεστημένα στον υπολογιστή VAIO δεν λειτουργούν σωστά, εγκαταστήστε τα ξανά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς μπορώ να επανεγκαταστήσω τις αρχικές εφαρμογές και τα αρχικά προγράμματα οδήγησης;.

  - Επαναφέρετε το σύστημα του υπολογιστή VAIO χρησιμοποιώντας ένα αντίγραφο ασφαλείας εικόνας συστήματος, εφόσον έχετε δημιουργήσει ένα τέτοιο αντίγραφο ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

- Αν το πρόβλημα εξακολουθεί, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας Ανανέωση του υπολογιστή VAIO για να εγκαταστήσετε ξανά το λειτουργικό σύστημα.

  Αν το πρόβλημα εξακολουθεί μετά την ανανέωση του υπολογιστή VAIO, ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας Αποκατάσταση από την περιοχή αποκατάστασης για να αποκαταστήσετε τον υπολογιστή.

  Ανάλογα με το μοντέλο που αγοράσατε, ο υπολογιστής ενδεχομένως να μην υποστηρίζει τη λειτουργία ανανέωσης.

  - Αν δεν έχετε ακόμα δημιουργήσει Μέσων αποκατάστασης, δημιουργήστε τα. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία Μέσων αποκατάστασης.

  - Φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των πολύτιμων δεδομένων σας πριν την αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

    #### Σημείωση

    - Με την αποκατάσταση του υπολογιστή VAIO διαγράφονται όλα τα δεδομένα που βρίσκονται στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να αποκαταστήσω τον υπολογιστή VAIO από την περιοχή αποκατάστασης;

- Αποκαταστήστε τον υπολογιστή VAIO από τα Μέσων αποκατάστασης αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή για να τροποποιήσετε την περιοχή αποκατάστασης, αν έχετε εγκαταστήσει λειτουργικό σύστημα διαφορετικό από το προεγκατεστημένο ή αν έχετε διαμορφώσει την ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης χωρίς να χρησιμοποιήσετε το VAIO Care (λειτουργία Επαναφορά συστήματος): Λύσεις αποκατάστασης VAIO (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Αν το πρόβλημα εξακολουθεί, επισκεφθείτε για περαιτέρω βοήθεια την VAIO ιστότοπος ηλεκτρονικής υποστήριξης.

## Πώς μπορώ να δημιουργήσω μέσα αποκατάστασης;

- Μπορείτε να δημιουργήσετε μέσα αποκατάστασης μέσω του VAIO Care. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία Μέσων αποκατάστασης.

## Πώς μπορώ να επαναφέρω το σύστημα του υπολογιστή VAIO στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις;

- Υπάρχουν δύο τρόποι αποκατάστασης του συστήματος του υπολογιστή VAIO: Αποκατάσταση από τα Μέσων αποκατάστασης και Αποκατάσταση από την περιοχή αποκατάστασης.

## Πώς μπορώ να επανεγκαταστήσω τις αρχικές εφαρμογές και τα αρχικά προγράμματα οδήγησης;

- Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεγκατεστημένες εφαρμογές και τα προεγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης μέσω του VAIO Care. Για να επαναφέρετε αυτά τα στοιχεία, εκκινήστε το VAIO Care (Διατήρηση του υπολογιστή VAIO στην καλύτερη δυνατή κατάσταση (VAIO Care)) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εργαλεία για προχωρημένους (Advanced Tools), Επαναφορά και αποκατάσταση (Restore and recovery) και Προσαρμοσμένη επαναφορά - Αφαίρεση περιεχομένου επαναφοράς (Reinstall Applications and Drivers).

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας που περιλαμβάνεται στο VAIO Care.

## Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης στα Windows;

- Για τον κωδικό πρόσβασης στα Windows ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων χαρακτήρων. Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασής σας και εισαγάγετέ τον ξανά.

- Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη με δικαιώματα διαχειριστή συστήματος για να ορίσετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης.

  - Αν ξεχάσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης για τους λογαριασμούς των διαχειριστών συστήματος, δεν μπορείτε να ορίσετε εκ νέου κανέναν κωδικό πρόσβασης στα Windows. Θα πρέπει να διεξαγάγετε ανάκτηση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για την αποκατάσταση.

## Τι πρέπει να κάνω αν εμφανιστεί το μήνυμα Enter Onetime Password και τα Windows δεν ξεκινούν αφού εισάγω λάθος κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης τρεις συνεχόμενες φορές;

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα. Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι είναι σβησμένη. Έπειτα, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και πληκτρολογήστε τον σωστό κωδικό πρόσβασης.

  Για τον κωδικό πρόσβασης ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων χαρακτήρων, γι' αυτό ελέγχετε την κατάσταση των γραμμάτων πριν πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης, δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης για να εκκινήσω τον υπολογιστή VAIO;.

## Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης για να εκκινήσω τον υπολογιστή VAIO;

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης (Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης), δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO.

  - Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη:

    Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος για να ορίσετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης χρήστη στην οθόνη ρύθμισης BIOS.

  - Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος:

    Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να οριστεί εκ νέου και θα επιβαρυνθείτε με χρέωση. Για τον εκ νέου ορισμό του κωδικού πρόσβασης, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony.

## Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασης ενεργοποίησης για να εκκινήσω τον υπολογιστή VAIO;

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης (Ορισμός/Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ενεργοποίησης), δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή VAIO.

  - Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης χρήστη:

    Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος για να ορίσετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης χρήστη στην οθόνη ρύθμισης BIOS.

  - Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης μηχανήματος:

    Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να οριστεί εκ νέου και θα επιβαρυνθείτε με χρέωση. Για τον εκ νέου ορισμό του κωδικού πρόσβασης, επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο υποστήριξης/σέρβις της Sony.

## Τι πρέπει να κάνω αν ο υπολογιστής VAIO δεν αναγνωρίζει τη συσκευή USB;

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι ενεργοποιημένη και χρησιμοποιεί τη δική της παροχή ρεύματος.

  - Αν χρησιμοποιείτε μια ψηφιακή κάμερα, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

  - Αν χρησιμοποιείτε έναν εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης USB για τη συσκευή USB προτού τη συνδέσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής USB.

- Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλη θύρα USB του υπολογιστή VAIO. Το πρόγραμμα οδήγησης USB μπορεί να εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη θύρα που χρησιμοποιήσατε την πρώτη φορά που συνδέσατε τη συσκευή.

- Οι διανομείς USB μπορεί να εμποδίσουν μια συσκευή USB να λειτουργήσει λόγω διακοπής ρεύματος. Σας συνιστούμε να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή VAIO, χωρίς διανομέα.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να εκτυπώσω ένα έγγραφο;

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συμβατός με το λειτουργικό σύστημα Windows που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή VAIO.

- Όταν συνδέετε ένα νέο εκτυπωτή, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το πρόγραμμα οδήγησής του.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας.

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εκτυπωτή είναι διαμορφωμένες σωστά.

  Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι ενεργοποιημένος.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας.

- Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας του εκτυπωτή και του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος και μεταξύ του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος και της πρίζας είναι σταθερές.

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής εμφανίζεται συνδεδεμένος ή έτοιμος προς χρήση.

  Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή είναι σωστά διαμορφωμένες, όπως υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η ρύθμιση Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου για τον εκτυπωτή.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος με το σας δίκτυο (LAN).

  Αν ο εκτυπωτής είναι απευθείας συνδεδεμένος με το δίκτυο (LAN), βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ενεργοποιημένος δρομολογητής ή διανομέας.

  Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε διακομιστή εκτυπώσεων, βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζεται κάποιο μήνυμα σφάλματος στον διακομιστή εκτυπώσεων.

- Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή λειτουργεί σωστά.

  Η εφαρμογή μπορεί να μην υποστηρίζει τη μορφή των εγγράφων σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το έγγραφό σας δεν θα εκτυπωθεί σωστά.

  Απευθυνθείτε στον εκδότη της εφαρμογής ή στον κατασκευαστή του εκτυπωτή.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή θύρα εκτυπωτή για τον εκτυπωτή σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της θύρας του εκτυπωτή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

## Τι πρέπει να κάνω αν ο υπολογιστής VAIO δεν αναγνωρίζει τη συσκευή USB;

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι ενεργοποιημένη και χρησιμοποιεί τη δική της παροχή ρεύματος.

  - Αν χρησιμοποιείτε μια ψηφιακή κάμερα, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη.

  - Αν χρησιμοποιείτε έναν εκτυπωτή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης USB για τη συσκευή USB προτού τη συνδέσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής USB.

- Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλη θύρα USB του υπολογιστή VAIO. Το πρόγραμμα οδήγησης USB μπορεί να εγκατασταθεί στη συγκεκριμένη θύρα που χρησιμοποιήσατε την πρώτη φορά που συνδέσατε τη συσκευή.

- Οι διανομείς USB μπορεί να εμποδίσουν μια συσκευή USB να λειτουργήσει λόγω διακοπής ρεύματος. Σας συνιστούμε να συνδέσετε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή VAIO, χωρίς διανομέα.

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να εκτυπώσω ένα έγγραφο;

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συμβατός με το λειτουργικό σύστημα Windows που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή VAIO.

- Όταν συνδέετε ένα νέο εκτυπωτή, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το πρόγραμμα οδήγησής του.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας.

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εκτυπωτή είναι διαμορφωμένες σωστά.

  Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι ενεργοποιημένος.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας.

- Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις μεταξύ του καλωδίου τροφοδοσίας του εκτυπωτή και του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος και μεταξύ του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος και της πρίζας είναι σταθερές.

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής εμφανίζεται συνδεδεμένος ή έτοιμος προς χρήση.

  Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του εκτυπωτή είναι σωστά διαμορφωμένες, όπως υποδεικνύεται στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεχθεί η ρύθμιση Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου για τον εκτυπωτή.

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια και υποστήριξη των Windows (Άνοιγμα του στοιχείου Βοήθεια και υποστήριξη των Windows).

- Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεμένος με το σας δίκτυο (LAN).

  Αν ο εκτυπωτής είναι απευθείας συνδεδεμένος με το δίκτυο (LAN), βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ενεργοποιημένος δρομολογητής ή διανομέας.

  Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε διακομιστή εκτυπώσεων, βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζεται κάποιο μήνυμα σφάλματος στον διακομιστή εκτυπώσεων.

- Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή λειτουργεί σωστά.

  Η εφαρμογή μπορεί να μην υποστηρίζει τη μορφή των εγγράφων σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το έγγραφό σας δεν θα εκτυπωθεί σωστά.

  Απευθυνθείτε στον εκδότη της εφαρμογής ή στον κατασκευαστή του εκτυπωτή.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή θύρα εκτυπωτή για τον εκτυπωτή σας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της θύρας του εκτυπωτή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του εκτυπωτή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.