# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Τι πρέπει να κάνω αν δεν ενεργοποιείται ο υπολογιστής VAIO (η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει με πράσινο χρώμα);

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σταθερά συνδεδεμένα στις συσκευές. Ελέγξτε, π.χ. τη σύνδεση του υπολογιστή VAIO με τον μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος, του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος με το καλώδιο τροφοδοσίας και του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με παροχή ρεύματος.

- Αν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του υπολογιστή VAIO σε πολύπριζο με διακόπτη, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε θέση ενεργοποίησης και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του πολύπριζου είναι καλά συνδεδεμένο σε μια πρίζα.

- Αν δεν απενεργοποιείτε τον υπολογιστή VAIO μέσω της κανονικής διαδικασίας, ενδέχεται να έχει ανασταλεί η λειτουργία του ελεγκτή παροχής ενέργειας λόγω σφάλματος προγράμματος.

  Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και τις περιφερειακές συσκευές, όπως το καλώδιο τροφοδοσίας και τη συσκευή USB, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απενεργοποίησης της μπαταρίας για τρία έως πέντε δευτερόλεπτα με ένα λεπτό ίσιο αντικείμενο (όπως π.χ. συνδετήρα χαρτιού).

  Περιμένετε περίπου πέντε λεπτά και στη συνέχεια ξανασυνδέστε όλα τα καλώδια και τις συσκευές και ενεργοποιήστε ξανά τον υπολογιστή.

- Πριν χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή VAIO για πρώτη φορά, πρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σε μια παροχή ρεύματος μέσω του μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της Sony.

  Για την ασφάλειά σας, χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της Sony, που παρέχεται από τη Sony για τον υπολογιστή VAIO που διαθέτετε.

- Η ισχύς της μπαταρίας ενδέχεται να έχει εξαντληθεί.

- Έχετε υπόψη ότι, αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί(Ενέργεια) για περισσότερα από 4 ή 10 δευτερόλεπτα, ο υπολογιστής θα απενεργοποιηθεί.

- Αν μεταφέρετε τον υπολογιστή VAIO απευθείας από μια ψυχρή σε μια θερμή τοποθεσία ή αν τον χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία με υψηλά επίπεδα υγρασίας, ενδέχεται να συγκεντρωθεί υγρασία στο εσωτερικό του υπολογιστή.

  Σε αυτήν την περίπτωση, περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα προτού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή.

  Μη χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σε τοποθεσίες με υψηλά επίπεδα υγρασίας (σχετική υγρασία υψηλότερη του 80%), καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας