# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N1/SVF14N1/SVF15N1

## Rašiklio maitinimo elemento pakeitimas (modeliai su Grafinės planšetės rašiklis)

Pakeiskite maitinimo elementą, kai rašiklis (Grafinės planšetės rašiklis) pradeda netinkamai veikti.

Naudojant maždaug po 4 valandas per dieną, maitinimo elementą reikės keisti kas 18 mėnesių. Naudokite LR61 (LR8D425) šarminį maitinimo elementą.

1. Nuimkite Tail cap nuo rašiklio, tada išimkite maitinimo elementą.

2. Įdėkite maitinimo elementą į rašiklį, + pusė turi būti atsukta į plunksną.

3. Grąžinkite Tail cap.

#### Pastaba

- Tail cap nuimkite, tik prireikus pakeisti maitinimo elementą.

- Jei rašiklio ketinate kurį laiką nenaudoti, išimkite maitinimo elementą.

- Rašiklis neturėtų būti naudojamas su rinkoje platinamais įkraunamaisiais maitinimo elementais. Naudojant įkraunamąjį maitinimo elementą galimas protėkis ir gedimas.

- Kai maitinimo elemento galia sumažėja, nedelsdami pakeiskite jį nauju. Jei išeikvotas maitinimo elementas bus laikomas rašiklyje, galimas protėkis.

- Nemėginkite pakartotinai įkrauti maitinimo elemento.

- Žr. pateiktą saugos instrukciją.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Kaip naudoti rašiklį (modeliai, kuriuose yra Grafinės planšetės rašiklis)

Eiti į puslapio viršų