# Henkilökohtainen tietokone VAIO Duo 13SVD1322

## Mitä pitäisi tehdä, jos Wi-Fi(R) (WLAN) -verkon kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?

- Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi tukiasemaa.

  Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat sovellukset.

- Jos käytät tukiasemaa, laite voi olla tilapäisesti ylikuormittunut, jos moni laite käyttää sitä.

  Odota hetki ja yritä uudelleen.

- Muuta tukiaseman kanava-asetusta. Kanavan muuttaminen saattaa vähentää langattoman verkon häiriöitä ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.

  Tukiaseman kanavahäiriöt saattavat hidastaa tiedonsiirtoa.

- Jos muut tukiasemat aiheuttavat häiriöitä tukiasemaan, vaihda tukiaseman kanavaa.

  Lisätietoja on tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

- Varmista, ettei Wi-Fi-laitteiden lähellä käytetä mikroaaltouunia.

  Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin Wi-Fi-verkko. Jos käytät mikroaaltouunia Wi-Fi-tiedonsiirron aikana, tiedonsiirto voi hidastua, tiedonsiirtoetäisyys voi lyhentyä tai tiedonsiirto voi keskeytyä.

Siirry sivun alkuun