# Personal Computer VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Steuern des Energieverbrauchs Ihres VAIO-Computers (Energiesparmodus/Herunterfahren)

Standardmäßig wechselt Ihr VAIO-Computer nach einer bestimmten Periode der Inaktivität automatisch in den Energiesparmodus.

Im Energiesparmodus konserviert der Computer seinen aktuellen Zustand einschließlich Ihrer Arbeitsdaten, während Sie eine Pause einlegen.

Weitere Informationen zum Energiesparmodus finden Sie unter Verwenden des Energiesparmodus.

#### Wenn Sie Ihren VAIO-Computer eine Zeitlang nicht verwenden

Gehen Sie wie folgt vor, um den Verlust nicht gespeicherter Daten zu vermeiden und Ihren VAIO-Computer herunterzufahren.

1. Speichern Sie Ihre Daten, und beenden Sie alle geöffneten Apps.
2. Schalten Sie alle an Ihren VAIO-Computer angeschlossenen Peripheriegeräte aus.
3. Öffnen Sie die Charms, und wählen Sie den CharmEinstellungen aus. (Informationen zum Öffnen der Charms finden Sie unter Öffnen der Charms.)
4. Wählen SieEin/Aus und dann Herunterfahren aus.

   Nach kurzer Zeit wird Ihr VAIO-Computer automatisch ausgeschaltet. Wenn der Computer mit einer Netzkontrollleuchte ausgestattet ist, erlischt die grüne Netzkontrollleuchte.

   Wenn Ihr VAIO-Computer mit einer Netzkontrollleuchte ausgestattet ist, vergewissern Sie sich, dass sie nicht leuchtet, bevor Sie das LCD-Display zuklappen.

#### Hinweis

- Nicht ordnungsgemäßes Herunterfahren kann zu Datenverlusten oder zu Funktionsstörungen Ihres VAIO-Computers führen.

- Um Ihren VAIO-Computer vollständig von der Stromquelle zu trennen, schalten Sie ihn aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.

#### Tipp

- Wenn Sie in Schritt 4 die Taste Shift gedrückt halten, während Sie Herunterfahren auswählen, können Sie Ihren VAIO-Computer in den Modus mit minimalem Energieverbrauch (ACPI-S5-Modus) versetzen. In diesem Fall ist die Schnellstartfunktion beim nächsten Starten vorübergehend deaktiviert.

Zum Seitenanfang

### Verwandtes Thema

- Einschalten Ihres VAIO-Computers
- Neustarten Ihres VAIO-Computers
- Hinweise zur Stromversorgung

Zum Seitenanfang