# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Miksi BLUETOOTH(R)-yhteys on hidas?

- Tiedonsiirtonopeus vaihtelee laitteiden välisten esteiden ja/tai välimatkan, radioaaltojen laadun, laitekokoonpanon ja käytettävien sovellusten mukaan.

  Siirrä VAIO-tietokone ja BLUETOOTH-laite lähemmäksi toisiaan.

- Jos VAIO-tietokoneen kanssa käytettävän BLUETOOTH-laitteen käyttämä BLUETOOTH-standardi ei ole sama kuin tietokoneessa, tiedonsiirtonopeus saattaa olla normaalia hitaampi.

- Jos VAIO-tietokone on yhteensopiva nopean BLUETOOTH-tekniikan kanssa ja seuraavat kaksi ehtoa toteutuvat, nopea tiedonsiirto on käytettävissä. Osa BLUETOOTH-profiileista ei kuitenkaan tue nopeaa tietoliikennettä.

  - BLUETOOTH-laite, johon haluat muodostaa yhteyden, tukee nopeaa BLUETOOTH-tekniikkaa.

  - Sekä Wi-Fi(R) (WLAN) -verkko että BLUETOOTH on otettu käyttöön tietokoneessa.

Siirry sivun alkuun