# Personlig computer VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Indsætning af batteriet

Indsæt batteriet i VAIO-computerens batterirum.

1. Sluk VAIO-computeren, fjern strømledningen og alle tilslutningskabler, og luk LCD-skærmen ned.
2. Skub knappen LOCK til batterilåsen () til den oplåste position.

3. Skub batteriet skråt ind i batterirummet, indtil tappen () på siderne af batterirummet sidder i indhakket () på hver side af batteriet.

4. Vend batteriet i pilens retning, og skub batteriet ned i rummet, indtil der lyder et klik.

5. Skub knappen LOCK til batterilåsen til positionen LOCK, så batteriet sidder fast i VAIO-computeren.

#### Bemærk!

- Sørg for, at knappen LOCK til batterilåsen står i positionen LOCK, inden du bruger VAIO-computeren. Hvis du bruger computeren uden at låse batteriet fast, kan der ske følgende: Batteriet bliver væk, computeren kan ikke tændes, eller computeren slukkes pludseligt.

Gå til toppen af siden

### Relateret emne

- Opladning af batteriet
- Om brugen af batteriet

Gå til toppen af siden