# Personal computer VAIO Tap 11SVT1122

## Parti e controlli sulla parte anteriore

Descrive le funzioni sulla parte anteriore del computer VAIO ad esempio pulsanti e spie.

1. Foro di sfiato dell'aria

2. Porta a infrarossi (Utilizzo del computer VAIO come un controllo remoto (Telecomando VAIO))

3. Doppi microfoni incorporati (Utilizzo della videocamera incorporata)

4. Pulsante spegnimento batteria

5. Slot per scheda di memoria microSD (Inserimento delle schede di memoria microSD)

6. Slot della scheda micro SIM (modelli dotati di WAN wireless) (Inserimento di una scheda micro SIM (modelli dotati di WAN wireless))

7. Spia di caricamento (Elenco degli stati della spia di carica)

8. Sensore di luce ambientale (Regolazione automatica della luminosità dello schermo LCD)

9. Spia videocamera anteriore incorporata (Utilizzo della videocamera incorporata)

10. Videocamera anteriore incorporata (Utilizzo della videocamera incorporata)

11. Touchscreen (Utilizzo del touchscreen (modelli dotati di touchscreen))

12. Pulsante Windows (Informazioni sulla schermata e sul menu Start)

13. Porta di caricamento della tastiera (Caricamento della tastiera)

#### Nota

- Il foro di sfiato dell'aria potrebbe scaldarsi durante l'uso. Prestare attenzione quando lo si tocca.

- Quando si utilizza il computer VAIO, collegarlo alla tastiera per evitare che il touchscreen si sporchi o venga danneggiato. Vedere Caricamento della tastiera per informazioni su come collegare il computer VAIO alla tastiera.

#### Note sullo schermo LCD

Lo schermo LCD è un prodotto con una tecnologia altamente sofisticata. Tuttavia è possibile che sullo schermo LCD siano costantemente visibili puntini neri e/o luminosi (rossi, blu o verdi). Il rapporto di pixel difettosi rispetto a tutti i pixel disponibili dello schermo LCD è inferiore a 0,0006%. Inoltre, a seconda dell'angolo di visualizzazione, possono comparire strisce irregolari di cambiamenti nel colore e nella luminosità. Si tratta di normali conseguenze correlate alla costruzione dello schermo LCD e non indicano un malfunzionamento. Si prega di notare che non si accetteranno resi e sostituzioni.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Parti e controlli sulle parti laterali
- Parti e controlli sulla parte posteriore

Vai all'inizio della pagina