# Personal computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Uso della modalità Sospensione

Nella modalità Sospensione, è possibile allontanarsi dal computer VAIO conservando lo stato del computer, compresi i dati su cui si sta lavorando.

#### Attivazione della modalità Sospensione

1. Aprire gli accessi e selezionare l'accesso alleImpostazioni. (Vedere Apertura degli accessi per aprire gli accessi.)

2. SelezionareArresta e Sospendi.

   Se il computer VAIO è dotato di spia di alimentazione, questo si arresta quando la modalità Sospensione del computer viene avviata (per impostazione predefinita).

#### Ripristino della modalità Normale

1. Premere il pulsante(Arresta).

#### Nota

- Se si tiene premuto il pulsante(Arresta) per più di 4 o 10 secondi, il computer VAIO si arresta automaticamente. Questa operazione cancella tutti i dati non salvati.

- Per impostazione predefinita, la modalità Ibernazione del computer VAIO viene attivata automaticamente quando la batteria sta per esaurirsi. Tuttavia, in base alle condizioni di funzionamento, il computer potrebbe non riuscire a entrare in modalità Ibernazione.

  In tal caso e se la batteria si sta esaurendo, il computer verrà spento e i dati non salvati andranno persi.

  Quando si utilizza il computer tramite l'alimentazione della batteria, salvare i dati spesso.

- Prima di spostare il computer VAIO, accertarsi che il computer sia spento per evitare impatti o vibrazioni all'unità disco rigido in funzione. Se il computer è dotato di spia di alimentazione, assicurarsi che sia completamente spenta.

#### Suggerimento

- Per impostazione predefinita, la modalità Sospensione del computer VAIO viene attivata dopo un certo periodo di inattività con alimentazione CA.

- Anche le operazioni sottostanti attivano la modalità Sospensione del computer VAIO.

  - Premere il pulsante(Arresta) (con l'impostazione predefinita).

  - Chiudere il coperchio dello schermo LCD. La modalità Sospensione del computer si avvierà dopo pochi secondi.

- È possibile ripristinare il computer VAIO dalla modalità Sospensione alla modalità Normale aprendo il coperchio dello schermo LCD. (Per SVF14N/SVF15N, anche se si apre lo schermo LCD, il computer non torna in modalità Normale 24 ore dopo essere entrato in modalità Sospensione.)

  Per modificare l'azione provocata dall'apertura dello schermo LCD, avviare VAIO Control Center e cambiare le impostazioni in Alimentazione e batteria (Power and Battery). Per avviare VAIO Control Center, vedere Avvio di App.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Note sull'uso delle fonti di alimentazione
- Note sulla modalità Sospensione
- Estensione della durata della batteria
- Modifica delle impostazioni di Intel Smart Connect Technology (modalità Sospensione)
- Modifica delle impostazioni di Ibernazione per batteria scarica

Vai all'inizio della pagina