# Personal computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Opmerkingen over ingebouwde sensoren

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de ingebouwde sensoren gebruikt.

### Opmerkingen over de ingebouwde snelheidsmeter

- U kunt de richting van het computerscherm niet wijzigen wanneer uw VAIO-computer op een extern beeldscherm is aangesloten. Als u uw computer op een extern beeldscherm aansluit terwijl de computer verticaal staat, wijzigt het computerscherm automatisch naar horizontale stand (liggend).

- Het beeld kan vervormd raken als u de richting van het beeldscherm verandert terwijl de schermbeveiliging actief is.

- Sommige apps ondersteunen niet de verticale positie, waardoor ze mogelijk niet goed functioneren. In dat geval gebruikt u uw VAIO-computer in horizontale stand.

### Opmerkingen over het gebruik van het ingebouwde digitale kompas

- Het ingebouwde digitale kompas werkt door het detecteren van een magnetische richting. Vertrouw niet uitsluitend op de locatiegegevens van het ingebouwde digitale kompas.

  De nauwkeurigheid van het digitale kompas kan eenvoudig worden beïnvloed door magnetische interferentie en werkt misschien niet goed, vooral niet in de volgende situaties:

  - In een lift of een ruimte met ijzerhoudende materialen, zoals ijzeren raamkozijnen of gewapend beton

  - In de buurt van constructies van gewapend beton, zoals een voetbrug, een vliegveld of het perron van een treinstation

  - In de buurt van of in een trein of een auto

  - In de buurt van een transformatorhuis op de grond of hoogspanningskabels

  - In de buurt van metaal, zoals een bureau met metalen poten of meubels van metaal

  - In de buurt van materiaal met een hoge mate van magnetische lading, zoals een magneet, een magnetische houder, of luidsprekers

    De meegeleverde of optionele pen (Digitaliseerstylus) bevat een magneet. Wanneer u de pen dichtbij de magnetometer () brengt op uw VAIO-computer, of als u hem op het toetsenbord neerlegt dichtbij de magnetometer, dan werkt het digitale kompas niet correct.

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Wanneer het magnetisme rondom uw VAIO-computer instabiel is, kan de nauwkeurigheid van het ingebouwde digitale kompas minder worden; dit is echter normaal en duidt niet op een storing. In dat geval moet u het digitale kompas kalibreren.

  Ga weg van materiaal dat magnetische interferentie kan veroorzaken, zoals metalen producten of magneten, en voer de volgende handelingen uit terwijl u een app gebruikt die het digitale kompas gebruikt.

  Als u de meegeleverde of optionele pen gebruikt, voert dan de handelingen uit terwijl u de pen uit de buurt van uw VAIO-computer houdt.

  - Plaats uw VAIO-computer op een vlakke ondergrond. Houd de computer met beide handen vast en draai de computer vervolgens eenmaal 360 graden met de klok mee met het lcd-scherm naar boven gericht.

  - Plaats uw VAIO-computer op een vlakke ondergrond. Houd de computer met beide handen vast en draai de computer vervolgens eenmaal 360 graden in lengterichting.

  - Plaats uw VAIO-computer op een vlakke ondergrond. Houd de computer met beide handen vast en draai de computer vervolgens eenmaal 360 graden in diagonale richting.

  - Als het probleem blijft bestaan nadat u alle bovenstaande handelingen hebt uitgevoerd, herhaal dan deze handelingen enkele keren. Als het probleem nog steeds aanhoudt, verplaats dan uw VAIO-computer naar een locatie met minder magnetische storingen.

Ga naar boven