# Persondator VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Att tänka på om inbyggda sensorer

Läs följande information innan du använder ett inbyggda sensorer.

### Att tänka på för att använda den inbyggda accelerometern

- Du kan inte ändra datorskärmens orientering när din VAIO-dator är ansluten till en extern bildskärm. Om du ansluter datorn till en extern bildskärm när du använder datorn i stående riktning, ändras datorskärmen automatiskt till liggande (horisontell) riktning.

- Datorskärmen kan bli förvrängd om du ändrar datorskärmens riktning medan skärmsläckarfunktionen är aktiverad.

- Vissa appar stöder inte stående riktning och kanske inte fungerar på rätt sätt. I det här fallet använder din VAIO-dator i liggande riktning.

### Att tänka på för att använda den inbyggda digitala kompassen

- Den inbyggda digitala kompassen fungerar genom att avkänna en magnetisk riktning. Lita inte enbart på platsinformationen som erhålls från den inbyggda kompassen.

  Noggrannheten i den digitala kompassen kan lätt påverkas av magnetiska störningar och kanske då inte fungerar korrekt, särskilt på följande platser:

  - I en hiss eller ett rum byggt med järnmaterial, exempelvis järnstommar eller armerad betong

  - Nära ett byggnadsverk av armerad betong, exempelvis en gångbro eller en centralhall på en flygplats eller tågstation

  - Nära eller inuti ett tåg eller en bil

  - Nära en transformator eller kraftledningar

  - Nära metallprodukt exempelvis skrivbord eller möbler av metall

  - Nära material med hög nivå av magnetisk störning exempelvis en magnet, magnethållare eller högtalare

    Den medföljande pennan eller tillvalspennan (Pekpenna för pekplatta) innehåller en magnet. Om du håller pennan nära magnetometern () på din VAIO-dator eller lägger den på tangentbordet nära magnetometern kanske inte den digitala kompassen fungerar korrekt.

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- När magnetismen runt din VAIO-dator är instabil kan noggrannheten i den inbyggda digitala kompassen minska, detta är normalt och innebär inte att ett fel uppstått. I ett sådant fall måste du kalibrera den digitala kompassen.

  Flytta bort från material som leder till magnetisk störning, exempelvis metallprodukter eller magneter, och utför följande åtgärder när det körs en app som använder den digitala kompassen.

  Om du använder den medföljande pennan eller tillvalspennan, utför åtgärderna medan du håller pennan borta från din VAIO-dator.

  - Placera din VAIO-dator på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader medurs en gång med LCD-skärmen upp.

  - Placera din VAIO-dator på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader längsgående en gång.

  - Placera din VAIO-dator på en plan yta, håll tag i datorn med båda händer, rotera den sedan 360 grader tvärgående en gång.

  - Om problemet kvarstår när du har utfört alla ovanstående åtgärder en gång, upprepa samma åtgärder flera gånger. Om problemet fortfarande kvarstår, använd din VAIO-dator på en plats med mindre magnetisk störning.

Gå till början av sidan