# Persondator VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Vad gör jag om strömindikatorlampan lyser grönt när jag trycker på strömknappen men ingenting visas på skärmen?

- Kontrollera att inställningen för ljusstyrka och kontrast är rätt.

- Datorn kan vara inställd för visning på en extern bildskärm.

  Tryck på Fn+F7-tangenterna flera gånger för att välja önskad visningsutgång och tryck sedan på Enter-tangenten.

- Om du använder en extern bildskärm kontrollerar du att den är ansluten till ett eluttag och att den är aktiverad. Kontrollera att inställningen för ljusstyrka och kontrast är rätt.

  Hänvisa till bruksanvisningen som medföljde skärmen för information om hur du ändrar inställningarna.

- Tryck på Alt+F4-tangenterna flera gånger för att stänga appfönstret.

  Det kan ha uppstått ett apprelaterat fel.

- Om du väntar en stund och bildskärmen fortfarande är svart startar du om VAIO-datorn genom att följa stegen nedan i rätt ordning. Observera att använda data kan skadas om du följer de här instruktionerna.

  - Koppla bort all kringutrustning som skrivare eller USB-enheter och VAIO-datorn från nätverket, om du använder ett nätverk.

  - Håll(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder och kontrollera att strömindikatorlampan är släckt. Starta sedan VAIO-datorn på nytt.

- Om problemet kvarstår kan du återställa batteriet.

  Håll(Av/vila)-knappen intryckt i mer än 4 eller 10 sekunder och kontrollera att strömindikatorlampan är släckt. Koppla bort alla kablar som är anslutna till VAIO-datorn, så som nätadaptern, och håll batteri av-knappen intryckt i tre till fem sekunder med ett tunt, rakt föremål (exempelvis ett pappersgem).

  Vänta cirka fem minuter och koppla sedan in alla kablar igen och slå på datorn.

- Om du flyttar VAIO-datorn direkt från en kall till en varm plats eller om du använder den på en plats med hög luftfuktighet kan kondens uppstå inuti datorn.

  Om det händer väntar du minst en timme innan du startar datorn.

  Använd inte datorn på platser med hög luftfuktighet (en relativ luftfuktighet på över 80 %), eftersom det kan orsaka fel på datorn.

Gå till början av sidan