# Personlig computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Sådan afspilles musik ved at berøre en NFC/Et tryk-funktioner understøttet enhed til VAIO-computeren (Lytning med et tryk) (Modelled med NFC)

Lytning med et tryk aktiverer VAIO-computeren for at parre (registrere) med en NFC/Et tryk-funktioner understøttet enhed (højttalere, hovedtelefoner osv.) via BLUETOOTH-kommunikationer. For at parre dem skal du blot berøre enheden til computeren.

Du kan også finde flere oplysninger om NFC-pardannelse i brugervejledningen, der fulgte med enheden.

1. Aktvér NFC/Et tryk-funktioner på VAIO-computeren og berør en NFC/Et tryk-funktioner understøttet enhed til(berøringsmærket) på computeren. (Se Sådan anvendes NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC).)
2. Følg vejledningen på skærmen for at danne par med computeren og enheden.
3. Start en musik-app og afspil derefter musik.

#### Bemærk!

- Afhængigt af netværksmiljøet og enhed, kan det tage omkring et minut at oprette en forbindelse.

- Proceduren kan variere afhængigt af enheden.

#### Tip!

- Enheden der har oprettet forbindelse vises på enhedslisten efter at forbindelsen er oprettet.

  Åbn, for at få vist enhedslisten, amuletterne og vælgIndstillinger-amuletten, Skift pc-indstillinger i nederste højre hjørne, Pc og enheder og Bluetooth.

  Hvis du vil åbne amuletterne, skal du se Åbning af amuletter.

- Du kan tjekke forbindelsens status på enheden, der har oprettet forbindelse.

- Du kan afbryde VAIO-computerens forbindelse fra enheden, der har oprettet forbindelse og oprette forbindelse til en anden NFC/Et tryk-funktioner understøttet enhed ved at berøre den nye enhed til computeren.

Gå til toppen af siden

### Relateret emne

- Om NFC (Modeller med NFC)
- Om Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)
- Sådan anvendes NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)
- Sådan stoppes Lytning med et tryk-forbindelsen (Lytning med et tryk) (Modeller med NFC)
- Sådan deaktiveres NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)
- Bemærkninger om NFC/Et tryk-funktioner (Modeller med NFC)

Gå til toppen af siden